Fichier ETD Ware Readme pour les Remarques d'installation du système  Windows  
Copyright {c} 2004-2008 Elantech Devices Corp.


Installer le pilote et l'application d'Elantech Smart-Pad : 
-------------------------------------------------- 
ETD Ware supporte à la fois Windows XP et Vista.


Remarque concernant la sauvegarde des paramètres : 
---------------------------------- 
Le système Windows ne sauvegarde aucune variable pour les utilisateurs dans le groupe utilisateur "Invité". 
Cela comprend les paramètres spéciaux ainsi que tous les autres paramètres d'utilisateur. Veuillez 
vous connecter avec un compte autre que le compte Invité si vous désirez enregistrer vos paramètres.


REMARQUE CONCERNANT LES MACHINES À MULTIPROCESSEURS : 
---------------------------------------
ETD Ware a été entièrement testé à la fois dans les machines Double noyau et multiprocesseurs.


Procédure d’installation : 
----------------------- 
Si vous installez un nouveau Smart-Pad pour la première fois, branchez-le et redémarrez 
le système.

Au redémarrage, le système Windows détectera automatiquement le Smart-Pad et le configurera 
pour fonctionner avec le pilote de souris par défaut. Vous ne pourrez pas installer l'Elantech 
ETD Ware avant que le pavé ne soit d'abord reconnu et configuré par le système.

Ouvrez une session comme "Administrateur", ou tout autre utilisateur avec privilèges d'administrateur. 

Exécutez 'Setup.exe" pour installer les pilotes d'ETD Ware. Redémarrez Windows quand c'est fait.

Après le redémarrage, vous devriez voir apparaître une nouvelle icône de Touch-Pad dans la barre des tâches et la  
boîte de dialogue "Informations concernant votre TouchPad" apparaîtra. Vous pouvez empêcher 
qu'elle apparaisse à nouveau en cochant la case "Ne plus afficher ce message". 


Utiliser l'aide en ligne : 
------------------ 
Suivez les étapes ci-dessous pour faire apparaître la section d'aide, 

1) Double-cliquez sur l'icône du Touch-pad dans votre barre des tâches. 
2) Choisissez l'onglet de contrôle Elantech. 
3) Sélectionnez le périphérique que vous voulez vérifier. 
4) Cliquez sur le bouton "Option".

Après avoir ouvert le panneau de propriétés du Smart-Pad, vous pouvez parcourir la section d'aide 
pour chaque section séparée.


Mise à jour du pilote de périphérique :
-----------------------
Suivez les étapes ci-dessous pour changer le pilote de périphérique pour un ou plusieurs 
périphériques de pointage. 

1) Faites apparaître le panneau de contrôle de la souris. 
(2)Sélectionnez l'onglet "Matériel". 
3) Sélectionnez le périphérique de pointage que vous voulez modifier et cliquez sur "Propriétés". 
4) Sélectionnez l'onglet "Pilote" et cliquez sur "Mise à jour du pilote...". Suivez les instructions 
   pour installer le nouveau pilote.


Quelques remarques concernant setup.exe : 
-------------------------------- 
- Quand les commutateurs d'installation sont utilisés conjointement avec un chemin d'accès et nom de fichier longs, insérez 
l'expression entière entre guillemets. Ceci indique au système d'exploitation que les 
espaces se trouvant entre les guillemets ne doivent pas être traités comme délimiteurs de ligne de commande. 

- Ne laissez pas d'espaces entre les commutateurs de ligne de commande et les options.

- Pendant l'installation automatisée, un fichier journal, "Setup.log", sera créé dans le 
même répertoire que le fichier de réponse. Le commutateur /f2 peut être utilisé pour spécifier un nouveau 
nom ou chemin de fichier log.

Si vous exécutez "Setup.exe" directement depuis un CD, vous devez utiliser le commutateur /f2 pour remplacer 
le chemin du fichier journal par défaut car la création du fichier échouera sur le CD. L'exemple suivant 
montre comment exécuter une installation automatisée avec le fichier journal dans 
le dossier C:\Mydir :

setup.exe /s /f2"c:\Mydir\Setup.log"

Pour vérifier le résultat d'une installation automatisée, recherchez la valeur de "ResultCode" dans 
la section [ResponseResult] dans le fichier journal. Un ResultCode égal à 0 indique une 
installation réussie. 

- Si le commutateur /f1 n'est pas utilisé pendant l'installation automatisée, le programme d'installation recherchera 
le fichier réponse Setup.iss dans le même répertoire que Setup.exe. Un fichier journal sera
aussi créé dans le même répertoire.

- Les commutateurs/options de ligne de commande de Setup.exe ne sont pas sensibles à la casse.

