Windows 系統的 ETD Ware Readme 檔安裝注意事項
Copyright {c} 2004-2008 Elantech Devices Corp.


安裝 Elantech 智慧型觸控板驅動程式和應用程式：
--------------------------------------------------
ETD Ware 支援 Window XP 和 Vista。


有關儲存設定的注意事項：
----------------------------------
WWindows 系統不會儲存「訪客」使用者群組下之使用者的任何變數。
這包括特殊設定以及所有的其他使用者設定。如果您想要儲存設定，
請以非訪客帳戶登入。


有關多重處理器機器的注意事項：
---------------------------------------
ETD Ware 已在雙核心和多重處理器機器下經過完整測試。


安裝程序：
-----------------------
如果您要第一次安裝新的智慧型觸控板，
請將它插入並重新啟動系統。

在重新啟動後，Windows 系統會立即自動偵測智慧型觸控板，
並將它配置為在預設滑鼠驅動程式下執行。在系統最先辨識並配置智慧型觸控板之前，
您將無法安裝 Elantech ETD Ware。

以「管理者」身分或其他任何具有管理者專用權的使用者身份登入。

執行 'Setup.exe" 安裝 ETD Ware 驅動程式。完成時重新啟動 Windows。

在重新啟動之後，作業列上應會出現新的觸控板圖示，
並且畫面上會顯示「觸控板的相關資訊」對話框。您可以勾選「停止顯示這則訊息」勾選框來防止它再度顯示。


使用線上說明：
------------------
遵循下列步驟以啟動說明小節：

1) 按兩下作業列上的「觸控板」系統工作列圖示。
2) 選擇 Elantech 控制標籤。
3) 選取要驗證的裝置。
4) 按一下「選項」按鈕。

在啟動「智慧型觸控板」內容畫面之後，
您可以瀏覽每一個個別小節的說明小節。


更新裝置驅動程式：
-----------------------
遵循以下的步驟來變更一或多個指向裝置的裝置驅動程式。

1) 啟動「滑鼠」控制面板。
2) 選取「硬體」標籤。
3) 選取要變更的指向裝置，然後按一下「內容」。
4) 選取「驅動程式」標籤，然後按一下「更新驅動程式...」。遵循指示安裝新的驅動程式。


幾個有關 setup.exe 的注意事項：
--------------------------------
- 當設定參數與長路徑和檔名一起使用時，
請用雙引號括住整個表示式。這會告知作業系統不要將引號內的空格視為指令行定界字元處理。

- 指令行參數與選項之間不要留任何空格。

- 在無聲自動安裝期間，
會在與回應檔相同的目錄中建立 "Setup.log" 這個日誌檔。您可以使用 /f2 參數來指定新的日誌檔名稱或路徑。

如果要直接從 CD 執行 "Setup.exe"，必須使用 /f2 參數置換預設日誌檔路徑，
因為檔案建立會在 CD 上失敗。下列範例顯示使用 C:\Mydir 資料夾下的日誌檔執行無聲自動安裝：

setup.exe /s /f2"c:\Mydir\Setup.log"

若要驗證無聲自動安裝的結果，
請在日誌檔中的 [ResponseResult] 區段下尋找 "ResultCode" 值。ResultCode 等於 0 表示安裝成功。

- 如果在無聲自動安裝期間未使用 /f1 參數，
設定會在與 Setup.exe 相同的目錄中搜尋回應檔 Setup.iss。也會在同一個資料夾中建立日誌檔。

- Setup.exe 指令行參數/選項不區分大小寫。

