Windows システムへのインストールに関する ETD Ware  Readme ファイル 
Copyright {c} 2004-2008 Elantech Devices Corp.


Elantech  スマートパッドドライバおよびアプリケーションのインストール： 
-------------------------------------------------- 
ETD Ware は Window XP と Vista の両方をサポートしています。


設定の保存に関する注意： 
---------------------------------- 
Windows システムは「ゲスト」ユーザグループ下のユーザについて一切の変数を保存しません。 
これは特別な設定とその他あらゆるユーザ設定を含みます。 このため 
設定を保存したい場合はゲストでないアカウントでログインしてください。


マルチプロセッサ搭載マシンに関する注意： 
---------------------------------------
ETD Ware はデュアルコアとマルチプロセッサ搭載マシンの両方で完全なテストを実施しています。


インストール手順： 
----------------------- 
新しいスマートパッドを初めてインストールする場合は、挿入した後システムを再起動 
してください。

再起動後、 Windows システムがスマートパッドを自動的に検出し、 
既定のマウスドライバとして実行されるよう設定します。 パッドがシステムにより最初に認識され、設定されるまで、 
Elantech ETD Ware をインストールすることはできません。

「管理者」または管理者特権を有するその他ユーザとしてログオンします。 

"Setup.exe" を実行し、 ETD Ware ドライバをインストールします。 終了後、Windows を再起動します。

再起動後、タスクバーに新しいタッチパッドのアイコンが表示され、 
"Information about your TouchPad" （お使いのタッチパッドに関する情報）のダイアログボックスが表示されます。 これを再表示させないようにするには、 
"Stop showing me this message" （次からこのメッセージを表示しない）のチェックボックスにチェックを入れます。 


オンラインヘルプの使い方： 
------------------ 
次の手順に従い、ヘルプのセクションを表示します。 

1) タスクバーのタッチパッドのトレイアイコンをダブルクリックします。 
2) Elantech コントロールタブを選択します。 
3) ベリファイを行うデバイスを選択します。 
4) "Option" （オプション）ボタンをクリックします。

スマートパッドプロパティパネルを開いた後、個別のセクションに関する 
ヘルプのセクションをブラウズすることができます。


デバイスドライバの更新：
-----------------------
1 つまたはそれ以上のポインティングデバイス用デバイスドライバの変更を行うには、次の手順に 
従ってください。 

1) マウスコントロールパネルを開きます。 
2) 「ハードウェア」 タブを選択します。 
3) 変更したいポインティングデバイスを選択し、「プロパティ」をクリックします。 
4) 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」をクリックします。 指示に従って 
   新しいドライバをインストールします。


setup.exe に関するメモ： 
-------------------------------- 
- セットアップスイッチが長いパスおよびファイル名と共に使用される場合、 
完全な式を二重引用符で引用してください。 これによりオペレーティングシステムに 
引用符内のスペースがコマンドライン区切り文字として扱われないようにします。 

- コマンドラインスイッチとオプション間にスペースを残さないでください。

- サイレントインストール中にログファイル "Setup.log" がレスポンスファイルと同じディレクトリに 
作成されます。 /f2 スイッチを使用して新しいログファイル名またはパスを 
指定することができます。

CD から直接 "Setup.exe" を実行する場合、 CD 上でのファイル作成が失敗するため、 /f2 スイッチを使い、 
既定のログファイルパスを無効にする必要があります。 次の 
例にサイレントインストールを実行し、C:\Mydir フォルダ内にログファイルを作成する 
使用例を示します：

setup.exe /s /f2"c:\Mydir\Setup.log"

サイレントインストールの結果を確認するには、ログファイルで 
[ResponseResult] セクション下の "ResultCode" 値を見てください。 ResultCode が 0 の場合、 
インストール成功を示しています。 

- /f1 スイッチをサイレントインストールで使用しない場合、セットアップは 
 Setup.exe と同じディレクトリでレスポンスファイル Setup.iss を検索します。  ログファイルが
同じフォルダに作成されます。

- Setup.exe コマンドラインスイッチ / オプションは大文字と小文字を区別しません。

