File Leggimi di ETD Ware - Note di installazione nei sistemi operativi Windows 
Copyright {c} 2004-2008, Elantech Devices Corp.


Installazione di Elantech Smart-Pad Driver e dell'applicazione: 
-------------------------------------------------- 
ETD Ware supporta sia Window XP sia Windows Vista.


Nota relativa al salvataggio delle impostazioni: 
---------------------------------- 
Il sistema operativo Windows non salva variabili per gli utenti appartenenti al gruppo "Guests". 
Tra queste sono incluse le impostazioni e le altre configurazione dell'utente. Accedere al sistema 
utilizzando un utente non guest per poter consentire il salvataggio delle impostazioni.


NOTA RELATIVA AI COMPUTER MULTIPROCESSORE: 
---------------------------------------
ETD Ware è stato testato in modo completo su computer sia Dual Core sia multiprocessore.


Procedura di installazione: 
----------------------- 
Se si sta installando un nuovo Smart-Pad per la prima volta, collegarlo al computer e riavviare 
il sistema operativo.

In fase di riavvio, il sistema operativo Windows rileva automaticamente lo Smart-Pad e lo configura 
per l'avvio in subordinazione al driver predefinito del mouse. Non sarà possibile installare Elantech 
ETD Ware finché il pad non sarà stato prima riconosciuto e configurato dal sistema operativo.

Accedere come "Administrator" o con un altro utente qualsiasi dotato di privilegi amministrativi. 

Eseguire il programma 'Setup.exe" per installare i driver di ETD Ware. Riavviare Windows al termine dell'operazione.

Una volta riavviato il sistema, nell'area di notifica del sistema operativo viene visualizzata l'icona del Touch-Pad 
e la finestra di dialogo "Informazioni sul TouchPad". Per evitare la 
visualizzazione di questa finestra, selezionare la casella di controllo "Non visualizzare più questo messaggio". 


Utilizzo della guida in linea: 
------------------ 
Attenersi alla procedura seguente per aprire la sezione della guida: 

1) Fare doppio clic sull'icona del Touch-pad nell'area di notifica di Windows. 
2) Scegliere la scheda Elantech. 
3) Selezionare la periferica da verificare. 
4) Scegliere il pulsante "Opzioni".

Una volta avviato il pannello delle proprietà di Smart-Pad sarà possibile esplorare 
le singole sezioni della guida.


Aggiornamento del driver di periferica:
-----------------------
Attenersi alla procedura seguente per cambiare il driver di periferica per uno o più dispositivi 
di puntamento. 

1) Aprire il pannello di controllo Mouse. 
2) Scegliere la scheda "Hardware". 
3) Selezionare la periferica di puntamento da cambiare e scegliere "Proprietà". 
4) Selezionare la scheda "Driver" e scegliere "Aggiorna driver...". Seguire le istruzioni per 
   installare il nuovo driver.


Note riguardanti il file setup.exe: 
-------------------------------- 
- Quando insieme al nome file e al percorso completo vengono utilizzate direttive di configurazione (switch), racchiudere 
le espressioni intere tra virgolette. In questo modo si comunica al sistema operativo che gli spazi 
esistenti all'interno delle virgolette non devono essere considerati delimitatori di riga di comando. 

- Non lasciare spazi tra le opzioni e le direttive da riga di comando.

- Durante l'installazione silente, all'interno della stessa cartella viene creato 
il file di registro "Setup.log" contenente le risposte del sistema. È possibile utilizzare la direttiva /f2 per specificare un nuovo 
percorso e nome per i file registro.

Se si esegue "Setup.exe" direttamente da un CD è necessario utilizzare la direttiva /f2 
per cambiare il percorso predefinito del file di registro che punterebbe erroneamente al CD. Nell'esempio seguente 
viene mostrata l'uso delle direttive per l'esecuzione di un'installazione silente con file registro 
all'interno della cartella C:\Mydir:

setup.exe /s /f2"c:\Mydir\Setup.log"

Per verificare il risultato di un'installazione silente, consultare il valore "ResultCode" nella 
sezione [ResponseResult] del file registro. Un ResultCode uguale a 0 indica un'installazione 
eseguita con esito positivo. 

- Se nell'installazione silente non viene utilizzata la direttiva /f1, il programma di installazione 
cercherà il file di risposte Setup.iss nella stessa cartella di Setup.exe. Nella stessa cartella verrà creato
anche un file registro.

- Per le opzioni/direttive da riga di comando di Setup.exe non viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

