ETD Ware for Windows 系统安装说明的自述文件
Copyright {c}2004-2008 Elantech Devices Corp.


安装 Elantech Smart-Pad Driver 及应用程序：
--------------------------------------------------
ETD Ware 支持 Window XP Vista。


有关保存设置的说明：
----------------------------------
Windows 系统不会为属于“访客”用户组的用户保存任何变量。
这包含了特殊设置和所有其他用户设置。如需保存您的设置，请以非访客帐户登录。


关于多处理器计算机的说明：
---------------------------------------
在双核以及多处理器计算机的环境下对 ETD Ware进行了全面测试。


安装过程：
-----------------------
如果您是第一次安装全新的 Smart-Pad，请将其插入并重启计算机。

重新启动时，Windows 系统会自动检测 Smart-Pad 并进行配置以在默认的鼠标驱动程序下运行。只有触摸板经过系统的首次识别和配置，您才能安装 Elantech ETD Ware 。

请以“管理员”或拥有管理员特权的任何其他用户身份登录。

运行“Setup.exe”来安装 ETD安装 Ware 驱动程序。完成时重新启动 Windows。

重启之后，您会在任务栏看到新的 Touch-Pad 图标，并将显示“TouchPad 有关信息”对话框。选中“不再显示该消息”复选框，可阻止再次显示该对话框。


使用联机帮助：
------------------
执行以下步骤以阅读帮助部分，

1) 双击任务栏上的 Touch-pad 托盘图标。
2) 选择“Elantech 控件”选项卡。
3) 选择您要验证的设备。
4) 单击“选项”按钮。

启动 Smart-Pad 属性面板后，您可以浏览单个部分的帮助说明。


更新设备驱动程序：
-----------------------
执行以下步骤以更改一个或多个定位设备的设备驱动程序。

1) 调用鼠标控制面板。
2) 选择“硬件”选项卡。
3) 选择您要更改的定位设备，然后单击“属性”。
4) 选择“驱动程序”选项卡，并单击“更新驱动程序...”. 按照说明安装新的驱动程序。


关于 setup.exe 的说明：
--------------------------------
- 当安装开关的路径和文件名较长时，将整个表达式用双引号括起来。这是向操作系统说明引号中的空格不被视为命令行分隔符。

- 不要在命令行开关和选项之间保留空格。

- 在进行静默安装过程中，将会在响应文件所在的相同目录下创建日志文件“Setup.log”。使用 /f2 开关以指定新的日志文件名称或路径。

如果直接从 CD 运行“Setup.exe”，由于在 CD 上无法创建文件，您必须使用 /f2 开关以覆盖默认的日志文件路径。以下示例说明了使用 C:\Mydir 文件夹下的日志文件
运行静默安装的方法：

setup.exe /s /f2"c:\Mydir\Setup.log"

要验证静默安装的结果，请查找日志文件中 [ResponseResult] 部分下的“ResultCode”值。ResultCode 值为零时，表明安装成功。

- 如果在静默安装中没有使用 /f1 开关，设置将在 Setup.exe. 所处的相同目录下搜索响应文件 Setup.iss。日志文件也将在相同文件夹中创建。

- Setup.exe 命令行开关/选项不区分大小写。

