Archivo Léame de ETD Ware para notas de instalación en el sistema operativo Windows 
Copyright {c} 2004-2008 Elantech Devices Corp.


Instalar controlador y aplicación Elantech Smart-Pad: 
-------------------------------------------------- 
ETD Ware soporta Window XP y Vista.


Nota acerca de la grabación de la configuración: 
---------------------------------- 
El sistema Windows no guarda variables para los usuarios en el grupo de usuarios "Invitado". 
Esto incluye configuraciones especiales y otras configuraciones de usuario. Por favor, 
inicie sesión en una cuenta que no sea de invitado si desea guardar su configuración.


NOTA ACERCA DE LAS MÁQUINAS CON PROCESADOR MÚLTIPLE: 
---------------------------------------
ETD Ware ha sido probado en máquinas Dual Core y máquinas de procesador múltiple.


Proceso de instalación: 
----------------------- 
Si va a instalar un Smart-Pad por primera vez, conéctelo y reinicie 
el sistema.

Tras el reinicio, el sistema Windows detectará automáticamente el Smart-Pad y lo configurará 
para que sea el controlador de ratón predeterminado. No podrá instalar Elantech 
ETD Ware hasta que la plataforma haya sido reconocida y configurada primero por el sistema.

Inicie sesión como "Administrador", o como cualquier otro usuario con privilegios de administrador. 

Ejecute "Setup.exe" para instalar los controladores del ETD Ware. Reinicie Windows cuando haya finalizado.

Tras reiniciar, verá un icono nuevo de plataforma táctil en la barra de tareas y 
aparecerá el cuadro de diálogo "Información acerca de su TouchPad". Puede hacer que no 
aparezca de nuevo marcando la casilla de verificación "No volver a mostrar este mensaje". 


Usar la ayuda en línea: 
------------------ 
Siga los pasos siguientes para abrir la sección de ayuda, 

1) Haga doble clic en el icono de la plataforma táctil en la barra de tareas. 
2) Elija la ficha de control Elantech. 
3) Seleccione el dispositivo que desee verificar. 
4) Haga clic en el botón "Opciones".

Tras abrir el panel de propiedades Smart-Pad, podrá ver la ayuda 
por secciones individuales.


Actualizar el controlador del dispositivo:
-----------------------
Siga estos pasos para cambiar el controlador del dispositivo para uno o más dispositivos 
punteros. 

1) Abra el panel de control Mouse. 
2) Seleccione la ficha "Hardware". 
3) Seleccione el dispositivo puntero que desea cambiar y haga clic en "Propiedades". 
4) Seleccione la ficha "Controlador" y haga clic en "Actualizar controlador...". Siga las instrucciones 
   para instalar el nuevo controlador.


Unas notas acerca de setup.exe: 
-------------------------------- 
- Cuando los modificadores de setup se utilizan junto con rutas y nombres de archivo largos, escriba 
todas las expresiones entre comillas. Esto dice al sistema operativo que los 
espacios dentro de las comillas no se tratarán como delimitadores de líneas de comandos. 

- No deje espacios entre modificadores de líneas de comandos y opciones.

- Durante la instalación en segundo plano, se creará un archivo de registro, "Setup.log", en el 
mismo directorio que el archivo de respuesta. El modificador /f2 puede usarse para especificar un nuevo 
nombre de archivo de registro o ruta.

Si "Setup.exe" se ejecuta directamente desde un CD, deberá usar el modificador /f2 para invalidar 
la ruta de archivo de registro predeterminada, pues la creación del archivo en el CD fallará. El siguiente 
ejemplo muestra el uso de una instalación en segundo plano con el archivo de registro en 
la carpeta C:\Mydir:

setup.exe /s /f2"c:\Mydir\Setup.log"

Para verificar el resultado de una instalación en segundo plano, busque el valor "ResultCode" en 
la sección [ResponseResult] en el archivo de registro. Un ResultCode como 0 indica una 
instalación con éxito. 

- Si el modificador /f1 no se utiliza durante la instalación en segundo plano, setup buscará 
el archivo de respuesta Setup.iss en el mismo directorio que Setup.exe. Un archivo de registro
será creado también en la misma carpeta.

- Los modificadores/opciones de línea de comando Setup.exe no diferencian entre mayúsculas y minúsculas.

