ETD Ware Readme-Datei für Windows Installationshinweise 
Copyright {c} 2004-2008 Elantech Devices Corp.


Elantech Smart-Pad-Treiber und Anwendung installieren: 
-------------------------------------------------- 
ETD Ware unterstützt Windows XP und Windows Vista.


Hinweis zum Speichern von Einstellungen: 
---------------------------------- 
Windows speichert keine Einstellungen von Benutzern, die sich als "Gast" angemeldet haben. 
Dazu gehören alle Arten von Einstellungen. Melden 
Sie sich also nicht als Gast an, wenn Sie die Einstellungen speichern möchten.


HINWEIS ZUR VERWENDUNG BEI MULTIPROZESSORGERÄTEN: 
---------------------------------------
ETD Ware wurde sowohl bei Dual-Core-Prozessoren als auch bei Multiprozessorgeräten getestet.


Installation: 
----------------------- 
Wenn Sie ein neues Smart-Pad das erste Mal installieren, schließen Sie es an, und starten Sie dann 
das System neu.

Beim Neustart erkennt Windows automatisch das Smart-Pad und konfiguriert es so,  
dass es als Standard-Maustreiber läuft. Sie können Elantech 
ETD Ware erst installieren, wenn das Gerät vom System erkannt und konfiguriert wurde.

Melden Sie sich als "Administrator" oder als Benutzer mit Administratorrechten an. 

Starten Sie die Datei 'Setup.exe', um die ETD Ware-Treiber zu installieren. Starten Sie Windows neu.

Nach dem Neustart erscheint in der Taskleiste ein neues Touch-Pad-Symbol. 
Gleichzeitig wird die Meldung "Informationen über Ihr TouchPad" angezeigt. Damit diese nicht wieder angezeigt wird,  
markieren Sie das Kontrollkästchen "Diese Meldung nicht mehr anzeigen". 


Verwenden der Online-Hilfe: 
------------------ 
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Online-Hilfe aufzurufen: 

1) Klicken Sie doppelt auf das Touch-Pad-Symbol in der Taskleiste. 
2) Klicken Sie auf die Registerkarte Elantech. 
3) Wählen Sie das Gerät, das Sie prüfen möchten. 
4) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Option".

Wenn Sie das Eigenschaftenfenster für das Smart-Pad aufgerufen haben, finden Sie dort für jeden einzelnen Bereich 
eine Hilfe.


Aktualisieren des Gerätetreibers:
-----------------------
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Gerätetreiber für ein oder mehrere Zeigegerät(e) zu ändern 
. 

1) Rufen Sie das Fenster Eigenschaften von Maus auf. 
2) Wählen Sie die Registerkarte "Hardware". 
3) Wählen Sie das Zeigegerät aus, das Sie ändern möchten, und klicken Sie auf "Eigenschaften". 
4) Wählen Sie die Registerkarte "Treiber", und klicken Sie auf "Treiber aktualisieren...". Folgen Sie den Anweisungen, 
   um den neuen Treiber zu installieren.


Einige Hinweise zur Datei setup.exe: 
-------------------------------- 
- Wenn beim Installieren ein langer Pfad und Dateiname eingegeben werden muss, schreiben Sie den gesamten Ausdruck 
in doppelte Anführungszeichen. Dadurch liest das Betriebssystem 
die Leerzeichen innerhalb der Fragezeichen nicht als Steuerzeichen. 

- Zwischen den Befehlszeilen und Optionen dürfen keine Leerzeichen eingefügt werden.

- Während der Installation wird die Protokolldatei "Setup.log" im 
gleichen Verzeichnis wie die Hauptdatei erstellt. Mit dem Wechsel /f2 kann ein neuer Protokolldateiname 
oder Pfad angegeben werden.

Wenn die Datei "Setup.exe" direkt von einer CD ausgeführt wird, müssen Sie /f2 verwenden, um  
den Standardpfad für die Protokolldatei aufzuheben, da auf der CD keine Datei erzeugt werden kann. Das folgende Beispiel 
zeigt die Verwendung beim Ausführen einer Installation mit Protokolldatei im Ordner 
C:\Mydir:

setup.exe /s /f2"c:\Mydir\Setup.log"

Um das Ergebnis der Installation zu prüfen, suchen Sie den Wert "ResultCode" im Bereich 
[ResponseResult] der Protokolldatei. Wenn der ResultCode gleich 0 ist, 
war die Installation erfolgreich. 

- Wenn /f1 während der Installation nicht verwendet wird, wird bei der Installation nach 
der Antwortdatei Setup.iss in dem Verzeichnis gesucht, in dem sich die Datei Setup.exe befindet. Im selben Ordner wird auch 
eine Protokolldatei erzeugt.

- Bei Setup.exe-Befehlswechsel/-optionen müssen Sie nicht auf die Groß- und Kleinschreibung achten.

