Help bij Intel(R) Matrix Storage Manager

# Intel(R) Matrix Storage Manager - Inleiding

## Overzicht

Intel(R) Matrix Storage Manager verbetert de prestaties en betrouwbaarheid van subsystemen voor opslag in systemen met een van de volgende opslagcontrollers:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

Intel Matrix Storage Manager bestaat uit de volgende componenten:

- Stuurprogramma voor Intel Matrix Storage Manager
- Intel(R) Matrix Storage Console
- Controleprogramma voor gebeurtenissen
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

Intel Matrix Storage Manager option ROM wordt afzonderlijk geleverd en is niet aanwezig in systemen die geen ondersteuning bieden voor RAID. Het option ROM is over het algemeen geïntegreerd in het BIOS van het moederbord, zodat RAID-volumes kunnen worden geconfigureerd voordat het besturingssysteem wordt gestart.

Het stuurprogramma voor Intel Matrix Storage Manager kan worden geïnstalleerd op elk ondersteund desktopsysteem of mobiel systeem (zie Systeemvereisten). De controller bepaalt welke voorzieningen beschikbaar zullen zijn in de Intel Matrix Storage Console. De installatie van de software is volledig geautomatiseerd voor alle ondersteunde chipsets en besturingssystemen.

## Voorzieningen voor desktopcomputers en servers

Op ondersteunde desktopsystemen levert Intel Matrix Storage Manager de volgende voorzieningen:

Matrix RAID | Twee onafhankelijke RAID-volumes binnen één array maken, beheren en gebruiken.
Meerdere arrays | Tot drie onafhankelijke RAID-arrays, elk met twee harde schijven, maken op elk van de zes SATA-poorten.
RAID 0 met meerdere schijven | Een RAID 0-volume maken met minimaal twee en maximaal zes harde schijven.
RAID 1 | Een RAID 1-volume maken met twee harde schijven.
RAID 5 | Gegevens en pariteit worden in strips verdeeld over drie, vier, vijf of zes harde schijven.
RAID 10 | Een RAID 10-array maken en de voordelen genieten van zowel RAID 0 als RAID 1. RAID 10 bevat een RAID 0-array met twee schijven voor prestatiedoeleinden. Elk van de schijven in de RAID 0-array wordt gespiegeld naar een RAID 1-array.
RAID-reserve | Eén of meer harde schijven automatisch gebruiken voor het opnieuw samenstellen van volumes.
Migratie naar een ander RAID-niveau | Migratie van RAID 0, 1 en 10 naar RAID 5.
Verificatie RAID-volumes | Inconsistenties of verkeerde gegevens op een RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- of RAID 10-volume identificeren.
Verificatie en reparatie RAID-volumes | Inconsistenties of verkeerde gegevens op een RAID 1-, RAID 5- of RAID 10-volume identificeren en repareren.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Gebruik van geavanceerde SATA-voorzieningen, zoals de geïntegreerde opdrachtwachtrij en geïntegreerde hot-plugging.
Write-back cache | Meerdere I/O-aanvragen van de host groeperen in een kleiner aantal aanvragen en van de cache naar de volumes schrijven met gedefinieerde intervallen. Deze RAID 5-voorziening verbetert de latentie van een array bij lezen en schrijven.
NTFS-beveiliging | Gebruikers moeten zich aanmelden met voldoende rechten om RAID-volumes te kunnen maken of wijzigen.
Uitbreiding NTFS-partities | NTFS-partities uitbreiden tijdens de migratie naar een array van grotere schijven.
Ondersteuning van 64-bits besturingssystemen | Ondersteuning van sommige 64-bits besturingssystemen. Raadpleeg Systeemvereisten voor meer informatie.

## Voorzieningen voor mobiele computers

Voor ondersteunde mobiele controllers levert Intel Matrix Storage Manager de volgende voorzieningen:

RAID 0 | RAID 0-volume met 2 schijven maken.
RAID 1 | RAID 1-volume met 2 schijven maken.
Matrix RAID | Twee onafhankelijke RAID-volumes binnen één array maken, beheren en gebruiken.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Een herstelvolume maken waarvoor Intel(R) Rapid Recover Technology wordt gebruikt om gegevens continu of op aanvraag van een masterschijf te kopiëren naar een herstelschijf.
Verificatie RAID-volumes | Inconsistenties of verkeerde gegevens op een RAID 0- of RAID 1-volume identificeren.
Verificatie en reparatie RAID-volumes | Inconsistenties of verkeerde gegevens op een RAID 0- of RAID 1-volume identificeren en repareren.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Maakt het voor het opslagstuurprogramma mogelijk geavanceerde SATA-voorzieningen, zoals de geïntegreerde opdrachtwachtrij en geïntegreerde hot-plugging, in te schakelen.
Aggressive Link Power Management | Maakt het voor de SATA-controller mogelijk om een lager energieverbruik in te stellen voor het SATA-apparaat.
Asynchrone meldingen | Maakt het voor een ATAPI-apparaat mogelijk om aan de SATA-controller te melden dat het apparaat aandacht vereist.

Voor een volledige gebruikershandleiding gaat u naar http://support.intel.com/support/go/imsm/kb_r.htm.

# Systeemvereisten

Voor Intel(R) Matrix Storage Manager zijn de volgende systeemcomponenten vereist:

- Een Intel(R) microprocessor die een van de volgende I/O-controllers ondersteunt:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

- 128 MB fysiek geheugen
- Ten minste één SATA-schijf
- Systeem-BIOS met Intel Matrix Storage Manager option ROM
- Een van de volgende besturingssystemen van Microsoft*:

- Windows* Media Center Edition*
- Windows* XP* Home Edition
- Windows* XP* Professional
- Windows* XP* Professional x64 Edition
- Windows* 2000 Advanced Server++
- Windows* Server 2003*
- Windows* Server 2003* Standard x64 Edition
- Windows* Server 2003* Enterprise x64 Edition

Opmerking: Het is mogelijk dat deze besturingssystemen niet beschikbaar zijn in alle talen.

De volgende besturingssystemen worden niet ondersteund:

- Alle versies van de volgende besturingssystemen van Microsoft:

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT* 3.51
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (ME)
- Windows NT* 4.0
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows* 2000 Professional*

- Alle versies van de volgende besturingssystemen:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

++Alleen ondersteund op platforms met een chipset uit de Intel(R) 5000-serie en een Intel(R) 631xESB I/O-controllerhub of een Intel(R) 632xESB I/O-controllerhub.

# RAID - Overzicht

RAID (Redundant Array of Independent Disks) verwijst naar meerdere onafhankelijke harde schijven die worden gecombineerd om één logische array te vormen. Als er binnen de array één of meer RAID-volumes worden gemaakt, herkent het besturingssysteem de afzonderlijke schijven niet meer, maar wordt elk volume geïdentificeerd als een logische harde schijf. De hoofddoelstellingen van RAID zijn om de prestaties en de betrouwbaarheid van het subsysteem voor opslag te verbeteren en fouttolerantie te ondersteunen.

## Matrix RAID

Met Matrix RAID kunnen één of twee onafhankelijke RAID-volumes worden gemaakt in één RAID-array. De array kan bestaan uit minimaal twee tot maximaal zes SATA-schijven, afhankelijk van het RAID-niveau. Het eerste RAID-volume beslaat een deel van de array, zodat er ruimte overblijft voor het tweede volume.

## Intel(R) Rapid Recover Technology

Deze technologie maakt gebruik van RAID 1-functionaliteit (spiegelen) om gegevens te kopiëren van een schijf die is geselecteerd als masterschijf naar een herstelschijf. De masterschijf en de herstelschijf moeten 100% van de beschikbare schijfruimte in een array beslaan en er kan maar één herstelvolume aanwezig zijn in een systeem. U kunt opgeven of u de gegevens van de masterschijf continu wilt kopiëren naar de herstelschijf of alleen wanneer u daartoe de opdracht geeft. Als u het bijwerkbeleid Continu gebruikt, worden wijzigingen die zijn aangebracht in de gegevens op de masterschijf terwijl het systeem niet is aangesloten op een dock, automatisch naar de herstelschijf gekopieerd wanneer het systeem weer op het dock wordt aangesloten. Wanneer u het bijwerkbeleid Op aanvraag gebruikt, kan een eerdere conditie van de masterschijf worden hersteld door de gegevens op de herstelschijf terug te kopiëren naar de masterschijf.

- Voordelen: Meer controle over de manier waarop gegevens worden gekopieerd tussen de master- en herstelschijf, het volume wordt sneller bijgewerkt (alleen wijzigingen op de masterschijf sinds de laatste keer dat het volume is bijgewerkt, worden naar de herstelschijf gekopieerd), gegevens op een lidschijf kunnen worden bekeken in Windows* Verkenner.
- Nadelen: Geen toename van de schijfcapaciteit.
- Toepassingen: Bescherming van kritieke gegevens voor mobiele systemen, snel herstel van de masterschijf naar een eerdere conditie of standaardconditie.

## RAID-niveaus

Het RAID-niveau bepaalt hoe de gegevens worden opgeslagen in het volume dat de schijven van de array beslaat. Intel(R) Matrix Storage Manager ondersteunt RAID-niveau 0 (striping), RAID-niveau 1 (spiegelen), RAID-niveau 5 (striping met pariteit) en RAID-niveau 10 (striping en spiegelen). Andere RAID-niveaus worden op dit moment niet ondersteund.

#### RAID 0 (striping)

Bij RAID-niveau 0 worden twee of meer harde schijven zo gecombineerd dat de gegevens in gemakkelijk te beheren blokken, strips genaamd, worden opgedeeld. Tabel 2 geeft aan hoe strips van verschillende omvang het best kunnen worden gebruikt. De strips worden verdeeld over de arrayleden waarop het RAID 0-volume staat. Met deze methode worden de prestaties bij lezen en schrijven verbeterd, met name bij sequentiële toegang, doordat gegevens op verschillende harde schijven tegelijk kunnen worden geopend. Een RAID 0-volume voorziet echter niet in redundantie van gegevens. Bij een storing in een van de schijven gaan dus alle gegevens in het volume verloren. Hieronder wordt een overzicht van de RAID 0-kenmerken gegeven:

- Voordeel: Aanzienlijke verhoging van de overdrachtssnelheid bij lezen en schrijven.
- Nadeel: Geen redundantie, dus bij een storing in een van de schijven gaan alle gegevens in het volume verloren.
- Toepassingen: Meestal gebruikt voor desktopcomputers en werkstations voor niet-kritieke gegevens en software waarvoor snelheid van belang is.

#### RAID 1 (spiegelen)

Op RAID-niveau 1 worden twee harde schijven zo gecombineerd dat alle gegevens tegelijkertijd worden weggeschreven naar de arrayleden die deel uitmaken van het RAID 1-volume. Met andere woorden: de gegevens worden twee keer opgeslagen (gespiegeld) op de harde schijven van het RAID 1-volume. Dit betekent dat wordt voorzien in redundantie voor alle gegevens op de eerste schijf. RAID 1 wordt meestal gebruikt op werkstations en servers waarop redundantie van gegevens een belangrijke overweging vormt. Hieronder wordt een overzicht van de RAID 1-kenmerken gegeven:

- Voordelen: Volledige redundantie van gegevens, hogere overdrachtssnelheden bij lezen.
- Nadelen: Geen verhoging van de volumecapaciteit, lichte achteruitgang in overdrachtssnelheid bij schrijven.
- Toepassingen: Meestal gebruikt op werkstations en servers voor de opslag van kritieke gegevens.

#### RAID 5 (striping met pariteit)

Bij RAID-niveau 5 worden drie of meer harde schijven zo gecombineerd dat de gegevens in gemakkelijk te beheren blokken, strips genaamd, worden opgedeeld. RAID 5 maakt gebruik van pariteit, een mathematische methode voor het herstellen van verloren gegane gegevens op één schijf, waarmee de fouttolerantie groter wordt. De gegevens en pariteit worden in een roterende volgorde in strips verdeeld over de arrayleden. Met de pariteitsstrips is het mogelijk om de gegevens te herstellen nadat een harde schijf met een storing is vervangen door een nieuwe schijf. Het extra werk voor het berekenen van de ontbrekende gegevens gaat ten koste van de schrijfprestaties van de volumes wanneer gegevens opnieuw worden samengesteld. RAID 5 werkt beter voor minder omvangrijke I/O-functies dan voor grotere sequentiële bestanden. Tabel 2 geeft aan hoe strips van verschillende omvang het best kunnen worden gebruikt. Hieronder wordt een overzicht van de RAID 5-kenmerken gegeven:

- Voordelen: Efficiëntie, fouttolerantie en goede prestaties.
- Nadelen: De extra tijd die nodig is om de pariteit te berekenen en op te slaan gaat ten koste van de schrijfprestaties.
- Toepassingen: Goede keuze voor bestands- en toepassingsservers, internet- en intranetservers.

#### RAID 10 (striping en spiegelen)

Op RAID-niveau 10 worden vier harde schijven gebruikt om een combinatie van de RAID-niveaus 0 en 1 te realiseren. De gegevens worden in strips verdeeld over een array van twee schijven die een RAID 0-component vormen. Elk van de schijven in de RAID 0-array wordt gespiegeld naar een schijf in de RAID 1-array. Deze configuratie biedt de voordelen van RAID 0 op het gebied van prestaties en de voordelen van RAID 1 op het gebied van redundantie. Hieronder wordt een overzicht van de RAID 10-kenmerken gegeven:

- Voordelen: Goede prestaties plus ondersteuning van redundantie
- Nadelen: Er zijn minimaal vier schijven vereist en dat betekent hogere kosten
- Toepassingen: Databaseservers waarvoor goede prestaties en fouttolerantie nodig zijn

#### Tabel 1: RAID-niveaus en het aantal schijven

RAID-niveau | Aantal schijven in de array | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
RAID 0 | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
RAID 0 | 3 of 4 | NEE | JA | NEE | JA | JA | NEE
RAID 0 | 5 of 6 | NEE | NEE | NEE | JA | NEE | NEE
RAID 1 | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
RAID 5 | 3 of 4 | NEE | JA | NEE | JA | JA | NEE
RAID 5 | 5 of 6 | NEE | NEE | NEE | JA | NEE | NEE
RAID 10 | 4 | NEE | JA | NEE | JA | JA | NEE

### Stripgrootte

Tabel 2 geeft aan hoe strips van verschillende omvang het best kunnen worden gebruikt.

#### Tabel 2: Gebruiksscenario's voor toegestane stripgroottes

Stripgrootte | Beschrijving | RAID-niveaus
--- | --- | ---
4 KB | Best voor specialistische gebruiksmodellen waarvoor strips van 4 KB vereist zijn | RAID 0, 10
8 KB | Best voor specialistische gebruiksmodellen waarvoor strips van 8 KB vereist zijn | RAID 0, 10
16 KB | Ideaal voor sequentiële overdracht | RAID 0, 5, 10
32 KB | Geschikt voor sequentiële overdracht | RAID 0, 5, 10
64 KB | Goede stripgrootte voor de meeste doeleinden (standaard voor RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 KB | Beste prestaties voor de meeste desktops en werkstations (standaard voor RAID 0) | RAID 0, 5

# Stuurprogramma voor Intel(R) Matrix Storage Manager

Het stuurprogramma voor Intel(R) Matrix Storage Manager is software met een certificaat van Windows Hardware Quality Labs (WHQL) en is specifiek ontworpen voor het verbeteren van de prestaties en de betrouwbaarheid van het subsysteem voor opslag. Het stuurprogramma wordt geïnstalleerd als onderdeel van de software van Intel Matrix Storage Manager.

Wanneer het stuurprogramma is geïnstalleerd, sturen de andere componenten van Intel Matrix Storage Manager query's naar het stuurprogramma voor een beter beheer van het subsysteem voor opslag. Via de query's wordt gedetailleerde informatie over de SATA-controller, SATA-apparaten en RAID verkregen, alsmede statusinformatie voor de apparaten. Die informatie wordt vervolgens weergegeven in de Intel(R) Matrix Storage Console.

# Intel(R) Matrix Storage Console

## Algemene voorzieningen

Wanneer u de Intel(R) Matrix Storage Console opent, verschijnt het hoofdvenster met daarin informatie over apparaten verdeeld over twee deelvensters. Welke informatie wordt weergegeven, is afhankelijk van de geselecteerde modus. De ondersteunde modi zijn de basismodus en de geavanceerde modus.

Basismodus | Toont de status van de harde schijven en een illustratie van het huidige RAID-volume. U kunt naar de geavanceerde modus gaan door op de knop ‘Overschakelen naar geavanceerde modus' te klikken (indien aanwezig) of door Geavanceerde modus te selecteren in het menu Beeld.
Geavanceerde modus | Toont een combinatie van logische en fysieke weergaven van de harde schijven en de ondersteunde RAID-volumes die aanwezig zijn. In de logische weergaven ziet u details van de RAID-arrays en -volumes. De fysieke weergave toont details over harde schijven en de manier waarop deze met elkaar zijn verbonden.

Het venster wordt automatisch bijgewerkt wanneer de configuratie van een SATA-apparaat of een RAID-volume wordt gewijzigd. U kunt het venster handmatig bijwerken door 'Vernieuwen' te selecteren in het menu 'Beeld' of door op F5 te drukken.

#### Afbeelding 1: Basismodus

Opmerking: Dit is een voorbeeld van een typisch RAID-systeem. Het is mogelijk dat u op uw scherm iets anders ziet als het besturingssysteem op een andere schijf is geïnstalleerd en er meer of minder RAID-volumes aanwezig zijn. Als er in een systeem geen RAID-volumes zijn, wordt de status van de harde schijven getoond.

#### Afbeelding 2: Geavanceerde modus

Opmerking: Dit is een voorbeeld van een typisch RAID-systeem met vier harde schijven. Het is mogelijk dat u op uw scherm iets anders ziet als het besturingssysteem op een andere schijf is geïnstalleerd en er meer of minder RAID-volumes aanwezig zijn. Als er in een systeem geen RAID-volumes zijn, wordt de status van de harde schijven getoond.

Het deelvenster aan de linkerkant, het apparaatvenster, toont de logische en fysieke weergaven van de apparaten waaruit het SATA-opslagsubsysteem bestaat. Tot de weergegeven apparaten behoren de SATA-controller, alle ondersteunde SATA-schijven, alle ondersteunde ATAPI-schijven en alle ondersteunde RAID-volumes die aanwezig zijn in het systeem.

Selecteer een apparaat en in het deelvenster rechts, het informatievenster, wordt informatie over dat apparaat weergegeven. De bovenstaande afbeelding toont een voorbeeld van de weergave van de geavanceerde modus, terwijl vier harde schijven aanwezig zijn. Er zijn twee volumes, MyRAID5 en MyRAID10, die één array delen. Dit is een voorbeeld van een RAID-configuratie waarin Matrix RAID wordt gebruikt.

## Rapporten en Help

#### Systeemrapport

Wanneer u de optie Systeemrapport in het menu Beeld selecteert, verschijnt een rapport met systeemgegevens, zoals het processortype, het besturingssysteem en de apparaten die deel uitmaken van het subsysteem voor opslag. In het rapport wordt ook informatie gegeven over de RAID-arrays en -volumes en gegevens die de fysieke harde schijven beschrijven. U kunt het systeemrapport afdrukken en opslaan door op de desbetreffende knop in het dialoogvenster te klikken. Het is vaak een goed idee om het systeemrapport af te drukken voordat u technische ondersteuning aanvraagt.

#### Ondersteuning

Wanneer u de optie Ondersteuning in het menu Help selecteert, verschijnt een dialoogvenster met koppelingen naar websites waar u updates voor producten, technische ondersteuning, documentatie en andere productinformatie kunt verkrijgen. Standaard gaat u met de koppelingen naar de ondersteuningspagina's van Intel, maar het is mogelijk dat de systeemfabrikant de koppelingen heeft aangepast. Intel raadt u aan om de resources op de ondersteuningspagina te gebruiken voor het verkrijgen van technische ondersteuning en informatie over updates voor producten of om direct contact op te nemen met de systeemleverancier.

#### Info

Wanneer deze optie wordt geselecteerd in het menu ‘Help’, wordt in het dialoogvenster Info productinformatie over Intel Matrix Storage Manager weergegeven, inclusief het nummer van de geïnstalleerde versie.

## Apparaatgegevens

In het informatievenster vindt u informatie over het geselecteerde apparaat. De onderstaande tabellen geven een overzicht van de parameters voor elk type apparaat. Als een parameter niet van toepassing is voor het apparaat dat u hebt geselecteerd, wordt die parameter niet weergegeven.

### Informatie over arrays (alleen in RAID-modus)

Parameter | Waarde
--- | ---
Status | Geen actieve migratie(s): Er worden geen migraties uitgevoerd en er worden geen volumes opnieuw samengesteld.
Bezig met opnieuw samenstellen: Eén of meer RAID-volumes worden opnieuw samengesteld.
Harde schijven worden toegevoegd: Het stuurprogramma voor Intel Matrix Storage Manager is bezig met het toevoegen van één of meer leden en het migreren van gegevens in de array.
Harde schijven worden vervangen: Eén of meer RAID-volumes worden opnieuw samengesteld op een reserveschijf als gevolg van een SMART-gebeurtenis op een harde schijf in het desbetreffende volume.
Bezig met initialiseren: De pariteit van een RAID 5-volume wordt geïnitialiseerd of gegevens op een RAID-volume worden geverifieerd of geverifieerd en gerepareerd.
Schrijfcache harde schijf ingeschakeld | Geeft aan of de schrijfcache is ingeschakeld voor de harde schijven in de array.
Grootte | Geeft de capaciteit in gigabytes van de array aan.
Vrije ruimte | Geeft aan hoeveel ruimte in de array niet wordt gebruikt door een RAID-volume. Deze ruimte kan worden gebruikt om een tweede RAID-volume te maken.
Aantal harde schijven | Geeft aan hoeveel schijven deel uitmaken van de array.
Schijflid [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Rapporteert fabrikant en modelnummer van elke harde schijf die lid is van de array.
Aantal volumes | Geeft het aantal RAID-volumes in de array aan. Als het aantal volumes gelijk is aan 1 en er vrije ruimte beschikbaar is, kan een tweede RAID-volume worden gemaakt in de array.
Volumelid [1, 2] | Rapporteert de naam van elk RAID-volume in de array.

### Informatie over volumes (alleen in RAID-modus)

Parameter | Waarde
--- | ---
Status RAID-volume | Normaal: De gegevens op het volume zijn volledig toegankelijk.

Storing: Voor een RAID 0-volume betekent deze status dat één of meer leden ontbreken of storingen vertonen. Voor RAID 1-volumes betekent de status dat beide leden storingen vertonen. Voor een RAID 5- of RAID10-volume betekent deze status dat twee of meer leden ontbreken of storingen vertonen.

Opmerking: Onder bepaalde omstandigheden kan voor een RAID 10-volume worden gemeld dat het verslechterd is, ook al ontbreken twee leden of vertonen twee leden storingen.

Verslechterd: Deze status geldt alleen voor RAID 1-, RAID 5- en RAID 10-volumes. Met de status wordt aangegeven dat een lid storingen vertoont of ontbreekt.
SMART-gebeurtenis: Een harde schijf heeft het niveau overschreden waarop herstel nog mogelijk is en heeft een SMART-gebeurtenis gerapporteerd.
Bezig met opnieuw samenstellen: Deze status geldt alleen voor RAID 0-, RAID 5- en RAID 10-volumes. Hiermee wordt aangegeven dat gegevens worden gekopieerd naar een spiegel- of reserveschijf en dat de redundantie van gegevens wordt hersteld.
Migratie: Geeft aan dat gegevens worden gemigreerd naar een tweede schijf of array en dat een RAID-volume wordt gemaakt.
Bezig met verifiëren: Geeft aan dat gegevens op het RAID-volume worden geverifieerd.
Status herstelvolume | Bijgewerkt: Alleen herstelvolumes waarvoor het bijwerkbeleid Continu is ingesteld, kunnen deze status hebben. De gegevens op de herstelschijf komen overeen met de gegevens op de masterschijf.
Bijwerken nodig: Alleen herstelvolumes waarvoor het bijwerkbeleid Op aanvraag is ingesteld, kunnen deze status hebben. De gegevens op de herstelschijf komen niet overeen met de gegevens op de masterschijf.
Volume wordt bijgewerkt: Gegevens op de masterschijf worden gekopieerd naar de herstelschijf. Alleen wijzigingen die zijn aangebracht sinds de laatste keer dat het volume is bijgewerkt, worden gekopieerd.
Bezig met herstel: De gegevens op de masterschijf worden overschreven met de gegevens op de herstelschijf.
Masterschijf is alleen-lezen: U hebt de optie geselecteerd waarmee u toegang hebt tot de bestanden op de masterschijf via Windows* Verkenner. Daarmee wordt de schijf alleen-lezen.
Herstelschijf is alleen-lezen: U hebt de optie geselecteerd waarmee u toegang hebt tot de bestanden op de herstelschijf via Windows* Verkenner. Daarmee wordt de schijf alleen-lezen.
Masterschijf ontbreekt: De masterschijf die is gebruikt om het herstelvolume te maken, wordt niet meer gedetecteerd.
Herstelschijf ontbreekt: De herstelschijf die is gebruikt om het herstelvolume te maken, wordt niet meer gedetecteerd.
Verificatiefouten | Rapporteert het aantal inconsistenties dat is gevonden bij de verificatie van de gegevens op een RAID-volume. Dit is alleen geldig gedurende het verificatieproces of gedurende het verificatie- en reparatieproces.
Blokken met mediafouten | Rapporteert het aantal blokken met mediafouten dat is gevonden bij de verificatie van de gegevens op een RAID-volume. Dit is alleen geldig gedurende het verificatieproces of gedurende het verificatie- en reparatieproces.
Systeemvolume | Geeft aan of dit volume beveiligde bestanden van het besturingssysteem bevat.
Write-back cache volume ingeschakeld | Geeft aan of de voorziening write-back cache is ingeschakeld voor het volume. Deze voorziening is alleen beschikbaar voor RAID 5-volumes.
RAID-niveau | Geeft aan welk RAID-niveau wordt gebruikt voor het volume.
Stripgrootte | Rapporteert de grootte van de logische gegevensblokken die worden gebruikt voor RAID 0-, RAID 5- en RAID 10-volumes. De stripgrootte wordt aangegeven in kilobytes.
Grootte | Rapporteert de totale capaciteit van het volume in gigabytes.
Aantal harde schijven | Rapporteert het aantal harde schijven dat het volume beslaat.
Schijflid [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Rapporteert voor RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- en RAID 10-volumes de fabrikant en het modelnummer van elke harde schijf die wordt gebruikt voor het volume.
Masterschijf | Rapporteert voor herstelvolumes de fabrikant en het modelnummer van de masterschijf.
Herstelschijf | Rapporteert voor herstelvolumes de fabrikant en het modelnummer van de herstelschijf.
Hoofdarray | Rapporteert de naam van de array waarvan dit volume deel uitmaakt.

### Informatie over RAID-schijven (alleen in RAID-modus)

Parameter | Waarde
--- | ---
Gebruik | Arraylid: De harde schijf is met andere schijven gegroepeerd om een array met RAID-volumes te vormen. De RAID-volumes zijn zichtbaar voor het besturingssysteem, maar de afzonderlijke schijven niet.
Arraylid (master): De harde schijf fungeert als de bronschijf voor een herstelvolume.
Arraylid (herstel): De harde schijf fungeert als de doelschijf voor een herstelvolume.
Non-RAID-schijf: De harde schijf bevat geen RAID-metadata en is zichtbaar en beschikbaar voor het besturingssysteem.
Geen: De harde schijf bevat metadata en is daarom niet zichtbaar voor het besturingssysteem, maar de harde schijf is geen arraylid.
Status | Normaal: De harde schijf is aanwezig en functioneert volgens verwachting.
Er is een fout opgetreden: De schijf heeft een drempelwaarde voor fouten overschreden waardoor herstel niet meer mogelijk is. Dit zal worden aangegeven in de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-gebeurtenis: De schijf heeft een drempelwaarde overschreden waardoor herstel niet meer mogelijk is en er een kans op een storing bestaat.
Ontbreekt: De harde schijf is niet aanwezig.
Niet-compatibele versie: De harde schijf bevat RAID-metadata, maar de versie is niet compatibel met de huidige versie van de RAID-software.
Storing: Wijst op dezelfde conditie als 'Er is een fout opgetreden'. Dit wordt aangegeven in de Intel Matrix Storage Console.
Apparaatpoort | Geeft aan op welke poort van de SATA-controller de harde schijf is aangesloten.
Huidige SATA-overdrachtmodus | Rapporteert de modus voor de SATA-overdracht tussen de SATA-controller en de SATA-schijf. De meest voorkomende waarden voor deze parameter zijn: Generatie 1: 150 Mbytes/s Generatie 2: 300 Mbytes/s
Model | Geeft het modelnummer van de harde schijf aan.
Serienummer | Rapporteert het serienummer dat door de fabrikant is toegewezen aan de harde schijf.
Firmware | Rapporteert het versienummer van de firmware in het schijfstation.
Ondersteuning voor geïntegreerde opdrachtwachtrijen | Rapporteert of de harde schijf ondersteuning biedt voor geïntegreerde opdrachtwachtrijen.
Schrijfcache harde schijf ingeschakeld | Geeft aan of de schrijfcache is ingeschakeld voor de harde schijf.
Aantal volumes | Rapporteert het aantal volumes in de array.
Volumelid [1, 2] | Rapporteert de naam van de volumes waarvan de harde schijf een lid is.
Hoofdarray | Rapporteert de naam van de RAID-array waarvan de harde schijf een lid is.

### Informatie over non-RAID-schijven (alleen in RAID-modus)

Parameter | Waarde
--- | ---
Gebruik | Non-RAID-schijf: Deze harde schijf wordt niet gebruikt in een RAID-array of een volume. Deze harde schijf kan worden gebruikt als RAID-reserve of als een gewone schijf voor de opslag van gegevens.
Reserve: Deze harde schijf is gemarkeerd als de doelschijf indien een volume automatisch opnieuw moet worden samengesteld.
Onbekend gebruik harde schijf: Het bleek niet mogelijk om vast te stellen hoe deze harde schijf wordt gebruikt. Dit kan het gevolg zijn van incompatibiliteit tussen de versie van de software en de configuratie van de harde schijf.
Status | Normaal: De harde schijf is aanwezig en functioneert volgens verwachting.
Er is een fout opgetreden: De schijf heeft een drempelwaarde voor fouten overschreden waardoor herstel niet meer mogelijk is. Dit zal worden aangegeven in de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-gebeurtenis: De schijf heeft een drempelwaarde overschreden waardoor herstel niet meer mogelijk is en er een kans op een storing bestaat.
Storing: Wijst op dezelfde conditie als 'Er is een fout opgetreden'. Dit wordt aangegeven in de Intel Matrix Storage Console.
Apparaatpoort | Geeft aan op welke poort van de SATA-controller de harde schijf is aangesloten.
Huidige SATA-overdrachtmodus | Rapporteert de modus voor de SATA-overdracht tussen de SATA-controller en de SATA-schijf. De meest voorkomende waarden voor deze parameter zijn: Generatie 1: 150 Mbytes/s Generatie 2: 300 Mbytes/s
Model | Geeft het modelnummer van de harde schijf aan.
Serienummer | Rapporteert het serienummer dat door de fabrikant is toegewezen aan de harde schijf.
Firmware | Rapporteert het versienummer van de firmware in het schijfstation.
Ondersteuning voor geïntegreerde opdrachtwachtrijen | Rapporteert of de harde schijf ondersteuning biedt voor geïntegreerde opdrachtwachtrijen.
Systeemschijf | Geeft aan of deze harde schijf beveiligde bestanden van het besturingssysteem bevat.
Grootte | Geeft de totale capaciteit (in gigabytes) aan van de harde schijf.

### Informatie over SATA-schijven (alleen in AHCI-modus of op mobiele systemen)

Naam | Beschrijving
--- | ---
Status | Normaal: De harde schijf is aanwezig en functioneert volgens verwachting.
Er is een fout opgetreden: De schijf heeft een drempelwaarde voor fouten overschreden waardoor herstel niet meer mogelijk is. Dit zal worden aangegeven in de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-gebeurtenis: De schijf heeft een drempelwaarde overschreden waardoor herstel niet meer mogelijk is en er een kans op een storing bestaat.
Storing: Wijst op dezelfde conditie als 'Er is een fout opgetreden'. Dit wordt aangegeven in de Intel Matrix Storage Console.
Apparaatpoort | Geeft aan op welke poort van de SATA-controller de harde schijf is aangesloten.
Huidige SATA-overdrachtmodus | Rapporteert de modus voor de SATA-overdracht tussen de SATA-controller en de SATA-schijf. De meest voorkomende waarden voor deze parameter zijn: Generatie 1: 150 Mbytes/s Generatie 2: 300 Mbytes/s
Model | Geeft het modelnummer van de harde schijf aan.
Serienummer | Rapporteert het serienummer dat door de fabrikant is toegewezen aan de harde schijf.
Firmware | Rapporteert het versienummer van de firmware in het schijfstation.
Ondersteuning voor geïntegreerde opdrachtwachtrijen | Rapporteert of de harde schijf ondersteuning biedt voor geïntegreerde opdrachtwachtrijen.
Grootte | Geeft de totale capaciteit (in gigabytes) aan van de harde schijf.

## Beheer van het opslagsubsysteem

De Intel(R) Matrix Storage Console kan in twee modi worden weergegeven: de basismodus en de geavanceerde modus. De basismodus is een eenvoudige weergave van apparaatinformatie in de vorm van statusberichten en illustraties. In abnormale situaties, zoals wanneer een harde schijf ontbreekt of een storing vertoont, is in het venster Detail een knop beschikbaar waarmee de geavanceerde modus kan worden geactiveerd om het probleem te beheren. In de geavanceerde modus hebben meer geavanceerde gebruikers de beschikking over extra opties voor het beheer van het subsysteem. In de rest van deze sectie worden alle opties beschreven die beschikbaar zijn in de geavanceerde modus.

### Volume maken

Als u een nieuw RAID-volume of herstelvolume wilt maken, selecteert u in de geavanceerde modus een van de opties in het menu 'Acties'. Daarmee wordt een wizard gestart die u begeleidt bij het maken van het volume. Hieronder vindt u een overzicht van de methoden voor het maken van volumes.

> > Waarschuwing: Als u een RAID-volume maakt, worden gegevens op ALLE geselecteerde harde schijven verwijderd. Als u een RAID-volume maakt op basis van een bestaande harde schijf, worden de gegevens op ALLE lidschijven behalve de bronschijf verwijderd. Als u een herstelvolume maakt, worden gegevens op de geselecteerde herstelschijf verwijderd. Maak dus een reservekopie van belangrijke gegevens voordat u een volume maakt.

> > Opmerking over SMART-gebeurtenissen: Als één of meer van de voor het RAID-volume geselecteerde SATA-schijven een SMART-gebeurtenis heeft gerapporteerd, kunt u geen RAID-volume maken. Als u denkt dat de SMART-gebeurtenis de normale werking van de schijf niet belemmert, kunt u met de rechtermuisknop op de betreffende schijf klikken en 'SMART-gebeurtenis opnieuw instellen' selecteren. Vervolgens kunt u een RAID-volume maken met behulp van deze schijf. Dit wordt niet aanbevolen, tenzij u precies begrijpt wat de reden van de SMART-gebeurtenis is.

- Een herstelvolume maken: Gebruik deze optie om een volume te maken waarvoor Intel(R) Rapid Recover Technology wordt gebruikt. Met deze technologie worden gegevens op een masterschijf continu of op aanvraag gekopieerd naar een herstelschijf. De masterschijf en de herstelschijf moeten 100% van de beschikbare schijfruimte in een array beslaan en er kan maar één herstelvolume aanwezig zijn in een systeem.
- Een RAID-volume maken: Gebruik deze optie om een RAID-volume te maken wanneer het niet nodig is om de gegevens op een bestaande harde schijf te bewaren. U kunt twee of meer harde schijven gebruiken voor het volume, afhankelijk van het RAID-niveau dat u kiest. De voorziening Matrix RAID maakt het mogelijk om twee volumes binnen één array te maken. Als u dat wilt doen, selecteert u een volumecapaciteit die kleiner is dan de totale capaciteit van de array. Op die manier blijft vrije ruimte in de array over voor het tweede RAID-volume. Het tweede volume zal automatisch de resterende ruimte in de array in beslag nemen. De Intel Matrix Storage Console maakt het RAID-volume alleen. Het resulterende volume is niet gepartitioneerd en niet geformatteerd. Gebruik Schijfbeheer van Windows* om het nieuwe RAID-volume te partitioneren en te formatteren.
- Een RAID-volume maken op basis van een bestaande harde schijf: Gebruik deze optie als u de gegevens op een bestaande harde schijf wilt bewaren en die wilt kopiëren naar één of meer extra harde schijven. Deze methode, migratie genaamd, kan een paar uur duren (afhankelijk van de capaciteit van de bronschijf en de systeembelasting). Wanneer u de wizard RAID-volume maken op basis van een bestaande harde schijf hebt voltooid, verschijnt een dialoogvenster waarin de voortgang van de migratie wordt aangegeven. Als u dit dialoogvenster opnieuw wilt openen tijdens de migratie, klikt u in de Intel Matrix Storage Console met de rechtermuisknop op het volume dat wordt gemigreerd en selecteert u 'Voortgang migratie tonen'. Er kan niet meer dan één migratieproces tegelijk worden uitgevoerd. Als u meer dan één schijf met gegevens wilt converteren naar een RAID-volume, moet u de schijven één voor één converteren. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de ondersteunde migraties voor elke opslagcontroller.

#### Tabel 3: Ondersteunde migraties

| Opslagcontroller
Van dit RAID-niveau | Naar dit RAID-niveau | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
Eén harde schijf | RAID 0 met 2 schijven | JA | JA | JA | JA | JA | JA
Eén harde schijf | RAID 0 met 3 of 4 schijven. | NEE | JA | NEE | JA | JA | NEE
Eén harde schijf | RAID 0 met 5 of 6 schijven. | NEE | NEE | NEE | JA | NEE | NEE
Eén harde schijf | RAID 1 met 2 schijven | JA | JA | JA | JA | JA | JA
Eén harde schijf | RAID 10 met 4 schijven | NEE | JA | NEE | JA | JA | NEE
Eén harde schijf | RAID 5 met 3 of 4 schijven. | NEE | JA | NEE | JA | JA | NEE
Eén harde schijf | RAID 5 met 5 of 6 schijven. | NEE | NEE | NEE | JA | NEE | NEE
RAID 1 met 2 schijven | RAID 5 met 3 of 4 schijven. | NEE | JA | NEE | JA | JA | NEE
RAID 1 met 2 schijven | RAID 5 met 5 of 6 schijven. | NEE | NEE | NEE | JA | NEE | NEE
RAID 0 met 2 schijven | RAID 5 met 3 of 4 schijven. | NEE | JA | NEE | JA | JA | NEE
RAID 0 met 2 schijven | RAID 5 met 5 of 6 schijven. | NEE | NEE | NEE | JA | NEE | NEE
RAID 0 met 3 schijven | RAID 5 met 4 schijven | NEE | JA | NEE | JA | JA | NEE
RAID 0 met 3 schijven | RAID 5 met 5 of 6 schijven. | NEE | NEE | NEE | JA | NEE | NEE
RAID 0 met 4 schijven | RAID 5 met 5 of 6 schijven. | NEE | NEE | NEE | JA | NEE | NEE
RAID 10 met 4 schijven | RAID 5 met 4 schijven | NEE | JA | NEE | JA | JA | NEE
RAID 10 met 4 schijven | RAID 5 met 5 of 6 schijven. | NEE | NEE | NEE | JA | NEE | NEE

### RAID-volumes beheren

Wanneer u een RAID-volume hebt gemaakt, wordt het vermeld in het apparaatvenster en kunt u toegang krijgen tot de volgende opties voor volumebeheer door met de rechtermuisknop op de naam te klikken:

- Volume verwijderen Met deze optie kunt u een RAID-volume verwijderen en de lidschijven instellen als non-RAID-schijven. Waarschuwing: wanneer u een RAID 0-, RAID 5- of RAID 10-volume verwijdert, worden de gegevens op alle lidschijven verwijderd. Maak dus een reservekopie van belangrijke gegevens voordat u een RAID-volume verwijdert.
- Volume wijzigen: Met deze optie kunt u de naam van een RAID-volume wijzigen en een migratie naar een ander RAID-niveau uitvoeren (zoals een migratie van een RAID 0-, RAID 1- of RAID 10-volume naar een RAID 5-volume).
- Converteren naar herstelvolume: Deze optie is alleen beschikbaar voor RAID 1-volumes die 100% van de schijfruimte in een array beslaan. Wanneer het RAID 1-volume is geconverteerd, wordt gebruik gemaakt van Intel(R) Rapid Recover Technology.
- Een RAID-volume verifiëren: Met deze optie worden de gegevens op een RAID-volume geverifieerd. Wanneer het verificatieproces voltooid is, verschijnt een dialoogvenster waarin het aantal aangetroffen verificatiefouten en het aantal blokken met mediafouten worden weergegeven.
- Een RAID-volume verifiëren en repareren: Met deze optie worden de gegevens op een RAID-volume geverifieerd en gerepareerd. Wanneer het verificatie- en reparatieproces voltooid is, verschijnt een dialoogvenster waarin het aantal aangetroffen verificatiefouten en het aantal opnieuw toegewezen blokken met mediafouten worden weergegeven.
- Write-back cache voor een volume in- of uitschakelen: Deze voorziening is alleen van toepassing op RAID 5. De write-back cache wordt automatisch in- of uitgeschakeld als een UPS (Uninterruptible Power Supply) wordt gebruikt. Wanneer wordt overgeschakeld van wisselstroom naar gelijkstroom, hetgeen gebeurt wanneer de wisselstroom uitvalt of wordt losgekoppeld, wordt de write-back cache leeg gemaakt en uitgeschakeld. Wanneer wordt overgeschakeld van gelijkstroom naar wisselstroom, hetgeen gebeurt wanneer de wisselstroom wordt hersteld, wordt de write-back cache opnieuw ingeschakeld. Wanneer de write-back cache voor een volume ingeschakeld is, kunnen schrijfopdrachten worden gecombineerd. Het schrijven van de cache naar het RAID 5-volume verloopt efficiënter. De write-back cache kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld, zonder dat het nodig is de computer opnieuw te starten.
- Voortgang migratie tonen: Deze optie is alleen beschikbaar als een migratie wordt uitgevoerd. Wanneer u deze optie selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin de voortgang van de migratie wordt uitgedrukt in een percentage.
- Volume herstellen: Met deze optie kunt u een volume herstellen nadat de harde schijf die de storing heeft veroorzaakt, fysiek is hersteld, als tenminste aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  - De harde schijf of schijven die oorspronkelijk deel uitmaakten van het RAID-volume met de storing, zijn opnieuw geïnstalleerd
  - De gegevens op de harde schijf zijn niet geopend terwijl de harde schijf uit het systeem verwijderd was.
  Wanneer u deze optie selecteert, wordt een dialoogvenster van de Intel Matrix Storage Console weergegeven. Klik op OK om door te gaan. Wanneer het volume is hersteld, wordt voor de volumestatus de waarde ‘Normaal’ weergegeven.

### Herstelvolumes beheren

Wanneer u een herstelvolume hebt gemaakt, wordt het vermeld in het apparaatvenster en kunt u toegang krijgen tot de volgende opties voor volumebeheer door met de rechtermuisknop op de naam te klikken:

- Volume verwijderen Met deze optie kunt u een herstelvolume verwijderen en de master- en herstelschijven instellen als non-RAID-schijven.
- Volume wijzigen: Met deze optie kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen in het herstelvolume: de volumenaam wijzigen, de master- en herstelschijf omwisselen en het bijwerkbeleid wijzigen.
- Continu bijwerken uitschakelen: Als u deze optie selecteert, wordt het bijwerkbeleid gewijzigd in Op aanvraag. U moet dan handmatig de opdracht voor bijwerken geven door met de rechtermuisknop op het volume te klikken en 'Volume bijwerken' te selecteren.
- Volume bijwerken: Deze optie is alleen beschikbaar als het volume is ingesteld op het bijwerkbeleid Op aanvraag. Wanneer u deze optie selecteert, worden gegevens op de masterschijf gekopieerd naar de herstelschijf. Alleen wijzigingen die zijn aangebracht sinds de laatste keer dat het volume is bijgewerkt, worden gekopieerd.
- Voortgang bijwerken volume tonen: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een nieuw herstelvolume wordt gemaakt en wanneer u 'Volume bijwerken' selecteert terwijl het bijwerkbeleid Op aanvraag van kracht is.
- Bijwerken volume annuleren: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een nieuw herstelvolume wordt gemaakt en wanneer u 'Volume bijwerken' selecteert terwijl het bijwerkbeleid Op aanvraag van kracht is.
- Gegevens herstellen op masterschijf: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u het systeem opnieuw hebt opgestart vanaf de herstelschijf via de gebruikersinterface van het Intel Matrix Storage Manager option ROM. Als u deze optie selecteert, worden alle gegevens op de masterschijf overschreven met de gegevens op de herstelschijf.
- Herstellen annuleren: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer gegevens worden hersteld op een masterschijf.
- Toegang tot bestanden op master-/herstelschijf: Met deze optie kunt u de bestanden op de masterschijf of de herstelschijf bekijken met Windows* Verkenner. Daarbij wordt wel het continu bijwerken van het herstelvolume uitgeschakeld. Wanneer u klaar bent met het bekijken van de bestanden, klikt u met de rechtermuisknop op het volume en selecteert u de optie voor het verbergen van de bestanden op de masterschijf of de herstelschijf. Daarmee wordt het bijwerken van het volume weer ingeschakeld.
- Bestanden master-/herstelschijf verbergen: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de optie hebt geselecteerd waarmee u Windows* Verkenner kunt gebruiken om de bestanden op de masterschijf of herstelschijf te bekijken. Wanneer u deze optie selecteert, kan weer worden geschreven naar de schijf en wordt het bijwerken van het volume weer ingeschakeld.
- Converteren naar RAID 1-volume: Met deze optie kunt u een herstelvolume converteren naar een RAID 1-volume.

### Andere beheeropties

- Opnieuw scannen naar Plug en Play-apparaten: Deze optie is te vinden in het menu 'Acties'. Met deze optie kunt u harde schijven detecteren die zijn toegevoegd of verwijderd. Wanneer de scan is uitgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie weergegeven in de geavanceerde modus. Deze actie komt overeen met het selecteren van 'Zoeken naar gewijzigde apparaten' in Apparaatbeheer van Windows.
- Een non-RAID-schijf markeren als reserve: Waarschuwing: wanneer een harde schijf wordt gemarkeerd als reserveschijf, worden alle gegevens op die schijf onherstelbaar verwijderd. Maak dus een reservekopie van alle belangrijke gegevens voordat u een schijf markeert als reserveschijf. Met deze optie kunt u vaste schijven markeren als de doelschijven wanneer volumes automatisch opnieuw worden samengesteld. Als u een harde schijf wilt markeren als reserveschijf, klikt u op een van de schijven in de lijst met non-RAID-schijven in het apparaatvenster en selecteert u 'Markeren als reserve'.
- Een reserveschijf instellen op non-RAID: Alleen non-RAID-schijven die zijn gemarkeerd als reserve, kunnen opnieuw worden ingesteld op non-RAID. Klik met de rechtermuisknop op een harde schijf onder Non-RAID-schijven in het apparaatvenster en selecteer 'Harde schijf instellen op non-RAID' in het menu. De schijf, die lid was van een RAID-array, wordt een non-RAID-schijf.
- Schrijfcache inschakelen of uitschakelen voor de harde schijf: Schrijfcache is een voorziening die de prestaties verbetert en die wordt ondersteund door sommige harde schijven. Als u de schrijfcache inschakelt, verbeteren de prestaties omdat gegevens tijdelijk worden opgeslagen voordat deze naar de harde schijf worden geschreven. Het nadeel van een ingeschakelde schrijfcache is dat de gegevens in de cache verloren kunnen gaan als de stroom uitvalt. Als u de schrijfcache wilt in- of uitschakelen, klikt u met de rechtermuisknop op de RAID-array en selecteert u Schrijfcache harde schijf inschakelen (of uitschakelen). De wijzigingen worden pas van kracht als u de computer opnieuw hebt gestart.

# Gegevens herstellen op master

De onderwerpen in deze sectie hebben alleen betrekking op herstelvolumes. In de onderwerpen wordt uitgelegd hoe u gegevens kopieert van de herstelschijf naar een masterschijf wanneer de masterschijf een storing vertoont of is beschadigd of verloren. Ook wordt uitgelegd hoe u een eerdere conditie van de masterschijf kunt herstellen.

## Een masterschijf vervangen

Herstellen naar de masterschijf is nodig als een storing optreedt in de masterschijf of als deze is verwijderd uit het systeem en verloren is gegaan.

1. Schakel het systeem uit en sluit een nieuwe masterschijf aan.
2. Schakel het systeem in. Tijdens het opstarten drukt u op `Ctrl-I` om de gebruikersinterface van het Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM te openen.
3. Selecteer in het `MAIN MENU` de optie `Recovery Volume Options`.
4. Selecteer in het menu Recovery Volume Options optie 1, `Boot from Recovery Drive`.
5. Start het systeem opnieuw op.
6. Wanneer het besturingssysteem eenmaal is gestart, selecteert u de Intel(R) Matrix Storage Console in het menu Start of klikt u op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager.
7. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de Intel Matrix Storage Console te zien.
8. Klik met de rechtermuisknop op de masterschijf en selecteer 'Opnieuw samenstellen op deze harde schijf'. U kunt ook met de rechtermuisknop op de nieuwe masterschijf klikken en 'Markeren als reserve' selecteren om het opnieuw samenstellen automatisch te starten. Voor de status van het volume wordt 'Opnieuw samenstellen: % voltooid' aangegeven.
9. Wanneer het opnieuw samenstellen is voltooid, klikt u met de rechtermuisknop op het herstelvolume en selecteert u 'Volume wijzigen' om de herstelschijf en masterschijf om te wisselen. U kunt ook het systeem opnieuw opstarten en het Intel Matrix Storage Manager option ROM gebruiken om op te starten vanaf de masterschijf.

## Eerdere conditie van gegevens op een masterschijf herstellen

Als voor het herstelvolume als bijwerkbeleid Op aanvraag is ingesteld, kunt u voor de masterschijf de conditie herstellen waarin deze was bij het einde van het laatste bijwerkproces voor het volume. Dit is met name handig wanneer een virus is vastgesteld op de masterschijf of anderen gebruik hebben gemaakt van uw systeem.

1. Start het systeem opnieuw op. Tijdens het opstarten drukt u op `Ctrl-I` om de gebruikersinterface van het Intel Matrix Storage Manager option ROM te openen.
2. Selecteer in het `MAIN MENU` de optie `Recovery Volume Options`.
3. Selecteer in het menu Recovery Volume Options optie 1, `Boot from Recovery Drive`.
4. Start het systeem opnieuw op.
5. Wanneer het besturingssysteem eenmaal is gestart, selecteert u de Intel(R) Matrix Storage Console in het menu Start of klikt u op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager.
6. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de Intel Matrix Storage Console te zien.
7. Klik in het apparaatvenster met de rechtermuisknop op het herstelvolume en selecteer 'Gegevens herstellen op master'. Voor de status van het volume wordt 'Bezig met herstellen op masterschijf: % voltooid' aangegeven.
8. Wanneer het herstelproces is voltooid, klikt u met de rechtermuisknop op het herstelvolume en selecteert u 'Volume wijzigen' om de herstelschijf en masterschijf om te wisselen. U kunt ook het systeem opnieuw opstarten en het Intel Matrix Storage Manager option ROM gebruiken om op te starten vanaf de masterschijf.

# RAID-volumes herstellen

De onderwerpen in deze sectie hebben alleen betrekking op RAID-volumes. Als voor een RAID-volume een verslechtering of storing wordt gerapporteerd door Intel(R) Matrix Storage Manager, kan het mogelijk zijn om het volume te herstellen. Als herstel niet mogelijk is, moet u het RAID-volume opnieuw maken en de gegevens handmatig herstellen met een reservekopie. Raadpleeg hieronder de sectie die van toepassing is op het gerapporteerde RAID-probleem om de RAID-configuratie te herstellen.

## RAID 0-volume met storing

Voor een RAID 0-volume wordt een storing gemeld wanneer zich een storing voordoet op een van de leden of wanneer een schijf is losgekoppeld. In beide scenario's zijn het RAID 0-volume en de gegevens in het volume niet meer toegankelijk. Het RAID 0-volume kan worden hersteld als een lid losgekoppeld is, maar het kan niet worden hersteld als zich een storing heeft voorgedaan.

### Ontbrekend lid

1. Schakel het systeem uit.
2. Sluit de ontbrekende harde schijf opnieuw aan.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het starten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 0-volume de status `Normal` aangeven.
4. Wanneer het besturingssysteem eenmaal is gestart, selecteert u Intel(R) Matrix Storage Console in het menu Start of klikt u op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager.
5. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de apparaatgegevens te zien.
6. Klik in het apparaatvenster op het RAID 0-volume om te controleren of het normaal werkt. In het informatievenster wordt de status 'Normaal' aangegeven.

### Lid met een storing

1. Schakel het systeem uit.
2. Vervang de harde schijf met de storing door een nieuwe schijf met dezelfde of een grotere capaciteit.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het starten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 0-volume de status `Failed` aangeven en u vragen om op `Ctrl-I` te drukken om de gebruikersinterface te openen.
4. Druk op `Ctrl-I` om het `MAIN MENU` te openen.
5. Selecteer optie `2`, `Delete RAID Volume`, in het hoofdmenu om het RAID-volume te verwijderen.
6. Selecteer in het menu `DELETE VOLUME MENU` het RAID 0-volume met de storing (gebruik de pijltoetsen).
7. Druk op de toets `Delete` om het volume te verwijderen.
8. Druk op `Y` om de verwijdering te bevestigen.
9. Maak een nieuw RAID 0-volume. Als de harde schijf met de storing deel uitmaakte van het systeemvolume, moet u het besturingssysteem opnieuw installeren.

## Verslechterd RAID 1-volume

Voor een RAID 1-volume wordt een verslechtering gemeld wanneer zich een storing voordoet op een van de leden of wanneer een lid is losgekoppeld en de gegevens niet meer kunnen worden gespiegeld. Als gevolg daarvan kan het systeem alleen het functionele lid gebruiken. Om de spiegeling en redundantie van gegevens te herstellen, volgt u de onderstaande procedures.

### Ontbrekend lid

1. Schakel het systeem uit.
2. Sluit de ontbrekende harde schijf opnieuw aan.
3. Start het systeem opnieuw op. Het volume wordt automatisch opnieuw samengesteld.

### Lid met een storing

1. Schakel het systeem uit.
2. Vervang de harde schijf met de storing door een nieuwe schijf met dezelfde of een grotere capaciteit.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het opstarten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 1-volume de status `Verslechterd` aangeven.
4. Wanneer het besturingssysteem eenmaal is gestart, selecteert u de Intel Matrix Storage Console in het menu Start of klikt u op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager.
5. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de Intel Matrix Storage Console te zien.
6. Klik in het apparaatvenster met de rechtermuisknop op de nieuwe non-RAID-schijf en selecteer 'Opnieuw samenstellen op deze harde schijf'.
7. Klik in het apparaatvenster op het RAID 1-volume. In het informatievenster wordt de status 'Opnieuw samenstellen: % voltooid' aangegeven. Wanneer het samenstellen voltooid is, wijzigt de status in 'Normaal'.

## Verslechterd RAID 1-volume en RAID 0-volume met storing in één RAID-array

Deze situatie kan zich voordoen wanneer er twee RAID-volumes (0 en 1) voorkomen binnen één RAID-array (zie Matrix RAID). Voor een RAID 0-volume wordt een storing gemeld en voor een RAID 1-volume wordt een verslechtering gemeld wanneer zich een storing voordoet op een van de leden of wanneer een schijf is losgekoppeld.

### Ontbrekend lid

1. Schakel het systeem uit.
2. Sluit de ontbrekende harde schijf opnieuw aan.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het starten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 0-volume de status `Normal` aangeven en voor het RAID 1-volume de status `Rebuild`.
4. Wanneer het besturingssysteem eenmaal is gestart, selecteert u de Intel Matrix Storage Console in het menu Start of klikt u op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager.
5. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de Intel Matrix Storage Console te zien.
6. Klik in het apparaatvenster op het RAID 0-volume. In het informatievenster zal als status 'Normaal' worden weergegeven. Voor de status van het RAID 1-volume wordt 'Opnieuw samenstellen: % voltooid' aangegeven wanneer het RAID 1-volume wordt geselecteerd.
7. Wanneer het samenstellen van het RAID 1-volume voltooid is, wijzigt de status in ‘Normaal’.

### Arraylid ontbreekt en het besturingssysteem staat op het RAID 1-volume of een non-RAID-schijf

1. Schakel het systeem uit.
2. Sluit de ontbrekende harde schijf opnieuw aan.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het starten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 0-volume de status `Normal` aangeven en voor het RAID 1-volume de status `Rebuild`.
4. Wanneer het besturingssysteem eenmaal is gestart, selecteert u de Intel Matrix Storage Console in het menu Start of klikt u op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager.
5. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de Intel Matrix Storage Console te zien.
6. Klik in het apparaatvenster op het RAID 0-volume. In het informatievenster zal als status 'Normaal' worden weergegeven. Voor de status van het RAID 1-volume wordt 'Opnieuw samenstellen: % voltooid' aangegeven wanneer het RAID 1-volume wordt geselecteerd.
7. Wanneer het samenstellen van het RAID 1-volume voltooid is, wijzigt de status in ‘Normaal’.

### Arraylid met storing en het besturingssysteem staat op het RAID 1-volume of een non-RAID-schijf

1. Schakel het systeem uit.
2. Vervang de harde schijf met de storing door een nieuwe schijf met dezelfde of een grotere capaciteit.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het opstarten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 1-volume de status `Verslechterd` aangeven en voor het RAID 0-volume de status `Storing`.
4. Wanneer het besturingssysteem eenmaal is gestart, selecteert u Intel(R) Matrix Storage Console in het menu Start of klikt u op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager.
5. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de Intel(R) Matrix Storage Console te zien.
6. Klik in het apparaatvenster met de rechtermuisknop op het RAID 0-volume en selecteer ‘Volume verwijderen’. De wizard 'Volume verwijderen' begeleidt u bij het verwijderen van het volume.
7. Om een nieuw volume te maken, selecteert u het menu Acties en kiest u 'Nieuw volume maken'. De wizard 'RAID-volume maken' begeleidt u bij het maken van het volume.
8. Gebruik Schijfbeheer van Windows om het nieuwe RAID-volume te partitioneren en te formatteren.
9. Klik in het apparaatvenster met de rechtermuisknop op de nieuwe non-RAID-schijf en selecteer 'Opnieuw samenstellen op deze harde schijf'.
10. Klik in het apparaatvenster op het RAID 1-volume. In het informatievenster wordt de status 'Opnieuw samenstellen: % voltooid' aangegeven. Wanneer het samenstellen voltooid is, wijzigt de status in 'Normaal'.

### Arraylid met storing en het besturingssysteem staat op het RAID 0-volume

1. Schakel het systeem uit.
2. Vervang de harde schijf met de storing door een nieuwe schijf met dezelfde of een grotere capaciteit.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het opstarten van het systeem zal het opstartscherm van Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 0-volume de status `Storing` aangeven en voor het RAID 1-volume de status `Verslechterd`.
4. Start de gebruikersinterface van Intel(R) Matrix Storage option ROM niet.
5. Installeer het besturingssysteem op de nieuwe non-RAID-schijf.
6. Tijdens de installatie verschijnt het bericht `Press F6 to load the RAID Driver`.
7. Druk op `F6` om het RAID-stuurprogramma te installeren op de nieuwe non-RAID-schijf.
8. Wanneer het besturingssysteem en het RAID-stuurprogramma zijn geïnstalleerd, opent u Windows Verkenner om de nieuwe partitie op de nieuwe harde schijf en de partitie op het verslechterde RAID 1-volume te identificeren.
9. Kopieer de gegevens die u wilt behouden van het verslechterde RAID 1-volume naar de nieuwe partitie.
10. Als u de RAID-configuratie met RAID 0- en RAID 1-volumes wilt herstellen, gaat u door met de volgende stappen.
11. Selecteer Intel(R) Matrix Storage Console in het menu Start.
12. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de Intel(R) Matrix Storage Console te zien.
13. Klik in het apparaatvenster van de IMSM Storage Console met de rechtermuisknop op het RAID 0-volume en selecteer 'Volume verwijderen' in het pop-up menu.
14. De wizard 'RAID-volume verwijderen' helpt u om het volume te verwijderen.
15. Selecteer het RAID 1-volume en verwijder het volume.
16. Selecteer in het menu Acties het submenu 'RAID-volume maken op basis van bestaande harde schijf' om een nieuw RAID 0-volume te maken.
17. De wizard 'RAID-volume maken op basis van bestaande harde schijf' helpt u om het RAID 0-volume te maken. Zorg ervoor dat het volume kleiner is dan de array, zodat u nog een ander volume kunt maken.
18. Maak een nieuw RAID 1-volume.
19. U hebt de oorspronkelijke configuratie hersteld.
20. Verplaats desgewenst oorspronkelijke RAID 1-gegevens naar het nieuwe RAID 1-volume.

## Verslechterd RAID 5-volume

Voor een RAID 5-volume wordt een verslechtering gemeld wanneer zich een storing voordoet op een van de leden of wanneer een lid is losgekoppeld. Als dat het geval is, volgt u de desbetreffende procedure hieronder:

### Ontbrekend lid

1. Schakel het systeem uit.
2. Sluit de ontbrekende harde schijf opnieuw aan.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het starten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 5-volume de status `Rebuild` aangeven.
4. Wanneer het besturingssysteem eenmaal is gestart, selecteert u de Intel Matrix Storage Console in het menu Start of klikt u op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager.
5. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de Intel Matrix Storage Console te zien.
6. Klik in het apparaatvenster op het RAID 5-volume. In het informatievenster wordt de status 'Opnieuw samenstellen: % voltooid' aangegeven. Wanneer het samenstellen voltooid is, wijzigt de status in 'Normaal'.

### Lid met een storing

1. Schakel het systeem uit.
2. Vervang de harde schijf met de storing door een nieuwe schijf met dezelfde of een grotere capaciteit.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het opstarten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 5-volume de status `Verslechterd` aangeven.
4. Wanneer het besturingssysteem eenmaal is gestart, selecteert u de Intel Matrix Storage Console in het menu Start of klikt u op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager.
5. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de Intel Matrix Storage Console te zien.
6. Klik in het apparaatvenster met de rechtermuisknop op de nieuwe non-RAID-schijf en selecteer 'Opnieuw samenstellen op deze harde schijf'.
7. Klik in het apparaatvenster op het RAID 5-volume. In het informatievenster wordt de status 'Opnieuw samenstellen: % voltooid' aangegeven. Wanneer het samenstellen voltooid is, wijzigt de status in 'Normaal'.

## RAID 5-volume met storing

Voor een RAID 5-volume wordt een storing gemeld als zich een storing heeft voorgedaan in meer dan één lid. Als dat het geval is, volgt u de procedure hieronder. Met deze procedure wordt het RAID 5-volume met de storing verwijderd en een nieuw RAID 5-volume gemaakt. Daarbij worden het RAID 5-volume met de storing en de gegevens op het volume niet hersteld. Nadat u het nieuwe RAID 5-volume hebt gemaakt, moet u de gegevens herstellen op basis van reservekopieën en alle software die op het RAID 5-volume stond, opnieuw installeren.

### Leden met een storing

1. Schakel het systeem uit.
2. Vervang de harde schijven met de storing door nieuwe schijven met dezelfde of een grotere capaciteit.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het opstarten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 5-volume de status `Storing` aangeven en u vragen om op `Ctrl-I` te drukken om de gebruikersinterface te openen.
4. Druk op `Ctrl-I` om het `MAIN MENU` te openen.
5. Selecteer optie 2, `Delete RAID Volume`, in het hoofdmenu om het RAID-volume te verwijderen.
6. Selecteer in het menu `DELETE VOLUME MENU` het RAID 5-volume met de storing (gebruik de pijltoetsen).
7. Druk op de toets `Delete` om het volume te verwijderen.
8. Druk op `Y` om de verwijdering te bevestigen.
9. Maak een nieuw RAID 5-volume.
10. Het is mogelijk dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren op het nieuwe volume en de gegevens moet herstellen op basis van reservekopieën.

## Verslechterd RAID 10-volume

Voor een RAID 10-volume wordt een verslechtering gemeld wanneer zich een storing voordoet op een van de leden of wanneer een lid is losgekoppeld. Als dat het geval is, herstelt u het volume door de desbetreffende procedure hieronder te volgen:

### Ontbrekend lid

1. Schakel het systeem uit.
2. Sluit de ontbrekende harde schijf opnieuw aan.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het starten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 10-volume de status `Rebuild` aangeven.
4. Wanneer het besturingssysteem eenmaal is gestart, selecteert u de Intel Matrix Storage Console in het menu Start of klikt u op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager.
5. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de Intel Matrix Storage Console te zien.
6. Klik in het apparaatvenster op het geselecteerde volume. In het informatievenster wordt de status ‘Opnieuw samenstellen: % voltooid’ weergegeven. Wanneer het samenstellen voltooid is, wijzigt de status in 'Normaal'.

### Lid met een storing

1. Schakel het systeem uit.
2. Vervang de harde schijf met de storing door een nieuwe schijf met dezelfde of een grotere capaciteit.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het opstarten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 10-volume de status `Verslechterd` aangeven.
4. Wanneer het besturingssysteem eenmaal is gestart, selecteert u de Intel Matrix Storage Console in het menu Start of klikt u op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager.
5. Selecteer in het menu Beeld de optie 'Geavanceerde modus' om een gedetailleerde weergave van de Intel Matrix Storage Console te zien.
6. Klik in het apparaatvenster met de rechtermuisknop op de nieuwe non-RAID-schijf en selecteer 'Opnieuw samenstellen op deze harde schijf'.
7. Klik in het apparaatvenster op het geselecteerde volume. In het informatievenster wordt de status ‘Opnieuw samenstellen: % voltooid’ weergegeven. Wanneer het samenstellen voltooid is, wijzigt de status in 'Normaal'.

## RAID 10-volume met storing

Voor een RAID 10-volume wordt een storing gemeld wanneer zich een storing voordoet op ten minste twee van de leden. Als dat het geval is, volgt u de procedure hieronder. Met deze procedure wordt het RAID 10-volume met de storing verwijderd en wordt een nieuw RAID 10-volume gemaakt. Het RAID 10-volume en de gegevens op het volume worden daarbij niet hersteld.

Leden met een storing

1. Schakel het systeem uit.
2. Vervang de harde schijven met de storing door nieuwe schijven met dezelfde of een grotere capaciteit.
3. Schakel het systeem in. Tijdens het opstarten van het systeem zal de gebruikersinterface van Intel Matrix Storage Manager option ROM voor het RAID 10-volume de status `Storing` aangeven en u vragen om op `Ctrl-I` te drukken om de gebruikersinterface te openen.
4. Druk op `Ctrl-I` om het `MAIN MENU` te openen.
5. Selecteer optie `2` in het hoofdmenu om het RAID-volume te verwijderen.
6. Selecteer in het menu `DELETE VOLUME MENU` het RAID 10-volume met de storing (gebruik de pijltoetsen).
7. Druk op de toets `Delete` om het volume te verwijderen.
8. Druk op `Y` om de verwijdering te bevestigen.
9. Maak een nieuw RAID 10-volume.
10. U zult het besturingssysteem opnieuw moeten installeren op het nieuwe volume.

# Controleprogramma voor gebeurtenissen

Het Controleprogramma voor gebeurtenissen is een systeemservice die wordt geïnstalleerd op het systeem wanneer de software voor Intel(R) Matrix Storage Manager wordt geïnstalleerd. Deze service wordt gestart wanneer de gebruiker zich aanmeldt en wordt op de achtergrond uitgevoerd tijdens het gebruik van het systeem. Het controleprogramma voor gebeurtenissen communiceert met het stuurprogramma van Intel Matrix Storage Manager, de Intel Matrix Storage Console en de applet voor het taakbalkpictogram om ervoor te zorgen dat de status van alle drie gesynchroniseerd is en om gebeurtenissen te melden. Wanneer zich een gebeurtenis voordoet, vraagt het controleprogramma aan de applet voor het taakbalkpictogram om het pictogram voor Intel Matrix Storage Manager weer te geven en in een ballon of dialoogvenster de gebeurtenis te beschrijven.

Er worden meldingen weergegeven voor wijzigingen in de status van een RAID-volume, I/O-fouten op harde schijven en SMART-gebeurtenissen op harde schijven. Wanneer een van deze gebeurtenissen zich voordoet, legt het controleprogramma de gebeurtenis vast in het NT-gebeurtenissenlogboek en het gebeurtenissenlogboek van Intel Matrix Storage Manager. De tabel hieronder beschrijft de opties die beschikbaar zijn wanneer u met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager klikt.

## Opties van het taakbalkpictogram van Intel Matrix Storage Manager

Optie | Beschrijving
--- | ---
Intel Matrix Storage Console starten | Opent de Intel Matrix Storage Console met informatie over de status van de gebeurtenis.
Huidige waarschuwing nu negeren | Het Controleprogramma voor gebeurtenissen negeert de huidige gebeurtenis en het taakbalkpictogram wordt verborgen totdat de gebruiker zich opnieuw aanmeldt of een volgende gebeurtenis plaatsvindt.

# Woordenlijst

Intel producten en services
Intel(R) Matrix Storage Manager | Software voor SATA-opslag die zorgt voor energievoorzieningen en betere prestaties op mobiele systemen en prestaties en voorzieningen voor gegevensbescherming op andere systemen.
Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM | Het option ROM is een module die wordt geïntegreerd met het systeem-BIOS en die voorziet in ondersteuning voor het opstarten van RAID-volumes en een gebruikersinterface voor het configureren en beheren van de RAID-volumes.
Matrix RAID | Software waarmee twee onafhankelijke RAID-volumes binnen één array kunnen worden gemaakt, beheerd en gebruikt.
Intel(R) Matrix Storage Console | De software die voorziet in de interface voor het beheer van het SATA AHCI- en RAID-subsysteem binnen de ondersteunde besturingssystemen. Raadpleeg Systeemvereisten voor meer informatie.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Met deze technologie worden gegevens op een masterschijf continu of op aanvraag gekopieerd naar een herstelschijf. Om deze technologie te gebruiken, moet u een herstelvolume maken.
Algemene RAID-terminologie
Automatisch opnieuw samenstellen | Het proces waarmee een RAID-volume (niveau 1, 5 of 10) wordt hersteld wanneer zich een storing voordoet in een RAID-lid of wanneer een lid ontbreekt. Als een reserveschijf aanwezig is, zal de software automatisch de reserveschijf gebruiken als vervanging voor de harde schijf met de storing. Een volume wordt ook automatisch opnieuw samengesteld als een RAID 1-lid wordt verwijderd en vervolgens opnieuw wordt geplaatst om de spiegeling opnieuw tot stand te brengen. RAID 0-volumes kunnen niet automatisch opnieuw worden samengesteld.

Automatisch herstellen

Het proces waarmee volumes automatisch worden hersteld wanneer zich een storing heeft voorgedaan vanwege een ontbrekende schijf.

Voor RAID 0-volumes geldt dat als alle lidschijven aanwezig zijn terwijl het volume een storing vertoont, het option ROM het volume zal markeren als 'Storing'.

Voor redundante RAID-volumes geldt dat als de laatst verwijderde schijf wordt vervangen en er voldoende schijven zonder storingen aanwezig zijn, de status van het volume wordt gewijzigd in 'Verslechterd'.

Bijwerkbeleid Continu | Wanneer voor een herstelvolume dit beleid wordt gebruikt, worden gegevens op de masterschijf automatisch naar de herstelschijf gekopieerd zolang beide schijven zijn aangesloten op het systeem.
RAID | Redundant Array of Independent Drives: Een technologie die het mogelijk maakt om gegevens te organiseren op meerdere harde schijven en op die manier te voorzien in redundantie van gegevens of betere prestaties bij de opslag van gegevens.
RAID-array | Een logische groepering van fysieke harde schijven.
Masterschijf | De harde schijf die is geselecteerd als de bronschijf voor het herstelvolume.
Lid | Een harde schijf die wordt gebruikt binnen een RAID-array.
Bijwerkbeleid Op aanvraag | Wanneer voor een herstelvolume dit beleid wordt gebruikt, worden gegevens op de masterschijf gekopieerd naar de herstelschijf als u de opdracht daartoe geeft. Alleen wijzigingen die zijn aangebracht sinds de laatste keer dat het volume is bijgewerkt, worden gekopieerd.
RAID-volume | Een vaste hoeveelheid ruimte binnen een RAID-array die er voor het besturingssysteem uitziet als één fysieke harde schijf. Elk RAID-volume wordt gemaakt op een bepaald RAID-niveau en kan voorzien in redundantie van gegevens of verbetering van de prestaties bij het opslaan van gegevens.
RAID-niveau | Een bepaalde set kenmerken die wordt toegepast op een RAID-volume. Met deze kenmerken wordt bepaald hoe gegevens in een RAID-volume worden opgeslagen en beheerd en worden de prestaties bij lezen en schrijven verbeterd of wordt voorzien in een grotere fouttolerantie.
RAID 0 (striping) | De gegevens op het RAID-volume worden in strips verdeeld over de leden van de array. De gegevens worden verdeeld in eenheden en die eenheden worden verdeeld over de leden zonder dat hierbij gezorgd wordt voor redundantie. Het resultaat is dat de prestaties bij lezen en schrijven verbeteren.
RAID 1 (spiegelen) | De gegevens op het RAID-volume worden gespiegeld over de leden van de array. Spiegelen is de term die wordt gebruikt om de belangrijkste voorziening van RAID 1 te beschrijven. De gegevens worden twee maal geschreven, één keer naar elk lid, waarmee voorzien wordt in redundantie van de gegevens en een vergrote fouttolerantie.
RAID 5 (striping met pariteit) | De gegevens op het RAID-volume worden met pariteit in strips verdeeld over de leden van de array. De pariteitsgegevens worden tegelijk met de gegevens in een roterende volgorde naar de leden van de array geschreven. Dit RAID-niveau verdient de voorkeur als efficiëntie, fouttolerantie en prestaties van belang zijn.
RAID 10 (striping en spiegelen) | Het RAID-niveau waarop informatie in strips over een array van twee schijven wordt verdeeld om de prestaties te verbeteren. Voor de fouttolerantie heeft elke schijf daarnaast een spiegelschijf. RAID 10 levert de prestatievoordelen van RAID 0 en de redundantie van RAID 1. Er zijn echter wel vier harde schijven voor nodig.
Herstelschijf | De harde schijf die is geselecteerd als de doelschijf voor het herstelvolume.
Herstelvolume | Een volume waarvoor Intel(R) Rapid Recover Technology wordt gebruikt.
Metadata | Metadata zijn gegevens over gegevens of informatie over informatie. Voor RAID-volumes bestaan de metadata uit informatie over de manier waarop de gebruikersbestanden en systeembestanden worden opgeslagen op een RAID-volume.
Migratie | Het proces waarmee de systeemconfiguratie voor de gegevensopslag wordt geconverteerd van een non-RAID-configuratie (pass-thru) naar een RAID-configuratie.
Migratie naar een ander RAID-niveau | Het proces waarmee de systeemconfiguratie voor de gegevensopslag wordt geconverteerd van een RAID-niveau naar een ander RAID-niveau. Zie Tabel 3 voor de ondersteunde migraties tussen niveaus.
Reserveschijf | Een SATA-schijf waarvoor in de RAID-software is opgegeven dat deze automatisch moet worden gebruikt als de doelschijf wanneer een volume opnieuw moet worden samengesteld als zich een storing heeft voorgedaan in een RAID-lid of een lid ontbreekt. Op RAID-niveau 0 kunnen geen reserveschijven worden gebruikt. Op RAID-niveaus 1, 5 en 10 kunt u één of meer reserveschijven gebruiken.
Initialisatie volume | Het proces waarmee de pariteit wordt geïnitialiseerd voor RAID 5-volumes. Voor RAID 1- en RAID 10-volumes is dit het proces waarmee wordt gecontroleerd of elk gegevensblok op de spiegelschijf identiek is aan het corresponderende gegevensblok op de bronschijf.
Terminologie met betrekking tot opslag
RAID-controller | De RAID-controller maakt en beheert RAID-arrays en RAID-volumes en zorgt daarmee voor betere prestaties bij lezen en schrijven of een grotere fouttolerantie.
SATA-controller | De SATA-controller is geïntegreerd in de I/O-controllerhub van het systeem. Deze controller beheert de SATA-apparaten en fungeert voor die apparaten als de interface naar het systeem.
AHCI | Advanced Host Controller Interface: een interfacespecificatie die het voor het opslagstuurprogramma mogelijk maakt om geavanceerde SATA-voorzieningen, zoals geïntegreerde opdrachtwachtrijen, geïntegreerde hot-plugging en energiebeheer, in te schakelen.
Hot-plugging | De onaangekondigde verwijdering en plaatsing van een SATA-schijf, terwijl het systeem aan staat.
Geïntegreerde opdrachtwachtrij | Een opdrachtprotocol in SATA dat het mogelijk maakt dat meerdere opdrachten voor een harde schijf tegelijkertijd wachten op uitvoering. De opdrachten worden dynamisch opnieuw geordend om te zorgen voor optimale prestaties van de harde schijf.
ATAPI-apparaat | Een opslagapparaat met hoge capaciteit en een parallelle interface, zoals cd-rom-, cd-rw-, dvd-rom- en tapestations.
SATA-schijf | Een harde schijf met een interface die gegevens overdraagt via een serieel protocol en zo communiceert met de SATA-controller.
eSATA | Een externe SATA-schijf.
SATA-opslagsubsysteem | Alle hardware en software van een systeem die betrokken is bij het opslaan van gegevens op SATA-schijven.
SATA-overdrachtmodus | De snelheid waarmee de SATA-controller en de SATA-schijven met elkaar communiceren.
SMART-gebeurtenis | Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology: een open standaard voor de ontwikkeling van harde schijven en softwaresystemen waarmee harde schijven automatisch worden gecontroleerd en potentiële problemen worden gerapporteerd.
Schrijfcache van harde schijf | Een cachegeheugen binnen een schijfstation waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen voordat ze worden gekopieerd naar niet-vluchtig geheugen.

Write-back cache volume

Deze voorziening is alleen beschikbaar voor RAID 5-volumes. De voorziening write-back cache wordt ondersteund door het stuurprogramma van Intel Matrix Storage Manager om de prestaties bij lezen en schrijven te verbeteren in een RAID 5-array.

Meerdere I/O-aanvragen van de host worden gegroepeerd in een kleiner aantal aanvragen en van de cache naar de volumes geschreven met gedefinieerde intervallen. De write-back cache kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld, zonder dat het nodig is het systeem opnieuw te starten.

Link Power Management | Het vermogen van de SATA-controller om een lager energieverbruik in te stellen voor het SATA-apparaat.
Asynchrone meldingen | Maakt het voor een ATAPI-apparaat mogelijk om aan de SATA-controller te melden dat het apparaat aandacht vereist.

# Informatie over handelsmerken

Intel(R) is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.

* Andere merken en namen kunnen worden geclaimd als de eigendom van anderen.