Intel(R) Matrix Storage Manager Yardımı

# Intel(R) Matrix Storage Manager Giriş

## Genel Bakış

Intel(R) Matrix Storage Manager yazılımı, aşağıdaki depolama denetleyicilerinden birini kullanan sistemlerde depolama alt sisteminin başarımını ve güvenilirliğini artırır:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

Intel Matrix Storage Manager aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- Intel Matrix Storage Manager Sürücüsü
- Intel(R) Matrix Storage Console
- Olay İzleyici
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

Intel Matrix Storage Manager option ROM ayrı olarak paketlenmiştir ve RAID özelliğini desteklemeyen sistemlerde bulunmaz. Option ROM, genellikle, işletim sistemi önyüklenmeden önce RAID birimlerinin yapılandırılmasını sağlamak üzere anakartın BIOS'uyla tümleştirilir.

Intel Matrix Storage Manager sürücüsü, desteklenen tüm masaüstü sistemlerinde ya da mobil sistemlerde kullanılabilir (bkz. Sistem Gereksinimleri). Intel Matrix Storage Console'da kullanılabilecek özellikler denetleyici tarafından belirlenir. Yazılım kurulumu, desteklenen tüm yonga setleri ve işletim sistemleri için tümüyle otomatik olarak gerçekleştirilen bir işlemdir.

## Masaüstü ve Sunucu Özellikleri

Intel Matrix Storage Manager, desteklenen masaüstü sistemlerinde aşağıdaki özellikleri sunar:

Matrix RAID | Tek bir dizi içerisinde bağımsız en çok iki RAID birimi oluşturun, yönetin ve kullanın.
Çoklu Diziler | Altı Seri ATA bağlantı noktasından herhangi birinde, her biri iki sabit disk içeren bağımsız en çok üç RAID dizisi oluşturun.
Çok Diskli RAID 0 | En az iki, en fazla altı sabit disk içeren bir RAID 0 birimi oluşturun.
RAID 1 | İki sabit disk içeren bir RAID 1 birimi oluşturun.
RAID 5 | Verileri ve eşlik özelliğini üç, dört, beş ya da altı sabit diske şeritler biçiminde yayın.
RAID 10 | Hem RAID 0, hem RAID 1 özelliklerinden yararlanan bir RAID 10 dizisi oluşturun. RAID 10, başarım artışı sağlamak için 2 sürücülü bir RAID 0 dizisi içerir. RAID 0 dizisindeki disklerin her biri, bir RAID 1 dizisine yansıtılır.
RAID Yedek | Bir veya daha fazla sabit diski, otomatik yeniden oluşturma işlemleri için hedef disk olarak belirleyin.
RAID Düzeyi Taşıma | RAID 0, 1 ve 10'dan RAID 5'e geçin.
RAID Birimi Doğrulama | RAID 0, RAID 1, RAID 5 ya da RAID 10 birimindeki tutarsızlıkları ya da bozuk verileri saptayın.
RAID Birimi Doğrulama ve Onarım | RAID 1, RAID 5 ya da RAID 10 birimindeki tutarsızlıkları ya da bozuk verileri saptayın ve onarın.
Gelişmiş Ana Sistem Denetleyici Arabirimi (AHCI) | Yerel Komut Kuyruklama ve Çalışırken Donanım Değiştirme gibi gelişmiş Seri ATA özelliklerini kullanın.
Geri Yazma Önbelleği | Ana bilgisayardan gelen çok sayıdaki G/Ç isteğini gruplayarak istek sayısını azaltır ve önbellekteki verileri düzenli aralıklarla birimlere yazar. Bu RAID 5 özelliği, dizideki okuma ve yazma gecikmelerini azaltır.
NTFS Güvenliği | Kullanıcılar RAID birimlerini ayarlayabilmek ve değiştirebilmek için yeterli izinlerle oturum açmalıdır.
NTFS Bölümü Genişletmesi | Daha büyük sürücülerden oluşan bir diziye geçerken NTFS bölümlerini genişletin.
64 Bitlik İşletim Sistemi Desteği | 64 bitlik işletim sistemlerinden bazılarını destekler. Ayrıntılar için Sistem Gereksinimleri başlıklı bölüme bakın.

## Mobil Özellikler

Intel Matrix Storage Manager, desteklenen mobil denetleyicilerde aşağıdaki özellikleri sunar:

RAID 0 | İki sürücülü bir RAID 0 birimi oluşturun.
RAID 1 | İki sürücülü bir RAID 1 birimi oluşturun.
Matrix RAID | Tek bir dizi içerisinde bağımsız iki RAID birimi oluşturun, bu birimleri yönetin ve kullanın.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Intel(R) Rapid Recover Technology özelliğinden yararlanan ve verileri bir ana sürücüden sürekli olarak ya da istendiğinde bir kurtarma sürücüsüne kopyalayan bir kurtarma birimi oluşturun.
RAID Birimi Doğrulama | RAID 0 ya da RAID 1 birimindeki tutarsızlıkları ya da bozuk verileri saptayın.
RAID Birimi Doğrulama ve Onarım | RAID 0 ya da RAID 1 birimindeki tutarsızlıkları ya da bozuk verileri saptayın ve onarın.
Gelişmiş Ana Sistem Denetleyici Arabirimi (AHCI) | Depolama sürücüsüne, Yerel Komut Kuyruklama ve Çalışırken Donanım Değiştirme gibi gelişmiş Seri ATA özelliklerini etkinleştirme olanağı sağlar.
Bağlantı İçin Gelişmiş Güç Yönetimi | Seri ATA denetleyicisinin, Seri ATA aygıtını daha az güç tüketen bir duruma getirmesini sağlar.
Eşzamansız Bildirim | ATAPI aygıtının dikkat gerektiren bir durum olduğunda Seri ATA denetleyicisine bildirim göndermesini sağlar.

Kapsamlı bir kullanıcı el kitabı için http://support.intel.com/support/go/imsm/kb_r.htm sitesini ziyaret edin.

# Sistem Gereksinimleri

Intel(R) Matrix Storage Manager aşağıdaki sistem bileşenlerini gerektirir:

- Aşağıdaki G/Ç denetleyicilerinden birini destekleyen bir Intel(R) mikroişlemci:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

- 128 MB fiziksel bellek
- En az bir adet Seri ATA sabit sürücüsü
- Intel Matrix Storage Manager option ROM içeren sistem BIOS'u
- Aşağıdaki Microsoft* işletim sistemlerinden biri:

- Windows* Media Center Edition*
- Windows* XP* Home Edition
- Windows* XP* Professional
- Windows* XP* Professional x64 Edition
- Windows* 2000 Advanced Server++
- Windows* Server 2003*
- Windows* Server 2003* Standard x64 Edition
- Windows* Server 2003* Enterprise x64 Edition

Not: Bu işletim sistemleri her dilde mevcut olmayabilir.

Aşağıdaki işletim sistemleri desteklenmemektedir:

- Aşağıdaki Microsoft işletim sistemlerinin tüm sürümleri:

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT* 3.51
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT* 4.0
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows* 2000 Professional*

- Aşağıdaki işletim sistemlerinin tüm sürümleri:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

++Yalnızca Intel(R) 631xESB G/Ç Denetleyici Hub ya da Intel(R) 632xESB G/Ç Denetleyici Hub içeren Intel(R) 5000 Series Chipset platformlarında desteklenir.

# RAID Genel Bakış

RAID (Redundant Array of Independent Drives - Artıklıklı Bağımsız Diskler Dizisi), tek bir mantıksal dizi oluşturmak üzere birleştirilen birden çok bağımsız sabit sürücüyü belirtmektedir. Dizide bir ya da daha çok RAID birimi oluşturulduysa işletim sistemi sabit sürücüleri ayrı ayrı tanımaz; her birimi tek bir mantıksal sabit sürücü olarak görür. RAID teknolojisinin temel amacı, depolama alt sisteminin başarımını artırmak ve hata toleransı özelliğini desteklemektir.

## Matrix RAID

Matrix RAID özelliği, tek bir RAID dizisinde bağımsız bir veya iki RAID birimi oluşturmanızı sağlar. Dizi, RAID düzeyine bağlı olarak en az iki, en çok altı Seri ATA sabit sürücüden oluşabilir. İlk RAID birimi, dizinin bir bölümünü kaplar ve ikinci birimin oluşturulabilmesi için yer ayırır.

## Intel(R) Rapid Recover Technology

Bu teknoloji, belirtilen ana sürücüdeki verileri belirtilen kurtarma sürücüsüne kopyalamak için RAID 1 (yansıtma) işlevini kullanır. Ana sürücünün ve kurtarma sürücüsünün bir dizideki kullanılabilir sabit sürücü alanının %100'ünü kapsaması gerekir ve sistemde sadece tek bir kurtarma birimi bulunabilir. Ana sürücüdeki verilerin kurtarma sürücüsüne sürekli olarak ya da istendiğinde kopyalanmasını seçebilirsiniz. Sürekli güncelleştirme ilkesi kullanılırken, sistem bağlı olmadığı sırada ana sürücüdeki veriler üzerinde yapılan değişiklikler, sistem yeniden bağlandığında kurtarma sürücüsüne otomatik olarak kopyalanır. İstendiğinde güncelleştirme ilkesi kullanılırken, ana sürücüyü önceki durumuna döndürmek için kurtarma sürücüsündeki veriler ana sürücüye kopyalanabilir.

- Avantajları: Verilerin ana sürücü ile kurtarma sürücüsü arasında nasıl kopyalanacağını daha iyi denetlemenizi sağlar; birim güncelleştirme işlemini hızlandırır (yalnızca son güncelleştirme işleminden sonra ana sürücüde yapılan değişiklikler kurtarma sürücüsüne kopyalanır); üye sabit diskteki veriler Windows* Gezgini'nde görüntülenebilir.
- Dezavantajları: Birim kapasitesi artmaz.
- Kullanım alanları: Mobil sistemler için kritik verilerin korunması; ana sürücünün önceki ya da varsayılan durumuna hızla döndürülmesi.

## RAID Düzeyleri

RAID düzeyi, verilerin, dizinin sabit sürücülerini kapsayan birim içerisinde nasıl biçimlendiğini tanımlar. Intel(R) Matrix Storage Manager tarafından RAID düzey 0 (şeritleme), RAID düzey 1 (yansıtma), RAID düzey 5 (şeritleme ve eşlik) ve RAID düzey 10 (şeritleme ve yansıtma) desteklenir. Bu aşamada başka RAID düzeyleri desteklenmemektedir.

#### RAID 0 (Şeritleme)

RAID düzey 0, iki ya da daha fazla sabit sürücüyü birleştirerek tüm verileri şerit denen yönetilebilir bloklara böler. Tablo 2'de, izin verilen şerit büyüklükleri için kullanım senaryoları açıklanmaktadır. Şeritler, RAID 0 biriminin bulunduğu dizi üyeleri arasında şeritlenmiştir. Bu yöntem özellikle sıralı erişimler için, bitişik verilerin birden çok sabit sürücüden aynı anda erişilmesine olanak tanıyarak, okuma/yazma başarımını iyileştirir. Ancak, RAID 0 biriminde depolanan verilerde artıklık yoktur. Bu nedenle, sabit sürücülerden biri başarısız olursa, birimdeki tüm veriler yitirilir. Aşağıda RAID 0 özelliklerine ilişkin genel bir görünüm verilmektedir:

- Avantajı: Okuma ve yazma işlemlerinde olağanüstü aktarım hızları.
- Dezavantajı: Artıklık yok (sabit sürücülerden biri başarısız olursa birimdeki tüm veriler yitirilir).
- Kullanım alanları: Tipik olarak masaüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarında yüksek başarımlı, kritik olmayan verileri ve yazılımları saklamak için kullanılır.

#### RAID 1 (Yansıtma)

RAID düzey 1, iki sabit sürücüyü, tüm verileri RAID 1 biriminin bulunduğu dizi üyelerine aynı anda yazılacak şekilde birleştirir. Başka bir deyişle, veriler, RAID 1 birimindeki sabit sürücüler arasında yansıtılmaktadır. Bu işlem, ilk diskteki tüm veriler için yansıma olarak bilinen gerçek zamanlı artıklık oluşturur. RAID 1 genellikle veri artıklığının önemli olduğu iş istasyonlarında ve sunucularda kullanılır. Aşağıda RAID 1 özelliklerine ilişkin genel bir görünüm verilmektedir:

- Avantajları: Verilerin tümü artıklıkla korunur; okuma aktarım hızları artar.
- Dezavantajları: Birim kapasiteleri artmaz; yazma aktarım hızında hafif bir düşüş olur.
- Kullanım alanları: Tipik olarak iş istasyonları ve sunucularda kritik verileri depolamak için kullanılır.

#### RAID 5 (Şeritleme ve eşlik)

RAID düzey 5, üç ya da daha çok sabit diski birleştirerek tüm verileri şerit denen yönetilebilir bloklara böler. RAID 5, kayıp verileri tek bir diskte yeniden oluşturmaya yönelik matematiksel bir yöntem olan ve hata toleransını artıran eşlik özelliğini kullanır. Veriler ve eşlik bilgileri, dizi üyeleri arasında "döner sırayla" şeritlenir. Eşlik şeritleme özelliği sayesinde, başarısız bir sabit diski yeni bir diskle değiştirdikten sonra veriler yeniden oluşturulabilir. Eksik verileri hesaplama işi, veriler yeniden oluşturulurken, birimlere yazma işleminin başarımını düşürür. RAID 5, büyük, sıralı dosyalar yerine daha küçük G/Ç işlevlerinde daha iyi sonuç verir. Tablo 2'de, izin verilen şerit büyüklükleri için kullanım senaryoları açıklanmaktadır. Aşağıda RAID 5 özelliklerine ilişkin genel bir görünüm verilmektedir:

- Avantajları: Etkili, hataya dayanıklı ve başarımı iyi bir çözümdür.
- Dezavantajları: Eşliği hesaplamak ve depolamak için gereken ek süre, yazma başarımını düşürür.
- Kullanım alanları: Dosya ve uygulama sunucuları ile Internet ve Intranet sunucuları için iyi bir seçimdir.

#### RAID 10 (Şeritleme ve yansıtma)

RAID düzey 10, RAID düzey 0 ile 1'in bileşimini elde etmek için dört sabit disk kullanır. Veriler iki diskten oluşan ve RAID 0 bileşeni oluşturan bir dizi üzerinde şeritlenir. RAID 0 dizisindeki disklerin her biri, RAID 1 dizisindeki bir sürücüye yansıtılır. Bu yapılandırma, RAID 0'ın başarım ve RAID 1'in artıklık avantajlarını sağlar. Aşağıda RAID 10 özelliklerine ilişkin genel bir görünüm verilmektedir:

- Avantajları: İyi bir başarım ve artıklık desteği
- Dezavantajları: Dört disk gerektiği için maliyeti yüksektir
- Kullanım alanları: Yüksek başarım ve hata toleransı gerektiren veritabanı sunucuları

#### Tablo 1: RAID Düzeyi ve Sürücü Sayısı

RAID Düzeyi | Dizideki sürücü sayısı | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
RAID 0 | 2 | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET
RAID 0 | 3 ya da 4 | HAYIR | EVET | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR
RAID 0 | 5 ya da 6 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | HAYIR | HAYIR
RAID 1 | 2 | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET
RAID 5 | 3 ya da 4 | HAYIR | EVET | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR
RAID 5 | 5 ya da 6 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | HAYIR | HAYIR
RAID 10 | 4 | HAYIR | EVET | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR

### Şerit Büyüklüğü

Tablo 2'de, tipik şerit büyüklükleri için kullanım senaryoları açıklanmaktadır.

#### Tablo 2: İzin Verilen Şerit Büyüklükleri için Kullanım Senaryoları

Şerit Büyüklüğü | Tanım | RAID Düzeyleri
--- | --- | ---
4KB | 4 KB'lik şeritler gerektiren özel kullanım modelleri için en iyidir | RAID 0, 10
8KB | 8 KB'lik şeritler gerektiren özel kullanım modelleri için en iyidir | RAID 0, 10
16KB | Sıralı aktarımlar için en iyi ayardır | RAID 0, 5, 10
32KB | Sıralı aktarımlar için iyi bir ayardır | RAID 0, 5, 10
64KB | Genel amaçlar için iyi bir şerit büyüklüğüdür (RAID 5, 10 için varsayılan değerdir) | RAID 0, 5, 10
128KB | Çoğu masaüstü bilgisayarı ve iş istasyonu için en iyi başarımı sağlar (RAID 0 için varsayılan değerdir) | RAID 0, 5

# Intel(R) Matrix Storage Manager Sürücüsü

Intel(R) Matrix Storage Manager sürücüsü, Windows Hardware Quality Labs (WHQL) tarafından sertifika almış ve özellikle depolama alt sisteminin başarımını ve güvenilirliğini artırmaya yönelik olan bir bileşendir. Sürücü, Intel Matrix Storage Manager yazılımının parçası olarak yüklenir.

Yüklendikten sonra sürücü, depolama alt sistemini yönetmek için diğer Intel Matrix Storage Manager bileşenleri tarafından sorgulanır. Sorgulardan, ayrıntılı Seri ATA denetleyicisi, Seri ATA aygıtı ve RAID ile ilgili bilgilerle birlikte bu aygıtların durumlarına ilişkin bilgiler elde edilir. Bu bilgiler daha sonra Intel(R) Matrix Storage Console'da görüntülenir.

# Intel(R) Matrix Storage Console

## Genel Özellikler

Intel(R) Matrix Storage Console'u açtığınızda, seçilen görünüme bağlı olarak iki bölmede aygıtla ilgili bilgiler sağlayan ana iletişim kutusu görüntülenir. Desteklenen görünümler Temel ve Gelişmiş'tir:

Temel Mod | Sabit disklerin durumunu ve geçerli RAID biriminin çizimini görüntüler. Gelişmiş Mod'a geçmek için, varsa 'Gelişmiş Mod görünümüne geç' düğmesini tıklatabilir ya da Görünüm menüsünden Gelişmiş Mod'u seçebilirsiniz.
Gelişmiş Mod | Sabit disklerin ve varsa, desteklenen RAID birimlerinin mantıksal ve fiziksel görünümünü verir. Mantıksal görünümde RAID dizileri ve birimleriyle ilgili ayrıntılar yer alır. Fiziksel görünümde ise sabit diskler ve bu disklerin birbiriyle bağlantısıyla ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir.

Bir Seri ATA aygıtının ya da RAID biriminin yapılandırması değiştirildiğinde, görünüm otomatik olarak yenilenir. Görünümü el ile yenilemek isterseniz 'Görünüm' menüsünden 'Yenile' seçeneğini belirleyebilir ya da F5 tuşuna basabilirsiniz.

#### Şekil 1: Temel Görünüm

NOT: Burada tipik bir RAID sistemi gösterilmiştir. İşletim sisteminin yüklendiği sürücüye ve sistemdeki RAID birimi sayısına bağlı olarak farklı bir görünümle karşılaşabilirsiniz. Sistemde RAID birimi yoksa, sabit disklerin durumu görüntülenir.

#### Şekil 2: Gelişmiş Görünüm

NOT: Burada dört sabit diski olan tipik bir RAID sistemi gösterilmiştir. İşletim sisteminin yüklendiği sürücüye ve sistemdeki RAID birimi sayısına bağlı olarak farklı bir görünümle karşılaşabilirsiniz. Sistemde RAID birimi yoksa, sabit disklerin durumu görüntülenir.

Soldaki bölme aygıt bölmesi olarak adlandırılır ve Seri ATA depolama alt sistemini oluşturan aygıtların mantıksal ve fiziksel görünümünü verir. Bu aygıtlar, sistemde bulunan Seri ATA denetleyicisini ve desteklenen Seri ATA sabit disklerini, ATAPI sabit disklerini ve RAID birimlerini içerir.

Bir aygıt seçtiğinizde, Bilgi bölmesi adı verilen sağdaki bölmede aygıtla ilgili bilgiler görüntülenir. Yukarıdaki şekilde, dört sabit diskle ilgili bilgiler içeren örnek Gelişmiş Mod görünümü gösterilmiştir. Bu örnekte, tek bir diziyi paylaşan MyRAID5 ve MyRAID10 adlı iki birim vardır. Bu, Matrix RAID özelliğini kullanan bir RAID yapılandırmasına örnektir.

## Raporlar ve Yardım

#### Sistem Raporu

'Görünüm' menüsünde bu seçeneği belirlediğinizde görüntülenen Sistem Raporu; işlemci türü, işletim sistemi ve depolama alt sistemi aygıtları gibi sistemle ilgili bilgileri görüntüler. Raporda ayrıca RAID dizileri ile birimleri tanıtılır ve fiili sabit disklerin fiziksel ayrıntıları belirtilir. Sistem raporu, iletişim kutusundaki ilgili düğme tıklatılarak yazdırılabilir ya da kaydedilebilir. Teknik destek almadan önce sistem raporunu yazdırmanızda yarar vardır.

#### Destek

'Yardım' menüsünde bu seçeneği belirlediğinizde görüntülenen Destek iletişim kutusu, ürün güncellemelerini, teknik desteği, yardım belgelerini ve ürünle ilgili diğer bilgileri sağlayan Web sitelerine ulaştıran bağlantılar içerir. Bu bağlantılar varsayılan değer olarak Intel'in destek sayfalarına gitmenizi sağlar, ama sistemin üreticisi bağlantıları özelleştirmiş olabilir. Intel, teknik destek ve ürün güncelleme bilgileri için, destek sayfasındaki kaynakları kullanmanızı ya da doğrudan sistem üreticisine başvurmanızı önerir.

#### Hakkında

'Yardım' menüsünde bu seçeneği belirlediğinizde görüntülenen Hakkında iletişim kutusu, geçerli sürüm numarasını da içeren Intel Matrix Storage Manager ürün bilgilerini görüntüler.

## Aygıt Bilgileri

Bilgiler bölmesinde seçilen aygıtla ilgili bilgiler görüntülenir. Her aygıt tipiyle ilgili parametreler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. Seçtiğiniz aygıt için geçerli olmayan parametreler görüntülenmez.

### Dizi Bilgileri (Yalnızca RAID Modu)

Parametre | Değer
--- | ---
Durum | Etkin taşıma işlemi yok: Taşıma ya da yeniden oluşturma işlemi yok.
Yeniden oluşturuluyor: Bir ya da daha fazla RAID birimi yeniden oluşturuluyor.
Sabit diskler ekleniyor: Intel Matrix Storage Manager sürücüsü bir ya da daha fazla üye ekliyor ve dizideki verileri taşıyor.
Sabit disk(ler) değiştiriliyor: Birimdeki bir sabit diskte gerçekleştirilen SMART olayının sonucu olarak bir ya da daha çok RAID birimi yedek bir sabit diskte yeniden oluşturuluyor.
İlk kullanıma hazırlanıyor: RAID 5 biriminde eşlik ilk kullanıma hazırlanıyor ya da RAID birimindeki veriler doğrulanıyor veya veriler doğrulanıyor ve onarılıyor.
Sabit Disk Yazma Önbelleği Etkin | Yazma Önbelleği özelliğinin dizideki tüm sabit diskler için etkin olup olmadığını bildirir.
Büyüklük | Dizinin gigabayt cinsinden kapasitesini bildirir.
Boş Alan | Bir dizide bir RAID birimi tarafından kullanılmayan alanı bildirir. Boş alan ikinci bir RAID birimi oluşturmak için kullanılabilir.
Sabit Disk Sayısı | Dizinin parçası olan sabit disk sayısını bildirir.
Sabit Disk Üyesi [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Dizinin üyesi olan her sabit diskin üretici ve model numarasını bildirir.
Birim Sayısı | Dizideki RAID birimi sayısını bildirir. Birim sayısı 1 ise ve boş yer varsa, dizide ikinci bir RAID birimi oluşturulabilir.
Birim Üyesi [1, 2] | Dizideki her RAID biriminin adını bildirir.

### Birim Bilgileri (Yalnızca RAID Modu)

Parametre | Değer
--- | ---
RAID Birimi Durumu | Normal:Birimdeki verilere tam olarak erişilebilir

Başarısız: Bir RAID 0 birimi için, bir ya da daha çok üyenin eksik ya da başarısız olduğunu gösterir. RAID 1 birimleri için, her iki üyenin de başarısız olduğunu gösterir. RAID 5 ya da RAID 10 birimleri için, bir ya da daha çok üyenin eksik ya da başarısız olduğunu gösterir.

NOT: Bazı durumlarda, iki üye eksik ya da başarısız olduğu halde RAID 10 birimi bozulmuş olarak görüntülenebilir.

Bozulmuş: Yalnızca RAID 1, RAID 5 ve RAID 10 birimleri bu durumda olabilir. Bu durum bilgisi, bir üyenin başarısız ya da eksik olduğunu gösterir.
SMART Olayı: Bir sabit diskin kurtarılabilir hata eşiğini geçtiğini ve SMART olayı bildirdiğini gösterir.
Yeniden oluşturuluyor: Yalnızca RAID 0, RAID 5 ve RAID 10 birimleri bu durumda olabilir. Bu durum, verilerin bir yansıtma sürücüsüne ya da yedek sürücüye kopyalandığını ve veri artıklığının geri yüklendiğini gösterir.
Taşınıyor: Verinin ikinci bir sürücüye ya da diziye taşındığını ve bir RAID biriminin oluşturulduğunu belirtmektedir.
Doğrulanıyor: RAID birimindeki verilerin doğrulanmakta olduğunu gösterir.
Kurtarma Birimi Durumu | Güncelleştirildi: Yalnızca sürekli güncelleştirme ilkesine ayarlanmış kurtarma birimleri bu durumda olabilir. Kurtarma sürücüsündeki veriler ana sürücüdeki verilerle aynıdır.
Güncelleştirilmesi Gerekiyor: Yalnızca istendiğinde güncelleştirme ilkesine ayarlanmış kurtarma birimleri bu durumda olabilir. Kurtarma sürücüsündeki veriler ana sürücüdeki verilerle aynı değildir.
Birim Güncelleştirme İşlemi Devam Ediyor: Ana sürücüdeki veriler kurtarma sürücüsüne kopyalanmaktadır. Yalnızca son güncelleştirme işleminden sonra yapılan değişiklikler kopyalanır.
Kurtarma İşlemi Devam Ediyor: Kurtarma sürücüsündeki veriler ana sürücüdeki tüm verilerin üzerine yazılmaktadır.
Ana Sürücü Salt Okunur: Ana sürücüdeki dosyalara Windows* Gezgini'nde erişmenizi sağlayacak ve sürücüyü salt okunur duruma getirecek seçeneği belirlediniz.
Kurtarma Sürücüsü Salt Okunur: Kurtarma sürücüsündeki dosyalara Windows* Gezgini'nde erişmenizi sağlayacak ve sürücüyü salt okunur duruma getirecek seçeneği belirlediniz.
Ana Sürücü Yok: Kurtarma birimini oluşturmak için kullanılan ana sürücü artık algılanmıyor.
Kurtarma Sürücüsü Yok: Kurtarma birimini oluşturmak için kullanılan kurtarma sürücüsü artık algılanmıyor.
Doğrulama Hataları | RAID birimindeki veriler doğrulanırken karşılaşılan tutarsızlıkların sayısını bildirir. Bu özellik yalnızca doğrulama ya da doğrulama ve onarım işlemi için geçerlidir.
Ortam Hatası İçeren Bloklar | RAID birimindeki veriler doğrulanırken karşılaşılan ortam hatası içeren blokların sayısını bildirir. Bu özellik yalnızca doğrulama ya da doğrulama ve onarım işlemi için geçerlidir.
Sistem Birimi | Birimde korunmuş işletim sistemi dosyaları bulunup bulunmadığını bildirir.
Birim Geri Yazma Önbelleği Etkin | Geri Yazma Önbelleği özelliğinin birim için etkin olup olmadığını bildirir. Bu özellik yalnızca RAID 5 birimleri için geçerlidir.
RAID Düzeyi | Birim için kullanılmakta olan RAID düzeyini bildirir.
Şerit Büyüklüğü | RAID 0, RAID 5 ve RAID 10 birimleri için birimde kullanılan her mantıksal bitişik veri bloğunun büyüklüğünü bildirir. Şerit büyüklüğü kilobayt birimiyle belirtilir.
Büyüklük | Birimin gigabayt cinsinden toplam kapasitesini bildirir.
Sabit Disk Sayısı | Birimin kapsadığı sabit disk sayısını bildirir.
Sabit Disk Üyesi [1, 2, 3, 4, 5, 6] | RAID 0, RAID1, RAID 5 ve RAID 10 birimleri için birimin kullanmakta olduğu her sabit diskin üreticisini ve model numarasını bildirir.
Ana Sabit Disk | Kurtarma birimleri için ana sürücünün üreticisini ve model numarasını bildirir.
Kurtarma Sabit Diski | Kurtarma birimleri için kurtarma sürücüsünün üreticisini ve model numarasını bildirir.
Ana Dizi | Bu birimi içeren dizinin adını bildirir.

### RAID Sabit Disk Bilgileri (Yalnızca RAID Modu)

Parametre | Değer
--- | ---
Kullanım | Dizi Üyesi: Sabit disk, RAID birimleri içeren bir dizi oluşturmak üzere başka sürücülerle gruplandırılmıştır. RAID birimleri işletim sistemi tarafından görülebilir ancak sürücüler görülmez.
Dizi Üyesi (Ana): Sabit disk, kurtarma biriminin kaynak sürücüsüdür.
Dizi Üyesi (Kurtarma ): Sabit disk, kurtarma biriminin hedef sürücüsüdür.
RAID Olmayan Sabit Disk: Sürücü RAID üst verisi içermemektedir ve işletim sistemi tarafından görünür ve kullanılabilir durumdadır.
Yok: Sabit disk, işletim sistemi tarafından görülmesini engelleyen üst veriler içermektedir; ancak sabit disk, bir dizinin üyesi değildir.
Durum | Normal: Sabit disk yerindedir ve beklendiği gibi çalışmaktadır.
Hata Oluştu: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir. Bu değer, Intel Matrix Storage Manager option ROM Kullanıcı Arabirimi'nde görüntülenir.
SMART Olayı: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir ve başarısız olma riski taşımaktadır.
Yok: Sabit disk yerinde değildir.
Uyumsuz Sürüm: Sabit diskte sürüm verilerini bildiren RAID üst verileri bulunmaktadır, ancak sürümü RAID yazılımının geçerli sürümü ile uyumsuzdur.
Başarısız: 'Hata Oluştu' durumuyla aynıdır. Bu değer, Intel Matrix Storage Console'da görüntülenir.
Aygıt Bağlantı Noktası | Sabit diskin bağlı olduğu Seri ATA denetleyicisinin bağlantı noktasını bildirir.
Geçerli Seri ATA Aktarım Modu | Seri ATA denetleyicisi ile Seri ATA sabit diski arasındaki Seri ATA aktarım modunu bildirir. Bu parametrenin normal değerleri şunlardır: Üretim 1: 150 Mbayt/sn Üretim 2: 300 Mbayt/sn.
Model | Sabit diskin model numarasını bildirir.
Seri Numara | Üreticinin sabit disk için belirlediği seri numarayı bildirir.
Üretici Yazılımı | Sabit diskteki üretici yazılımının sürümünü belirtir.
Yerel Komut Kuyruklama Desteği | Sabit diskin, Yerel Komut Kuyruklama özelliğini destekleyip desteklemediğini bildirir.
Sabit Disk Yazma Önbelleği Etkin | Yazma Önbelleği özelliğinin sabit disk için etkin olup olmadığını bildirir.
Birim Sayısı | Dizideki birim sayısını bildirir.
Birim Üyesi [1, 2] | Sabit diskin üyesi olduğu her birimin adını bildirir.
Ana Dizi | Sabit diskin üyesi olduğu RAID dizisinin adını bildirir.

### RAID Olmayan Sabit Disk Bilgileri (Yalnızca RAID Modu)

Parametre | Değer
--- | ---
Kullanım | RAID Olmayan Sabit Disk: Bu sabit disk bir RAID dizisi ya da birimi tarafından kullanılmamaktadır. Bu sabit disk bir RAID yedeği ya da veri depolama aygıtı olarak kullanılabilir.
Yedek: Bu sabit disk otomatik yeniden oluşturma işlemleri için hedef disk olarak işaretlenmiştir.
Bilinmeyen sabit disk kullanımı: Bu sabit diskin kullanım şekli belirlenemiyor. Bu durum, bu yazılım sürümü ve sabit disk yapılandırması arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor olabilir.
Durum | Normal: Sabit disk yerindedir ve beklendiği gibi çalışmaktadır.
Hata Oluştu: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir. Bu değer, Intel Matrix Storage Manager option ROM Kullanıcı Arabirimi'nde görüntülenir.
SMART Olayı: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir ve başarısız olma riski taşımaktadır.
Başarısız: 'Hata Oluştu' durumuyla aynıdır. Bu değer, Intel Matrix Storage Console'da görüntülenir.
Aygıt Bağlantı Noktası | Sabit diskin bağlı olduğu Seri ATA denetleyicisinin bağlantı noktasını bildirir.
Geçerli Seri ATA Aktarım Modu | Seri ATA denetleyicisi ile Seri ATA sabit diski arasındaki Seri ATA aktarım modunu bildirir. Bu parametrenin normal değerleri şunlardır: Üretim 1: 150 Mbayt/sn Üretim 2: 300 Mbayt/sn.
Model | Sabit diskin model numarasını bildirir.
Seri Numara | Üreticinin sabit disk için belirlediği seri numarayı bildirir.
Üretici Yazılımı | Sabit diskteki üretici yazılımının sürümünü belirtir.
Yerel Komut Kuyruklama Desteği | Sabit diskin, Yerel Komut Kuyruklama özelliğini destekleyip desteklemediğini bildirir.
Sistem Sabit Diski | Sabit diskte korunmuş işletim sistemi dosyaları bulunup bulunmadığını bildirir.
Büyüklük | Sabit diskin gigabayt cinsinden toplam kapasitesini bildirir.

### Seri ATA Sabit Disk Bilgileri (Yalnızca AHCI Modu ya da Mobil Modu)

Ad | Tanım
--- | ---
Durum | Normal: Sabit disk yerindedir ve beklendiği gibi çalışmaktadır.
Hata Oluştu: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir. Bu değer, Intel Matrix Storage Manager option ROM Kullanıcı Arabirimi'nde görüntülenir.
SMART Olayı: Sabit disk, kurtarılabilir hata eşiğini geçmiştir ve başarısız olma riski taşımaktadır.
Başarısız: 'Hata Oluştu' durumuyla aynıdır. Bu değer, Intel Matrix Storage Console'da görüntülenir.
Aygıt Bağlantı Noktası | Sabit diskin bağlı olduğu Seri ATA denetleyicisinin bağlantı noktasını bildirir.
Geçerli Seri ATA Aktarım Modu | Seri ATA denetleyicisi ile Seri ATA sabit diski arasındaki Seri ATA aktarım modunu bildirir. Bu parametrenin normal değerleri şunlardır: Üretim 1: 150 Mbayt/sn Üretim 2: 300 Mbayt/sn.
Model | Sabit diskin model numarasını bildirir.
Seri Numara | Üreticinin sabit disk için belirlediği seri numarayı bildirir.
Üretici Yazılımı | Sabit diskteki üretici yazılımının sürümünü belirtir.
Yerel Komut Kuyruklama Desteği | Sabit diskin, Yerel Komut Kuyruklama özelliğini destekleyip desteklemediğini bildirir.
Büyüklük | Sabit diskin gigabayt cinsinden toplam kapasitesini bildirir.

## Depolama Alt Sistemi Yönetimi

Intel(R) Matrix Storage Console iki modda görüntülenebilir: Temel Mod ve Gelişmiş Mod. Temel Mod, aygıt bilgilerinin durum iletileri ve çizimlerle gösterildiği basit bir görünümdür. Bir sabit diskin bulunamaması ya da başarısız olması gibi olağanüstü bir durumla karşılaşıldığında, 'Ayrıntı' penceresinde görüntülenen bir düğmeyi tıklatarak Gelişmiş Mod penceresini açabilir ve sorunu yönetebilirsiniz. Gelişmiş Mod, daha ileri düzeydeki son kullanıcılara alt sistemle ilgili ek yönetim seçenekleri sunar. Bu bölümün devamında Gelişmiş Mod'daki tüm seçenekler açıklanmaktadır.

### Birim Oluşturma

Yeni bir RAID ya da kurtarma birimi oluşturmak için Gelişmiş Mod'daki 'İşlemler' menüsünde aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin. Birim oluşturma işleminde size yol gösterecek bir sihirbaz başlatılır. Birim oluşturma yöntemleriyle ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir.

> > UYARI: RAID birimi oluşturulduğunda, seçilen TÜM sabit disklerdeki veriler silinir; var olan sabit diskten RAID birimi oluşturulduğunda, kaynak sürücü dışında TÜM üye sabit disklerdeki veriler silinir; kurtarma birimi oluşturulduğunda, seçilen kurtarma sürücüsündeki veriler silinir. Birim oluşturmadan önce önemli tüm verileri yedekleyin.

> > SMART Olayı Notu: RAID birimi için seçtiğiniz bir ya da daha çok Seri ATA sabit diski bir SMART olayı bildirmişse RAID birimi oluşturamazsınız. SMART olayının sabit diskin normal çalışmasını etkilemeyeceğini düşünüyorsanız, SMART olayını gösteren sabit diski fareyle sağ tıklatıp 'SMART olayını sıfırla' seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bundan sonra bu sürücüyü kullanarak bir RAID birimi oluşturabilirsiniz. SMART olayının nedenini bilmiyorsanız bu işlemi gerçekleştirmeniz önerilmez.

- Kurtarma Birimi Oluştur: Intel(R) Rapid Recover Technology özelliğini kullanan bir birim oluşturmak için bu seçeneği belirleyin. Bu teknoloji, bir ana sürücüdeki verileri sürekli olarak ya da istendiğinde bir kurtarma sürücüsüne kopyalar. Ana sürücünün ve kurtarma sürücüsünün bir dizideki kullanılabilir sabit sürücü alanının %100'ünü kapsaması gerekir ve sistemde sadece tek bir kurtarma birimi bulunabilir.
- RAID Birimi Oluştur: Var olan bir sabit diskteki verileri saklamak istemiyorsanız, RAID birimi oluşturmak için bu seçeneği kullanın. Seçtiğiniz RAID düzeyine bağlı olarak birim için, iki ya da daha çok sabit disk kullanılabilir. Matrix RAID özelliği bir dizide iki birim oluşturulmasını sağlar. Bunun için dizinin toplam kapasitesinden daha küçük bir birim kapasitesi seçin. Böylece ikinci RAID birimi için kullanılabilir dizi alanı kalır. İkinci birim, otomatik olarak dizideki kalan alanı içerir. Intel Matrix Storage Console yalnızca RAID birimi oluşturur. Sonuçta, bölümlere ayrılmamış ve biçimlendirilmemiş bir birim elde edilir. Yeni RAID birimini bölümlemek ve biçimlendirmek için Windows* Disk Yönetimi yardımcı programını kullanın.
- Varolan Sabit Diskten RAID Birimi Oluştur: Varolan bir sabit diskteki verileri korumak ve bu verileri bir ya da daha fazla sabit diske kopyalamak için bu oluşturma seçeneğini kullanın. Taşıma olarak da adlandırılan bu oluşturma işlemi, sabit diskin kapasitesine ve sistemin yüküne bağlı olarak birkaç saat sürebilir. Varolan Sabit Diskten RAID Birimi Oluştur Sihirbazı'nı tamamladığınızda, taşıma işleminin durumunu gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir. Taşıma işleminin herhangi bir anında iletişim kutusunu yeniden açmak için, Intel Matrix Storage Console'da taşınan birimi fareyle sağ tıklatıp, 'Taşıma İlerleme Durumunu Görüntüle' seçeneğini belirleyin. Aynı anda yalnızca bir taşıma işlemi çalışabilir. Birden fazla veri diskini RAID birimine dönüştürmek istiyorsanız, dönüştürme işlemini teker teker gerçekleştirmeniz gerekir. Aşağıdaki tabloda, sisteminizdeki depolama denetleyicisine bağlı olarak desteklenen taşıma işlemleri verilmiştir.

#### Tablo 3: Desteklenen Taşıma İşlemleri

| Depolama Denetleyicisi
Bu RAID düzeyinden | Bu RAID düzeyine | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
Tek sabit disk | 2 sürücülü RAID 0 | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET
Tek sabit disk | 3 ya da 4 sürücülü RAID 0 | HAYIR | EVET | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR
Tek sabit disk | 5 ya da 6 sürücülü RAID 0 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | HAYIR | HAYIR
Tek sabit disk | 2 sürücülü RAID 1 | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET
Tek sabit disk | 4 sürücülü RAID 10 | HAYIR | EVET | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR
Tek sabit disk | 3 ya da 4 sürücülü RAID 5 | HAYIR | EVET | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR
Tek sabit disk | 5 ya da 6 sürücülü RAID 5 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | HAYIR | HAYIR
2 sürücülü RAID 1 | 3 ya da 4 sürücülü RAID 5 | HAYIR | EVET | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR
2 sürücülü RAID 1 | 5 ya da 6 sürücülü RAID 5 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | HAYIR | HAYIR
2 sürücülü RAID 0 | 3 ya da 4 sürücülü RAID 5 | HAYIR | EVET | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR
2 sürücülü RAID 0 | 5 ya da 6 sürücülü RAID 5 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | HAYIR | HAYIR
3 sürücülü RAID 0 | 4 sürücülü RAID 5 | HAYIR | EVET | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR
3 sürücülü RAID 0 | 5 ya da 6 sürücülü RAID 5 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | HAYIR | HAYIR
4 sürücülü RAID 0 | 5 ya da 6 sürücülü RAID 5 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | HAYIR | HAYIR
4 sürücülü RAID 10 | 4 sürücülü RAID 5 | HAYIR | EVET | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR
4 sürücülü RAID 10 | 5 ya da 6 sürücülü RAID 5 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | HAYIR | HAYIR

### RAID Birimi Yönetimi

Bir RAID birimi oluşturduğunuzda, oluşturulan birim aygıt bölmesinde listelenir ve birimin adını sağ tıklatarak aşağıdaki birim yönetimi seçeneklerine erişebilirsiniz:

- Birimi Sil: Bu seçenek bir RAID birimini silmenizi ve üye sabit diskleri, RAID olmayan sabit disk durumuna getirmenizi sağlar. UYARI: Bir RAID 0, RAID 5 ya da RAID 10 birimini silerseniz, tüm üye sabit disklerdeki veriler silinir. RAID birimini silmeden önce tüm önemli verileri yedekleyin.
- Birimi Değiştir: Bu seçenek, bir RAID biriminin adını değiştirmenizi ve RAID düzeyi taşıma (örneğin, RAID 0, 1 ya da 10 biriminden RAID 5 birimine taşıma) işlemi gerçekleştirmenizi sağlar.
- Kurtarma Birimine Dönüştür: Bu seçenek yalnızca bir dizinin %100'ünü kapsayan RAID 1 birimleri için geçerlidir. Dönüştürülen RAID 1 birimi Intel(R) Rapid Recover Technology özelliğini kullanır.
- RAID Birimini Doğrula: Bu seçenek bir RAID birimindeki verileri doğrular. Doğrulama işlemi tamamlandığında, karşılaşılan doğrulama hatalarının ve ortam hatası içeren blokların sayısını gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.
- RAID Birimini Doğrula ve Onar: Bu seçenek bir RAID birimindeki verileri doğrular ve onarır. Doğrulama ve onarma işlemi tamamlandığında, karşılaşılan ve onarılan doğrulama hatalarının ve ortam hatası içeren blokların sayısını gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.
- Birim Geri Yazma Önbelleğini Etkinleştir/Devre Dışı Bırak: Bu özellik yalnızca RAID 5 birimlerinde kullanılabilir. Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) kullanılıyorsa Birim Geri Yazma Önbelleği otomatik olarak etkinleştirilir ya da devre dışı bırakılır. AC güç kaynağının bozulması ya da bağlantısının kesilmesi gibi bir nedenle güç durumu AC'den DC'ye döndüğünde, geri yazma önbelleği boşaltılır ve devreden çıkarılır. AC güç kaynağının bozulması ya da bağlantısının kesilmesi gibi bir nedenle güç durumu AC'den DC'ye döndüğünde, geri yazma önbelleği boşaltılır ve devreden çıkarılır. Birim Geri Yazma Önbelleği etkinleştirildiğinde birden çok yazma isteği birleştirilebilir. Veriler önbellekten RAID 5 birimine daha verimli biçimde yazılabilir. Birim Geri Yazma Önbelleği'ni istediğiniz zaman, bilgisayarı yeniden başlatmak zorunda kalmadan etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
- Taşıma İlerleme Durumunu Görüntüle: Bu seçenek yalnızca taşıma işlemi sürerken kullanılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde, taşıma işleminin durumunu '% tamamlandı' biçiminde gösteren bir iletişim kutusu görüntülenir.
- Birimi Kurtar: Bu seçenek, hataya neden olan sabit disk fiziksel olarak geri yüklendikten sonra birimin kurtarılmasını sağlar. Bunun için aşağıdaki koşullar gerçekleşmelidir:
  - Başarısız RAID biriminin parçası olan sabit disk ya da sürücüler yeniden takılmış olmalıdır
  - Sabit disk sistemden çıkarılırken sabit diskteki verilere erişilmemiş olmalıdır
  Bu seçeneği belirlediğinizde Intel Matrix Storage Console iletişim kutusu görüntülenir. İşleme devam etmek için Tamam düğmesini tıklatın. Kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra birimin durumu 'Normal' olarak görüntülenecektir.

### Kurtarma Birimi Yönetimi

Bir kurtarma birimi oluşturduğunuzda, oluşturulan birim aygıt bölmesinde listelenir ve birimin adını sağ tıklatarak aşağıdaki birim yönetimi seçeneklerine erişebilirsiniz:

- Birimi Sil: Bu seçenek bir kurtarma birimini silmenizi ve ana sürücü ile kurtarma sürücülerini RAID olmayan sabit disklere dönüştürmenizi sağlar.
- Birimi Değiştir: Bu seçenek kurtarma biriminde aşağıdaki değişiklikleri yapmanızı sağlar: birim adını değiştirmek, ana sürücü ile kopya sürücüyü değiştirmek ve güncelleştirme ilkesini değiştirmek.
- Sürekli Güncelleştirmeyi Devre Dışı Bırak: Bu seçeneği belirlerseniz, güncelleştirme ilkesi, istendiğinde güncelleştirme olarak değiştirilir. Bu durumda birimi sağ tıklatıp 'Birimi Güncelleştir'i seçerek güncelleştirmeyi elle başlatmanız gerekir.
- Birimi Güncelleştir: Bu seçenek yalnızca istendiğinde güncelleştirme ilkesine ayarlanmış birimler için kullanılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde, ana sürücüdeki veriler kurtarma sürücüsüne kopyalanır. Yalnızca son güncelleştirme işleminden sonra yapılan değişiklikler kopyalanır.
- Birim Güncelleştirme İlerleme Durumunu Görüntüle: Bu seçenek, yalnızca, yeni bir kurtarma birimi oluşturulurken veya istendiğinde güncelleştirme ilkesini seçip 'Birimi Güncelleştir' seçeneğini belirlediğinizde kullanılabilir.
- Birim Güncelleştirme İşlemini İptal Et: Bu seçenek, yalnızca, yeni bir kurtarma birimi oluşturulurken veya istendiğinde güncelleştirme ilkesini seçip 'Birimi Güncelleştir' seçeneğini belirlediğinizde kullanılabilir.
- Verileri Kurtarıp Ana Sürücüye Al: Bu seçenek, yalnızca, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimini kullanarak sistemi kurtarma sürücüsünden başlattığınızda kullanılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde, ana sürücüdeki tüm verilerin üzerine kurtarma sürücüsündeki veriler yazılır.
- Kurtarma İşlemini İptal Et: Bu seçenek yalnızca verileri kurtarıp ana sürücüye alma işlemi sürerken kullanılabilir.
- Ana Sürücüdeki ya da Kurtarma Sürücüsündeki Dosyalara Eriş: Bu seçenek, ana sürücüdeki ya da kurtarma sürücüsündeki dosyaları Windows* Gezgini'ni kullanarak görüntülemenizi sağlar, ama kurtarma biriminde sürekli güncelleştirmeyi devre dışı bırakır. Dosyaları görüntüledikten sonra birim güncelleştirmelerini etkinleştirmek için birimi sağ tıklatıp ana sürücüdeki ya da kurtarma sürücüsündeki dosyaları gizleme seçeneğini belirleyin.
- Ana Sürücüdeki ya da Kurtarma Sürücüsündeki Dosyaları Gizle: Bu seçenek ana sürücüdeki ya da kurtarma sürücüsündeki dosyalara Windows* Gezgini'nden erişmenizi sağlayan seçeneği belirlediğinizde kullanılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde sabit disk yazılabilir duruma gelir ve birim güncelleştirmeleri etkinleştirilir.
- RAID Birimine Dönüştür: Bu seçenek bir kurtarma birimini RAID 1 birimine dönüştürmenizi sağlar.

### Diğer Yönetim Seçenekleri

- Tak ve Kullan Aygıtlarını Yeniden Tara: Bu seçenek 'İşlemler' menüsünde bulunur ve eklenen ya da çıkarılan sabit diskleri saptamanızı sağlar. Tarama tamamlandıktan sonra, güncelleştirilmiş bilgiler Gelişmiş Mod görünümünde görüntülenir. Bu işlem, Windows Aygıt Yöneticisi'nde 'Donanım değişikliklerini tara' seçeneğiyle aynı sonucu verir.
- RAID Olmayan Sabit Diski Yedek Olarak İşaretle: UYARI: Bir sabit disk yedek olarak işaretlendiğinde, sabit diskteki tüm veriler kalıcı olarak silinir. Bir birimi yedek olarak işaretlemeden önce tüm önemli verileri yedekleyin. Bu özellik, sabit diskleri otomatik yeniden oluşturma işlemleri için hedef olarak işaretler. Sabit diski yedek olarak işaretlemek için aygıt bölmesindeki RAID Olmayan Sabit Diskler alanında listelenen sabit disklerden birini tıklatın ve 'Yedek Olarak İşaretle' seçeneğini belirleyin.
- Yedek Sabit Diski RAID Olmayan Disk Yap: Bu seçenek yalnızca RAID olmayan ve yedek olarak işaretlenmiş sabit diskler için kullanılabilir. Aygıt bölmesindeki RAID Olmayan Sabit Diskler listesinde bir yedek diski sağ tıklatın ve menüden 'Sabit diski RAID olmayan disk yap' seçeneğini belirleyin. RAID dizisinin üyesi olan bu disk, RAID olmayan bir sürücüye dönüştürülür.
- Sabit Disk Yazma Önbelleğini Etkinleştir ya da Devre Dışı Bırak: Sabit Disk Yazma Önbelleği, bazı sabit diskler tarafından desteklenen, başarımı artırıcı bir özelliktir. Yazma önbelleği etkinleştirildiğinde veriler sabit diske yazılmadan önce geçici olarak depolandığı için başarım artar. Yazma önbelleğini etkinleştirmenin olumsuz yanı ise sistemin gücü kesildiğinde, önbellekteki verilerin kaybolmasıdır. Yazma Önbelleği özelliğini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için, RAID dizisini sağ tıklatın ve Sabit Disk Yazma Önbelleğini Etkinleştir ya da Devre Dışı Bırak seçeneğini belirleyin. Değişikliklerin geçerli olması için bilgisayarı yeniden başlatın.

# Verileri Kurtarıp Ana Sürücüye Alma

Bu bölümdeki bilgiler yalnızca kurtarma birimleri için geçerlidir. Burada, ana sürücünün başarısız olması, bozulması ya da kaybolması durumunda kurtarma sürücüsündeki verilerin ana sürücüye nasıl kopyalanacağı ya da ana sürücünün bir önceki durumuna nasıl döndürüleceği açıklanmaktadır.

## Ana Sürücüyü Değiştirme

Ana sürücünün başarısız olması, sistemden çıkarılması ya da kaybolması durumunda verileri kurtarıp ana sürücüye almak gerekebilir.

1. Sistemi kapatın ve yeni ana sürücüyü takın.
2. Sistemi açın. Sistem başlatılırken Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimine girmek için `Ctrl-I` tuşlarına basın.
3. '`MAIN MENU`'de (Ana Menü) '`Recovery Volume Options`'ı (Kurtarma Birimi Seçenekleri) seçin.
4. 'Recovery Volume Options' menüsünde 1. seçenek olan '`Boot from Recovery Drive`'ı (Kurtarma Sürücüsünden Önyükle) seçin.
5. Sistemi yeniden başlatın.
6. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel(R) Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
7. Intel Matrix Storage Console ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
8. Ana sürücüyü sağ tıklatın ve 'Bu Sabit Diskte Yeniden Oluştur' seçeneğini belirleyin. Ya da yeniden oluşturma işlemini otomatik olarak başlatmak için yeni ana sürücüyü sağ tıklatıp 'Yedek Olarak İşaretle' seçeneğini kullanın. Birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir.
9. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra kurtarma sürücüsü ile ana sürücüyü değiştirmek için kurtarma birimini sağ tıklatın ve 'Birimi Değiştir' seçeneğini belirleyin. Ya da ana sürücüden önyükleme yapmak için sistemi yeniden başlatın ve Intel Matrix Storage Manager option ROM'u kullanın.

## Ana Sürücüdeki Verileri Önceki Durumuna Döndürme

Kurtarma birimi istendiğinde güncelleştirme ilkesine ayarlanmışsa, ana sürücüdeki verileri son birim güncelleştirme işleminden hemen sonraki durumuna döndürebilirsiniz. Bu özellik ana sürücüde bir virüs saptandığında ya da konuklar sisteminizi kullanırken çok işe yarar.

1. Sistemi yeniden başlatın. Sistem başlatılırken Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimine girmek için `Ctrl-I` tuşlarına basın.
2. '`MAIN MENU`'de (Ana Menü) '`Recovery Volume Options`'ı (Kurtarma Birimi Seçenekleri) seçin.
3. 'Recovery Volume Options' menüsünde 1. seçenek olan '`Boot from Recovery Drive`'ı (Kurtarma Sürücüsünden Önyükle) seçin.
4. Sistemi yeniden başlatın.
5. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel(R) Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
6. Intel Matrix Storage Console ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
7. Aygıt bölmesinde kurtarma birimini sağ tıklatın ve 'Verileri Kurtarıp Ana Sürücüye Al' seçeneğini belirleyin. Birimin durumu 'Verileri Kurtarıp Ana Sürücüye Alma İşlemi Devam Ediyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir.
8. Kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra kurtarma sürücüsü ile ana sürücüyü değiştirmek için kurtarma birimini sağ tıklatın ve 'Birimi Değiştir' seçeneğini belirleyin. Ya da ana sürücüden önyükleme yapmak için sistemi yeniden başlatın ve Intel Matrix Storage Manager option ROM'u kullanın.

# RAID Birimini Kurtarma

Bu bölümdeki yönergeler yalnızca RAID birimleri için geçerlidir. Bir RAID birimi Intel(R) Matrix Storage Manager tarafından bozulmuş ya da başarısız olarak bildirildiğinde RAID birimini kurtarmak mümkün olabilir. Kurtarma işlemi mümkün değilse RAID birimini yeniden oluşturup verileri yedekten elle yeniden yüklemeniz gerekir. RAID yapılandırmasını geri yüklemek için, aşağıda bildirilen RAID sorunuyla ilgili bölüme bakın.

## Başarısız RAID 0 Birimi

Bir RAID 0 birimi, üyelerinden biri başarısız olduğunda ya da bağlantısı kesildiğinde başarısız olarak bildirilir. Bu durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde RAID 0 birimi ve üzerindeki veriler erişilemez duruma gelir. Bir üyenin bağlantısı kesilmişse RAID 0 birimi kurtarılabilir, ama üyelerden biri başarısız olmuşsa kurtarılamaz.

### Eksik Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 0 birimini '`Normal`' olarak görüntüleyecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel(R) Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Aygıt depolama bilgilerini ayrıntılı olarak görüntülemek için Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Birimin normal çalıştığını doğrulamak için aygıt bölmesinde RAID 0 birimini tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Normal' olarak görüntülenecektir.

### Başarısız Olmuş Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 0 biriminin durumunu '`Failed`' (Başarısız) olarak görüntüleyecek ve kullanıcı arabirimine girmek üzere `Ctrl-I` tuşlarına basmanızı isteyecektir.
4. '`MAIN MENU`'ye (Ana Menü) girmek için `Ctrl-I` tuşlarına basın.
5. Ana menüde `2`. seçenek olan '`Delete RAID Volume`' (RAID Birimini Sil) seçeneğini belirleyin.
6. '`DELETE VOLUME MENU`' (Birimi Sil Menüsü) görüntülendiğinde, yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak başarısız olan RAID 0 birimini seçin.
7. Birimi silmek için '`Delete`' tuşuna basın.
8. Silme işlemini onaylamak için '`Y`' tuşuna basın.
9. Yeni bir RAID 0 birimi oluşturun. Başarısız olan sabit disk sistem biriminin bir parçası idiyse işletim sistemini de yeniden yüklemeniz gerekecektir.

## Bozulmuş RAID 1 Birimi

Bir RAID 1 birimi, üyelerinden biri başarısız olduğunda ya da bağlantısı kesilip veri yansıtması kaybolduğunda bozulmuş olarak bildirilir. Bunun sonucunda sistem yalnızca çalışır durumdaki üyeyi kullanabilir. Veri yansıtmayı yeniden sağlamak ve veri artıklığını geri yüklemek için, aşağıdaki yöntemleri kullanın.

### Eksik Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi yeniden başlatın. Yeniden oluşturma işlemi otomatik olarak gerçekleşir.

### Başarısız Olmuş Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 1 biriminin durumunu '`Degraded`' (Bozulmuş) olarak gösterecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Intel Matrix Storage Console ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID olmayan yeni sabit diski sağ tıklatın ve 'Bu Sabit Diskte yeniden oluştur' seçeneğini belirleyin.
7. Aygıt bölmesinde RAID 1 birimini tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

## Tek bir RAID Dizisi Üzerinde Bozulmuş RAID 1 ve Başarısız RAID 0 Birimi

Bu durum, tek bir RAID dizisi üzerinde iki RAID birimi (0 ve 1) bulunduğunda (bkz. Matrix RAID) gerçekleşebilir. Üyelerden biri başarısız olduğunda ya da bağlantısı kesildiğinde RAID 0 birimi başarısız, RAID 1 birimi ise bozulmuş olarak bildirilir.

### Eksik Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 0 biriminin durumunu'`Normal`', RAID 1 biriminin durumunu ise '`Rebuild`' (Yeniden oluşturuluyor) olarak görüntüleyecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Intel Matrix Storage Console ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID 0 birimini tıklatın; bilgi bölmesinde birimin durumu 'Normal' olarak görüntülenir. RAID 1 birimi seçildiğinde, RAID 1 biriminin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir.
7. RAID 1 birimini yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

### İşletim Sistemi RAID 1 Birimi ya da RAID Olmayan Bir Sabit Disk Üzerinde Bulunduğunda Eksik Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 0 biriminin durumunu'`Normal`', RAID 1 biriminin durumunu ise '`Rebuild`' (Yeniden oluşturuluyor) olarak görüntüleyecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Intel Matrix Storage Console ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID 0 birimini tıklatın; bilgi bölmesinde birimin durumu 'Normal' olarak görüntülenir. RAID 1 birimi seçildiğinde, RAID 1 biriminin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir.
7. RAID 1 birimini yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

### İşletim Sistemi RAID 1 Birimi ya da RAID Olmayan Bir Sabit Disk Üzerinde Bulunduğunda Başarısız Olmuş Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 1 biriminin durumunu '`Degraded`' (Bozulmuş), RAID 0 biriminin durumunu ise '`Failed`' (Başarısız) olarak görüntüleyecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel(R) Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Intel(R) Matrix Storage Console ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID 0 birimini sağ tıklatın ve 'Birimi Sil'i seçin. 'Birim Sil Sihirbazı' silme işleminde size yol gösterecektir.
7. Yeni bir birim oluşturmak için 'İşlemler' menüsünü seçin ve 'Yeni birim oluştur' seçeneğini belirleyin. 'RAID Birimi Oluştur Sihirbazı', oluşturma işleminde size yol gösterecektir.
8. Yeni RAID birimini bölümlemek ve biçimlemek için Windows Disk Yönetimi programını kullanın.
9. Aygıt bölmesinde RAID olmayan yeni sabit diski sağ tıklatın ve 'Bu Sabit Diskte yeniden oluştur' seçeneğini belirleyin.
10. Aygıt bölmesinde RAID 1 birimini tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

### İşletim Sistemi RAID 0 Birimi Üzerinde Bulunduğunda Başarısız Olmuş Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM ekranında RAID 0 biriminin durumunu '`Failed`' (Başarısız), RAID 1 biriminin durumunu ise '`Degraded`' (Bozulmuş) olarak görüntüleyecektir.
4. Intel(R) Matrix Storage option ROM Kullanıcı Arabirimi'ni başlatmayın.
5. İşletim sistemini RAID olmayan yeni sabit diske yükleyin.
6. Kurulum işlemi sırasında `Press F6 to load the RAID Driver` (RAID Sürücüsünü yüklemek için F6 tuşuna basın) komutu görüntülenir.
7. RAID olmayan yeni diske RAID sürücüsünü yüklemek için `F6` tuşuna basın.
8. İşletim sistemini ve RAID sürücüsünü yükledikten sonra, Windows Gezgini'ni açarak yeni sabit diskteki yeni bölümü ve bozulmuş RAID 1 biriminde önceden var olan bölümü bulun.
9. Korumak istediğiniz verileri bozulmuş RAID 1 biriminden yeni bölüme kopyalayın.
10. RAID yapılandırmasına RAID 0 ve RAID 1 birimlerini geri yüklemek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.
11. Başlat Menüsü'nden Intel(R) Matrix Storage Console'u seçin.
12. Intel(R) Matrix Storage Console ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Intel(R) Matrix Storage Console'un Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
13. IMSM Storage Console'un aygıt bölmesinde RAID 0 birimini sağ tıklatın ve görüntülenen menüde 'Birimi Sil' seçeneğini belirleyin.
14. 'RAID Birimi Sil Sihirbazı', birimi silmenize yardımcı olur.
15. RAID 1 birimini seçin ve silin.
16. Yeni bir RAID 0 birimi oluşturmak için İşlemler menüsünde 'Varolan Sabit Diskten RAID Birimi Oluştur' alt menüsünü seçin.
17. 'Varolan Sabit Diskten RAID Birimi Oluştur Sihirbazı', RAID 0 birimini oluşturmanıza yardımcı olur. Yeni bir birim oluşturabilmek için birim büyüklüğünün Dizi büyüklüğünden az olmasına dikkat edin.
18. Yeni bir RAID 1 birimi oluşturun.
19. Özgün yapılandırmanızı yüklemiş olursunuz.
20. İsterseniz, özgün RAID 1 birimindeki verileri bu yeni RAID 1 birimine taşıyabilirsiniz.

## Bozulmuş RAID 5 Birimi

Bir RAID 5 birimi, üyelerinden biri başarısız olduğunda ya da bağlantısı kesildiğinde 'Bozulmuş' olarak bildirilir. Bu durumda aşağıdaki ilgili yönteme başvurun:

### Eksik Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage option ROM kullanıcı arabirimi RAID 5 biriminin durumunu '`Rebuild`' (Yeniden oluşturuluyor) olarak görüntüleyecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Intel Matrix Storage Console ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID 5 birimini tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

### Başarısız Olmuş Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 5 biriminin durumunu '`Degraded`' (Bozulmuş) olarak gösterecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Intel Matrix Storage Console ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID olmayan yeni sabit diski sağ tıklatın ve 'Bu Sabit Diskte yeniden oluştur' seçeneğini belirleyin.
7. Aygıt bölmesinde RAID 5 birimini tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

## Başarısız RAID 5 Birimi

Bir RAID 5 birimi, birden fazla üyesi başarısız olduğunda 'Başarısız' olarak bildirilir. Bu durumda aşağıdaki yöntemi kullanın. Bu yöntem, başarısız RAID birimini siler ve yeni bir RAID 5 birimi oluşturur; başarısız RAID 5 birimini ve içerdiği verileri kurtarmaz. Yeni RAID 5 birimi oluşturulduktan sonra, yedeklerinizi kullanarak verileri geri yüklemeniz ve RAID 5 birimindeki yazılımları yeniden yüklemeniz gerekir.

### Başarısız Olmuş Üyeler

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diskleri aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit disklerle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 5 biriminin durumunu '`Failed`' (Başarısız) olarak görüntüleyecek ve kullanıcı arabirimine girmek üzere `Ctrl-I` tuşlarına basmanızı isteyecektir.
4. '`MAIN MENU`'ye (Ana Menü) girmek için `Ctrl-I` tuşlarına basın.
5. Ana menüde 2. seçenek olan '`Delete RAID Volume`' (RAID Birimini Sil) seçeneğini belirleyin.
6. '`DELETE VOLUME MENU`' (Birimi Sil Menüsü) görüntülendiğinde, yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak başarısız olan RAID 5 birimini seçin.
7. Birimi silmek için '`Delete`' tuşuna basın.
8. Silme işlemini onaylamak için '`Y`' tuşuna basın.
9. Yeni bir RAID 5 birimi oluşturun.
10. Yeni birime işletim sistemini de yeniden yükleyip verileri yedeklerden geri yüklemeniz gerekebilir.

## Bozulmuş RAID 10 Birimi

Bir RAID 10 birimi, üyelerinden biri başarısız olduğunda ya da bağlantısı kesildiğinde 'Bozulmuş' olarak bildirilir. Bu durumda aşağıdaki ilgili yöntemi kullanarak birimi geri yükleyin:

### Eksik Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Eksik sabit diski yeniden takın.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage option ROM kullanıcı arabirimi RAID 10 biriminin durumunu '`Rebuild`' (Yeniden oluşturuluyor) olarak görüntüleyecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Intel Matrix Storage Console ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde seçilen birimi tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

### Başarısız Olmuş Üye

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diski aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit diskle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 10 biriminin durumunu '`Degraded`' (Bozulmuş) olarak gösterecektir.
4. İşletim sistemi çalıştıktan sonra Başlat menüsünde Intel Matrix Storage Console seçeneğini belirleyin ya da Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini tıklatın.
5. Intel Matrix Storage Console ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için Görünüm menüsünde 'Gelişmiş Mod' seçeneğini belirleyin.
6. Aygıt bölmesinde RAID olmayan yeni sabit diski sağ tıklatın ve 'Bu Sabit Diskte yeniden oluştur' seçeneğini belirleyin.
7. Aygıt bölmesinde seçilen birimi tıklatın. Bilgi bölmesinde birimin durumu 'Yeniden oluşturuluyor: % tamamlandı' olarak görüntülenir. Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra durum 'Normal' olarak görüntülenecektir.

## Başarısız RAID 10 Birimi

Bir RAID 10 birimi, en az iki üyesi başarısız olduğunda 'BAŞARISIZ' olarak bildirilir. Bu durumda aşağıdaki yöntemi kullanın. Bu yöntem, başarısız olmuş RAID 10 birimini siler ve yeni bir RAID 10 birimi oluşturur. Başarısız RAID 10 birimini ve içerdiği verileri kurtarmaz.

Başarısız Olmuş Üyeler

1. Sistemin güçten kesildiğinden emin olun.
2. Başarısız olan sabit diskleri aynı kapasitede ya da daha büyük kapasiteli yeni bir sabit disklerle değiştirin.
3. Sistemi açın. Sistem başlatılırken, Intel Matrix Storage Manager option ROM kullanıcı arabirimi RAID 10 biriminin durumunu '`Failed`' (Başarısız) olarak görüntüleyecek ve kullanıcı arabirimine girmek üzere `Ctrl-I` tuşlarına basmanızı isteyecektir.
4. '`MAIN MENU`'ye (Ana Menü) girmek için `Ctrl-I` tuşlarına basın.
5. Ana menüde `2`. seçenek olan 'Delete RAID Volume' (RAID Birimini Sil) seçeneğini belirleyin.
6. '`DELETE VOLUME MENU`' (Birimi Sil Menüsü) görüntülendiğinde, yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak başarısız olan RAID 10 birimini seçin.
7. Birimi silmek için '`Delete`' tuşuna basın.
8. Silme işlemini onaylamak için '`Y`' tuşuna basın.
9. Yeni bir RAID 10 birimi oluşturun.
10. Yeni birime işletim sistemini de yeniden yüklemeniz gerekir.

# Olay İzleyici

Olay izleyici, Intel(R) Matrix Storage Manager yazılımıyla birlikte sisteme yüklenen bir sistem hizmetidir. Yüklendiğinde, bu hizmet, kullanıcının oturum açmasıyla başlatılır ve sistem kullanılırken arka planda çalışır. Olay izleyici; Intel Matrix Storage Manager sürücüsü, Intel Matrix Storage Console ve tepsi simgesi uygulamasıyla iletişim kurarak üçünün durumunun senkronize olmasını sağlar ve olay bildirimleri sunar. Bir olay olduğunda, olay izleyici, sistem tepsi simgesi uygulamasına Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesini görüntülemesini bildirir. Bu simge uygulaması da olayı açıklayan bir balon iletisi ya da iletişim kutusu görüntüler.

Bildirim gönderilmesine yol açan olay türleri, RAID birimlerinde durum değişikliği, sabit disk giriş/çıkış (I/O) hatası ya da sabit disk SMART olayı olabilir. Bu olaylardan biri gerçekleştiğinde, olay izleyici, olayı NT Olay Günlüğü'ne ve Intel Matrix Storage Manager olay günlüğüne kaydeder. Aşağıdaki tabloda Intel Matrix Storage Manager tepsi simgesi fareyle sağ tıklatıldığında görüntülenen seçenekler açıklanmıştır.

## Intel Matrix Storage Manager Tepsi Simgesi Seçenekleri

Seçenek | Tanım
--- | ---
Intel Matrix Storage Console Programını Başlat | Intel Matrix Storage Console programını çalıştırarak olaya ilişkin durum ve/veya araştırma bilgileri sunar.
Geçerli Uyarıyı Şimdilik Dikkate Alma | Olay izleyicisinin geçerli olayı yok saymasını ve tepsi simgesini bir sonraki kullanıcı oturumuna ya da olaya kadar gizlemesini sağlar.

# Sözlük

Intel Ürün ve Hizmetleri
Intel(R) Matrix Storage Manager | Mobil sistemlerde güç özelliklerini etkinleştirip daha yüksek başarım sunan, diğer sistemlerde ise başarım ve koruma özelliklerini etkinleştiren Seri ATA depolama yazılımı.
Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM | Option ROM, sistem BIOS'u içine yerleştirilen ve RAID birimleri için önyükleme desteğinin yanı sıra RAID birimlerini yapılandırmak ve yönetmek için kullanıcı arabirimi sağlayan bir kod modülü.
Matrix RAID | Tek bir RAID dizisi içerisinde bağımsız iki RAID birimi oluşturma, yönetme ve kullanma yeteneği sunan yazılım.
Intel(R) Matrix Storage Console | Desteklenen işletim sistemlerinde Seri ATA AHCI ve RAID alt sistemi için yönetim arabirimi sağlayan yazılım. Ayrıntılar için Sistem Gereksinimleri başlıklı bölüme bakın.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Bu teknoloji, bir ana sürücüdeki verileri sürekli olarak ya da istendiğinde bir kurtarma sürücüsüne kopyalamanızı sağlar. Bu teknolojiyi kullanmak için bir kurtarma birimi oluşturun.
Genel RAID Terminolojisi
Otomatik Yeniden Oluşturma | Bir RAID üyesinin başarısız olması ya da eksik olması durumunda bir RAID 1, 5 ya da 10 biriminin yeniden oluşturulma işlemi. Bir yedek sabit disk varsa yazılım, başarısız olan sabit diskin yerine otomatik olarak yedek diski kullanır. Bir RAID 1 üyesi çıkarılıp yeniden takıldığında da, disklerin yansıtma özelliğini korumak için otomatik yeniden oluşturma gerçekleşir. RAID 0 birimleri otomatik yeniden oluşturma işlemini kullanamaz.
Otomatik Kurtarma | Eksik disk yüzünden başarısız olan birimlerin otomatik olarak kurtarılması işlemi. RAID 0 birimlerinde, tüm üye diskler yerinde olduğu halde birim başarısız olursa, option ROM, birimi 'Başarısız' olarak işaretler. Artıklıklı RAID birimlerinde ise, en son kaldırılan üye diskin yerine yenisi konmuşsa ve başarısız durumda olmayan yeterince disk varsa, birimin durumu 'Bozulmuş' olarak değiştirilir.
Sürekli Güncelleştirme İlkesi | Bir kurtarma birimi bu ilkeyi kullanıyorsa, her iki sürücünün de sisteme bağlı olması kaydıyla, ana sürücüdeki veriler otomatik olarak kurtarma sürücüsüne kopyalanır.
RAID | Artıklıklı Bağımsız Diskler Dizisi (Redundant Array of Independent Disks): RAID, veri artıklığı sağlamak ya da veri depolama başarımını artırmak için verilerin birden çok sabit diske dağıtılmasına olanak tanır.
RAID Dizisi | Fiziksel sabit disklerin mantıksal bir gruplaması.
Ana Sürücü | Kurtarma birimi için kaynak sürücü olarak belirtilen sabit disk.
Üye | RAID dizisi içerisinde kullanılan sabit disk.
İstendiğinde Güncelleştirme İlkesi | Bir kurtarma birimi bu ilkeyi kullanıyorsa, ana sürücüdeki veriler siz istediğinizde kurtarma sürücüsüne kopyalanır. Yalnızca son güncelleştirme işleminden sonra yapılan değişiklikler kopyalanır.
RAID Birimi | Bir RAID dizisi kapsamında bulunan ve işletim sistemine tek bir fiziksel sabit disk gibi görünen sabit büyüklükteki boş alan. Her RAID birimi belirli bir veri artıklığı sağlamak ya da veri depolama başarımını artırmak üzere belirli bir RAID düzeyi ile oluşturulur.
RAID Düzeyi | Bir RAID birimine uygulanan ve okuma/yazma başarımını iyileştirmek ya da hata toleransını artırmak için, verilerin nasıl depolandığını ve yönetildiğini belirleyen tanımlı bir özellikler kümesi.
RAID 0 (şeritleme) | RAID birimindeki veriler, dizi üyeleri arasında şeritlenir. Şeritleme özelliği verileri birimlere ayırır ve bu birimleri üyeler arasında dağıtır. Veri artıklığı oluşturmaz ama okuma/yazma başarımını artırır.
RAID 1 (yansıtma) | RAID birimindeki veriler, RAID dizisinin üyeleri arasında yansıtılır. Yansıtma, RAID 1 düzeyinin ana özelliğini belirtmek için kullanılan terimdir. Bu özellik, her üyeye verilerin kopyasını yazar ve bu şekilde veri artıklığı oluşturup hata toleransını artırır.
RAID 5 (şeritleme ve eşlik) | RAID birimindeki veriler ve eşlik bilgileri, dizi üyeleri arasında şeritlenir. Eşlik bilgileri, dizinin üyeleri arasında dönüşümlü sırayla yazılır. Bu RAID düzeyi; verim, hata toleransı ve başarım için tercih edilen yapılandırmadır.
RAID 10 (şeritleme ve yansıtma) | Sistem başarımını artırmak amacıyla verilerin iki disk dizisi arasında şeritlendiği RAID düzeyi. Hata toleransı için, dizideki disklerin her birinin bir yansıması vardır. RAID 10, RAID 0'ın başarım avantajlarını ve RAID 1'in artıklığını sunar. Ancak dört sabit disk gerektirir.
Kurtarma Sürücüsü | Kurtarma birimi için hedef sürücü olarak belirtilen sabit disk.
Kurtarma Birimi | Intel(R) Rapid Recover Technology özelliğini kullanan bir birim.
Üst veri | Üst veri, 'verilerle ilgili veri' ya da 'bilgilerle ilgili bilgi' anlamına gelir. RAID birimlerinde, üst veri, RAID biriminin birimdeki kullanıcı ve sistem dosyalarını nasıl depoladığını gösteren bilgilerdir.
Taşıma | Bir sistemin veri depolama yapılandırmasını, RAID olmayan bir yapılandırmadan RAID yapılandırmasına geçirme işlemidir.
RAID Düzeyi Taşıma | Bir sistemin veri depolama yapılandırmasını, bir RAID düzeyinden diğerine dönüştürme işlemidir. Desteklenen düzey taşımaları için, bkz. Tablo 3.
Yedek Sabit Disk | RAID yazılımı tarafından bir RAID üyesinin başarısız olması ya da bulunamaması durumunda otomatik yeniden oluşturma işlemi için hedef olarak kullanılacak Seri ATA sabit disktir. RAID düzey 0, yedek sabit disk kullanamaz. RAID düzey 1, 5 ve 10, bir ya da daha fazla yedek kullanabilir.
Birimi İlk Kullanıma Hazırlama | RAID 5 birimleri için eşliği ilk kullanıma hazırlamanızı ve RAID 1 ve RAID 10 birimleri için yansıtmadaki her veri bloğunun kaynak sabit diskteki eşdeğer veri bloğuyla aynı olmasını sağlayan işlemdir.
Depolama Terminolojisi
RAID Denetleyicisi | RAID denetleyicisi, okuma/yazma başarımını ve hata toleransını artırmak amacıyla RAID dizileri ve RAID birimleri oluşturma ve yönetme olanağı sağlar.
Seri ATA Denetleyicisi | Seri ATA denetleyicisi, sistemdeki G/Ç Denetleyici Hub (I/O Controller Hub) donanımına tümleşiktir. Bu denetleyici, Seri ATA aygıtlarını yönetir ve bu aygıtlarla sistem arasında bir arabirim oluşturur.
AHCI | Gelişmiş Ana Sistem Denetleyici Arabirimi (Advanced Host Controller Interface): Depolama sürücüsüne, Yerel Komut Kuyruklama, çalışırken donanım değiştirme ve güç yönetimi gibi gelişmiş Seri ATA özelliklerini etkinleştirme olanağı sağlayan bir arabirim spesifikasyonudur.
Çalışırken Donanım Değiştirme | Sistem çalışır durumdayken bir Seri ATA sabit diskinin habersiz olarak çıkartılması ve takılması.
Yerel Komut Kuyruklama | Seri ATA spesifikasyonunda bulunan ve bir sabit diskte birden çok komutun aynı anda bekletilmesine olanak tanıyan bir komut iletişim kuralıdır. Komutlar sabit disk başarımını artırmak üzere dinamik olarak yeniden sıralanır.
ATAPI Aygıtı | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM ve teyp sürücüleri gibi bir paralel arabirim içeren toplu depolama aygıtı.
Seri ATA Sabit Diski | Seri ATA denetleyicisi ile iletişim kurmak için seri iletişim kuralı kullanan bir arabirimle veri aktaran bir sabit disk.
eSATA | Harici SATA sürücüsü.
Seri ATA Depolama Alt Sistemi | Sistemde bulunan ve Seri ATA sabit diskler üzerinde depolamayla ilgili olan tüm donanım ve yazılım.
Seri ATA Aktarım Modu | Seri ATA denetleyicisi ve Seri ATA sabit diskinin birbirileriyle iletişim kurdukları hız.
SMART Olayı | Kendi Kendini İzleme, Analiz ve Raporlama Teknolojisi (SMART: Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology): Sabit disklerin yanı sıra, sabit diskleri otomatik olarak izleyen ve potansiyel sorunları bildiren yazılım sistemleri geliştirmek için kullanılan açık bir standart.
Sabit Disk Yazma Önbelleği | Sabit disk içerisinde bulunan ve verileri, kalıcı depolama alanına kopyalanmadan önce geçici olarak depolayan önbellek.
Birim Geri Yazma Önbelleği | Yalnızca RAID 5 birimlerinde kullanılır. Geri Yazma Önbelleği özelliği, Intel Matrix Storage Manager sürücüsü tarafından desteklenir ve RAID 5 dizisinin okuma/yazma başarımını artırır. Ana bilgisayardan gelen çok sayıdaki G/Ç isteğini birleştirilerek istek sayısı azaltılır ve önbellekteki veriler düzenli aralıklarla birimlere yazılır. Geri Yazma Önbelleği'ni istediğiniz zaman, bilgisayarı yeniden önyüklemek zorunda kalmadan etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
Bağlantı Güç Yönetimi | Seri ATA denetleyicisinin, Seri ATA aygıtını daha az güç tüketen bir duruma getirmesini sağlayan özellik.
Eşzamansız Bildirim | ATAPI aygıtının dikkat gerektiren bir durum olduğunda Seri ATA denetleyicisine bildirim göndermesini sağlar.

# Ticari Marka Bilgileri

Intel(R), Intel Corporation'ın ya da yan kuruluşlarının ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli ticari markalarıdır.

* Diğer marka ve isimler üzerinde başkalarının mülkiyet iddiası olabilir.