************************************************************
************************************************************
В этом документе представлена процедура удаления вручную 
программного обеспечения драйвера Intel(R) Matrix Storage 
Manager и изменения конфигурации системы для управления 
контроллерами устройств хранения с помощью драйвера, 
поставляемого с операционной системой.

Для выполнения этих процедур, во-первых, распечатайте этот 
документ и используйте его в качестве справки.
 Затем выполните действия первого раздела для определения 
режима работы контроллера SATA. 
В зависимости от режима, определенного в разделе 1, 
выполните действия раздела 2A или 2Б.

ВНИМАНИЕ! Изменение конфигурации системы может привести к 
потере данных на любом из используемых системой томов RAID. 
После удаления драйвера Intel Matrix Storage Manager из 
устройства загрузки или тома загрузки RAID может потребоваться 
переустановка операционной системы. Для сохранения целостности 
данных сделайте их резервную копию. 

************************************************************
* Раздел 1. Определение режима работы системы
************************************************************

Действия по удалению этого программного обеспечения могут 
различаться и зависят от того, в каком режиме работает система, 
RAID или AHCI. Мобильные системы не поддерживают RAID-конфигурации.

Определите режим работы системы, выполнив следующие действия 
и установив, какой контроллер Serial ATA отображается Диспетчером 
устройств:

1.  Из меню 'Пуск':
    1a. Для Windows* 2000 выберите 'Настройка', затем 
    	'Панель управления'.
    1б. Для Windows* XP или операционных систем более 
	поздних версий выберите 'Панель управления'.

2.  Откройте приложение 'Система' (возможно, сначала придется 
    переключиться к 'классическому' виду отображения).

3.  Выберите вкладку 'Оборудование'. 

4.  Нажмите кнопку 'Диспетчер устройств'.

5.  В Диспетчере устройств найдите 'Контроллеры SCSI и RAID' 
    Если этот элемент присутствует в списке, разверните его 
    и отыщите один из следующих контроллеров: если этот элемент 
    отсутствует в списке, перейдите к пункту 6:

    - 'Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      последняя является ICH8ME-системой с RAID-режимом работы. 
      Перейдите к разделу 2A.

    - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA RAID Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      последняя является ICH8R-системой с RAID-режимом работы. 
      Перейдите к разделу 2A.

    - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      последняя является 631xESB/632xESB-системой с RAID-режимом работы. 
      Перейдите к разделу 2A.
    
    - 'Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      то это ICH7MR/DH-система с RAID-режимом работы. Перейдите к 
      разделу 2A.

    - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      то это ICH7R/DH-система с RAID-режимом работы. Перейдите к 
      разделу 2A.

    - 'Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      то это ICH6R-система с RAID-режимом работы. Перейдите к 
      разделу 2A.
   
    - Если ни один из упомянутых выше контроллеров не обнаружен, 
      система не работает в RAID-режиме. Перейдите к пункту 6.

6.  В Диспетчере устройств обратите внимание на элемент списка 
    'Контроллеры IDE ATA/ATAPI '.
    Если этот элемент присутствует в списке, разверните его и 
    отыщите один из следующих контроллеров:

    - 'Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      то это ICH8R-система с AHCI-режимом работы. Перейдите к 
      разделу 2Б.
      
    - 'Intel(R) 82801HEM AHCI Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      то это ICH8R-система с AHCI-режимом работы. Перейдите к 
      разделу 2Б.

    - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      то это ICH8R-система с AHCI-режимом работы. Перейдите к 
      разделу 2Б.

    - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      то это 631xESB/632xESB-система с AHCI-режимом работы. Перейдите к 
      разделу 2Б.

    - 'Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      то это ICH7M-система с AHCI-режимом работы. Перейдите к 
      разделу 2Б.

    - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      то это ICH7R/DH-система с AHCI-режимом работы. Перейдите к 
      разделу 2Б.

    - 'Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      то это ICH6M-система с AHCI-режимом работы. Перейдите к 
      разделу 2Б.

    - 'Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller' 
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      то это ICH6R-система с AHCI-режимом работы. Перейдите к 
      разделу 2Б.
  
    - Если ни один из упомянутых выше контроллеров не обнаружен, 
      система не работает в AHCI-режиме. Другие режимы работы не 
      поддерживаются программным обеспечением Intel Matrix 
      Storage Manager. Перейдите к пункту 7.

7.  Данная система не работает в режимах RAID или AHCI. 
    Если вы уверены, что ваша система работает в режиме RAID или 
    AHCI, но вы не видите в списке ни одного из перечисленных выше 
    контроллеров, обратитесь за помощью к производителю этой системы 
    или к поставщику. Вы не сможете перейти ко второй части, пока не 
    выясните режим работы системы.



************************************************************
* Раздел 2A. RAID-режим работы системы
************************************************************

Процедуры этого раздела могут быть выполнены только в системах, 
работающих в RAID-режиме. Не начинайте эту процедуру, пока не 
выполните действия раздела 1 для определения режима работы 
системы. Обязательно прочитайте следующие предупреждения, 
перед тем как продолжить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
a. Если удаляется том RAID 0, все данные этого тома будут 
   удалены навсегда. Сделайте резервную копию всех важных данных, 
   прежде чем следовать далее. 

б. Если в томе RAID были удалены файлы операционной системы, 
   операционную систему нужно переустановить.


1.  Обязательно прочитайте и уясните информацию приведенных 
    выше предупреждений.

2.  Перезагрузите систему.

3.  Обратите внимание, появляется ли заставка с заголовком 
    'Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM' во время 
    загрузки системы. В этом случае перейдите к пункту 4. 
    В противном случае, пропустите пункт 4 и перейдите к 
    пункту 5.     

4.  Если  компонент Intel Matrix Storage Manager option ROM 
    установлен, выполните следующую процедуру:

    4a. Войдите в программу установки 'Matrix Storage Manager 
        option ROM', нажав комбинацию клавишей 'Ctrl-I' по 
        требованию системы во время ее загрузки.
    4б. В программе установки выберите параметр меню 2 для 
        ввода 'Delete RAID Volume' (Удалить том RAID).
    4в. Используя клавиши со стрелками вверх и вниз, выберите 
        том, который нужно удалить.
    4г. Нажмите клавишу 'Del' для удаления выбранного тома, 
        затем нажмите 'Y' (Да) для подтверждения удаления. 
        Повторите это действие для каждого удаляемого тома. 
    4д. Выйдите из программы установки.
    4е. Войдите в системную программу настроек BIOS Setup 
        (обычно выполняется нажатием клавиши 'F2' или 'Delete' 
        сразу же во время начала загрузки системы).
    4ж. Измените IDE-конфигурацию контроллера Serial ATA с 
        'RAID' на 'IDE'.
    4з. Сохраните изменения и выйдите из программы системных 
        настроек BIOS.

5.  Если компонент Intel Matrix Storage Manager option ROM 
    не установлен, выполните следующую процедуру:

    5a. Войдите в системную программу настроек BIOS Setup 
        (обычно выполняется нажатием клавиши 'F2' или 'Delete', 
        как только система начинает загрузку).
    5б. Измените IDE-конфигурацию контроллера Serial ATA 
        с 'RAID' на 'IDE'.
    5в. Сохраните изменения и выйдите из программы системных 
        настроек BIOS.

6.  Перезагрузите систему.



************************************************************
* Раздел 2Б. AHCI-режим работы системы
************************************************************

Процедуры этого раздела могут быть выполнены только в системах, 
работающих в AHCI-режиме. Не начинайте эту процедуру, пока не 
выполните действия раздела 1 для определения режима работы системы. 
Рекомендуется перед продолжением сделать резервную копию всех 
важных данных. 

1.  Перезагрузите систему.

2.  Войдите в системную программу настроек BIOS Setup 
    (обычно выполняется нажатием клавиши 'F2' или 'Delete', 
    как только система начинает загрузку). 

3.  Измените IDE-конфигурацию для контроллера Serial ATA с 
    'AHCI' на 'IDE'.

4.  Сохраните изменения и выйдите из программы системных 
    настроек BIOS.

5.  Перезагрузите систему. Операционная система должна 
    загружаться как и прежде.


Примечание. Если у вас возникнут трудности при выполнении 
изменений в системной программе BIOS, обратитесь за помощью 
к производителю или продавцу системной платы.


************************************************************
Intel(R) является товарным знаком (зарегистрированным товарным 
знаком) корпорации Intel или ее дочерних компаний в Соединенных 
Штатах Америки и других странах.

*  Прочие имена и товарные знаки могут являться собственностью других лиц.

