Nápověda k aplikaci Intel(R) Matrix Storage Manager

# Úvod do aplikace Intel(R) Matrix Storage Manager

## Přehled

Aplikace Intel(R) Matrix Storage Manager zlepšuje výkonnost úložného podsystému a spolehlivost systémů, které využívají některý z následujících řadičů úložiště:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

Aplikace Intel Matrix Storage Manager se skládá z následujících součástí:

- Ovladač Intel Matrix Storage Manager Driver
- Konzola Intel(R) Matrix Storage Console
- Monitor událostí Event Monitor
- Volitelná paměť ROM Intel Matrix Storage Manager

Volitelná paměť ROM Intel Matrix Storage Manager je dodávána samostatně a nenachází se v systémech, které nepodporují rozhraní RAID. Volitelná paměť ROM je obvykle integrována do systému BIOS základní desky pro konfiguraci svazků RAID před zavedením operačního systému.

Ovladač aplikace Intel Matrix Storage Manager lze nainstalovat do kteréhokoli podporovaného stolního nebo mobilního systému (viz část Požadavky na systém). Řadič určuje, které funkce budou dostupné v konzole Intel Matrix Storage Console. Instalace softwaru je plně automatická pro všechny podporované čipové sady a operační systémy.

## Funkce pro stolní počítač a server

V podporovaných stolních systémech aplikace Intel Matrix Storage Manager poskytuje následující funkce:

Aplikace Matrix RAID | Slouží k vytvoření, správě a používání až dvou nezávislých svazků RAID v jednom poli.
Více polí | Slouží k vytvoření až tří nezávislých polí RAID, každé se dvěma pevnými disky, na libovolném ze šesti portů Serial ATA.
Svazek RAID 0 s více disky | Slouží k vytvoření svazku RAID 0, který obsahuje minimálně dva a maximálně šest pevných disků.
RAID 1 | Slouží k vytvoření svazku RAID 1, který obsahuje dva pevné disky.
RAID 5 | Slouží k prokládání dat a parity v rámci tří, čtyř nebo šesti pevných disků.
RAID 10 | Slouží k vytvoření pole RAID 10 s výhodami obou RAID 0 a RAID 1. RAID 10 obsahuje dvoudiskové pole RAID 0 se zvýšeným výkonem. Každý z disků v poli RAID 0 je zrcadlen do pole RAID 1.
Náhradní svazek RAID | Slouží k označení jednoho nebo více pevných disků jako cíle automatického znovusestavení.
Přenášení na úrovni RAID | Slouží k přenášení z úrovně RAID 0, 1 a 10 na úroveň RAID 5.
Ověření svazku RAID | Slouží k identifikaci veškerých nekonzistencí nebo chybných dat na svazku RAID 0, RAID 1, RAID 5 nebo RAID 10.
Ověření a opravení svazku RAID | Slouží k identifikaci a opravě veškerých nekonzistencí nebo chybných dat na svazku RAID 1, RAID 5 nebo RAID 10.
Rozšířené rozhraní hostitelského řadiče (Advanced Host Controller Interface) | Umožňuje využívat pokročilé funkce rozhraní Serial ATA, jako například nativní řazení příkazů (Native Command Queuing) a nativní připojení (Native Hot Plug).
Zápis do mezipaměti | Sdružuje více požadavků v/v hostitele do méně požadavků a zapisuje z mezipaměti do svazků v definovaných intervalech. Tato funkce RAID 5 zkracuje zpoždění čtení a zápisu pole.
Zabezpečení NTFS | Aby mohli uživatelé instalovat nebo měnit svazky RAID, musí se přihlásit s dostatečnými oprávněními.
Rozšíření oddílu NTFS | Umožňuje rozšiřovat oddíly NTFS během přenášení do pole větších disků.
Podpora 64bitových operačních systémů | Podporuje některé 64bitové operační systémy. Podrobnosti viz část Požadavky na systém.

## Funkce pro mobilní počítač

U podporovaných mobilních řadičů aplikace Intel Matrix Storage Manager podporuje následující funkce:

RAID 0 | Vytvoření 2diskového svazku RAID 0.
RAID 1 | Vytvoření 2diskového svazku RAID 1.
Aplikace Matrix RAID | Slouží k vytvoření, správě a používání dvou nezávislých svazků RAID v jednom poli.
Technologie Intel(R) Rapid Recover Technology | Technologie Intel(R) Rapid Recover Technology umožňuje vytvořit svazek pro obnovení kopírováním dat z hlavního disku na disk pro obnovení buď průběžně, nebo na vyžádání.
Ověření svazku RAID | Slouží k identifikaci veškerých nekonzistencí nebo chybných dat na svazku RAID 0 nebo RAID 1.
Ověření a opravení svazku RAID | Slouží k identifikaci a opravě veškerých nekonzistencí nebo chybných dat na svazku RAID 0 nebo RAID 1.
Rozšířené rozhraní hostitelského řadiče (Advanced Host Controller Interface) | Umožňuje ovladači paměťového zařízení povolit rozšířené funkce Serial ATA, jako například nativní řazení příkazů (Native Command Queuing) a nativní připojení (Native Hot Plug).
Agresivní řízení linkové spotřeby | Umožňuje řadiči Serial ATA přepnout zařízení Serial ATA do stavu nižší spotřeby.
Asynchronní upozorňování | Umožňuje zařízení ATAPI upozorňovat řadič Serial ATA, že zařízení vyžaduje pozornost.

Úplná uživatelská příručka je k dispozici na webu http://support.intel.com/support/go/imsm/kb_r.htm.

# Požadavky na systém

Aplikace Intel(R) Matrix Storage Manager vyžaduje následující systémové komponenty:

- Mikroprocesor Intel(R), který podporuje některý z následujících řadičů v/v:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

- 128 MB fyzické paměti
- Alespoň jeden pevný disk s rozhraním Serial ATA
- Systém BIOS s volitelnou pamětí ROM Intel Matrix Storage Manager
- Některý z následujících operačních systémů Microsoft*:

- Windows* Media Center Edition*
- Windows* XP* Home Edition
- Windows* XP* Professional
- Windows* XP* Professional x64 Edition
- Windows* 2000 Advanced Server++
- Windows* Server 2003*
- Windows* Server 2003* Standard x64 Edition
- Windows* Server 2003* Enterprise x64 Edition

Poznámka: Tyto operační systémy nemusí být v některých jazycích dostupné.

Následující operační systémy nejsou podporovány:

- Žádná z následujících verzí operačních systémů Microsoft:

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT* 3.51
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT* 4.0
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows* 2000 Professional*

- Žádná z následujících verzí operačních systémů:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

++Podporováno pouze pro platformy s čipovými sadami Intel(R) 5000 Series s rozbočovačem řadiče v/v Intel(R) 631xESB nebo Intel(R) 632xESB.

# Přehled RAID

Záložní pole nezávislých disků RAID (Redundant Array of Independent Drives) označuje několik nezávislých pevných disků, které jsou zkombinovány tak, aby tvořily jedno logické pole. Pokud je v poli vytvořen jeden nebo více svazků RAID, operační systém přestane rozlišovat jednotlivé pevné disky, ale považuje každý svazek za samostatný logický pevný disk. Hlavním cílem RAID je zlepšit výkon úložného podsystému a zvýšit odolnost proti chybám.

## Aplikace Matrix RAID

Aplikace Matrix RAID umožňuje jeden nebo dva nezávislé svazky RAID v jednom poli RAID. Toto pole se může skládat minimálně ze dvou a maximálně ze šesti pevných disků Serial ATA v závislosti na úrovni RAID. První svazek RAID zabírá část pole a ponechává volné místo, ve kterém lze vytvořit druhý svazek.

## Technologie Intel(R) Rapid Recover Technology

Tato technologie využívá funkce diskového pole RAID 1 (zrcadlení) ke kopírování dat z vyhrazeného hlavního disku na vyhrazený disk pro obnovení. Hlavní disk a disk pro obnovení musí zabírat 100 % volného místa na pevných discích v poli a v systému se může nacházet jen jeden svazek pro obnovení. Můžete vybrat, zda mají být data z hlavního disku kopírována na disk pro obnovení průběžně nebo na vyžádání. Při použití zásad průběžné aktualizace jsou změny provedené v datech na hlavním disku v době, kdy systém není dokován, po opětovném umístění systému do doku automaticky zkopírovány na disk pro obnovení. Při použití zásad aktualizace na vyžádání je možné obnovit předchozí stav dat na hlavním disku zkopírováním dat z disku pro obnovení zpět na hlavní disk.

- Výhody: více možností kontroly nad tím, jak jsou data kopírována mezi hlavním diskem a diskem pro obnovení; rychlá aktualizace svazku (na disk pro obnovení jsou kopírovány jen změny provedené na hlavním disku od poslední aktualizace); data na členských pevných discích lze zobrazit v Průzkumníkovi systému Windows*.
- Nevýhody: žádné zvýšení kapacity svazku.
- Použití: ochrana kritických dat v mobilních systémech; rychlé obnovení hlavního disku do předchozího nebo výchozího stavu.

## Úrovně RAID

Úroveň RAID definuje způsob formátování dat ve svazku, který zabírá pevné disky v poli. Aplikace Intel(R) Matrix Storage Manager podporuje úroveň RAID 0 (prokládání), úroveň RAID 1 (zrcadlení), úroveň RAID 5 (prokládání s paritou) a úroveň RAID 10 (prokládání a zrcadlení). Žádné další úrovně RAID nejsou v současnosti podporovány.

#### Pole RAID 0 (Prokládání)

Úroveň RAID 0 kombinuje dva nebo více pevných disků tak, aby veškerá data byla rozdělena do spravovatelných bloků zvaných pruhy. V tabulce 2 jsou popsány scénáře používání pro povolené velikosti pruhů. Tyto pruhy jsou prokládány přes členy pole, ve kterém se nachází svazek RAID 0. Tento způsob zlepšuje výkon čtení a zápisu zejména pro sekvenční přístup; umožňuje přistupovat k souvisejícím datům z více než jednoho pevného disku současně. Nicméně data uložená ve svazku RAID 0 nejsou redundantní. Pokud v tomto případě selže jeden pevný disk, budou všechna data ve svazku ztracena. V následující části je uveden přehled vlastností RAID 0:

- Výhoda: podstatně vyšší rychlosti přenosu dat při čtení a zápisu.
- Nevýhoda: žádná záloha (pokud selže jeden pevný disk, budou všechna data ve svazku ztracena).
- Použití: běžně ve stolních počítačích a pracovních stanicích pro vysoce výkonné ukládání nekritických dat a softwaru.

#### Pole RAID 1 (Zrcadlení)

Úroveň RAID 1 kombinuje dva pevné disky tak, že jsou všechna data současně zapisována na členy pásma, na kterém se nachází svazek RAID 1. Jinými slovy data jsou zrcadlena na pevné disky svazku RAID 1. Tím se na prvním disku, který je rovněž nazýván zrcadlo, vytváří záloha všech dat v reálném čase. RAID 1 se obvykle používá v pracovních stanicích a serverech, u kterých je kladen důraz na redundanci. V následující části je uveden přehled vlastností RAID 1:

- Výhody: naprostá redundance dat; vyšší rychlost přenosu dat při čtení.
- Nevýhody: žádné zvýšení kapacity svazku; mírné snížení rychlosti přenosu dat při zápisu.
- Použití: běžně ve stolních počítačích a pracovních stanicích pro ukládání kritických dat.

#### RAID 5 (prokládání s paritou)

Úroveň RAID 5 kombinuje tři nebo více pevných disků tak, že jsou veškerá data rozdělována do spravovatelných bloků nazývaných pruhy. RAID 5 využívá paritu, což je matematická metoda pro obnovování ztracených dat na jednom disku; tím se zvyšuje odolnost proti selhání. Data a parita jsou prokládány přes členy pole v otáčivém cyklu. Vzhledem k prokládání parity je možné znovusestavit data po výměně pevného disku po selhání za nový. Práce navíc s výpočtem chybějících dat sníží výkon při zápisu do svazků během znovusestavování dat. RAID 5 je vhodnější pro malé funkce v/v, nikoli pro větší sekvenční soubory. V tabulce 2 jsou popsány scénáře používání pro povolené velikosti pruhů. V následující části je uveden přehled vlastností RAID 5:

- Výhody: účinné, odolné proti chybám a výkonné.
- Nevýhody: čas navíc, který vyžaduje výpočet a uložení parity, snižuje výkon při zápisu.
- Použití: vhodná varianta pro souborové a aplikační servery, internetové a intranetové servery.

#### RAID 10 (prokládání a zrcadlení)

Úroveň RAID 10 používá čtyři pevné disky k vytvoření kombinace úrovní RAID 0 a 1. Data jsou prokládána přes dvoudiskové pole, které vytváří komponentu RAID 0. Každý z disků v poli RAID 0 je zrcadlen jednotkou v poli RAID 1. Tato konfigurace poskytuje výhody výkonu úrovně RAID 0 a zálohy úrovně RAID 1. V následující části je uveden přehled vlastností RAID 10:

- Výhody: dobrý výkon a podpora zálohy.
- Nevýhody:vyžaduje čtyři disky, tzn. zvýšení nákladů.
- Použití:databázové servery, které vyžadují vysoký výkon a odolnost proti chybám.

#### Tabulka 1: Úroveň RAID vs. počet disků

Úroveň RAID | Počet disků v poli | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
RAID 0 | 2 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
RAID 0 | 3 nebo 4 | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE
RAID 0 | 5 nebo 6 | NE | NE | NE | ANO | NE | NE
RAID 1 | 2 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
RAID 5 | 3 nebo 4 | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE
RAID 5 | 5 nebo 6 | NE | NE | NE | ANO | NE | NE
RAID 10 | 4 | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE

### Velikosti prokládání

V tabulce 2 jsou popsány uživatelské scénáře pro typické velikosti pruhů.

#### Tabulka 2: Uživatelské scénáře pro povolené velikosti pruhů

Kapacita pruhu | Popis | Úrovně RAID
--- | --- | ---
4 kB | Optimální pro modely specializovaného použití, které vyžadují pruhy 4 kB | RAID 0, 10
8 kB | Optimální pro modely specializovaného použití, které vyžadují pruhy 8 kB | RAID 0, 10
16 kB | Optimální pro sekvenční přenosy | RAID 0, 5, 10
32 kB | Dobré pro sekvenční přenosy | RAID 0, 5, 10
64 kB | Dobrá velikost pruhu pro obecné použití (výchozí pro RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 kB | Optimální výkon pro většinu stolních počítačů a pracovních stanic (výchozí pro RAID 0) | RAID 0, 5

# Ovladač aplikace Intel(R) Matrix Storage Manager

Ovladač aplikace Intel(R) Matrix Storage Manager je software certifikovaný laboratořemi Windows Hardware Quality Labs (WHQL), který je určen specificky ke zlepšení výkonnosti úložného podsystému a spolehlivosti systémů. Tento ovladač je nainstalován jako součást softwaru Intel Matrix Storage Manager.

Po dokončení instalace je tento ovladač dotazován ostatními komponentami aplikace Intel Matrix Storage Manager za účelem správy úložného podsystému. Na základě těchto dotazů jsou generovány podrobné informace o řadiči Serial ATA, zařízení Serial ATA a svazku RAID společně s informacemi o stavu těchto zařízení. Následně jsou tyto informace zobrazeny na konzoly Intel (R) Matrix Storage Console.

# Konzola Intel(R) Matrix Storage Console

## Všeobecné funkce

Po otevření konzoly Intel(R) Matrix Storage Console se zobrazí hlavní dialogové okno, ve kterém jsou podle vybraného režimu zobrazení uvedeny ve dvou podoknech informace o zařízení. Mezi podporované režimy zobrazení patří Základní a Rozšířený:

Základní režim | Ukazuje stav pevných disků a obrázek aktuálního svazku RAID. Chcete-li přepnout do Rozšířeného režimu, klepněte na tlačítko Přepnout do zobrazení Rozšířený režim (je-li k dispozici) nebo vyberte položku Rozšířený režim v nabídce Zobrazit.
Rozšířený režim | Ukazuje kombinaci logických a fyzických zobrazení pevných disků a veškeré podporované svazky RAID, které jsou přítomné. Logické zobrazení ukazuje podrobnosti o polích RAID a svazcích. Fyzické zobrazení ukazuje podrobnosti o pevných discích a o způsobu jejich vzájemného propojení.

Zobrazení se automaticky aktualizuje při každé změně konfigurace zařízení Serial ATA nebo svazku RAID. Zobrazení lze zaktualizovat ručně příkazem Aktualizovat v nabídce Zobrazit nebo stisknutím klávesy F5.

#### Obrázek 1: Základní zobrazení

POZNÁMKA: Ukazuje typický systém RAID. Zobrazení se může lišit v závislosti na operačním systému, na kterém je disk nainstalován, a na počtu svazků RAID. Pokud systém nemá žádné svazky RAID, bude zobrazen stav pevných disků.

#### Obrázek 2: Rozšířené zobrazení

POZNÁMKA: Ukazuje typický systém RAID se čtyřmi pevnými disky. Zobrazení se může lišit v závislosti na operačním systému, na kterém je disk nainstalován, a na počtu svazků RAID. Pokud systém nemá žádné svazky RAID, bude zobrazen stav pevných disků.

Levé podokno, které se nazývá podokno zařízení, ukazuje logická a fyzická zobrazení zařízení, která tvoří úložný podsystém Serial ATA. Mezi tato zařízení bude patřit řadič Serial ATA, veškeré pevné disky, které podporují rozhraní Serial ATA, veškeré pevné disky, které podporují rozhraní ATAPI, a veškeré podporované svazky RAID, které se nacházejí v systému.

Po výběru zařízení se v pravém podokně, které se nazývá informační, zobrazí informace o zařízení. Na obrázku výše je uveden příklad zobrazení v Rozšířeném režimu se čtyřmi pevnými disky. K dispozici jsou dva svazky, MyRAID5 a MyRAID10, které sdílejí jedno pole. Toto je příklad konfigurace RAID pomocí funkce Matrix RAID.

## Hlášení a nápověda

#### Zpráva o systému

Po výběru položky Systémové hlášení v nabídce Zobrazit se zobrazí podrobnosti o systému, jako například typ procesoru, operační systém a zařízení úložného podsystému. Hlášení rovněž popisuje pole a svazky RAID a také fyzické podrobnosti, které popisují aktuální pevné disky. Systémové hlášení lze vytisknout nebo uložit klepnutím na příslušné tlačítko v tomto dialogovém okně. Systémové hlášení je často vhodné vytisknout před kontaktováním odborné pomoci.

#### Podpora

Po výběru položky Odborná pomoc v nabídce Nápověda se zobrazí dialogové okno s odkazy na webové servery, které poskytují aktualizace produktů, odbornou pomoc, dokumentaci a další informace o produktech. Ve výchozím nastavení odkazy odkazují na webové stránky odborné pomoci společnosti Intel, ale je možné je upravit podle výrobce systému. Společnost Intel doporučuje pro získávání veškeré odborné pomoci a informací o aktualizacích produktů používat zdroje na webu odborné pomoci nebo kontaktovat přímo výrobce systému.

#### O aplikaci

Po výběru položky O aplikaci v nabídce Nápověda se zobrazí dialogové okno s produktovým štítkem aplikace Intel Matrix Storage Manager, který obsahuje číslo aktuálně nainstalované verze.

## Informace o zařízení

V podokně s informacemi jsou uvedeny informace o vybraném zařízení. V následujících tabulkách jsou uvedeny parametry pro jednotlivé typy zařízení. Pokud parametr pro vybrané zařízení není k dispozici, není uveden.

### Informace o poli (pouze Režim RAID)

Parametr | Hodnota
--- | ---
Stav | Žádná aktivní přenášení: Neprobíhají žádná přenášení nebo znovusestavování.
Znovusestavování: Jeden nebo více svazků RAID jsou znovu sestavovány.
Přidávání pevných disků: Ovladač Intel Matrix Storage Manager přidává jeden nebo více členů a přenáší data v poli.
Nahrazování pevných disků: Jeden nebo více svazků RAID jsou znovu sestavovány na náhradním pevném disku v důsledku události SMART na pevném disku v daném svazku.
Inicializace: Parita svazku RAID 5 je inicializována nebo jsou ověřována nebo ověřována a opravována data na svazku RAID.
Zapnutí zápis do mezipaměti pevného disku | Ukazuje, zda je zápis do mezipaměti zapnutí pro všechny pevné disky v poli.
Velikost | Ukazuje kapacitu pole v gigabajtech.
Volné místo | Ukazuje velikost místa v poli, které není využíváno svazkem RAID. Volné místo lze použít k vytvoření druhého svazku RAID.
Počet pevných disků | Ukazuje počet pevných disků, které jsou součástí pole.
Členský pevný disk [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Ukazuje výrobce a číslo modelu každého pevného disku, který je členem pole.
Počet svazků | Ukazuje počet svazků RAID v poli. Pokud se počet svazků rovná 1 a je k dispozici volné místo, je možné v tomto poli vytvořit druhý svazek RAID.
Členský svazek [1, 2] | Ukazuje názvy jednotlivých svazků RAID v poli.

### Informace o svazku (pouze Režim RAID)

Parametr | Hodnota
--- | ---
Stav svazku RAID | Normální: Data svazku jsou zcela přístupná.
Selhání: Jeden nebo více členů svazku RAID 0 chybí nebo selhalo. Oba členové svazků RAID 1 selhali. Dva nebo více členů svazků RAID 5 nebo RAID 10 chybí nebo selhali. POZNÁMKA: Za určitých okolností může být svazek RAID 10 hlášen jako degradovaný, ačkoli dva členové chybí nebo selhali.
Degradace: V tomto stavu se mohou nacházet pouze svazky RAID 1, RAID 5 a RAID 10. Ukazuje, že některý člen chybí nebo selhal.
Událost SMART: Pevný disk přesáhl vlastní úroveň obnovitelné chyby a ohlásil událost SMART.
Znovusestavování: V tomto stavu se mohou nacházet pouze svazky RAID 0, RAID 5 a RAID 10. Ukazuje, že data jsou kopírována na zrcadlový nebo náhradní disk a že se obnovuje datová redundance.
Přenášení: Ukazuje, že data jsou přenášena na druhou jednotku a vytváří se svazek RAID.
Ověřování: Ukazuje, že data na svazku RAID jsou ověřována.
Stav svazku pro obnovení | Aktualizováno: V tomto stavu se mohou nacházet jen svazky pro obnovení, u kterých jsou nastaveny zásady průběžně aktualizace. Data na disku pro obnovení odpovídají datům na hlavním disku.
Vyžaduje aktualizaci: V tomto stavu se mohou nacházet jen svazky pro obnovení, u kterých jsou nastaveny zásady aktualizace na vyžádání. Data na disku pro obnovení neodpovídají datům na hlavním disku.
Probíhá aktualizace svazku: Data na hlavním disku jsou kopírována na disk pro obnovení. Jsou kopírovány jen změny provedené od poslední aktualizace.
Probíhá obnovení: Všechna data na hlavním disku jsou přepisována daty z disku pro obnovení.
Hlavní disk je jen pro čtení: Vybrali jste možnost přístupu k souborům na hlavním disku pomocí Průzkumníka systému Windows*, a proto je disk jen pro čtení.
Disk pro obnovení je jen pro čtení: Vybrali jste možnost přístupu k souborům na disku pro obnovení pomocí Průzkumníka systému Windows*, a proto je disk jen pro čtení.
Hlavní disk chybí: Hlavní disk, který byl použit k vytvoření svazku pro obnovení, již nebyl nalezen.
Disk pro obnovení chybí: Disk pro obnovení, který byl použit k vytvoření svazku pro obnovení, již nebyl nalezen.
Chyby ověřování | Uvádí počet nekonzistencí nalezených během ověřování dat svazku RAID. Tento údaj je platný pouze během ověřování nebo během ověřování a opravování.
Bloky s chybami média | Uvádí počet bloků s chybami média nalezených během ověřování dat svazku RAID. Tento údaj je platný pouze během ověřování nebo během ověřování a opravování.
Systémový svazek | Ukazuje, zda svazek obsahuje chráněné soubory operačního systému.
Aktivována mezipaměť pro zpětný zápis svazku | Ukazuje, zda je zápis do mezipaměti svazku zapnutí. Tato funkce je platná pouze pro svazky RAID 5.
Úroveň RAID | Ukazuje úroveň RAID, která je aktuálně používána pro svazek.
Kapacita pruhu | Ukazuje velikost jednotlivých logických bloků souvislých dat použitých ve svazku (pro svazky RAID 0, RAID 5 a RAID 10). Velikost pruhu je uvedena v kilobajtech.
Velikost | Ukazuje celkovou kapacitu svazku v gigabajtech.
Počet pevných disků | Ukazuje počet pevných disků, které svazek zabírá.
Členský pevný disk [1, 2, 3, 4, 5, 6] | U svazků RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 ukazuje výrobce a číslo modelu každého pevného disku, který se ve svazku používá.
Hlavní pevný disk | U svazků pro obnovení udává výrobce a číslo modelu hlavního disku.
Pevný disk pro obnovení | U svazků pro obnovení udává výrobce a číslo modelu disku pro obnovení.
Nadřazené pole | Ukazuje název pole, které obsahuje tento svazek.

### Informace o pevném disku RAID (pouze Režim RAID)

Parametr | Hodnota
--- | ---
Použití | Člen pole: Tento pevný disk je seskupen s ostatními jednotkami do pole, které obsahuje svazky RAID. Svazky RAID mohou být vystaveny operačnímu systému; nikoli individuální disky.
Člen pole (hlavní): Tento pevný disk je zdrojovým diskem svazku pro obnovení.
Člen pole (pro obnovení): Tento pevný disk je cílovým diskem svazku pro obnovení.
Pevný disk jiný než RAID: Pevný disk neobsahuje žádná metadata RAID a je viditelný a k dispozici pro používání pro operační systém.
Žádný: Pevný disk obsahuje metadata, která zabraňují jeho exportování do operačního systému, ale pevný disk není členem pole.
Stav | Normální: Pevný disk je přítomen a pracuje podle očekávání.
Došlo k chybě: Pevný disk přesáhl vlastní práh obnovitelnosti po chybě. Tento stav bude zobrazen v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager.
Událost SMART: Pevný disk přesáhl vlastní práh obnovitelnosti po chybě a hrozí nebezpečí selhání.
Chybí: Pevný disk není přítomen.
Nekompatibilní verze: Pevný disk obsahuje metadata RAID; tato data hlásí verzi, která je nekompatibilní s aktuální verzí softwaru RAID.
Selhání: Ukazuje stejný stav jako Došlo k chybě. Tento stav bude zobrazen na konzoly Intel Matrix Storage Console.
Port zařízení | Ukazuje port na řadiči Serial ATA, ke kterému je připojen pevný disk.
Aktuální režim přenosu Serial ATA | Ukazuje režim přenosu Serial ATA mezi řadičem Serial ATA a pevným diskem Serial ATA. Pro tento parametr jsou typické následující hodnoty: Generace 1: 150 MB/s Generace 2: 300 MB/s
Model | Ukazuje číslo modelu pevného disku.
Sériové číslo | Ukazuje sériové číslo pevného disku výrobce.
Firmware | Ukazuje verzi firmwaru pevného disku.
Podpora nativního řazení příkazů | Ukazuje, zda pevný disk podporuje nativní řazení příkazů či nikoli.
Zapnutí zápis do mezipaměti pevného disku | Ukazuje, zda je zápis do mezipaměti pevného disku zapnutí.
Počet svazků | Ukazuje počet svazků v poli.
Členský svazek [1, 2] | Ukazuje název každého svazku, jehož je pevný disk členem.
Nadřazené pole | Ukazuje název pole RAID, jehož je pevný disk členem.

### Informace o pevném disku jiném než RAID (pouze Režim RAID)

Parametr | Hodnota
--- | ---
Použití | Pevný disk jiný než RAID: Tento pevný disk se nepoužívá v poli ani svazku RAID. Tento pevný disk by bylo možné použít jako náhradní disk RAID nebo jako datové úložné zařízení.
Náhradní: Tento pevný disk je označen jako cílový disk pro automatická znovusestavení.
Použití neznámého pevného disku: Použití pro tento pevný disk nebylo možné určit. Příčinou mohla být nekompatibilita mezi verzí tohoto softwaru a konfigurací pevného disku.
Stav | Normální: Pevný disk je přítomen a pracuje podle očekávání.
Došlo k chybě: Pevný disk přesáhl vlastní práh obnovitelnosti po chybě. Tento stav bude zobrazen v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager.
Událost SMART: Pevný disk přesáhl vlastní práh obnovitelnosti po chybě a hrozí nebezpečí selhání.
Selhání: Ukazuje stejný stav jako Došlo k chybě. Tento stav bude zobrazen na konzoly Intel Matrix Storage Console.
Port zařízení | Ukazuje port na řadiči Serial ATA, ke kterému je připojen pevný disk.
Aktuální režim přenosu Serial ATA | Ukazuje režim přenosu Serial ATA mezi řadičem Serial ATA a pevným diskem Serial ATA. Pro tento parametr jsou typické následující hodnoty: Generace 1: 150 MB/s Generace 2: 300 MB/s
Model | Ukazuje číslo modelu pevného disku.
Sériové číslo | Ukazuje sériové číslo pevného disku výrobce.
Firmware | Ukazuje verzi firmwaru pevného disku.
Podpora nativního řazení příkazů | Ukazuje, zda pevný disk podporuje nativní řazení příkazů či nikoli.
Systémový pevný disk | Ukazuje, zda pevný disk obsahuje chráněné soubory operačního systému či nikoli.
Velikost | Ukazuje celkovou velikost pevného disku v gigabajtech.

### Informace o pevném disku Serial ATA (pouze Režim AHCI nebo pouze mobilní systém)

Název | Popis
--- | ---
Stav | Normální: Pevný disk je přítomen a pracuje podle očekávání.
Došlo k chybě: Pevný disk přesáhl vlastní práh obnovitelnosti po chybě. Tento stav bude zobrazen v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager.
Událost SMART: Pevný disk přesáhl vlastní práh obnovitelnosti po chybě a hrozí nebezpečí selhání.
Selhání: Ukazuje stejný stav jako Došlo k chybě. Tento stav bude zobrazen na konzoly Intel Matrix Storage Console.
Port zařízení | Ukazuje port na řadiči Serial ATA, ke kterému je připojen pevný disk.
Aktuální režim přenosu Serial ATA | Ukazuje režim přenosu Serial ATA mezi řadičem Serial ATA a pevným diskem Serial ATA. Pro tento parametr jsou typické následující hodnoty: Generace 1: 150 MB/s Generace 2: 300 MB/s
Model | Ukazuje číslo modelu pevného disku.
Sériové číslo | Ukazuje sériové číslo pevného disku výrobce.
Firmware | Ukazuje verzi firmwaru pevného disku.
Podpora nativního řazení příkazů | Ukazuje, zda pevný disk podporuje nativní řazení příkazů či nikoli.
Velikost | Ukazuje celkovou velikost pevného disku v gigabajtech.

## Správa úložného podsystému

Konzolu Intel(R) Matrix Storage Console lze zobrazit ve dvou režimech: Základní a Rozšířený. Základní režim je jednoduché zobrazení, které ukazuje informace o zařízení ve formě stavových zpráv a obrázků. Při abnormální situaci, například když pevný disk chybí nebo selhal, je v okně Podrobnosti k dispozici tlačítko, které slouží k otevření okna Rozšířený režim; v tomto okně lze problém odstranit. V Rozšířeném režimu jsou zkušenějším koncovým uživatelům k dispozici další možnosti správy podsystému. Ve zbývající části tohoto oddílu jsou popsány všechny možnosti, které jsou dostupné v Rozšířeném režimu.

### Vytvoření svazku

Chcete-li vytvořit nový svazek RAID nebo svazek pro obnovení, vyberte v Rozšířeném režimu některou z možností v nabídce Akce. Bude tak spuštěn průvodce, který vás provede procesem vytvoření svazku. V následující části je uveden přehled jednotlivých metod vytvoření svazku.

> > UPOZORNĚNÍ: Při vytvoření svazku RAID budou odstraněna data na VŠECH vybraných pevných discích, při vytvoření svazku RAID ze stávajícího pevného disku budou odstraněna data na VŠECH členských pevných discích kromě zdrojového disku a při vytvoření svazku pro obnovení budou odstraněna data na vybraném disku pro obnovení. Před vytvořením svazku zazálohujte všechna důležitá data.

> > Poznámka k události SMART: Svazek RAID nebude možné vytvořit, pokud jeden nebo více pevných disků Serial ATA, které jste vybrali ve svazku RAID, hlásí událost SMART. Pokud jste přesvědčeni, že tato událost SMART nebude mít vliv na normální provoz pevného disku, můžete klepnout pravým tlačítkem myši na pevný disk, který ukazuje událost SMART, a vybrat příkaz Resetovat událost SMART. Potom bude možné vytvořit svazek RAID pomocí tohoto disku. Tento postup není doporučen, pokud neznáte příčinu události SMART.

- Vytvořit svazek pro obnovení: Tuto možnost použijte k vytvoření svazku pomocí technologie Intel(R) Rapid Recover Technology. Tato technologie kopíruje data z hlavního disku na disk pro obnovení buď průběžně, nebo na vyžádání. Hlavní disk a disk pro obnovení musí zabírat 100 % volného místa na pevných discích v poli a v systému se může nacházet jen jeden svazek pro obnovení.
- Vytvořit svazek RAID: Tuto možnost použijte k vytvoření svazku RAID, pokud nechcete zachovat data na stávajícím pevném disku. Pro svazek lze použít dva nebo více pevných disků v závislosti na zvolené úrovni RAID. Funkce Matrix RAID umožňuje vytvořit dva svazky v jednom poli. Chcete-li zvolit tuto možnost, vyberte kapacitu svazku, která je menší než celková kapacita pole. Tak zůstane v poli prázdné místo pro druhý svazek RAID. Druhý svazek automaticky obsadí zbývající místo v poli. Konzola Intel Matrix Storage Console pouze vytvoří svazek RAID. Výsledný svazek není rozdělen na oddíly a není naformátován. Pro vytvoření oddílů a naformátování nového svazku RAID použijte nástroj pro správu disků systému Windows*.
- Vytvořit svazek RAID ze stávajícího pevného disku: Tuto možnost vytvoření použijte, chcete-li zachovat data na stávajícím pevném disku a zkopírovat tato data na jeden nebo více dalších pevných disků. Tento způsob vytvoření svazku je nazýván přenášení a může trvat několik hodin v závislosti na kapacitě pevného disku a zátěži systému. Po dokončení Průvodce vytvořením svazku RAID ze stávajícího pevného disku se zobrazí dialogové okno znázorňující průběh přenášení. Chcete-li během přenášení kdykoli znovu otevřít toto dialogové okno, klepněte pravým tlačítkem myši na přenášený svazek na konzoly Intel Matrix Storage Console a vyberte příkaz Zobrazit průběh přenášení. Najednou může probíhat pouze jedno přenášení. Chcete-li do svazku RAID přenést více než jeden datový disk, musíte je převádět postupně. V následující tabulce jsou uvedena podporovaná přenášení podle řadiče paměťového zařízení v systému.

#### Tabulka 3: Podporovaná přenášení

| Řadič paměťového zařízení
Z této úrovně RAID | Na tuto úroveň RAID | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
Jeden pevný disk | Dvoudiskové pole RAID 0 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
Jeden pevný disk | Tří- nebo čtyřdiskové pole RAID 0 | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE
Jeden pevný disk | Pěti- nebo šestidiskové pole RAID 0 | NE | NE | NE | ANO | NE | NE
Jeden pevný disk | Dvoudiskové pole RAID 1 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
Jeden pevný disk | Čtyřdiskové pole RAID 10 | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE
Jeden pevný disk | Tří- nebo čtyřdiskové pole RAID 5 | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE
Jeden pevný disk | Pěti- nebo šestidiskové pole RAID 5 | NE | NE | NE | ANO | NE | NE
Dvoudiskové pole RAID 1 | Tří- nebo čtyřdiskové pole RAID 5 | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE
Dvoudiskové pole RAID 1 | Pěti- nebo šestidiskové pole RAID 5 | NE | NE | NE | ANO | NE | NE
Dvoudiskové pole RAID 0 | Tří- nebo čtyřdiskové pole RAID 5 | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE
Dvoudiskové pole RAID 0 | Pěti- nebo šestidiskové pole RAID 5 | NE | NE | NE | ANO | NE | NE
Třídiskové pole RAID 0 | Čtyřdiskové pole RAID 5 | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE
Třídiskové pole RAID 0 | Pěti- nebo šestidiskové pole RAID 5 | NE | NE | NE | ANO | NE | NE
Čtyřdiskové pole RAID 0 | Pěti- nebo šestidiskové pole RAID 5 | NE | NE | NE | ANO | NE | NE
Čtyřdiskové pole RAID 10 | Čtyřdiskové pole RAID 5 | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE
Čtyřdiskové pole RAID 10 | Pěti- nebo šestidiskové pole RAID 5 | NE | NE | NE | ANO | NE | NE

### Správa svazku RAID

Jakmile vytvoříte svazek RAID, bude uveden v podokně zařízení a klepnutím na jeho název pravým tlačítkem myši budete moci přistupovat k následujícím možnostem správy svazku:

- Odstranit svazek: Tato možnost umožňuje odstranit svazek RAID a resetovat členské pevné disky na pevné disky jiné než RAID. UPOZORNĚNÍ: Při odstranění svazku RAID 0, RAID 5 nebo RAID 10 budou odstraněna data na všech členských pevných discích. Před odstraněním svazku RAID zazálohujte všechna důležitá data.
- Upravit svazek: Tato možnost umožňuje změnit název svazku RAID a provést přenesení úrovně RAID (tj. přenést svazek RAID 0, 1 nebo 10 na svazek RAID 5).
- Převést na svazek pro obnovení: Tato možnost je k dispozici jen u svazků RAID 1, které zabírají 100 % místa na pevném disku pole. Jakmile bude svazek RAID 1 převeden, bude využívat technologii Intel(R) Rapid Recover Technology.
- Ověřit svazek RAID: Tato možnost ověří data na svazku RAID. Po dokončení ověření se zobrazí dialogové okno s počtem nalezených chyb ověření a bloků s chybami média.
- Ověřit a opravit svazek RAID: Tato možnost ověří a opraví data na svazku RAID. Po dokončení ověření a opravení se zobrazí dialogové okno s počtem nalezených a opravených chyb ověření a s počtem bloků s chybami média, které byly znovu přiřazeny.
- Zapnout zápis do mezipaměti svazku nebo Vypnout zápis do mezipaměti svazku: Tato funkce platí pouze pro svazek RAID 5. Zápis do mezipaměti svazku se zapíná a vypíná automaticky, když je použit nepřerušitelný zdroj napájení (UPS). Když dojde k přepnutí ze střídavého na stejnosměrný proud (jako při selhání nebo odpojení zdroje střídavého proudu), bude zápis do mezipaměti vyprázdněn a vypnut. Když dojde k přepnutí ze stejnosměrného na střídavý proud (jako při obnovení zdroje střídavého proudu), bude zápis do mezipaměti znovu zapnutí. Když je zápis do mezipaměti svazku zapnutí, lze kombinovat více požadavků na zápis. Zápis dat z mezipaměti do svazku RAID 5 je účinnější. Zápis do mezipaměti lze zapnout nebo vypnout kdykoli bez nutnosti restartování počítače.
- Zobrazit průběh přenášení: Tato možnost je k dispozici pouze během přenášení. Po jejím výběru se zobrazí dialogové okno s uvedením průběhu přenášení ve tvaru Dokončeno %.
- Obnovit svazek: Tato možnost obnoví svazek po selhání poté, co byl fyzicky obnoven pevný disk, který selhání způsobil. Musí být splněny následující podmínky:
  - Pevný disk (disky), který byl původně součástí svazku RAID, který selhal, byl znovu nainstalován
  - Během odebírání pevného disku ze systému nebylo přistupováno k datům na tomto disku
  Po výběru této možnosti se zobrazí dialogové okno konzoly Intel Matrix Storage Console; pokračujte klepnutím na tlačítko OK. Po dokončení obnovení bude stav svazku označen jako Normální.

### Správa svazku pro obnovení

Jakmile vytvoříte svazek pro obnovení, bude uveden v podokně zařízení a klepnutím na jeho název pravým tlačítkem myši budete moci přistupovat k následujícím možnostem správy svazku:

- Odstranit svazek: Tato možnost umožňuje odstranit svazek pro obnovení a resetovat hlavní disk a disk pro obnovení na pevné disky jiné než RAID.
- Upravit svazek: Tato možnost umožňuje provést následující úpravy svazku pro obnovení: změnit název svazku, zaměnit hlavní a klonovaný disk a změnit zásady aktualizace.
- Zakázat průběžnou aktualizaci: Výběrem této možnosti změníte zásady aktualizace na aktualizaci na vyžádání. Potom bude nutné žádat o aktualizace ručně klepnutím na svazek pravým tlačítkem myši a výběrem příkazu Aktualizovat svazek.
- Aktualizovat svazek: Tato možnost je k dispozici, jen pokud jsou u svazku nastaveny zásady aktualizace na vyžádání. Pokud vyberete tuto možnost, budou data na hlavním disku zkopírována na disk pro obnovení. Budou zkopírovány jen změny provedené od poslední aktualizace.
- Zobrazit průběh aktualizace svazku: Tato možnost je k dispozici, jen pokud je vytvářen nový svazek pro obnovení nebo pokud jsou nastaveny zásady aktualizace na vyžádání a vyberete příkaz Aktualizovat svazek.
- Zrušit aktualizaci svazku: Tato možnost je k dispozici, jen pokud je vytvářen nový svazek pro obnovení nebo pokud jsou nastaveny zásady aktualizace na vyžádání a vyberete příkaz Aktualizovat svazek.
- Obnovit data na hlavní disk: Tato možnost je k dispozici jen po restartování systému z disku pro obnovení pomocí uživatelského rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager. Pokud vyberete tuto možnost, budou všechna data na hlavním disku přepsána daty z disku pro obnovení.
- Zrušit obnovení: Tato možnost je k dispozici, jen pokud probíhá obnovení na hlavní disk.
- Přistupovat k souborům na hlavním disku nebo Přistupovat k souborům na disku pro obnovení: Tato možnost umožňuje zobrazení souborů na disku pro obnovení nebo na hlavním disku pomocí Průzkumníka systému Windows*, ale zakáže průběžnou aktualizaci svazku pro obnovení. Po zobrazení souborů klepněte na svazek pravým tlačítkem myši a povolte aktualizace svazku výběrem možnosti Skrýt soubory na hlavním disku nebo Skrýt soubory na disku pro obnovení.
- Skrýt soubory na hlavním disku nebo Skrýt soubory na disku pro obnovení: Tato možnost je k dispozici jen po výběru příkazu pro přístup k souborům na hlavním disku nebo na disku pro obnovení pomocí Průzkumníka systému Windows*. Pokud tuto možnost vyberete, bude pevný disk nastaven jako zapisovatelný a budou povoleny aktualizace svazku.
- Převést na svazek RAID: Tato možnost umožňuje převést svazek pro obnovení na svazek RAID 1.

### Další možnosti správy

- Znovu vyhledat zařízení Plug and Play: Tato možnost je k dispozici v nabídce Akce a rozpozná pevné disky, které byly přidány nebo odebrány. Po dokončení vyhledávání se v zobrazení Rozšířeného režimu zobrazí zaktualizované informace. Tato akce je stejná jako při výběru příkazu Vyhledat změny hardwaru ve Správci zařízení Windows.
- Označit pevný disk jiný než RAID jako náhradní: UPOZORNĚNÍ: Při označení pevného disku jako náhradního budou všechna data na tomto disku trvale odstraněna. Před označením disku jako náhradního zazálohujte všechna důležitá data. Tato funkce označuje pevné disky jako cílové disky pro automatická znovusestavení. Chcete-li označit pevný disk jako náhradní, klepněte na některý z pevných disků uvedených v části Pevné disky jiné než RAID v podokně zařízení a vyberte příkaz Označit jako náhradní.
- Obnovit náhradní pevný disk na jiný než RAID: Obnovit lze pouze pevné disky jiné než RAID, které jsou již označeny jako náhradní. Klepněte pravým tlačítkem myši na náhradní pevný disk v seznamu Pevné disky jiné než RAID v podokně zařízení a v nabídce, která se zobrazí, vyberte příkaz Obnovit pevný disk na jiný než RAID. Tento disk, který byl členem pole RAID, se stane diskem jiným než RAID.
- Zapnout zápis do mezipaměti pevného disku nebo Vypnout zápis do mezipaměti pevného disku: Zápis do mezipaměti pevného disku je funkce, která zvyšuje výkon některých pevných disků, které tuto funkci podporují. Zapnutím zápisu do mezipaměti se zlepšuje výkon tím, že před zápisem na pevný disk jsou data dočasně uložena v mezipaměti. Nevýhodou zapnutím zápisu do mezipaměti je, že v případě výpadku napájení systému budou data v mezipaměti ztracena. Chcete-li zápis do mezipaměti zapnout nebo vypnout, klepněte pravým tlačítkem myši na pole RAID a potom vyberte možnost Zapnout nebo vypnout zápis do mezipaměti pevného disku. Změny se projeví po restartování počítače.

# Obnovení dat na hlavní disk

Témata v této části platí jen pro svazky pro obnovení. Popisují, jak zkopírovat data z disku pro obnovení na hlavní disk v případě selhání, poškození nebo ztráty hlavního disku nebo jak obnovit předchozí stav dat na hlavním disku.

## Výměna hlavního disku

Obnovení na hlavní disk je nutné provést v případě, že hlavní disk selže nebo je odebrán ze systému a ztracen.

1. Vypněte systém a připojte nový hlavní disk.
2. Zapněte systém. Během spouštění systému stisknutím kláves `Ctrl-I` přejděte do uživatelského rozhraní volitelné paměti ROM Intel(R) Matrix Storage Manager.
3. V nabídce `MAIN MENU` (Hlavní nabídka) vyberte položku `Recovery Volume Options` (Možnosti obnovení svazku).
4. V nabídce Recovery Volume Options vyberte možnost 1 `Boot from Recovery Drive` (Spustit systém z disku pro obnovení).
5. Restartujte systém.
6. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel(R) Matrix Storage Console nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
7. V nabídce Zobrazit výběrem položky Rozšířený režim zobrazte podrobné zobrazení konzoly Intel Matrix Storage Console.
8. Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní disk a vyberte příkaz Znovu sestavit na tento disk. Případně klepněte na nový hlavní disk a vyberte příkaz Označit jako náhradní, kterým bude automaticky zahájen proces znovusestavení. Bude zobrazen stav Probíhá znovusestavení: % dokončeno.
9. Po dokončení procesu znovusestavení klepněte pravým tlačítkem myši na svazek pro obnovení, vyberte příkaz Upravit svazek a zaměňte disk pro obnovení a hlavní disk. Můžete také restartovat systém a použít volitelnou paměť ROM Intel Matrix Storage Manager ke spuštění systému z hlavního disku.

## Obnovení předchozího stavu dat na hlavním disku

Jsou-li u svazku pro obnovení nastaveny zásady aktualizace na vyžádání, můžete obnovit data na hlavním disku do stavu, ve kterém se nacházela na konci poslední aktualizace svazku. Tato možnost je vhodná zejména v případě, že je na hlavním disku zjištěn virus nebo systém používají hostující uživatelé.

1. Restartujte systém. Během spouštění systému stisknutím kláves `Ctrl-I` přejděte do uživatelského rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager.
2. V nabídce `MAIN MENU` (Hlavní nabídka) vyberte položku `Recovery Volume Options` (Možnosti obnovení svazku).
3. V nabídce Recovery Volume Options vyberte možnost 1 `Boot from Recovery Drive` (Spustit systém z disku pro obnovení).
4. Restartujte systém.
5. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel(R) Matrix Storage Console nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
6. V nabídce Zobrazit výběrem položky Rozšířený režim zobrazte podrobné zobrazení konzoly Intel Matrix Storage Console.
7. V podokně zařízení klepněte pravým tlačítkem myši na svazek pro obnovení a vyberte příkaz Obnovit data na hlavní disk. Zobrazí se stav disku Probíhá obnovení na hlavní disk: % dokončeno.
8. Po dokončení procesu obnovení klepněte pravým tlačítkem myši na svazek pro obnovení, vyberte příkaz Upravit svazek a zaměňte disk pro obnovení a hlavní disk. Můžete také restartovat systém a použít volitelnou paměť ROM Intel Matrix Storage Manager ke spuštění systému z hlavního disku.

# Obnovení svazku RAID

Pokyny v této části platí jen pro svazky RAID. Pokud aplikace Intel(R) Matrix Storage Manager hlásí, že některý svazek RAID je degradován nebo selhal, pravděpodobně bude možné tento svazek obnovit. Pokud obnovení není možné, musíte svazek RAID znovu vytvořit a obnovit data ručně ze zálohy. V následující části jsou uvedeny pokyny pro obnovení konfigurace RAID při konkrétních problémech RAID.

## Selhání svazku RAID 0

Pokud je hlášeno selhání některého svazku RAID 0, některý z jeho členů selhal nebo byl odpojen. Pokud dojde k některému z těchto scénářů, svazek RAID 0 a jeho data nejsou přístupné. Pokud došlo k odpojení některého člena, lze svazek RAID 0 obnovit; pokud došlo k selhání některého člena, svazek obnovit nelze.

### Člen chybí

1. Vypněte systém.
2. Znovu připojte chybějící pevný disk.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager označen svazek RAID 0 jako `Normal` (Normální).
4. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel(R) Matrix Storage Console nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
5. V nabídce Zobrazit vyberte položku Rozšířený režim; bude zobrazen podrobný přehled informací o zařízení.
6. Klepněte na svazek RAID 0 v podokně zařízení a ověřte, zda pracuje normálně. V informačním podokně se zobrazí stav Normal (Normální).

### Člen selhal

1. Vypněte systém.
2. Nahraďte pevný disk, který selhal, novým diskem stejné nebo větší kapacity.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager označen stav svazku RAID 0 jako `Failed` (Selhání) a budete vyzváni, abyste stisknutím kombinace kláves `Ctrl+I` vstoupili do uživatelského rozhraní.
4. Stisknutím kombinace kláves `Ctrl-I` vstupte do části `MAIN MENU` (Hlavní nabídka).
5. V hlavní nabídce vyberte možnost `2` `Delete RAID Volume` (Odstranit svazek RAID).
6. V části `DELETE VOLUME MENU` (Nabídka odstranění svazku) vyberte pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů svazek RAID 0, který selhal.
7. Stisknutím klávesy `Delete` odstraňte svazek.
8. Stisknutím klávesy `Y` potvrďte odstranění.
9. Vytvořte nový svazek RAID 0. Pokud pevný disk, který selhal, byl součástí systémového svazku, bude rovněž nezbytné znovu nainstalovat operační systém.

## Degradace svazku RAID 1

Pokud je hlášena degradace některého svazku RAID 1, některý z jeho členů selhal nebo byl odpojen a bylo přerušeno zrcadlení dat. Následkem toho systém může používat pouze funkčního člena. Při obnovení zrcadlení a redundance dat postupujte podle následujících pokynů.

### Člen chybí

1. Vypněte systém.
2. Znovu připojte chybějící pevný disk.
3. Restartujte systém. Automaticky bude provedeno znovusestavení.

### Člen selhal

1. Vypněte systém.
2. Nahraďte pevný disk, který selhal, novým diskem stejné nebo větší kapacity.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager označen svazek RAID 1 jako `Degraded` (Degradace).
4. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel Matrix Storage Console nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
5. V nabídce Zobrazit výběrem položky Rozšířený režim zobrazte podrobné zobrazení konzoly Intel Matrix Storage Console.
6. V podokně zařízení klepněte pravým tlačítkem myši na nový pevný disk jiný než RAID a vyberte příkaz Znovu sestavit na tento disk.
7. Klepněte na svazek RAID 1 v podokně zařízení. V informačním podokně se zobrazí stav Probíhá znovusestavení: % dokončeno. Po dokončení znovusestavení bude zobrazen stav Normální.

## Degradace RAID 1 a selhání svazku RAID 0 v jednom poli RAID

K této situaci může dojít, pokud existují dva svazky RAID (0 a 1) v jednom poli RAID (viz Matrix RAID). Pokud je hlášeno selhání některého svazku RAID 0 a degradace některého svazku RAID 1, jeden z jich členů selhal nebo byl odpojen.

### Člen chybí

1. Vypněte systém.
2. Znovu připojte chybějící pevný disk.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager označen stav svazku RAID 0 jako `Normal` (Normální) a stav svazku RAID 1 jako `Rebuild` (Znovusestavení).
4. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel Matrix Storage Console nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
5. V nabídce Zobrazit výběrem položky Rozšířený režim zobrazte podrobné zobrazení konzoly Intel Matrix Storage Console.
6. Klepněte na svazek RAID 0 v podokně zařízení a v informačním podokně se zobrazí stav Normální. Svazek RAID 1 zobrazí stav Probíhá znovusestavení: % dokončeno, když je vybrán svazek RAID 1.
7. Po dokončení znovusestavení svazku RAID 1 se zobrazí stav Normální.

### Chybí člen, když se operační systém nachází na svazku RAID 1 nebo na pevném disku jiném než RAID

1. Vypněte systém.
2. Znovu připojte chybějící pevný disk.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager označen stav svazku RAID 0 jako `Normal` (Normální) a stav svazku RAID 1 jako `Rebuild` (Znovusestavení).
4. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel Matrix Storage Console nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
5. V nabídce Zobrazit výběrem položky Rozšířený režim zobrazte podrobné zobrazení konzoly Intel Matrix Storage Console.
6. Klepněte na svazek RAID 0 v podokně zařízení a v informačním podokně se zobrazí stav Normální. Svazek RAID 1 zobrazí stav Probíhá znovusestavení: % dokončeno, když je vybrán svazek RAID 1.
7. Po dokončení znovusestavení svazku RAID 1 se zobrazí stav Normální.

### Člen selhal, když se operační systém nachází na svazku RAID 1 nebo na pevném disku jiném než RAID

1. Vypněte systém.
2. Nahraďte pevný disk, který selhal, novým diskem stejné nebo větší kapacity.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel(R) Matrix Storage označen stav svazku RAID 1 jako `Degraded` (Degradace) a stav svazku RAID 0 jako `Failed` (Selhání).
4. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel(R) Matrix Storage Console nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
5. V nabídce Zobrazit vyberte položku Rozšířený režim; bude zobrazeno podrobné zobrazení konzoly Intel(R) Matrix Storage Console.
6. V podokně zařízení klepněte pravým tlačítkem myši na svazek RAID 0 a vyberte příkaz Odstranit svazek. Průvodce odstraněním svazku vás provede procesem odstranění.
7. Chcete-li vytvořit nový svazek, v nabídce Akce zvolte příkaz Vytvořit nový svazek. Průvodce vytvořením svazku RAID vás provede procesem vytvoření.
8. Pro vytvoření oddílů a naformátování nového svazku RAID použijte Správu disků systému Windows.
9. V podokně zařízení klepněte pravým tlačítkem myši na nový pevný disk jiný než RAID a vyberte příkaz Znovu sestavit na tento disk.
10. Klepněte na svazek RAID 1 v podokně zařízení. V informačním podokně se zobrazí stav Probíhá znovusestavení: % dokončeno. Po dokončení znovusestavení bude zobrazen stav Normální.

### Člen selhal, když se operační systém nachází ve svazku RAID 0

1. Vypněte systém.
2. Nahraďte pevný disk, který selhal, novým diskem stejné nebo větší kapacity.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v úvodním okně volitelné paměti ROM Intel(R) Matrix Storage označen stav svazku RAID 0 jako `Failed` (Selhání) a stav svazku RAID 1 jako `Degraded` (Degradace).
4. Nespouštějte uživatelské rozhraní volitelné paměti ROM Intel(R) Matrix Storage.
5. Nainstalujte operační systém na nový pevný disk jiný než RAID.
6. Během této instalace budete vyzváni `Press F6 to load the RAID Driver` (Stisknutím klávesy F6 zavedete ovladač RAID).
7. Stisknutím klávesy `F6` nainstalujte ovladač RAID na nový pevný disk jiný než RAID.
8. Po dokončení instalace operačního systému a ovladače RAID spusťte Průzkumníka Windows a identifikujte nový oddíl na novém pevném disku a oddíl stávající na degradovaném svazku RAID 1.
9. Zkopírujte data, která chcete zachovat z degradovaného svazku RAID 1, do nového oddílu.
10. Jestliže plánujete obnovit konfiguraci RAID se svazky RAID 0 a RAID 1, pokračujte následujícími kroky.
11. V nabídce Start vyberte konzolu Intel(R) Matrix Storage Console.
12. Výběrem možnosti Rozšířený režim v nabídce Zobrazit konzoly Intel(R) Matrix Storage Console bude zobrazeno podrobné zobrazení konzoly Intel(R) Matrix Storage Console.
13. V podokně zařízení konzole IMSM Storage Console klepněte pravým tlačítkem myši na svazek RAID 0 a v zobrazené nabídce vyberte příkaz Odstranit svazek.
14. S odstraněním svazku vám pomůže Průvodce odstraněním svazku RAID.
15. Vyberte svazek RAID 1 a odstraňte jej.
16. Výběrem podnabídky Vytvořit svazek RAID ze stávajícího pevného disku v nabídce Akce vytvořte nový svazek RAID 0.
17. S vytvořením svazku RAID 0 vám pomůže Průvodce vytvořením svazku RAID ze stávajícího pevného disku. Zkontrolujte, zda je velikost svazku menší než velikost pole, aby bylo možné vytvořit další svazek.
18. Vytvořte nový svazek RAID 1.
19. Obnovili jste původní konfiguraci.
20. Podle potřeby přesuňte původní data RAID 1 zpět do tohoto nového svazku RAID 1.

## Degradace svazku RAID 5

Pokud je hlášena degradace některého svazku RAID 5, některý z jeho členů selhal nebo byl odpojen. Pokud k této situaci dojde, postupujte podle pokynů v příslušné části níže:

### Člen chybí

1. Vypněte systém.
2. Znovu připojte chybějící pevný disk.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager označen svazek RAID 5 jako `Rebuild` (Znovusestavení).
4. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel Matrix Storage Console nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
5. V nabídce Zobrazit výběrem položky Rozšířený režim zobrazte podrobné zobrazení konzoly Intel Matrix Storage Console.
6. Klepněte na svazek RAID 5 v podokně zařízení. V informačním podokně se zobrazí stav Probíhá znovusestavení: % dokončeno. Po dokončení znovusestavení bude zobrazen stav Normální.

### Člen selhal

1. Vypněte systém.
2. Nahraďte pevný disk, který selhal, novým pevným diskem stejné nebo větší kapacity.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager označen svazek RAID 5 jako `Degraded` (Degradováno).
4. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel Matrix Storage Console nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
5. V nabídce Zobrazit výběrem položky Rozšířený režim zobrazte podrobné zobrazení konzoly Intel Matrix Storage Console.
6. V podokně zařízení klepněte pravým tlačítkem myši na nový pevný disk jiný než RAID a vyberte příkaz Znovu sestavit na tento disk.
7. Klepněte na svazek RAID 5 v podokně zařízení. V informačním podokně se zobrazí stav Probíhá znovusestavení: % dokončeno. Po dokončení znovusestavení bude zobrazen stav Normální.

## Selhání svazku RAID 5

Pokud je hlášeno selhání některého svazku RAID 5, selhal více než jeden člen. Pokud k této situaci dojde, postupujte podle následujících pokynů. Při tomto postupu bude odstraněn svazek RAID 5, který selhal, a bude vytvořen nový svazek RAID 5; svazek RAID 5, který selhal, ani jeho data nebudou obnovena. Po vytvoření nového svazku RAID 5 musíte obnovit data ze záloh a nainstalovat veškerý software, který byl na svazku RAID 5.

### Členové selhali

1. Vypněte systém.
2. Nahraďte pevné disky, které selhaly, novými pevnými disky stejné nebo větší kapacity.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager označen stav svazku RAID 5 jako `Failed` (Selhání) a budete vyzváni, abyste stisknutím kombinace kláves `Ctrl+I` vstoupili do uživatelského rozhraní.
4. Stisknutím kombinace kláves `Ctrl-I` vstupte do části `MAIN MENU` (Hlavní nabídka).
5. V hlavní nabídce vyberte možnost 2 `Delete RAID Volume` (Odstranit svazek RAID).
6. V části `DELETE VOLUME MENU` (Nabídka odstranění svazku) vyberte pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů svazek RAID 5, který selhal.
7. Stisknutím klávesy `Delete` odstraňte svazek.
8. Stisknutím klávesy `Y` potvrďte odstranění.
9. Vytvořte nový svazek RAID 5.
10. Rovněž bude možná potřeba přeinstalovat operační systém na nový svazek a obnovit data ze záloh.

## Degradace svazku RAID 10

Pokud je hlášena degradace některého svazku RAID 10, některý z jeho členů selhal nebo byl odpojen. Pokud k této situaci dojde, obnovte svazek podle pokynů v příslušné části níže:

### Člen chybí

1. Vypněte systém.
2. Znovu připojte chybějící pevný disk.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager označen svazek RAID 10 jako `Rebuild` (Znovusestavení).
4. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel Matrix Storage Console nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
5. V nabídce Zobrazit výběrem položky Rozšířený režim zobrazte podrobné zobrazení konzoly Intel Matrix Storage Console.
6. Klepněte na vybraný svazek v podokně zařízení. V informačním podokně se zobrazí stav Probíhá znovusestavení: % dokončeno. Po dokončení znovusestavení bude zobrazen stav Normální.

### Člen selhal

1. Vypněte systém.
2. Nahraďte pevný disk, který selhal, novým pevným diskem stejné nebo větší kapacity.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager označen svazek RAID 10 jako `Degraded` (Degradováno).
4. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel Matrix Storage Console nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
5. V nabídce Zobrazit výběrem položky Rozšířený režim zobrazte podrobné zobrazení konzoly Intel Matrix Storage Console.
6. V podokně zařízení klepněte pravým tlačítkem myši na nový pevný disk jiný než RAID a vyberte příkaz Znovu sestavit na tento disk.
7. Klepněte na vybraný svazek v podokně zařízení. V informačním podokně se zobrazí stav Probíhá znovusestavení: % dokončeno. Po dokončení znovusestavení bude zobrazen stav Normální.

## Selhání svazku RAID 10

Pokud je hlášeno selhání některého svazku RAID 10, alespoň dva jeho členové selhali. Pokud k této situaci dojde, postupujte podle následujících pokynů. Při tomto postupu bude odstraněn svazek RAID 10, který selhal, a bude vytvořen nový svazek RAID 10. Nebude obnoven svazek RAID 10 který selhal, ani jeho data.

Členové selhali

1. Vypněte systém.
2. Nahraďte pevné disky, které selhaly, novými pevnými disky stejné nebo větší kapacity.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti ROM Intel Matrix Storage Manager označen stav svazku RAID 10 jako `Failed` (Selhání) a budete vyzváni, abyste stisknutím kombinace kláves `Ctrl+I` vstoupili do uživatelského rozhraní.
4. Stisknutím kombinace kláves `Ctrl-I` vstupte do části `MAIN MENU` (Hlavní nabídka).
5. V hlavní nabídce vyberte možnost `2` Delete RAID Volume (Odstranit svazek RAID).
6. V části `DELETE VOLUME MENU` (Nabídka odstranění svazku) vyberte pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů svazek RAID 10, který selhal.
7. Stisknutím klávesy `Delete` odstraňte svazek.
8. Stisknutím klávesy `Y` potvrďte odstranění.
9. Vytvořte nový svazek RAID 10.
10. Rovněž bude třeba znovu nainstalovat operační systém do nového svazku.

# Monitor událostí Event Monitor

Monitor událostí je systémová služba, která je nainstalována do systému se softwarem Intel(R) Matrix Storage Manager. Nainstalovaná služba se spouští při přihlášení uživatele a běží na pozadí během používání systému. Monitor událostí komunikuje s ovladačem Intel Matrix Storage Manager, konzolou Intel Matrix Storage Console a s apletem ikony na hlavním panelu a zajišťuje synchronizaci stavu těchto tří komponent a oznamuje události. Když dojde k události, monitor událostí aktivuje aplet ikony aplikace Intel Matrix Storage Manager na hlavním panelu; na této ikoně se zobrazí bublinová zpráva nebo dialogové okno s popisem události.

Mezi typy událostí, které mohou aktivovat oznámení, patří změny stavu svazku RAID, výstupně/vstupní chyba (I/O) pevného disku nebo událost SMART pevného disku. Mezi typy událostí, které mohou aktivovat oznámení, patří změny stavu svazku RAID, výstupně/vstupní chyba (I/O) pevného disku nebo událost SMART pevného disku. V následující tabulce jsou uvedeny možnosti, které jsou k dispozici klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Intel Matrix Storage Manager na hlavním panelu.

## Možnosti ikony aplikace Intel Matrix Storage Manager na hlavním panelu

Volba | Popis
--- | ---
Spustit konzolu Intel Matrix Storage Console | Otevře konzolu Intel Matrix Storage Console se zobrazením stavu a/nebo informací pro šetření události.
Prozatím ignorovat aktuální upozornění | Přikazuje monitoru událostí, aby ignoroval aktuální upozornění a aby skryl ikonu na hlavním panelu, dokud se nepřihlásí další uživatel nebo dokud nedojde k další události.

# Slovníček pojmů

Produkty a služby společnosti Intel
Aplikace Intel(R) Matrix Storage Manager | Software pro ukládání prostřednictvím rozhraní Serial ATA, který přináší bohaté funkce a zvýšený výkon pro mobilní systémy a u ostatních systémů zvyšuje výkon a ochranu.
Volitelná paměť ROM Intel(R) Matrix Storage Manager | Volitelná paměť ROM je kódovací modul integrovaný do systému BIOS, který poskytuje podporu při spouštění svazků RAID a dále uživatelské rozhraní pro konfiguraci a správu svazků RAID.
Aplikace Matrix RAID | Software, který dokáže vytvořit, spravovat a používat dva nezávislé svazky RAID v rámci jediného pole RAID.
Konzola Intel(R) Matrix Storage Console | Software, který poskytuje rozhraní pro správu podsystémů Serial ATA AHCI a RAID u podporovaných operačních systémů. Podrobnosti viz část Požadavky na systém.
Technologie Intel(R) Rapid Recover Technology | Tato technologie umožňuje kopírovat data z hlavního disku na disk pro obnovení buď průběžně, nebo na vyžádání. Chcete-li tuto technologii využívat, vytvořte svazek pro obnovení.
Běžná terminologie RAID
Automatické znovusestavení | Obnovení svazku RAID 1, 5 nebo 10 v případě, že některý člen RAID chybí nebo selže. Je-li k dispozici náhradní pevný disk, software jej automaticky použije jako náhradu za pevný disk, který selhal. K automatickému znovusestavení rovněž dojde, pokud byl některý člen RAID 1 odpojen a potom znovu připojen z důvodu obnovení zrcadlení. Svazky RAID 0 nemohou používat automatické znovusestavení.
Automatické obnovení | Automatické obnovování svazků, u kterých došlo k selhání z důvodu chybějícího disku. Pokud jsou v případě svazků RAID 0 všechny členské disky přítomné a dojde k selhání svazku, volitelná paměť ROM označí svazek jako Selhání. Pokud je v případě redundantních svazků RAID nahrazen členský disk, který byl naposledy odpojen, a pokud je přítomno dostatečné množství disků bez selhání, bude stav svazku změněn na Degradace.
Zásady průběžné aktualizace | Používá-li svazek pro obnovení tyto zásady, jsou data na hlavním disku kopírována na disk pro obnovení automaticky, pokud jsou oba disky připojeny k systému.
RAID | Redundant Array of Independent Drives neboli zálohovací pole nezávislých disků: RAID umožňuje distribuovat data na několik pevných disků a zajišťovat datovou zálohu nebo zvyšovat úložný výkon.
Pole RAID | Logické seskupení fyzických pevných disků.
Hlavní disk | Pevný disk, který je vyhrazeným zdrojovým diskem svazku pro obnovení.
Člen | Pevný disk používaný v rámci pole RAID.
Zásady aktualizace na vyžádání | Používá-li svazek pro obnovení tyto zásady, jsou data na hlavním disku kopírována na disk pro obnovení na vyžádání. Budou zkopírovány jen změny provedené od poslední aktualizace.
Svazek RAID | Místa v poli RAID s pevnou velikostí, které operační systém vnímá jako jeden fyzický pevný disk. Každý svazek RAID je vytvořen se specifickou úrovní RAID pro poskytování datové zálohy nebo pro zvýšení ukládacího výkonu.
Úroveň RAID | Definovaná sada vlastností svazku RAID, která určuje způsob ukládání a spravování dat pro zlepšení výkonu čtení/zápisu nebo pro zvýšení tolerance chyb.
RAID 0 (prokládání) | Data ve svazku RAID jsou prokládána mezi členy pole. Při prokládání jsou data rozdělována do jednotek, které jsou distribuovány mezi členy bez vytváření datové redundance, ale se zlepšením výkonu při čtení a zápisu.
RAID 1 (zrcadlení) | Data ve svazku RAID jsou zrcadlena mezi členy pole RAID. Termín zrcadlení popisuje klíčovou funkci úrovně RAID 1, která zapisuje na každý členský disk duplicitní data; tím vytváří datovou redundanci a zvyšuje odolnost proti chybám.
RAID 5 (prokládání s paritou) | Data a parita ve svazku RAID jsou prokládány mezi členy pole. Informace parity jsou zapisovány společně s daty v otáčivé sekvenci mezi členy pole. Tato úroveň RAID je upřednostňovaná konfigurace pro účinnost, odolnost proti chybám a výkonnost.
RAID 10 (prokládání a zrcadlení) | Úroveň RAID, na které jsou informace prokládány mezi dvě disková pole pro výkon systému. Každý disk v poli má zrcadlo pro odolnost proti chybám. RAID 10 poskytuje výhody výkonu úrovně RAID 0 a datovou redundanci úrovně RAID 1. Vyžaduje ovšem čtyři pevné disky.
Disk pro obnovení | Pevný disk, který je vyhrazeným cílovým diskem svazku pro obnovení.
Svazek pro obnovení | Svazek, který využívá technologii Intel(R) Rapid Recover Technology.
Metadata | Metadata jsou „data o datech“ nebo „informace o informacích“. V případě svazků RAID jsou metadata informace o způsobu, jakým svazek RAID ukládá soubory uživatelů a systému.
Migrace | Převádění konfigurace datového úložiště systému z jiné než RAID (předávání), na konfiguraci RAID.
Přenášení na úrovni RAID | Převádění konfigurace datového úložiště systému z jedné úrovně RAID na jinou. Podporované úrovně migrací viz Tabulka 3.
Náhradní pevný disk | Pevný disk Serial ATA, který má být podle softwaru RAID automaticky použit jako cíl automatického znovusestavení v případě, že některý člen RAID chybí nebo selže. Svazek RAID úrovně 0 nemůže používat náhradní pevné disky. Svazky RAID úrovní 1, 5 a 10 mohou používat jeden nebo více náhradních pevných disků.
Inicializace svazku | Proces inicializace parity u svazků RAID 5 nebo zajištění, že každý blok dat na zrcadlovém disku se shoduje s odpovídajícím blokem dat na zdrojových pevných discích u svazků RAID 1 a RAID 10.
Terminologie ukládání
Řadič RAID | Řadič RAID vytváří a spravuje pole a svazky RAID pro zlepšení výkonu při čtení a zápisu nebo pro zvýšení odolnosti proti chybám.
Řadič Serial ATA | Řadič Serial ATA je integrován do rozbočovače v/v řadiče v systému. Tento řadič spravuje zařízení a servery Serial ATA jako jejich systémové rozhraní.
AHCI | Rozhraní rozšířeného hostitelského řadiče (Advanced Host Controller Interface): specifikace rozhraní, které umožňuje ovladači paměťového zařízení zapnout rozšířené funkce Serial ATA, jako například nativní řazení příkazů, nativní připojení za provozu a řízení spotřeby.
Nativní připojení za provozu | Neohlášené odpojení a připojení pevného disku Serial ATA během provozu systému.
Nativní řazení příkazů | Příkazový protokol v rozhraní Serial ATA, který umožňuje, aby na pevném disku existovalo současně několik příkazů. Pořadí příkazů se dynamicky mění pro zvýšení výkonu pevného disku.
Zařízení ATAPI | Velkokapacitní paměťové zařízení vybavené paralelním rozhraním, například jednotky CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM a páskové jednotky.
Pevný disk Serial ATA | Pevný disk s rozhraním, které přenáší data pomocí sériového protokolu, aby bylo možné komunikovat s řadičem Serial ATA.
eSATA | Externí jednotka SATA.
Podsystém úložiště Serial ATA | Veškerý hardware a software v systému, který souvisí s ukládáním dat na pevné disky Serial ATA.
Režim přenosu Serial ATA | Rychlost, kterou spolu vzájemně komunikují řadič Serial ATA a pevný disk Serial ATA.
Událost SMART | Technologie samosledování, analýzy a hodnocení (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology): otevřený standard vývoje pevných disků a softwarových systémů, který automaticky sleduje pevný disk a upozorňuje na možné problémy.
Zápis do mezipaměti pevného disku | Mezipaměť uvnitř pevného disku, ve které jsou dočasně uchovávána data před jejich zkopírováním do stálého úložiště.
Zápis do mezipaměti svazku | K dispozici pouze pro RAID 5. Funkce zápisu do mezipaměti je podporována ovladačem Intel Matrix Storage Manager pro zvýšení výkonu čtení a zápisu pole RAID 5. Sdružuje více požadavků v/v hostitele do méně požadavků a zapisuje z mezipaměti do svazků v definovaných intervalech. Zápis do mezipaměti lze zapnout nebo vypnout kdykoli bez nutnosti restartování počítače.
Řízení linkové spotřeby | Možnost řadiče Serial ATA přepnout zařízení Serial ATA do stavu nižší spotřeby.
Asynchronní upozorňování | Umožňuje zařízení ATAPI zasílat upozornění řadiči Serial ATA, že zařízení vyžaduje pozornost.

# Informace o ochranných známkách

Intel(R) je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Intel nebo jejích poboček v USA a dalších zemích.

* Ostatní názvy a značky mohou patřit příslušným vlastníkům.