************************************************************
************************************************************
Este documento traz o procedimento para remover
manualmente o SW do driver Intel(R) Matrix Storage
Manager e reconfigurar o sist. p/ usar o driver nativo
do sist. operacional p/ gerenciar as controladoras.

Para concluir o procedimento, primeiro imprima este
documento. Depois conclua a Parte 1 para determinar
o modo da controladora SATA. 
De acordo com o modo determinado na Parte 1, 
conclua a Parte 2A ou 2B.

AVISO: Reconfigurar o sistema pode resultar na perda de
dados em volumes RAID usados no sistema. Remover 
o driver do Intel Matrix Storage Manager da unid. de boot
ou o volume RAID inicializável pode exigir a reinstalação
do sist. operacional. Para preservar a integridade dos 
dados, faça um backup completo antes de continuar. 

************************************************************
* Parte 1: Determinação do modo do sistema
************************************************************

As etapas p/ remover este software podem diferir, se
o sistema estiver executando no modo RAID ou AHCI.
Os sistemas móveis não aceitam RAID.

Determine o modo do sistema, verificando como a 
controladora Serial ATA se apresenta no Gerenciador
de dispositivos, através das etapas a seguir:

1.  No menu Iniciar:
    1a. No Windows* 2000, selecione Configurações
        e depois, Painel de controle.
    1b. Nos sistemas operacionais Windows* XP ou 
        superior, selecione Painel de controle.

2.  Abra o mini-aplicativo 'Sistema' (convém selecionar 
    primeiro 'Alternar para a visão clássica').

3.  Selecione a guia 'Hardware'. 

4.  Selecione o botão 'Gerenciador de dispositivos'.

5.  No Gerenciador de dispositivos, procure a 
    entrada 'Controladores SCSI e RAID'.
    Se existir, expanda essa entrada e procure uma 
    das seguintes controladoras. Se esta entrada não
    existir, continue na etapa 6:
    
    - 'Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH8ME, no modo RAID. Continue na Parte 2A
      a seguir.

    - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA RAID Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH8R, no modo RAID. Continue na Parte 2A
      a seguir.

    - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      31xESB/632xESB, no modo RAID. Continue na Parte 2A
      a seguir.

    - 'Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH7MR/DH, no modo RAID. Continue na Parte 2A
      a seguir.

    - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um ICH7R/DH,
      no modo RAID. Continue na Parte 2A, a seguir.
   
    - 'Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller' 
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH6R, no modo RAID. Continue na Parte 2A
      a seguir.

    - Se nenhuma das controladoras estiver presente, 
      o sistema não está no modo RAID. Continue na 
      etapa 6 a seguir.

6.  No Gerenciador de dispositivos, procure a 
    entrada  'Controladoras IDE ATA/ATAPI'.
    Se existir, expanda essa entrada e procure 
    uma das seguintes controladoras:

   - 'Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH8M, no modo AHCI. Continue na Parte 2B
      a seguir.

    - 'Intel(R) 82801HEM SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH8ME, no modo AHCI. Continue na Parte 2B
      a seguir.

    - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH8R, no modo AHCI. Continue na Parte 2B
      a seguir.

   - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      631xESB/632xESB, no modo AHCI. Continue na Parte 2B
      a seguir.


    - 'Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH7M, no modo AHCI. Continue na Parte 2B
      a seguir.

    - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um ,
      ICH7R/DH no modo AHCI. Continue na Parte 2B
      a seguir.

    - 'Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um ,
      ICH6M no modo AHCI. Continue na Parte 2B
      a seguir.

    - 'Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um ,
      ICH6R no modo AHCI. Continue na Parte 2B
      a seguir.

    - Se nenhuma das controladoras estiver presente,
      o sistema não está no modo AHCI. Nenhum 
      outro modo é suportado pelo software do Intel 
       Matrix Storage Manager. Continue na etapa 7,
       a seguir.

7.  O sistema não parece estar no modo RAID ou 
    modo AHCI. Se você acha que o sistema está no
    modo RAID ou AHCI mas você não encontra as 
    controladoras listadas acima, entre em contato com 
    o fabricante ou local da compra do sistema para 
    receber assistência. Não é possível continuar na 
    Parte 2 a seguir sem determinar o modo do sistema.



************************************************************
* Parte 2A: Sistema no Modo RAID
************************************************************

O procedimento desta seção só pode ser executado
em um sistema no modo RAID. Não continue este 
procedimento sem concluir as etapas da Parte 1
acima para saber o modo deste sistema. Antes de 
prosseguir, leia os avisos abaixo.

AVISOS:
a. Se um volume RAID 0 for apagado, todos os dados 
desse volume serão eliminados definitivamente. Faça 
um backup de todos os dados críticos antes de
continuar. 

b. Se um volume RAID contendo arqs. do sistema 
for apagado, será preciso reinstalar o sistema.


1.  Certifique-se de ler e entender os avisos listados
    anteriormente.

2.  Reinicialize o sistema.

3.  Verifique se aparece a tela de abertura 'Intel(R)
    Matrix Storage Manager option ROM' durante 
    a partida do sistema. Em caso afirmativo, continue
    na etapa 4, a seguir. 
    Em caso negativo, salte a etapa 4 e continue na
    etapa 5, a seguir.     

4.  Conclua este procedimento se o Intel Matrix 
    Storage Manager option ROM estiver instalado:

    4a. Entre na configuração do Intel Matrix Storage
        Manager ROM, pressionando Ctrl-I quando
        solicitado, durante a partida do sistema.
    4b. No programa de configuração, selecione a opção
        de menu 2 p/ entrar no menu 'Apagar volume RAID'.
    4c. Selecione o volume a ser apagado, com as
        teclas de seta acima e abaixo.
    4d. Pressione 'Del' para apagar o volume escolhido
        e pressione 'Y' para confirmar a exclusão. 
        Repita esta etapa, se necessário, p/ apagar todos
       os volumes existentes. 
    4e. Saia do programa de instalação.
    4f. Entre na Configuração do BIOS do sistema
         (geralmente pressionando uma tecla 'F2' ou 'Del'
         assim que o sistema começar a inicializar).
    4g. Mude a configuração da IDE da Controladora
         Serial ATA, de 'RAID' para 'IDE'.
    4h. Salve as mudanças e saia da config. do BIOS.

5.  Conclua este procedimento se o Intel Matrix Storage 
    Manager option ROM não estiver instalado:

    5a. Entre na Configuração do BIOS do sistema
         (geralmente pressionando uma tecla 'F2' ou 'Del'
         assim que o sistema começar a inicializar).
    5b. Mude a configuração da IDE da Controladora
         Serial ATA, de 'RAID' para 'IDE'.
    5c. Salve as mudanças e saia da config. do BIOS.

6.  Reinicialize o sistema.



************************************************************
* Parte 2B: Sistema no Modo AHCI
************************************************************

O procedimento desta seção só pode ser executado
em um sistema no modo AHCI. Não continue este 
procedimento sem concluir as etapas da Parte 1
acima para saber o modo deste sistema. É
recomendável um backup de todos os dados 
importantes, antes de continuar. 

1.  Reinicialize o sistema.

2.  Entre na Configuração do BIOS do sistema
    (geralmente pressionando uma tecla 'F2' ou 'Del'
     assim que o sistema começar a inicializar). 

3.  Mude a configuração da IDE da Controladora
    Serial ATA de 'AHCI' para 'IDE'.

4.  Salve as mudanças e saia da config. do BIOS.

5.  Reinicialize o sistema, que deverá inicializar 
    como antes.


Nota: Se enfrentar dificuldades ao fazer essas
mudanças no BIOS do sistema, entre em contato
com o fabricante ou local da compra da motherboard,
para assistência.


************************************************************
Intel(R) é uma marca comercial ou registrada da Intel 
Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados
Unidos e em outros países.

* Outras marcas e nomes podem ser propriedade de
outras empresas.

