Hjälp för Intel(R) Matrix Storage Manager

# Inledning – Intel(R) Matrix Storage Manager

## Översikt

Intel(R) Matrix Storage Manager förbättrar lagringsundersystemets prestanda och tillförlitlighet för system som använder en av följande lagringsstyrenheter:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

Intel Matrix Storage Manager består av följande komponenter:

- Drivrutinen Intel Matrix Storage Manager
- Intel(R) Matrix Storage Console
- Händelseövervakaren
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

Intel Matrix Storage Manager option ROM förpackas separat och finns endast i system som innehåller stöd för RAID. Option ROM integreras vanligtvis i BIOS på moderkortet för att konfigurera RAID-volymer innan operativsystemet startas.

Drivrutinen för Intel Matrix Storage Manager kan installeras på de skrivbordssystem eller mobila system som stöds (se Systemkrav). Styrenheten fastställer vilka funktioner som kommer att finnas tillgängliga i Intel Matrix Storage Console. Programinstallationen är helt automatiserad för alla kretsuppsättningar och operativsystem som stöds.

## Funktioner för skrivbordsdatorer och servrar

I de skrivbordssystem som stöds tillhandahåller Intel Matrix Storage Manager följande funktioner:

Matrix RAID | Skapar, hanterar och använder upp till två fristående RAID-volymer i en matris.
Flera matriser | Skapar upp till tre fristående RAID-matriser, var och en med två hårddiskar, på någon av de sex seriella ATA-portarna.
RAID 0 med flera diskar | Skapar en RAID 0-volym som innehåller minst två och högst sex hårddiskar.
RAID 1 | Skapar en RAID 1-volym med två hårddiskar.
RAID 5 | Utför stripe av data och paritet över tre till sex hårddiskar.
RAID 10 | Skapar en RAID 10-matris där fördelarna från både RAID 0 och RAID 1 tas till vara. RAID 10 innehåller en 2-enhets RAID 0-matris för att få bättre prestanda. Var och en av enheterna i RAID 0-matrisen speglas mot en RAID 1-matris.
RAID-reserv | Markerar en eller flera hårddiskar som destination för automatiska återskapanden.
Flyttning på RAID-nivå | Flyttar från RAID 0, 1 och 10 till RAID 5.
Verifiering av RAID-volym | Identifiera alla inkonsekvenser eller ogiltiga data på en RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- eller RAID 10-volym.
Verifiering och reparation av RAID-volym | Identifiera och reparera alla inkonsekvenser eller ogiltiga data på en RAID 1-, RAID 5- eller RAID 10-volym.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Används för avancerade seriella ATA-funktioner så som Originalkommandokö och Ursprunglig Hot Plug.
Tillbakaskrivningscacheminne | Delar upp flera I/O-förfrågningar från värden i grupper med färre förfrågningar och skriver från cacheminnet till volymerna i definierade intervaller. Denna RAID 5-funktion förbättrar svarstiderna för läs- och skrivoperationer för en matris.
NTFS-säkerhet | Användaren måste logga in med tillräcklig behörighet för att kunna installera eller ändra RAID-volymer.
NTFS-partitionsexpansion | Expanderar NTFS-partitioner under flyttning till en matris med större enheter.
Stöd för 64-bitars  operativsystem | Stöd för vissa 64-bitars operativsystem. Mer information finns i Systemkrav.

## Mobila funktioner

I de mobila styrenheter som stöds har Intel Matrix Storage Manager stöd för följande funktioner:

RAID 0 | Skapa en 2-enhets RAID 0-volym.
RAID 1 | Skapa en 2-enhets RAID 1-volym.
Matrix RAID | Skapar, hanterar och använder två fristående RAID-volymer i en enda matris.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Skapa med Intel(R) Rapid Recover Technology en återställningsvolym genom att kopiera data, antingen kontinuerligt eller på begäran, från en huvudenhet till en återställningsenhet.
Verifiering av RAID-volym | Identifiera alla inkonsekvenser eller ogiltiga data på en RAID 0- eller RAID 1-volym.
Verifiering och reparation av RAID-volym | Identifiera och reparera alla inkonsekvenser eller ogiltiga data på en RAID 0- eller RAID 1-volym.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Gör det möjligt att aktivera avancerade seriella ATA-funktioner, som Originalkommandokö och Ursprunglig Hot Plug, för lagringsdrivrutiner.
Aggressiv länkenergihantering | Gör det möjligt för den seriella ATA-styrenheten att placera den seriella ATA-enheten i ett lägre energisparläge.
Asynkron meddelandefunktion | Gör det möjligt för en ATAPI-enhet att skicka information till den seriella ATA-styrenheten om att enheten kräver uppmärksamhet.

En fullständig användarhandbok finns på webbplatsen http://support.intel.com/support/go/imsm/kb_r.htm.

# Systemkrav

Intel(R) Matrix Storage Manager består av följande systemkomponenter:

- En Intel(R)-mikroprocessor med stöd för följande I/O-styrenheter:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

- 128 MB fysiskt minne
- Minst en seriell ATA-hårddisk
- System-BIOS med Intel Matrix Storage Manager option ROM
- Ett av följande Microsoft*-operativsystem:

- Windows* Media Center Edition*
- Windows* XP* Home Edition
- Windows* XP* Professional
- Windows* XP* Professional x64 Edition
- Windows* 2000 Advanced Server++
- Windows* Server 2003*
- Windows* Server 2003* Standard x64 Edition
- Windows* Server 2003* Enterprise x64 Edition

Obs! Dessa operativsystem kanske inte är tillgängliga för alla språk.

Det går inte att använda följande operativsystem:

- Ingen version av följande Microsoft-operativsystem:

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT* 3.51
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT* 4.0
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows* 2000 Professional*

- Ingen version av följande operativsystem:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

++Stöds endast på Intel(R) 5000 Series Chipset-plattformar med ett Intel(R) 631xESB I/O-styrenhetsnav eller med ett Intel(R) 632xESB I/O-styrenhetsnav.

# RAID-översikt

RAID (Redundant Array of Independent Drives) avser flera oberoende hårddiskar som kombineras för att bilda en logisk matris. Om en eller flera RAID-volymer skapas på matrisen känner operativsystemet inte längre igen individuella enheter, utan identifierar varje volym som en logisk hårddisk. Syftet med RAID är att förbättra lagringsundersystemets prestanda och supportfeltolerans.

## Matrix RAID

Funktionen för RAID-matrisen gör det möjligt att ha en eller två fristående RAID-volymer på en RAID-matris. Beroende på RAID-nivån kan matrisen bestå av två till sex seriella ATA-hårddiskar. Den första RAID-volymen upptar en del av matrisen, vilket lämnar utrymme för att skapa en andra volym.

## Intel(R) Rapid Recover Technology

I den här tekniken används RAID 1-funktionen (spegling) för att kopiera data från en utsedd huvudenhet till en utsedd återställningsenhet. Huvud- och återställningsenheterna måste omfatta 100 % av det tillgängliga hårddiskutrymmet på en matris och det får endast finnas en återställningsvolym i ett system. Du kan välja huruvida du vill att data på huvudenheten ska kopieras till återställningsenheten kontinuerligt eller på begäran. När du använder principen för kontinuerlig uppdatering kommer ändringar som görs i de data som finns på huvudenheten, när systemet inte är dockat, att automatiskt kopieras till återställningsenheten när systemet dockas igen. När du använder principen för uppdatering på begäran kan data på huvudenheten återställas till ett tidigare läge genom att data på återställningsenheten kopieras tillbaka till huvudenheten.

- Fördelar: Mer kontroll över hur data som kopieras mellan huvud- och återställningsenheter, snabba volymuppdateringar (bara ändringar i huvudenheten eftersom den senaste uppdateringen kopieras till återställningsenheten) och medlemmens hårddiskdata kan visas i Windows* Utforskaren.
- Nackdelar: Ingen ökad volymkapacitet.
- Användningsområden: Nödvändigt dataskydd för mobila system, snabb återställning av huvudenheten till ett tidigare läge eller ett standardläge.

## RAID-nivåer

RAID-nivån definierar hur data formateras i den volym som omfattar matrisens hårddiskar. Intel(R) Matrix Storage Manager stöder RAID-nivå 0 (striping), RAID-nivå 1 (spegling), RAID-nivå 5 (striping med paritet) och RAID-nivå 10 (striping och spegling). För närvarande går det inte att använda andra RAID-nivåer.

#### RAID 0 (striping)

RAID-nivå 0 kombinerar två eller fler hårddiskar på ett sådant sätt att alla data delas upp i hanterbara block, så kallade "strips". Tabell 2 beskriver användningsscenarier för tillåtna stripstorlekar. "Strips" delas upp mellan de matrismedlemmar som RAID 0-volymen finns på. Denna metod ger bättre läs/skriv-prestanda, speciellt för sekvensiell åtkomst, genom att mer än en hårddisk når intilliggande data samtidigt. Data som lagras i en RAID 0-volym är emellertid inte redundanta. Därför gäller att om en hårddisk inte fungerar så försvinner alla data på volymen. Här nedan finner du en översikt över RAID 0-egenskaper:

- Fördel: Kraftigt ökade överföringshastigheter för läs- och skrivoperationer.
- Nackdel: Ingen redundans (om en hårddisk inte fungerar försvinner alla data på volymen).
- Användningsområden: Används vanligtvis på skrivbordsdatorer och arbetsstationer för lagring av icke-kritiska data och program med höga prestanda.

#### RAID 1 (spegling)

RAID-nivå 1 kombinerar två hårddiskar så att alla data skrivs samtidigt på de matrismedlemmar där RAID 1-volymen finns. Med andra ord speglas data över hårddiskarna i RAID 1-volymen. Detta skapar realtidsredundans för alla data på den första enheten, vilket också kallas en spegel. RAID 1 används vanligtvis i arbetsstationer och på servrar där dataredundans är viktigt. Här nedan finner du en översikt över RAID 1-egenskaper:

- Fördelar: Total dataredundans, ökad läsöverföringshastighet.
- Nackdelar: Ingen ökning i volymkapacitet, någon försämring i skrivöverföringshastighet.
- Användningsområden: Används vanligtvis i arbetsstationer och på servrar för lagring av kritiska data.

#### RAID 5 (striping med paritet)

RAID-nivå 5 kombinerar tre eller flera hårddiskar på ett sådant sätt att alla data delas upp i hanterbara block, så kallade ”strips”. I RAID 5 används paritet, som är en matematisk metod för att återskapa förlorade data på en enhet. Detta ökar feltoleransen. Data och paritet skapar strips över matrismedlemmarna i en roterade sekvens. På grund av paritetsstriping är det möjligt att återskapa data efter att ha bytt ut en hårddisk som slutade fungera mot en ny enhet. Extraarbetet, som det är att beräkna data som saknas, minskar skrivprestanda för volymerna medan data återskapas. RAID 5 fungerar bättre för mindre I/O-funktioner än vad den gör för större sekvensiella filer. Tabell 2 beskriver användningsscenarier för tillåtna stripstorlekar. Här nedan finner du en översikt över RAID 5-egenskaper:

- Fördelar: Effektiv, feltolerant och bra prestanda.
- Nackdelar: Den extratid som behövs för att beräkna och lagra paritet minskar skrivprestanda.
- Användningsområden: Bra val för fil- och applikationsservrar, Internet- och intranätsservrar.

#### RAID 10 (striping och spegling)

RAID-nivå 10 använder fyra hårddiskar för att skapa en kombination av RAID-nivåerna 0 och 1. Data skapar strips över en tvådiskmatris som bildar en RAID 0-komponent. Var och en av enheterna i RAID 0-matrisen speglas mot en enhet i RAID 1-matrisen. Denna konfiguration tillhandahåller prestandafördelarna i RAID 0 och redundansen från RAID 1. Här nedan finner du en översikt över RAID 10-egenskaper:

- Fördelar: Bra prestanda och stöd för redundans
- Nackdelar: Det krävs minst fyra diskar vilket resulterar i ökad kostnad
- Användningsområden: Databasservrar kräver höga prestanda och feltolerans

#### Tabell 1: Raid-nivåer och antalet enheter

RAID-nivå | Antalet enheter i en matris | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
RAID 0 | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
RAID 0 | 3 eller 4 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
RAID 0 | 5 eller 6 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
RAID 1 | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
RAID 5 | 3 eller 4 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
RAID 5 | 5 eller 6 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
RAID 10 | 4 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ

### Strip-storlek

Tabell 2 beskriver användningsscenarier för vanliga stripstorlekar.

#### Tabell 2: Användningssituationer för vanliga stripstorlekar

Strip-storlek | Beskrivning | RAID-nivåer
--- | --- | ---
4 kB | Bäst för modeller med specialiserad användning som kräver strips på 4 kB | RAID 0, 10
8 kB | Bäst för modeller med specialiserad användning som kräver strips eller delar med 8 kB | RAID 0, 10
16 kB | Bäst för sekvensiella överföringar | RAID 0, 5, 10
32 kB | Bra för sekvensiella överföringar | RAID 0, 5, 10
64 kB | Bra stripe-storlek för allmänt bruk (standard för RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 kB | Bästa prestanda för de flesta bärbara och stationära datorer  (standard för RAID 0) | RAID 0, 5

# Drivrutinen för Intel(R) Matrix Storage Manager

Drivrutin för Intel(R) Matrix Storage Manager är ett WHQL-certifierat (Windows Hardware Quality Labs) program som utformats speciellt för att förbättra lagringsundersystemets prestanda och tillförlitlighet. Drivrutinen installeras som del av programmet Intel Matrix Storage Manager.

När drivrutinen installerats används den av de andra Intel Matrix Storage Manager-komponenterna för att hantera lagringsundersystemet. Drivrutinen tillhandahåller detaljerad information om seriell ATA-styrenheten, seriell ATA-enheten och RAID tillsammans med aktuell status. Informationen visas sedan i Intel (R) Matrix Storage Console.

# Intel(R) Matrix Storage Console

## Allmänna funktioner

När du öppnar Intel(R) Matrix Storage Console visas huvuddialogrutan med enhetsinformation i två rutor baserat på den markerade vyn. De vyer som används är Enkelt och Avancerat läge:

Enkelt läge | Visar status för hårddiskarna och en illustration av den nuvarande RAID-volymen. Du ändrar till Avancerat läge genom att klicka på knappen "Växla till vyn Avancerat läge" om den visas eller genom att välja Avancerat läge på Visa-menyn.
Avancerat läge | Här visas en kombination av logiska och fysiska vyer över hårddiskarna. Det visar också alla RAID-volymer som kan finns med. Den logiska vyn innehåller information om RAID-matriserna och -volymerna. Den fysiska vyn innehåller information om hårddiskarna och hur de är anslutna till varandra.

Vyn uppdateras automatiskt när konfigurationen av seriella ATA-enheter eller RAID-volymer ändras. Vyn uppdateras också om du väljer Uppdatera på Visa-menyn eller trycker på F5.

#### Fig. 1: Enkel vy

Obs! Här visas ett vanligt RAID-system. Vyn varierar beroende på vilken enhet som operativsystemet är installerat på och hur många RAID-volymer som används. Om det inte finns någon RAID volym i systemet kommer status för hårddiskarna att visas.

#### Fig. 2: Avancerad vy

Obs! Här visas ett vanligt RAID-system med fyra hårddiskar. Vyn varierar beroende på vilken enhet som operativsystemet är installerat på och hur många RAID-volymer som används. Om det inte finns någon RAID volym i systemet kommer status för hårddiskarna att visas.

Rutan till vänster, enhetsrutan, visar de logiska och fysiska vyerna för de enheter som utgör det seriella ATA-lagringsundersystemet. Dessa enheter inkluderar den seriella ATA-styrenheten, alla seriella ATA-hårddiskar som stöds, alla ATAPI-hårddiskar som stöds och alla RAID-volymer som stöds och som finns med i systemet.

Markera en enhet så visas enhetsinformationen i den högra rutan, informationsrutan. Ovanstående bild visar ett exempel på vyn Avancerat läge med fyra hårddiskar. Det finns två volymer, MyRAID5 och MyRAID10, som delar en matris. Detta är ett exempel på en RAID-konfiguration som använder Matrix RAID.

## Rapporter och hjälp

#### Systemrapport

När du väljer Systemrapport på Visa-menyn, visas i systemrapporten systeminformation om processortyp, operativsystem och lagringsundersystemenheter. Rapporten beskriver också RAID-matriserna och -volymerna samt information om de faktiska hårddiskarna. Du kan skriva ut eller spara systemrapporten genom att klicka på knappen i dialogrutan. Det är ofta praktiskt att först skriva ut systemrapporten innan du begär teknisk support.

#### Support

När du väljer Support på Hjälp-menyn öppnas dialogrutan Support med länkar till webbplatser som tillhandahåller produktuppdateringar, teknisk support, dokumentation och annan produktinformation. Det vanliga är att länkarna leder till Intels supportsidor, som kan vara anpassade för systemtillverkaren. Intel rekommenderar att du använder resurserna på supportsidan för all teknisk support och information om produktuppdatering, eller att du kontaktar systemtillverkaren direkt.

#### Om

När du väljer detta alternativ på Hjälp-menyn öppnas dialogrutan för Intel Matrix Storage Manager. I produktrubriken visas även det versionsnummer som är installerat just nu.

## Enhetsinformation

Informationsrutan visar information om den markerade enheten. Parametrarna för varje enhetstyp visas i nedanstående tabeller. Om parametern inte gäller den enhet du markerat visas den inte.

### Matrisinformation (endast RAID-läge)

Parameter | Värde
--- | ---
Status | Inga aktiva flyttningar: Inga flyttningar eller återskapanden sker just nu.
Återskapar: En eller flera RAID-volymer återskapas.
Lägger till hårddiskar: Drivrutinen Intel Matrix Storage Manager lägger till en eller flera medlemmar och flyttar data i matrisen.
Byter ut hårddisk: En eller flera RAID-volymer återskapas på en reservhårddisk som resultat av en SMART-händelse på en hårddisk i den volymen.
Initialiserar: RAID 5-volymparitet initialiseras eller data på RAID-volym verifieras eller verifieras och repareras.
Skrivningscacheminnet på hårddisken aktiverat | Visar huruvida skrivningscacheminnet är aktiverat för alla hårddiskar i matrisen.
Storlek | Visar matrisens storlek i gigabyte.
Ledigt utrymme | Visar den mängd utrymme i matrisen som inte används av en RAID-volym. Ledigt utrymme kan användas för att skapa ytterligare en RAID-volym.
Antal hårddiskar | Visar antalet hårddiskar som är en del av matrisen.
Hårddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Visar tillverkaren av och modellnumret för varje hårddisk som är medlem i matrisen.
Antal volymer | Visar antalet RAID-volymer i matrisen. Om antalet volymer är lika med 1, och om det finns ledigt utrymme, går det att skapa ytterligare en RAID-volym i matrisen.
Volymmedlem [1, 2] | Visar namnet på varje RAID-volym i matrisen.

### Volyminformation (endast RAID-läge)

Parameter | Värde
--- | ---
RAID-volymstatus | Normal: Volymdata är helt tillgängliga.

Slutade fungera: För RAID 0-volymer gäller att en eller flera medlemsvolymer saknas eller fungerar inte. För RAID 1-volymer: båda medlemsvolymerna fungerar inte. För RAID 5- eller RAID 10-volymer: två eller flera medlemsvolymer saknas eller fungerar inte.

Obs! Under vissa förutsättningar kan en RAID 10-volym rapporteras som om den vore degraderad trots att två medlemmar saknas eller inte fungerar.

Degraderad: Det är bara RAID 1-, RAID 5- och RAID 10-volymer som kan vara i detta läge. Detta visar att en medlemsvolym inte fungerar eller saknas.
SMART-händelse: En hårddisk har överskridit sin återställbara felnivå och rapporterade en SMART-händelse.
Återskapar: Det är bara RAID 0-, RAID 5- och RAID 10-volymer som kan vara i detta läge. Detta visar att data kopieras till en spegling eller till reservdisken och att dataredundansen återställs.
Flyttar: Visar att data flyttas till en annan enhet eller matris och att en RAID-volym skapas.
Verifierar: Indikerar att data på RAID-volymen verifieras.
Status för återställningsvolym | Uppdaterat: Endast återställningsvolymer inställda med principen för kontinuerlig uppdatering kan ha det här läget. Data på återställningsenheten matchar data på huvudenheten
Behöver uppdateras: Endast återställningsvolymer inställda med principen för uppdatering på begäran kan ha det här läget. Data på återställningsenheten matchar inte data på huvudenheten
Volymuppdatering pågår: Data på huvudenheten kopieras till återställningsenheten. Endast ändringar sedan senaste uppdatering kopieras.
Återställning pågår: Data på återställningsenheten skriver över alla data på huvudenheten.
Skrivskyddad huvudenhet: Du markerade alternativet att nå huvudenhetsfilerna i Windows* Utforskaren vilket gör enheten skrivskyddad.
Skrivskyddad återställningsenhet: Du markerade alternativet att nå återställningsenhetsfilerna i Windows* Utforskaren vilket gör enheten skrivskyddad.
Huvudenhet saknas: Huvudenheten som användes för att skapa återställningsvolymen identifieras inte längre.
Återställningsenhet saknas: Återställningsenheten som användes för att skapa återställningsvolymen identifieras inte längre.
Verifieringsfel | Rapporterar antalet inkonsekvenser som hittas under verifieringen av RAID-volymdata. Detta gäller endast under verifieringsprocessen eller under verifierings- och reparationsprocessen.
Block med mediefel | Rapporterar antalet block med mediefel som hittas under verifieringen av RAID-volymdata. Detta gäller endast under verifieringsprocessen eller under verifierings- och reparationsprocessen.
Systemvolym | Visar huruvida volymen innehåller skyddade operativsystemfiler.
Volymens tillbakaskrivningscacheminne aktiverat | Visar huruvida tillbakaskrivningscacheminnet är aktiverat för volymen. Detta är endast giltigt för RAID 5-volymer.
RAID-nivå | Visar vilken RAID-nivå som används för volymen.
Strip-storlek | Visar storleken för varje logiskt angränsande datablock som används i volymen – för RAID 0-, RAID 5- och RAID 10-volymer. Stripstorlek (delstorlek) indikeras i kilobyte.
Storlek | Visar volymens totala storlek i gigabyte.
Antal hårddiskar | Visar antalet hårddiskar som volymen omfattar.
Hårddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | För RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- och RAID 10-volymer rapporteras tillverkare av och modellnummer för varje hårddisk som används av volymen.
Huvudhårddisk | För återställningsvolymer rapporteras tillverkare av och modellnummer för huvudenheten.
Återställningshårddisk | För återställningsvolymer rapporteras tillverkare av och modellnummer för återställningsenheten.
Överordnad matris | Visar antalet hårddiskar som volymen omfattar.

### RAID-hårddiskinformation (endast RAID-läge)

Parameter | Värde
--- | ---
Användning | Matrismedlem: Hårddisken har grupperats med andra enheter i syfte att bilda en matris med RAID-volymer. RAID-volymerna kan användas av operativsystemet, men det kan inte urskilja enskilda enheter.
Matrismedlem (huvud): Hårddisken är källenheten för återställningsvolymen.
Matrismedlem (återställning): Hårddisken är målenheten för återställningsvolymen.
Icke-RAID-hårddisk: Hårddisk som saknar RAID-metadata och som både är synlig och tillgänglig för användning i operativsystemet.
Ingen: Hårddisken innehåller metadata som förhindrar att den exponeras för operativsystemet, men hårddisken är inte en matrismedlem.
Status | Normal: Hårddisken finns och fungerar som förväntat.
Fel inträffade: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits. Detta visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-händelse: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits och risk finns att den slutar fungera.
Saknas: Hårddisken visas inte.
Inkompatibel version: Hårddisken innehåller RAID-metadata som visar en version som inte är kompatibel med den aktuella versionen av RAID-programmet.
Slutade fungera: Indikerar samma tillstånd som Fel inträffade. Detta visas i Intel Matrix Storage Console.
Enhetsport | Visar vilken port på den seriella ATA-styrenheten som hårddisken är ansluten till.
Aktuellt överföringsläge för seriell ATA | Visar det seriella ATA-överföringsläget mellan den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken. Vanliga värden för denna parameter är: Generation 1: 150 MB/s Generation 2: 300 MB/sek
Modell | Visar hårddiskens modellnummer.
Serienummer | Visar tillverkarens serienummer för hårddisken.
Inbyggd programvara | Visar versionen av det inbyggda programmet i hårddisken.
Stöd för originalkommandokö | Visar om hårddisken stöder Originalkommandokö eller ej.
Skrivningscacheminnet på hårddisken aktiverat | Visar om skrivningscacheminnet är aktiverat för hårddisken eller ej.
Antal volymer | Visar antalet volymer i matrisen.
Volymmedlem [1, 2] | Visar namnet på varje volym som hårddisken är medlem i.
Överordnad matris | Visar namnet på den RAID-matris som hårddisken är medlem i.

### Icke-RAID-hårddiskinformation (endast RAID-läge)

Parameter | Värde
--- | ---
Användning | Icke-RAID-hårddisk: Denna hårddisk används inte i en RAID-matris eller -volym. Denna hårddisk kan användas som en RAID-reserv eller som en datalagringsenhet.
Reserv: Denna hårddisk har markerats som destinationsenhet för automatiska återskapanden.
Okänd hårddiskanvändning: Det går inte att fastställa användningen för denna hårddisk. Detta kan bero på att programversionen och hårddiskkonfigurationen är inkompatibla.
Status | Normal: Hårddisken finns och fungerar som förväntat.
Fel inträffade: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits. Detta visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-händelse: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits och risk finns att den slutar fungera.
Slutade fungera: Indikerar samma tillstånd som Fel inträffade. Detta visas i Intel Matrix Storage Console.
Enhetsport | Visar vilken port på den seriella ATA-styrenheten som hårddisken är ansluten till.
Aktuellt överföringsläge för seriell ATA | Visar det seriella ATA-överföringsläget mellan den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken. Vanliga värden för denna parameter är: Generation 1: 150 MB/s Generation 2: 300 MB/sek
Modell | Visar hårddiskens modellnummer.
Serienummer | Visar tillverkarens serienummer för hårddisken.
Inbyggd programvara | Visar versionen av det inbyggda programmet i hårddisken.
Stöd för originalkommandokö | Visar om hårddisken stöder Originalkommandokö eller ej.
Systemhårddisk | Visar om hårddisken innehåller skyddade operativsystemfiler eller ej.
Storlek | Visar hårddiskens totala kapacitet i gigabyte.

### Hårddiskinformation för seriell ATA-hårddisk (endast AHCI-läge eller mobilt)

Namn | Beskrivning
--- | ---
Status | Normal: Hårddisken finns och fungerar som förväntat.
Fel inträffade: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits. Detta visas i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-händelse: Hårddiskens feltröskelvärde för återställande har överskridits och risk finns att den slutar fungera.
Slutade fungera: Indikerar samma tillstånd som Fel inträffade. Detta visas i Intel Matrix Storage Console.
Enhetsport | Visar vilken port på den seriella ATA-styrenheten som hårddisken är ansluten till.
Aktuellt överföringsläge för seriell ATA | Visar det seriella ATA-överföringsläget mellan den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken. Vanliga värden för denna parameter är: Generation 1: 150 MB/s Generation 2: 300 MB/sek
Modell | Visar hårddiskens modellnummer.
Serienummer | Visar tillverkarens serienummer för hårddisken.
Inbyggd programvara | Visar versionen av det inbyggda programmet i hårddisken.
Stöd för originalkommandokö | Visar om hårddisken stöder Originalkommandokö eller ej.
Storlek | Visar hårddiskens totala kapacitet i gigabyte.

## Hantering av lagringsundersystemet

Intel(R) Matrix Storage-konsolen kan visas i två lägen: Enkelt läge och avancerat läge. Det enkla läget består av vy som visar enhetsinformation i form av statusmeddelanden och illustrationer. I en onormal situation, exempelvis när en hårddisk saknas eller inte fungerar, finns i fönstret ”Information” en knapp för att öppna fönstret Avancerat läge så att du kan åtgärda problemet. I det avancerat läger finns ytterligare hanteringsalternativ för delsystem för mer avancerade slutanvändare. Resten av det här avsnittet beskriver alla alternativ i Avancerat läge.

### Skapa volym

När du ska skapa en ny RAID- eller återställningsvolym väljer du ett av alternativen på menyn Åtgärder i Avancerat läge. Detta startar en guide där du får hjälp med att skapa volymen. En översikt över varje sätt att skapa en volym finns nedan.

> > VARNING! När du skapar en RAID-volym tas data bort på ALLA markerade hårddiskar, när du skapar en RAID-volym från en befintlig hårddisk tas alla data bort på ALLA medlemshårddiskar förutom källenheten och när du skapar en återställningsvolym tas data på den markerade återställningsenheten bort. Säkerhetskopiera alla viktiga data innan du skapar en volym.

> > Anmärkning om SMART-händelse: Du kan inte skapa en RAID-volym om det rapporteras en SMART-händelse för en eller flera av de seriella ATA-hårddiskar som du valt för RAID-volymen. Om du är övertygad om att SMART-händelsen inte kommer att påverka hårddiskens normala drift, kan du högerklicka på hårddisken som visar SMART-händelsen och välja "Återställ SMART-händelse". Du kan sedan skapa en RAID-volym med denna enhet. Du ska endast göra detta om du vet orsaken till SMART-händelsen.

- Skapa en återställningsvolym: Använd detta alternativ för att skapa en volym med Intel(R) Rapid Recover Technology. Den här tekniken kopierar data, antingen kontinuerligt eller på begäran, från en huvudenhet till en återställningsenhet. Huvud- och återställningsenheterna måste omfatta 100 % av det tillgängliga hårddiskutrymmet på en matris och det får endast finnas en återställningsvolym i ett system.
- Skapa en RAID-volym: Använd detta alternativ för att skapa en RAID-volym när du inte vill behålla data på en befintlig hårddisk. Du kan använda två eller flera hårddiskar för volymen (beroende på vilken RAID-nivå du väljer). Med Matrix RAID-funktionen kan du skapa två volymer i en matris. Detta gör du genom att välja en volymstorlek som är mindre än matrisens totala storlek. Du får nu ledigt matrisutrymme för den andra RAID-volymen. Den andra volymen upptar automatiskt resterande utrymme i matrisen. Intel Matrix Storage Console skapar bara RAID-volymen. Den resulterande volymen är inte partitionerad eller formaterad. Använd Windows* Diskhantering för att partitionera och formatera den nya RAID-volymen.
- Skapa en RAID-volym från en befintlig hårddisk: Använd detta alternativ när du vill bibehålla data på en befintlig hårddisk och kopiera dessa data till en eller flera ytterligare hårddiskar. Denna metod, som kallas flyttning, kan ta flera timmar beroende på hårddiskens kapacitet och systemets belastning. När du slutfört guiden Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk visas en dialogruta med flyttningsförloppet. Om du vill öppna dialogrutan under flyttningen, högerklickar du på flyttningsvolymen i Intel Matrix Storage Console och väljer Visa flyttningsförlopp. Du kan bara ha en aktiv flyttningsprocess åt gången. Om du vill konvertera flera dataenheter till en RAID-volym måste du konvertera en i taget. Nedanstående tabell visar de flyttningar som stöds utifrån lagringsstyrenheten i ditt system.

#### Tabell 3: Flyttningar som stöds

| Lagringsstyrenhet
Från denna RAID-nivå | Till denna RAID-nivå | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
En hårddisk | 2-enhets RAID 0 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
En hårddisk | 3- eller 4-enhets RAID 0 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
En hårddisk | 5- eller 6-enhets RAID 0 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
En hårddisk | 2-enhets RAID 1 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
En hårddisk | 4-enhets RAID 10 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
En hårddisk | 3- eller 4-enhets RAID 5 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
En hårddisk | 5- eller 6-enhets RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
2-enhets RAID 1 | 3- eller 4-enhets RAID 5 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
2-enhets RAID 1 | 5- eller 6-enhets RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
2-enhets RAID 0 | 3- eller 4-enhets RAID 5 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
2-enhets RAID 0 | 5- eller 6-enhets RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
3-enhets RAID 0 | 4-enhets RAID 5 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
3-enhets RAID 0 | 5- eller 6-enhets RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
4-enhets RAID 0 | 5- eller 6-enhets RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
4-enhets RAID 10 | 4-enhets RAID 5 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
4-enhets RAID 10 | 5- eller 6-enhets RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ

### RAID-volymhantering

När du har skapat en RAID-volym visas den i enhetsrutan och du kan använda följande volymhanteringsalternativ genom att högerklicka på dess namn:

- Ta bort volym: Med detta alternativ tar du bort en RAID-volym och återställer medlemshårddiskarna till icke-RAID-hårddiskar. VARNING! När du tar bort en RAID 0-, RAID 5- eller RAID 10-volym tas alla data på alla medlemshårddiskar bort. Innan du tar bort en RAID-volym ska du säkerhetskopiera alla viktiga data.
- Ändra volym: Med detta alternativ ändrar du namnet på en RAID-volym och utför en flyttning på RAID-nivå (d.v.s. flyttar från en RAID 0-, 1- eller -10-volym till en RAID 5-volym).
- Konvertera till återställningsvolym: Det här alternativet är endast tillgängligt för RAID 1-volymer som omfattar 100 % av hårddiskutrymmet i en matris. När RAID 1-volymen har konverterats använder den Intel(R) Rapid Recover Technology.
- Verifiera en RAID-volym: Det här alternativet verifierar data på en RAID-volym. När verifieringsprocessen är klar visas en dialogruta med antalet verifieringsfel och antalet block med mediefel som hittades.
- Verifiera och reparera en RAID-volym: Med det här alternativet verifierar och reparerar du data på en RAID-volym. När verifierings- och reparationsprocessen är klar visas en dialogruta med antalet verifieringsfel som hittades och reparerades och antalet block med mediefel som omallokerades.
- Aktivera eller inaktivera volymens tillbakaskrivningscacheminne: Den här funktionen gäller endast för RAID 5. Volymens tillbakaskrivningscacheminne aktiveras eller inaktiveras automatiskt när du använder UPS (Uninterruptible Power Supply). När en övergång från växelström till likström sker, till exempel när likströmskällan inte levererar ström eller kopplas från, kommer tillbakaskrivningscachminnet att rensas och inaktiveras. När en övergång från likström till växelström sker, till exempel när växelströmskällan återställs, kommer tillbakaskrivningscachminnet att återaktiveras. När tillbakaskrivningscachminnet är aktiverat kan flera skrivbegäranden kombineras. Att skriva data från cacheminnet till RAID 5-volymen är mer effektivt. Det går att aktivera eller inaktivera volymens tillbakaskrivningscacheminne när som helst utan att starta om datorn.
- Visa flyttningsförlopp: Det här alternativet finns endast tillgängligt under pågående flyttning. När du valt det här alternativet öppnas en dialogruta för att rapportera flyttningsförloppet som "% slutfört".
- Återställ volym: Med det här alternativet återställer du en volym efter det att hårddisken som orsakat felet har återställts fysiskt. Detta förutsätter att följande tillstånd uppfylls:
  - Hårddisken eller hårddiskarna som ingick i den felaktiga RAID-volymen har återinstallerats.
  - Data på hårddisken har inte använts medan hårddisken var borttagen ur systemet.
  När du har valt detta alternativ visas en dialogruta i Intel Matrix Storage Console. Klicka på OK och fortsätt. När återställningen är klar ändras volymstatus till "Normal".

### Återställningsvolymhantering

När du har skapat en återställningsvolym visas den i enhetsrutan och du kan använda följande volymhanteringsalternativ genom att högerklicka på dess namn:

- Ta bort volym: Med detta alternativ tar du bort en återställningsvolym och återställer huvud- och återställningsenheterna till icke-RAID-hårddiskar.
- Ändra volym: Med detta alternativ kan du göra följande ändringar i återställningsvolymen: ändra volymnamn, växla huvud- och klonenheter och ändra uppdateringsprincip.
- Inaktivera kontinuerlig uppdatering: När du markerar detta alternativ ändras uppdateringsprincipen till på begäran. Du måste sedan begära uppdateringar manuellt genom att högerklicka på volymen och välja Uppdatera volym.
- Uppdatera volym: Det här alternativet är endast tillgängligt när volymen är inställd för principen för uppdatering på begäran. När du markerar detta alternativ kopieras data på huvudenheten till återställningsenheten. Det är bara ändringar sedan den senaste uppdateringsprocessen som kopieras.
- Visa volymuppdateringsförlopp: Det här alternativet är bara tillgängligt när en ny återställningsvolym skapas eller när du väljer Uppdatera volym i principen för uppdatering på begäran.
- Avbryt volymuppdateringsprocess: Det här alternativet är bara tillgängligt när en ny återställningsvolym skapas eller när du väljer Uppdatera volym i principen för uppdatering på begäran.
- Återställ data till huvudenhet: Det här alternativet är endast tillgängligt när du har startat om systemet från återställningsenheten med Intel Matrix Storage Manager option ROM-användargränssnittet. När du markerar detta alternativ skrivs alla data på huvudenhetsdata över med data från återställningsenheten.
- Avbryt återställningsprocessen: Det här alternativet är endast tillgängligt under pågående återställning till huvudenheten.
- Använd huvudenhets- eller återställningsenhetsfiler: Med detta alternativ kan du visa filer på återställnings- eller huvudenheten med Windows* Utforskaren, men det inaktiverar kontinuerliga uppdateringar av återställningsvolymen. När du är klar med att visa filerna, högerklickar du på volymen och väljer alternativet att dölja huvud- eller återställningsenhetsfiler för att aktivera volymuppdateringarna.
- Dölj huvudenhets- eller återställningsenhetsfiler: Det här alternativet är bara tillgängligt sedan du valt alternativet att använda huvud- eller återställningsenhetsfilerna i Windows* Utforskaren. När du markerar detta alternativ gör du det möjligt att skriva på hårddisken och att aktivera volymuppdateringar.
- Konvertera till RAID-volym:: Med det här alternativet kan du konvertera en återställningsvolym till en RAID 1-volym.

### Andra hanteringsalternativ

- Sök efter Plug-and-play-enheter: Det här alternativet är tillgängligt på menyn Åtgärder och identifierar hårddiskenheter som har lagts till eller tagits bort. När sökningen är klar visar det avancerade läget den uppdaterade informationen. Denna åtgärd är densamma som att markera "Sök efter maskinvaruförändringar" i Windows Enhetshanteraren.
- Markera icke-RAID-hårddisk som reservhårddisk:VARNING! När en hårddisk markeras som reserv tas alla data på enheten bort permanent. Säkerhetskopiera alla viktiga data innan du skapar en reservhårddisk. Denna egenskap markerar hårddiskar som destinationsenheter för automatiska återskapanden. Om du vill skapa en reservhårddisk, klickar du på en av hårddiskarna i listan med icke-RAID-hårddiskar i enhetsrutan och markerar "Markera som reserv".
- Återställ reservhårddisk till icke-RAID: Endast icke-RAID-hårddiskar som redan markerats som reserv kan återställas. Högerklicka på reservhårddisken under icke-RAID-hårddiskar i enhetsrutan och välj "Återställ hårddisk till icke-RAID" i menyn. Denna enhet, som var medlem i RAID-matrisen, blir då en icke-RAID-enhet.
- Aktivera eller inaktivera skrivningscacheminnet på hårddisken: Skrivningscacheminnet på hårddisken är en prestandaförbättrande funktion som stöds av vissa hårddiskar. När du aktiverar skrivningscacheminnet förbättras prestanda genom att tillfälliga data lagras innan de skrivs till hårddisken. Nackdelen med att aktivera skrivningscacheminnet är att data i cacheminnet kan förloras om systemet förlorar strömmen. Aktivera eller inaktivera skrivningscacheminnet genom att högerklicka på RAID-matrisen och markera sedan Aktivera eller Inaktivera skrivningscacheminnet på hårddisken. Verkställ ändringarna genom att starta om datorn.

# Återställning av data till huvudenhet

Det som beskrivs i det här avsnittet gäller endast för återställningsvolymer. Här förklaras hur du kopierar data från återställningsenheten till en huvudenhet p.g.a. en skadad eller förlorad huvudenhet eller en huvudenhet som slutat fungera, eller för att ta tillbaka huvudenhetsdata till ett tidigare läge.

## Byta ut huvudenhet

En återställning till en huvudenhet är nödvändig om huvudenheten slutar fungera eller tas bort från systemet och förloras.

1. Stäng av systemet och anslut en ny huvudenhet
2. Slå på strömmen till systemet. Under systemstarten trycker du på `Ctrl-I` för att öppna användargränssnittet för Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM.
3. På `MAIN MENU` (Huvudmenyn) väljer du `Recovery Volume Options` (Alternativ för återställningsvolymen).
4. På menyn med alternativ för återställningsvolymen väljer du alternativ 1 för `Boot from Recovery Drive` (Starta från återställningsenhet).
5. Starta om systemet.
6. När operativsystemet körs väljer du Intel(R) Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar sedan på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
7. På Visa-menyn väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
8. Högerklicka på huvudenheten och välj Återskapa till denna hårddisk (Rebuild to this Hard Drive). Du kan också högerklicka på den nya huvudenheten och välja Markera som reserv för att automatiskt starta återskapandeprocessen. Volymstatus visar: Återskapar: % slutfört.
9. När återskapandeprocessen är klar högerklickar du på återställningsvolymen och väljer Ändra volym för att växla återställnings- och huvudenheter. Du kan också starta om systemet och använda Matrix Storage Manager option ROM för att starta från huvudenheten.

## Ta tillbaka huvudenhetsdata till tidigare läge

Om återställningsvolymen är inställd på principen för uppdatering på begäran, kan du ta tillbaka data på huvudenheten till det läge de var i vid slutet av den sista volymens uppdateringsprocess. Detta är speciellt användbart när ett virus identifieras på huvudenheten eller när gäster använder ditt system.

1. Starta om systemet. Under systemstart trycker du på `Ctrl-I` för att öppna användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM.
2. På `MAIN MENU` (Huvudmenyn) väljer du `Recovery Volume Options` (Alternativ för återställningsvolymen).
3. På menyn med alternativ för återställningsvolymen väljer du alternativ 1 för `Boot from Recovery Drive` (Starta från återställningsenhet).
4. Starta om systemet.
5. När operativsystemet körs väljer du Intel(R) Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar sedan på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
6. På Visa-menyn väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
7. Högerklicka på återställningsvolymen i enhetsrutan och välj Återställ data till huvud. Volymstatus visas som Återställning till huvudenhet pågår: % slutfört.
8. När återställningsprocessen är klar högerklickar du på återställningsvolymen och väljer Ändra volym för att växla återställnings- och huvudenheter. Du kan också starta om systemet och använda Matrix Storage Manager option ROM för att starta från huvudenheten.

# Återställning av RAID-volymer

Instruktionerna i det här avsnittet gäller endast för RAID-volymer. Även om Intel(R) Matrix Storage Manager rapporterar att en RAID-volym har degraderats eller inte fungerar, kan det vara möjligt att återställa volymen. Om återställning inte fungerar måste du skapa RAID-volymen igen och återställa data manuellt från en säkerhetskopia. I avsnittet nedan beskrivs hur du återställer RAID-konfigurationen som motsvarar det rapporterade RAID-problemet.

## RAID 0-volym som inte fungerar

En RAID 0-volym fungerar inte om en av medlemmarna inte fungerar eller kopplas bort. Om något av detta inträffar är RAID 0-volymen och informationen på den inte längre tillgänglig. RAID 0-volymen kan återställas om en medlem kopplas bort, men den kan inte återställas om en medlem inte fungerar.

### Medlem som saknas

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-volymen som `Normal`.
4. När operativsystemet körs väljer du Intel(R) Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy med enhetslagringsinformation.
6. Klicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan för att bekräfta att den fungerar normalt. Status i informationsrutan är "Normal".

### Medlem som inte fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visas, i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM, RAID 0-volymens status som `Failed` (Slutade fungera) och du uppmanas trycka på `Ctrl-I` för att öppna användargränssnittet.
4. Tryck på `Ctrl-I` för att öppna `MAIN MENU` (huvudmenyn).
5. Välj alternativ `2` på huvudmenyn för att ta bort RAID-volym (`Delete RAID Volume`).
6. På menyn för att ta bort volym (`DELETE VOLUME MENU`) markerar du den RAID 0-volym som inte fungerar med piltangenterna.
7. Tryck på `DEL`-tangenten för att ta bort volymen.
8. Tryck på `Y` för att bekräfta raderingen.
9. Skapa en ny RAID 0-volym. Om den hårddisken som slutade fungera var en del av systemvolymen behöver du dessutom installera om operativsystemet.

## Degraderade RAID 1-volymer

En RAID 1-volym rapporteras som degraderad när en av dess medlemmar inte fungerar eller om den kopplats bort och om dataspegling inte längre fungerar. Resultatet blir att systemet endast kan använda den funktionsdugliga medlemmen. Se procedurerna nedan för hur du återetablerar dataspegling och återställer dataredundans.

### Medlem som saknas

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Starta om systemet. Återskapandet sker automatiskt.

### Medlem som inte fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 1-volymstatus som `Degraded` (degraderad).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer att återskapa till denna hårddisk (Rebuild to this Hard Drive).
7. Klicka på RAID 1-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet "Normal".

## Degraderade RAID 1-volymer och RAID 0-volymer som inte fungerar på en RAID-matris

Detta kan ske när två RAID-volymer (0 och 1) finns på en RAID-matris (se Matrix RAID). En RAID 0-volym fungerar inte och en RAID 1-volym degraderas när en av medlemmarna inte fungerar eller kopplas bort.

### Medlem som saknas

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-volymen som `Normal` och RAID 1-volymstatus som `Rebuild` (återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. Klicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan. Nu visas statusvärdet "Normal" i informationsrutan. Status för RAID 1-volym visas som Återskapar: % slutfört när RAID-1-volymen är markerad.
7. När återskapandet av RAID 1-volymen är klart visas statusvärdet "Normal".

### Medlem som saknas när operativsystemet finns på RAID 1-volymen eller på en icke-RAID-hårddisk

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-volymen som `Normal` och RAID 1-volymstatus som `Rebuild` (återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. Klicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan. Nu visas statusvärdet "Normal" i informationsrutan. Status för RAID 1-volym visas som Återskapar: % slutfört när RAID-1-volymen är markerad.
7. När återskapandet av RAID 1-volymen är klart visas statusvärdet "Normal".

### Medlem som inte fungerar när operativsystemet finns på RAID 1-volymen eller på en icke-RAID-hårddisk

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart är, i användargränssnittet för Intel(R) Matrix Storage option ROM, volymstatus för RAID 1 `Degraded` (degraderad) och för RAID 0 `Failed` (slutade fungera).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel(R) Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy av Intel(R) Matrix Storage Console.
6. Högerklicka på RAID 0-volymen i enhetsrutan och välj Ta bort volym. Guiden Ta bort volym leder dig igenom raderingsproceduren.
7. Skapa en ny volym genom att välja Skapa ny volym på Åtgärder-menyn. Guiden leder dig igenom proceduren för att skapa RAID-volymen.
8. Använd Windows Diskhantering för att partitionera och formatera den nya RAID-volymen.
9. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer att återskapa till denna hårddisk (Rebuild to this Hard Drive).
10. Klicka på RAID 1-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet "Normal".

### Medlem som inte fungerar när operativsystemet finns på RAID 0-volymen

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart är, i välkomstskärmen för Intel(R) Matrix Storage option ROM, status för RAID 0-volymen `Failed` (slutade fungera) och RAID 1-volymen `Degraded` (degraderad).
4. Öppna inte användargränssnittet för Intel(R) Matrix Storage option ROM.
5. Installera operativsystemet på den nya icke-RAID-hårddisken.
6. Under installationen ombeds du trycka på F6 för att ladda RAID-drivrutinen (`Press F6 to load the RAID Driver`).
7. Tryck på `F6` för att installera RAID-drivrutinen på den nya icke-RAID-enheten.
8. Sedan du installerat operativsystemet och RAID-drivrutinen, öppnar du Windows Utforskaren för att identifiera den nya partitionen som finns på den nya hårddisken och partitionen som finns på den degraderade RAID 1-volymen.
9. Kopiera alla data, som du vill hålla borta från den degraderade RAID 1-volymen, till den nya partitionen.
10. Fortsätt med följande steg om du vill återställa RAID-konfigurationen med RAID 0- och RAID 1-volymerna.
11. Välj Intel(R) Matrix Storage Console på Start-menyn.
12. På Visa-menyn i Intel(R) Matrix Storage Console väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy av Intel(R) Matrix Storage Console.
13. I enhetsrutan för IMSM Storage Console högerklickar du på RAID 0-volymen och väljer "Ta bort volym" i menyn som öppnas.
14. Guiden Ta bort RAID-volym hjälper dig att radera volymen.
15. Markera RAID 1-volymen och ta bort volymen.
16. På Åtgärder-menyn väljer du undermenyn "Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk" för att skapa en ny RAID 0-volym.
17. Guiden "Skapa RAID-volym från befintlig hårddisk" hjälper dig att skapa RAID 0-volymen. Se till att volymstorleken är mindre än matrisstorleken så att du kan skapa ytterligare en volym.
18. Skapa en ny RAID 1-volym.
19. Du har nu återställt den ursprungliga konfigurationen.
20. Flytta, om du vill, valfri del av ursprungliga RAID 1-data tillbaka till den nya RAID 1-volymen.

## Degraderade RAID 5-volymer

En RAID 5-volym rapporteras som degraderad när en av medlemmarna inte fungerar eller har kopplats bort. Om detta sker kan du läsa mer i lämplig procedur nedan:

### Medlem som saknas

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 5-volymstatus som `Rebuild` (återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. Klicka på RAID 5-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet "Normal".

### Medlem som inte fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager ROM RAID 5-volymstatus som `Degraded` (degraderad).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer att återskapa till denna hårddisk (Rebuild to this Hard Drive).
7. Klicka på RAID 5-volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet "Normal".

## RAID 5-volym som inte fungerar

En RAID 5-volym rapporteras som "Slutade fungera" när mer än en medlem inte fungerar. Om detta sker följer du proceduren som visas nedan: Med hjälp av den här proceduren raderas RAID 5-volymer som inte fungerar och nya RAID 5-volymer skapas, RAID 5-volymer som inte fungerar återställs inte. När en ny RAID 5-volym har skapats måste du återställa data från säkerhetskopian och installera eventuella program som fanns på RAID 5-volymen.

### Medlemmar som inte fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddiskarna som inte fungerar mot nya hårddiskar med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart, i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM, visas RAID 5-volymens status som `Failed'` (Slutade fungera) och du uppmanas trycka på `Ctrl-I` för att öppna användargränssnittet.
4. Tryck på `Ctrl-I` för att öppna `MAIN MENU` (huvudmenyn).
5. Välj alternativ 2, `Delete RAID Volume` (Ta bort RAID-volym), på huvudmenyn för att ta bort RAID-volymen.
6. På menyn för att ta bort volym (`DELETE VOLUME MENU`) markerar du den RAID 5-volym som inte fungerar med piltangenterna.
7. Tryck på `DEL`-tangenten för att ta bort volymen.
8. Tryck på `Y` för att bekräfta raderingen.
9. Skapa en ny RAID 5-volym.
10. Du måste återinstallera operativsystemet på den nya volymen och återställa data från säkerhetskopian.

## Degraderade RAID 10-volymer

En RAID 10-volym rapporteras som degraderad när en av medlemmarna inte fungerar eller har kopplats bort. Om detta sker återställer du volymen genom att följa lämplig procedur nedan:

### Medlem som saknas

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Återanslut den hårddisk som saknas.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 10-volymstatus som `Rebuild` (återskapa).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. Klicka på den markerade volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet "Normal".

### Medlem som inte fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddisken som inte fungerar mot en ny hårddisk med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart visar användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 10-volymstatus som `Degraded` (degraderad).
4. När operativsystemet körs väljer du Intel Matrix Storage Console på Start-menyn eller klickar på ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet.
5. På Visa-menyn väljer du "Avancerat läge" för att se en detaljerad vy av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsrutan högerklickar du på den nya icke-RAID-hårddisken och väljer att återskapa till denna hårddisk (Rebuild to this Hard Drive).
7. Klicka på den markerade volymen i enhetsrutan. Status i informationsrutan visar Återskapar: % slutfört. När återskapandet är klart visas statusvärdet "Normal".

## RAID 10-volym som inte fungerar

En RAID 10-volym rapporteras som Slutade fungera när minst två medlemmar inte fungerar. Om detta sker följer du proceduren som visas nedan: Med den här proceduren raderas RAID 10-volymer som inte fungerar och nya RAID 10-volymer skapas. RAID 10-volymer som inte fungerar återställs inte och inte heller data från dem.

Medlemmar som inte fungerar

1. Kontrollera att systemet är avstängt.
2. Byt ut hårddiskarna som inte fungerar mot nya hårddiskar med samma eller större kapacitet.
3. Slå på strömmen till systemet. Under systemstart, i användargränssnittet för Intel Matrix Storage Manager option ROM, visas RAID 10-volymens status som `Failed'` (Slutade fungera) och du uppmanas trycka på `Ctrl-I` för att öppna användargränssnittet.
4. Tryck på `Ctrl-I` för att öppna `MAIN MENU` (huvudmenyn).
5. Välj alternativ `2` på huvudmenyn för att ta bort RAID-volym (Delete RAID Volume).
6. På menyn för att ta bort volym (`DELETE VOLUME MENU`) markerar du den RAID 10-volym som inte fungerar med piltangenterna.
7. Tryck på `DEL`-tangenten för att ta bort volymen.
8. Tryck på `Y` för att bekräfta raderingen.
9. Skapa en ny RAID 10-volym.
10. Du måste installera om operativsystemet på den nya volymen.

# Händelseövervakaren

Händelseövervakaren är en systemtjänst som installeras i tillsammans med programmet Intel(R) Matrix Storage Manager. När den är installerad utförs tjänsten vid användarinloggning och körs i bakgrunden när systemet används. Händelseövervakaren kommunicerar med drivrutinen Intel Matrix Storage Manager, Intel Matrix Storage Console och ikonen i Aktivitetsfältet för att garantera att status för de tre är synkroniserad och för att tillhandahålla händelsemeddelanden. När en händelse sker instruerar händelseövervakaren applet-ikonen i Aktivitetsfältet att visa ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet. Den visar då ett meddelande eller en dialogruta som beskriver händelsen.

De händelsetyper som kan utlösa ett meddelande inkluderar förändringar i RAID-volymslägen, en händelse som indikerar I/O-fel på hårddisken eller en SMART-händelse på en hårddisk. När någon av dessa händelser sker loggas händelsen i NT-händelseloggen och i händelseloggen för Intel Matrix Storage Manager. Tabellen nedan beskriver de alternativ som finns tillgängliga när du högerklickar på ikonen Intel Storage Manager i aktivitetsfältet.

## Alternativ för ikonen Intel Matrix Storage Manager i Aktivitetsfältet

Alternativ | Beskrivning
--- | ---
Starta Intel Matrix Storage Console | Öppnar Intel Matrix Storage Console för att tillhandahålla status- och/eller undersökningsinformation om händelsen.
Ignorera aktuell varning tills vidare | Instruerar händelseövervakaren att ignorera aktuell händelse och att dölja aktivitetsfältsikonen tills nästa användarinloggning eller tills nästa händelse sker.

# Ordlista

Intels produkter och tjänster
Intel(R) Matrix Storage Manager | Seriell ATA-lagringsprogram som aktiverar energifunktioner och ger ökade prestanda i mobila system samt tillhandahåller prestanda- och skyddsfunktioner för andra system.
Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM | Option ROM är en kodmodul som är inbyggd i system-BIOS. Den ger startsupport för RAID-volymer och ett användargränssnitt för konfiguration och hantering av RAID-volymer.
Matrix RAID | Program för att skapa, hantera och använda två fristående RAID-volymer i en RAID-matris.
Intel(R) Matrix Storage Console | Det program som visar hanteringsgränssnittet för det seriella ATA-, AHCI- och RAID-undersystemet inom de operativsystem som stöds. Mer information finns i Systemkrav.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Med den här tekniken kan du kopiera data från en huvudenhet till en återställningsenhet antingen kontinuerligt eller på begäran. Använd denna teknik genom att skapa en återställningsvolym.
Vanlig RAID-terminologi
Automatiskt återskapande | Processen för att återställa en RAID 1-, 5- eller 10-volym om en RAID-medlem inte fungerar eller saknas. Om det finns en reservhårddisk använder programmet automatiskt den i stället för hårddisken som inte fungerar. Automatiskt återskapande sker även om en RAID 1-medlem tas bort och sedan sätts in igen för att återetablera speglingen. I RAID 0-volymer går det inte att använda processen för automatisk återskapning.
Automatiskt återställande | Processen som automatiskt återställer volymer som inte fungerar på grund av att en disk saknas. För RAID 0-volymer där alla medlemsdiskar finns med, och volymen inte fungerar, markeras i option ROM volymen som slutade fungera. För redundanta RAID-volymer där den senast borttagna medlemsdisken byts ut, och det finns tillräckligt många diskar som inte slutat fungera, ändras volymstatus till "Degraderad".
Principen för kontinuerlig uppdatering | När en återställningsvolym använder den här principen kopieras data på huvudenheten till återställningsenheten automatiskt under förutsättning att båda enheterna är anslutna till systemet.
RAID | RAID är en förkortning för Redundant Array of Independent Drives: RAID gör det möjligt att distribuera data över flera hårddiskar i syfte att tillhandahålla dataredundans eller för att förbättra datalagringsprestandan.
RAID-matris | En logisk gruppering av fysiska hårddiskar.
Huvudenhet | Hårddisken är den utsedda källenheten i en återställningsvolym.
Medlem | En hårddisk som används i en RAID-matris.
Principen för uppdatering på begäran | När en återställningsvolym använder den här principen kopieras data på huvudenheten till återställningsenheten när du begär det. Det är bara ändringar sedan den senaste uppdateringsprocessen som kopieras.
RAID-volym | En fast mängd utrymme för en RAID-matris och den visas som en fysisk hårddisk för operativsystemet. Varje RAID-volym skapas med en specifik RAID-nivå för att ge dataredundans eller för att förbättra datalagringsprestandan.
RAID-nivå | En definierad uppsättning med egenskaper som används på en RAID-volym och som fastställer hur data lagras och hanteras i syfte att förbättra läs/skriv-prestanda eller för att öka feltoleransen.
RAID 0 (striping) | Data i RAID-volymen skapar strips över matrisens medlemmar. Striping delar upp data i enheter och distribuerar enheterna över medlemmarna utan att skapa dataredundans. Läs/skriv-prestandan förbättras.
RAID 1 (spegling) | Data i RAID-volymen speglas över RAID-matrisens medlemmar. Spegling är den term som används för att beskriva huvudfunktionen för RAID 1, vilken är att skriva duplicerade data till varje medlem för att skapa dataredundans och öka feltoleransen.
RAID 5 (striping med paritet) | Data i RAID-volymen och paritet skapar strips över matrisens medlemmar. Paritetsinformation skrivs tillsammans med data i en roterande sekvens över medlemmarna i matrisen. Denna RAID-nivå är en standardkonfiguration för effektivitet, feltolerans och prestanda.
RAID 10 (striping och spegling) | Den RAID-nivå där information skapar strips över en matris med två diskar för bättre systemprestanda. Var och en av enheterna i matrisen har en spegling för feltolerans. RAID 10 tillhandahåller prestandafördelarna i RAID 0 och redundansen i RAID 1. För detta krävs emellertid minst fyra diskar.
Återställningsenhet | Hårddisken som är den utsedda målenheten i en återställningsvolym.
Återställningsvolym | En volym som använder Intel(R) Rapid Recover Technology.
Metadata | Metadata betyder "information om data". För RAID-volymer är metadata information om hur RAID-volymen lagrar användar- och systemfiler på en RAID-volym.
Flyttning | Processen att konvertera ett systems datalagringskonfiguration från en icke-RAID-konfiguration (direkt) till en RAID-konfiguration.
Flyttning på RAID-nivå | Processen att konvertera ett systems datalagringskonfiguration från en RAID-nivå till en annan. Se även tabell 3.
Reservhårddisk | En seriell ATA-hårddisk, som utsetts i RAID-programmet till den enhet som automatiskt ska användas som mål för ett automatiskt återskapande om en RAID-medlem, slutar fungera eller saknas. RAID-nivå 0 kan inte använda reservdiskar. RAID-nivåerna 1, 5 och 10 kan använda en eller flera reservdiskar.
Volyminitialisering | Processen för att initialisera paritet för RAID 5-volymer eller för att försäkra att varje block med data på speglingen är identiskt med motsvarande block med data på källhårddisken/-diskarna för RAID 1- och RAID 10-volymer.
Lagringsterminologi
RAID-styrenhet | RAID-styrenheten skapar och hanterar RAID-matriser och RAID-volymer för att förbättra läs/skriv-prestandan eller öka feltoleransen.
Seriell ATA-styrenhet | Den seriella ATA-styrenheten integreras i systemets I/O-styrenhetsnav. Denna styrenhet hanterar seriella ATA-enheter och fungerar som gränssnitt mot systemet.
AHCI | AHCI är en förkortning för Advanced Host Controller Interface. Det är en gränssnittsspecifikation som gör det möjligt för lagringsdrivrutinen att aktivera avancerade, seriella ATA-funktioner såsom Originalkommandokö, ursprunglig hot plug-enhet och energihantering.
Hot Plug | Den ej tillkännagivna borttagningen och isättningen av en seriell ATA-hårddiskenhet när systemet är på.
Originalkommandokö | Ett kommandoprotokoll i seriell ATA som gör det möjligt att ha flera kommandon inom en hårddisk samtidigt. Kommandonas ordningsföljd ändras dynamiskt i syfte att öka hårddiskens prestanda.
ATAPI-enhet | En masslagringsenhet med ett parallellt gränssnitt, exempelvis CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM och band.
Seriell ATA-hårddisk | En hårddisk med ett gränssnitt som överför data med ett seriellt protokoll för att kommunicera med den seriella ATA-styrenheten.
eSATA | en extern SATA-enhet.
Seriellt ATA-lagringsundersystem | All maskinvara och programvara i ett system som har att göra med datalagring på seriella ATA-hårddiskar.
Seriellt läge för ATA-överföring | Den hastighet med vilken den seriella ATA-styrenheten och den seriella ATA-hårddisken kommunicerar med varandra.
SMART-händelse | SMART är en förkortning för Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (teknik för självövervakning, analys och rapportering): en öppen standard för utveckling av hårddiskar och programsystem som automatiskt övervakar en hårddisk och rapporterar potentiella problem.
Skrivningscacheminnet på hårddisken | Ett cacheminne i en hårddisk som temporärt lagrar data innan dessa data kopieras för beständig lagring.
Cacheminne för tillbakaskrivning | Detta används endast med RAID 5. Funktionen för tillbakaskrivningscacheminne stöds av drivrutinen Intel Matrix Storage Manager för att förbättra läs/skriv-prestandan för en RAID 5-matris. I/O-förfrågningar från värden grupperas i färre förfrågningar och skrivs från cacheminnet till volymerna i definierade intervaller. Det går när som helst att aktivera eller inaktivera tillbakaskrivningscacheminne utan att du startar om datorn.
Länkenergihantering | Den seriella ATA-styrenhetens förmåga att placera den seriella ATA-enheten i ett lägre energiläge.
Asynkron meddelandefunktion | Gör det möjligt för en ATAPI-enhet att skicka meddelande till den seriella ATA-styrenheten om att enheten kräver uppmärksamhet.

# Varumärkesinformation

Intel(R) är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder.

* Andra märken och namn kan vara andras egendom.