Hjelp for Intel(R) Matrix Storage Manager

# Innføring for Intel(R) Matrix Storage Manager

## Oversikt

Intel(R) Matrix Storage Manager bedrer lagringsundersystemets ytelse og pålitelighet på systemer som bruker en av de følgende lagringskontrollene:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HHM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

Intel Matrix Storage Manager består av følgende komponenter:

- Intel Matrix Storage Manager Driver
- Intel(R) Matrix Storage Console
- Hendelsesovervåking
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

Matrix Storage Manager RAID option ROM er pakket separat og finnes ikke på systemer som ikke støtter RAID. Option ROM er normalt integrert i BIOS på hovedkortet for å konfigurere RAID-volum før operativsystemet starter opp.

Intel Matrix Storage Manager kan installeres på støttede stasjonære og portable maskiner (se Systemkrav). Kontrolleren avgjør hvilke funksjoner som vil være tilgjengelige i Intel Matrix Storage Console. Programvareinstallasjonen er helautomatisert for alle støttede brikkesett og operativsystemer.

## Desktop- og serverfunksjoner

På støttede desktopsystemer har Intel Matrix Storage Manager følgende funksjoner:

Matrix RAID | Opprette, styre og bruke inntil to uavhengige RAID-volum i et enkelt oppsett.
Flere tabeller | Opprette opp til tre uavhengige RAID-tabeller, hver med to harddisker, på en hvilken som helst av de seks serielle ATA-portene.
Multi-Disk RAID 0 | Opprette et RAID 0-volum som inneholder minst to harddisker og maksimalt fire harddisker.
RAID 1 | Opprette et RAID 1-volum som inneholder to harddisker.
RAID 5 | Stripe data og paritet over tre, fire, fem eller seks harddisker.
RAID 10 | Opprette en RAID 10-tabell med fordelene fra både RAID 0 og RAID 1. RAID 10 inneholder en RAID 0-tabell med to disker for å bedre ytelsene. Hver av diskene i RAID 0-tabellen speiles på en RAID 1-tabell.
RAID Spare | Merk én eller flere harddisker som destinasjon for automatiske gjenoppbygginger.
RAID nivåflytting | Flytte fra RAID 0, 1 og 10 til RAID 5.
RAID volumkontroll | Identifiser uoverensstemmelser eller dårlige data på et RAID 0, RAID 1, RAID 5 eller RAID 10-volum.
RAID volumkontroll og reparasjon | Identifiser og reparer uoverensstemmelser eller dårlige data på et RAID 0, RAID 1, RAID 5 eller RAID 10-volum.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Bruke avanserte serielle ATA-funksjoner som Native Command Queuing og Native Hot Plug.
Write-Back Cache | Grupperer flere I/O-anmodninger fra verten til færre anmodninger og skriver fra cachen til volumene i angitte intervaller. Denne RAID 5-funksjonen øker lese- og skriveventetiden til en tabell.
NTFS Security | Brukere må logge på med nødvendige rettigheter for å konfigurere eller endre RAID-volum.
NTFS Partition Expansion | Øker NTFS-partisjoner under flyttingen til en tabell med større disker.
64-bits operativsystemstøtte | Støtter visse 64-bits operativsystemer. Se på Systemkrav for mer detaljer.

## Mobile funksjoner

På støttede mobile kontrollere har Intel Matrix Storage Manager følgende funksjoner:

RAID 0 | Opprett et RAID 0-volum med to disker.
RAID 1 | Opprett et RAID 1-volum med to disker.
Matrix RAID | Lage, styre og bruke to uavhengige RAID-volum innen én enkel tabell.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Opprett et gjenopprettingsvolum med Intel(R) Rapid Recover Technology ved å kopiere data fra en hoveddisk til en gjenopprettingsdisk, enten kontinuerlig eller på forespørsel.
RAID volumkontroll | Identifiser uoverensstemmelser eller dårlige data på et RAID 0 eller RAID 1-volum.
RAID volumkontroll og reparasjon | Identifiser og reparer uoverensstemmelser eller dårlige data på et RAID 0 eller RAID 1-volum.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Muliggjør at lagringsdisketten aktiverer avanserte Serielle ATA-funksjoner slik som Native Command Queuing og Native Hot Plug.
Aggressive Link Power Management | Muliggjør at den Serielle ATA-kontrolleren setter den Serielle ATA-enheten ned til et lavere strømnivå.
Asynchronous Notification | Lar en ATAPI-enhet meddele den Serielle ATA-kontrolleren at enheten krever tilsyn.

Om du vil ha en komplett brukermanual, gå til http://support.intel.com/support/go/imsm/kb_r.htm.

# Systemkrav

Intel(R) Matrix Storage Manager krever følgende systemkomponenter:

- En Intel(R) mikroprosessor som støtter en av følgende I/O-kontrollere:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HHM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

- 128 MB fysisk minne
- Minst én Seriell ATA-harddisk
- System BIOS med Intel Matrix Storage Manager option ROM
- Ett av følgende Microsoft*-operativsystemer:

- Windows* Media Center Edition*
- Windows* XP* Home Edition
- Windows* XP Professional
- Windows* XP* Professional x64 Edition
- Windows* 2000 Advanced Server++
- Windows* Server 2003*
- Windows* Server 2003* Standard x64 Edition
- Windows* Server 2003* Enterprise x64 Edition

Merk: Disse operativsystemene er kan hende ikke tilgjengelig på alle språk.

Følgende operativsystem støttes ikke:

- Enhver versjon av følgende Microsoft-operativsystemer:

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT* 3,51
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT* 4.0
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows* 2000 Professional*

- Enhver versjon av følgende operativsystemer:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

++Støttes bare på Intel(R) 5000 Series Chipset-plattformer med en Intel(R) 631xESB I/O kontroller-hub eller med en Intel(R) 632xESB I/O kontroller-hub.

# Oversikt over RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) refererer til flere uavhengige harddisker som er satt sammen for å danne én stor, logisk tabell. Dersom ett eller flere RAID-volum lages på tabellen, gjenkjenner operativsystemet ikke mer de enkelte diskene, men identifiserer hvert volum som en singel, logisk harddisk. Hovedmålene for RAID er å bedre ytelse og pålitelighet i delsystemer for lagring og støtte feiltoleranse.

## Matrix RAID

Matrix RAID-funksjonen gir mulighet for ett eller to uavhengige RAID-volum på en enkel RAID-tabell. Tabellen må bestå av minst to til maksimalt seks Serielle ATA-harddisker, avhengig av RAID-nivået. Det første RAID-volumet okkuperer deler av volumet og lar det være igjen plass der et volum nummer to kan opprettes.

## Intel(R) Rapid Recover Technology

Denne teknologien benytter RAID 1-funksjonalitet (speiling) til å kopiere data fra en angitt hoveddisk til en angitt gjenopprettingsdisk. Hoveddisken og gjenopprettingsdisken må spenne over all den tilgjengelige harddiskplassen i en tabell, og bare ett gjenopprettingsvolum kan være tilstede i systemet. Du kan velge hvorvidt du ønsker at data fra hoveddisken skal kopieres til gjenopprettingsdisken kontinuerlig eller på forespørsel. Ved bruk av kontinuerlige oppdateringsregler, vil endinger i data på hoveddisken mens systemet ikke er forankret, automatisk bli kopiert til gjenopprettingsdisken når systemet forankres igjen. Ved bruk av regler om oppdatering på forespørsel, kan data på hoveddisken gjenopprettes til en tidligere tilstand ved å kopiere data fra gjenopprettingsdisken tilbake til hoveddisken.

- Fordeler: Mer kontroll over hvordan data kopieres mellom hoved- og gjenopprettingsdisker; raske volumoppdateringer (bare endringer på hoveddisken siden sist oppdatering kopieres til gjenopprettingsdisken); data på medlemsharddisken kan vises i Windows* Utforsker.
- Ulemper: Ingen økning i volumkapasitet.
- Applikasjoner: Kritisk databeskyttelse for mobile systemer; rask gjenoppretting av hoveddisken til en tidligere eller standard tilstand.

## RAID-nivåer

RAID-nivået definerer hvordan data formateres inne i det volumet som spenner over harddiskene i tabellen. Intel(R) Matrix Storage Manager støtter RAID-nivå 0 (striping), RAID-nivå 1 (speiling), RAID-nivå 5 (striping med paritet) og RAID-nivå 10 (striping og speiling). Ingen andre RAID-nivåer er for tiden støttet.

#### RAID 0 (Striping)

RAID-nivå 0 kombinerer ytterligere to eller flere harddisker, slik at alle data er delt inn i håndterlige blokker som kalles striper. Tabell 2 beskriver bruksscenariene for tillatte stripestørrelser. Stripene stripes over tabellmedlemmene som RAID 0-volumet befinner seg på. Denne metoden bedrer lese-/skriveytelsen, spesielt når det gjelder sekvensiell tilgang, ved at tilliggende data blir gjort tilgjengelige samtidig fra en eller flere harddisker. Men, data lagret i et RAID 0-volum er ikke redundante. Derfor – om én harddisk svikter, går alle dataene på volumet tapt. Nedenfor er en oversikt over RAID 0-karakteristikker:

- Fordel: Dramatisk økte lese- og skriveoverføringshastigheter.
- Ulempe: Ingen redundans (om en harddisk svikter, går alle dataene på volumet tapt).
- Applikasjoner: Brukes vanligvis for desktoppmaskiner og arbeidsstasjoner for å lagre høyytelses, ikke-kritisk data og programvare.

#### RAID 1 (Speiling)

RAID-nivå 1 kombinerer to harddisker, slik at alle dataene blir skrevet parallelt over tabellmedlemmene som RAID 1-volumet befinner seg på. Med andre ord, dataene blir speilet over harddiskene i RAID 1-volumet. Dette skaper sanntidsredundans av alle data på den første disken, også kalt et speil. RAID 1 brukes vanligvis i arbeidsstasjoner og servere hvor dataredundans er viktig. Nedenfor er en oversikt over RAID 1-karakteristikker:

- Fordeler: Total dataredundans, økt hastighet for leseoverføring.
- Ulemper: Ingen økning i volumkapasiteten, en liten reduksjon av skriveoverføringshastigheten.
- Applikasjoner: Brukes vanligvis i arbeidsstasjoner og servere for å lagre kritiske data.

#### RAID 5 (Striping med paritet)

RAID-nivå 5 kombinerer tre eller flere harddisker, slik at alle data er delt inn i håndterlige blokker som kalles striper. RAID 5 bruker paritet, som er en matematisk metode for å gjenskape tapte data til en enkel disk, noe som øker feiltoleransen. Dataene og pariteten stripes over tabellmedlemmene i roterende sekvens. På grunn av paritetsstripingen er det mulig å gjenoppbygge dataene etter å ha erstattet en feilet disk med en ny disk. Ekstraarbeidet med å beregne de manglende dataene vil redusere skriveytelsen til volumene mens data gjenoppbygges. RAID 5 yter bedre for mindre I/O-funksjoner enn større sekvensielle filer. Tabell 2 beskriver bruksscenariene for tillatte stripestørrelser. Nedenfor er en oversikt over RAID 5-karakteristikker:

- Fordeler: Effektiv, feiltolerant og god ytelse.
- Ulemper: Ekstratiden som trengs for å beregne og lagre pariteten reduserer skriveytelsen.
- Applikasjoner: Godt valg for fil- og applikasjonsservere; internett- og intranettservere.

#### RAID 10 (Striping og speiling)

RAID-nivå 10 bruker fire harddisker for å opprette en kombinasjon av RAID-nivåene 0 og 1. Dataene stripes over en todisktabell som danner en RAID 0-komponent. Hver av diskene i RAID 0-tabellen speiles av en disk i RAID 1-tabellen. Denne konfigurasjonen gir ytelsesfordelene til RAID 0 og redundansen fra RAID 1. Nedenfor er en oversikt over RAID 10-egenskaper:

- Fordeler: God ytelse og støtte for redundans
- Ulemper: Fire disker er nødvendig, noe som medfører økte kostnader
- Applikasjoner: Databaseservere som krever høy ytelse og feiltoleranse

#### Tabell 1: RAID-nivå i forhold til antall disker

RAID-nivå | Antall disker i tabellen | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
RAID 0 | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
RAID 0 | 3 eller 4 | NEI | JA | NEI | JA | JA | NEI
RAID 0 | 5 eller 6 | NEI | NEI | NEI | JA | NEI | NEI
RAID 1 | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
RAID 5 | 3 eller 4 | NEI | JA | NEI | JA | JA | NEI
RAID 5 | 5 eller 6 | NEI | NEI | NEI | JA | NEI | NEI
RAID 10 | 4 | NEI | JA | NEI | JA | JA | NEI

### Stripestørrelser

Tabell 2 beskriver bruksscenariene for typiske stripestørrelser.

#### Tabell 2: Brukerscenarier for tillatte stripestørrelser

Stripestørrelse | Beskrivelse | RAID-nivåer
--- | --- | ---
4 kB | Best for spesielle bruk-modeller som krever striper på 4 kB | RAID 0, 10
8 kB | Best for spesielle bruk-modeller som krever striper på 8 kB | RAID 0, 10
16 kB | Best for sekvensielle overføringer | RAID 0, 5, 10
32 kB | God for sekvensielle overføringer | RAID 0, 5, 10
64 kB | God generell stripestørrelse for universalformål (standard for RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 kB | Beste ytelse for de fleste desktopmaskiner og arbeidsstasjoner (standard for RAID 0) | RAID 0, 5

# Intel(R) Matrix Storage Manager-driver

Driveren Intel(R) Matrix Storage Manager er sertifisert hos Windows Hardware Quality Labs (WHQL) og er spesielt utformet for å forbedre ytelse og pålitelighet i lagringssystemer. Driveren er installert som en del av programvaren Intel Matrix Storage Manager.

Straks den er installert, spørres driveren av de andre komponentene etter Intel Matrix Storage Manager for å styre lagringsundersystemet. Spørringen skaffer til veie detaljert informasjon om Seriell-ATA-Kontroller, Serielle ATA-enhet og RAID samt deres status. Informasjonen vises så i Intel (R) Matrix Storage Console.

# Intel(R) Matrix Storage Console

## Generelle funksjoner

Når du åpner Intel(R) Matrix Storage Console, kommer hoveddialogboksen frem, og den gir enhetsinformasjon i to ruter basert på den valgte visningen. De støttede visningene er Basis eller Avansert:

Basis modus | Viser status for harddiskene og en illustrasjon av det aktuelle RAID-volumet. Du kan endre til Avansert-modus ved å klikke på ’Veksle til Avansert-modus-visning’-knappen hvis den finnes, eller ved å velge Avansert-modus fra Vis-menyen.
Avansert modus | Viser en kombinasjon av logiske og fysiske visninger av harddiskene og eventuelle støttede RAID-volum som eventuelt finnes. Den logiske visningen viser detaljer om RAID-tabellene og -volumene. Den fysiske visningen gir detaljer om harddiskene og hvordan de er koblet til hverandre.

Visningen oppdateres automatisk hver gang konfigurasjonen av en Seriell ATA-enhet eller et RAID-volum endres. Visningen kan oppdateres manuelt ved å velge ’Oppdater’ fra ’Vis’-menyen eller ved å trykke på F5.

#### Figur 1: Basisvisning

MERK: Dette viser et typisk RAID-system. Du kan hende ser en annen visning avhengig av hvilken disk operativsystemet er installert på og hvor mange RAID-volum som finnes. Hvis et system ikke har noen RAID-volum, vil status for harddiskene bli vist.

#### Figur 2: Avansert visning

MERK: Dette viser er typisk RAID-system med fire harddisker. Du kan hende ser en annen visning avhengig av hvilken disk operativsystemet er installert på og hvor mange RAID-volum som finnes. Hvis et system ikke har noen RAID-volum, vil status for harddiskene bli vist.

Ruten til venstre, som kalles enhetsruten, viser de logiske og fysiske visningene som utgjør det Serielle ATA-lagringsdelsystemet. Disse enhetene omfatter den Serielle ATA-kontrolleren, eventuelle støttede Serielle ATA-harddisker og eventuelle støttede RAID-volum som finnes i systemet.

Velg en enhet, og enhetsinformasjonen vil bli vist i ruten til høyre, som kalles Informasjonsruten. Figuren foran viser et eksempel på visningen Avansert-modus med fire harddisker til stede. Det finnes to volum, MyRAID5 og MyRAID10, som deler en enkelt tabell. Dette er et eksempel på en RAID-konfigurasjon som bruker Matrix RAID.

## Rapporter og hjelp

#### Systemrapport

Når denne angis fra "Vis"-menyen, viser systemrapporten systemdetaljer som prosessortype, operativsystem og enhetene i lagringsundersystemet. Rapporten beskriver også RAID-tabellene og RAID-volumene, samt fysiske detaljer som beskriver de aktuelle harddiskene. Systemrapporten kan skrives ut eller lagres ved å klikke på den rette knappen på dialogboksen. Det er ofte nyttig å skrive ut systemrapporten før du anmoder om teknisk støtte.

#### Støtte

Når denne angis fra "Hjelp"-menyen, viser støttedialogboksen linker til webområder som gir produktoppdateringer, brukerstøtte, dokumentasjon og annen produktinformasjon. Som standard peker linkene til Intels støttesider, men de kan tilpasses av systemprodusenten. Intel anbefaler at du bruker ressurser på kundestøttesiden for eventuell teknisk støtte og produktoppdateringsinformasjon. Du kan også kontakte systemprodusenten direkte.

#### Om

Når det velges fra menyen ”Hjelp”, viser Om-dialogboksen produktbanneret for Intel Matrix Storage Manager, og denne inneholder det aktuelt installerte versjonsnummeret.

## Enhetsinformasjon

Dette informasjonsvinduet viser informasjon for den valgte enheten. Parametrene for hver enhetstype er listet opp i tabellene nedenfor. Hvis en parameter ikke gjelder for den enheten du valgte, vises den ikke.

### Tabellinformasjon (Bare RAID-modus)

Parameter | Verdi
--- | ---
Status | Ingen aktive flyttinger: Det foretas ingen flytting eller gjenoppbygging.
Gjenoppbygging: Ett eller flere RAID-volum gjenoppbygges.
Legger til harddisker: Intel Matrix Storage Manager-driveren legger til ett eller flere medlemmer og flytter data inn i tabellen.
Erstatter harddisker: Ett eller flere RAID-volum gjenoppbygges på en reserveharddisk som følge av en SMART-hendelse på en harddisk i det volumet.
Initialiserer: RAID 5 volumparitet initialiseres, eller data på et RAID-volum kontrolleres eller kontrolleres og repareres.
Harddiskhurtigbuffer for skriving aktivert | Rapporterer om hvorvidt Write Cache er aktivert for alle harddiskene i tabellen.
Størrelse | Rapporterer kapasiteten for tabellen i gigabytes.
Ledig plass | Rapporterer mengden av plass i tabellen som ikke brukes av et RAID-volum. Fri plass kan brukes for å lage et nytt RAID-volum.
Antall harddisker | Rapporterer antallet harddisker som er en del av tabellen.
Harddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Rapporterer om produsenten og modellnummeret for hver harddisk som er et medlem av tabellen.
Antall volum | Rapporterer antallet RAID-volum i tabellen. Dersom volumantallet er likt 1, og det er fri plass tilgjengelig, kan et nytt RAID-volum lages i tabellen.
Volummedlem [1, 2] | Forteller om navnet på hvert RAID-volum i tabellen.

### Voluminformasjon (Bare RAID-modus)

Parameter | Verdi
--- | ---
RAID volumstatus | Normal: Volumdata er fullt ut tilgjengelig
Feilet: For RAID 0-volum mangler det, eller er det feil ved, ett eller flere medlemmer. For RAID 1-volum feilet begge medlemmene. For volumene RAID 5 eller RAID 10 mangler eller feilet to eller flere medlemmer. MERK: Under visse forhold kan det være at et RAID 10-volum blir rapportert som degradert selv om to medlemmer er borte eller har feilet.
Degradert: Kun volumene RAID 1, RAID 5 og RAID 10 kan ha denne tilstanden. Dette angir at et medlem har feilet eller savnes.
SMART-hendelse: En harddisk har overskredet nivået for feil som kan rettes opp og rapporterte en SMART-hendelse.
Gjenoppbygging: Kun volumene RAID 0, RAID 5 og RAID 10 kan ha denne tilstanden. Dette angir at data kopieres til et speil eller en ekstradisk, og at dataredundans gjenopprettes.
Flytter: Indikerer at data flyttes til en annen disk og at et RAID-volum opprettes.
Kontrollerer: Indikerer at data på RAID-volumet blir kontrollert.
Volumgjenopprettingsstatus | Oppdatert: Bare gjenopprettingsvolumer angitt med kontinuerlige oppdateringsregler kan ha denne tilstanden. Data på gjenopprettingsdisken samsvarer med data på hoveddisken.
Trenger oppdatering: Bare gjenopprettingsvolumer angitt med oppdateringsregler på forespørsel kan ha denne tilstanden. Data på gjenopprettingsdisken samsvarer ikke med data på hoveddisken.
Volumoppdatering pågår: Data på hoveddisken kopieres til gjenopprettingsdisken. Bare endinger siden sist oppdateringsprosess kopieres.
Gjenoppretting pågår: Data på gjenopprettingsdisken overskriver alle data på hoveddisken.
Skrivebeskyttet hoveddisk: Du har angitt valget for å aksessere hoveddiskens filer i Windows* Utforsker, noe som gjør disken skrivebeskyttet.
Skrivebeskyttet gjenopprettingsdisk: Du har angitt valget for å aksessere gjenopprettingsdiskens filer i Windows* Utforsker, noe som gjør disken skrivebeskyttet.
Hoveddisk mangler: Hoveddisken som ble benyttet for å opprette gjenopprettingsvolumet blir ikke funnet lenger.
Gjenopprettingsdisk mangler: Gjenopprettingsdisken som ble benyttet for å opprette gjenopprettingsvolumet blir ikke funnet lenger.
Kontrollfeil | Rapporterer antallet uoverensstemmelser som ble funnet under kontrollen av RAID-volumdata. Dette er bare aktuelt under kontrollprosessen eller under kontroll- og reparasjonsprosessen.
Blokker med mediefeil | Rapporterer antallet blokker med mediefeil som ble funnet under kontrollen av RAID-volumdata. Dette er bare aktuelt under kontrollprosessen eller under kontroll- og reparasjonsprosessen.
Systemvolum | Rapporterer om volumet inneholder beskyttede operativsystemfiler eller ikke.
Volumets skrivebufferfunksjon aktivert | Rapporterer om skrivebufferfunksjonen er aktivert for volumet eller ikke. Dette gjelder kun for RAID 5-volum.
RAID-nivå | Rapporterer det RAID-nivået som brukes for volumet.
Stripestørrelse | Rapporterer størrelsen på hver logisk nærliggende datablokk i volumet for volumene RAID 0, RAID 5 og RAID 10. Stripstørrelsen er angitt i kilobytes.
Størrelse | Rapporterer den totale kapasiteten for volumet i gigabytes.
Antall harddisker | Rapporterer antall harddisker som volumet spenner over.
Harddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | For RAID 0, RAID 1, RAID 5 og RAID 10-volumer rapporteres produsenten og modellnummer for hver av harddiskene som brukes av volumet.
Hovedharddisk | For gjenopprettingsvolumer rapporteres produsenten og modellnummeret på hoveddisken.
Gjenopprettingsharddisk | For gjenopprettingsvolumer rapporteres produsenten og modellnummeret på gjenopprettingsdisken.
Overordnet tabell | Rapporterer navnet på tabellen som inneholder dette volumet.

### Informasjon om RAID-harddisk (Bare RAID-modus)

Parameter | Verdi
--- | ---
Bruk | Tabellmedlem:Harddisken er gruppert sammen med andre disker for å danne en disktabell som inneholder RAID-volum. RAID-volumene kan være eksponert overfor operativsystemene; men de enkelte diskene er ikke det.
Tabellmedlem (hoveddisk): Harddisken er kildedisken for gjenopprettingsvolumet.
Tabellmedlem (gjenopprettingsdisk): Harddisken er måldisken for gjenopprettingsvolumet.
Ikke-RAID-harddisk:Harddisken inneholder ingen RAID-metadata, og er både synlig og tilgjengelig for å brukes av operativsystemet.
Ingen:Harddisken inneholder metadata som hindrer den fra å eksponeres overfor operativsystemet, men harddisken er ikke tabellmedlem.
Status | Normal: Harddisken er til stede og fungerer som forventet.
Feil oppstod: Harddisken har overskredet sin gjenopprettbare feilterskel. Dette vil bli vist i brukergrensesnittet i Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hendelse: Harddisken har overskredet grensen for feil som kan gjenopprettes, og det er risiko for at den kan feile.
Manglende: Harddisken finnes ikke.
Inkompatibel versjon:Harddisken inneholder RAID-metadata som rapporter en versjon som ikke er kompatibel med gjeldende versjon av RAID-programvaren.
Feilet: Angir den samme tilstanden som "Feil oppstod". Dette vil bli vist i Intel Matrix Storage Console.
Enhetsport | Rapporterer porten som harddisken er koblet til på Seriell ATA-kontroller.
Aktuell Seriell ATA overføringsmodus | Rapporterer den Serielle ATA-overføringsmodusen mellom den Serielle ATA-kontrolleren og den Serielle ATA-harddisken. De normale verdiene for denne parameteren er: Generasjon 1: 150 Mbyte/s Generasjon 2: 300 Mbyte/s
Modell | Rapporterer modellnummeret for harddisken.
Serienummer | Rapporterer produsentens serienummer for harddisken.
Fastvare | Forteller om versjonen på fastvaren inne i harddisken.
[Native Command Queuing] Opprinnelig kommandokødanning støttet | Rapporterer om hvorvidt harddisken støtter Native Command Queuing.
Harddiskhurtigbuffer for skriving aktivert | Rapporterer om skrivebufferfunksjonen er aktivert for harddisken eller ikke.
Antall volum | Rapporterer antallet volum i tabellen.
Volummedlem [1, 2] | Rapporterer navnet for hvert av volumene som harddisken er et medlem av.
Overordnet tabell | Forteller om navnet på RAID-tabellen harddisken er et medlem av.

### Informasjon om ikke-RAID-harddisk (Bare RAID-modus)

Parameter | Verdi
--- | ---
Bruk | Ikke-RAID-harddisk: Denne harddisken brukes ikke i en RAID-tabell eller i et RAID-volum. Denne harddisken kan brukes som en RAID-reserve eller som en datalagringsenhet.
Reserve: Denne harddisken er merket som destinasjonsdisk for autogjenoppbygginger.
Ukjent harddiskbruk: Bruken av denne harddisken kan ikke fastslås. Dette kan skyldes en inkompatibilitet mellom denne programvareversjonen og harddiskkonfigurasjonen.
Status | Normal: Harddisken er til stede og fungerer som forventet.
Feil oppstod: Harddisken har overskredet sin gjenopprettbare feilterskel. Dette vil bli vist i brukergrensesnittet i Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hendelse: Harddisken har overskredet grensen for feil som kan gjenopprettes, og det er risiko for at den kan feile.
Feilet: Angir den samme tilstanden som "Feil oppstod". Dette vil bli vist i Intel Matrix Storage Console.
Enhetsport | Rapporterer porten som harddisken er koblet til på Seriell ATA-kontroller.
Aktuell Seriell ATA overføringsmodus | Rapporterer den Serielle ATA-overføringsmodusen mellom den Serielle ATA-kontrolleren og den Serielle ATA-harddisken. De normale verdiene for denne parameteren er: Generasjon 1: 150 Mbyte/s Generasjon 2: 300 Mbyte/s
Modell | Rapporterer modellnummeret for harddisken.
Serienummer | Rapporterer produsentens serienummer for harddisken.
Fastvare | Forteller om versjonen på fastvaren inne i harddisken.
[Native Command Queuing] Opprinnelig kommandokødanning støttet | Rapporterer om hvorvidt harddisken støtter Native Command Queuing.
Systemharddisk | Rapporterer om harddisken inneholder beskyttede operativsystemfiler eller ikke.
Størrelse | Rapporterer den samlede kapasiteten i gigabytes for harddisken.

### Informasjon om seriell ATA-harddisk (Bare AHCI-modus eller mobil)

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Status | Normal: Harddisken er til stede og fungerer som forventet.
Feil oppstod: Harddisken har overskredet sin gjenopprettbare feilterskel. Dette vil bli vist i brukergrensesnittet i Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hendelse: Harddisken har overskredet grensen for feil som kan gjenopprettes, og det er risiko for at den kan feile.
Feilet: Angir den samme tilstanden som "Feil oppstod". Dette vil bli vist i Intel Matrix Storage Console.
Enhetsport | Rapporterer porten som harddisken er koblet til på Seriell ATA-kontroller.
Aktuell Seriell ATA overføringsmodus | Rapporterer den Serielle ATA-overføringsmodusen mellom den Serielle ATA-kontrolleren og den Serielle ATA-harddisken. De normale verdiene for denne parameteren er: Generasjon 1: 150 Mbyte/s Generasjon 2: 300 Mbyte/s
Modell | Rapporterer modellnummeret for harddisken.
Serienummer | Rapporterer produsentens serienummer for harddisken.
Fastvare | Forteller om versjonen på fastvaren inne i harddisken.
[Native Command Queuing] Opprinnelig kommandokødanning støttet | Rapporterer om hvorvidt harddisken støtter Native Command Queuing.
Størrelse | Rapporterer den samlede kapasiteten i gigabytes for harddisken.

## Håndtering av lagringsdelsystem

Intel(R) Matrix Storage Console kan vises under to moduser: Basismodus og Avansert modus. Basis-modusen er en enkel visning som viser enhetsinformasjon i form av statusmeldinger og illustrasjoner. I en unormal situasjon, som når en harddisk mangler eller har feilet, har "Detalj"-vinduet en knapp som vil åpne Avansert modus-vinduet for å håndtere problemet. Avansert modus gir tilgang til ytterligere alternativer for lagringsundersystemet for mer avanserte sluttbrukere. Resten av denne seksjonen beskriver alle tilgjengelige alternativer i avansert modus.

### Opprette volum

For å opprette et nytt RAID eller gjenopprettingsvolum, velg en av alternativene i "Handling"-menyen i avansert modus. Dette vil starte en veiviser som vil guide deg gjennom prosessen med å opprette et volum. En oversikt over volumopprettingsmetodene står under.

> > Advarsel! Opprettelsen av et RAID-volum sletter ALLE data på valgte harddisker, opprettelsen av et RAID-volum fra en eksisterende harddisk sletter data på ALLE medlemsharddisker unntatt kildedisken, og opprettelsen av et gjenopprettingsvolum sletter data på den valgte gjenopprettingsdisken. Ta sikkerhetskopi av alle viktige data før du oppretter et volum.

> > Merknad om SMART-hendelse: Du kan ikke lage et RAID-volum dersom en eller flere serielle ATA-harddisker du har valgt for RAID-volumet, har rapportert om en SMART-hendelse. Hvis du tror at SMART-hendelsen ikke hindrer normal bruk av harddisken, kan du høyreklikke harddisken og velge harddisken som viser SMART-hendelsen og velge "Tilbakestill SMART-hendelse". Deretter kan du opprette et RAID-volum ved hjelp av denne disken. Dette anbefales ikke med mindre du forstår grunnen til SMART-hendelsen.

- Opprette et gjenopprettingsvolum: Bruk dette opprettelsesalternativet for å opprette et volum ved bruk av Intel(R) Rapid Recover Technology. Denne teknologien kopierer data fra en hoveddisk til en gjenopprettingsdisk, enten kontinuerlig eller på forespørsel. Hoveddisken og gjenopprettingsdisken må spenne over all den tilgjengelige harddiskplassen i en tabell, og bare ett gjenopprettingsvolum kan være tilstede i systemet.
- Opprette et RAID-volum:Bruk dette opprettelsesalternativet for å opprette et RAID-volum, og du ikke ønsker å bevare data på en eksisterende disk. To eller flere harddisker kan brukes til volumet, avhengig av hvilket RAID-nivå du velger. Matrix RAID-funksjonen gjør det mulig å opprette to volum innenfor en tabell. For å gjøre dette, velg en kapasitet som er mindre enn den totale kapasiteten for tabellen. Dette vil skape tom tabellplass for det andre RAID-volumet. Det andre volumet vil automatisk okkupere den resterende plassen på tabellen. Intel Matrix Storage Console oppretter kun RAID-volumet. Det volumet som kommer er ikke partisjonert og formatert. Bruk Windows* Diskbehandling for å partisjonere og formatere det nye RAID-volumet.
- Opprette et RAID-volum fra en eksisterende harddisk: Bruk dette opprettelsesalternativet når du ønsker å bevare data på en eksisterende harddisk og kopiere den dataen til en eller flere tilleggsharddisker. Denne opprettelsesmetoden, som kalles flytting, kan ta noen timer avhengig av harddiskkapasiteten og systemets arbeidsmengde. Når du har fullført veiviseren Opprette RAID-volum fra eksisterende harddisk, vil en dialogboks vise flyttingsprogresjonen. For å åpne dialogen på nytt på et hvilket som helst punkt under flyttingen, skal du høyreklikke på flyttingsvolum i Intel Matrix Storage Console og velge ’Vis flyttingsprogresjon’. Kun én flyttingsprosess kan finne sted om gangen. Hvis du vil konvertere mer enn én datadisk til et RAID-volum, må du konvertere dem en om gangen. Tabellen under lister flyttinger som støttes basert på lagringskontrolleren i ditt system.

#### Tabell 3: Støttede dataflyttinger

| Lagringskontroller
Fra dette RAID-nivået | Til dette RAID-nivået | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
Singel harddisk | 2-diskers RAID 0 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
Singel harddisk | 3- eller 4-diskers RAID 0 | NEI | JA | NEI | JA | JA | NEI
Singel harddisk | 5- eller 6-diskers RAID 0 | NEI | NEI | NEI | JA | NEI | NEI
Singel harddisk | 2-diskers RAID 1 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
Singel harddisk | 4-diskers RAID 10 | NEI | JA | NEI | JA | JA | NEI
Singel harddisk | 3- eller 4-diskers RAID 5 | NEI | JA | NEI | JA | JA | NEI
Singel harddisk | 5- eller 6-diskers RAID 5 | NEI | NEI | NEI | JA | NEI | NEI
2-diskers RAID 1 | 3- eller 4-diskers RAID 5 | NEI | JA | NEI | JA | JA | NEI
2-diskers RAID 1 | 5- eller 6-diskers RAID 5 | NEI | NEI | NEI | JA | NEI | NEI
2-diskers RAID 0 | 3- eller 4-diskers RAID 5 | NEI | JA | NEI | JA | JA | NEI
2-diskers RAID 0 | 5- eller 6-diskers RAID 5 | NEI | NEI | NEI | JA | NEI | NEI
3-diskers RAID 0 | 4-diskers RAID 5 | NEI | JA | NEI | JA | JA | NEI
3-diskers RAID 0 | 5- eller 6-diskers RAID 5 | NEI | NEI | NEI | JA | NEI | NEI
4-diskers RAID 0 | 5- eller 6-diskers RAID 5 | NEI | NEI | NEI | JA | NEI | NEI
4-diskers RAID 10 | 4-diskers RAID 5 | NEI | JA | NEI | JA | JA | NEI
4-diskers RAID 10 | 5- eller 6-diskers RAID 5 | NEI | NEI | NEI | JA | NEI | NEI

### RAID-volumbehandling

Når du har opprettet et RAID-volum vil det bli vist i enhetsruten, og du vil kunne aksessere følgende volumbehandlingsalternativene ved å høyreklikke på navnet:

- Slett volum: Dette alternativet lar deg sette et RAID-volum og tilbakestille medlemsharddiskene til ikke-RAID-disker. Advarsel! sletting av et RAID 0, RAID 5 eller RAID 10-volum sletter alle data på alle medlemsharddiskene. Sikkerhetskopier alle viktige data før du sletter et RAID-volum.
- Endre volum: Dette alternativet lar deg endre navnet på et RAID-volum og utføre en RAID-nivåflytting (dvs. flytte fra et RAID 0, 1 eller 10-volum til et RAID 5-volum).
- Konverter til gjenopprettingsvolum: Dette alternativet er bare tilgjengelig for RAID 1-volumer som spenner over 100% av harddiskplassen i en tabell. Når RAID 1-volumet er konvertert, vil det ta i bruk Intel(R) Rapid Recover Technology.
- Bekrefte et RAID-volum: Dette alternativer bekrefter dataene på et RAID-volum. Når kontrollprosessen er fullført, vil du se en dialogboks som viser antallet kontrollfeil og blokker med mediefeil som ble funnet.
- Bekrefte og reparere et RAID-volum: Dette alternativer bekrefter og reparerer dataene på et RAID-volum. Når kontroll- og reparasjonsprosessen er fullført, vil du se en dialogboks som viser antallet kontrollfeil som ble funnet og reparert, og antallet blokker med mediefeil som ble tildelt på nytt.
- Aktivere eller deaktivere volumtibakeskrivingsbufferen: Denne funksjonen gjelder bare RAID 5. Volumetilbakeskriverbufferen blir automatisk aktivert eller deaktivert hvis en Uninterruptible Power Supply (UPS) brukes. Når det finner sted en overgang fra vekselstrøm til likestrøm, noe som skjer hvis vekselstrømmen stanser eller kobles fra, vil tilbakeskrivingsbufferen bli renset og deaktivert. Når det finner sted en overgang fra likestrøm til vekselstrøm, noe som skjer hvis vekselstrømmen gjenopprettes, vil tilbakeskrivingsbufferen bli reaktivert. Mens volumtilbakeskrivingsbufferen er aktivert, kan flere skriveanmodninger kombineres. Skriving av data fra bufferen til RAID 5-volumet er mer effektivt. Volumtilbakeskrivningsbufferen kan aktiveres eller deaktiveres når som helst uten at det er nødvendig å starte datamaskinen på nytt.
- Vis flyttingsprogresjonen: Dette alternativet er bare tilgjengelig når en flytting er i gang. Når du angir dette alternativet vises en dialogboks som rapporterer at flyttingsprogresjonen er ‘% fullført’.
- Gjenopprett volum: Dette alternativet gjenoppretter et volum etter at harddisken som forårsaket feilen har blitt fjernet fysisk, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:
  - Harddisken eller -diskene som opprinnelig var en del av det RAID-volumet som feilet, er blitt reinstallert.
  - Dataene på harddisken ikke ble aksessert mens harddisken var fjernet fra systemet
  Når du angir dette alternativet vises dialogboksen Intel Matrix Storage Console. Klikk på OK for å fortsette. Etter at gjenopprettingen er gjort, vil volumstatus bli angitt som ‘Normal’.

### Gjenopprettingsvolumbehandling

Når du har opprettet et RAID-volum vil det bli vist i enhetsruten, og du vil kunne aksessere følgende volumbehandlingsalternativer ved å høyreklikke på navnet:

- Slett volum: Dette alternativet lar deg slette gjenopprettingsvolumet og tilbakestille hoved- og gjenopprettingsdiskene til ikke-RAID-disker.
- Endre volum: Dette alternativer lar deg gjøre følgende endringer på gjenopprettingsvolumet: endre volumnavn, bytte hoved- og klonedisker og endre oppdateringsregler.
- Deaktivere kontinuerlig oppdatering:Ved å angi dette alternativet vil oppdateringreglene endres til på forespørsel. Du må da anmode om oppdateringer manuelt, ved å høyreklikke på volumet og velge 'Oppdater volum'.
- Oppdater volum: Dette alternativet er bare tilgjengelig når volumet er angitt å ha oppdateringsregler på forespørsel. Ved å angi dette alternativet kopieres data fra hoveddisken til gjenopprettingsdisken. Bare endinger siden sist oppdateringsprosess kopieres.
- Vis volumoppdateringsprogresjon:Dette alternativet er bare tilgjengelig når et nytt gjenopprettingsvolum opprettes eller når du velger 'Oppdater volum' i oppdateringsreglene på forespørsel.
- Avbryt volumoppdateringsprogresjon:Dette alternativet er bare tilgjengelig når et nytt gjenopprettingsvolum opprettes eller når du velger 'Oppdater volum' i oppdateringsreglene på forespørsel.
- Gjenopprett data til hoveddisken: Dette alternativet er bare tilgjengelig etter at du har startet systemet på nytt fra gjenopprettingdisken ved hjelp av brukergrensesnittet Intel Matrix Storage Manager option ROM. Ved å angi dette alternativet vil alle data på hoveddisken overskrives av data fra gjenopprettingsdisken.
- Avbryt gjenopprettingsprosess: Dette alternativet er bare tilgjengelig når en gjenoppretting til hoveddisken er i gang.
- Aksesser hoved- eller gjenopprettingsdiskfiler: Dette alternativet lar deg vise filer på gjenopprettings- eller hoveddisken ved bruk av Windows* Utforsker, men deaktiverer kontinuerlig oppdatering av gjenopprettingsvolumet. Når du er ferdig med å vise filene, høyreklikk på volumet og velg alternativet for å skjule hoved- eller gjenopprettingsdiskfiler for å aktivere volumoppdateringer.
- Skjul hoved- eller gjenopprettingsdiskfiler: Dette alternativet er bare tilgjengelig etter at du angir alternativet å aksessere hoved- eller gjenopprettingsdiskfiler i Windows* Utforsker. Det å angi dette alternativet gjør hoveddisken skrivbar og aktiverer volumoppdateringer.
- Konverter til RAID-volum: Dette alternativer lar deg konvertere et gjenopprettingsvolum til et RAID 1-volum.

### Andre behandlingsalternativer

- Skanne på nytt etter Plug and Play-enheter: Dette alternativet er tilgjengelig fra menyen 'Handlinger' og oppdager harddisker som er lagt til eller fjernet. Etter at skanningen er ferdig, vil Avansert-modus vise den oppdaterte informasjonen. Denne handlingen er den samme som å velge ’Skann etter maskinvareendringer’ i Windows Enhetsbehandler.
- Merk en ikke-RAID-harddisk som reserve: Advarsel: når en harddisk merkes som en reserve, slettes alle dataene på den disken permanent. Sikkerhetskopier alle viktige data før du merker en disk som reserve. Denne funksjonen merker harddisker som destinasjonsdisker for automatiske gjenoppbygginger. For å merke en harddisk som en reserve klikker du på en av harddiskene som er listet opp i listen over Ikke-RAID-harddisker i enhetsruten, og velger 'Merk som reserve'.
- Tilbakestill en reserveharddisk til ikke-RAID: Kun ikke-RAID-harddisker som allerede er merket som en reserve kan tilbakestilles. Høyreklikk på reserveharddisken i listen over ikke-RAID-harddisker i enhetsruten, og velg ’Tilbakestill harddisk til ikke-RAID’ i menyen som vises. Denne disken, som var et medlem av en RAID-tabell, vil bli en ikke-RAID-disk.
- Aktiver eller deaktiver harddiskskriverbuffer: Harddiskskrivebuffer er en ytelsesøkende egenskap som støttes av enkelte harddisker. Aktivering av skrivebufferen øker ytelsen ved midlertidig å lagre data før de skrives på harddisken. Ulempen ved å aktivere skrivebufferen er at de bufferlagrede dataene kan gå tapt hvis systemet mister strømmen. For å aktivere eller deaktivere skrivebufferen, høyreklikk på RAID-tabellen, og velg Aktivere eller Deaktivere Hard Drive Write Cache (harddiskskrivebuffer). Start datamaskinen på nytt for å gjøre bruk av endringene.

# Gjenopprett data til hoveddisken

Emnene i denne seksjonen gjelder bare gjenopprettingsvolumer. De forklarer hvordan man kopierer data fra gjenopprettingsdisken til hoveddisken, grunnet en feilet, skadet eller mistet hoveddisk, eller hvordan man setter hoveddisken tilbake til en tidligere tilstand.

## Erstatte en hoveddisk

Det er nødvendig med en gjenoppretting til hoveddisk hvis hoveddisken feiler eller fjernes fra systemet og går tapt.

1. Slå av systemet og sett inn en ny hoveddisk
2. Slå på strømmen til systemet. Under systemoppstarten, trykk `Ctrl-I` for å åpne brukergrensesnittet Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM.
3. I '`MAIN MENU`' [Hovedmeny]velg '`Recovery Volume Options`'[Volumgjenopprettingsalternativer].
4. I menyen 'Recovery Volume Options'[Volumgjenopprettingsalternativer] velg alternativ 1 for å '`Boot from Recovery Drive`'[Starte fra gjenopprettingsdisken].
5. Start systemet på nytt.
6. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel(R) Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel Matrix Storage Manager.
7. Fra menyen ’Vis’ velges ’Avansert modus’ for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
8. Høyreklikk på hoveddisken og velg 'Gjenoppbygg denne harddisken'. Du kan også høyreklikke den nye hoveddisken og velge 'Merk som reserve' for å starte gjenoppbyggingsprosessen automatisk. Volumstatusen vil vise ‘Gjenoppbygging: % fullført’.
9. Etter at gjenoppbyggingsprosessen er ferdig, høyreklikk på gjenopprettingsvolumet og velg 'Endre volum' for å bytte gjenopprettings- og hoveddisken. Du kan også starte systemet på nytt og bruke Intel Matrix Storage option ROM for å starte på nytt fra hoveddisken.

## Sett hoveddiskdata tilbake til en tidligere tilstand

Hvis gjenopprettingsvolumet er satt til "på forespørsel" som oppdateringregel, kan du sette hoveddiskdataene tilbake til tilstanden de hadde på slutten av forrige volumoppdateringsprosess. Dette er spesielt nyttig hvis det oppdages et virus på hoveddisken eller gjester benytter systemet ditt.

1. Start systemet på nytt. Under systemoppstarten, trykk `Ctrl-I` for å åpne brukergrensesnittet Intel Matrix Storage Manager option ROM.
2. I '`MAIN MENU`' [Hovedmeny]velg '`Recovery Volume Options`'[Volumgjenopprettingsalternativer].
3. I menyen 'Recovery Volume Options'[Volumgjenopprettingsalternativer] velg alternativ 1 for å '`Boot from Recovery Drive`'[Starte fra gjenopprettingsdisken].
4. Start systemet på nytt.
5. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel(R) Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel Matrix Storage Manager.
6. Fra menyen ’Vis’ velges ’Avansert modus’ for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
7. Høyreklikk på gjenopprettingsvolumet i enhetsruten og velg 'Gjenopprett data til hoveddisk'. Volumstatusen vil vise 'Gjenoppretting til hoveddisken pågår: % fullført’.
8. Etter at gjenopprettingsprosessen er ferdig, høyreklikk på gjenopprettingsvolumet og velg 'Endre volum' for å bytte gjenopprettings- og hoveddisken. Du kan også starte systemet på nytt og bruke Intel Matrix Storage option ROM for å starte på nytt fra hoveddisken.

# RAID-volumgjenoppretting

Instruksjonene i denne seksjonen gjelder bare RAID-volumer. Hvis et RAID-volum rapportere som degradert eller feilet av Intel(R) Matrix Storage Manager, kan det være mulig å gjenopprette volumet. Dersom restaurering ikke er mulig, må du lage RAID-volumet på nytt og gjenopprette data manuelt fra en kopi. Se på seksjonen nedenfor som korresponderer med det rapporterte RAID-problemet for å gjenopprette RAID-konfigurasjonen.

## Feilet RAID 0-volum

Et RAID 0-volum rapporteres som feilet når et av medlemmene svikter eller er frakoblet. Når et av disse scenariene inntreffer, er ikke RAID 0-volumet og dets data lenger tilgjengelig. RAID 0-volumet kan gjenopprettes hvis et medlem er koblet fra, men kan ikke gjenopprettes hvis et medlem har feilet.

### Manglende medlem

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 0-volumet som '`Normal`'.
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel(R) Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra Vis-menyen velges ’Avansert modus’ for å se en detaljert visning av enhetslagreinformasjonen.
6. Klikk på RAID 0-volumet i enhetsruten for å bekrefte at det fungerer normalt. Status i informasjonsruten vil vises som ‘Normal’.

### Feilet medlem

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Erstatt den manglende harddisken med en ny som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Under systemoppstarten vil brukergrensesnittet i Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 0-volumstatus som '`Failed'`[Feilet], og foreslå at du trykker på `Ctrl-I` for å gå inn i brukergrensesnittet.
4. Trykk på `Ctrl-I` for å gå inn i '`MAIN MENU`'[HOVEDMENY].
5. Velg alternativ `2` i hovedmenyen for '`Delete RAID Volume`'[Slett RAID-volum].
6. I '`DELETE VOLUME MENU`'[SLETT VOLUMMENY] velges det feilede RAID 0-volumet ved hjelp av piltastene opp- og ned.
7. Trykk på '`Delete`'[Slett]-tasten for å slette volumet.
8. Trykk på '`Y`'[J] for å bekrefte slettingen.
9. Lag et nytt RAID 0-volum. Dersom den feilende harddisken var en del av systemvolumet, må du også installere operativsystemet på nytt.

## Degradert RAID 1-volum

Et RAID 1-volum rapporteres som degradert når et av dets medlemmer svikter eller er koblet fra, og dataspeiling går tapt. Som et resultat kan systemet kun bruke det medlemmet som fungerer. For å reetablere dataspeiling og gjenopprette dataoverflødighet – se på prosedyrene nedenfor.

### Manglende medlem

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Start systemet på nytt. Gjenoppbyggingen vil skje automatisk.

### Feilet medlem

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Erstatt den manglende harddisken med en ny som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 1-volumstatus som '`Rebuild`'[Gjenoppbygg].
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen ’Vis’ velges ’Avansert modus’ for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsruten høyreklikker du på det nye ikke-RAID-volumet, og velger 'Gjenoppbygg til denne harddisken'.
7. Klikk på RAID 1-volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som 'Gjenoppbygging: % fullført’. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise "Normal".

## Degradert RAID 1 og feilet RAID 0-volum på en singel RAID-tabell

Dette kan inntreffe når to RAID-volum (0 og 1) eksisterer på en singel RAID-tabell (se Matrix RAID). Et RAID 0-volum rapporteres som feilet, og et RAID 1-volume rapporteres som degradert når et av medlemmene svikter eller er frakoblet.

### Manglende medlem

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 0-volumstatus som '`Normal`'[Normal], og RAID 1-volumstatus som '`Rebuild`'[Gjenoppbygg].
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen ’Vis’ velges ’Avansert modus’ for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. Klikk på RAID 0-volumet i enhetsruten, og statusen vil vises som 'Normal' i informasjonsruten. RAID 1-volumstatus vil vises som 'Gjenoppbygger: % fullført' når RAID 1-volumet er valgt.
7. Etter at gjenoppbyggingen av RAID 1-volumet er fullført, vises status som ‘Normal’.

### Manglende medlem når operativsystemet er på RAID 1-volum eller på en ikke-RAID-harddisk.

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 0-volumstatus som '`Normal`'[Normal], og RAID 1-volumstatus som '`Rebuild`'[Gjenoppbygg].
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen ’Vis’ velges ’Avansert modus’ for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. Klikk på RAID 0-volumet i enhetsruten, og statusen vil vises som 'Normal' i informasjonsruten. RAID 1-volumstatus vil vises som 'Gjenoppbygger: % fullført' når RAID 1-volumet er valgt.
7. Etter at gjenoppbyggingen av RAID 1-volumet er fullført, vises status som ‘Normal’.

### Feilet medlem når operativsystemet er på RAID 1-volumet eller på en ikke-RAID-harddisk.

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Erstatt den manglende harddisken med en ny som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 1-volumstatus som '`Degraded`'[Degradert], og RAID 0-volumstatus som '`Failed`'[Feilet].
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel(R) Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra Vis-menyen velges ’Avansert modus’ for å vise en detaljert visning av Intel(R) Matrix Storage Console.
6. Høyreklikk på RAID 0-volumet i enhetsruten og velg 'Slett volum'. "Slett volum-veiviseren" vil lede deg gjennom sletteprosedyren.
7. For å opprette et nytt volum velger du ’Handling’-menyen og velger ’Opprette et nytt volum’. "Opprett RAID-volum-veiviseren" vil lede deg gjennom opprettelsesprosedyren.
8. Bruk Windows Diskbehandling for å partisjonere og formatere det nye RAID-volumet.
9. I enhetsruten høyreklikker du på det nye ikke-RAID-volumet, og velger 'Gjenoppbygg til denne harddisken'.
10. Klikk på RAID 1-volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som ”Gjenoppbygging: % fullført’. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise ‘Normal’

### Feilet medlem når operativsystemet er på RAID 0-volum

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Erstatt den manglende harddisken med en ny som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil oppstartsbildet i Intel(R) Matrix Storage option ROM vise RAID 0-volumstatus som '`Failed`'[Feilet], og RAID 1-volumstatus som '`Degraded`'[Degradert].
4. Ikke start brukergrensesnittet Intel(R) Matrix Storage option ROM.
5. Installer operativsystemet på den nye ikke-RAID-harddisken.
6. Under installasjonsprosedyren vil du bli foreslått å `Press F6 to load the RAID Driver`[Trykk på F6 for å starte RAID-driveren].
7. Trykk på `F6` for å installere RAID-disken på den nye ikke-RAID-disken.
8. Etter å ha installert operativsystemet og RAID-driveren, åpner du Windows Utforsker for å identifisere den nye partisjonen som er på den nye harddisken og den partisjonen som er på det degraderte RAID-1-volumet.
9. Kopier de data du vil bevare fra det degraderte RAID-1-volumet over på den nye partisjonen.
10. Hvis du har planer om å gjenopprette RAID-konfigurasjonen med RAID-0- og RAID-1-volumene, skal du fortsette med de følgende trinnene.
11. Velg Intel(R) Matrix Storage Console fra Startmenyen.
12. Fra Vis-menyen i Intel(R) Matrix Storage Console velges "Avansert modus" for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
13. I enhetsruten for IMSM Storage Console høyreklikker du på RAID 0-volumet i enhetsruten og velger 'Slett volum' fra den menyen som vises.
14. Veiviseren for ’Slett RAID-volum’ hjelper deg å slette volumet.
15. Velg RAID-1-volum og slett volumet.
16. Fra Handlingsmenyen velger du undermenyen ’Opprett RAID-volum fra eksisterende harddisk’ for å opprette et nytt RAID-0-volum.
17. Veiviseren for ’Opprette RAID-volum fra eksisterende harddisk hjelper deg å opprette RAID-0-volumet. Sørg for at volumstørrelsen er mindre enn tabellstørrelsen for å opprette et annet volum.
18. Lag et nytt RAID 1-volum.
19. Du har gjenopprettet din opprinnelige konfirgurasjon.
20. Flytt de opprinnelige RAID-1-dataene du ønsker tilbake til dette nye RAID-1-volumet.

## Degradert RAID 5-volum

Et RAID 5-volum rapporteres som ’Degradert’ når et av medlemmene har feilet eller er frakoblet. Hvis dette skjer, skal du se på den egnede prosedyren nedenfor:

### Manglende medlem

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 5-volumstatus som '`Rebuild`'[Gjenoppbygg].
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen ’Vis’ velges ’Avansert modus’ for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. Klikk på RAID 5-volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som ’Gjenoppbygging: % fullført’. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise ‘Normal’

### Feilet medlem

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Erstatt den feilede harddisken med en ny harddisk som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 5-volumstatus som '`Rebuild`'[Gjenoppbygg].
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen ’Vis’ velges ’Avansert modus’ for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsruten høyreklikker du på det nye ikke-RAID-volumet, og velger 'Gjenoppbygg til denne harddisken'.
7. Klikk på RAID 5-volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som ’Gjenoppbygging: % fullført’. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise ‘Normal’

## Feilet RAID 5-volum

Et RAID 5-volum rapporteres som ’Feilet’ hvis mer enn ett medlem har feilet. Hvis dette skjer, skal du se på prosedyren nedenfor. Denne prosedyren sletter det RAID 5-volumet som feilet og oppretter et nytt RAID 5-volum; det gjenoppretter ikke det RAID 5-volumet som feilet. Etter at det nye RAID 5-volumet er blitt opprettet, må du gjenopprette dataene fra sikkerhetskopiene og installere eventuell programvare som var på RAID 5-volumet.

### Feilede medlemmer

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Erstatt de feilede harddiskene med nye harddisker som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Under systemoppstarten vil brukergrensesnittet i Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 5-volumstatus som '`Failed'`[Feilet], og foreslå at du trykker på `Ctrl-I` for å gå inn i brukergrensesnittet.
4. Trykk på `Ctrl-I` for å gå inn i '`MAIN MENU`'[HOVEDMENY].
5. Velg alternativ 2 i hovedmenyen for `Delete RAID Volume`'[Slett RAID-volum].
6. I '`DELETE VOLUME MENU`'[SLETT VOLUMMENY] velges det feilede RAID 5-volumet ved hjelp av piltastene opp- og ned.
7. Trykk på '`Delete`'[Slett]-tasten for å slette volumet.
8. Trykk på '`Y`'[J] for å bekrefte slettingen.
9. Lag et nytt RAID 5-volum.
10. Du kan også trenge å reinstallere operativsystemet på det nye volumet og gjenopprette dataene fra sikkerhetskopier.

## Degradert RAID 10-volum

Et RAID 10-volum rapporteres som ’Degradert’ når et av medlemmene har feilet eller er frakoblet. Hvis det skjer, skal du gjenopprette volumet ved å følge den egnede prosedyren nedenfor:

### Manglende medlem

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Koble den fraværende harddisken til igjen.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 10-volumstatus som '`Rebuild`'[Gjenoppbygg].
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen ’Vis’ velges ’Avansert modus’ for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. Klikk på det valgte volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som ’Gjenoppbygging: % fullført’. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise ‘Normal’

### Feilet medlem

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Erstatt den feilede harddisken med en ny harddisk som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Mens systemet starter opp, vil brukergrensesnittet for Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 10-volumstatus som '`Rebuild`'[Gjenoppbygg].
4. Etter at operativsystemet kjører, velges Intel Matrix Storage Console fra startmenyen, eller man klikker på systemstatusfeltet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menyen ’Vis’ velges ’Avansert modus’ for å vise en detaljert visning av Intel Matrix Storage Console.
6. I enhetsruten høyreklikker du på det nye ikke-RAID-volumet, og velger 'Gjenoppbygg til denne harddisken'.
7. Klikk på det valgte volumet i enhetsruten. Status i informasjonsruten vil vises som ’Gjenoppbygging: % fullført’. Etter at gjenoppbyggingen er fullført, vil status vise ‘Normal’

## Feilet RAID 10-volum

Et RAID 10-volum rapporteres som ’FEILET’ når minst to av medlemmene har feilet. Hvis dette skjer, skal du se på prosedyren nedenfor. Denne prosedyren sletter det RAID 10-volumet som feilet og oppretter et nytt RAID 10-volum. Det gjenoppretter ikke det RAID 10-volumet som feilet.

Feilede medlemmer

1. Sørg for at systemet blir slått av.
2. Erstatt de feilede harddiskene med nye harddisker som har lik eller større kapasitet.
3. Slå på strømmen til systemet. Under systemoppstarten vil brukergrensesnittet i Intel Matrix Storage Manager option ROM vise RAID 10-volumstatus som '`Failed'`[Feilet], og foreslå at du trykker på `Ctrl-I` for å gå inn i brukergrensesnittet.
4. Trykk på `Ctrl-I` for å gå inn i '`MAIN MENU`'[HOVEDMENY].
5. Velg alternativ `2` i hovedmenyen for 'Delete RAID volume'.
6. I '`DELETE VOLUME MENU`'[SLETT VOLUMMENY] velges det feilede RAID 10-volumet ved hjelp av piltastene opp- og ned.
7. Trykk på '`Delete`'[Slett]-tasten for å slette volumet.
8. Trykk på '`Y`'[J] for å bekrefte slettingen.
9. Lag et nytt RAID 10-volum.
10. Du må også reinstallere operativsystemet på det nye volumet.

# Hendelsesåvervåking

Hendelsesåvervåkingen er en systemtjeneste som er installert på systemet sammen med programvaren Intel(R) Matrix Storage Manager. Når den er installert, kjøres denne tjenesten når brukeren logger på, og den kjøres i bakgrunnen mens systemet brukes. Hendelsesåvervåkingen kommuniserer med Intel Matrix Storage Manager-disken, Intel Matrix Storage Console og systemfeltikonappletet for å sikre at status for disse tre er synkronisert og å sørge for hendelsesmeldinger. Når en hendelse finner sted, får hendelsesåvervåkingen systemstatusfelt-appletet til å vise systemfeltikonet for Intel Matrix Storage Manager, som så viser en boblemelding eller en dialogboks som beskriver hendelsen.

Hendelsestypene som kan føre til en melding, omfatter RAID-volumstatusendringer, en feil for input/output (I/O) til/fra harddisk eller en SMART-hendelse. Når en av disse hendelsene oppstår, logger hendelsesåvervåkingen også hendelsen i NT-hendelsesloggen og i Intel Matrix Storage Manager-hendelsesloggen. Tabellen under beskriver de alternativene som er tilgjengelige via høyreklikking på systemstatusfeltet for Intel Matrix Storage Manager.

## Alternativer for Intel Matrix Storage Manager-ikonet

Alternativ | Beskrivelse
--- | ---
Starte the Intel Matrix Storage Console | Åpner Intel Matrix Storage Console for å gi status og/eller undersøkelsesinformasjon om hendelsen.
Ignorer gjeldende varsel | Ber hendelsesåvervåkingen ignorere gjeldende hendelse og skjule ikonet i systemstatusfeltet helt til neste brukerpålogging, eller til den neste hendelsen oppstår.

# Ordliste

Intel-produkter og Intel-tjenester
Intel(R) Matrix Storage Manager | Seriell ATA-lagringsprogramvare som muliggjør strømfunksjoner og økt ytelse på mobile systemer og ytelses- og beskyttelsesfunksjoner på andre systemer.
Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM | Option ROM er en kodemodul innebygd i system-BIOS som gir oppstartstøtte for RAID-volumer samt brukergrensesnitt for konfigurasjon og håndtering av RAID-volum.
Matrix RAID | Programvare som kan lage, styre og bruke to uavhengige RAID volum innen én enkel tabell.
Intel(R) Matrix Storage Console | Programvaren som gir styringsgrensesnittet for den Serielle ATA AHCI og RAID-delsystemet innenfor de støttede operativsystemene. Se på Systemkrav for å få flere detaljer.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Denne teknologien lar deg kopiere data fra en hoveddisk til en gjenopprettingsdisk, enten kontinuerlig eller på forespørsel. For å bruke denne tenknologien, opprett et gjenopprettingsvolum.
Vanlig RAID-terminologi
Autogjenoppbygging | Prosessen som går ut på å gjenopprette et RAID 1-, 5- eller 10-volum i det tilfelle at et RAID-medlem svikter eller mangler. Dersom en reserveharddisk er til stede, vil programvaren automatisk bruke den som erstatning for harddisken som sviktet. Autogjenoppbygging vil også skje dersom et RAID 1-medlem blir fjernet og så satt tilbake igjen for å gjenopprette speilingen. RAID 0-volum kan ikke bruke den automatiske nyoppbyggingsprosessen.
Auto-recover | En prosess som automatisk gjenoppretter volum som har feilet på grunn av en savnet disk. For RAID 0-volum, hvis alle medlemsdiskene er til stede, og volumet har feilet, vil option ROM merke volumet som 'Failed'. For redundante RAID-volum. Hvis den sist flyttede medlemsdisken erstattes, og det er tilstrekkelig ikke-feilede disker igjen, vil volumstatusen bli endret til "Degraded".
Kontinuerlige oppdateringsregler | Når et gjenopprettingsvolum bruker disse reglene, vil dataene på hoveddisken kopieres til gjenopprettingsdisken automatisk, så lenge begge diskene er tilkoblet systemet.
RAID | Redundant Array of Independent Drives: RAID muliggjør at data blir distribuert over flere harddisker for å gi dataoverflødighet eller for å øke datalagringsevnen.
RAID tabell | En logisk gruppering av fysiske harddisker.
Hoveddisk | Harddisken som er angitt som kildedisken i et gjenopprettingsvolum.
Medlem | En harddisk som brukes innen en RAID-tabell.
Oppdateringsregler på forespørsel | Når et gjenopprettingsvolum bruker disse reglene, vil data på hoveddisken kopieres til gjenopprettingsdisken når du anmoder det. Bare endinger siden sist oppdateringsprosess kopieres.
RAID-volum | En fast mengde plass over en RAID-tabell som kommer frem som en singel fysisk harddisk for operativsystemet. Hvert RAID-volum blir lagd med et spesifikt RAID-nivå for å gi dataoverflødighet eller for å øke datalagringsevnen.
RAID-nivå | Et definert sett med karakteristikker som gjelder for et RAID-volum, og som bestemmer hvordan data blir lagret og håndtert for å bedre lese-/skriveytelsen eller for å øke feiltoleransen.
RAID 0 (Striping) | Dataene i RAID-volumet stripes over tabellens medlemmer. Striping deler data inn i enheter og distribuerer disse enhetene over medlemmene uten å opprette dataoverflødighet, men bedrer lese-/skriveytelsen.
RAID 1 (Speiling) | Dataene i RAID-volumet speiles over RAID-tabellens medlemmer. Speiling er det begrepet som brukes for å beskrive hovedfunksjonen i RAID 1, som skriver duplikatdata til hvert medlem; derfor skaper dette dataoverflødighet og øker feiltoleransen.
RAID 5 (striping med paritet) | Dataene i RAID-volumet og pariteten stripes over tabellens medlemmer. Paritinformasjon skrives sammen med dataene i en roterende sekvens over medlemmene i tabellen. RAID-nivået er en foretrukket konfigurasjon for effektivitet, feiltoleranse og ytelse.
RAID 10 (striping og speiling) | RAID-nivået der informasjon stripes over to disktabeller for systemytelse. Hver av diskene i tabellen har et speil for feiltoleranse. RAID 10 gir ytelesesfordelene til RAID 0 og redundansen til RAID 1, men den krever fire harddisker.
Gjenopprettingsdisk | Harddisken som er angitt som måldisken i et gjenopprettingsvolum.
Gjenopprettingsvolum | Et volum som benytter Intel(R) Rapid Recover Technology.
Metadata | Metadata betyr 'data om data' eller 'informasjon om informasjon'. Når det gjelder RAID-volum, er metadata informasjon om måten RAID-volumet lagrer bruker- og systemfilene på et RAID-volum.
Flytting | Prosessen som går ut på å konvertere et systems datalagringskonfigurasjon fra en ikke-RAID-konfigurasjon (pass-thru) til en RAID-konfigurasjon.
RAID nivåflytting | Prosessen med å konvertere et systems datalagfingskonfigurasjon fra ett RAID-nivå til et annet. Se Tabell 3 for de støttede nivådataflyttingene.
Reserveharddisk | En serielle ATA-harddisk som er utformet av RAID-programvaren for automatisk å bli brukt som mål for en automatisk nybygging hvis et RAID-medlem feiler eller er borte. RAID-nivå 0 kan ikke bruke reserver. RAID-nivåene 1, 5 og 10 kan bruke en eller flere reserver.
Voluminitialisering | Prosessen med å initiere paritet for RAID 5-volumer eller sikrer at hver datablokk på speilet er identisk med tilsvarende datablokk på kildeharddisken(e) for RAID 1 og RAID 10-volumer.
Lagringsterminologi
RAID-kontroller | RAID-kontroller lager og styrer RAID-tabeller og RAID-volum for å bedre lese-/skriveytelsen eller for å øke feiltoleransen.
Seriell ATA-Kontroller | Den Serielle ATA-kontrolleren er integrert i I/O-Kontroller-Huben i systemet. Denne kontrolleren styrer serielle ATA-enheter og tjener som deres grensesnitt til systemet.
AHCI | Advanced Host Controller Interface: en grensesnittspesifikasjon som lar lagringsdriverstasjonen aktivere avanserte Serielle ATA-funksjoner slik som Native Command Queuing, native hot plug og strømstyring.
Direkte tilkoblet | Den umeldte fjerningen og innsettingen av en seriell ATA-harddisk når systemet slås på.
[Native Command Queuing] Opprinnelig kommandokødanning | En kommandoprotokoll i Seriell ATA som gjør det mulig å la flere kommandoer samtidig å være avventende i en harddisk. Kommandoene ordnes dynamisk for å øke harddiskytelsen.
ATAPI-enhet | En masselagringsenhet med et parallelt grensesnitt som CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM og båndstasjoner.
Seriell ATA Harddisk | En harddisk med et grensesnitt som sender data ved hjelp av en seriell protokoll for å kommunisere med den Serielle ATA-kontrolleren.
eSATA | En ekstern SATA-disk.
Serielt ATA Lagringsdelsystem | All maskin- og programvaren på et system som er knyttet til lagring av data på Serielle ATA-harddisker.
Seriell ATA overføringsmodus | Hastigheten med hvilke den Serielle-ATA-kontrolleren og den Serielle ATA-harddisken kommuniserer med hverandre.
SMART-hendelse | Selvovervåking, analyser og rapporteringsteknologi [Monitoring, Analysis and Reporting Technology]: en åpen standard for å utvikle harddisker og programvaresystemer som automatisk overvåker en harddisks tilstand og rapporterer om mulige problemer.
Hard Drive Write Cache | Et bufferminne på harddisken, som midlertidig lagrer data før dataene kopieres til ikke-volatil lagring.
Volumtilbakeskrivingsbuffer | Denne brukes kun med RAID 5. Write-Back Cache-funksjonen støttes av Intel Matrix Storage Manager-disken for å øke lese-/skriveytelsen til en RAID 5-tabell. Flere I/O-anmodninger fra verten til færre anmodninger og skrevet fra bufferen til volumene i angitte intervaller. Write-Back Cache kan aktiveres eller deaktiveres når som helst uten at det er nødvendig å starte datamaskinen på nytt.
Link Power Management | Evnen den Serielle ATA-kontrolleren har til å sette den Serielle ATA-enheten ned til et lavere strømnivå.
Asynchronous Notification | Lar en ATAPI-enhet sende meddelelse til den Serielle ATA-kontrolleren at enheten krever tilsyn.

# Varemerkeinformasjon

Intel(R) er et varemerke eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land.

* Andre merker og navn kan tilhøre andre.