Intel® Turbo Memory 帮助

# Intel Turbo Memory – 简介

## 概述

Intel Turbo Memory 技术将经常存取的数据保存在闪存中而提高系统整体性能。这将加快应用程序和数据的访问速度，缩短系统引导时间。Intel Turbo Memory 技术还令硬驱更频繁地进入低能耗状态而降低系统耗电量。

Intel Turbo Memory 由以下组件构成：

- Intel Turbo Memory 驱动程序
- Intel Turbo Memory 控制台
- Intel Turbo Memory 磁盘过滤 option ROM

Intel Turbo Memory 驱动程序可安装于系统要求一节所列的任何支持的移动式系统上。安装程序将同时安装 Intel® Matrix Storage Manager 和 Intel Turbo Memory 驱动程序。NAND 闪存的高速缓存总大小将决定 Intel Turbo Memory 控制台具备哪些功能。安装软件将自动更新 option ROM。

## 功能

在受支持的移动式系统上，Intel Turbo Memory 控制台支持以下功能：

启用或禁用 Windows ReadyDrive* | 提供启用或禁用 Windows ReadyDrive 的选项。
启用或禁用 Windows ReadyBoost* | 提供启用或禁用 Windows ReadyBoost 的选项。

注意：禁用 Windows ReadyBoost 和 ReadyDrive 将导致系统性能下降，只应由高级用户执行。

* 其它名称和品牌可能由他方声称为其财产。

# 系统要求

Intel Turbo Memory 技术要求以下系统组件：

- 支持以下 I/O 控制器之一的英特尔® 微处理器：
  - Intel® 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
  - Intel® 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- 配置为引导磁盘的串行 ATA 硬驱
- 大小为 1 GB 或 512 MB 的 NAND 闪存
- 支持 Intel Turbo Memory 的系统 BIOS
- Microsoft Windows Vista* 操作系统

注意：Intel Turbo Memory 1.0 在 RAID 模式不受支持。

下列操作系统不受支持：

- 下列 Microsoft 操作系统的任何版本：

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT 3.51*
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT 4.0*
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows* 2000 Professional*
- Windows XP*

- 下列操作系统的任何版本：

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

要了解更详细的信息，请参阅 Intel Turbo Memory Readme 文件和发行说明。

* 其它名称和品牌可能由他方声称为其财产。

# Intel Turbo Memory 驱动程序

Intel Turbo Memory 驱动程序是经 Windows 硬件质量实验室 (WHQL) 认证的软件，旨在提高存储子系统的性能和可靠性。该驱动程序将作为 Intel Turbo Memory 软件的组成部分而安装。

# Intel Turbo Memory 控制台

## 一般功能

打开 Intel Turbo Memory 控制台就出现主对话框，在两个窗格中提供有关的设备信息。

左窗格显示 Intel Turbo Memory 控制器的名称。右窗格显示 Windows ReadyBoost 和 Windows ReadyDrive 的状态，以及 NAND 闪存的高速缓存总大小。

前两个参数的值是“启用”、“待定”和“禁用”。“启用”状态表示该功能已被激活。“待定”状态出现于 Microsoft Windows Vista 正在运行几项核实测定以验证该系统支持 ReadyDrive 功能。“禁用”状态表示该功能不可用，其原因可能是操作系统未能通过核实测定，也可能是该功能被关闭。

此对话框还提供启用或禁用 Windows ReadyBoost 和 Windows ReadyDrive 的选项。请注意，要同时使用 Windows ReadyBoost 和 Windows ReadyDrive，您需配备 1 GB 的 NAND 闪存。如果您的移动式系统仅配备 512 MB 的 NAND 闪存，“启用 Windows ReadyBoost”选项不可用。

注意：启用或禁用 Windows ReadyBoost 或 Windows ReadyDrive 时，需要重新启动系统以使变更生效。

要刷新屏幕显示的信息，请单击“视图”菜单，再选择“刷新”选项。

## 报告和帮助

#### 系统信息报告

系统信息报告的第一部分着重于系统详情，例如处理器类型、操作系统、操作系统版本等。系统信息报告的第二部分显示与以下各项有关的信息：被缓存至 NAND 闪存的磁盘（位置、名称和 容量）、Intel Turbo Memory 驱动程序（状态、位置、版本和供应商）、以及磁盘过滤 option ROM（版本和状态）。

要查看系统信息报告，请单击“视图”菜单，再选择“系统信息”选项。单击“文件”菜单并选择相应选项还可以保存或打印报告。在请求技术支持之前将系统信息报告打印出来往往很有帮助。

#### 支持

“帮助”菜单中的“支持”选项显示提供产品更新、技术支持、文档及其他产品信息的网站链接。默认情况下，这些链接均指向英特尔支持网站，但这些链接也可能由系统生产商自定义。英特尔建议使用支持页面上的资源以获取技术支持和产品更新信息，或者直接联系系统生产商。

#### 关于

“帮助”菜单中的“关于”选项显示 Intel Turbo Memory 控制台产品标帜及其版本号。

# 词汇表

英特尔产品和服务
Intel Turbo Memory 驱动程序 | Intel Turbo Memory 驱动程序是旨在提高存储子系统的性能和可靠性的软件。
Intel Turbo Memory 磁盘过滤 option ROM | 磁盘过滤 option ROM (DFOROM) 是为 Intel Turbo Memory 提供引导支持的代码模块。
Intel Turbo Memory 控制台 | Intel Turbo Memory 控制台是为操作系统所支持的高速缓存策略提供管理界面的软件。

# 商标信息

- Intel® 和英特尔® 是英特尔公司或其子公司在美国和其它国家的商标或注册商标。
- 其它名称和品牌可能由他方声称为其财产。