Aide d'Intel Turbo Memory

# Intel Turbo Memory – Introduction

## Généralités

La technologie Intel Turbo Memory améliore les performances générales du système en stockant les données fréquemment utilisées en mémoire flash. Elle permet ainsi d'accéder plus rapidement aux applications et aux données et de minimiser le temps de démarrage. La technologie Intel Turbo Memory contribue en outre à réduire la consommation électrique du système en permettant au disque dur de passer plus souvent aux modes d'économie d'énergie.

Intel Turbo Memory est constitué des composants suivants :

- Pilote Intel Turbo Memory
- Console Intel Turbo Memory
- ROM optionnelle de filtrage de disque Intel Turbo Memory

Le pilote Intel Turbo Memory peut être installé sur tous les systèmes mobiles pris en charge répertoriés dans la section Configuration requise. Le pilote installe les pilotes Intel® Matrix Storage Manager et Intel Turbo Memory. La taille totale du cache de la mémoire flash NAND détermine les fonctionnalités qui seront disponibles dans la console Intel Turbo Memory. L'installation du logiciel met automatiquement à jour la ROM optionnelle.

## Fonctionnalités

Sur les systèmes mobiles pris en charge, la console Intel Turbo Memory propose les fonctionnalités suivantes :

Activation/Désactivation de Windows ReadyDrive* | Permet d'activer ou de désactiver Windows ReadyDrive.
Activation/Désactivation de Windows ReadyBoost* | Permet d'activer ou de désactiver Windows ReadyBoost.

REMARQUE : la désactivation de Windows ReadyBoost et Windows ReadyDrive entraîne une diminution des performances et doit être réalisée par des utilisateurs expérimentés.

* D'autres noms et marques peuvent appartenir à leurs propriétaires respectifs.

# Configuration requise

La technologie Intel Turbo Memory nécessite les composants système suivants :

- Un microprocesseur Intel® prenant en charge les contrôleurs d'E/S suivants :
  - Intel® 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
  - Intel® 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Le disque dur Serial ATA est configuré comme disque de démarrage
- Une mémoire flash NAND d'une taille de 1 Go ou de 512 Mo
- Un BIOS système prenant en charge la technologie Intel Turbo Memory
- Un système d'exploitation Microsoft Windows Vista*

Remarque : Intel Turbo Memory 1.0 n'est pas pris en charge en mode RAID.

Les systèmes d'exploitation suivants ne sont pas pris en charge :

- Toute version des systèmes d'exploitation Microsoft suivants :

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT 3.51*
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT 4.0*
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows 2000 Professionnel*
- Windows XP*

- Toute version des systèmes d'exploitation suivants :

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

Pour obtenir des informations plus détaillées, reportez-vous au fichier Readme et aux notes de mises à jour d'Intel Turbo Memory.

* D'autres noms et marques peuvent appartenir à leurs propriétaires respectifs.

# Pilote Intel Turbo Memory

Le pilote Intel Turbo Memory est un logiciel certifié par les laboratoires de contrôle qualité du matériel conçu pour Windows (WHQL, Windows Hardware Quality Labs), réalisé spécifiquement pour améliorer les performances et la fiabilité des sous-systèmes de stockage. Le pilote est installé en tant que composant du logiciel Intel Turbo Memory.

# Console Intel Turbo Memory

## Caractéristiques

Lorsque vous ouvrez la console Intel Turbo Memory, la boîte de dialogue principale s'affiche et présente les informations sur les périphériques dans deux volets.

Le volet gauche affiche le nom du contrôleur Intel Turbo Memory. Le volet droit affiche l'état de Windows ReadyBoost et de Windows ReadyDrive, ainsi que la taille totale du cache de la mémoire flash NAND.

Les deux premiers paramètres peuvent posséder les valeurs Activé, En attente et Désactivé. L'état Activé indique que la fonctionnalité a été activée. L'état En attente s'affiche pendant que Microsoft Windows Vista exécute différents tests d'évaluation afin de vérifier que la fonctionnalité ReadyDrive peut être prise en charge sur le système. L'état Désactivé indique que la fonctionnalité n'est pas disponible, soit parce que les tests d'évaluation du système d'exploitation ont échoué ou parce que la fonctionnalité a été désactivée.

Cette boîte de dialogue comporte également les options permettant d'activer ou de désactiver Windows ReadyBoost et Windows ReadyDrive. Notez que vous devez disposer d'une mémoire flash NAND de 1 Go pour utiliser Windows ReadyBoost et Windows ReadyDrive. Si votre système mobile est équipé d'une mémoire flash NAND de 512 Mo, l'option Activer Windows ReadyBoost n'est pas disponible.

REMARQUE : lorsque vous activez ou désactivez Windows ReadyBoost ou Windows ReadyDrive, vous devez redémarrer le système pour que la ou les modifications prennent effet.

Pour actualiser les informations affichées à l'écran, cliquez sur le menu Afficher et sélectionnez l'option Actualiser.

## Rapports et aide

#### Rapport sur les informations système

La première partie du rapport sur les informations système se concentre sur les détails du système tels que le type de processeur, le système d'exploitation, la version du système d'exploitation, etc. La deuxième partie du rapport sur les informations système affiche les informations relatives au disque mis en cache dans la mémoire flash NAND (emplacement, nom et capacité), au pilote Intel Turbo Memory (état, emplacement, version et fournisseur) et à la ROM optionnelle de filtrage de disque (version et état).

Pour afficher le rapport sur les informations système, cliquez sur le menu Afficher et sélectionnez l'option Informations système. Vous pouvez également enregistrer ou imprimer le rapport en sélectionnant le menu Fichier et en cliquant sur l'option appropriée. Il est souvent utile d'imprimer le rapport sur les informations système avant de contacter l'assistance technique.

#### Support

L'option Support du menu Aide affiche des liens vers des sites Web proposant des mises à jour de produits, de l'assistance technique, de la documentation et d'autres informations sur les produits. Les liens pointent par défaut vers les pages d'assistance d'Intel, mais ils peuvent être personnalisés par le fabricant du système. Intel vous recommande d'utiliser les ressources de la page d'assistance pour obtenir des informations sur l'assistance technique et la mise à jour des produits ou de contacter directement le fabricant de votre système.

#### À propos

L'option À propos du menu Aide affiche la bannière de produit de la console Intel Turbo Memory avec son numéro de version.

# Glossaire

Produits et services Intel
Pilote Intel Turbo Memory | Le pilote Intel Turbo Memory est un logiciel spécifiquement conçu pour améliorer les performances et la fiabilité du sous-système de stockage.
ROM optionnelle de filtrage de disque Intel Turbo Memory | La ROM optionnelle de filtrage de disque (DFOROM, pour disk-filtering option ROM) est un module de code qui prend en charge le démarrage d'Intel Turbo Memory.
Console Intel Turbo Memory | La console Intel Turbo Memory est le logiciel fournissant l'interface de gestion des stratégies de mise en cache prises en charge par le système d'exploitation.

# Informations sur les marques

- Intel® est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.
- D'autres noms et marques peuvent appartenir à leurs propriétaires respectifs.