************************************************************
************************************************************
Το παρόν έντυπο περιγράφει τη διαδικασία για τη χειροκίνητη
αφαίρεση του λογισμικού προγράμματος οδήγησης
Intel(R) Application Accelerator και την εκ νέου ρύθμιση
των παραμέτρων του συστήματός σας ώστε να χρησιμοποιεί το
εγγενές πρόγραμμα οδήγησης του λειτουργικού συστήματός σας
για τη διαχείριση των ελεγκτών αποθήκευσης. Για να
εκτελέσετε τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει πρώτα να εκτυπώσετε
το παρόν έντυπο. Κατόπιν, ολοκληρώστε τις οδηγίες στο Μέρος
1 για να καθορίσετε την κατάσταση λειτουργίας του συστήματός
σας. Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας που καθορίσατε στο
Μέρος 1, συνεχίστε με το Μέρος 2Α ή 2Β.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν ρυθμίσετε εκ νέου τις παραμέτρους του
συστήματος, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια
των δεδομένων στους τόμους RAID που τυχόν να υπάρχουν στο
σύστημα. Αν αφαιρέσετε το πρόγραμμα οδήγησης από τη μονάδα
δίσκου εκκίνησης ή τον τόμο RAID εκκίνησης, ίσως χρειαστεί
να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Για να
διατηρήσετε την ακεραιότητα των δεδομένων, δημιουργήστε
ένα αντίγραφο ασφάλειας με όλα τα δεδομένα πριν συνεχίσετε. 

************************************************************
* Μέρος 1: Καθορισμός κατάστασης λειτουργίας συστήματος
************************************************************

Τα βήματα για την αφαίρεση του λογισμικού αυτού διαφέρουν,
ανάλογα αν το σύστημά σας βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας
RAID ή AHCI. Τα φορητά συστήματα δεν υποστηρίζουν RAID.

Μπορείτε να καθορίσετε την κατάσταση λειτουργίας στην οποία
βρίσκεται το σύστημά σας, αν αναγνωρίσετε τον τρόπο που
παρουσιάζεται ο ελεγκτής Serial ATA στη
«Διαχείριση συσκευών», με την ολοκλήρωση των ακόλουθων
βημάτων:

1.  Ανοίξετε τον Πίνακα ελέγχου από το μενού Έναρξη.

2.  Κάντε διπλό κλικ στη βοηθητική εφαρμογή «Σύστημα»
    (Ίσως να πρέπει να επιλέξετε πρώτα «Αλλαγή σε κλασική
    προβολή»).

3.  Επιλέξτε την καρτέλα «Υλικό». 

4.  Επιλέξτε το πλήκτρο «Διαχείριση συσκευών».

5.  Αναζητήστε μια καταχώριση με το όνομα «Ελεγκτές SCSI
    και RAID». Αν υπάρχει αυτή η καταχώριση, ανοίξτε την
    και αναζητήστε έναν από τους ακόλουθους ελεγκτές. Αν
    δεν υπάρχει η καταχώριση αυτή, συνεχίστε με το βήμα 6:

    - Ελεγκτής Intel(R) 82801HEM SATA RAID
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH8ME σε κατάσταση λειτουργίας RAID. Συνεχίστε
      με το Μέρος 2Α παρακάτω.

    - Ελεγκτής Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA RAID
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH8R σε κατάσταση λειτουργίας RAID. Συνεχίστε
      με το Μέρος 2Α παρακάτω.

    - Ελεγκτής 631xESB/632xESB SATA RAID
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα 631xESB/632xESB σε κατάσταση λειτουργίας
      RAID. Συνεχίστε με το Μέρος 2Α παρακάτω.

    - Ελεγκτής Intel(R) 82801GHM SATA RAID
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH7MR/DH σε κατάσταση λειτουργίας RAID. Συνεχίστε
      με το Μέρος 2Α παρακάτω.
      
    - Ελεγκτής Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH7R/DH σε κατάσταση λειτουργίας RAID. Συνεχίστε
      με το Μέρος 2Α παρακάτω.
      
    - Ελεγκτής Intel(R) 82801FR SATA RAID
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH6R σε κατάσταση λειτουργίας RAID. Συνεχίστε

    - Αν δεν υπάρχει κανένας από τους παραπάνω ελεγκτές, το
      σύστημα δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας RAID.
      Συνεχίστε με το βήμα 6 παρακάτω.

6.  Αναζητήστε μια καταχώριση με το όνομα «Ελεγκτές
    IDE ATA/ATAPI».
    Αν υπάρχει αυτή η καταχώριση, ανοίξτε την και αναζητήστε
    έναν από τους ακόλουθους ελεγκτές:

    - Ελεγκτής Intel(R) 82801HBM SATA AHCI
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH8M σε κατάσταση λειτουργίας AHCI. Συνεχίστε
      με το Μέρος 2Β παρακάτω.

    - Ελεγκτής Intel(R) 82801HEM SATA AHCI
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH8ME σε κατάσταση λειτουργίας AHCI. Συνεχίστε
      με το Μέρος 2Β παρακάτω.

    - Ελεγκτής Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH8R σε κατάσταση λειτουργίας AHCI. Συνεχίστε
      με το Μέρος 2Β παρακάτω.

    - Ελεγκτής Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα 631xESB/632xESB σε κατάσταση λειτουργίας AHCI.
      Συνεχίστε με το Μέρος 2Β παρακάτω.

    - Ελεγκτής Intel(R) 82801GBM SATA AHCI
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH7M σε κατάσταση λειτουργίας AHCI. Συνεχίστε
      με το Μέρος 2B παρακάτω.

    - Ελεγκτής Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH7R/DH σε κατάσταση λειτουργίας AHCI.   
      Συνεχίστε με το Μέρος 2Β παρακάτω.

    - Ελεγκτής Intel(R) 82801FBM SATA AHCI
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH6M σε κατάσταση λειτουργίας AHCI. Συνεχίστε
      με το Μέρος 2Β παρακάτω.

    - Ελεγκτής Intel(R) 82801FR SATA AHCI
      Αν υπάρχει ο παραπάνω ελεγκτής, το σύστημα είναι
      Σύστημα ICH6R σε κατάσταση λειτουργίας AHCI. Συνεχίστε
      με το Μέρος 2Β παρακάτω.

    - Αν δεν υπάρχει κανένας από τους παραπάνω ελεγκτές, το
      σύστημα δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας AHCI.
      Δεν υποστηρίζονται άλλες καταστάσεις λειτουργίας από
      το λογισμικό Intel Application Accelerator. Συνεχίστε
      με το βήμα 7 παρακάτω.

7.  Το σύστημα μάλλον δεν λειτουργεί σε κατάσταση
    λειτουργίας RAID ή AHCI. Αν πιστεύετε ότι το σύστημά
    σας βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας RAID ή AHCI και
    δεν βλέπετε κανέναν από τους ελεγκτές που παρατίθενται
    παραπάνω, επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του
    συστήματος ή το κατάστημα αγοράς για βοήθεια. Δεν
    μπορείτε να συνεχίσετε με το Μέρος 2 έως ότου καθορίσετε
    την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος.


************************************************************
* Μέρος 2A: Σύστημα σε κατάσταση λειτουργίας RAID
************************************************************

Μπορείτε να εκτελέσετε τη διαδικασία στην ενότητα αυτή μόνο
σε σύστημα που βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας RAID. Μη
συνεχίσετε με τη διαδικασία αυτή, αν δεν έχετε ολοκληρώσει
τα παραπάνω βήματα στο Μέρος 1 για να καθορίσετε ότι το
σύστημα αυτό βρίσκεται στην εν λόγω κατάσταση λειτουργίας.
Πριν συνεχίσετε, φροντίστε να διαβάσετε τις παρακάτω
προειδοποιήσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
α. Αν διαγραφεί ένας τόμος RAID 0, όλα τα δεδομένα στον τόμο
αυτό θα διαγραφούν μόνιμα. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφάλειας
με όλα τα σημαντικά δεδομένα πριν συνεχίσετε. 

β. Αν διαγραφεί ένας τόμος RAID 1 και αποτελεί το δεύτερο
τόμο εντός της συστοιχίας RAID, όλα τα δεδομένα στον τόμο
αυτόν θα διαγραφούν μόνιμα. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφάλειας
με όλα τα σημαντικά δεδομένα πριν συνεχίσετε.


1.  Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις δύο
    παραπάνω προειδοποιήσεις.

2.  Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος.

3.  Παρατηρήστε αν εμφανίζεται μια εικόνα εκκίνησης με τίτλο
    «Intel(R) Application Accelerator RAID option ROM» κατά
    την εκκίνηση του συστήματος. Αν εμφανιστεί, συνεχίστε με
    το βήμα 4 παρακάτω. Αν δεν εμφανιστεί, παραλείψετε το
    βήμα 4 και συνεχίστε με το βήμα 5 παρακάτω.     

4.  Εκτελέστε τη διαδικασία αυτή αν είναι εγκατεστημένο το
    Intel Application Accelerator RAID option ROM:

    4α. Εισέλθετε στην εγκατάσταση του Intel Application
        Accelerator RAID option ROM Setup πιέζοντας Ctrl-I
        όταν σάς ζητηθεί κατά την εκκίνηση του συστήματος.
    4β. Μόλις εισέλθετε στο πρόγραμμα εγκατάστασης, κάντε τη
        δεύτερη επιλογή του μενού για «Delete Volume»
        (Διαγραφή τόμο), «Del» για να επιλέξετε τον τόμο και «Y» 
        για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Επαναλάβετε το βήμα 
        αυτό, όπως απαιτείται, για να διαγράψετε όλους τους 
        τόμους που υπάρχουν. 
    4γ. Εξέλθετε από το πρόγραμμα εγκατάστασης.
    4δ. Εισέλθετε στην εγκατάσταση BIOS του συστήματος
        (συνήθως γίνεται πιέζοντας ένα πλήκτρο όπως το F2 ή
        το Delete μόλις το σύστημα ξεκινά την εκκίνηση).
    4ε. Αλλάξτε τη διαμόρφωση IDE για τον ελεγκτή Serial ATA
        από «RAID» σε «IDE».

5.  Εκτελέστε τη διαδικασία αυτή αν δεν είναι εγκατεστημένο
    το Intel Application Accelerator RAID option ROM:

    5α. Εισέλθετε στην εγκατάσταση BIOS του συστήματος
        (συνήθως γίνεται πιέζοντας ένα πλήκτρο όπως το F2 ή
        το Delete μόλις το σύστημα ξεκινά την εκκίνηση).
    5β. Αλλάξτε τη διαμόρφωση IDE για τον ελεγκτή Serial ATA
        από «RAID» σε «IDE».

6.  Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος. Αν διαγράψατε κάποιον
    τόμο RAID που περιείχε το λειτουργικό σύστημα, θα πρέπει
    να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα.





************************************************************
* Μέρος 2B: Σύστημα σε κατάσταση λειτουργίας AHCI
************************************************************

Μπορείτε να εκτελέσετε τη διαδικασία στην ενότητα αυτή μόνο
σε σύστημα που βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας AHCI. Μη
συνεχίσετε με τη διαδικασία αυτή, αν δεν έχετε ολοκληρώσει
τα παραπάνω βήματα στο Μέρος 1 για να καθορίσετε ότι το
σύστημα αυτό βρίσκεται στην εν λόγω κατάσταση λειτουργίας.
Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφάλειας με όλα τα
σημαντικά δεδομένα πριν συνεχίσετε. 

1.  Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος.

2.  Εισέλθετε στην εγκατάσταση BIOS του συστήματος (συνήθως
    γίνεται πιέζοντας ένα πλήκτρο όπως το F2 ή το Delete
    μόλις το σύστημα ξεκινά την εκκίνηση). 

3.  Αλλάξτε τη διαμόρφωση IDE για τον ελεγκτή Serial ATA από
    «AHCI» σε «IDE».

4.  Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος. Το λειτουργικό
    σύστημα θα πρέπει να κάνει εκκίνηση όπως πριν.


Σημείωση: Αν συναντήσετε οποιεσδήποτε δυσκολίες στην
πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών στο BIOS συστήματος,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μητρικής πλακέτας ή το
κατάστημα αγοράς για βοήθεια.



