************************************************************
************************************************************
يستعرض هذا المستند إجراء إزالة برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage يدوياً وإعادة تكوين النظام بحيث يستخدم برنامج تشغيل نظام التشغيل الأصلي في إدارة أجهزة تحكم التخزين.

لاستكمال هذا الإجراء، ابدأ أولاً بطباعة هذا المستند لاستخدامه كمرجع. بعد ذلك استكمل الجزء 1 لتحديد وضع جهاز تحكم SATA. بناء على الوضع الذي تبين في الجزء 1، 
استكمل إما الجزء 2أ أو 2ب.

تحذير: من شأن إعادة تكوين النظام أن يؤدي إلى فقد البيانات على أي وحدات تخزين RAID يستخدمها النظام حالياً. قد تتطلب إزالة برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من محرك أقراص بدء التشغيل أو وحدة تخزين RAID التي يمكن بدء التشغيل منها إعادة تثبيت نظام التشغيل. للحفاظ على سلامة البيانات، احرص على إعداد نسخ احتياطية من كافة البيانات قبل الاستمرار. 

************************************************************
* الجزء 1: تحديد وضع النظام
************************************************************

تختلف خطوات إزالة هذا البرنامج حسب تشغيل النظام في وضع RAID أو في وضع AHCI. لا تدعم النظم المتنقلة RAID.

حدد وضع النظام عن طريق تبين كيفية إظهار جهاز تحكم Serial ATA ضمن إدارة الأجهزة وذلك باستيفاء الخطوات التالية:

1. في قائمة ابدأ:
 1أ. بالنسبة لنظام Windows* 2000، اختر إعدادات ثم اختر لوحة التحكم.
 1ب. بالنسبة لنظام Windows* XP أو ما بعده، اختر لوحة التحكم.

2. افتح على التطبيق الصغير "النظام" (قد يلزمك أولاً اختيار "التبديل إلى طريقة العرض الكلاسيكية").

3. حدد علامة تبويب "الأجهزة". 

4. حدد زر "إدارة الأجهزة".

5. في إدارة الأجهزة، ابحث عن مدخل باسم "أجهزة التحكم SCSI وRAID"،  فإن وجد هذا المدخل وسعه وابحث عن أحد أجهزة التحكم التالية. أما إن لم يوجد هذا المدخل فانتقل إلى الخطوة 6:
 

 - جهاز التحكم "Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA RAID Controller"
يعني وجود جهاز التحكم هذا أن النظام هو نظام ICH8R في وضع RAID. واصل مع الجزء 2أ أدناه.

 - جهاز التحكم "Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller"
يعني وجود جهاز التحكم هذا أن النظام هو نظام 631xESB/632xESB في وضع RAID. واصل مع الجزء 2أ أدناه.


 - جهاز التحكم "Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller"
يعني وجود جهاز التحكم هذا أن النظام هو نظام ICH7MR/DH في وضع RAID. واصل مع الجزء 2أ أدناه.


 - جهاز التحكم "Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller"
يعني وجود جهاز التحكم هذا أن النظام هو نظام ICH7R/DH في وضع RAID. واصل مع الجزء 2أ أدناه.


 - جهاز التحكم "Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller"
يعني وجود جهاز التحكم هذا أن النظام هو نظام ICH6R في وضع RAID. واصل مع الجزء 2أ أدناه.

 - يعني عدم وجود أيٍ من أجهزة التحكم المذكورة أعلاه أن النظام ليس مشغلاً في وضع RAID. واصل مع الخطوة 6 أدناه.

6. في إدارة الأجهزة، ابحث عن مدخل باسم "أجهزة التحكم IDE ATA/ATAPI"،  فإن وجد هذا المدخل وسعه وابحث عن أحد أجهزة التحكم التالية:

 - جهاز التحكم "Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller"
يعني وجود جهاز التحكم هذا أن النظام هو نظام ICH8R في وضع AHCI. واصل مع الجزء 2ب أدناه.

 - جهاز التحكم "Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller"
يعني وجود جهاز التحكم هذا أن النظام هو نظام 631xESB/632xESB في وضع AHCI. واصل مع الجزء 2ب أدناه.

 - جهاز التحكم "Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller"
يعني وجود جهاز التحكم هذا أن النظام هو نظام ICH7M في وضع AHCI. واصل مع الجزء 2ب أدناه.

 - جهاز التحكم "Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller"
يعني وجود جهاز التحكم هذا أن النظام هو نظام ICH7R/DH في وضع AHCI. واصل مع الجزء 2ب أدناه.

 - جهاز التحكم "Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller"
يعني وجود جهاز التحكم هذا أن النظام هو نظام ICH6M في وضع AHCI. واصل مع الجزء 2ب أدناه.

 - جهاز التحكم "Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller"
يعني وجود جهاز التحكم هذا أن النظام هو نظام ICH6R في وضع AHCI. واصل مع الجزء 2ب أدناه.

 - يعني عدم وجود أيٍ من أجهزة التحكم المذكورة أعلاه أن النظام ليس في وضع AHCI. لا توجد أية أوضاع أخرى يدعمها برنامج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage. واصل مع الخطوة 7 أدناه.

7. الظاهر أن النظام ليس مشغلاً في وضع RAID أو AHCI. إذا اعتقدت أن النظام مشغل في وضع RAID أو AHCI ولم ترَ أياً من أجهزة التحكم المنصوص عليها أعلاه، اتصل بصانع النظام أو محل الشراء طالباً العون. لا يمكنك الاستمرار مع الجزء 2 أدناه حتى تقف على وضع النظام.



************************************************************
* الجزء 2أ: النظام في وضع RAID
************************************************************

لا يمكن تنفيذ الإجراء الوارد في هذا القسم إلا على نظام في وضع RAID. لا تتابع مع هذا الإجراء ما لم تكن استوفيت الخطوات المنصوص عليها في الجزء 1 أعلاه للتأكد من انطباق ذلك على هذا النظام. قبل المتابعة، احرص على قراءة التحذيرات التالية.

تحذيرات:
أ. يؤدي حذف وحدة تخزين RAID 0 إلى حذف كافة البيانات الموجودة على وحدة التخزين تلك بشكل دائم. احرص على إعداد نسخ احتياطية من كافة البيانات الحيوية قبل المتابعة. 

ب. في حالة حذف وحدة تخزين RAID تحتوي على ملفات نظام التشغيل، يجب إعادة تثبيت نظام التشغيل.


1. تأكد من قراءة التحذيرات الواردة أعلاه واستيعابها.

2. أعد تشغيل النظام.

3. لاحظ إذا ما ظهرت شاشة بداية عنوانها "Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM" أثناء بدء تشغيل النظام،  فإن ظهرت فواصل مع الخطوة 4 أدناه  وإلا فتخطى الخطوة 4 وواصل مع الخطوة 5 أدناه . 

4. استوفِ هذا الإجراء في حالة تثبيت ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage:

 4أ. ادخل على إعداد ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage عن طريق الضغط على Ctrl-I عندما يوعز إليك بذلك خلال بدء تشغيل النظام.
 4ب. في برنامج الإعداد، حدد خيار القائمة 2 للدخول على قائمة حذف وحدة تخزين RAID ("Delete RAID Volume").
 4ج. حدد وحدة التخزين التي تريد حذفها باستخدام أحد مفتاحي السهمين العلوي أو السفلي.
 4د.  اضغط على مفتاح "Del" لحذف وحدة التخزين المحددة ثم اضغط على "Y" لتأكيد الحذف. كرر هذه الخطوة كما يلزم لحذف كافة وحدات التخزين الموجودة. 
 4هـ. قم بإنهاء برنامج الإعداد.
 4و. ادخل على إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) للنظام (ويكون ذلك عادةً إما بالضغط على مفتاح "F2" أو "Delete" فور شروع النظام في بدء التشغيل).
 4ز. غيِّر تكوين IDE لجهاز تحكم Serial ATA من "RAID" إلى "IDE".
 4ح. احفظ التغييرات واخرج من إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) للنظام.

5. استوفِ هذا الإجراء في حالة عدم تثبيت ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage:

 5أ. ادخل على إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) للنظام (ويكون ذلك عادةً إما بالضغط على مفتاح مثل "F2" أو "Delete" فور شروع النظام في بدء التشغيل).
 5ب. غيِّر تكوين IDE لجهاز تحكم Serial ATA من "RAID" إلى "IDE".
 5ج. احفظ التغييرات واخرج من إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) للنظام.

6. أعد تشغيل النظام.



************************************************************
* الجزء 2ب: النظام في وضع AHCI
************************************************************

لا يمكن تنفيذ الإجراء الوارد في هذا القسم إلا على نظام في وضع AHCI. لا تتابع مع هذا الإجراء ما لم تكن استوفيت الخطوات المنصوص عليها في الجزء 1 أعلاه للتأكد من انطباق ذلك على هذا النظام. يوصى بإعداد نسخ احتياطية من كافة البيانات المهمة قبل الاستمرار. 

1. أعد تشغيل النظام.

2. ادخل على إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) للنظام (ويكون ذلك عادةً إما بالضغط على مفتاح مثل "F2" أو "Delete" فور شروع النظام في بدء التشغيل). 

3. غيِّر تكوين IDE لجهاز تحكم Serial ATA من "AHCI" إلى "IDE".

4. احفظ التغييرات واخرج من إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) للنظام.

5. أعد تشغيل النظام. المفترض أن يبدأ نظام التشغيل كما كان في السابق.


ملحوظة: إذا واجهت أي صعوبات في إجراء هذه التغييرات على نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) للنظام فرجاء الاتصال بصانع اللوحة الرئيسية أو محل الشراء طالباً العون.


************************************************************
Intel(R) علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation أو شركاتها الفرعية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

*قد تكون الماركات والأسماء الأخرى مملوكة لآخرين.
