วิธีใช้ Intel(R) Matrix Storage Manager

# บทนำ Intel(R) Matrix Storage Manager

## ภาพรวม

Intel(R) Matrix Storage Manager ช่วยเพิ่มสมรรถนะและความเชื่อถือได้ของระบบย่อยในการเก็บข้อมูล บนระบบที่ใช้คอนโทรลเลอร์การเก็บข้อมูลต่อไปนี้:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

ซอฟต์แวร์ Intel Matrix Storage Manager ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

- ไดรเวอร์ Intel Matrix Storage Manager
- Intel(R) Matrix Storage Console
- การตรวจดูแลเหตุการณ์
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

ซอฟต์แวร์ Intel Matrix Storage Manager option ROM เป็นชุดจำหน่ายแยกต่างหาก และไม่ได้รวมอยู่ในระบบที่ไม่สนับสนุน RAID โดยทั่วไป option ROM จะรวมอยู่ใน BIOS ของเมนบอร์ดเพื่อตั้งค่าคอนฟิกโวลุ่ม RAID ก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะบูตขึ้นมา

ไดรเวอร์ Intel Matrix Storage Manager อาจได้รับการติดตั้งบนระบบเดสก์ทอปหรือโมบายล์ใดๆ ที่สนับสนุน (ดู ความต้องการของระบบ) คอนโทรลเลอร์จะระบุคุณลักษณะที่มีอยู่ใน Intel Matrix Storage Console

การติดตั้งซอฟต์แวร์เป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์สำหรับชิปเซ็ต และระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนทั้งหมด

## คุณลักษณะของเดสก์ทอปและเซิร์ฟเวอร์

ในระบบเดสก์ท็อป Intel Matrix Storage Manager ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้:

Matrix RAID | สร้าง จัดการ และใช้โวลุ่ม RAID ที่เป็นอิสระจากกันไม่เกินสองตัวภายในอาเรย์เดี่ยว
หลายอาเรย์ | สร้างอาเรย์ RAID ที่เป็นอิสระจากกันไม่เกินสามอาเรย์ โดยใช้ฮาร์ดดิสก์สองตัวสำหรับแต่ละอาเรย์ บนพอร์ต Serial ATA พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งใน 6 พอร์ต
มัลติดิสก์ RAID 0 | สร้างโวลุ่ม RAID 0 ที่ประกอบด้วยฮาร์ดดิสก์อย่างน้อยสองตัว และฮาร์ดดิสก์มากที่สุดจำนวน 6 ตัว
RAID 1 | สร้างโวลุ่ม RAID 1 ที่ประกอบด้วยฮาร์ดไดรฟ์สองตัว
RAID 5 | สไตรป์ข้อมูลและแพริตีระหว่างฮาร์ดดิสก์ 3, 4, 5 หรือ 6 ตัว
RAID 10 | สร้างอาเรย์ RAID 10 ที่ประกอบด้วยคุณประโยชน์ของ RAID 0 และ RAID 1 ทั้งนี้ RAID 10 ประกอบด้วยอาเรย์ RAID 0 แบบสองไดรฟ์ เพื่อประโยชน์ด้านสมรรถนะ ไดรฟ์แต่ละตัวในอาเรย์ RAID 0 จะถูกมิร์เรอร์ไปยังอาเรย์ RAID 1
RAID สำรอง | ทำเครื่องหมายฮาร์ดดิสก์ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปเป็นไดรฟ์ปลายทาง สำหรับการสร้างใหม่โดยอัตโนมัติ
การย้ายระดับ RAID | ย้ายจาก RAID 0, 1 และ 10 เป็น RAID 5
การตรวจสอบโวลุ่ม RAID | ระบุความไม่สอดคล้องกันหรือข้อมูลที่ได้รับความเสียหายบนโวลุ่ม 0, RAID 1, RAID 5 หรือ RAID 10
การตรวจสอบและซ่อมแซมโวลุ่ม RAID | ระบุและซ่อมแซมความไม่สอดคล้องกันหรือข้อมูลที่ได้รับความเสียหายบนโวลุ่ม RAID 1, RAID 5 หรือ RAID 10
อินเตอร์เฟซโฮสต์คอนโทรลเลอร์ชั้นสูง (AHCI) | ใช้คุณสมบัติ Serial ATA ชั้นสูง เช่นการคิวคำสั่งแบบเนทีฟ และฮ็อตพลักแบบเนทีฟ
แคชเขียนกลับ | จัดกลุ่มคำขอ I/O หลายตัวจากโฮสต์ ไปเป็นคำขอที่น้อยลง และเขียนจากแคชลงในโวลุ่มที่ช่วงที่กำหนดไว้ คุณสมบัติ RAID 5 นี้เพิ่มการเขียนและอ่านภายในของอาเรย์
การป้องกัน NTFS | ผู้ใช้ต้องล็อกออนโดยชื่อที่มีสิทธิ์เพียงพอ เพื่อตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงโวลุ่ม RAID
การขยายพาร์ติชั่น NTFS | ขยายพาร์ติชั่น NTFS ระหว่างการย้ายไปยังอาเรย์ของไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ 64 บิต | สนับสนุนระบบปฏิบัติการ 64 บิตบางตัว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่าน ความต้องการของระบบ ในไฟล์วิธีใช้นี้

## คุณสมบัติระบบเคลื่อนที่

ในโมบายล์คอนโทรลเลอร์ Intel Matrix Storage Manager สนับสนุนคุณลักษณะต่อไปนี้:

RAID 0 | สร้างโวลุ่ม RAID 0 2 ไดรฟ์
RAID 1 | สร้างโวลุ่ม RAID 1 2 ไดรฟ์
Matrix RAID | สร้าง จัดการ และใช้โวลุ่ม RAID ที่เป็นอิสระจากกันสองตัวภายในอาเรย์เดี่ยว
Intel(R) Rapid Recover Technology | สร้างโวลุ่มการกู้คืนโดยใช้ Intel(R) Rapid Recover Technology โดยคัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์หลักไปยังไดรฟ์ที่ใช้กู้คืนข้อมูลอย่างต่อเนื่องหรือตามคำร้องขอ
การตรวจสอบโวลุ่ม RAID | ระบุความไม่สอดคล้องกันหรือข้อมูลที่ได้รับความเสียหายบนโวลุ่ม RAID 0 หรือ RAID 1
การตรวจสอบและซ่อมแซมโวลุ่ม RAID | ระบุและซ่อมแซมความไม่สอดคล้องกันหรือข้อมูลที่ได้รับความเสียหายบนโวลุ่ม RAID 0 หรือ RAID 1
อินเตอร์เฟซโฮสต์คอนโทรลเลอร์ชั้นสูง (AHCI) | อนุญาตให้ไดรเวอร์การเก็บข้อมูลสามารถเปิดการทำงานคุณสมบัติ Serial ATA ชั้นสูง เช่น การคิวคำสั่งแบบเนทีฟ และฮ็อตพลักแบบเนทีฟ
การจัดการพลังงานแอกเกรสซีฟลิงค์ | อนุญาตให้คอนโทรลเลอร์ Serial ATA เพื่อผลักอุปกรณ์ Serial ATA เข้าสู่สถานะพลังงานต่ำ
การแจ้งเตือนแบบอะซิงโครนัส | อนุญาตให้อุปกรณ์ ATAPI ทำการแจ้งเตือนคอนโทรลเลอร์ Serial ATA ซึ่งอุปกรณ์ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

สำหรับคู่มือผู้ใช้แบบสมบูรณ์ โปรดเยี่ยมชมที่ http://support.intel.com/support/go/imsm/kb_r.htm

# ความต้องการของระบบ

Intel(R) Matrix Storage Manager ต้องการองค์ประกอบของระบบดังต่อไปนี้:

- ไมโครโปรเซสเซอร์ของ Intel(R) ที่สนับสนุนหนึ่งในคอนโทรลเลอร์ I/O ต่อไปนี้:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

- หน่วยความจำฟิสิคอล 128 MB
- ฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA อย่างน้อยหนึ่งตัว
- BIOS ระบบที่มี Intel Matrix Storage Manager option ROM
- ระบบปฏิบัติการ Microsoft* ตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้:

- Windows* Media Center Edition*
- Windows* XP* Home Edition
- Windows* XP* Professional
- Windows* XP* Professional x64 Edition
- Windows* 2000 Advanced Server++
- Windows* Server 2003*
- Windows* Server 2003* Standard x64 Edition
- Windows* Server 2003* Enterprise x64 Edition

หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการเหล่านี้อาจไม่มีในบางภาษา

ไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

- ระบบปฏิบัติการของ Microsoft ต่อไปนี้ทุกเวอร์ชัน:

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT* 3.51
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT* 4.0
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows* 2000 Professional*

- ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ทุกเวอร์ชัน:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

++สนับสนุนบนแพลตฟอร์ม Intel(R) 5000 Series Chipset ที่ใช้ Intel(R) 631xESB I/O Controller Hub หรือ Intel(R) 632xESB I/O Controller Hub เท่านั้น

# ภาพรวมของ RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) หมายถึงฮาร์ดไดรฟ์หลายตัวที่เป็นอิสระจากกันที่ประกอบกันเป็นอาเรย์ลอจิคอลเพียงตัวเดียว ถ้ามีโวลุ่ม RAID ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปถูกสร้างบนอาเรย์ ระบบปฏิบัติการจะไม่รับรู้ถึงไดรฟ์แต่ละตัวอีกต่อไป แต่จะรับรู้โวลุ่มแต่ละโวลุ่มเป็นฮาร์ดไดรฟ์ลอจิคอลเพียงตัวเดียว จุดประสงค์หลักของ RAID คือ เพื่อปรับปรุงสมรรถนะและความทนทานต่อการทำงานล้มเหลวของระบบย่อยในการเก็บข้อมูล

## Matrix RAID

Matrix RAID อนุญาตให้โวลุ่ม RAID หนึ่งหรือสองโวลุ่มอยู่บนอาเรย์ RAID ตัวเดียว อาเรย์อาจประกอบด้วยฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA สูงสุด 6 ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับ RAID โวลุ่ม RAID แรกจะใช้พื้นที่บางส่วนของอาเรย์ โดยปล่อยพื้นที่ว่างไว้เพื่อให้สามารถสร้างโวลุ่มที่สองได้

## Intel(R) Rapid Recover Technology

เทคโนโลยีนี้ใช้ฟังก์ชัน RAID 1 (การมิเรอร์) เพื่อคัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์หลักที่กำหนดไปยังไดรฟ์กู้คืนที่กำหนด ไดรฟ์หลักและไดรฟ์กู้คืนต้องขยาย 100% ของพื้นที่ว่างฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้ได้ของอาเรย์ และจะมีโวลุ่มการกู้คืนได้เพียงโวลุ่มเดียวบนระบบ คุณสามารถเลือกว่าคุณต้องการให้คัดลอกข้อมูลบนไดรฟ์หลักไปยังไดรฟ์กู้คืนอย่างต่อเนื่องหรือตามคำร้องขอ เมื่อใช้นโยบายอัพเดตอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนไดรฟ์หลักในระหว่างที่ระบบไม่ได้ถูกเชื่อมต่อ จะถูกคัดลอกไปยังไดรฟ์กู้คืนโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบถูกเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อใช้นโยบายอัพเดตตามคำร้องขอ ข้อมูลบนไดรฟ์หลักจะสามารถกู้คืนกลับไปยังสถานะก่อนหน้าได้ด้วยการคัดลอกข้อมูลบนไดรฟ์กู้คืนกลับไปยังไดรฟ์หลัก

- ข้อได้เปรียบ: เพิ่มการควบคุมวิธีคัดลอกข้อมูลระหว่างไดรฟ์หลักและไดรฟ์กู้คืน การอัพเดตโวลุ่มอย่างรวดเร็ว (เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในไดรฟ์หลักตั้งแต่การอัพเดตครั้งล่าสุดจะถูกคัดลอกไปยังไดรฟ์กู้คืน) สามารถดูข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์สมาชิกได้ใน Windows* Explorer
- ข้อด้อย: ไม่เพิ่มความจุของโวลุ่ม
- การใช้งาน: การปกป้องข้อมูลที่สำคัญยิ่งสำหรับระบบโมบายล์ การกู้คืนอย่างรวดเร็วสำหรับไดรฟ์หลักไปยังสถานะก่อนหน้าหรือสถานะที่เป็นค่าเริ่มต้น

## ระดับ RAID

ระดับ RAID เป็นตัวกำหนดว่าข้อมูลจะถูกจัดรูปแบบภายในโวลุ่มที่ขยายฮาร์ดไดรฟ์ของอาเรย์อย่างไร Intel(R) Matrix Storage Manager สนับสนุน RAID ระดับ 0 (การสตริป), RAID ระดับ 1 (การมิเรอร์), RAID ระดับ 5 (การสตริปด้วยแพริตี) และ RAID ระดับ 10 (การสตริปและการมิเรอร์) ในขณะนี้ยังไม่สนับสนุนระดับ RAID อื่นๆ

#### RAID 0 (การสตริป)

RAID ระดับ 0 ประกอบด้วยฮาร์ดไดรฟ์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป เพื่อที่ว่าข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นบล็อกเล็กๆ ที่สามารถถูกจัดการได้ ที่เรียกว่า สตริป ตาราง 2 อธิบายถึงรูปแบบการใช้งานต่างๆ สำหรับขนาดสตริปที่อนุญาต สตริปจะมีลักษณะเป็นแถบทั่วทั้งสมาชิกอาเรย์ ซึ่งบรรจุโวลุ่ม RAID 0 อยู่ วิธีนี้จะช่วยปรับปรุงสมรรถนะในการอ่าน/เขียน โดยเฉพาะในการเข้าถึงตามลำดับ โดยการอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ติดกันจากฮาร์ดไดรฟ์ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปได้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เก็บในโวลุ่ม RAID 0 ไม่มีการทำสำรองไว้ ดังนั้น ถ้ามีฮาร์ดไดรฟ์ตัวหนึ่งเสีย ข้อมูลทั้งหมดในโวลุ่มจะหายไป ด้านล่างนี้คือภาพรวมลักษณะเฉพาะของ RAID 0:

- ข้อได้เปรียบ: เพิ่มอัตราการถ่ายโอนด้วยการอ่านและเขียนได้อย่างน่าทึ่ง
- ข้อด้อย: ไม่มีข้อมูลสำรอง (ถ้ามีฮาร์ดไดรฟ์ตัวหนึ่งเสีย ข้อมูลทั้งหมดในโวลุ่มจะหายไป)
- การใช้งาน: โดยปกติจะใช้ในเดสก์ทอปและเวิร์กสเตชั่นที่ต้องการสมรรถนะสูง แต่ไม่มีข้อมูล และซอฟต์แวร์สำคัญ

#### RAID 1 (การมิร์เรอร์)

RAID ระดับ 1 ประกอบด้วยฮาร์ดไดรฟ์สองตัว เพื่อที่ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเขียนในเวลาเดียวกันระหว่างสมาชิกอาเรย์ต่างๆ ซึ่งบรรจุโวลุ่ม RAID 1 อยู่ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ข้อมูลจะถูกทำมิร์เรอร์ภายในฮาร์ดไดรฟ์ของโวลุ่ม RAID 1 การทำเช่นนี้จะสร้างข้อมูลสำรองแบบเรียลไทม์ของข้อมูลทั้งหมดบนไดรฟ์ตัวแรก หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มิร์เรอร์ โดยปกติจะใช้ RAID 1 ในเวิร์กสเตชั่นและเซิร์ฟเวอร์ที่ใส่ใจในเรื่องของการสำรองข้อมูลเป็นสำคัญ ด้านล่างนี้คือภาพรวมลักษณะเฉพาะของ RAID 1:

- ข้อได้เปรียบ: มีการเขียนข้อมูลสำรองทั้งหมด, เพิ่มอัตราการอ่านข้อมูล
- ข้อด้อย: ไม่มีการเพิ่มความจุโวลุ่ม; อัตราการเขียนข้อมูลลดลงเล็กน้อย
- การใช้งาน: โดยทั่วไปจะใช้ในเวิร์กสเตชั่นและเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลที่มีความสำคัญสูง

#### RAID 5 (การสตริปด้วยแพริตี)

RAID ระดับ 5 ประกอบด้วยฮาร์ดไดรฟ์ 3 ตัวหรือมากกว่า เพื่อที่ว่าข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นบล็อกเล็กๆ ที่สามารถถูกจัดการได้ ที่เรียกว่า สตริป RAID 5 ใช้แพริตี ซึ่งคือวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่จะสร้างข้อมูลที่สูญหายใหม่ลงในไดรฟ์เดี่ยว ซึ่งจะเพิ่มความทนทานต่อการทำงานล้มเหลว ข้อมูลและแพริตีจะสตริปในสมาชิกอาเรย์ต่างๆ ตามลำดับที่หมุนเวียน เนื่องจากการสตริปแพริตี จึงสามารถที่จะสร้างข้อมูลหลังจากที่มีการแทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ล้มเหลวด้วยไดรฟ์ใหม่ได้ งานพิเศษที่ต้องคำนวณข้อมูลที่หายไปจะลดระดับสมรรถนะในการเขียนลงในโวลุ่ม ในขณะที่ข้อมูลกำลังถูกสร้างใหม่ RAID 5 จะทำงานสำหรับฟังก์ชั่น I/O ขนาดเล็กได้ดีกว่าไฟล์ซีเควนเชียลขนาดใหญ่ ตาราง 2 อธิบายถึงรูปแบบการใช้งานต่างๆ สำหรับขนาดสตริปที่อนุญาต ด้านล่างนี้คือภาพรวมลักษณะเฉพาะของ RAID 5:

- ข้อได้เปรียบ: ประสิทธิภาพสูง ทนต่อความผิดพลาด และมีสมรรถนะดี
- ข้อด้อย: จำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อคำนวณ และเก็บแพริตีลดระดับสมรรถนะในการเขียน
- การใช้งาน: เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับแฟ้มเซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตเซิร์ฟเวอร์

#### RAID 10 (การสตริปและการมิร์เรอร์)

RAID ระดับ 10 ใช้ฮาร์ดไดรฟ์ 4 ตัวเพื่อสร้างการผสมผสานของ RAID ระดับ 0 และ 1 ข้อมูลจะถูกสตริประหว่างอาเรย์ดิสก์สองตัวเพื่อก่อตัวขึ้นเป็นองค์ประกอบ RAID 0 แต่ละไดรฟ์ในอาเรย์ RAID 0 จะถูกมิร์เรอร์โดยไดรฟ์ในอาเรย์ RAID 1 การตั้งค่าระบบนี้ ให้ผลประโยชน์ด้านสมรรถนะของ RAID 0 และการเขียนข้อมูลสำรองจาก RAID 1 ด้านล่างนี้คือภาพรวมของคุณลักษณะของ RAID 10:

- ข้อได้เปรียบ: สมรรถนะดี และสนับสนุนการเขียนข้อมูลสำรอง
- ข้อด้อย:จำเป็นต้องใช้ดิสก์ 4 ตัว เป็นผลให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- การใช้งาน:เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่ต้องการสมรรถนะที่สูง และความทนทานต่อการทำงานผิดพลาด

#### ตาราง 1: ระดับ RAID เมื่อเทียบกับจำนวนไดรฟ์

ระดับ RAID | จำนวนไดรฟ์ในอาเรย์ | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
RAID 0 | 2 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่
RAID 0 | 3 หรือ 4 | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่
RAID 0 | 5 หรือ 6 | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่
RAID 1 | 2 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่
RAID 5 | 3 หรือ 4 | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่
RAID 5 | 5 หรือ 6 | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่
RAID 10 | 4 | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่

### ขนาดสตริป

ตาราง 2 อธิบายถึงรูปแบบการใช้งานต่างๆ สำหรับขนาดสตริปทั่วไป

#### ตาราง 2: ลักษณะการใช้งานสำหรับขนาดสตริปที่อนุญาต

ขนาดสตริป | คำอธิบาย | ระดับ RAID
--- | --- | ---
4KB | ดีที่สุดสำหรับรุ่นที่มีการใช้เป็นพิเศษที่ต้องการสตริป 4KB | RAID 0, 10
8KB | ดีที่สุดสำหรับรุ่นที่มีการใช้เป็นพิเศษที่ต้องการสตริป 8KB | RAID 0, 10
16KB | ดีที่สุดสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบเป็นลำดับ | RAID 0, 5, 10
32KB | ดีสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบเป็นลำดับ | RAID 0, 5, 10
64KB | ขนาดสตริปที่ดีสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป (มาตรฐานสำหรับ RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128KB | สมรรถนะดีที่สุดสำหรับเดสก์ทอปและเวิร์กสเคชั่นส่วนมาก (มาตรฐานสำหรับ RAID 0) | RAID 0, 5

# ไดรเวอร์ Intel(R) Matrix Storage Manager

ไดรเวอร์ Intel(R) Matrix Storage Manager เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองจาก Windows Hardware Quality Labs (WHQL) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับปรับปรุงสมรรถนะและความเชื่อถือได้ของระบบย่อยในการเก็บข้อมูล ไดรเวอร์ได้รับการติดตั้งเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ Intel Matrix Storage Manager

หลังจากการติดตั้ง ไดรเวอร์จะถูกสอบถามโดยองค์ประกอบ Intel Matrix Storage Manager อื่นเพื่อจัดการกับระบบย่อยในการเก็บข้อมูล การสอบถามจะได้รับรายละเอียดของคอนโทรลเลอร์ Serial ATA, อุปกรณ์ Serial ATA และข้อมูล RAID มาพร้อมกับสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ จากนั้นข้อมูลจะแสดงใน Intel (R) Matrix Storage Console

# Intel(R) Matrix Storage Console

## คุณสมบัติทั่วไป

เมื่อคุณเปิด Intel(R) Matrix Storage Console หน้าต่างหลักจะปรากฏขึ้น โดยแสดงข้อมูลอุปกรณ์ในบานหน้าต่างสองบานตามมุมมองที่เลือกไว้ มุมมองที่สนับสนุนคือมุมมอง พื้นฐาน หรือ ชั้นสูง:

โหมดพื้นฐาน (B) | แสดงสถานะของฮาร์ดไดรฟ์ และภาพอธิบายของโวลุ่ม RAID ปัจจุบัน คุณสามารถเปลี่ยนไปยังโหมดชั้นสูงได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ‘เปลี่ยนไปยังมุมมองโหมดชั้นสูง' ถ้ามี หรือโดยการเลือก โหมดชั้นสูง จากเมนู มุมมอง
โหมดชั้นสูง (A) | แสดงการผสมผสานของมุมมองลอจิคอลและฟิสิคอลของฮาร์ดไดรฟ์ และโวลุ่ม RAID ใดๆ ที่สนับสนุนที่อาจอยู่ในเครื่อง มุมมองลอจิคอล จะให้รายละเอียดของอาเรย์และโวลุ่มของ RAID มุมมองฟิสิคอล จะให้รายละเอียดของฮาร์ดไดรฟ์ และวิธีการที่ฮาร์ดไดรฟ์แต่ละตัวเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

มุมมองจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติเมื่อการตั้งค่าระบบของอุปกรณ์ Serial ATA หรือโวลุ่ม RAID มีการเปลี่ยนแปลง มุมมองสามารถถูกรีเฟรชแบบแมนนวลได้โดยการเลือก 'รีเฟรช' จากเมนู 'มุมมอง' หรือโดยการกด F5

#### รูปที่ 1: มุมมองพื้นฐาน

หมายเหตุ: แสดงระบบ RAID ทั่วไป คุณอาจเห็นมุมมองที่ต่างออกไป ขึ้นอยู่กับว่าระบบปฏิบัติการติดตั้งไว้บนไดรฟ์ใด และมีโวลุ่ม RAID เท่าไร หากระบบไม่มีโวลุ่ม RAID ก็จะแสดงสถานะของฮาร์ดไดรฟ์

#### รูปที่ 2: มุมมองชั้นสูง

หมายเหตุ: แสดงระบบ RAID ทั่วไปที่มีฮาร์ดไดรฟ์ 4 ตัว คุณอาจเห็นมุมมองที่ต่างออกไป ขึ้นอยู่กับว่าระบบปฏิบัติการติดตั้งไว้บนไดรฟ์ใด และมีโวลุ่ม RAID เท่าไร หากระบบไม่มีโวลุ่ม RAID ก็จะแสดงสถานะของฮาร์ดไดรฟ์

บานหน้าต่างด้านซ้ายมือ เรียกว่าบานหน้าต่างอุปกรณ์ แสดงมุมมองแบบลอจิคอลและฟิสิคอลของอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบย่อยที่เก็บข้อมูล ATA อุปกรณ์เหล่านี้จะประกอบด้วยคอนโทรลเลอร์ Serial ATA, ฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA ที่สนับสนุน, ฮาร์ดไดรฟ์ ATAPI ที่สนับสนุน, โวลุ่ม RAID ที่สนับสนุนที่มีอยู่ในระบบ

เลือกอุปกรณ์ จากนั้นข้อมูลอุปกรณ์จะปรากฏในบานหน้าต่างด้านขวามือ ที่เรียกว่าบานหน้าต่างข้อมูล รูปข้างบนแสดงตัวอย่างของมุมมองโหมดชั้นสูงที่มีฮาร์ดไดรฟ์ 4 ตัวอยู่ในเครื่อง มีโวลุ่ม 2 โวลุ่ม คือ MyRAID5 และ MyRAID10 ใช้อาเรย์เดี่ยวร่วมกัน นี่เป็นตัวอย่างของการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่น RAID โดยใช้ Matrix RAID

## รายงานและวิธีใช้

#### รายงานระบบ

เมื่อเลือก รายงานระบบ จากเมนู 'มุมมอง' จะเป็นการแสดงรายละเอียดของระบบ เช่น ชนิดของโปรเซสเซอร์ ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ระบบย่อยในการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ รายงานยังอธิบายอาเรย์ RAID และโวลุ่มต่างๆ และรายละเอียดทางฟิสิคอลที่อธิบายถึงตัวฮาร์ดไดรฟ์จริงๆ คุณสามารถพิมพ์และบันทึก รายงานระบบ ได้โดยการคลิกที่ปุ่มที่เหมาะสมบนกล่องโต้ตอบ บ่อยครั้งการพิมพ์รายงานระบบ มักจะมีประโยชน์ก่อนที่คุณจะขอความช่วยเหลือจากการสนับสนุนทางเทคนิค

#### สนับสนุน

เมื่อเลือกจากเมนู 'วิธีใช้' กล่องโต้ตอบ สนับสนุน จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการอัพเดตผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค เอกสารต่างๆ และข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ โดยค่ามาตรฐาน ลิงค์จะชี้ไปยังเพจสนับสนุนของ Intel แต่ค่านี้อาจได้รับการปรับเปลี่ยนโดยผู้ประกอบระบบ Intel แนะนำให้คุณใช้ข้อมูลจากหน้าสนับสนุนเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านเทคนิค และข้อมูลอัพเดตของผลิตภัณฑ์ หรือคุณควรติดต่อผู้ผลิตระบบของคุณโดยตรง

#### เกี่ยวกับ

เมื่อเลือกจากเมนู ‘วิธีใช้’ กล่องโต้ตอบนี้จะแสดงแถบผลิตภัณฑ์ Intel Matrix Storage Manager ซึ่งจะมีหมายเลขเวอร์ชันที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันด้วย

## ข้อมูลของอุปกรณ์

บานหน้าต่างข้อมูลจะแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ที่เลือก ตารางด้านล่างจะอธิบายพารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับชนิดอุปกรณ์แต่ละอย่าง ถ้าพารามิเตอร์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ที่คุณเลือก ค่าจะไม่แสดงขึ้นมา

### ข้อมูลอาเรย์ (โหมด RAID เท่านั้น)

พารามิเตอร์ | ค่า
--- | ---
สถานะ | ไม่มีการย้ายในปัจจุบัน:ไม่มีการย้าย หรือการสร้างใหม่เกิดขึ้น
กำลังสร้างใหม่:โวลุ่ม RAID ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปกำลังถูกสร้างใหม่
กำลังเพิ่มฮาร์ดไดรฟ์:ไดรเวอร์ Intel Matrix Storage Manager กำลังเพิ่มสมาชิกของฮาร์ดไดรฟ์ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป และกำลังย้ายข้อมูลในอาเรย์
กำลังเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์:โวลุ่ม RAID ตั้งแต่หนึ่งโวลุ่มขึ้นไปกำลังถูกสร้างใหม่ในฮาร์ดไดรฟ์สำรอง เนื่องจากผลของเหตุการณ์ SMART บนฮาร์ดไดรฟ์ในโวลุ่มนั้น
กำลังตั้งค่าเริ่มต้น: พาริตี้โวลุ่ม RAID 5 กำลังเริ่มทำงาน หรือข้อมูลบนโวลุ่ม RAID กำลังถูกตรวจสอบหรือตรวจสอบและแก้ไข
แคชเชียนฮาร์ดไดรฟ์เปิดทำงาน | รายงานว่าแคชเขียนนั้นเปิดทำงานสำหรับฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมดในอาเรย์หรือไม่
ขนาด | รายงานความจุของอาเรย์ในหน่วยกิกะไบต์
พื้นที่ว่าง | รายงานจำนวนพื้นที่ว่างในอาเรย์ที่ไม่ได้ถูกใช้โดยโวลุ่ม RAID คุณสามารถใช้พื้นที่ว่างเพื่อสร้างโวลุ่ม RAID ที่สองได้
จำนวนของฮาร์ดไดรฟ์ | รายงานจำนวนของฮาร์ดไดรฟ์ที่เป็นส่วนของอาเรย์
สมาชิกฮาร์ดไดรฟ์ [1, 2, 3, 4, 5, 6] | รายงานถึงผู้ผลิตและหมายเลขของฮาร์ดไดรฟ์แต่ละตัว ซึ่งเป็นสมาชิกของอาเรย์
จำนวนของโวลุ่ม | รายงานจำนวนของโวลุ่ม RAID ในอาเรย์ ถ้าจำนวนของโวลุ่มเท่ากับ 1 และมีพื้นที่ว่างเหลือ คุณจะสามารถสร้างโวลุ่ม RAID ที่สองในอาเรย์นั้นได้
สมาชิกโวลุ่ม [1, 2] | รายงานชื่อของโวลุ่ม RAID แต่ละโวลุ่มในอาเรย์

### ข้อมูลโวลุ่ม (โหมด RAID เท่านั้น)

พารามิเตอร์ | ค่า
--- | ---
สถานะโวลุ่ม RAID | ปกติ:เข้าถึงข้อมูลในโวลุ่มได้เต็มที่
ล้มเหลว:สำหรับโวลุ่ม RAID 0 สมาชิกตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปหายไป หรือทำงานล้มเหลว สำหรับโวลุ่ม RAID 1 สมาชิกทั้งสองตัวทำงานล้มเหลว สำหรับโวลุ่ม RAID 5 หรือ RAID 10 สมาชิกตั้งแต่สองตัวขึ้นไปหายไป หรือทำงานล้มเหลว หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ อาจมีการรายงานว่าโวลุ่ม RAID 10 มีสมรรถนะลดลง แม้ว่าสมาชิก 2 ตัวขาดหายไปหรือหยุดทำงาน
ลดระดับ:เฉพาะโวลุ่ม RAID 1, RAID 5 และ RAID 10 เท่านั้นที่สามารถอยู่ในสถานะนี้ได้ หมายความว่ามีสมาชิกตัวหนึ่งล้มเหลว หรือหายไป
เหตุการณ์ SMART:ฮาร์ดไดรฟ์มีข้อผิดพลาดเกินระดับข้อผิดพลาดที่สามารถกู้คืนได้ และมีการรายงานเหตุการณ์ SMART
กำลังสร้างใหม่:เฉพาะโวลุ่ม RAID 0, RAID 5 และ RAID 10 เท่านั้นที่สามารถอยู่ในสถานะนี้ได้ ระบุว่าข้อมูลกำลังถูกคัดลอกไปยังมิร์เรอร์หรือไดรฟ์สำรอง และการสำรองข้อมูลกำลังถูกคืนค่า
กำลังย้าย:ระบุว่าข้อมูลกำลังถูกย้ายไปยังไดรฟ์หรืออาเรย์ที่สอง และโวลุ่ม RAID กำลังถูกสร้างอยู่
กำลังตรวจสอบ: ระบุว่าข้อมูลบนโวลุ่ม RAID กำลังถูกตรวจสอบ
สถานะโวลุ่มการกู้คืน | อัพเดต: เฉพาะโวลุ่มการกู้คืนที่ตั้งเป็นนโยบายอัพเดตอย่างต่อเนื่องอาจอยู่ในสถานะนี้ ข้อมูลบนไดรฟ์กู้คืนจะตรงกับไดรฟ์หลัก
ต้องอัพเดต: เฉพาะโวลุ่มการกู้คืนที่ตั้งเป็นนโยบายอัพเดตตามคำร้องขออาจอยู่ในสถานะนี้ ข้อมูลบนไดรฟ์กู้คืนจะไม่ตรงกับข้อมูลบนไดรฟ์หลัก
กำลังดำเนินการอัพเดตโวลุ่ม: ข้อมูลบนไดรฟ์หลักกำลังถูกคัดลอกไปยังไดรฟ์กู้คืน จะคัดลอกเฉพาะการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่กระบวนการอัพเดตล่าสุด
กำลังดำเนินการกู้คืน: ข้อมูลบนไดรฟ์กู้คืนกำลังเขียนทับข้อมูลทั้งหมดบนไดรฟ์หลัก
ไดรฟ์หลักอ่านอย่างเดียว: คุณเลือกตัวเลือกสำหรับการเข้าถึงไฟล์บนไดรฟ์หลักใน Windows* Explorer ซึ่งทำให้ไดรฟ์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
ไดรฟ์กู้คืนอ่านอย่างเดียว: คุณเลือกตัวเลือกสำหรับการเข้าถึงไฟล์บนไดรฟ์กู้คืนใน Windows* Explorer ซึ่งทำให้ไดรฟ์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
ไดรฟ์หลักหายไป: ไม่พบไดรฟ์หลักที่ใช้ในการสร้างโวลุ่มการกู้คืนอีกต่อไป
ไดรฟ์กู้คืนหายไป: ไม่พบไดรฟ์กู้คืนที่ใช้ในการสร้างโวลุ่มการกู้คืนอีกต่อไป
ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ | รายงานจำนวนของความไม่สอดคล้องกันที่พบในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลโวลุ่ม RAID จะใช้ได้เฉพาะในระหว่างกระบวนการตรวจสอบหรือระหว่างกระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซมเท่านั้น
บล็อกที่มีข้อผิดพลาดของสื่อ | รายงานจำนวนบล็อกที่มีข้อผิดพลาดของสื่อที่พบในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลโวลุ่ม RAID จะใช้ได้เฉพาะในระหว่างกระบวนการตรวจสอบหรือระหว่างกระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซมเท่านั้น
โวลุ่มระบบ | รายงานว่าโวลุ่มบรรจุแฟ้มระบบปฏิบัติการที่มีการป้องกันไว้หรือไม่
แคชเขียนกลับของโวลุ่มเปิดทำงาน | รายงานว่าคุณสมบัติแคชเขียนนั้นเปิดทำงานสำหรับโวลุ่มหรือไม่ ค่านี้ใช้ได้สำหรับโวลุ่ม RAID 5 เท่านั้น
ระดับ RAID | รายงานระดับ RAID ที่ใช้สำหรับโวลุ่ม
ขนาดสตริป | รายงานขนาดของบล็อกข้อมูลลอจิคอลที่ติดกันแต่ละบล็อกในโวลุ่ม สำหรับโวลุ่ม RAID 0, RAID 5 และ RAID 10 ขนาดสตริปมีหน่วยเป็นกิโลไบต์
ขนาด | รายงานความจุรวมของโวลุ่มในหน่วยกิกะไบต์
จำนวนของฮาร์ดไดรฟ์ | รายงานจำนวนของฮาร์ดไดรฟ์ที่โวลุ่มขยายออกไป
สมาชิกฮาร์ดไดรฟ์ [1, 2, 3, 4, 5, 6] | สำหรับโวลุ่ม RAID 0, RAID1, RAID 5 และ RAID 10 รายงานผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นของฮาร์ดไดรฟ์แต่ละตัวที่กำลังถูกใช้โดยโวลุ่มนั้น
ฮาร์ดไดรฟ์หลัก | สำหรับโวลุ่มการกู้คืน รายงานผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นของไดรฟ์หลัก
ฮาร์ดไดรฟ์กู้คืน | สำหรับโวลุ่มการกู้คืน รายงานผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นของไดรฟ์กู้คืน
อาเรย์แพเรนต์ | รายงานชื่อของอาเรย์สำหรับโวลุ่มนี้

### ข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์ RAID (โหมด RAID เท่านั้น)

พารามิเตอร์ | ค่า
--- | ---
การใช้ | สมาชิกอาเรย์:ฮาร์ดไดรฟ์ถูกจัดกลุ่มกับไดรฟ์อื่น เพื่อประกอบกันเป็นอาเรย์ที่ประกอบด้วยโวลุ่ม RAID โวลุ่ม RAID อาจเปิดเผยต่อระบบปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม แต่ละไดรฟ์ไม่ถูกเปิดเผย
สมาชิกอาเรย์ (หลัก): ฮาร์ดไดรฟ์เป็นไดรฟ์ต้นทางสำหรับโวลุ่มการกู้คืน
สมาชิกอาเรย์ (กู้คืน): ฮาร์ดไดรฟ์เป็นไดรฟ์ปลายทางสำหรับโวลุ่มการกู้คืน
ฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID:ฮาร์ดไดรฟ์ที่ไม่มีข้อมูลเมตา RAID และไดรฟ์ทั้งถูกมองเห็น และพร้อมให้ระบบปฏิบัติการใช้งานได้
ไม่มี:ฮาร์ดไดรฟ์ประกอบด้วยข้อมูลเมตาในตัว ซึ่งทำให้ไดรฟ์ถูกเปิดเผยต่อระบบปฏิบัติการ แต่ไดรฟ์ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเรย์
สถานะ | ปกติ:มีฮาร์ดไดรฟ์อยู่ และทำงานได้ตามคาดหมาย
เกิดข้อผิดพลาด: ฮาร์ดไดรฟ์มีข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้มากเกินกว่าค่าที่กำหนด ค่านี้จะแสดงในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage Manager option ROM
เหตุการณ์ SMART:ฮาร์ดไดรฟ์มีค่าเกินขอบเขตข้อผิดพลาดที่สามารถกู้คืนได้ และมีความเสี่ยงที่จะทำงานล้มเหลว
หายไป:ไม่มีฮาร์ดไดรฟ์อยู่
เวอร์ชันที่เข้ากันไม่ได้:ฮาร์ดไดรฟ์มีข้อมูลเมตา RAID ซึ่งมีการรายงานเวอร์ชันของไดรฟ์ที่ใช้ด้วยกันไม่ได้กับซอฟต์แวร์ RAID เวอร์ชันปัจจุบัน
ล้มเหลว:ระบุถึงเงื่อนไขเดียวกันกับ 'เกิดข้อผิดพลาด' ค่านี้จะแสดงใน Intel Matrix Storage Console
พอร์ตอุปกรณ์ | รายงานพอร์ตบนคอนโทรลเลอร์ Serial ATA ที่ฮาร์ดไดรฟ์เชื่อมต่ออยู่
โหมดถ่ายโอน Serial ATA ปัจจุบัน | รายงานโหมดการถ่ายโอน Serial ATA ระหว่างคอนโทรลเลอร์ Serial ATA และฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA ค่าทั่วไปสำหรับพารามิเตอร์นี้คือ: รุ่นที่ 1: 150 Mbytes/s รุ่นที่ 2: 300 Mbytes/s
รุ่น | รายงานหมายเลขรุ่นของฮาร์ดไดรฟ์
หมายเลขซีเรียล | รายงานหมายเลขซีเรียลของผู้ผลิตสำหรับฮาร์ดไดรฟ์
เฟิร์มแวร์ | รายงานเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ภายในฮาร์ดไดรฟ์
สนับสนุนการรอคำสั่งแบบเนทีฟ | รายงานว่าฮาร์ดไดรฟ์สนับสนุนการคิวคำสั่งแบบเนทีฟหรือไม่
แคชเชียนฮาร์ดไดรฟ์เปิดทำงาน | รายงานว่าคุณสมบัติแคชเขียนนั้นเปิดทำงานสำหรับฮาร์ดไดรฟ์หรือไม่
จำนวนของโวลุ่ม | รายงานจำนวนของโวลุ่มบนอาเรย์
สมาชิกโวลุ่ม [1, 2] | รายงานชื่อของแต่ละโวลุ่มที่ฮาร์ดไดรฟ์เป็นสมาชิกอยู่
อาเรย์แพเรนต์ | รายงานชื่อของอาเรย์ RAID ที่ฮาร์ดไดรฟ์เป็นสมาชิกอยู่

### ข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID (โหมด RAID เท่านั้น)

พารามิเตอร์ | ค่า
--- | ---
การใช้ | ฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID: ฮาร์ดไดรฟ์นี้ไม่ได้ถูกใช้ในอาเรย์หรือโวลุ่ม RAID ฮาร์ดไดรฟ์นี้สามารถถูกใช้เป็น RAID สำรอง หรืออุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล
สำรอง:ฮาร์ดไดรฟ์นี้ถูกทำเครื่องหมายเป็นไดรฟ์ปลายทางสำหรับการสร้างใหม่อัตโนมัติ
ไม่ทราบการใช้ฮาร์ดไดรฟ์:ไม่สามารถหาการใช้งานสำหรับฮาร์ดไดรฟ์นี้ได้ อาจเนื่องจากความไม่เข้ากันระหว่างเวอร์ชันซอฟต์แวร์ และการตั้งค่าคอนฟิกของฮาร์ดไดรฟ์
สถานะ | ปกติ:มีฮาร์ดไดรฟ์อยู่ และทำงานได้ตามคาดหมาย
เกิดข้อผิดพลาด: ฮาร์ดไดรฟ์มีข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้มากเกินกว่าค่าที่กำหนด ค่านี้จะแสดงในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage Manager option ROM
เหตุการณ์ SMART:ฮาร์ดไดรฟ์มีค่าเกินขอบเขตข้อผิดพลาดที่สามารถกู้คืนได้ และมีความเสี่ยงที่จะทำงานล้มเหลว
ล้มเหลว:ระบุถึงเงื่อนไขเดียวกันกับ 'เกิดข้อผิดพลาด' ค่านี้จะแสดงใน Intel Matrix Storage Console
พอร์ตอุปกรณ์ | รายงานพอร์ตบนคอนโทรลเลอร์ Serial ATA ที่ฮาร์ดไดรฟ์เชื่อมต่ออยู่
โหมดถ่ายโอน Serial ATA ปัจจุบัน | รายงานโหมดการถ่ายโอน Serial ATA ระหว่างคอนโทรลเลอร์ Serial ATA และฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA ค่าทั่วไปสำหรับพารามิเตอร์นี้คือ: รุ่นที่ 1: 150 Mbytes/s รุ่นที่ 2: 300 Mbytes/s
รุ่น | รายงานหมายเลขรุ่นของฮาร์ดไดรฟ์
หมายเลขซีเรียล | รายงานหมายเลขซีเรียลของผู้ผลิตสำหรับฮาร์ดไดรฟ์
เฟิร์มแวร์ | รายงานเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ภายในฮาร์ดไดรฟ์
สนับสนุนการรอคำสั่งแบบเนทีฟ | รายงานว่าฮาร์ดไดรฟ์สนับสนุนการคิวคำสั่งแบบเนทีฟหรือไม่
ฮาร์ดไดรฟ์ระบบ | รายงานว่าฮาร์ดไดรฟ์บรรจุแฟ้มระบบปฏิบัติการที่มีการป้องกันไว้หรือไม่
ขนาด | รายงานความจุรวมของฮาร์ดไดรฟ์ในหน่วยกิกะไบต์

### ข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA (เฉพาะโหมด AHCI หรือโหมดเคลื่อนที่เท่านั้น)

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
สถานะ | ปกติ:มีฮาร์ดไดรฟ์อยู่ และทำงานได้ตามคาดหมาย
เกิดข้อผิดพลาด: ฮาร์ดไดรฟ์มีข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้มากเกินกว่าค่าที่กำหนด ค่านี้จะแสดงในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage Manager option ROM
เหตุการณ์ SMART:ฮาร์ดไดรฟ์มีค่าเกินขอบเขตข้อผิดพลาดที่สามารถกู้คืนได้ และมีความเสี่ยงที่จะทำงานล้มเหลว
ล้มเหลว:ระบุถึงเงื่อนไขเดียวกันกับ 'เกิดข้อผิดพลาด' ค่านี้จะแสดงใน Intel Matrix Storage Console
พอร์ตอุปกรณ์ | รายงานพอร์ตบนคอนโทรลเลอร์ Serial ATA ที่ฮาร์ดไดรฟ์เชื่อมต่ออยู่
โหมดถ่ายโอน Serial ATA ปัจจุบัน | รายงานโหมดการถ่ายโอน Serial ATA ระหว่างคอนโทรลเลอร์ Serial ATA และฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA ค่าทั่วไปสำหรับพารามิเตอร์นี้คือ: รุ่นที่ 1: 150 Mbytes/s รุ่นที่ 2: 300 Mbytes/s
รุ่น | รายงานหมายเลขรุ่นของฮาร์ดไดรฟ์
หมายเลขซีเรียล | รายงานหมายเลขซีเรียลของผู้ผลิตสำหรับฮาร์ดไดรฟ์
เฟิร์มแวร์ | รายงานเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ภายในฮาร์ดไดรฟ์
สนับสนุนการรอคำสั่งแบบเนทีฟ | รายงานว่าฮาร์ดไดรฟ์สนับสนุนการคิวคำสั่งแบบเนทีฟหรือไม่
ขนาด | รายงานความจุรวมของฮาร์ดไดรฟ์ในหน่วยกิกะไบต์

## การจัดการระบบย่อยในการเก็บข้อมูล

Intel(R) Matrix Storage Console สามารถดูได้จากสองโหมด: โหมดพื้นฐาน (Basic) และโหมดชั้นสูง (Advanced) โหมดพื้นฐานเป็นมุมมองแบบง่ายๆ ที่แสดงถึงข้อมูลอุปกรณ์ในรูปแบบของข้อความสถานะ และภาพอธิบาย ในสถานการณ์ที่ผิดปกติ เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ทำงานล้มเหลวหรือหายไป หน้าต่าง ‘รายละเอียด’ จะให้ปุ่มที่จะใช้ในการเปิดหน้าต่างโหมดชั้นสูงขึ้นมา เพื่อจัดการกับปัญหา โหมดชั้นสูงจะจัดเตรียมตัวเลือกการจัดการระบบย่อยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ระดับสูง ส่วนที่เหลือในเนื้อหาส่วนนี้อธิบายตัวเลือกทั้งหมดที่ใช้ได้ในโหมดชั้นสูง

### การสร้างโวลุ่ม

ในการสร้างโวลุ่ม RAID ใหม่ หรือโวลุ่มการกู้คืน ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกจากเมนู 'การกระทำ' ในโหมดชั้นสูง ซึ่งจะเปิดตัววิเศษที่แนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างโวลุ่ม ภาพรวมของวิธีการสร้างโวลุ่มแต่ละวิธีมีดังนี้

> > คำเตือน: การสร้างโวลุ่ม RAID จะลบข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมดที่เลือก การสร้างโวลุ่ม RAID จากฮาร์ดไดรฟ์ที่มีอยู่จะลบข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์สมาชิกทั้งหมด ยกเว้นไดรฟ์ต้นทาง และการสร้างโวลุ่มการกู้คืนจะลบข้อมูลบนไดรฟ์กู้คืนที่เลือก สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดก่อนที่จะสร้างโวลุ่ม

> > หมายเหตุ เหตุการณ์ SMART:คุณจะไม่สามารถสร้างโวลุ่ม RAID ได้ ถ้ามีฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปที่คุณเลือกสำหรับโวลุ่ม RAID รายงานเหตุการณ์ SMART ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ SMART จะไม่ขัดขวางการทำงานปกติของฮาร์ดไดรฟ์ ให้คลิกขวาที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่แสดงเหตุการณ์ SMART และเลือก ‘ลบเหตุการณ์ SMART’ ได้ จากนั้นคุณจึงจะสามารถสร้างโวลุ่ม RAID โดยใช้ไดรฟ์นี้ได้ ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้นอกเสียจากว่าคุณจะเข้าใจเหตุผลของเหตุการณ์ SMART

- สร้างโวลุ่มการกู้คืน: ใช้ตัวเลือกการสร้างนี้เพื่อสร้างโวลุ่มโดยใช้ Intel(R) Rapid Recover Technology เทคโนโลยีนี้จะคัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์หลักไปยังไดรฟ์กู้คืนอย่างต่อเนื่องหรือตามคำร้องขอ ไดรฟ์หลักและไดรฟ์กู้คืนต้องขยาย 100% ของพื้นที่ว่างฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้ได้ของอาเรย์ และจะมีโวลุ่มการกู้คืนได้เพียงโวลุ่มเดียวบนระบบ
- สร้างโวลุ่ม RAID: ใช้ตัวเลือกการสร้างนี้เพื่อสร้างโวลุ่ม RAID เมื่อคุณไม่ต้องการเก็บรักษาข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์ที่มีอยู่ ระบบอาจใช้ฮาร์ดไดรฟ์สองตัวหรือมากกว่าสำหรับโวลุ่มที่จะสร้าง ขั้นอยู่กับระดับ RAID ที่คุณเลือก คุณสมบัติ Matrix RAID ช่วยให้สามารถสร้างสองโวลุ่มภายในอาเรย์เดียว ในการดำเนินการ ให้เลือกความจุโวลุ่มที่น้อยกว่าความจุรวมของอาเรย์ การทำเช่นนี้จะปล่อยพื้นที่อาเรย์ที่ว่างสำหรับโวลุ่ม RAID ที่สองไว้ จากนั้นโวลุ่มที่สองจะใช้พื้นที่ที่เหลือบนอาเรย์โดยอัตโนมัติ Intel Matrix Storage Console จะสร้างเฉพาะโวลุ่ม RAID โวลุ่มผลลัพธ์ไม่ถูกพาร์ติชั่นและยังไม่ได้ฟอร์แมต ใช้โปรแกรมจัดการดิสก์ของ Windows* เพื่อตั้งพาร์ติชัน และฟอร์แมตโวลุ่ม RAID ใหม่
- สร้างโวลุ่ม RAID จากฮาร์ดไดรฟ์ที่มีอยู่แล้ว: ใช้ตัวเลือกการสร้างนี้เมื่อคุณต้องการเก็บรักษาข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์ที่มีอยู่ และคัดลอกข้อมูลนั้นไปยังฮาร์ดไดรฟ์เพิ่มเติมตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป กระบวนการสร้างนี้ เรียกว่าการย้าย อาจใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความจุของฮาร์ดไดรฟ์ และงานที่มีบนระบบ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นสำหรับตัววิเศษ 'สร้างโวลุ่ม RAID จากฮาร์ดไดรฟ์ที่มีอยู่' กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงกระบวนการย้าย ในการเปิดกล่องโต้ตอบขึ้นมาใหม่ในระหว่างกระบวนการย้าย ให้คลิกขวาที่โวลุ่มที่กำลังย้ายใน Intel Matrix Storage Console และเลือก ‘แสดงกระบวนการย้าย’ ระบบสามารถทำกระบวนการย้ายได้เพียงครั้งละหนึ่งกระบวนการเท่านั้น ถ้าคุณต้องการแปลงไดรฟ์ข้อมูลมากกว่าหนึ่งไดรฟ์เป็นโวลุ่ม RAID คุณต้องย้ายครั้งละฮาร์ดไดรฟ์ ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการการย้ายที่ได้รับการสนับสนุนโดยใช้คอนโทรลเลอร์การเก็บข้อมูลบนระบบของคุณ

#### ตาราง 3: การย้ายที่สนับสนุน

| คอนโทรลเลอร์การเก็บข้อมูล
จากระดับ RAID นี้ | ไปยังระดับ RAID นี้ | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
ฮาร์ดไดรฟ์ตัวเดียว | RAID 0 2 ไดรฟ์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่
ฮาร์ดไดรฟ์ตัวเดียว | RAID 0 3 หรือ 4 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่
ฮาร์ดไดรฟ์ตัวเดียว | RAID 5 5 หรือ 6 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่
ฮาร์ดไดรฟ์ตัวเดียว | RAID 1 2 ไดรฟ์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่
ฮาร์ดไดรฟ์ตัวเดียว | RAID 10 4 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่
ฮาร์ดไดรฟ์ตัวเดียว | RAID 5 3 หรือ 4 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่
ฮาร์ดไดรฟ์ตัวเดียว | RAID 5 5 หรือ 6 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่
RAID 1 2 ไดรฟ์ | RAID 5 3 หรือ 4 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่
RAID 1 2 ไดรฟ์ | RAID 5 5 หรือ 6 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่
RAID 0 2 ไดรฟ์ | RAID 5 3 หรือ 4 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่
RAID 0 2 ไดรฟ์ | RAID 5 5 หรือ 6 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่
RAID 0 3 ไดรฟ์ | RAID 5 4 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่
RAID 0 3 ไดรฟ์ | RAID 5 5 หรือ 6 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่
RAID 0 4 ไดรฟ์ | RAID 5 5 หรือ 6 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่
RAID 10 4 ไดรฟ์ | RAID 5 4 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่
RAID 10 4 ไดรฟ์ | RAID 5 5 หรือ 6 ไดรฟ์ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่

### การจัดการโวลุ่ม RAID

เมื่อคุณสร้างโวลุ่ม RAID โวลุ่มนั้นจะปรากฏอยู่ในรายการในบานหน้าต่างอุปกรณ์ และคุณจะสามารถเข้าถึงตัวเลือกการจัดการโวลุ่มต่อไปนี้ด้วยการคลิกขวาที่ชื่อ:

- ลบโวลุ่ม: ตัวเลือกนี้จะให้คุณสามารถลบโวลุ่ม RAID และรีเซ็ตฮาร์ดไดรฟ์สมาชิกเป็นฮาร์ดไดรฟ์ non-RAID ได้ คำเตือน: การลบโวลุ่ม RAID 0, RAID 5 หรือ RAID 10 จะลบข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์สมาชิกทั้งหมด สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดก่อนที่จะลบโวลุ่ม RAID
- แก้ไขโวลุ่ม: ตัวเลือกนี้จะให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของโวลุ่ม RAID และดำเนินการย้ายระดับ RAID (เช่น ย้ายจากโวลุ่ม RAID 0, 1 หรือ 10 ไปยังโวลุ่ม RAID 5)
- แปลงเป็นโวลุ่มการกู้คืน: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้สำหรับโวลุ่ม RAID 1 ที่ขยาย 100% ของพื้นที่ว่างฮาร์ดไดรฟ์ของอาเรย์เท่านั้น หลังจากที่แปลงโวลุ่ม RAID 1 แล้ว จะใช้ Intel(R) Rapid Recover Technology
- ตรวจสอบโวลุ่ม RAID: ตัวเลือกนี้จะตรวจสอบข้อมูลบนโวลุ่ม RAID เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นโดยแสดงจำนวนข้อผิดพลาดในการตรวจสอบและบล็อกที่มีข้อผิดพลาดของสื่อที่พบ
- ตรวจสอบและซ่อมแซมโวลุ่ม RAID: ตัวเลือกนี้จะตรวจสอบและซ่อมแซมข้อมูลบนโวลุ่ม RAID เมื่อกระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นโดยแสดงจำนวนข้อผิดพลาดในการตรวจสอบที่พบและซ่อมแซม และจำนวนบล็อกที่มีข้อผิดพลาดของสื่อที่ได้รับการกำหนดใหม่อีกครั้ง
- เปิดหรือปิดการทำงานแคชเขียนกลับของโวลุ่ม: คุณลักษณะนี้ใช้กับ RAID 5 เท่านั้น แคชเขียนกลับของโวลุ่มจะถูกเปิดหรือปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟที่ป้องกันไฟฟ้าดับ (UPS) เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจาก AC เป็น DC ในกรณีแหล่งไฟฟ้า AC ล้มเหลวหรือถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ แคชเขียนกลับจะถูกล้างทิ้ง และปิดการทำงาน เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจาก DC เป็น AC ในกรณีแหล่งไฟฟ้า AC กลับมาทำงานอีกครั้ง แคชเขียนกลับจะถูกเปิดการทำงานอีกครั้ง ในขณะที่แคชเขียนกลับของโวลุ่มถูกเปิดการทำงาน คำขอในการเขียนหลายๆ ครั้งจะถูกรวม การเขียนข้อมูลจากแคชไปยังโวลุ่ม RAID 5 จะมีประสิทธิภาพมากกว่า คุณสามารถเปิดหรือปิดการทำงานของแคชเขียนกลับของโวลุ่มได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่
- แสดงกระบวนการย้าย: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อกำลังดำเนินการย้าย เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นเพื่อรายงานถึงกระบวนการย้ายในรูปแบบ ‘เสร็จสิ้น %’
- กู้คืนโวลุ่ม: ตัวเลือกนี้จะกู้คืนโวลุ่มหลังจากที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวได้รับการกู้คืนในทางกายภาพ หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  - ฮาร์ดไดรฟ์หรือไดรฟ์ที่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของโวลุ่ม RAID ที่ล้มเหลว ได้รับการติดตั้งใหม่อีกครั้ง
  - ข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์ไม่ได้ถูกเข้าถึงในขณะที่ฮาร์ดไดรฟ์ถูกถอดออกจากระบบ
  เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ กล่องโต้ตอบ Intel Matrix Storage Console จะปรากฏขึ้น คลิก ตกลง เพื่อทำต่อไป หลังจากการกู้คืนเสร็จแล้ว สถานะของโวลุ่มจะแสดงเป็น ‘ปกติ’

### การจัดการโวลุ่มการกู้คืน

เมื่อคุณสร้างโวลุ่มการกู้คืน โวลุ่มนั้นจะปรากฏอยู่ในรายการในบานหน้าต่างอุปกรณ์ และคุณจะสามารถเข้าถึงตัวเลือกการจัดการโวลุ่มต่อไปนี้ด้วยการคลิกขวาที่ชื่อ:

- ลบโวลุ่ม: ตัวเลือกนี้จะให้คุณสามารถลบโวลุ่มการกู้คืน และรีเซ็ตไดรฟ์หลักและไดรฟ์กู้คืนเป็นฮาร์ดไดรฟ์ non-RAID ได้
- แก้ไขโวลุ่ม: ตัวเลือกนี้จะให้คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนต่อไปนี้กับโวลุ่มการกู้คืน: เปลี่ยนชื่อโวลุ่ม สลับไดรฟ์หลักและไดรฟ์คัดลอก และเปลี่ยนนโยบายอัพเดต
- ปิดการใช้งานการอัพเดตอย่างต่อเนื่อง: การเลือกตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนแปลงนโยบายอัพเดตตามคำร้องขอ จากนั้นคุณจะต้องร้องขอการอัพเดตด้วยตนเอง โดยคลิกขวาที่โวลุ่ม และเลือก 'อัพเดตโวลุ่ม'
- อัพเดตโวลุ่ม: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อโวลุ่มถูกตั้งเป็นนโยบายอัพเดตตามคำร้องขอ การเลือกตัวเลือกนี้จะคัดลอกข้อมูลบนไดรฟ์หลักไปยังไดรฟ์กู้คืน จะคัดลอกเฉพาะการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่กระบวนการอัพเดตล่าสุด
- แสดงความคืบหน้าในการอัพเดตโวลุ่ม: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อโวลุ่มการกู้คืนโวลุ่มใหม่ถูกสร้าง หรือเมื่อคุณเลือก 'อัพเดตโวลุ่ม' ในนโยบายอัพเดตตามคำร้องขอ
- ยกเลิกกระบวนการอัพเดตโวลุ่ม: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อโวลุ่มการกู้คืนโวลุ่มใหม่ถูกสร้าง หรือเมื่อคุณเลือก 'อัพเดตโวลุ่ม' ในนโยบายอัพเดตตามคำร้องขอ
- กู้คืนข้อมูลไปยังไดรฟ์หลัก: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะหลังจากที่คุณรีบูตระบบจากไดรฟ์กู้คืนโดยใช้ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage Manager option ROM การเลือกตัวเลือกนี้จะเขียนทับข้อมูลทั้งหมดในไดรฟ์หลักด้วยข้อมูลบนไดรฟ์กู้คืน
- ยกเลิกกระบวนการกู้คืน: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อกำลังดำเนินการกู้คืนไปยังไดรฟ์หลัก
- เข้าถึงไฟล์บนไดรฟ์หลักหรือไดรฟ์กู้คืน: ตัวเลือกนี้จะให้คุณสามารถดูไฟล์บนไดรฟ์กู้คืนหรือไดรฟ์หลักโดยใช้ Windows* Explorer แต่ปิดการใช้งานการอัพเดตอย่างต่อเนื่องสำหรับโวลุ่มการกู้คืน เมื่อคุณดูไฟล์เสร็จแล้ว ให้คลิกขวาที่โวลุ่ม และเลือกตัวเลือกสำหรับการซ่อนไฟล์บนไดรฟ์หลักหรือไดรฟ์กู้คืน เพื่อเปิดใช้งานการอัพเดตโวลุ่ม
- ซ่อนไฟล์บนไดรฟ์หลักหรือไดรฟ์กู้คืน: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะหลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกในการเข้าถึงไฟล์บนไดรฟ์หลักหรือไดรฟ์กู้คืนใน Windows* Explorer การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้ฮาร์ดไดรฟ์สามารถเขียนได้ และเปิดใช้การอัพเดตโวลุ่ม
- แปลงเป็นโวลุ่ม RAID: ตัวเลือกนี้จะให้คุณสามารถแปลงโวลุ่มการกู้คืนเป็นโวลุ่ม RAID 1

### ตัวเลือกการจัดการอื่นๆ

- สแกนหาอุปกรณ์พลักแอนด์เพลย์อีกครั้ง: ตัวเลือกนี้ใช้ได้จากเมนู 'การกระทำ' โดยจะตรวจหาฮาร์ดไดรฟ์ที่ถูกเพิ่มหรือเอาออก หลังจากการสแกนเสร็จสมบูรณ์ มุมมองโหมดชั้นสูงจะแสดงข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว การกระทำนี้เหมือนกับการเลือก ‘Scan for hardware changes’ ใน Device Manager ของ Windows
- ทำเครื่องหมายฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID เป็นฮาร์ดไดรฟ์สำรอง: คำเตือน: เมื่อฮาร์ดไดรฟ์ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นฮาร์ดไดรฟ์สำรอง ข้อมูลทั้งหมดบนไดรฟ์จะถูกลบอย่างถาวร สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดก่อนที่คุณจะทำเครื่องหมายว่าเป็นไดรฟ์สำรอง คุณสมบัตินี้จะทำเครื่องหมายฮาร์ดไดรฟ์เป็นไดรฟ์ปลายทางสำหรับสร้างใหม่โดยอัตโนมัติ ในการทำเครื่องหมายเป็นฮาร์ดไดรฟ์สำรอง ให้คลิกที่หนึ่งในฮาร์ดไดรฟ์ที่อยู่ในรายการฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ และเลือก ‘ทำเครื่องหมายเป็นสำรอง’
- รีเซ็ตฮาร์ดไดรฟ์สำรองเป็นฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID: จะรีเซ็ตเฉพาะฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นฮาร์ดไดรฟ์สำรอง คลิกขวาที่ฮาร์ดไดรฟ์สำรองในรายการฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ และเลือก ‘รีเซ็ตฮาร์ดไดรฟ์เป็น Non-RAID’ จากเมนูที่ปรากฏ ไดรฟ์นี้ ซึ่งเคยเป็นสมาชิกของอาเรย์ RAID จะกลายเป็นไดรฟ์ Non-RAID
- เปิดหรือปิดการทำงานแคชเขียนของฮาร์ดไดรฟ์: แคชเขียนของฮาร์ดไดรฟ์ คือคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะซึ่งสนับสนุนโดยฮาร์ดไดรฟ์บางตัว การเปิดการทำงานแคชเขียน จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวก่อนที่จะเขียนลงในฮาร์ดไดรฟ์จริงๆ ผลเสียของการเปิดการทำงานแคชเขียนก็คือ ข้อมูลแคชอาจสูญหายไปในกรณีที่เกิดไฟดับ ในการเปิดหรือปิดการทำงานแคชเขียน ให้คลิกขวาที่อาเรย์ RAID จากนั้นเลือก เปิดหรือปิดการทำงานแคชเขียนของฮาร์ดไดรฟ์ เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

# กู้คืนข้อมูลไปยังไดรฟ์หลัก

หัวข้อในส่วนนี้ใช้กับโวลุ่มการกู้คืนเท่านั้น โดยจะอธิบายวิธีการคัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์กู้คืนไปยังไดรฟ์หลัก เนื่องจากไดรฟ์หลักล้มเหลว เสียหาย หรือสูญหาย หรือวิธีการเปลี่ยนข้อมูลในไดรฟ์หลักกลับไปยังสถานะก่อนหน้า

## การเปลี่ยนไดรฟ์หลัก

การกู้คืนข้อมูลไปยังไดรฟ์หลักเป็นสิ่งจำเป็น หากไดรฟ์หลักล้มเหลวหรือถูกเอาออกจากระบบและสูญหาย

1. ปิดเครื่องและเชื่อมต่อไดรฟ์หลักตัวใหม่
2. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ กด Ctrl-I เพื่อเข้าสู่ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM
3. ใน 'MAIN MENU' ให้เลือก 'Recovery Volume Options'
4. ในเมนู 'Recovery Volume Options' ให้เลือกตัวเลือก 1 เพื่อ 'Boot`from` Recovery Drive'
5. เริ่มระบบใหม่
6. หลังจากที่ระบบปฏิบัติการรันขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Intel(R) Matrix Storage Console จากเมนู Start หรือคลิกที่ไอคอนถาดระบบ Intel Matrix Storage Manager
7. จากเมนู มุมมอง เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อแสดงมุมมองอย่างละเอียดของ Intel Matrix Storage Console
8. คลิกขวาที่ไดรฟ์หลักและเลือก 'สร้างใหม่ลงในฮาร์ดไดรฟ์นี้' หรือคลิกขวาที่ไดรฟ์หลักตัวใหม่ และเลือก 'ทำเครื่องหมายเป็นสำรอง' เพื่อเริ่มกระบวนการสร้างใหม่โดยอัตโนมัติ สถานะโวลุ่มจะแสดงว่า ‘กำลังสร้างใหม่: เสร็จสิ้น %’
9. หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการสร้างใหม่ ให้คลิกขวาที่โวลุ่มการกู้คืนและเลือก 'ปรับเปลี่ยนโวลุ่ม' เพื่อสลับไดรฟ์กู้คืนและไดรฟ์หลัก หรือเริ่มระบบใหม่และใช้ Intel Matrix Storage Manager option ROM เพื่อบูตจากไดรฟ์หลัก

## การทำให้ข้อมูลในไดรฟ์หลักกลับสู่สถานะก่อนหน้า

หากโวลุ่มการกู้คืนถูกตั้งเป็นนโยบายอัพเดตตามคำร้องขอ คุณจะสามารถทำให้ข้อมูลในไดรฟ์หลักกลับสู่สถานะที่เคยเป็นเมื่อตอนที่สิ้นสุดกระบวนการอัพเดตโวลุ่มครั้งล่าสุด วิธีนี้มีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่ตรวจพบไวรัสบนไดรฟ์หลักหรือมีผู้เข้าใช้ระบบของคุณ

1. เริ่มระบบใหม่ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ กด Ctrl-I เพื่อเข้าสู่ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage Manager option ROM
2. ใน 'MAIN MENU' ให้เลือก 'Recovery Volume Options'
3. ในเมนู 'Recovery Volume Options' ให้เลือกตัวเลือก 1 เพื่อ 'Boot`from` Recovery Drive'
4. เริ่มระบบใหม่
5. หลังจากที่ระบบปฏิบัติการรันขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Intel(R) Matrix Storage Console จากเมนู Start หรือคลิกที่ไอคอนถาดระบบ Intel Matrix Storage Manager
6. จากเมนู มุมมอง เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อแสดงมุมมองอย่างละเอียดของ Intel Matrix Storage Console
7. คลิกขวาที่โวลุ่มการกู้คืนในบานหน้าต่างอุปกรณ์ และเลือก 'กู้คืนข้อมูลไปยังไดรฟ์หลัก' สถานะโวลุ่มจะแสดงเป็น 'กำลังดำเนินการกู้คืนไปยังไดรฟ์หลัก: เสร็จสิ้น %’
8. หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการกู้คืน ให้คลิกขวาที่โวลุ่มการกู้คืนและเลือก 'ปรับเปลี่ยนโวลุ่ม' เพื่อสลับไดรฟ์กู้คืนและไดรฟ์หลัก หรือเริ่มระบบใหม่และใช้ Intel Matrix Storage Manager option ROM เพื่อบูตจากไดรฟ์หลัก

# การกู้คืนโวลุ่ม RAID

คำแนะนำในส่วนนี้ใช้กับโวลุ่ม RAID เท่านั้น ถ้า Intel(R) Matrix Storage Manager รายงานโวลุ่ม RAID ว่าลดระดับ หรือทำงานล้มเหลว อาจเป็นไปได้ที่คุณสามารถกู้คืนโวลุ่มได้ ถ้าไม่สามารถกู้คืนได้ คุณต้องสร้างโวลุ่ม RAID ใหม่ และทำการกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรองด้วยตัวเอง ให้อ่านส่วนด้านล่าง ที่เกี่ยวกับปัญหา RAID ที่มีการรายงาน เพื่อกู้คืนค่าคอนฟิเกอเรชั่น RAID

## โวลุ่ม RAID 0 ที่ล้มเหลว

โวลุ่ม RAID 0 ถูกรายงานว่าล้มเหลว เมื่อมีสมาชิกหนึ่งตัวล้มเหลว หรือถูกตัดการเชื่อมต่อ ถ้ามีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น คุณจะไม่สามารถเข้าถึงโวลุ่ม RAID 0 และข้อมูลที่อยู่ภายในได้ โวลุ่ม RAID 0 สามารถถูกกู้คืนได้ถ้าสมาชิกถูกตัดการเชื่อมต่อ แต่ไม่สามารถถูกกู้คืนได้ ถ้าสมาชิกทำงานล้มเหลว

### สมาชิกหายไป

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ที่หายไปใหม่
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage Manager option ROM จะแสดงโวลุ่ม RAID 0 ว่าเป็น 'Normal'
4. หลังจากที่ระบบปฏิบัติการรันขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Intel(R) Matrix Storage Console จากเมนู Start หรือคลิกที่ไอคอนถาดระบบ Intel Matrix Storage Manager
5. จากเมนู มุมมอง เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อดูมุมมองอย่างละเอียดของข้อมูลการจัดเก็บอุปกรณ์
6. คลิกที่โวลุ่ม RAID 0 ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ เพื่อยืนยันว่าระบบทำงานอย่างปกติ สถานะในบานหน้าต่างข้อมูลจะแสดงเป็น ‘ปกติ’

### สมาชิกล้มเหลว

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. แทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ล้มเหลวด้วยฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ที่มีความจุเท่ากับหรือมากกว่าฮาร์ดไดรฟ์เดิม
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage Manager option ROM จะแสดงสถานะของโวลุ่ม RAID 0 เป็น 'Failed' และขอให้คุณกด Ctrl-I เพื่อเข้าไปยังระบบติดต่อผู้ใช้
4. กด Ctrl-I เพื่อเข้าไปยัง 'MAIN MENU'
5. เลือกตัวเลือก `2` ในเมนูหลักเพื่อ 'Delete RAID Volume'
6. ใน 'DELETE VOLUME MENU' เลือกโวลุ่ม RAID 0 ที่ล้มเหลว โดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลง
7. กดปุ่ม 'Delete' เพื่อลบโวลุ่ม
8. กด 'Y' เพื่อยืนยันการลบ
9. สร้างโวลุ่ม RAID 0 ใหม่ ถ้าฮาร์ดไดรฟ์ที่ล้มเหลว เป็นส่วนของโวลุ่มระบบ คุณจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่

## โวลุ่ม RAID 1 ที่ถูกลดระดับ

โวลุ่ม RAID 1 จะถูกรายงานว่าถูกลดระดับ เมื่อมีสมาชิกหนึ่งตัวล้มเหลว หรือถูกตัดการเชื่อมต่อชั่วคราว และข้อมูลมิร์เรอร์หายไป เป็นผลให้ ระบบสมาใช้สมาชิกที่ทำงานได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น ในการสร้างการมิร์เรอร์ข้อมูลใหม่ และกู้คืนข้อมูลสำรอง ให้ทำตามกระบวนการด้านล่าง

### สมาชิกหายไป

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ที่หายไปใหม่
3. เริ่มระบบใหม่ การสร้างใหม่จะเริ่มโดยอัตโนมัติ

### สมาชิกล้มเหลว

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. แทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ล้มเหลวด้วยฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ที่มีความจุเท่ากับหรือมากกว่าฮาร์ดไดรฟ์เดิม
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage option ROM จะแสดงสถานะของโวลุ่ม RAID 1 ว่า 'Degraded'
4. หลังจากที่ระบบปฏิบัติการรันขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Intel Matrix Storage Console จากเมนู Start หรือคลิกที่ไอคอนถาดระบบ Intel Matrix Storage Manager
5. จากเมนู มุมมอง เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อแสดงมุมมองอย่างละเอียดของ Intel Matrix Storage Console
6. ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ ให้คลิกขวาที่ฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID ตัวใหม่ และเลือก 'สร้างใหม่ลงในฮาร์ดไดรฟ์นี้'
7. คลิกที่โวลุ่ม RAID 1 ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ สถานะในบานหน้าต่างข้อมูลจะแสดงเป็น ‘กำลังสร้างใหม่: เสร็จสิ้น %’ หลังจากการสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะจะแสดงเป็น ‘ปกติ’

## โวลุ่ม RAID 1 ที่ถูกลดระดับและโวลุ่ม RAID 0 ที่ล้มเหลวในอาเรย์ RAID เดี่ยว

เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นเมื่อโวลุ่ม RAID ทั้งสอง (0 และ 1) มีอยู่บนอาเรย์ RAID เดี่ยว (ดู Matrix RAID) ระบบจะรายงานโวลุ่ม RAID 0 ว่าล้มเหลว และรายงานโวลุ่ม RAID 1 ว่าถูกลดระดับ เมื่อสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งของโวลุ่มล้มเหลว หรือถูกตัดการเชื่อมต่อ

### สมาชิกหายไป

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ที่หายไปใหม่
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage Manager option ROM จะแสดงสถานะโวลุ่ม RAID 0 ว่า 'Normal' และแสดงสถานะโวลุ่ม RAID 1 ว่า 'Rebuild'
4. หลังจากที่ระบบปฏิบัติการรันขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Intel Matrix Storage Console จากเมนู Start หรือคลิกที่ไอคอนถาดระบบ Intel Matrix Storage Manager
5. จากเมนู มุมมอง เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อแสดงมุมมองอย่างละเอียดของ Intel Matrix Storage Console
6. คลิกที่โวลุ่ม RAID 0 ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ และสถานะจะแสดงเป็น 'ปกติ' ในบานหน้าต่างข้อมูล สถานะโวลุ่ม RAID 1 จะแสดงเป็น 'กำลังสร้างใหม่: เสร็จสิ้น %' เมื่อเลือกโวลุ่ม RAID 1
7. หลังจากการสร้างโวลุ่ม RAID 1 ใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะจะแสดงว่า ‘ปกติ’

### สมาชิกหายไปเมื่อระบบปฏิบัติการอยู่บนโวลุ่ม RAID 1 หรือบนฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ที่หายไปใหม่
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage Manager option ROM จะแสดงสถานะโวลุ่ม RAID 0 ว่า 'Normal' และแสดงสถานะโวลุ่ม RAID 1 ว่า 'Rebuild'
4. หลังจากที่ระบบปฏิบัติการรันขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Intel Matrix Storage Console จากเมนู Start หรือคลิกที่ไอคอนถาดระบบ Intel Matrix Storage Manager
5. จากเมนู มุมมอง เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อแสดงมุมมองอย่างละเอียดของ Intel Matrix Storage Console
6. คลิกที่โวลุ่ม RAID 0 ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ และสถานะจะแสดงเป็น 'ปกติ' ในบานหน้าต่างข้อมูล สถานะโวลุ่ม RAID 1 จะแสดงเป็น 'กำลังสร้างใหม่: เสร็จสิ้น %' เมื่อเลือกโวลุ่ม RAID 1
7. หลังจากการสร้างโวลุ่ม RAID 1 ใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะจะแสดงว่า ‘ปกติ’

### สมาชิกล้มเหลวเมื่อระบบปฏิบัติการอยู่บนโวลุ่ม RAID 1 หรือบนฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. แทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ล้มเหลวด้วยฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ที่มีความจุเท่ากับหรือมากกว่าฮาร์ดไดรฟ์เดิม
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM จะแสดงสถานะโวลุ่ม RAID 0 ว่า 'Degraded' และแสดงสถานะโวลุ่ม RAID 0 ว่า 'Failed'
4. หลังจากที่ระบบปฏิบัติการรันขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Intel(R) Matrix Storage Console จากเมนู Start หรือคลิกที่ไอคอนถาดระบบ Intel Matrix Storage Manager
5. จากเมนู มุมมอง เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อแสดงมุมมองอย่างละเอียดของ Intel(R) Matrix Storage Console
6. คลิกขวาที่โวลุ่ม RAID 0 ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ และเลือก ‘ลบโวลุ่ม’ ‘ตัววิเศษลบโวลุ่ม’ จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการลบโวลุ่ม
7. ในการสร้างโวลุ่มใหม่ เลือกเมนู ‘การกระทำ’ และเลือก ‘สร้างโวลุ่มใหม่’ ‘ตัววิเศษสร้างโวลุ่ม RAID’ จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างโวลุ่ม
8. ใช้โปรแกรมจัดการดิสก์ของ Windows เพื่อตั้งพาร์ติชัน และฟอร์แมตโวลุ่ม RAID ใหม่
9. ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ ให้คลิกขวาที่ฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID ตัวใหม่ และเลือก 'สร้างใหม่ลงในฮาร์ดไดรฟ์นี้'
10. คลิกที่โวลุ่ม RAID 1 ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ สถานะในบานหน้าต่างข้อมูลจะแสดงเป็น ‘กำลังสร้างใหม่’ เสร็จสิ้น %’ หลังจากการสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะจะแสดงเป็น ‘ปกติ’

### สมาชิกล้มเหลว เมื่อระบบปฏิบัติการอยู่บนโวลุ่ม RAID 0

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. แทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ล้มเหลวด้วยฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ที่มีความจุเท่ากับหรือมากกว่าฮาร์ดไดรฟ์เดิม
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ หน้าจอ Intel(R) Matrix Storage option ROM จะแสดงสถานะโวลุ่ม RAID 0 ว่า 'Failed' และแสดงสถานะโวลุ่ม RAID 1 ว่า 'Degraded'
4. อย่าเริ่มระบบติดต่อผู้ใช้ Intel(R) Matrix Storage option ROM
5. ติดตั้งระบบปฏิบัติการบนฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID ใหม่
6. ระหว่างกระบวนการติดตั้ง คุณจะได้รับพร้อมต์ Press F6 to load the RAID Driver
7. กด F6 เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ RAID ลงบนไดรฟ์ non-RAID ใหม่
8. หลังจากการติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์ RAID แล้ว, เปิด Windows Explorer เพื่อกำหนดพาร์ติชันใหม่ที่อยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ และพาร์ติชั่นที่มีอยู่แล้วบนโวลุ่ม RAID 1 ที่ลดระดับ
9. คัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการเก็บจากโวลุ่ม RAID 1 ลงบนพาร์ติชั่นใหม่
10. ถ้าคุณต้องการเรียกคืนค่าคอนฟิเกอเรชั่น RAID ด้วยโวลุ่ม RAID 0 และ RAID 1 ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
11. เลือก Intel(R) Matrix Storage Console จากเมนู Start
12. จากเมนู มุมมอง ของ Intel(R) Matrix Storage Console เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อแสดงมุมมองอย่างละเอียดของ Intel Matrix Storage Console
13. ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ของ IMSM Storage Console ให้คลิกขวาที่โวลุ่ม RAID 0 ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ และเลือก 'ลบโวลุ่ม' จากเมนูที่ปรากฏขึ้น
14. ตัววิเศษ ‘ลบโวลุ่ม RAID’ จะช่วยเหลือในการลบโวลุ่ม
15. เลือกโวลุ่ม RAID 1 และลบโวลุ่ม
16. จากเมนู การกระทำ, เลือกเมนูย่อย ‘สร้างโวลุ่ม RAID จากฮาร์ดไดรฟ์ที่มีอยู่แล้ว’ เพื่อสร้างโวลุ่ม RAID 0 ใหม่
17. ตัววิเศษ ‘สร้างโวลุ่ม RAID จากฮาร์ดไดรฟ์ที่มีอยู่แล้ว’ จะช่วยในการสร้างโวลุ่ม RAID 0 ให้แน่ใจว่าขนาดโวลุ่มน้อยกว่าขนาดอาเรย์ เพื่อที่จะสร้างโวลุ่มอื่น
18. สร้างโวลุ่ม RAID 1 ใหม่
19. คุณกู้คืนค่าคอนฟิเกอเรชั่นเดิมของคุณเสร็จแล้ว
20. ย้ายข้อมูล RAID 1 เดิมไปยังโวลุ่ม RAID 1 ใหม่นี้ ถ้าคุณต้องการ

## โวลุ่ม RAID 5 ที่ถูกลดระดับ

โวลุ่ม RAID 5 ถูกรายงานว่า ‘ลดระดับ’ เมื่อมีสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งล้มเหลว หรือถูกตัดการเชื่อมต่อ ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ทำตามกระบวนการที่เหมาะสมด้านล่าง:

### สมาชิกหายไป

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ที่หายไปใหม่
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage option ROM จะแสดงสถานะของโวลุ่ม RAID 5 ว่า 'Rebuild'
4. หลังจากที่ระบบปฏิบัติการรันขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Intel Matrix Storage Console จากเมนู Start หรือคลิกที่ไอคอนถาดระบบ Intel Matrix Storage Manager
5. จากเมนู มุมมอง เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อแสดงมุมมองอย่างละเอียดของ Intel Matrix Storage Console
6. คลิกที่โวลุ่ม RAID 5 ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ สถานะในบานหน้าต่างข้อมูลจะแสดงเป็น ‘กำลังสร้างใหม่: เสร็จสิ้น %’ หลังจากการสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะจะแสดงเป็น ‘ปกติ’

### สมาชิกล้มเหลว

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. แทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ล้มเหลวด้วยฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ที่มีความจุเท่ากับหรือมากกว่าไดรฟ์เดิม
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage option ROM จะแสดงสถานะของโวลุ่ม RAID 5 ว่า 'Degraded'
4. หลังจากที่ระบบปฏิบัติการรันขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Intel Matrix Storage Console จากเมนู Start หรือคลิกที่ไอคอนถาดระบบ Intel Matrix Storage Manager
5. จากเมนู มุมมอง เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อแสดงมุมมองอย่างละเอียดของ Intel Matrix Storage Console
6. ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ ให้คลิกขวาที่ฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID ตัวใหม่ และเลือก 'สร้างใหม่ลงในฮาร์ดไดรฟ์นี้'
7. คลิกที่โวลุ่ม RAID 5 ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ สถานะในบานหน้าต่างข้อมูลจะแสดงเป็น ‘กำลังสร้างใหม่: เสร็จสิ้น %’ หลังจากการสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะจะแสดงเป็น ‘ปกติ’

## โวลุ่ม RAID 5 ที่ล้มเหลว

โวลุ่ม RAID 5 รายงานว่า ‘ล้มเหลว’ เมื่อมีสมาชิกตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปทำงานล้มเหลว ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น โปรดทำตามกระบวนการที่แสดงด้านล่าง กระบวนการนี้จะลบโวลุ่ม RAID 5 ที่ล้มเหลว และสร้างโวลุ่ม RAID 5 ใหม่ แต่จะไม่กู้คืนโวลุ่ม RAID 5 ที่ล้มเหลว รวมถึงข้อมูลในโวลุ่มดังกล่าว หลังจากที่สร้างโวลุ่ม RAID 5 คุณต้องกู้คืนข้อมูลจากส่วนสำรอง และติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เคยอยู่บนโวลุ่ม RAID 5

### สมาชิกล้มเหลว

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. แทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ล้มเหลวด้วยฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ที่มีความจุเท่ากับหรือมากกว่าไดรฟ์เดิม
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage Manager option ROM จะแสดงสถานะของโวลุ่ม RAID 5 เป็น 'Failed' และขอให้คุณกด Ctrl-I เพื่อเข้าไปยังระบบติดต่อผู้ใช้
4. กด Ctrl-I เพื่อเข้าไปยัง 'MAIN MENU'
5. เลือกตัวเลือก 2 ในเมนูหลักเพื่อ ‘ลบโวลุ่ม RAID’
6. ใน 'DELETE VOLUME MENU' เลือกโวลุ่ม RAID 5 ที่ล้มเหลว โดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลง
7. กดปุ่ม 'Delete' เพื่อลบโวลุ่ม
8. กด 'Y' เพื่อยืนยันการลบ
9. สร้างโวลุ่ม RAID 5 ใหม่
10. นอกจากนี้คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการบนโวลุ่มใหม่ และกู้คืนข้อมูลจากส่วนสำรอง

## โวลุ่ม RAID 10 ที่ถูกลดระดับ

โวลุ่ม RAID 10 ถูกรายงานว่า ‘ลดระดับ’ เมื่อมีสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งล้มเหลว หรือถูกตัดการเชื่อมต่อ ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้กู้คืนโวลุ่มโดยการทำตามกระบวนการที่เหมาะสมด้านล่าง:

### สมาชิกหายไป

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ที่หายไปใหม่
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage option ROM จะแสดงสถานะของโวลุ่ม RAID 10 ว่า 'Rebuild'
4. หลังจากที่ระบบปฏิบัติการรันขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Intel Matrix Storage Console จากเมนู Start หรือคลิกที่ไอคอนถาดระบบ Intel Matrix Storage Manager
5. จากเมนู มุมมอง เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อแสดงมุมมองอย่างละเอียดของ Intel Matrix Storage Console
6. คลิกที่โวลุ่มที่เลือกในบานหน้าต่างอุปกรณ์ สถานะในบานหน้าต่างข้อมูลจะแสดงเป็น ‘กำลังสร้างใหม่: เสร็จสิ้น %’ หลังจากการสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะจะแสดงเป็น ‘ปกติ’

### สมาชิกล้มเหลว

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. แทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ล้มเหลวด้วยฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ที่มีความจุเท่ากับหรือมากกว่าไดรฟ์เดิม
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage option ROM จะแสดงสถานะของโวลุ่ม RAID 10 ว่า 'Degraded'
4. หลังจากที่ระบบปฏิบัติการรันขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Intel Matrix Storage Console จากเมนู Start หรือคลิกที่ไอคอนถาดระบบ Intel Matrix Storage Manager
5. จากเมนู มุมมอง เลือก ‘โหมดชั้นสูง’ เพื่อแสดงมุมมองอย่างละเอียดของ Intel Matrix Storage Console
6. ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ ให้คลิกขวาที่ฮาร์ดไดรฟ์ Non-RAID ตัวใหม่ และเลือก 'สร้างใหม่ลงในฮาร์ดไดรฟ์นี้'
7. คลิกที่โวลุ่มที่เลือกในบานหน้าต่างอุปกรณ์ สถานะในบานหน้าต่างข้อมูลจะแสดงเป็น ‘กำลังสร้างใหม่: เสร็จสิ้น %’ หลังจากการสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะจะแสดงเป็น ‘ปกติ’

## โวลุ่ม RAID 10 ที่ล้มเหลว

โวลุ่ม RAID 10 ถูกรายงานว่า ‘ล้มเหลว’ เมื่อมีสมาชิกอย่างน้อยสองตัวล้มเหลว ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น โปรดทำตามกระบวนการที่แสดงด้านล่าง กระบวนการนี้จะลบโวลุ่ม RAID 10 ที่ล้มเหลว และสร้างโวลุ่ม RAID 10 ใหม่ แต่ไม่ได้กู้คืนโวลุ่ม RAID 10 ที่ล้มเหลว และข้อมูลในโวลุ่มดังกล่าว

สมาชิกล้มเหลว

1. ตรวจดูให้แน่ใจระบบปิดอยู่
2. แทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ล้มเหลวด้วยฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ที่มีความจุเท่ากับหรือมากกว่าไดรฟ์เดิม
3. เปิดระบบ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Intel Matrix Storage Manager option ROM จะแสดงสถานะของโวลุ่ม RAID 10 เป็น 'Failed' และขอให้คุณกด Ctrl-I เพื่อเข้าไปยังระบบติดต่อผู้ใช้
4. กด Ctrl-I เพื่อเข้าไปยัง 'MAIN MENU'
5. เลือกตัวเลือก `2` ในเมนูหลักเพื่อ 'ลบโวลุ่ม RAID'
6. ใน 'DELETE VOLUME MENU' เลือกโวลุ่ม RAID 10 ที่ล้มเหลว โดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลง
7. กดปุ่ม 'Delete' เพื่อลบโวลุ่ม
8. กด 'Y' เพื่อยืนยันการลบ
9. สร้างโวลุ่ม RAID 10 ใหม่
10. คุณจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่บนโวลุ่มใหม่

# การตรวจดูแลเหตุการณ์

การตรวจดูแลเหตุการณ์ คือบริการของระบบที่ติดตั้งอยู่ในระบบพร้อมกับซอฟต์แวร์ Intel(R) Matrix Storage Manager เมื่อติดตั้งแล้ว บริการนี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่ระบบ และรันเบื้องหลังในขณะที่ระบบกำลังทำงานอื่นอยู่ การตรวจดูแลเหตุการณ์จะสื่อสารกับไดรเวอร์ Intel Matrix Storage Manage, Intel Matrix Storage Console และแอปเพล็ตไอคอนถาด เพื่อให้แน่ใจว่าสถานะของทั้งสามสิ่งซิงโครไนซ์กัน และเพื่อสร้างการแจ้งเตือนเหตุการณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น การตรวจดูแลเหตุการณ์จะทำให้แอปเพล็ตไอคอนถาดระบบ แสดงไอคอนถาด Intel Matrix Storage Manager ซึ่งจะแสดงข้อความบอลลูน หรือกล่องโต้ตอบที่อธิบายถึงเหตุการณ์

ชนิดเหตุการณ์ที่สามารถทำให้เกิดการแจ้งเตือน ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานะโวลุ่ม RAID, เหตุการณ์ผิดพลาดอินพุต/เอาต์พุต (I/O) ของฮาร์ดไดรฟ์ หรือเหตุการณ์ SMART ของฮาร์ดไดรฟ์ เมื่อมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้น การตรวจดูแลเหตุการณ์จะบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของ NT และบันทึกเหตุการณ์ของ Intel Matrix Storage Manager ตารางด้านล่าง อธิบายถึงตัวเลือกต่างๆ ที่ใช้ได้ผ่านทางการคลิกขวาในไอคอนถาด Intel Matrix Storage Manager

## ตัวเลือกต่างๆ ของไอคอนถาด Intel Matrix Storage Manager

ตัวเลือก | คำอธิบาย
--- | ---
เปิด Intel Matrix Storage Console | เปิด Intel Matrix Storage Console เพื่อแสดงสถานะ และ/หรือข้อมูลการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์
ละเว้นการเตือนปัจจุบันในขณะนี้ | สั่งให้บริการการตรวจดูแลเหตุการณ์ละเว้นเหตุการณ์ปัจจุบัน และซ่อนการแสดงไอคอนบนถาดระบบ จนกระทั่งมีผู้ใช้คนต่อไปล็อกออนเข้ามา หรือมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้น

# คำศัพท์

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Intel
Intel(R) Matrix Storage Manager | ซอฟต์แวร์การเก็บข้อมูล Serial ATA ซึ่งมีคุณสมบัติด้านต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะบนระบบคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และมีคุณสมบัติด้านการป้องกันบนระบบอื่นๆ
Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM | ตัวเลือก ROM คือโมดูลรหัสที่ถูกสร้างลงใน BIOS ระบบ ซึ่งสนับสนุนการบูตสำหรับโวลุ่ม RAID รวมทั้งระบบการติดต่อผู้ใช้สำหรับการตั้งค่าคอนฟิก และการจัดการโวลุ่ม RAID
Matrix RAID | ซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้าง จัดการ และใช้โวลุ่ม RAID ที่เป็นอิสระจากกันสองตัวภายในอาเรย์เดี่ยว
Intel(R) Matrix Storage Console | ซอฟต์แวร์ที่ให้ระบบติดต่อการจัดการสำหรับ Serial ATA AHCI และระบบย่อย RAID ภายในระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่าน ความต้องการของระบบ
Intel(R) Rapid Recover Technology | เทคโนโลยีนี้จะให้คุณคัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์หลักไปยังไดรฟ์กู้คืนอย่างต่อเนื่องหรือตามคำร้องขอ ในการใช้เทคโนโลยีนี้ ให้สร้างโวลุ่มการกู้คืน
คำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับ RAID
สร้างใหม่อัตโนมัติ | กระบวนการในการกู้คืนโวลุ่ม RAID 1, 5 หรือ 10 ในกรณีที่สมาชิก RAID ทำงานล้มเหลว หรือหายไป ถ้ามีฮาร์ดไดรฟ์สำรอง ซอฟต์แวร์จะใช้ฮาร์ดไดรฟ์นี้เพื่อแทนที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ล้มเหลว นอกจากนี้ กระบวนการสร้างอัตโนมัติจะเริ่มขึ้น ถ้าสมาชิก RAID 1 ถูกนำออกไป จากนั้นใส่กลับเข้ามาเพื่อเริ่มการทำมิร์เรอร์ใหม่ โวลุ่ม RAID 0 ไม่สามารถใช้กระบวนการสร้างอัตโนมัติ
กู้คืนอัตโนมัติ | กระบวนการกู้คืนโวลุ่มอัตโนมัติที่ทำงานล้มเหลวเนื่องจากดิสก์หายไป สำหรับโวลุ่ม RAID 0 ถ้าสมาชิกดิสก์ทั้งหมดมีอยู่ และโวลุ่มหายไป ตัวเลือก ROM จะทำเครื่องหมายโวลุ่มว่าเป็น 'ล้มเหลว' สำหรับโวลุ่ม RAID สำรอง ถ้าสมาชิกดิสก์ส่วนใหญ่ถูกแทนที่ และมีดิสก์ที่ไม่ล้มเหลวเพียงพอ สถานะโวลุ่มจะถูกเปลี่ยนเป็น 'ลดระดับ'
นโยบายอัพเดตอย่างต่อเนื่อง | เมื่อโวลุ่มการกู้คืนใช้นโยบายนี้ ข้อมูลในไดรฟ์หลักจะถูกคัดลอกไปยังไดรฟ์กู้คืนโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่ทั้งสองไดรฟ์เชื่อมต่อกับระบบ
RAID | Redundant Array of Independent Drives: RAID อนุญาตให้ข้อมูลถูกเก็บในฮาร์ดไดรฟ์หลายตัว เพื่อจุดประสงค์ด้านการสำรองข้อมูล หรือเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการเก็บข้อมูลให้สูงขึ้น
อาเรย์ RAID | การจัดกลุ่มแบบลอจิตอลของฮาร์ดไดรฟ์แบบฟิสิคอล
ไดรฟ์หลัก | ฮาร์ดไดรฟ์ที่กำหนดเป็นไดรฟ์ต้นทางในโวลุ่มการกู้คืน
สมาชิก | ฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้งานภายในอาเรย์ RAID
นโยบายอัพเดตตามคำร้องขอ | เมื่อโวลุ่มการกู้คืนใช้นโยบายนี้ ข้อมูลบนไดรฟ์หลักจะถูกคัดลอกไปยังไดรฟ์กู้คืนเมื่อคุณร้องขอ จะคัดลอกเฉพาะการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่กระบวนการอัพเดตล่าสุด
โวลุ่ม RAID | จำนวนพื้นที่ว่างที่แน่นอนภายในอาเรย์ RAID ที่ปรากฏเป็นฮาร์ดไดรฟ์ฟิสิคอลเดี่ยวที่ระบบปฏิบัติการมองเห็น โวลุ่ม RAID แต่ละตัวถูกสร้างโดยใช้ระดับ RAID ต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ด้านการเก็บข้อมูลสำรอง หรือเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการเก็บข้อมูลให้สูงขึ้น
ระดับ RAID | การตั้งค่าที่กำหนดลักษณะเฉพาะไว้ที่ใช้กับโวลุ่ม RAID ซึ่งกำหนดวิธีการที่ข้อมูลจะถูกเก็บและจัดการภายใน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะในการอ่าน/เขียน หรือเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการทำงานผิดพลาดให้สูงขึ้น
RAID 0 (การสตริป) | ข้อมูลในโวลุ่ม RAID ถูกสตริประหว่างสมาชิกอาเรย์ต่างๆ การสตริปจะแบ่งข้อมูลออกเป็นหน่วยย่อยๆ และกระจายหน่วยเหล่านั้นไปยังสมาชิกตัวต่างๆ โดยไม่สามารถข้อมูลสำรอง แต่จะปรับปรุงสมรรถนะการอ่าน/เขียนให้ดีขึ้น
RAID 1 (การมิเรอร์) | ข้อมูลในโวลุ่ม RAID ถูกมิร์เรอร์ระหว่างสมาชิกของอาเรย์ RAID ต่างๆ การมิร์เรอร์ เป็นคำที่ใช้อธิบายคุณสมบัติหลักของ RAID 1 ซึ่งเขียนข้อมูลที่เหมือนกันไปยังสมาชิกแต่ละตัว; ดังนั้น จะมีการสร้างข้อมูลสำรอง และเพิ่มความทนทานต่อการทำงานผิดพลาด
RAID 5 (การสตริปด้วยแพริตี) | ข้อมูลในโวลุ่ม RAID และแพริตีถูกสตริประหว่างสมาชิกของอาเรย์ต่างๆ แพริตีจะถูกเขียนพร้อมกับข้อมูลในลำดับที่หมุนไปเรื่อยๆ ระหว่างสมาชิกของอาเรย์ ระดับ RAID นี้เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการประสิทธิภาพ ความสามารถในการทนต่อการผิดพลาด และสมรรถนะที่สูง
RAID 10 (การสตริป และการมิเรอร์) | ระดับ RAID ซึ่งข้อมูลจะถูกสตริประหว่างดิสก์อาเรย์สองตัว เพื่อให้สมรรถนะระบบดีขึ้น ไดรฟ์แต่ละตัวในอาเรย์จะมีมิร์เรอร์เพื่อให้สามารถทนต่อความผิดพลาด RAID 10 ให้ผลประโยชย์ด้านสมรรถนะของ RAID 0 และการมีข้อมูลสำรองของ RAID 1 อย่างไรก็ตาม การตั้งค่านี้จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์ 4 ตัว
ไดรฟ์กู้คืน | ฮาร์ดไดรฟ์ที่กำหนดเป็นไดรฟ์ปลายทางในโวลุ่มการกู้คืน
โวลุ่มการกู้คืน | โวลุ่มที่ใช้ Intel(R) Rapid Recover Technology
Metadata | Metadata หมายถึง 'ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูล' หรือ 'รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล' สำหรับโวลุ่ม RAID, metadata เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่โวลุ่ม RAID จัดเก็บผู้ใช้และไฟล์ระบบบนโวลุ่ม RAID
การย้าย | กระบวนการแปลงการตั้งค่าคอนฟิกการเก็บข้อมูลของระบบจากการตั้งค่าคอนฟิกแบบนัน-RAID (ผ่านตลอด) เป็นการตั้งค่าคอนฟิกแบบ RAID
การย้ายระดับ RAID | กระบวนการแปลงการตั้งค่าคอนฟิกการเก็บข้อมูลของระบบจากการตั้งค่าคอนฟิกจาก RAID ระดับหนึ่ง ไปยังอีกระดับหนึ่ง ดูตาราง 3 สำหรับการย้ายระดับที่สนับสนุน
ฮาร์ดไดรฟ์สำรอง | ฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA ที่ถูกกำหนดโดยซอฟต์แวร์ RAID ที่จะถูกใช้เป็นเป้าหมายในการสร้างใหม่โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่สมาชิก RAID ล้มเหลวหรือหายไป RAID ระดับ 0 จะไม่สามารถใช้ส่วนสำรอง RAID ระดับ 1, 5 และ 10 จะสามารถใช้ส่วนสำรอง
การเริ่มต้นโวลุ่ม | กระบวนการเริ่มต้นแพริตีสำหรับโวลุ่ม RAID 5 หรือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลแต่ละบล็อกบนมิร์เรอร์เหมือนกับบล็อกข้อมูลที่เทียบเท่าบนฮาร์ดไดรฟ์ต้นทางสำหรับโวลุ่ม RAID 1 และ RAID 10
คำศัพท์เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
คอนโทรลเลอร์ RAID | คอนโทรลเลอร์ RAID สร้างและจัดการกับอาเรย์ RAID และโวลุ่ม RAID เพื่อเพิ่มสมรรถนะการอ่าน/เขียน และเพิ่มความทนทานต่อการทำงานผิดพลาดของระบบ
คอนโทรลเลอร์ Serial ATA | คอนโทรลเลอร์ Serial ATA ที่รวมลงในฮับคอนโทรลเลอร์ I/O ในระบบ คอนโทรลเลอร์นี้ทำหน้าที่จัดการอุปกรณ์ Serial ATA และบริการเป็นอินเตอร์เฟซไปยังระบบ
AHCI | อินเตอร์เฟซโฮสต์คอนโทรลเลอร์ชั้นสูง: ข้อกำหนดอินเตอร์เฟซที่อนุญาตให้ไดรเวอร์การเก็บข้อมูลสามารถเปิดการทำงานคุณสมบัติ Serial ATA ชั้นสูง เช่น การคิวคำสั่งแบบเนทีฟ, ฮ็อตพลักแบบเนทีฟ และการจัดการด้านพลังงานได้
ฮ็อตพลัก | การถอดหรือการใส่ฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA ในขณะที่ระบบกำลังเปิดอยู่โดยไม่มีการแจ้งใดๆ
การคิวคำสั่งแบบเนทีฟ | โปรโตคอลคำสั่งใน Serial ATA ที่อนุญาตให้มีการเข้าใจคำสั่งภายในฮาร์ดไดรฟ์ในเวลาเดียวกัน คำสั่งจะถูกสั่งซ้ำแบบไดนามิก เพื่อเพิ่มสมรรถนะของฮาร์ดไดรฟ์
อุปกรณ์ ATAPI | อุปกรณ์การเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีระบบติดต่อแบบขนาน เช่น CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM และเทปไดรฟ์
ฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA | ฮาร์ดไดรฟ์ที่มีระบบติดต่อที่ส่งผ่านข้อมูลโดยใช้โปรโตคอลซีเรียล เพื่อที่จะสื่อสารกับคอนโทรลเลอร์ Serial ATA ได้
eSATA | ไดรฟ์ SATA ภายนอก
ระบบย่อยเก็บข้อมูล Serial ATA | ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดในระบบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA
โหมดถ่ายโอน Serial ATA | อัตราการถ่ายโอนซึ่งคอนโทรลเลอร์ Serial ATA และฮาร์ดไดรฟ์ Serial ATA สื่อสารกัน
เหตุการณ์ SMART | ย่อมาจากคำว่า Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology: มาตรฐานเปิดในการพัฒนาฮาร์ดไดรฟ์และระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งมีการตรวจดูและสภาพของฮาร์ดไดรฟ์ และรายงานปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
แคชเชียนฮาร์ดไดรฟ์ | หน่วยความจำแคชภายในฮาร์ดไดรฟ์ ซึ่งเก็บข้อมูลชั่วคราวก่อนที่ข้อมูลจะถูกคัดลอกไปยังที่เก็บข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย
แคชเขียนกลับของโวลุ่ม | ค่านี้ใช้กับ RAID 5 เท่านั้น คุณสมบัติแคชเขียนกลับ สนับสนุนโดยไดรเวอร์ Intel Matrix Storage Manager เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการอ่าน/เขียนของอาเรย์ RAID 5 คำขอ I/O หลายตัวจากโฮสต์ถูกจัดกลุ่มไปเป็นคำขอที่น้อยลง และเขียนจากแคชลงในโวลุ่มที่ช่วงที่กำหนดไว้ คุณสามารถเปิดหรือปิดการทำงานของแคชเขียนกลับได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่
ลิงค์การจัดการพลังงาน | ความสามารถของคอนโทรลเลอร์ Serial ATA เพื่อผลักอุปกรณ์ Serial ATA เข้าสู่สถานะพลังงานต่ำ
การแจ้งเตือนแบบอะซิงโครนัส | อนุญาตให้อุปกรณ์ ATAPI ส่งการแจ้งเตือนไปยังคอนโทรลเลอร์ Serial ATA ซึ่งอุปกรณ์ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

# ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

Intel(R) เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel Corporation หรือบริษัทสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

* ชื่อยี่ห้อ และผลิตภัณฑ์อื่น เป็นทรัพย์สมบัติของบริษัทอื่นที่เป็นเจ้าของ