************************************************************
************************************************************
W niniejszym dokumencie przedstawiono procedurę ręcznego
usuwania oprogramowania sterownika Intel(R) Matrix Storage
Manager i ponownego konfigurowania systemu do używania
własnego sterownika systemu operacyjnego na potrzeby
zarządzania kontrolerami pamięci masowej.

Przed rozpoczęciem wykonywania procedury należy wydrukować
dokument do użycia jako odniesienie. Następnie należy
wykonać czynności opisane w Części 1 w celu określenia trybu
sterownika SATA.
W zależności od trybu określonego w Części 1 należy
Wykonać kroki Części 2A lub 2B.

OSTRZEŻENIE: Ponowne konfigurowanie systemu może zakończyć
się utratą danych na wolumenach RAID używanych przez system.
Usunięcie sterownika Intel Matrix Storage Manager z dysku
rozruchowego lub rozruchowego wolumenu RAID może wymagać
ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Aby zachować
integralność danych, przed kontynuowaniem należy sporządzić
kopię zapasową wszystkich danych.

************************************************************
* Część 1. Określanie trybu systemu
************************************************************

Procedura usuwania tego oprogramowania różni się w
zależności od tego, czy system pracuje w trybie RAID czy w
trybie AHCI. Tryb RAID nie jest obsługiwany w systemach
mobilnych.

Tryb systemu należy określić, identyfikując kontroler SATA
wyświetlany w Menedżerze urządzeń, w następujący sposób:

1.  W menu Start:
    1a. W przypadku systemu Windows* 2000 wybierz polecenia
        Ustawienia i Panel sterowania.
    1b. W przypadku systemu Windows* XP lub nowszego
        wybierz polecenie Panel sterowania.

2.  Otwórz aplet System (konieczne może być kliknięcie
    łącza Przełącz do widoku klasycznego).

3.  Kliknij kartę Sprzęt.

4.  Kliknij przycisk Menedżer urządzeń.

5.  W oknie Menedżera urządzeń wyszukaj pozycję
    Kontrolery SCSI i RAID.
    Jeśli pozycja jest wyświetlana, rozwiń ją i wyszukaj
    jeden z wymienionych poniżej kontrolerów. Jeżeli
    pozycja nie jest wyświetlana, przejdź do kroku 6:


    - Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH8ME pracującym w trybie RAID. 
      Przejdź do części 2A poniżej.

    - Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA RAID Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH8R pracującym w trybie RAID. 
      Przejdź do części 2A poniżej.

    - Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie 631xESB/632xESB pracującym w trybie RAID.
      Przejdź do części 2A poniżej.

    - Kontroler RAID Intel(R) 82801GHM SATA
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH7MR/DH pracującym w trybie RAID.
      Przejdź do części 2A poniżej.

   - Kontroler RAID Intel(R) 82801GR/GH SATA
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH7R/DH pracującym w trybie RAID.
      Przejdź do części 2A poniżej.

    - Kontroler RAID Intel(R) 82801FR SATA
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH6R pracującym w trybie RAID.
      Przejdź do części 2A poniżej.

    - Jeżeli żaden z powyższych kontrolerów nie jest
      obecny, system nie pracuje w trybie RAID. Przejdź do
      kroku 6 poniżej.

6.  W oknie Menedżera urządzeń wyszukaj pozycję
    Kontrolery IDE ATA/ATAPI.
    Jeśli pozycja jest wyświetlana, rozwiń ją i wyszukaj
    jeden z wymienionych poniżej kontrolerów:


    - Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH8M pracującym w trybie AHCI. 
      Przejdź do części 2B poniżej.


    - Intel(R) 82801HEM SATA AHCI Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH8ME pracującym w trybie AHCI. 
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH8R pracującym w trybie AHCI. 
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie 631xESB/632xESB pracującym w trybie AHCI.
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - Kontroler RAID Intel(R) 82801GBM SATA
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH7M pracującym w trybie AHCI.
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - Kontroler AHCI Intel(R) 82801GR/GH SATA
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH7R/DH pracującym w trybie AHCI.
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - Kontroler AHCI Intel(R) 82801FBM SATA
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH6M pracującym w trybie AHCI.
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - Kontroler AHCI Intel(R) 82801FR SATA
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH6R pracującym w trybie AHCI.
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - Jeżeli żaden z powyższych kontrolerów nie jest
      obecny, system nie pracuje w trybie AHCI.
      Oprogramowanie Intel Matrix Storage Manager nie
      obsługuje innych trybów. Przejdź do kroku 7 poniżej.

7.  Nie wygląda na to, aby system działał w trybie
    RAID lub AHCI. Jeżeli uważasz, że system pracuje w
    trybie RAID lub AHCI, ale żaden z powyższych
    kontrolerów nie jest wyświetlany, skontaktuj się z
    producentem systemu lub miejscem zakupu w celu
    uzyskania pomocy. Do czasu określenia trybu pracy
    systemu nie możesz przejść do Części 2.



************************************************************
* Część 2A. System w trybie RAID
************************************************************

Procedura opisana w tej części może zostać wykonana tylko
w systemie działającym w trybie RAID. Jeżeli kroki opisane
w Części 1 nie zostały wykonane i nie stwierdzono, czy
system pracuje w trybie RAID, nie można kontynuować tej
procedury. Przed kontynuacją należy się zapoznać z
poniższymi ostrzeżeniami.

OSTRZEŻENIA:
a. Usunięcie wolumenu RAID 0 powoduje trwałe usunięcie
wszystkich danych znajdujących się na tym wolumenie.
Przed kontynuacją należy sporządzić kopię zapasową danych o
znaczeniu krytycznym.

b. Jeżeli wolumen RAID zawierający pliki systemu
operacyjnego zostanie usunięty, konieczne będzie ponowne
zainstalowanie systemu operacyjnego.


1.  Zapoznaj się z ostrzeżeniem przedstawionym powyżej.

2.  Uruchom system ponownie.

3.  Zwróć uwagę, czy podczas uruchamiania systemu jest
    wyświetlany ekran powitalny programu Intel(R) Matrix
    Storage Manager option ROM. Jeśli tak, przejdź do kroku
    4 poniżej. Jeśli nie, pomiń krok 4 i przejdź do kroku
    5 poniżej.

4.  Jeżeli program Intel Matrix Storage Manager option ROM
    jest zainstalowany, wykonaj poniższą procedurę:

    4a. Przejdź do programu konfiguracyjnego programu Intel
        Matrix Storage Manager option ROM, naciskając
        klawisze Ctrl-I po wyświetleniu odpowiedniego
        komunikatu podczas uruchamiania systemu.
    4b. W programie konfiguracyjnym wybierz z menu opcję 2,
        i przejdż do menu usuwania wolumenu RAID.
    4c. Używając klawiszy strzałek w górę i w dół
        wybierz wolumen, który chcesz usunąć, 
    4d. Naciśnij klawisz Del, aby usunąć wybrany wolumen i
        naciśnij klawisz Y, aby potwierdzić usunięcie.
        Powtarzaj tą czynność aż do usunięcia wszystkich obecnych 
        w systemie wolumenów.
    4e. Wyjdź z programu konfiguracyjnego.
    4f. Przejdź do programu konfiguracyjnego BIOS (możesz
        nacisnąć klawisz F2 lub Delete natychmiast po
        rozpoczęciu uruchamiania systemu).
    4g. Zmień konfigurację IDE dla kontrolera SATA z RAID na IDE.
    4h. Zapisz zmiany i wyjdź z programu konfiguracyjnego
        BIOS.

5.  Jeżeli program Intel Matrix Storage Manager option ROM
    nie jest zainstalowany, wykonaj poniższą procedurę:

    5a. Przejdź do programu konfiguracyjnego BIOS (możesz
        nacisnąć klawisz F2 lub Delete natychmiast po
        rozpoczęciu uruchamiania systemu).
    5b. Zmień konfigurację IDE dla kontrolera SATA z RAID na IDE.
    5c. Zapisz zmiany i wyjdź z programu konfiguracyjnego
        BIOS.

6.  Uruchom system ponownie.



************************************************************
* Część 2B. System w trybie AHCI
************************************************************

Procedura opisana w tej części może zostać wykonana tylko
w systemie działającym w trybie AHCI. Jeżeli kroki opisane
w Części 1 nie zostały wykonane i nie stwierdzono, czy
system pracuje w trybie AHCI, nie można kontynuować tej
procedury. Przed kontynuacją zaleca się sporządzenie kopii
zapasowej wszystkich ważnych danych.

1.  Uruchom system ponownie.

2.  Przejdź do programu konfiguracyjnego BIOS (możesz
    nacisnąć klawisz F2 lub Delete natychmiast po
    rozpoczęciu uruchamiania systemu).

3.  Zmień konfigurację IDE dla kontrolera SATA z AHCI na IDE.

4.  Zapisz zmiany i wyjdź z programu konfiguracyjnego BIOS.

5.  Uruchom system ponownie. System operacyjny powinien
    uruchomić się tak jak poprzednio.


Uwaga: Jeżeli podczas wprowadzania tych zmian w programie
konfiguracyjnym BIOS systemu wystąpią jakiekolwiek
trudności, należy skontaktować się z producentem systemu
lub miejscem zakupu w celu uzyskania pomocy.


************************************************************
Intel(R) jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Intel Corporation lub jej przedstawicieli w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

* Inne marki i nazwy mogą stanowić własność osób trzecich.

