************************************************************
************************************************************
Dit document geeft een overzicht van de procedure voor het
handmatig verwijderen van het stuurprogramma van Intel(R) 
Matrix Storage Manager en het opnieuw configureren van het 
systeem, zodat weer het geïntegreerde stuurprogramma van
het besturingssysteem wordt gebruikt voor het beheer van 
opslagcontrollers.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, drukt u eerst dit 
document af. Vervolgens voert u Deel 1 uit om te bepalen 
welke SATA-controllermodus wordt gebruikt. 
Daarna voert u Deel 2A of 2B uit, afhankelijk van de modus 
die is vastgesteld in Deel 1.

WAARSCHUWING: Wanneer u het systeem opnieuw configureert, 
kunnen gegevens op RAID-volumes die in het systeem worden 
gebruikt, verloren gaan. Wanneer u het stuurprogramma van 
Intel Matrix Storage Manager verwijderd van de startschijf 
of van een opstartbaar RAID-volume, is het mogelijk dat u 
het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Maak een 
reservekopie van alle gegevens voordat u verdergaat, om de 
gegevensintegriteit te behouden. 

************************************************************
* Deel 1: De systeemmodus bepalen
************************************************************

De stappen voor het verwijderen van deze software zijn 
verschillend voor systemen in RAID-modus en systemen in 
AHCI-modus.
Mobiele systemen bieden geen ondersteuning voor RAID.

U bepaalt de systeemmodus door te identificeren hoe de 
SATA-controller wordt gepresenteerd binnen Apparaatbeheer. 
Daartoe voert u de volgende stappen uit:

1.  Open het menu Start.
    1a. In Windows* 2000 selecteert u Instellingen en dan 
        Configuratiescherm.
    1b. In Windows* XP of nieuwere besturingssystemen 
        selecteert u Configuratiescherm.

2.  Open de applet 'Systeem' (het is mogelijk dat u eerst 
    'Klassieke weergave' moet selecteren).

3.  Selecteer de tab 'Hardware'. 

4.  Klik op de knop 'Apparaatbeheer'.

5.  Zoek in Apparaatbeheer naar een item genaamd 
    'SCSI- en RAID-controllers'.
    Als dit item beschikbaar is, vouwt u het uit en zoekt 
    u naar een van de volgende controllers. Als het item 
    niet wordt vermeld, gaat u verder met stap 6.

    - 'Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH8ME-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
      hieronder. 
    
    - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA RAID Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH8R-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
      hieronder. 

      - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      631xESB/632xESB-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
      hieronder.   
 
    - 'Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH7M-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
      hieronder

    - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH7R/DH-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
      hieronder.

    - 'Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH6R-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
      hieronder.

    - Als geen van de bovenstaande controllers wordt 
      vermeld, werkt het systeem niet in de RAID-modus. 
      Ga verder met stap 6 hieronder.

6.  Zoek in Apparaatbeheer naar een item genaamd 
    'IDE ATA/ATAPI-controllers'.
    Als dit item wordt vermeld, vouwt u het uit en zoekt 
    u naar een van de volgende controllers:


   - 'Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller"
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH8M-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
      Deel 2B hieronder.

   - 'Intel(R) 82801HEM SATA AHCI Controller"
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH8ME-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
      Deel 2B hieronder.

   - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller"
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH8R-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
      Deel 2B hieronder.

   - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller"
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      631xESB/632xESB systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
      Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH7M-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
      Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een
      ICH7R/DH-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
      Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH6M-systeem in AHCI-modus. Ga verder met Deel 2B 
      hieronder.

    - 'Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH6R-systeem in AHCI-modus. Ga verder met Deel 2B 
      hieronder.

    - Als geen van de bovenstaande controllers wordt 
      vermeld, werkt het systeem niet in de AHCI-modus. 
      Er worden geen andere modi ondersteund door Intel 
      Matrix Storage Manager. Ga verder met stap 7 
      hieronder.

7.  Het systeem werkt blijkbaar niet in de RAID- of 
    AHCI-modus. Als u denkt dat het systeem werkt in de 
    RAID- of AHCI-modus en u geen van de bovenstaande 
    controllers in de lijst ziet, neemt u contact op met 
    de fabrikant of de leverancier van het systeem. U kunt 
    niet doorgaan met Deel 2 hieronder, als de 
    systeemmodus niet is vastgesteld.



************************************************************
* Deel 2A: Systeem in RAID-modus
************************************************************

De procedure in deze sectie kan alleen worden uitgevoerd op
een systeem dat werkt in de RAID-modus. Ga niet door met 
deze procedure tenzij u de stappen in Deel 1 hierboven hebt 
uitgevoerd om te bepalen of dit geldt voor uw systeem. 
Lees, voordat u verdergaat, eerst de onderstaande 
waarschuwingen door.

WAARSCHUWINGEN:
a. Als een RAID 0-volume wordt verwijderd, worden alle 
gegevens op dat volume permanent verwijderd. Maak een 
reservekopie van alle belangrijke gegevens voordat u 
doorgaat. 

b. Als het RAID-volume met het besturingssysteem wordt 
verwijderd, moet het besturingssysteem opnieuw worden 
geïnstalleerd.


1.  Lees de bovenstaande waarschuwingen zorgvuldig door.

2.  Start het systeem opnieuw op.

3.  Controleer of tijdens het opstarten van het systeem 
    een scherm getiteld 'Intel(R) Matrix Storage Manager 
    option ROM' wordt weergegeven. Als dat het geval is, 
    gaat u verder met stap 4 hieronder. Als dat niet het 
    geval is, slaat u stap 4 over en gaat u verder met 
    stap 5 hieronder.     

4.  Voer deze procedure uit als Intel Matrix Storage 
    Manager option ROM is geïnstalleerd:

    4a. Open Intel Matrix Storage Manager option ROM Setup 
        door op Ctrl-I te drukken wanneer daarover een 
        aanwijzing verschijnt tijdens het starten van het 
        systeem.
    4b. Selecteer in het configuratieprogramma menuoptie 2 
        om het menu 'Delete RAID Volume' te openen.
    4c. Gebruik de pijltoetsen om het volume te selecteren 
        dat u wilt verwijderen.
    4d. Druk op 'Del' om het geselecteerde volume te 
        verwijderen en druk op 'Y' om de verwijdering te 
        bevestigen. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is 
        om alle aanwezige volumes te verwijderen. 
    4e. Sluit het configuratieprogramma af.
    4f. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS 
        (meestal kunt u dit doen door op 'F2' of 'Delete' 
        te drukken zodra het systeem begint op te starten).
    4g. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller 
        van 'RAID' in 'IDE'.
    4h. Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
        systeem-BIOS.

5.  Voer deze procedure uit als Intel Matrix Storage 
    Manager option ROM niet is geïnstalleerd:

    5a. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS 
        (meestal kunt u dit doen door op een toets als 'F2'
        of 'Delete' te drukken zodra het systeem begint op 
        te starten).
    5b. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller 
        van 'RAID' in 'IDE'.
    5c. Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
        systeem-BIOS.

6.  Start het systeem opnieuw op.



************************************************************
* Deel 2B: Systeem in AHCI-modus
************************************************************

De procedure in deze sectie kan alleen worden uitgevoerd op
een systeem dat werkt in de AHCI-modus. Ga niet door met 
deze procedure tenzij u de stappen in Deel 1 hierboven hebt 
uitgevoerd om te bepalen of dit geldt voor uw systeem. 
Aanbevolen wordt om een reservekopie te maken van alle 
belangrijke gegevens voordat u verder gaat. 

1.  Start het systeem opnieuw op.

2.  Open het programma Setup voor het systeem-BIOS (meestal
    kunt u dit doen door op een toets als 'F2' of 'Delete' 
    te drukken zodra het systeem begint op te starten). 

3.  Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller van 
    'RAID' in 'IDE'.

4.  Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
    systeem-BIOS.

5.  Start het systeem opnieuw op. Het besturingssysteem zou
    nu normaal moeten starten.


Opmerking: Als u problemen ondervindt met het aanbrengen 
van deze wijzigingen in het systeem-BIOS, neemt u contact 
op met de fabrikant of de leverancier van het moederbord 
voor hulp.


************************************************************
Intel(R) is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van 
Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de 
Verenigde Staten en andere landen.

* Andere merken en namen kunnen door anderen als eigendom 
  geclaimd worden.

