Intel(R) Matrix Storage Manager – Ohje

# Intel(R) Matrix Storage Manager – Johdanto

## Yleistietoja

Intel(R) Matrix Storage Manager parantaa tallennusalijärjestelmien tehoa ja luotettavuutta järjestelmissä, joissa käytetään jotain seuraavista tallennusvälineohjaimista:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

Intel Matrix Storage Manager koostuu seuraavista osista:

- Intel Matrix Storage Manager -ohjain
- Intel(R) Matrix Storage Console
- Tapahtumienhallinta
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

Intel Matrix Storage Manager option ROM on erillispakkauksessa eikä sitä ole järjestelmissä, jotka eivät tue RAIDin käyttämistä. Option ROM on tavallisesti integroitu emolevyn BIOSiin määrittämään RAID-levyjä kokoonpanoon ennen käyttöjärjestelmän käynnistystä.

Intel Matrix Storage Manager -ohjain voidaan asentaa mihin tahansa tuettuun työpöytä- tai kannettavaan järjestelmään (katso Järjestelmävaatimukset). Ohjain määrittää, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä Intel Matrix Storage Console -ohjelmassa. Ohjelmiston asennus on täysin automaattinen kaikissa tuetuissa piirisarjoissa ja käyttöjärjestelmissä.

## Työasema- ja palvelinominaisuudet

Tuetuissa työpöytäjärjestelmissä Intel Matrix Storage Manager tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

Matrix RAID | Luo, hallitsee ja käyttää enintään kahta itsenäistä RAID-levyä yhdessä levyryhmässä.
Useat ryhmät | Luo mihin tahansa kahdesta Serial ATA -portista kolme itsenäistä RAID-ryhmää, joissa kussakin on kuusi kiintolevyä.
Monilevyinen RAID 0 | Luo RAID 0 -levyn, joka sisältää vähintään kaksi ja enintään kuusi kiintolevyä.
RAID 1 | Luo RAID 1 -levyn, joka sisältää kaksi kiintolevyasemaa.
RAID 5 | Raitatiedot ja pariteetti jakautuvat kolmelle, neljälle, viidelle tai kuudelle kiintolevylle.
RAID 10 | Luo RAID 10 -ryhmä, jossa sekä RAID 0:n että RAID 1:n edut. RAID 10 sisältää 2-asemaisen RAID 0 -ryhmän suorituskyvyn parantamiseksi. Kumpikin RAID 0 -ryhmän asemista peilataan RAID 1 -ryhmäksi.
RAID-varalevy | Yhden tai usean kiintolevyn merkitseminen automaattisten uudelleenmuodostusten kohdelevyiksi.
RAID-tason siirto | RAID 0-, RAID 1- ja RAID 10 -levyn siirtäminen RAID 5 -levylle.
RAID-levyn tarkistus | RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- tai RAID 10 -levyllä olevien mahdollisten ristiriitojen tai vioittuneiden tietojen tunnistaminen.
RAID-levyn tarkistus ja korjaus | RAID 1-, RAID 5- tai RAID 10 -levyllä olevien mahdollisten ristiriitojen tai vioittuneiden tietojen tunnistaminen ja korjaaminen.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Serial ATA -ohjaimen lisätoimintojen, kuten omien komentojonojen ja vaihdon, käyttäminen käytön aikana.
Takaisinkirjoittava välimuisti | Vähentää isäntäkoneen lähettämiä I/O-pyyntöjä ryhmittämällä ja kirjoittaa välimuistista levyille määritetyin välein. Tämä RAID 5 -ominaisuus parantaa ryhmän luku- ja kirjoitustoimintojen odotusaikaa.
NTFS-suojaus | Käyttäjien on kirjauduttava riittävillä oikeuksilla, jotta he voivat määrittää tai muuttaa RAID-levyjä.
NTFS-osion laajennus | NTFS-osioiden laajentaminen siirron aikana, kun siirto tapahtuu suuremmista levyistä koostuvaan ryhmään.
64-bittisen käyttöjärjestelmän tuki | Tukee joitakin 64-bittisiä käyttöjärjestelmiä. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmävaatimukset.

## Kannettavien laitteiden ominaisuudet

Tuetuissa kannettavien laitteiden ohjaimissa, Intel Matrix Storage Manager tukee seuraavia ominaisuuksia:

RAID 0 | Luo 2-asemainen RAID 0 -levy.
RAID 1 | Luo 2-asemainen RAID 1 -levy.
Matrix RAID | Luo, hallitsee ja käyttää kahta itsenäistä RAID-levyä yhdessä levyryhmässä.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Luo palautuslevy käyttäen Intel(R) Rapid Recover Technology kopioimalla tiedot pääasemasta palautusasemaan joko jatkuvasti tai pyynnöstä.
RAID-levyn tarkistus | Tunnista mahdolliset ristiriidat tai vioittuneet tiedot RAID 0- tai RAID 1 -levyllä.
RAID-levyn tarkistus ja korjaus | Tunnista ja korjaa mahdolliset ristiriidat tai vioittuneet tiedot RAID 0- tai RAID 1 -levyllä.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Sallii tallennusvälineiden ohjaimen ottaa käyttöön Serial ATA -ohjaimen lisätoimintoja, kuten omia komentojonoja ja vaihdon käytön aikana.
Aggressiivinen linkin virranhallinta | Serial ATA -ohjain voi asettaa Serial ATA -laitteen pienempään virrankäyttötilaan.
Asynkroninen ilmoitus | ATAPI-laite voi ilmoittaa Serial ATA -ohjaimelle, että laite tarvitsee huomiota.

Käyttöopas on kokonaisuudessaan osoitteessa http://support.intel.com/support/go/imsm/kb_r.htm.

# Järjestelmävaatimukset

Intel(R) Matrix Storage Manager edellyttää seuraavia järjestelmäkomponentteja:

- Intel(R)-suoritin, joka tukee jotain seuraavista I/O-ohjaimista:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

- 128 Mt fyysistä muistia
- vähintään yksi Serial ATA -kiintolevy
- järjestelmän BIOS ja Intel Matrix Storage Manager option ROM
- jokin seuraavista Microsoft*-käyttöjärjestelmistä:

- Windows* Media Center Edition*
- Windows* XP* Home Edition
- Windows* XP* Professional
- Windows* XP* Professional x64 Edition
- Windows* 2000 Advanced Server++
- Windows* Server 2003*
- Windows* Server 2003* Standard x64 Edition
- Windows* Server 2003* Enterprise x64 Edition

Huomautus: Näitä käyttöjärjestelmiä ei ehkä ole saatavana kaikilla kielillä.

Seuraavat käyttöjärjestelmät eivät ole yhteensopivia:

- Mikä tahansa seuraavien Microsoft-käyttöjärjestelmien versio:

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT* 3.51
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT* 4,0
- Windows 2000 Datacenter Server
- Windows* 2000 Professional*

- Mikä tahansa seuraavien käyttöjärjestelmien versio:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

++Tuetaan vain Intel(R) 5000 Series Chipset -ympäristöissä yhdessä Intel(R) 631xESB I/O Controller Hub -laitteen tai Intel(R) 632xESB I/O Controller Hub -laitteen kanssa.

# Yleistietoja RAIDista

RAID (Redundant Array of Independent Drives) viittaa useisiin itsenäisiin kiintolevyihin, jotka on yhdistetty muodostamaan yksi looginen ryhmä. Jos yhdestä tai useammasta RAID-levystä luodaan ryhmä, käyttöjärjestelmä ei enää tunnista yksittäisiä kiintolevyjä, vaan tunnistaa kunkin levyn yksittäiseksi loogiseksi kiintolevyasemaksi. RAIDin päätavoite on parantaa tallennusalijärjestelmien tehoa ja tukea vikasietoisuutta.

## Matrix RAID

Matrix RAID -ominaisuus mahdollistaa yhden tai kaksi itsenäistä RAID-levyä yksittäisessä RAID-ryhmässä. Ryhmä voi muodostua vähintään kahdesta ja enintään kuudesta Serial ATA -kiintolevystä RAID-tason mukaan. Ensimmäinen RAID-levy täyttää osan ryhmästä ja jättää tilaa toiselle levylle, joka voidaan luoda.

## Intel(R) Rapid Recover Technology

Tämä tekniikka hyödyntää RAID 1 (peilaus) -toimintoa tietojen kopioimiseen määrätystä pääasemasta määrättyyn palautusasemaan. Pää- ja palautusasemien täytyy käsittää 100 % ryhmän käytettävissä olevasta kiintolevytilasta ja vain yksi palautuslevy voi olla käytössä järjestelmässä. Voit valita, kopioidaanko pääaseman tiedot palautusasemaan jatkuvasti vai pyynnöstä. Käytettäessä jatkuvaa päivitystä, pääasemassa oleviin tietoihin tehdyt muutokset kun järjestelmä ei ole telakoituna, kopioidaan automaattisesti palautusasemaan, kun järjestelmä telakoidaan uudelleen. Käytettäessä pyynnöstä päivitystä, pääaseman tiedot voidaan palauttaa aiempaan tilaan kopioimalla palautusasemassa olevat tiedot takaisin pääasemaan.

- Edut: Entistä parempi hallinta, kuinka tiedot kopioidaan pää- ja palautuslevyjen välillä; nopeat levyn päivitykset (vain viimeisen päivityksen jälkeiset muutokset kopioidaan palautusasemaan); jäsenen kiintolevytietoja voidaan tarkastella Windowsin* Resurssienhallinnassa.
- Haitat: Levyn kapasiteetissa ei kasvua.
- Käyttö: Kriittisten tietojen suojaus kannettavissa järjestelmissä; nopea pääaseman palautus aiempaan tai oletustilaan.

## RAID-tasot

RAID-taso määrittää, kuinka tiedot alustetaan levyllä, joka käsittää ryhmän kiintolevyt. Intel(R) Matrix Storage Manager tukee RAID-tasoa 0 (raidoitus), RAID-tasoa 1 (peilaus), RAID-tasoa 5 (raidoitus ja pariteetti) ja RAID-tasoa 10 (raidoitus ja peilaus). Muita RAID-tasoja ei tueta tällä hetkellä.

#### RAID 0 (raidoitus)

RAID-taso 0 yhdistää vähintään kaksi kiintolevyä niin, että kaikki tiedot jakautuvat hallittaviksi lohkoiksi, joita kutsutaan raidoiksi. Taulukko 2 kuvaa sallittujen raitakokojen käyttöskenaarioita. Raidat raidoitetaan niin, että ne levittyvät sen ryhmän jäsenille, joilla RAID 0 -levy on. Tämä menetelmä parantaa luku- ja kirjoitustehoa varsinkin peräkkäissaannissa, sillä se mahdollistaa vierekkäisten tietojen käytön useammasta kuin yhdestä kiintolevystä samanaikaisesti. RAID 0 -levylle tallennetut tiedot eivät kuitenkaan ole toistuvia. Tämän vuoksi kaikki levyn tiedot menetetään, jos yksi kiintolevy joutuu virhetilaan. Seuraavassa on RAID 0 -levyn ominaisuuksien yleiskuvaus:

- Etu: Huomattavasti parempi luku- ja kirjoitusnopeus.
- Haitta: Ei rinnakkaisvarmennusta - jos yksi kiintolevy joutuu virhetilaan, levyn kaikki tiedot menetetään.
- Käyttö: Käytetään yleensä pöytäkoneissa ja työasemissa ei-kriittisten tietojen ja ohjelmien tehokkaaseen tallennukseen.

#### RAID 1 (peilaus)

RAID-taso 1 yhdistää kaksi kiintolevyä niin, että kaikki tiedot kirjoitetaan samanaikaisesti niihin levyn jäseniin, joilla RAID 1 -levy on. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedot peilataan RAID 1 -levyn kiintolevyille. Tämä luo kaikkien tietojen kopiot ensimmäiselle levylle, jota kutsutaan myös peilatuksi levyksi. RAID 1 -levyä käytetään yleensä työasemissa ja palvelimissa, joissa tietojen rinnakkaisvarmennus on tärkeää. Seuraavassa on RAID 1 -levyn ominaisuuksien yleiskuvaus:

- Edut: Täydellinen tietojen toistuminen, nopeat lukusiirrot
- Haitat: Ei lisäystä levyn kapasiteetissa, kirjoitusnopeuden vähäinen hidastuminen.
- Käyttö: Käytetään yleensä kriittisiä tietoja tallentavissa työasemissa ja palvelimissa.

#### RAID 5 (raidoitus ja pariteetti)

RAID-taso 5 yhdistää kolme kiintolevyä tai useampia kiintolevyjä niin, että kaikki tiedot jakautuvat hallittaviksi lohkoiksi, joita kutsutaan raidoiksi. RAID 5 käyttää pariteettia. Se on matemaattinen menetelmä, jolla menetetyt tiedot luodaan uudelleen yksittäiselle levylle, mikä lisää virheensietoisuutta. Tiedot ja pariteetti raidoitetaan levyn jäseniin kiertävässä järjestyksessä. Pariteetin raidoituksen takia tiedot voidaan muodostaa uudelleen, kun virhetilassa oleva levy on vaihdettu uuteen levyyn. Puuttuvien tietojen laskennan aiheuttama ylimääräinen työ vähentää levyjen kirjoitustehoa tietojen uudelleenmuodostamisen aikana. RAID 5 toimii tehokkaammin pienten I/O-toimintojen kuin suurten peräkkäistiedostojen kanssa. Taulukko 2 kuvaa sallittujen raitakokojen käyttöskenaarioita. Seuraavassa on RAID 5 -levyn ominaisuuksien yleiskuvaus:

- Edut: Tehokas, virheensietoinen ja suorituskyvyltään hyvä.
- Haitat: Pariteetin laskentaan ja tallennukseen käytetty ylimääräinen aika vähentää kirjoitustehoa.
- Käyttö: Hyvä valinta tiedosto- ja sovelluspalvelimeksi sekä Internet- ja Intranet-palvelimeksi.

#### RAID 10 (raidoitus ja peilaus)

RAID-taso 10 luo neljää kiintolevyä käyttäen RAID-tasojen 0 ja 1 yhdistelmän. Tiedot raidoitetaan kahden levyn ryhmään, joka muodostaa RAID 0 -komponentin. RAID 1 -rymän asema peilaa jokaisen RAID 0 -ryhmän asemista. Tämä kokoonpano tarjoaa RAID 0 -tason suorituskyvyn ja RAID 1 -tason tietojen rinnakkaisvarmennuksen. Seuraavassa on RAID 10 -tason ominaisuuksien yleiskuvaus:

- Edut: Hyvä suorituskyky ja tietojen rinnakkaisvarmennustuki
- Haitat: Tarvitaan neljä levyä, mikä lisää kustannuksia
- Käyttö: Suurta suorituskykyä ja virheensietoisuutta edellyttävät tietokantapalvelimet

#### Taulukko 1: RAID-taso ja levyasemien määrä

RAID-taso | Levyasemien määrä ryhmässä | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
RAID 0 | 2 | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ
RAID 0 | 3 tai 4 | EI | KYLLÄ | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI
RAID 0 | 5 tai 6 | EI | EI | EI | KYLLÄ | EI | EI
RAID 1 | 2 | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ
RAID 5 | 3 tai 4 | EI | KYLLÄ | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI
RAID 5 | 5 tai 6 | EI | EI | EI | KYLLÄ | EI | EI
RAID 10 | 4 | EI | KYLLÄ | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI

### Raitojen koot

Taulukossa 2 on sallittujen raitakokojen käyttöskenaarioita.

#### Taulukko 2: Sallittujen raitakokojen käyttöskenaariot

Raidan koko | Kuvaus | RAID-tasot
--- | --- | ---
4 kt | Paras 4 kt:n raitoja vaativiin erityiskäyttömalleihin | RAID 0, 10
8 kt | Paras 8 kt:n raitoja vaativiin erityiskäyttömalleihin | RAID 0, 10
16 kt | Sopii parhaiten peräkkäisiin siirtoihin | RAID 0, 5, 10
32 kt | Sopiva peräkkäisiin siirtoihin | RAID 0, 5, 10
64 kt | Yleiskäyttöön hyvin sopiva raitakoko (RAID 5, 10 -levyjen oletus) | RAID 0, 5, 10
128 kt | Paras tehokkuus useimmissa työasemissa (RAID 0 -levyn oletus) | RAID 0, 5

# Intel(R) Matrix Storage Manager -ohjain

Intel on Windows Hardware Quality Labs (WHQL) -sertifioitu ohjelmisto, joka on erityisesti suunniteltu parantamaan tallennusalijärjestelmän suorituskykyä ja luotettavuutta. Ohjain asennetaan osana Intel Matrix Storage Manager -ohjelmistoa.

Asennuksen jälkeen muut Intel Matrix Storage Manager -komponentit tekevät ohjaimeen kyselyjä tallennusalijärjestelmien hallintaa varten. Kyselyt keräävät yksityiskohtaisia tietoja Serial ATA -ohjaimesta, Serial ATA -laitteesta ja RAID-levystä ja niiden tilasta. Tiedot tulevat tämän jälkeen näkyviin Intel(R) Matrix Storage Console -ohjelmassa.

# Intel(R) Matrix Storage Console

## Yleiset ominaisuudet

Kun avaat Intel(R) Matrix Storage Console-ohjelman, näyttöön tulee päävalintaikkuna, jonka näyttää valitun näkymän perusteella tietoja kahdessa ruudussa. Tuetut näkymät ovat Perustila ja Mukautettu tila:

Perustila | Näyttää kiintolevyjen tilan ja nykyisen RAID-levyn kuvan. Voit vaihtaa mukautettuun tilaan valitsemalla Vaihda mukautettuun tilaan -painikkeen, jos se on näkyvissä, tai valitsemalla Näytä-valikosta Mukautettu tila -vaihtoehdon.
Mukautettu tila | Tukee kiintolevyjen ja mahdollisten järjestelmässä olevien tuettujen RAID-levyjen loogisen ja fyysisen näkymän yhdistelmää. Loogisessa näkymässä on tietoja RAID-ryhmistä ja -levyistä. Fyysisessä näkymässä on tietoja kiintolevyistä ja siitä, miten ne on liitetty toisiinsa.

Näkymä päivittyy automaattisesti aina, kun Serial ATA -laitteen tai RAID-levyn kokoonpano muuttuu. Näkymä voidaan päivittää manuaalisesti valitsemalla Näytä-valikosta Päivitä tai painamalla F5-näppäintä.

#### Kuva 1: Perusnäkymä

HUOMAUTUS: Tässä on tyypillinen RAID-järjestelmä. Näkymä voi poiketa esitetystä asennetun käyttöjärjestelmän ja RAID-levyjen määrän mukaan. Jos järjestelmässä ei ole yhtään RAID-levyä, näytetään kiintolevyjen tila.

#### Kuva 2: Mukautettu näkymä

HUOMAUTUS: Tässä on tyypillinen RAID-järjestelmä, jossa on neljä kiintolevyä. Näkymä voi poiketa esitetystä asennetun käyttöjärjestelmän ja RAID-levyjen määrän mukaan. Jos järjestelmässä ei ole yhtään RAID-levyä, näytetään kiintolevyjen tila.

Vasemmanpuoleinen ns. laiteruutu näyttää Serial ATA -tallennusalijärjestelmän muodostavien laitteiden loogisen ja fyysisen näkymän. Laitteet sisältävät Serial ATA -ohjaimen sekä järjestelmässä mahdollisesti olevat tuetut Serial ATA -kiintolevyt, ATAPI-kiintolevyt ja RAID-levyt.

Valitse laite ja laitetiedot tulevat näkyviin oikeanpuoleisessa ruudussa, jota kutsutaan tietoruuduksi. Edellä olevassa kuvassa on esimerkki mukautetusta näkymästä, jossa on neljä kiintolevyä. Yksittäisessä ryhmässä on kaksi levyä, jotka ovat MyRAID5 ja MyRAID10. Tämä on esimerkki Matrix RAIDia käyttävästä RAID-kokoonpanosta.

## Raportit ja ohje

#### Järjestelmäraportti

Näytä-valikosta valittu järjestelmäraportti sisältää järjestelmän tietoja, kuten suoritintyypin, käyttöjärjestelmän ja tallennusalijärjestelmälaitteet. Raportti kuvaa myös RAID-ryhmiä ja levyjä sekä varsinaisten kiintolevyjen fyysisiä tietoja. Järjestelmäraportti voidaan tulostaa tai tallentaa napsauttamalla vastaavaa painiketta valintaikkunassa. Järjestelmäraportti on usein hyvä tulostaa ennen teknisen tuen pyytämistä.

#### Tuki

Kun Ohje-valikosta valitaan Tuki, näyttöön tulee Tuki-valintaikkuna. Tässä ikkunassa on linkkejä Web-sivustoihin, jotka sisältävät tuotepäivityksiä, teknistä tukea, tuotteisiin liittyviä julkaisuja ja muita tuotetietoja. Oletusarvon mukaan linkit johtavat Intelin tukisivuille, mutta järjestelmän valmistaja voi mukauttaa niitä. Intel suosittelee, että käytät tukisivun resursseja aina, kun tarvitset teknistä tukea ja tuotteiden päivitystietoja tai että otat suoraan yhteyden järjestelmän valmistajaan.

#### Tietoja

Kun Ohje-valikosta valitaan Tietoja-vaihtoehto, näyttöön tulee Tietoja-valintaikkuna. Tässä ikkunassa on Intel Matrix Storage Manager -tuotepalkki, jossa on asennetun version numero.

## Laitetiedot

Tietoruutu sisältää tietoja valitusta laitteesta. Kunkin laitetyypin parametrit ovat seuraavissa taulukoissa. Jos jokin parametri ei ole sovellettavissa valittuun laitteeseen, se ei ole näkyvissä.

### Ryhmän tiedot (vain RAID-tila)

Parametri | Arvo
--- | ---
Tila | Ei aktiivisia siirtoja: Siirtoja tai uudelleenmuodostuksia ei ole meneillään.
Uudelleenmuodostus meneillään: Yhtä tai useampaa RAID-levyä muodostetaan uudelleen.
Lisätään kiintolevyjä: Intel Matrix Storage Manager -ohjain lisää parhaillaan yhtä tai useampaa jäsentä ja siirtää tietoja ryhmään.
Kiintolevyn vaihto meneillään: Yhtä tai useampaa RAID-levyä muodostetaan uudelleen varakiintolevylle kyseisen levyn kiintolevyn SMART-tapahtuman tuloksena.
Alustus meneillään: RAID 5 -levyn pariteettia alustetaan tai RAID-levyn tietoja tarkistetaan tai tarkistetaan ja korjataan.
Kiintolevyn kirjoituksen välimuisti käytössä | Ilmaisee, onko kirjoituksen välimuisti otettu käyttöön ryhmän kaikissa kiintolevyissä.
Koko | Ilmaisee ryhmän kapasiteetin gigatavuina.
Vapaa levytila | Ilmaisee ryhmän levytilan, joka ei ole RAID-levyn käytössä. Vapaata levytilaa voidaan käyttää toisen RAID-levyn luontiin.
Kiintolevyjen määrä | Ilmaisee ryhmään kuuluvien kiintolevyjen määrän.
Kiintolevyjäsen [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Ilmaisee kunkin ryhmään kuuluvan kiintolevyn valmistajan ja mallin numeron.
Levyjen määrä | Ilmaisee ryhmän RAID-levyjen määrän. Jos levyjen määrä on 1 tai jos levyssä on vapaata levytilaa, ryhmään voidaan luoda toinen RAID-levy.
Levyn jäsen [1, 2] | Ilmaisee kunkin ryhmään kuuluvan RAID-levyn nimen.

### Levyn tiedot (vain RAID-tila)

Parametri | Arvo
--- | ---
RAID-levyn tila | Normaali: Levyn tiedot ovat täysin käytettävissä.

Virhetilassa: Jos kyseessä ovat RAID 0 -levyt, yksi tai useampi jäsen puuttuu tai on virhetilassa. Jos kyseessä ovat RAID 1 -levyt, molemmat jäsenet ovat virhetilassa. Jos kyseessä on RAID 5- tai RAID 10 -levy, yksi tai useampi jäsen puuttuu tai on virhetilassa.

HUOMAUTUS: Tietyissä oloissa RAID 10 -levyn voidaan ilmoittaa olevan heikentynyt, vaikka kaksi jäsentä puuttuu tai on virhetilassa.

Heikentynyt: Vain RAID 1-, RAID 5- ja RAID 10 -levy voi olla tässä tilassa. Tämä osoittaa, että jokin jäsen on virhetilassa tai puuttuu.
SMART-tapahtuma: Jokin kiintolevy on ylittänyt peruutettavissa olevien virheiden tason ja on siksi ilmoittanut SMART-tapahtumasta.
Uudelleenmuodostus meneillään: Vain RAID 0-, RAID 5- ja RAID 10 -levy voi olla tässä tilassa. Tämä ilmaisee, että tietoja kopioidaan peilaus- tai vara-asemaan ja että tietojen rinnakkaisvarmennusta palautetaan.
Siirto meneillään: Ilmaisee, että tietoja siirretään toiseen kiintolevyyn tai ryhmään ja että RAID-levyn luonti on meneillään.
Tarkistus meneillään: Ilmaisee, että RAID-levyn tietoja tarkistetaan.
Palautuslevyn tila | Päivitetty: Vain jatkuvaan päivityskäytäntöön määritetyt palautuslevyt voivat olla tässä tilassa. Palautusasemassa olevat tiedot vastaavat pääasemassa olevia tietoja.
Tarvitsee päivityksen: Vain pyynnöstä-päivityskäytäntöön määritetyt palautuslevyt voivat olla tässä tilassa. Palautusasemassa olevat tiedot eivät vastaa pääasemassa olevia tietoja.
Levyn päivitys meneillään: Pääasemassa olevat tiedot kopioidaan palautusasemaan. Vain viimeisen päivityksen jälkeiset muutokset kopioidaan.
Palautus meneillään: Palautusasemassa olevat tiedot korvaavat kaikki pääasemassa olevat tiedot.
Pääasema vain luku -tilassa: Valitsit vaihtoehdon käyttää pääaseman tiedostoja Windowsin* Resurssienhallinnassa, mikä tekee asemasta vain luettavan aseman.
Palautusasema vain luku tilassa: Valitsit vaihtoehdon käyttää palautusaseman tiedostoja Windowsin* Resurssienhallinnassa, mikä tekee asemasta vain luettavan aseman.
Pääasema puuttuu: Palautuslevyn luontiin käytettyä pääasemaa ei enää havaita.
Palautusasema puuttuu: Palautuslevyn luontiin käytettyä palautusasemaa ei enää havaita.
Tarkistusvirheet | Ilmoittaa RAID-levyn tietojen tarkistuksen aikana löydettyjen ristiriitaisuuksien määrän. Tämä on voimassa vain tarkistuksen tai tarkistuksen ja korjauksen aikana.
Lohkot, joissa tallennusvälinevirheitä | Ilmoittaa RAID-levyn tietojen tarkistuksen aikana löytyneiden tallennusvälinevirheitä sisältävien lohkojen määrän. Tämä on voimassa vain tarkistuksen tai tarkistuksen ja korjauksen aikana.
Järjestelmälevy | Ilmaisee, että levy sisältää suojattuja käyttöjärjestelmätiedostoja.
Levyn takaisinkirjoittava välimuisti käytössä | Ilmaisee, onko levylle otettu käyttöön takaisinkirjoittava välimuisti. Tämä koskee vain RAID 5 -levyjä.
RAID-taso | Ilmaisee tässä levyssä käytettävän RAID-tason.
Raidan koko | Ilmaisee kunkin tällä levyllä käytössä olevan vierekkäisen loogisen tietolohkon koon, kun kyseessä ovat RAID 0-, RAID 5- ja RAID 10 -levyt. Raidan koko ilmaistaan kilotavuina.
Koko | Ilmaisee levyn kokonaiskapasiteetin gigatavuina.
Kiintolevyjen määrä | Ilmaisee niiden kiintolevyjen määrän, jotka levy käsittää.
Kiintolevyjäsen [1, 2, 3, 4, 5, 6] | RAID 0-, RAID1-, RAID 5- ja RAID 10 -levyt, ilmaisee kunkin levyn käyttämän kiintolevyn valmistajan ja mallinumeron.
Pääkiintolevy | Ilmoittaa palautuslevyjen pääaseman valmistajan ja mallinumeron.
Palautuskiintolevy | Ilmoittaa palautuslevyjen palautusaseman valmistajan ja mallinumeron.
Pääryhmä | Ilmaisee tämän levyn sisältävän ryhmän nimen.

### RAID-kiintolevyn tiedot (vain RAID-tila)

Parametri | Arvo
--- | ---
Käyttö | Ryhmän jäsen: Kiintolevy ja muut levyt on ryhmitetty muodostamaan ryhmän, joka sisältää RAID-levyjä. RAID-levyt voivat näkyä käyttöjärjestelmässä, mutta yksittäiset asemat eivät näy.
Ryhmän jäsen (pää): Kiintolevy on palautuslevyn lähdeasema.
Ryhmän jäsen (palautus): Kiintolevy on palautuslevyn kohdeasema.
Ei-RAID-kiintolevy: Kiintolevy, jolla ei ole mitään RAID-metatietoja ja joka on näkyvissä ja käyttöjärjestelmän käytettävissä.
Ei mikään: Kiintolevy sisältää metatietoja, jotka estävät sen näkymisen käyttöjärjestelmässä, mutta kiintolevy ei ole ryhmän jäsen.
Tila | Normaali: Kiintolevy löytyy ja toimii odotetusti.
Virhe: Kiintolevyasema on ylittänyt virheiden palautuskynnyksensä. Tämä näkyy Intel Matrix Storage Manager option ROM -käyttöliittymässä.
SMART-tapahtuma: Kiintolevy on ylittänyt palautettavien virheiden kynnyksensä ja on vaarassa vikaantua.
Puuttuu: Kiintolevyä ei löydy.
Yhteensopimaton versio: Kiintolevyllä olevat RAID-metatiedot ilmoittavat versiosta, joka ei ole yhteensopiva RAID-ohjelmiston nykyisen version kanssa.
Virhetilassa: Ilmaisee saman tilan kuin "Virhe". Tämä näkyy Intel Matrix Storage Console -ohjelmassa.
Laiteportti | Ilmaisee Serial ATA -ohjaimen portin, johon kiintolevy on liitetty.
Nykyinen Serial ATA -siirtotila | Ilmaisee Serial ATA -ohjaimen ja Serial ATA -kiintolevyn välisen Serial ATA -siirtotilan. Tämän parametrin tyypillisiä arvoja ovat Luonti 1: 150 Mtavua/s Luonti 2: 300 Mtavua/s.
Malli | Ilmaisee kiintolevyn mallin numeron.
Sarjanumero | Ilmaisee sarjanumeron, jonka valmistaja on antanut kiintolevylle.
Laiteohjelmisto | Ilmaisee kiintolevyllä olevan laiteohjelmiston version.
Omien komentojonojen tuki | Ilmaisee, tukeeko kiintolevy omia komentojonoja.
Kiintolevyn kirjoituksen välimuisti käytössä | Ilmaisee, onko kirjoituksen välimuisti otettu kiintolevyn käyttöön.
Levyjen määrä | Ilmaisee ryhmän levyjen määrän.
Levyn jäsen [1, 2] | Ilmaisee kunkin levyn nimen, jonka jäsen kiintolevy on.
Pääryhmä | Ilmaisee sen RAID-ryhmän nimen, jonka jäsen kiintolevy on.

### Ei-RAID-kiintolevyn tiedot (vain RAID-tila)

Parametri | Arvo
--- | ---
Käyttö | Ei-RAID-kiintolevy: Kiintolevyä ei käytetä RAID-ryhmässä tai -levyllä. Tätä kiintolevyä voitaisiin käyttää RAID-varalevynä tai tietojen tallennusvälineenä.
Varalevy: Tämä kiintolevy on merkitty automaattisten uudelleenmuodostusten kohdelevyksi.
Tuntematon kiintolevykäyttö: Tämän kiintolevyn käytön määritys ei ole onnistunut. Syynä voi olla tämän ohjelmaversion ja kiintolevykokoonpanon yhteensopimattomuus.
Tila | Normaali: Kiintolevy löytyy ja toimii odotetusti.
Virhe: Kiintolevyasema on ylittänyt virheiden palautuskynnyksensä. Tämä näkyy Intel Matrix Storage Manager option ROM -käyttöliittymässä.
SMART-tapahtuma: Kiintolevy on ylittänyt palautettavien virheiden kynnyksensä ja on vaarassa vikaantua.
Virhetilassa: Ilmaisee saman tilan kuin "Virhe". Tämä näkyy Intel Matrix Storage Console -ohjelmassa.
Laiteportti | Ilmaisee Serial ATA -ohjaimen portin, johon kiintolevy on liitetty.
Nykyinen Serial ATA -siirtotila | Ilmaisee Serial ATA -ohjaimen ja Serial ATA -kiintolevyn välisen Serial ATA -siirtotilan. Tämän parametrin tyypillisiä arvoja ovat Luonti 1: 150 Mtavua/s Luonti 2: 300 Mtavua/s.
Malli | Ilmaisee kiintolevyn mallin numeron.
Sarjanumero | Ilmaisee sarjanumeron, jonka valmistaja on antanut kiintolevylle.
Laiteohjelmisto | Ilmaisee kiintolevyllä olevan laiteohjelmiston version.
Omien komentojonojen tuki | Ilmaisee, tukeeko kiintolevy omia komentojonoja.
Järjestelmäkiintolevy | Ilmaisee, sisältääkö kiintolevy suojattuja käyttöjärjestelmätiedostoja.
Koko | Ilmaisee kiintolevyn yhteiskapasiteetin gigatavuina.

### Serial ATA -kiintolevytiedot (Vain AHCI-tila tai kannettava)

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Tila | Normaali: Kiintolevy löytyy ja toimii odotetusti.
Virhe: Kiintolevyasema on ylittänyt virheiden palautuskynnyksensä. Tämä näkyy Intel Matrix Storage Manager option ROM -käyttöliittymässä.
SMART-tapahtuma: Kiintolevy on ylittänyt palautettavien virheiden kynnyksensä ja on vaarassa vikaantua.
Virhetilassa: Ilmaisee saman tilan kuin "Virhe". Tämä näkyy Intel Matrix Storage Console -ohjelmassa.
Laiteportti | Ilmaisee Serial ATA -ohjaimen portin, johon kiintolevy on liitetty.
Nykyinen Serial ATA -siirtotila | Ilmaisee Serial ATA -ohjaimen ja Serial ATA -kiintolevyn välisen Serial ATA -siirtotilan. Tämän parametrin tyypillisiä arvoja ovat Luonti 1: 150 Mtavua/s Luonti 2: 300 Mtavua/s.
Malli | Ilmaisee kiintolevyn mallin numeron.
Sarjanumero | Ilmaisee sarjanumeron, jonka valmistaja on antanut kiintolevylle.
Laiteohjelmisto | Ilmaisee kiintolevyllä olevan laiteohjelmiston version.
Omien komentojonojen tuki | Ilmaisee, tukeeko kiintolevy omia komentojonoja.
Koko | Ilmaisee kiintolevyn yhteiskapasiteetin gigatavuina.

## Tallennusalijärjestelmien hallinta

Intel(R) Matrix Storage Console -ohjelmaa voidaan tarkastella kahdessa eri tilassa: Perustila ja Mukautettu tila. Perustila on yksinkertainen näkymä, joka näyttää laitetiedot tilasanomina ja kuvina. Poikkeavassa tilanteessa, kuten kiintolevyn puuttuessa tai ollessa virhetilassa, Tiedot-ikkunassa on painike, joka avaa Mukautettu tila -ikkunan ongelman hallintaa varten. Mukautettu tila tarjoaa lisää alijärjestelmän hallintavaihtoehtoja kokeneille loppukäyttäjille. Tämän osion loppuosa kuvaa kaikki asetukset, jotka ovat käytettävissä Mukautetussa tilassa.

### Levyn luonti

Kun luot uuden RAID- tai palautuslevyn, valitse jokin Toiminnot-valikon asetuksista Mukautetussa tilassa. Tämä käynnistää ohjatun toiminnon, joka opastaa sinua levyn luontiprosessissa. Kunkin levynluontitavan yleistiedot annetaan alla.

> > ﻿VAROITUS: RAID-levyn luonti poistaa tiedot KAIKILTA valituilta kiintolevyiltä, RAID-levyn luonti olemassa olevasta kiintolevystä poistaa tiedot KAIKISTA jäsenkiintolevyistä mukaan lukematta lähdeasemaa, ja palautuslevyn luonti poistaa tiedot valitusta palautusasemasta. Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedot, ennen kuin luot levyn.

> > SMART-tapahtuman ilmoitus: Et voi luoda RAID-levyä, jos yksi tai usea RAID-levyä varten valituista Serial ATA -kiintolevyistä on ilmoittanut SMART-tapahtumasta. Jos näin käy eikä SMART-tapahtuma vaikuta estävän levyn normaalia toimintaa, napsauta kiintolevyä hiiren kakkospainikkeella ja valita Nollaa SMART-tapahtuma -vaihtoehdon. Tämän jälkeen voit luoda RAID-levyn tämän levyn avulla. Tämä ei ole suositeltavaa, jos SMART-tapahtuman syy ei ole tiedossa.

- Luo palautuslevy: Käytä tätä luontiasetusta, kun haluat luoda levyn käyttäen Intel(R) Rapid Recover Technology. Tällä tekniikalla tiedot kopioidaan pääasemasta palautusasemaan joko jatkuvasti tai pyynnöstä. Pää- ja palautusasemien täytyy käsittää 100 % ryhmän käytettävissä olevasta kiintolevytilasta ja vain yksi palautuslevy voi olla käytössä järjestelmässä.
- Luo RAID-levy: Käytä tätä luontiasetusta, kun haluat luoda RAID-levyn, ja et halua säilyttää tietoja olemassa olevalla kiintolevyllä. Levyssä voidaan käyttää kahta tai useampaa levyasemaa valitun RAID-tason mukaan. Matrix RAID -ominaisuus mahdollistaa kahden levyn luomisen ryhmään. Jos haluat tehdä näin, valitse ryhmän kokonaiskapasiteettia pienempi levykapasiteetti. Tämä jättää ryhmään tyhjää tilaa toista RAID-levyä varten. Toinen levy käyttää automaattisesti ryhmän jäljellä olevan tilan. Intel Matrix Storage Console luo vain RAID-levyn. Syntyvä levy on osittamaton ja alustamaton. Osita ja alusta uusi RAID-levy Windows* Levynhallinta -ohjelman avulla.
- Luo RAID-levy olemassa olevasta kiintolevystä: Käytä tätä luontiasetusta, kun haluat säilyttää tiedot olemassa olevalla kiintolevyllä ja kopioida tiedot yhdelle tai useammalle kiintolevylle. Tämä luontitapa, jota kutsutaan siirroksi, voi viedä muutaman tunnin kiintolevyn kapasiteetin tai järjestelmän kuormituksen mukaan. Kun suoritat ohjatun RAID-levyn luomisen olemassa olevasta kiintolevystä, valintaikkuna tulee esiin ja näyttää siirron etenemisen. Voit avata valintaikkunan milloin tahansa siirron aikaan napsauttamalla siirrettävää levyä hiiren kakkospainikkeella Intel Matrix Storage Console -konsolissa ja valitsemalla Näytä siirron eteneminen. Vain yksi siirto voidaan tehdä kerralla. Jos haluat muuntaa useampia tietoja sisältäviä levyjä RAID-levylle, ne on muunnettava yksi kerrallaan. Alla olevassa taulukossa näytetään siirrot, joita tuetaan järjestelmässä olevan tallennusvälineohjaimen mukaan.

#### Taulukko 3: Tuetut siirrot

| Tallennusvälineohjain
RAID-tasosta | RAID-tasoksi | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
Yksi kiintolevyasema | 2-asemainen RAID 0 | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ
Yksi kiintolevyasema | 3- tai 4-asemainen RAID 0 | EI | KYLLÄ | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI
Yksi kiintolevyasema | 5- tai 6-asemainen RAID 0 | EI | EI | EI | KYLLÄ | EI | EI
Yksi kiintolevyasema | 2-asemainen RAID 1 | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ
Yksi kiintolevyasema | 4-asemainen RAID 10 | EI | KYLLÄ | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI
Yksi kiintolevyasema | 3- tai 4-asemainen RAID 5 | EI | KYLLÄ | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI
Yksi kiintolevyasema | 5- tai 6-asemainen RAID 5 | EI | EI | EI | KYLLÄ | EI | EI
2-asemainen RAID 1 | 3- tai 4-asemainen RAID 5 | EI | KYLLÄ | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI
2-asemainen RAID 1 | 5- tai 6-asemainen RAID 5 | EI | EI | EI | KYLLÄ | EI | EI
2-asemainen RAID 0 | 3- tai 4-asemainen RAID 5 | EI | KYLLÄ | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI
2-asemainen RAID 0 | 5- tai 6-asemainen RAID 5 | EI | EI | EI | KYLLÄ | EI | EI
3-asemainen RAID 0 | 4-asemainen RAID 5 | EI | KYLLÄ | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI
3-asemainen RAID 0 | 5- tai 6-asemainen RAID 5 | EI | EI | EI | KYLLÄ | EI | EI
4-asemainen RAID 0 | 5- tai 6-asemainen RAID 5 | EI | EI | EI | KYLLÄ | EI | EI
4-asemainen RAID 10 | 4-asemainen RAID 5 | EI | KYLLÄ | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI
4-asemainen RAID 10 | 5- tai 6-asemainen RAID 5 | EI | EI | EI | KYLLÄ | EI | EI

### RAID-levyn hallinta

Luotuasi RAID-levyn, se näytetään laiteruudussa ja voit käyttää seuraavia levynhallintavaihtoehtoja napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella sen nimeä:

- Poista levy: Tämän asetuksen avulla voit poistaa RAID-levyn ja palauttaa jäsenkiintolevyt ei-RAID-kiintolevyiksi. ﻿VAROITUS: RAID 0-, RAID 5- tai RAID 10 -levyn poistaminen poistaa tiedot kaikista jäsenkiintolevyistä. Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedot, ennen kuin poistat RAID-levyn.
- Muuta levyä: Tämä asetuksen avulla voit muuttaa RAID-levyn nimeä ja suorittaa RAID-tason siirron (i.e. siirtää RAID 0-, 1- tai 10-levyltä RAID 5 -levylle).
- Muunna palautuslevyksi: Tämä asetus on käytettävissä vain RAID 1 -levyille, jotka käsittävät 100 % ryhmän kiintolevytilasta. Kun RAID 1 -levy on muunnettu, se käyttää Intel(R) Rapid Recover -tekniikkaa.
- Tarkista RAID-levy: Tällä asetuksella tarkistetaan RAID-levyllä olevat tiedot. Kun tarkistus on valmis, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa näkyy löydettyjen tarkistusvirheiden ja tallennusvälinevirheitä sisältävien lohkojen määrä.
- Tarkista ja korjaa RAID-levy: Tällä asetuksella tarkistetaan ja korjataan RAID-levyllä olevat tiedot. Kun tarkistus ja korjaus on valmis, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa näkyy löydettyjen ja korjattujen tarkistusvirheiden määrä sekä uudelleen määritettyjen tallennusvälinevirheitä sisältäneiden lohkojen määrä.
- Levyn takaisinkirjoittavan välimuistin ottaminen käyttöön tai sen poistaminen käytöstä: Tämä toiminto koskee vain RAID 5:tä. Levyn takaisinkirjoittava välimuisti otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä automaattisesti, jos järjestelmässä käytetään keskeytymätöntä virransyöttöä (UPS). Kun virransyöttö vaihtuu vaihtovirrasta tasavirraksi, kuten tapahtuu verkkovirtalähteen vikatilanteessa tai sen virransyötön katketessa, takaisinkirjoittava välimuisti tyhjennetään ja poistetaan käytöstä. Kun virransyöttö vaihtuu tasavirrasta vaihtovirraksi, kuten tapahtuu verkkovirtalähteen palautuessa toimintaan, takaisinkirjoittava välimuisti otetaan uudelleen käyttöön. Kun levyn takaisinkirjoittava välimuisti on käytössä, useita kirjoitustoimintoja voidan yhdistää. Tietojen kirjoitus välimuistista RAID 5 -levylle on tehokkaampaa. Levyn takaisinkirjoittava välimuisti voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa eikä se edellytä tietokoneen uudelleenkäynnistystä.
- Siirron etenemisen näyttäminen: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun siirto on käynnissä. Kun valitset tämän asetuksen, näyttöön tulee valintaikkuna, joka ilmoittaa, kuinka suuri prosenttimäärä siirrosta on valmis.
- Levyn palauttaminen: Tällä asetuksella palautetaan levy sen jälkeen kun kiintolevy, joka aiheutti virhetilan, on fyysisesti palautettu, edellyttäen, että seuraavat ehdot täytetään:
  - Kiintolevyasema tai -asemat, jotka olivat alun perin osa vikaantunutta RAID-levyä, on asennettu uudelleen.
  - Kiintolevyaseman tietoja ei ole käytetty sen ollessa poistettuna järjestelmästä.
  Kun valitset tämän asetuksen, näyttöön tulee Intel Matrix Storage Console -valintaikkuna. Jatka napsauttamalla OK. Kun palautus on tehty, levyn tilaksi tulee Normaali.

### Palautuslevyn hallinta

Luotuasi palautuslevyn, se näytetään laiteruudussa ja voit käyttää seuraavia levynhallintavaihtoehtoja napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella sen nimeä:

- Poista levy: Tämän asetuksen avulla voit poistaa palautuslevyn ja palauttaa pää- ja palautusasemat ei-RAID-kiintolevyiksi.
- Muuta levyä: Tämän asetuksen avulla voit tehdä seuraavat muutokset palautuslevyyn: muuttaa levyn nimeä, vaihtaa pää- ja klooniasemia, ja muuttaa päivityskäytäntöä.
- Poista käytöstä jatkuva päivitys: Tällä asetuksella voit muuttaa päivityskäytännöksi pyynnöstä. Sinun on sen jälkeen pyydettävä päivitykset manuaalisesti napsauttamlla hiiren kakkospainikkeella levyä ja valitsemalla Päivitä levy.
- Päivitä levy: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun levyn päivityskäytännöksi on määritetty pyynnöstä. Tämän asetuksen valinta kopioi pääaseman tiedot palautusasemaan. Vain viimeisen päivityksen jälkeiset muutokset kopioidaan.
- Näytä levyn päivityksen edistyminen: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun uusi palautuslevy luodaan tai kun valitset Päivitä levy päivityskäytännön pyynnöstä-kohdasta.
- Peruuta levyn päivitysprosessi: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun uusi palautuslevy luodaan tai kun valitset Päivitä levy päivityskäytännön pyynnöstä-kohdasta.
- Palauta tiedot pääasemaan: Tämä asetus on käytettävissä vain sen jälkeen kun olet käynnistänyt järjestelmän uudelleen palautusasemasta käyttäen Intel Matrix Storage Manager option ROM -käyttöliittymää. Tämän asetuksen valinta korvaa kaikki pääaseman tiedot palautusaseman tiedoilla.
- Peruuta palautusprosessi: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun palautus pääasemaan on käynnissä.
- Pääaseman tai palautusaseman tiedostojen käyttö: Tällä asetuksella voi tarkastella tiedostoja palautus- tai pääasemassa käyttäen Windowsin* Resurssienhallintaa, mutta se poistaa käytöstä palautuslevyn jatkuvat päivitykset. Kun olet tarkastellut tiedostoja, napsauta hiiren kakkospainikkeella levyä ja valitse asetus piilota pää- tai palautusaseman tiedostot, jotta levyn päivitykset tulevat käyttöön.
- Pääaseman tai palautusaseman tiedostojen piilotus: Tämä asetus on käytettävissä vain sen jälkeen kun valitset vaihtoehdon käyttää pää- tai palautusaseman tiedostoja Windowsin* Resurssienhallinnassa. Tämän asetuksen valinta tekee kiintolevystä kirjoitettavan ja ottaa käyttöön levyn päivitykset.
- Muunna RAID-levyksi: Tämän asetuksen avulla voit muuntaa palautuslevyn RAID 1 -levyksi.

### Muita hallinta-asetuksia

- Etsi uudelleen Plug and Play -laitteita: Tämä asetus on käytettävissä Toiminnot-valikosta ja sillä havaitaan kiintolevyt, jotka on lisätty tai poistettu. Kun etsintä on päättynyt, Mukautettu tila -näkymä näyttää päivitetyt tiedot. Tämä toiminto on sama kuin Windowsin Laitehallinnan Etsi laitteistoon tehdyt muutokset -toiminto.
- Ei-RAID-kiintolevyn merkitseminen varalevyksi:﻿ VAROITUS: Kun kiintolevy merkitään varalevyksi, kaikki siinä olevat tiedot poistetaan pysyvästi. Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedot, ennen kuin merkitset levyaseman varalevyasemaksi. Tämä toiminto merkitsee kiintolevyjä automaattisten uudelleenmuodostusten kohdelevyiksi. Voit merkitä kiintolevyn varalevyksi napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella jotain laiteruudun Ei-RAID-kiintolevyt-luettelossa olevaa kiintolevyä ja valitsemalla Merkitse varalevyksi.
- Varakiintolevyn palauttaminen ei-RAID-levyksi: Vain varalevyksi merkittyjä ei-RAID-kiintolevyjä voidaan palauttaa. Napsauta laiteruudun Ei-RAID-kiintolevyt-luettelossa olevaa varakiintolevyä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Palauta kiintolevy ei-RAID-levyksi valikosta, joka tulee esiin. Tästä RAID-ryhmän jäsenenä olleesta levystä tulee ei-RAID-levy.
- Kiintolevyn kirjoituksen välimuistin käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen: Kiintolevyn kirjoituksen välimuisti on joidenkin kiintolevyjen tukema tehoa parantava toiminto. Kirjoituksen välimuistin käyttöön ottaminen parantaa tehoa tallentamalla tiedot tilapäisesti, ennen kuin ne kirjoitetaan kiintolevylle. Kirjoituksen välimuistin käyttöönottamisen haittapuolena on se, että välimuistissa olevat tiedot voidaan menettää, jos järjestelmässä esiintyy virtakatkos. Voit ottaa kirjoituksen välimuistin käyttöön tai poistaa sen käytöstä napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella RAID-ryhmää ja valitsemalla sitten joko Ota käyttöön kiintolevyjen kirjoituksen välimuisti tai Poista käytöstä kiintolevyjen kirjoituksen välimuisti. Ota muutokset käyttöön käynnistämällä tietokone uudelleen.

# Tietojen palauttaminen pääasemaan

Tässä osiossa olevat aiheet koskevat vain palautuslevyjä. Niissä selitetään, kuinka tiedot kopioidaan palautusasemasta pääasemaan virhetilaan joutuneen, vahingoittuneen tai kadonneen pääaseman vuoksi; tai kuinka pääaseman tiedot palautetaan aiempaan tilaan.

## Pääaseman korvaaminen

Palautus pääasemaan on tarpeen, jos pääasema joutuu virhetilaan tai poistetaan järjestelmästä ja menetetään.

1. Sammuta järjestelmä ja yhdistä uusi pääasema
2. Kytke järjestelmään virta. Paina järjestelmän käynnistyksen aikana `Ctrl-I` päästäksesi Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM -käyttöliittymään.
3. Valitse `MAIN MENU` -päävalikossa, `Recovery Volume Options` (Palautuslevyn asetukset).
4. Valitse Recovery Volume Options -valikosta vaihtoehto 1 `Boot from Recovery Drive` (Käynnistä palautusasemasta).
5. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
6. Kun käyttöjärjestelmä on toiminnassa, valitse Käynnistä-valikosta Intel(R) Matrix Storage Console tai napsauta Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta.
7. Valitse Näytä-valikosta Mukautettu tila, jotta saat esiin Intel Matrix Storage Console yksityiskohtaisen näkymän.
8. Napsauta hiiren kakkospainikkeella pääasemaa ja valitse Muodosta uudelleen tälle kiintolevylle. Tai napsauta hiiren kakkospainikkeella uutta pääasemaa ja valitse Merkitse varalevyksi uudelleenmuodostuksen käynnistämiseksi automaattisesti. Levyn tilana näkyy Uudelleenmuodostus meneillään: % valmis.
9. Kun uudelleenmuodostus on valmis, napsauta hiiren kakkospainikkeella palautuslevyä ja valitse Muuta levyä palautus- ja pääasemien vaihtamiseksi. Tai käynnistä järjestelmä uudelleen ja käytä Intel Matrix Storage Manager option ROM -käyttöliittymää pääasemasta käynnistämiseksi.

## Pääaseman tietojen palauttaminen aiempaan tilaan

Jos palautuslevy on määritetty pyynnöstä-päivityskäytäntöön, voit palauttaa pääaseman tiedot tilaan, jossa ne olivat viimeisen päivitysprosessin lopussa. Tästä on hyötyä varsinkin silloin, jos pääasemassa havaitaan virus tai vieraat käyttävät järjestelmääsi.

1. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Paina järjestelmän käynnistyksen aikana `Ctrl-I` päästäksesi Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM -käyttöliittymään.
2. Valitse `MAIN MENU` -päävalikossa, `Recovery Volume Options` (Palautuslevyn asetukset).
3. Valitse Recovery Volume Options -valikosta vaihtoehto 1 `Boot from Recovery Drive` (Käynnistä palautusasemasta).
4. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
5. Kun käyttöjärjestelmä on toiminnassa, valitse Käynnistä-valikosta Intel(R) Matrix Storage Console tai napsauta Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta.
6. Valitse Näytä-valikosta Mukautettu tila, jotta saat esiin Intel Matrix Storage Console yksityiskohtaisen näkymän.
7. Napsauta hiiren kakkospainikkeella palautuslevyä laiteruudussa ja valitse Palauta tiedot pääasemaan. Levyn tilana näkyy Palautus pääasemaan meneillään: % valmis.
8. Kun palautusprosessi on valmis, napsauta hiiren kakkospainikkeella palautuslevyä ja valitse Muuta levyä palautus- ja pääasemien vaihtamiseksi. Tai käynnistä järjestelmä uudelleen ja käytä Intel Matrix Storage Manager option ROM -käyttöliittymää pääasemasta käynnistämiseksi.

# RAID-levyn palauttaminen

Tässä osiossa olevat ohjeet koskevat vain RAID-levyjä. Jos Intel(R) Matrix Storage Manager ilmoittaa, että jokin RAID-levy on pienentynyt tai virhetilassa, levy voidaan ehkä vielä palauttaa. Jos palautus ei ole mahdollista, sinun on luotava RAID-levy uudelleen ja palautettava tiedot manuaalisesti varmuuskopiosta. Katso RAID-kokoonpanon palautusohjeet alta kohdasta, joka vastaa ilmoitettua RAID-ongelmaa.

## Virhetilassa oleva RAID 0 -levy

RAID 0 -levyn ilmoitetaan olevan virhetilassa, kun yksi sen jäsenistä joutuu virhetilaan tai se irrotetaan. Jos jompikumpi näistä ilmenee, RAID 0 -levy ja sen tiedot eivät enää ole käytettävissä. RAID 0 -levy voidaan palauttaa, jos jokin sen jäsen irrotetaan, mutta sitä ei voi palauttaa, jos jokin sen jäsen on virhetilassa.

### Puuttuva jäsen

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Aseta puuttuva kiintolevy paikoilleen.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana RAID 0 -levyn tilana Intel Matrix Storage Manager option ROM-käyttöliittymässä on `Normal` (Normaali).
4. Kun käyttöjärjestelmä on toiminnassa, valitse Käynnistä-valikosta Intel(R) Matrix Storage Console tai napsauta Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta.
5. Valitse Näytä-valikosta Mukautettu tila, jotta saat esiin yksityiskohtaisen laitetallennusnäkymän.
6. Vahvista laitteen normaali toiminta napsauttamalla RAID 0 -levyä laiteruudussa. Tietoruudussa näkyväksi tilaksi muuttuu Normaali.

### Virhetilassa oleva jäsen

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Korvaa virhetilassa oleva levy uudella, jolla on yhtä suuri tai suurempi kapasiteetti.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana Intel Matrix Storage Manager option ROM-käyttöliittymä näyttää RAID 0 -levyn tilana `Failed` (Virhetilassa) ja kehote pyytää siirtymään käyttöliittymään painamalla näppäinyhdistelmää `Ctrl-I`.
4. Siirry `MAIN MENU` -päävalikkoon painamalla näppäinyhdistelmää `Ctrl-I`.
5. Valitse päävalikon vaihtoehto `2`, `Delete RAID Volume` (Poista RAID-levy).
6. Valitse `DELETE VOLUME MENU` (Poista levy) -valikossa virhetilassa oleva RAID 0 -levy käyttämällä ylä- ja alanuolinäppäimiä.
7. Poista levy painamalla `Delete` (Poista) -näppäintä.
8. Vahvista poisto painamalla `Y`-kirjainta.
9. Luo uusi RAID 0 -levy. Jos virhetilassa oleva kiintolevy oli osa järjestelmälevyä, sinun on asennettava uudelleen myös käyttöjärjestelmä.

## Heikentynyt RAID 1 -levy

RAID 1 -levyn ilmoitetaan olevan pienentynyt, kun yksi sen jäsenistä joutuu virhetilaan tai se irrotetaan, ja tietojen peilaus menetetään. Tämän takia järjestelmä voi käyttää vain toimivaa jäsentä. Voit muodostaa tietojen peilauksen ja palauttaa toistuvat tiedot alla olevien ohjeiden avulla.

### Puuttuva jäsen

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Aseta puuttuva kiintolevy paikoilleen.
3. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Uudelleenmuodostuminen tapahtuu automaattisesti.

### Virhetilassa oleva jäsen

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Korvaa virhetilassa oleva levy uudella, jolla on yhtä suuri tai suurempi kapasiteetti.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana RAID 1 -levyn tilana Intel Matrix Storage Manager option ROM-käyttöliittymässä on `Degraded` (Heikentynyt).
4. Kun käyttöjärjestelmä on toiminnassa, valitse Käynnistä-valikosta Intel Matrix Storage Console tai napsauta Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta.
5. Valitse Näytä-valikosta Mukautettu tila, jotta saat esiin Intel Matrix Storage Console yksityiskohtaisen näkymän.
6. Napsauta laiteruudussa hiiren kakkospainikkeella uutta ei-RAID-kiintolevyä ja valitse sitten Muodosta uudelleen tälle kiintolevylle.
7. Napsauta RAID 1 -levyä laiteruudussa. Tietoruudussa näkyy tila Uudelleenmuodostus meneillään: % valmis. Kun uudelleenmuodostus on valmis, tilana näkyy Normaali.

## Heikentynyt RAID 1- ja virhetilassa oleva RAID 0 -levy yhdellä RAID-levyllä

Tämä voi tapahtua, kun kaksi RAID-levyä (0 ja 1) on yksittäisessä RAID-ryhmässä (katso Matrix RAID). RAID 0 -levyn ilmoitetaan olevan virhetilassa ja RAID 1 -levyn ilmoitetaan heikentyneen, kun yksi niiden jäsenistä joutuu virhetilaan tai irrotetaan.

### Puuttuva jäsen

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Aseta puuttuva kiintolevy paikoilleen.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana Intel Matrix Storage Manager option ROM-käyttöliittymässä näkyy RAID 0 -levyn tilana `Normal` ja RAID 1 -levyn tilana `Rebuild` (Uudelleenmuodostus).
4. Kun käyttöjärjestelmä on toiminnassa, valitse Käynnistä-valikosta Intel Matrix Storage Console tai napsauta Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta.
5. Valitse Näytä-valikosta Mukautettu tila, jotta saat esiin Intel Matrix Storage Console yksityiskohtaisen näkymän.
6. Napsauta RAID 0 -levyä tietoruudussa, jolloin tietoruudussa tilana näkyy Normaali. RAID 1 -levyn tilana näkyy Uudelleenmuodostus meneillään: % valmis, kun RAID 1 -levy valitaan.
7. Kun RAID 1 -levyn uudelleenmuodostus on valmis, tilana näkyy Normaali.

### Puuttuva jäsen käyttöjärjestelmän ollessa RAID 1 -levyllä tai ei-RAID-kiintolevyllä

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Aseta puuttuva kiintolevy paikoilleen.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana Intel Matrix Storage Manager option ROM-käyttöliittymässä näkyy RAID 0 -levyn tilana `Normal` ja RAID 1 -levyn tilana `Rebuild` (Uudelleenmuodostus).
4. Kun käyttöjärjestelmä on toiminnassa, valitse Käynnistä-valikosta Intel Matrix Storage Console tai napsauta Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta.
5. Valitse Näytä-valikosta Mukautettu tila, jotta saat esiin Intel Matrix Storage Console yksityiskohtaisen näkymän.
6. Napsauta RAID 0 -levyä tietoruudussa, jolloin tietoruudussa tilana näkyy Normaali. RAID 1 -levyn tilana näkyy Uudelleenmuodostus meneillään: % valmis, kun RAID 1 -levy valitaan.
7. Kun RAID 1 -levyn uudelleenmuodostus on valmis, tilana näkyy Normaali.

### Virhetilassa oleva jäsen käyttöjärjestelmän ollessa RAID 1 -levyllä tai ei-RAID-kiintolevyllä

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Korvaa virhetilassa oleva levy uudella, jolla on yhtä suuri tai suurempi kapasiteetti.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM-käyttöliittymässä näkyy RAID 1 -levyn tilana `Degraded` (Heikentynyt) ja RAID 0 -levyn tilana `Failed` (Virhetilassa).
4. Kun käyttöjärjestelmä on toiminnassa, valitse Käynnistä-valikosta Intel(R) Matrix Storage Console tai napsauta Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta.
5. Valitse Näytä-valikosta Mukautettu tila, jotta saat esiin Intel(R) Matrix Storage Console yksityiskohtaisen näkymän.
6. Napsauta hiiren kakkospainikkeella RAID 0 -levyä laiteruudussa ja valitse Poista levy. Ohjattu levyn poistamistoiminto opastaa poistamisen suorittamisessa.
7. Luo uusi levy valitsemalla ensin Toiminnot-valikko ja valitsemalla sitten Luo uusi levy. Ohjattu RAID-levyn luontitoiminto opastaa luomisen suorittamisessa.
8. Osita ja alusta uusi RAID-levy Windowsin Levynhallinnan avulla.
9. Napsauta laiteruudussa hiiren kakkospainikkeella uutta ei-RAID-kiintolevyä ja valitse sitten Muodosta uudelleen tälle kiintolevylle.
10. Napsauta RAID 1 -levyä laiteruudussa. Tietoruudussa näkyy tila Uudelleenmuodostus meneillään: % valmis. Kun uudelleenmuodostus on valmis, tilana näkyy Normaali.

### Virhetilassa oleva jäsen käyttöjärjestelmän ollessa RAID 0 -levyllä

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Korvaa virhetilassa oleva levy uudella, jolla on yhtä suuri tai suurempi kapasiteetti.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM -käynnistysnäytössä näkyy RAID 0 -levyn tilana `Failed` (Virhetilassa) ja RAID 1 -levyn tilana `Degraded` (Heikentynyt).
4. Älä käynnistä Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM -käyttöliittymää.
5. Asenna käyttöjärjestelmä uuteen ei-RAID-kiintolevyyn.
6. Asennuksen aikana näyttöön tulee kehote `Press F6 to load the RAID Driver` (Lataa RAID-ohjain painamalla F6-näppäintä).
7. Asenna RAID-ohjain ei-RAID-kiintolevyyn painamalla `F6`-näppäintä.
8. Kun olet asentanut käyttöjärjestelmän ja RAID-ohjaimen, avaa Resurssienhallinta ja etsi uudella kiintolevyllä oleva uusi osio ja heikentyneellä RAID 1 -levyllä oleva osio.
9. Kopioi säilytettävät tiedot heikentyneeltä RAID 1 -levyltä uuteen osioon.
10. Jos aiot palauttaa RAID-kokoonpanon RAID 0- ja RAID 1 -levyillä, tee seuraavien vaiheiden toimet.
11. Valitse Käynnistä-valikosta Intel(R) Matrix Storage Console.
12. Tuo Intel(R) Matrix Storage Consolen yksityiskohtaisen näkymä näyttöön valitsemalla Näytä-valikosta Mukautettu tila.
13. Napsauta IMSM Storage Consolen laiteruudussa hiiren kakkospainikkeella RAID 0 -levyä ja valitse sitten Poista levy.
14. Ohjattu RAID-levyn poistotoiminto auttaa levyn poistamisen suorittamisessa.
15. Valitse RAID 1 -levy ja poista se.
16. Valitse Toiminnot-valikosta Luo RAID-levy olemassa olevasta kiintolevystä -alivalikko ja luo uusi RAID 0 -levy.
17. Ohjattu RAID-levyn luonti olemassa olevasta kiintolevystä auttaa RAID 0 -levyn luomisen suorittamisessa. Varmista, että levyn koko on pienempi kuin ryhmän koko, jotta voit luoda toisen levyn.
18. Luo uusi RAID 1 -levy.
19. Olet palauttanut alkuperäisen kokoonpanon.
20. Siirrä halutessasi mitkä tahansa alkuperäisen RAID 1 -levyn tiedot takaisin uuteen RAID 1 -levyyn.

## Heikentynyt RAID 5 -levy

RAID 5 -levyn ilmoitetaan olevan pienentynyt, kun yksi sen jäsenistä joutuu virhetilaan tai se irrotetaan. Jos näin tapahtuu, katso sopivat ohjeet alta:

### Puuttuva jäsen

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Aseta puuttuva kiintolevy paikoilleen.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana RAID 5 -levyn tilana Intel Matrix Storage option ROM -käyttöliittymässä on `Rebuild` (Uudelleenmuodostus).
4. Kun käyttöjärjestelmä on toiminnassa, valitse Käynnistä-valikosta Intel Matrix Storage Console tai napsauta Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta.
5. Valitse Näytä-valikosta Mukautettu tila, jotta saat esiin Intel Matrix Storage Console yksityiskohtaisen näkymän.
6. Napsauta RAID 5 -levyä laiteruudussa. Tietoruudussa näkyy tila Uudelleenmuodostus meneillään: % valmis. Kun uudelleenmuodostus on valmis, tilana näkyy Normaali.

### Virhetilassa oleva jäsen

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Korvaa virhetilassa oleva levy uudella kiintolevyllä, jolla on yhtä suuri tai suurempi kapasiteetti.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana RAID 5 -levyn tilana Intel Matrix Storage option ROM -käyttöliittymässä on `Degraded` (Heikentynyt).
4. Kun käyttöjärjestelmä on toiminnassa, valitse Käynnistä-valikosta Intel Matrix Storage Console tai napsauta Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta.
5. Valitse Näytä-valikosta Mukautettu tila, jotta saat esiin Intel Matrix Storage Console yksityiskohtaisen näkymän.
6. Napsauta laiteruudussa hiiren kakkospainikkeella uutta ei-RAID-kiintolevyä ja valitse sitten Muodosta uudelleen tälle kiintolevylle.
7. Napsauta RAID 5 -levyä laiteruudussa. Tietoruudussa näkyy tila Uudelleenmuodostus meneillään: % valmis. Kun uudelleenmuodostus on valmis, tilana näkyy Normaali.

## Virhetilassa oleva RAID 5 -levy

RAID 5 -levyn ilmoitetaan olevan virhetilassa, kun useampi kuin yksi jäsen on virhetilassa. Jos näin tapahtuu, noudata alla olevia ohjeita. Tämä toimenpide poistaa virhetilassa olevan RAID 5 -levyn ja luo uuden RAID 5 -levyn; se ei palauta vikaantunutta RAID 5 -levyä ja sen tietoja. Kun uusi RAID 5 -levy on luotu, RAID 5 -levyllä olleet tiedot pitää kopioida varmuuskopioista ja sillä ollut ohjelmisto pitää asentaa uudelleen.

### Virhetilassa olevat jäsenet

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Korvaa virhetilassa olevat kiintolevyt uusilla kiintolevyillä, joilla on yhtä suuri tai suurempi kapasiteetti.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana Intel Matrix Storage Manager option ROM -käyttöliittymä näyttää RAID 5 -levyn tilana `Failed` (Virhetilassa) ja kehote pyytää siirtymään käyttöliittymään painamalla näppäinyhdistelmää `Ctrl-I`.
4. Siirry `MAIN MENU` -päävalikkoon painamalla näppäinyhdistelmää `Ctrl-I`.
5. Valitse päävalikon vaihtoehto 2, `Delete RAID Volume` (Poista RAID-levy).
6. Valitse `DELETE VOLUME MENU` (Poista levy) -valikossa virhetilassa oleva RAID 5 -levy käyttämällä ylä- ja alanuolinäppäimiä.
7. Poista levy painamalla `Delete` (Poista) -näppäintä.
8. Vahvista poisto painamalla `Y`-kirjainta.
9. Luo uusi RAID 5 -levy.
10. Lisäksi sinun pitää ehkä asentaa käyttöjärjestelmä uudelleen uudelle levylle ja palauttaa tiedot varmuuskopioista.

## Heikentynyt RAID 10 -levy

RAID 10 -levyn ilmoitetaan olevan pienentynyt, kun yksi sen jäsenistä joutuu virhetilaan tai se irrotetaan. Jos näin tapahtuu, palauta uusi levy noudattamalla sopivia toimia seuraavista:

### Puuttuva jäsen

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Aseta puuttuva kiintolevy paikoilleen.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana RAID 10 -levyn tilana Intel Matrix Storage option ROM -käyttöliittymässä on `Rebuild` (Uudelleenmuodostus).
4. Kun käyttöjärjestelmä on toiminnassa, valitse Käynnistä-valikosta Intel Matrix Storage Console tai napsauta Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta.
5. Valitse Näytä-valikosta Mukautettu tila, jotta saat esiin Intel Matrix Storage Console yksityiskohtaisen näkymän.
6. Napsauta valittua levyä laiteruudussa. Tietoruudussa näkyväksi tilaksi muuttuu Uudelleenmuodostus meneillään: % valmis. Kun uudelleenmuodostus on valmis, tilana näkyy Normaali.

### Virhetilassa oleva jäsen

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Korvaa virhetilassa oleva levy uudella kiintolevyllä, jolla on yhtä suuri tai suurempi kapasiteetti.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana RAID 10 -levyn tilana Intel Matrix Storage option ROM -käyttöliittymässä on `Degraded` (Heikentynyt).
4. Kun käyttöjärjestelmä on toiminnassa, valitse Käynnistä-valikosta Intel Matrix Storage Console tai napsauta Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta.
5. Valitse Näytä-valikosta Mukautettu tila, jotta saat esiin Intel Matrix Storage Console yksityiskohtaisen näkymän.
6. Napsauta laiteruudussa hiiren kakkospainikkeella uutta ei-RAID-kiintolevyä ja valitse sitten Muodosta uudelleen tälle kiintolevylle.
7. Napsauta valittua levyä laiteruudussa. Tietoruudussa näkyväksi tilaksi muuttuu Uudelleenmuodostus meneillään: % valmis. Kun uudelleenmuodostus on valmis, tilana näkyy Normaali.

## Virhetilassa oleva RAID 10 -levy

RAID 10 -levyn ilmoitetaan olevan VIRHETILASSA, kun vähintään kaksi jäsentä on virhetilassa. Jos näin tapahtuu, noudata alla olevia ohjeita. Tämä toimenpide poistaa virhetilassa olevan RAID 10 -levyn ja luo uuden RAID 10 -levyn Se ei palauta vikaantunutta RAID 10 -levyä ja sen tietoja.

Virhetilassa olevat jäsenet

1. Varmista, että järjestelmästä on katkaistu virta.
2. Korvaa virhetilassa olevat kiintolevyt uusilla kiintolevyillä, joilla on yhtä suuri tai suurempi kapasiteetti.
3. Kytke järjestelmään virta. Järjestelmän käynnistyksen aikana Intel Matrix Storage Manager option ROM -käyttöliittymä näyttää RAID 10 -levyn tilana `Failed` (Virhetilassa) ja kehote pyytää siirtymään käyttöliittymään painamalla näppäinyhdistelmää `Ctrl-I`.
4. Siirry `MAIN MENU` -päävalikkoon painamalla näppäinyhdistelmää `Ctrl-I`.
5. Valitse päävalikon vaihtoehto `2`, Delete RAID Volume (Poista RAID-levy).
6. Valitse `DELETE VOLUME MENU` (Poista levy) -valikossa virhetilassa oleva RAID 10 -levy käyttämällä ylä- ja alanuolinäppäimiä.
7. Poista levy painamalla `Delete` (Poista) -näppäintä.
8. Vahvista poisto painamalla `Y`-kirjainta.
9. Luo uusi RAID 10 -levy.
10. Joudut ehkä myös asentamaan käyttöjärjestelmän uudelleen uudelle levylle.

# Tapahtumienhallinta

Tapahtumienhallinta on järjestelmäpalvelu, joka asennetaan järjestelmään Intel(R) Matrix Storage Manager -ohjelman mukana. Asennuksen jälkeen palvelu käynnistyy käyttäjän sisäänkirjauksen yhteydessä ja toimii taustalla, kun järjestelmää käytetään. Tapahtumienhallinta varmistaa Intel Matrix Storage Manager -ohjaimen, Intel Matrix Storage Console -konsolin ja tehtäväpalkin kuvake -sovelman kanssa viestimällä, että näiden kolmen tilat ovat synkronoidut, sekä antaa tapahtumailmoituksia. Kun tapahtuma ilmenee, tapahtumienvalvonta saa tehtäväpalkin kuvake -sovelman näyttämään Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvakkeen, joka näyttää tapahtumaa kuvaavan puhekuplasanoman tai valintaikkunan.

Ilmoituksen laukaisevia tapahtumatyyppejä ovat muun muassa RAID-levyn tilan muutokset, kiintolevyn I/O-virheen tai kiintolevyn SMART-tapahtumat. Kun jokin näistä tapahtumista ilmenee, tapahtumienhallinta kirjaa tapahtuman NT-tapahtumalokiin ja Intel Matrix Storage Manager -tapahtumalokiin. Alla oleva taulukko kuvaa vaihtoehtoja, jotka ovat käytettävissä, kun napsautat Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.

## Intel Matrix Storage Manager -ohjelman tehtäväpalkin kuvakkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto | Kuvaus
--- | ---
Käynnistä Intel(R) Matrix Storage Console | Avaa Intel Matrix Storage Console -konsolin, joka antaa tila- ja tutkimustietoja tapahtumasta.
Ohita nykyinen hälytys toistaiseksi | Saa tapahtumienhallinnan ohittamaan nykyisen tapahtuman ja piilottamaan tehtäväpalkin kuvakkeen seuraavaan käyttäjän sisäänkirjaukseen tai seuraavaan tapahtumaan asti.

# Sanasto

Intel-tuotteet ja -palvelut
Intel(R) Matrix Storage Manager | Serial ATA -tallennusohjelmisto, joka ottaa käyttöön virrankäyttöön liittyviä toimintoja ja lisää suorituskykyä kannettavissa järjestelmissä sekä suorituskyky- ja suojaustoimintoja muissa järjestelmissä.
Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM | Option ROM on järjestelmän BIOSiin integroitu koodimoduuli, joka tarjoaa RAID-levyjen käynnistystuen sekä käyttöliittymän RAID-levyjen määritystä ja hallintaa varten.
Matrix RAID | Ohjelmisto, joka luo, hallitsee ja käyttää kahta itsenäistä RAID-levyä yhdessä levyryhmässä.
Intel(R) Matrix Storage Console | Ohjelmisto, joka tarjoaa Serial ATA AHCI- ja RAID-alijärjestelmän hallintaliittymän tuetuissa käyttöjärjestelmissä. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmävaatimukset.
Intel(R) Rapid Recover -tekniikka | Tällä tekniikalla tiedot voidaan kopioida pääasemasta palautusasemaan joko jatkuvasti tai pyynnöstä. Jos haluat käyttää tätä tekniikkaa, luo palautuslevy.
Yleisimmät RAID-termit
Automaattinen uudelleenmuodostaminen | RAID 1-, RAID 5- tai RAID 10 -levyn palauttaminen tilanteessa, jossa jokin RAID-levy on virhetilassa tai sitä ei löydy. Jos RAID-varalevy on olemassa, ohjelmisto korvaa sillä virhetilaan joutuneen kiintolevyn. Automaattinen uudelleenmuodostaminen tapahtuu myös silloin, kun jokin RAID 1 -levyn jäsen poistetaan ja asetetaan uudelleen paikoilleen peilauksen uudelleenmuodostamista varten. RAID 0 -levyt eivät voi käyttää automaattista uudelleenmuodostamista.
Automaattinen palauttaminen | Puuttuvan levyn takia virhetilaan joutuneiden levyjen automaattinen palauttaminen. Kun kyseessä on RAID 0 -levy, jonka kaikki jäsenlevyt löytyvät ja levy on virhetilassa, option ROM merkitsee levyn olevan virhetilassa. Jos toistuvien RAID-levyjen kohdalla vaihdetaan äskettäin poistettu jäsen eikä tarpeeksi ei-virhetilassa olevia levyjä löydy, levyn tilaksi tulee Pienentynyt.
Jatkuvan päivityksen käytäntö | Kun palautuslevy käyttää tätä menetelmää, pääaseman tiedot kopioidaan palautusasemaan automaattisesti niin kauan kuin molemmat levyt ovat yhdistettyinä järjestelmään.
RAID | Lyhenne sanoista "Redundant Array of Independent Drives": RAIDin avulla tiedot voidaan jakaa useille kiintolevyille tietojen toistuvuuden tarjoamiseksi tai tietojen tallennustehon parantamiseksi.
RAID-ryhmä | Fyysisten kiintolevyjen looginen ryhmittely.
Pääasema | Kiintolevy, joka on palautuslevyn määritetty lähdeasema.
Jäsen | RAID-ryhmässä käytetty kiintolevy.
Pyynnöstä-päivityskäytäntö | Kun palautuslevy käyttää tätä menetelmää, pääaseman tiedot kopioidaan palautusasemaan, kun pyydät sitä. Vain viimeisen päivityksen jälkeiset muutokset kopioidaan.
RAID-levy | RAID-ryhmässä oleva kiinteä määrä levytilaa, joka näkyy käyttöjärjestelmässä yksittäisenä fyysisenä kiintolevynä. Kukin RAID-levy luodaan tietylle RAID-tasolle, jolloin se tarjoaa tietojen toistuvuutta tai parantaa tietojen tallennustehoa.
RAID-taso | RAID-levyä koskeva määritetty ominaisuusjoukko, joka määrää, miten tiedot tallentuvat ja miten niitä hallitaan kirjoitus- ja lukutehon parantamiseksi tai vikasietoisuuden lisäämiseksi.
RAID 0 (raidoitus) | RAID-levyn tiedot raidoitetaan ryhmän jäseniin. Raidoitus jakaa tiedot yksiköiksi ja jakaa yksiköt jäseniin luomatta tietojen toistuvuutta mutta parantaen luku- ja kirjoitustehoa.
RAID 1 (peilaus) | RAID-levyn tiedot peilataan RAID-ryhmän jäseniin. Peilaus on termi, jolla kuvataan RAID 1 -levyn tärkeintä ominaisuutta, joka kirjoittaa tietojen kopiot kuhunkin jäseneen ja luo siten tietojen toistuvuuden ja lisää vikasietoisuutta.
RAID 5 (raidoitus ja pariteetti) | RAID-levyn tiedot ja pariteetti raidoitetaan ryhmän jäseniin. Pariteettitietojen yhetydessä kirjoitetaan tiedot pariteetin ryhmän jäseniin kiertävässä järjestyksessä. Tämä RAID-taso on ensisijainen kokoonpano tehokkuuden, vikasietoisuuden ja suorituskyvyn takia.
RAID 10 (raidoitus ja peilaus) | RAID-taso, jossa tiedot raidoitetaan kahden levyn ryhmään järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi. Kummallakin ryhmän levyistä on peilaus vikasietoisuuden lisäämiseksi. RAID 10 tarjoaa RAID 0 -levyn suorituskykyedut ja RAID 1 -levyn tietojen toistuvuuden. Se edellyttää kuitenkin neljää kiintolevyä.
Palautusasema | Kiintolevy, joka on palautuslevyn määritetty lähdeasema.
Palautuslevy | Levy, joka hyödyntää Intel(R) Rapid Recover -tekniikkaa
Metatiedot | Metatiedoiksi kutsutaan tietoja tiedoista. RAID-levyjen tapauksessa metatiedot ovat tietoja tavasta, jolla RAID-levy tallentaa käyttäjä- ja järjestelmätiedostot RAID-levylle.
Siirto | Järjestelmän tietojen tallennuskokoonpanon muuntaminen ei-RAID-kokoonpanosta (läpiviennistä) RAID-kokoonpanoksi.
RAID-tason siirto | Järjestelmän tietojen tallennuskokoonpanon muuntaminen yhdestä RAID-tasosta muuksi RAID-tasoksi. Katso tuetut tasonsiirrot Taulukosta 3.
Varakiintolevy | Serial ATA -kiintolevy, jonka RAID-ohjelmisto on määrittänyt automaattisesti käytettäväksi uudelleenmuodostamisen kohdelevynä tilanteessa, jossa jokin RAID-jäsen joutuu virhetilaan tai sitä ei löydy. RAID-taso 0 ei voi käyttää varalevyjä. RAID-tasot 1, 5 ja 10 voivat käyttää yhtä varalevyä tai useita varalevyjä.
Levyn alustus | Prosessi, jossa alustetaan RAID 5 -levyjen pariteetti tai varmistetaan, että kukin tietolohko peilauksessa on identtinen vastaavan tietolohkon kanssa RAID 1- ja RAID 10 -levyjen lähdekiintolevy(i)llä.
Tallennustermejä
RAID-ohjain | RAID-ohjain parantaa luku- ja kirjoitustehoa sekä lisää virheensietoisuutta luomalla ja hallitsemalla RAID-ryhmiä ja RAID-levyjä.
Serial ATA -ohjain | Serial ATA -ohjain on integroitu järjestelmän I/O-ohjainkeskittimeen. Tämä ohjain hallitsee Serial ATA -laitteita ja toimii niiden liittymänä järjestelmään.
AHCI | Lyhenne sanoista "Advanced Host Controller Interface": Rajapintamääritys, jonka avulla tallennusohjain voi ottaa käyttöön edistyneitä Serial ATA -ominaisuuksia, kuten omat komentojonot, käytönaikaisen vaihdon ja virranhallinnan.
Vaihto käytön aikana | Serial ATA -kiintolevyn edeltä ilmoittamaton poisto ja asetus paikalleen silloin, kun virta on kytkettynä järjestelmään.
Omat komentojonot | Serial ATA -levyn komentoprotokolla, jonka ansiosta useat kiintolevyn komennot voivat olla odottamassa vuoroaan samanaikaisesti. Komennot järjestetään uudelleen dynaamisesti, jotta kiintolevyn tehokkuus lisääntyisi.
ATAPI-laite | Massamuistilaite, johon liittyy rinnakkaisliittymä, kuten CD-ROM-, CD-RW-, DVD-ROM- ja nauha-asema.
Serial ATA -kiintolevy | Kiintolevy ja rajapinta, joka lähettää tietoja sarjayhteyskäytännön avulla voidakseen viestiä Serial ATA -ohjaimen kanssa.
eSATA | Ulkoinen SATA-asema.
Serial ATA -tallennusalijärjestelmä | Kaikki järjestelmän laitteet ja ohjelmat, jotka liittyvät tietojen tallennukseen Serial ATA -kiintolevyille.
Serial ATA -siirtotila | Nopeus, jolla Serial ATA -ohjain ja Serial ATA -kiintolevy viestivät keskenään.
SMART-tapahtuma | Lyhenne sanoista "Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology": Avoin sellaisten kiintolevyjen ja ohjelmajärjestelmien kehitysstandardi, jotka valvovat automaattisesti kiintolevyä ja ilmoittavat mahdollisista virheistä.
Kiintolevyn kirjoituksen välimuisti | Kiintolevyssä oleva välimuisti, joka tallentaa tietoja tilapäisesti, ennen kuin tiedot kopioidaan katoamattomaan muistiin.
Levyn takaisinkirjoittava välimuisti | Tätä käytetään vain RAID 5 -levyn kanssa. Takaisinkirjoittava välimuisti-ominaisuus on Intel Matrix Storage Manager -ohjaimen tukema ja sen tarkoitus on parantaa RAID 5 -ryhmän luku- ja kirjoitustehoa. Useat isännän lähettämät I/O-pyynnöt ryhmitetään harvemmiksi pyynnöiksi ja kirjoitetaan välimuistista levyille määritetyin välein. Levyn takaisinkirjoittava välimuisti voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa käynnistämättä tietokonetta uudelleen.
Linkin virran hallinta | Serial ATA -ohjaimen kyky asettaa Serial ATA -laite pienempään virrankäyttötilaan.
Asynkroninen ilmoitus | ATAPI-laite voi ilmoittaa Serial ATA -ohjaimelle, että laite tarvitsee huomiota.

# Tavaramerkkitietoja

Intel(R) on Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

* Muut merkit ja nimet voivat olla muiden valmistajien omaisuutta.