Intel(R) Matrix Storage Manager - Hilfe

# Hilfe zum Intel(R) Matrix Storage Manager - Einleitung

## Übersicht

Der Intel(R) Matrix Storage Manager verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit des Speichersubsystems auf Systemen, die einen der folgenden Speicher-Controller verwenden:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

Der Intel Matrix Storage Manager besteht aus den folgenden Komponenten:

- Intel Matrix Storage Manager-Treiber
- Intel(R) Matrix Storage Console
- Event Monitor
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

Das Intel Matrix Storage Manager option ROM ist eine separate Komponente und nicht in Systemen ohne RAID-Unterstützung enthalten. Das option ROM ist normalerweise im BIOS des Motherboards integriert, um RAID-Volumes vor dem Hochfahren des Betriebssystems zu konfigurieren.

Der Intel Matrix Storage Manager-Treiber kann auf jedem unterstützten Desktop- oder mobilen System installiert werden (siehe Systemanforderungen). Die in der Intel Matrix Storage Console verfügbaren Funktionen hängen vom jeweiligen Controller ab. Die Software-Installation läuft für alle unterstützten Chipsätze und Betriebssysteme vollautomatisch ab.

## Desktop- und Serverfunktionen

Auf unterstützten Desktop-Systemen bietet der Intel Matrix Storage Manager folgende Funktionen:

Matrix RAID | Ermöglicht die Erstellung, Verwaltung und Verwendung von bis zu zwei unabhängigen RAID-Volumes innerhalb eines einzelnen Arrays.
Mehrere Arrays | Ermöglicht die Erstellung von bis zu drei unabhängigen RAID-Arrays, jedes mit zwei Festplatten, an einem der sechs SATA-Anschlüssen.
Multi-Disk RAID 0 | Ermöglicht die Erstellung eines RAID-0-Volumes bestehend aus mindestens zwei und höchstens sechs Festplatten.
RAID 1 | Ermöglicht die Erstellung eines aus zwei Festplatten bestehenden RAID-1-Volumes.
RAID 5 | Ermöglicht Daten-Striping und Parität über drei, vier, fünf oder sechs Festplatten.
RAID 10 | Ermöglicht die Erstellung eines RAID-10-Arrays mit den Vorzügen von sowohl RAID 0 als auch RAID 1. Für verbesserte Leistung enthält RAID 10 ein RAID-0-Array aus zwei Festplatten. Jede der Festplatten im RAID-0-Array wird dann auf ein RAID-1-Array gespiegelt.
RAID-Ersatz | Sie können eine oder mehrere Festplatten als Ziel für einen automatischen Wiederaufbau festlegen.
RAID-Level-Migration | Sie können von RAID 0, 1 und 10 auf RAID 5 migrieren.
RAID-Volumeüberprüfung | Sie können etwaige Unstimmigkeiten oder beschädigte Daten auf einem RAID-0-, RAID-1-, RAID-5- oder RAID-10-Volume identifizieren.
RAID-Volumeüberprüfung und -reparatur | Sie können etwaige Unstimmigkeiten oder beschädigte Daten auf einem RAID-1-, RAID-5- oder RAID-10-Volume identifizieren und reparieren.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Ermöglicht die Verwendung erweiterter SATA-Funktionen wie beispielsweise Native Command Queuing und Native Hot Plug.
Rückschreibcache | Gruppiert mehrere I/O-Anforderungen vom Host in eine geringere Anzahl von Anforderungen und schreibt diese in festgelegten Intervallen vom Cache auf die Volumes. Diese RAID-5-Funktion verbessert die Lese- und Schreibverzögerung eines Arrays.
NTFS-Sicherheit | Benutzer müssen sich mit ausreichenden Berechtigungen anmelden, um RAID-Volumes einrichten oder ändern zu können.
NTFS-Partitionserweiterung | Erweitert die NTFS-Partitionen während der Migration zu einem Array größerer Festplatten.
Unterstützung für 64-Bit-Betriebssysteme | Unterstützt einige 64-Bit-Betriebssysteme. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Systemanforderungen.

## Mobile Funktionen

Auf unterstützten mobilen Controllern unterstützt der Intel Matrix Storage Manager folgende Funktionen:

RAID 0 | Ermöglicht die Erstellung eines aus zwei Festplatten bestehenden RAID-0-Volumes.
RAID 1 | Ermöglicht die Erstellung eines aus zwei Festplatten bestehenden RAID1-Volumes.
Matrix RAID | Ermöglicht die Erstellung, Verwaltung und Verwendung von zwei unabhängigen RAID-Volumes innerhalb eines einzelnen Arrays.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Ermöglicht die Erstellung eines Wiederherstellungsvolumes mithilfe der Intel(R) Rapid Recover Technology durch Kopieren der Daten von einer Master-Festplatte auf eine Wiederherstellungsfestplatte. Dies geschieht entweder fortlaufend oder auf Anforderung.
RAID-Volumeüberprüfung | Ermöglicht die Identifizierung etwaiger Unstimmigkeiten oder beschädigter Daten auf einem RAID-0- oder RAID-1-Volume.
RAID-Volumeüberprüfung und -reparatur | Ermöglicht die Identifizierung und Reparatur etwaiger Unstimmigkeiten oder beschädigter Daten auf einem RAID-0- oder RAID-1-Volume.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Ermöglicht dem Speichertreiber, erweiterte Serial ATA-Funktionen wie Native Command Queuing und Native Hot Plug zu aktivieren.
Dynamische Verbindungsenergieverwaltung | Ermöglicht dem Serial ATA-Controller, das Serial ATA-Gerät in einen Zustand mit geringerem Stromverbrauch zu schalten.
Asynchrone Benachrichtigung | Ermöglicht einem ATAPI-Gerät, den Serial ATA-Controller zu benachrichtigen, wenn Maßnahmen erforderlich sind.

Ein vollständiges Benutzerhandbuch finden Sie unter http://support.intel.com/support/go/imsm/kb_r.htm.

# Systemanforderungen

Der Intel(R) Matrix Storage Manager benötigt die folgenden Systemkomponenten:

- einen Intel(R) Mikroprozessor, der einen der folgenden I/O-Controller unterstützt:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

- 128 MB physikalischen Speicher
- mindestens eine Serial ATA-Festplatte
- System-BIOS mit dem Intel Matrix Storage Manager option ROM
- eins der folgenden Microsoft* Betriebssysteme:

- Windows* Media Center Edition*
- Windows* XP* Home Edition
- Windows* XP* Professional
- Windows* XP* Professional x64 Edition
- Windows* 2000 Advanced Server++
- Windows* Server 2003*
- Windows* Server 2003* Standard x64 Edition
- Windows* Server 2003* Enterprise x64 Edition

Hinweis: Diese Betriebssysteme sind eventuell nicht in allen Sprachen verfügbar.

Die folgenden Betriebssysteme werden nicht unterstützt:

- Alle Versionen der folgenden Microsoft Betriebssysteme:

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT* 3.51
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (ME)
- Windows NT* 4.0
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows* 2000 Professional*

- Alle Versionen der folgenden Betriebssysteme:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

++Nur auf Plattformen der Intel(R) Chipsatz-Reihe 5000 mit einem Intel(R) I/O-Controller-Hub 631xESB oder einem Intel(R) I/O-Controller-Hub 632xESB.

# RAID-Übersicht

RAID (Redundant Array of Independent Drives) bezieht sich auf mehrere unabhängige Festplatten, die kombiniert ein logisches Array ergeben. Wenn im Array ein oder mehrere RAID-Volumes erstellt werden, erkennt das Betriebssystem individuelle Festplatten nicht mehr, sondern identifiziert jedes Volume als einzelne logische Festplatte. Das wesentliche Ziel von RAID liegt in der Steigerung der Leistung des Speichersubsystems und der Unterstützung der Fehlertoleranz.

## Matrix RAID

Die Funktion Matrix RAID ermöglicht ein oder zwei unabhängige RAID-Volumes in einem einzelnen RAID-Array. Das Array kann je nach RAID-Level aus mindestens zwei und höchstens sechs Serial ATA-Festplatten bestehen. Das erste RAID-Volume nimmt nur einen Teil des Arrays ein und lässt Platz für die Erstellung eines zweiten Volumes.

## Intel(R) Rapid Recover Technology

Bei dieser Technologie kommt RAID-1-(Spiegelungs-)Funktionalität zum Einsatz, um Daten von einer bestimmten Master-Festplatte auf eine bestimmte Wiederherstellungsfestplatte zu kopieren. Master- und Wiederherstellungsfestplatten müssen 100% des verfügbaren Festplattenspeichers eines Arrays umspannen, und auf einem System kann nur ein Wiederherstellungsvolume vorhanden sein. Sie können wählen, ob die Daten der Master-Festplatte fortlaufend oder auf Anforderung auf die Wiederherstellungsfestplatte kopiert werden. Unter der Richtlinie zur fortlaufenden Aktualisierung werden Änderungen an den Daten auf der Master-Festplatte, die bei nicht angedocktem System vorgenommen werden, beim nächsten Andocken automatisch auf die Wiederherstellungsfestplatte kopiert. Unter der Richtlinie zur Aktualisierung auf Anforderung können die Daten auf der Master-Festplatte auf einen früheren Zustand wiederhergestellt werden, indem die Daten von der Wiederherstellungsfestplatte zurück auf die Master-Festplatte kopiert werden.

- Vorteile: Mehr Kontrolle darüber, wie die Daten zwischen Master- und Wiederherstellungsfestplatten kopiert werden; schnelle Volumeaktualisierungen (nur seit der letzten Aktualisierung auf der Master-Festplatte vorgenommene Änderungen werden auf die Wiederherstellungsfestplatte kopiert); Festplattendaten der Mitglieder können im Windows* Explorer angezeigt werden.
- Nachteile: Keine Steigerung der Volume-Kapazität.
- Anwendungen: Schutz kritischer Daten für mobile Systeme; schnelle Wiederherstellung der Master-Festplatte auf einen früheren oder den Standardzustand.

## RAID-Level

Der RAID-Level definiert, wie die Daten innerhalb des Volumes, das die Festplatten des Arrays umspannt, formatiert werden. Der Intel(R) Matrix Storage Manager unterstützt RAID-Level 0 (Striping), RAID-Level 1 (Spiegelung), RAID-Level 5 (Striping mit Parität) und RAID-Level 10 (Striping und Spiegelung). Andere RAID-Levels werden derzeit nicht unterstützt.

#### RAID 0 (Striping)

RAID-Level 0 kombiniert zwei oder mehr Festplatten derart, dass alle Daten in verwaltbare Blöcke, auch Streifen genannt, aufgeteilt werden. Tabelle 2 beschreibt die Verwendungsszenarien zugelassener Streifengrößen. Die Streifen sind über die Array-Mitglieder des RAID-0-Volumes verteilt. Mit dieser Methode wird die Lese-/Schreibleistung vor allem bei sequenziellem Zugriff gesteigert, indem auf angrenzende Daten gleichzeitig von mehr als einer Festplatte zugegriffen werden kann. Allerdings sind die auf einem RAID-0-Volume gespeicherten Daten nicht redundant. Wenn eine der Festplatten ausfällt, gehen deshalb alle Daten auf dem Volume verloren. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der RAID-0-Eigenschaften:

- Vorteil: Erhebliche Erhöhung der Lese- und Schreibübertragungsraten.
- Nachteil: Keine Redundanz; wenn eine Festplatte ausfällt, gehen alle Daten auf dem Volume verloren.
- Anwendungen: Wird üblicherweise auf Desktops und Arbeitsstationen zum Speichern von nicht kritischen, rechenintensiven Daten und Software verwendet.

#### RAID 1 (Spiegelung)

Der RAID-1-Level kombiniert zwei Festplatten, so dass alle Daten der Array-Mitglieder des RAID-1-Volumes simultan geschrieben werden. In anderen Worten: Die Daten werden über die Festplatten des RAID-1-Volumes verteilt gespiegelt. Dies schafft Echtzeitredundanz aller Daten der ersten Festplatte, was auch als Spiegel bezeichnet wird. RAID 1 wird für gewöhnlich auf Arbeitsstationen und Servern verwendet, bei denen Datenredundanz eine große Rolle spielt. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der RAID1-Eigenschaften:

- Vorteile: Komplette Datenredundanz, erhöhte Leseübertragungsrate.
- Nachteile: Keine Erhöhung der Volume-Kapazität, leichter Abfall der Schreibübertragungsrate.
- Anwendungen: Wird für gewöhnlich auf Arbeitsstationen und Servern zum Speichern kritischer Daten verwendet.

#### RAID 5 (Striping mit Parität)

RAID-Level 5 kombiniert drei oder mehr Festplatten derart, dass alle Daten in verwaltbare Blöcke, auch Streifen genannt, aufgeteilt werden. RAID 5 verwendet Parität, eine mathematische Methode zur Wiederherstellung verlorener Daten auf einer einzelnen Festplatte. Dies erhöht die Fehlertoleranz. Die Daten und Parität werden in einer wechselnden Reihenfolge über die Array-Mitglieder verteilt. Auf Grund des Paritäts-Striping ist es möglich, die Daten neu aufzubauen, nachdem eine ausgefallene Festplatte gegen ein neues Laufwerk ausgetauscht worden ist. Die durch die Berechnung der fehlenden Daten zusätzlich anfallende Belastung vermindert während des Neuaufbaus der Daten die Schreibleistung auf die Volumes. RAID 5 liefert bessere Leistungen bei kleineren I/O-Funktionen als bei größeren, sequenziellen Dateien. Tabelle 2 beschreibt die Verwendungsszenarien zugelassener Streifengrößen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der RAID-5-Eigenschaften:

- Vorteile: Effizient, fehlertolerant und gute Leistung.
- Nachteile: Der zusätzliche Zeitaufwand für die Berechnung und Speicherung der Parität beeinträchtigt die Schreibleistung.
- Anwendungen: Eine gute Wahl für Daten- und Anwendungsserver sowie Internet- und Intranet-Server.

#### RAID 10 (Striping und Spiegelung)

RAID-Level 10 verwendet vier Festplatten, um eine Kombination aus RAID-Level 0 und 1 zu schaffen. Die Daten sind über ein 2-Laufwerk-Array verteilt, das die RAID-0-Komponente darstellt. Jedes der Laufwerke im RAID-0-Array wird von einem Laufwerk im RAID-1-Array gespiegelt. Die Konfiguration bietet die kombinierten Vorteile der Leistung von RAID 0 und der Redundanz von RAID 1. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der RAID-10-Charakteristiken:

- Vorteile: Gute Leistung und Unterstützung für Redundanz
- Nachteile: Es werden vier Laufwerke benötigt, was zur Kostensteigerung beiträgt.
- Anwendungen: Datenbankserver mit hohen Ansprüchen in Leistung und Fehlertoleranz

#### Tabelle 1: Anzahl der Laufwerke bei verschiedenen RAID-Levels

RAID-Level | Anzahl der Laufwerke im Array | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
RAID 0 | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
RAID 0 | 3 oder 4 | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN
RAID 0 | 5 oder 6 | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN
RAID 1 | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
RAID 5 | 3 oder 4 | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN
RAID 5 | 5 oder 6 | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN
RAID 10 | 4 | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN

### Streifengrößen

Tabelle 2 beschreibt die Verwendungsszenarien typischer Streifengrößen.

#### Tabelle 2: Verwendungsszenarien zugelassener Streifengrößen

Streifengröße | Beschreibung | RAID-Level
--- | --- | ---
4 KB | Für spezielle Verwendungsmodelle, die 4-KB-Streifen erfordern | RAID 0, 10
8 KB | Für spezielle Verwendungsmodelle, die 8-KB-Streifen erfordern | RAID 0, 10
16 KB | Die beste Leistung für sequenzielle Übertragung | RAID 0, 5, 10
32 KB | Gut für sequenzielle Übertragung | RAID 0, 5, 10
64 KB | Gute Streifengröße für allgemeine Funktionen (Standard für RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128 KB | Die beste Leistung für die meisten Desktops und Arbeitsstationen (Standard für RAID 0) | RAID 0, 5

# Intel(R) Matrix Storage Manager-Treiber

Der Intel(R) Matrix Storage Manager-Treiber ist eine von Windows Hardware Quality Labs zertifizierte Software, die speziell zur Steigerung der Leistung und Zuverlässigkeit des Speichersubsystems entwickelt wurde. Der Treiber wird als Teil der Intel Matrix Storage Manager-Software installiert.

Nach der Installation wird der Treiber von den anderen Intel Matrix Storage Manager-Komponenten für die Verwaltung des Speichersubsystems abgefragt. Die Abfragen enthalten detaillierte Informationen zu Serial ATA-Controller, Serial ATA-Geräten, RAID und deren Status. Die Informationen werden dann auf der Intel(R) Matrix Storage Console angezeigt.

# Intel(R) Matrix Storage Console

## Allgemeine Funktionen

Nach Öffnen der Intel(R) Matrix Storage Console wird das Hauptdialogfeld eingeblendet, das je nach gewählter Ansicht Geräteinformationen in zwei Bereichen anzeigt. Es kann zwischen Standard- und erweiterter Ansicht gewählt werden.

Standardmodus | Zeigt den Status der Festplatten sowie eine Abbildung des aktuellen RAID-Volumes an. Sie können durch Klicken auf die Schaltfläche "Zur Ansicht "Erweiterter Modus" wechseln" in den erweiterten Modus umschalten, wenn diese eingeblendet ist, oder aus dem Menü "Ansicht" das Menüelement "Erweiterter Modus" wählen.
Erweiterter Modus | Zeigt eine Kombination von logischen und physischen Ansichten der Festplatten und der vorhandenen unterstützten RAID-Volumes an. Die logische Ansicht enthält Details zu den RAID-Arrays und -Volumes. Die physische Ansicht enthält Details zu den Festplatten und dazu, wie sie miteinander verbunden sind.

Die Ansicht wird jedes Mal automatisch aktualisiert, wenn die Konfiguration eines Serial ATA-Gerätes oder eines RAID-Volumes geändert wird. Die Ansicht lässt sich über das Menüelement "Aktualisieren" im Menü "Ansicht" oder durch Drücken von F5 manuell aktualisieren.

#### Abbildung 1: Standardansicht

HINWEIS: Diese Abbildung zeigt ein typisches RAID-System. Je nachdem, auf welchem Laufwerk das Betriebssystem installiert ist und wie viele RAID-Volumes vorhanden sind, sehen Sie eventuell eine andere Ansicht. Sollte ein System über keine RAID-Volumes verfügen, wird der Status der Festplatten angezeigt.

#### Abbildung 2: Erweiterte Ansicht

HINWEIS: Diese Abbildung zeigt ein typisches RAID-System mit vier Festplatten. Je nachdem, auf welchem Laufwerk das Betriebssystem installiert ist und wie viele RAID-Volumes vorhanden sind, sehen Sie eventuell eine andere Ansicht. Sollte ein System über keine RAID-Volumes verfügen, wird der Status der Festplatten angezeigt.

Im linken Fenster, dem Gerätebereich, werden die logischen und physischen Ansichten der Geräte aufgeführt, aus denen das Serial ATA-Speichersubsystem besteht. Zu diesen Geräten gehören der Serial ATA-Controller, alle unterstützten Serial ATA-Festplatten, alle unterstützten ATAPI-Festplatten sowie alle im System vorhandenen unterstützten RAID-Volumes.

Wenn ein Gerät markiert wird, erscheinen die dazugehörigen Informationen im rechten Bereich, dem Informationsbereich. Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel der Ansicht "Erweiterter Modus" mit vier vorhandenen Festplatten. Es gibt zwei Volumes, MyRAID5 und MyRAID10, in einem einzigen Array. Dies ist ein Beispiel einer RAID-Konfiguration mit Matrix RAID.

## Berichte und Hilfe

#### Systembericht

Nach Auswahl über das Menü "Ansicht" zeigt der Systembericht Informationen wie Prozessortyp, Betriebssystem und die Speichersubsystem-Geräte an. Der Bericht enthält ebenfalls eine Beschreibung der RAID-Arrays und -Volumes sowie der physischen Details, welche die eigentlichen Festplatten beschreiben. Der Systembericht kann entweder ausgedruckt oder durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche im Dialogfeld gespeichert werden. Es ist oft hilfreich, den Systembericht vor einer Anfrage beim technischen Support auszudrucken.

#### Unterstützung

Nach Auswahl über das Menü "Hilfe" zeigt das Dialogfeld "Support" Verknüpfungen mit Websites an, die Produktaktualisierungen, technischen Support, Dokumentation und andere Produktinformationen bereitstellen. Standardmäßig sind diese Verknüpfungen mit Intel Supportseiten verbunden; sie können aber auch vom Systemhersteller angepasst worden sein. Intel empfiehlt, dass Sie die Ressourcen auf der Supportseite für technischen Support und Produktaktualisierungsinformationen verwenden oder sich direkt mit Ihrem Systemhersteller in Verbindung setzen.

#### Info

Nach Auswahl über das Menü "Hilfe" zeigt das Dialogfeld "Info" den Produktbanner für den Intel Matrix Storage Manager mit der derzeit installierten Version an.

## Geräteinformationen

Der Informationsbereich zeigt Informationen zu den gewählten Geräten an. Die Parameter für jeden Gerätetyp sind in der Tabelle unten aufgelistet. Wenn ein Parameter für ein gewähltes Gerät nicht zutrifft, wird er nicht angezeigt.

### Array-Informationen (nur RAID-Modus)

Parameter | Wert
--- | ---
Status | Keine aktiven Migrationen: Es finden keine Migrationen oder Neuaufbauten statt.
Neuaufbau: Ein oder mehrere RAID-Volumes werden neu aufgebaut.
Festplatten werden hinzugefügt: Der Intel Matrix Storage Manager-Treiber fügt ein oder mehrere Mitglieder hinzu und migriert die Daten im Array.
Festplatten werden ersetzt: Ein oder mehrere RAID-Volumes werden aufgrund eines SMART-Ereignisses auf einer Festplatte in diesem Volumen auf einer Ersatzfestplatte neu aufgebaut.
Initialisierung: Die Parität eines RAID-5-Volumes wird initialisiert, oder Daten auf einem RAID-Volume werden überprüft bzw. überprüft und repariert.
Festplatten-Schreibcache aktiviert | Gibt an, ob der Schreibcache für alle Festplatten dieses Arrays aktiviert ist.
Größe | Gibt die Array-Kapazität in Gigabytes an.
Freier Speicherplatz | Gibt die Speicherplatzmenge des Arrays an, die nicht von einem RAID-Volume verwendet wird. Freier Speicherplatz kann zur Erstellung eines zweiten RAID-Volumes verwendet werden.
Anzahl der Festplatten | Gibt die Anzahl der Festplatten an, die Teil dieses Arrays sind.
Mitglied-Festplatte  [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Gibt den Hersteller und die Modellnummer jeder Festplatte an, die Mitglied des Arrays ist.
Anzahl der Volumes | Gibt die Anzahl der RAID-Volumes des Arrays an. Wenn die Anzahl der Volumes gleich 1 ist und freier Speicherplatz verfügbar ist, kann im Array ein zweites RAID-Volume erstellt werden.
Volume-Mitglied [1, 2] | Gibt den Namen jedes RAID-Volumes des Arrays an.

### Volume-Informationen (nur RAID-Modus)

Parameter | Wert
--- | ---
RAID-Volumestatus | Normal: Auf die Volumedaten kann frei zugegriffen werden.
Fehler: Bei RAID-0-Volumes fehlen ein oder mehr Mitglieder oder sind ausgefallen. Bei RAID-1-Volumes sind beide Mitglieder ausgefallen. Bei RAID-5- oder RAID-10-Volumes fehlen zwei oder mehr Mitglieder oder sind ausgefallen. HINWEIS: Unter gewissen Umständen wird ein RAID-10-Volume als heruntergestuft gemeldet, obwohl zwei Mitglieder fehlen oder ausgefallen sind.
Heruntergestuft: Nur RAID1-, RAID-5- und RAID-10-Volumes können sich in diesem Zustand befinden. Dies bedeutet, dass eine Mitglied-Festplatte ausgefallen ist oder fehlt.
SMART-Ereignis: Eine Festplatte hat ihren behebbaren Fehler-Grenzwert überschritten und ein SMART-Ereignis gemeldet.
Neuaufbau: Nur RAID-0-, RAID-5- und RAID-10-Volumes können sich in diesem Zustand befinden. Dies weist darauf hin, dass Daten auf eine Spiegel- oder auf eine Ersatzfestplatte kopiert werden und Datenredundanz wieder hergestellt wird.
Migration: Weist darauf hin, dass Daten auf eine zweite Festplatte oder in ein zweites Array migriert werden und ein RAID-Volume erstellt wird.
Überprüfung: Zeigt an, dass die Daten auf dem RAID-Volume überprüft werden.
Status des Wiederherstellungsvolumes | Aktualisiert: Dieser Zustand ist nur für Wiederherstellungsvolumes möglich, die für die Richtlinie zur fortlaufenden Aktualisierung konfiguriert sind. Die Daten auf der Wiederherstellungsfestplatte entsprechen den Daten auf der Master-Festplatte.
Aktualisierung erforderlich: Dieser Zustand ist nur für Wiederherstellungsvolumes möglich, die für die Richtlinie zur Aktualisierung auf Anforderung konfiguriert sind. Die Daten auf der Wiederherstellungsfestplatte entsprechen nicht den Daten auf der Master-Festplatte.
Volumeaktualisierung wird durchgeführt: Die Daten auf der Master-Festplatte werden auf die Wiederherstellungsfestplatte kopiert. Nur seit der letzten Aktualisierung vorgenommene Änderungen werden kopiert.
Wiederherstellung wird durchgeführt: Die Daten auf der Wiederherstellungsfestplatte überschreiben alle Daten auf der Master-Festplatte.
Schreibgeschützte Master-Festplatte: Sie haben die Option gewählt, für den Zugriff auf die Dateien der Master-Festplatte den Windows* Explorer zu verwenden; dadurch wird das Laufwerk schreibgeschützt.
Schreibgeschützte Wiederherstellungsfestplatte: Sie haben die Option gewählt, für den Zugriff auf die Dateien der Wiederherstellungsfestplatte den Windows* Explorer zu verwenden; dadurch wird das Laufwerk schreibgeschützt.
Master-Festplatte fehlt: Die zur Erstellung des Wiederherstellungsvolumes verwendete Master-Festplatte wird nicht mehr erkannt.
Wiederherstellungsfestplatte fehlt: Die zur Erstellung des Wiederherstellungsvolumes verwendete Wiederherstellungsfestplatte wird nicht mehr erkannt.
Überprüfungsfehler | Meldet die während der Überprüfung der Daten auf dem RAID-Volume gefundenen Unstimmigkeiten. Dies gilt nur während des Überprüfungsvorgangs bzw. des Überprüfungs- und Reparaturvorgangs.
Blöcke mit Medienfehlern | Meldet die während der Überprüfung der Daten auf dem RAID-Volume gefundenen Blöcke mit Medienfehlern. Dies gilt nur während des Überprüfungsvorgangs bzw. des Überprüfungs- und Reparaturvorgangs.
Systemvolume | Gibt an, ob sich auf diesem RAID-Volume geschützte Dateien des Betriebssystems befinden.
Volume-Rückschreibcache aktiviert | Gibt an, ob die Rückschreibcache-Funktion für dieses Volume aktiviert ist. Dies gilt nur für RAID-5-Volumes.
RAID-Level | Gibt den für das Volume verwendeten RAID-Level an.
Streifengröße | Gibt bei RAID-0-, RAID-5- und RAID-10-Volumes die Größe aller im Volume verwendeten logischen fortlaufenden Datenblöcke an. Die Streifengröße wird in Kilobyte angegeben.
Größe | Gibt die Gesamtkapazität des Volumes in Gigabyte an.
Anzahl der Festplatten | Gibt die Anzahl der vom Volume umfassten Festplatten an.
Mitglied-Festplatte  [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Gibt bei RAID-0-, RAID-1-, RAID-5- und RAID-10-Volumes Auskunft über den Hersteller und die Modellnummer der einzelnen vom Volume verwendeten Festplatten.
Master-Festplatte | Gibt bei Wiederherstellungsvolumes Auskunft über den Hersteller und die Modellnummer der Master-Festplatte.
Wiederherstellungsfestplatte | Gibt bei Wiederherstellungsvolumes Auskunft über den Hersteller und die Modellnummer der Wiederherstellungsfestplatte.
Hauptarray | Gibt den Namen des Arrays an, in dem sich dieses Volume befindet.

### RAID-Festplatten-Informationen (nur RAID-Modus)

Parameter | Wert
--- | ---
Verwendung | Array-Mitglied: Die Festplatte wurde mit anderen Laufwerken zu einem Array zusammengefasst, das RAID-Volumes enthält. Die RAID-Volumes können dem Betriebssystem zugänglich gemacht werden, aber die einzelnen Festplatten selbst nicht.
Array-Mitglied (Master): Die Festplatte ist das Quelllaufwerk für das Wiederherstellungsvolume.
Array-Mitglied (Wiederherstellung): Die Festplatte ist das Ziellaufwerk für das Wiederherstellungsvolume.
Nicht-RAID-Festplatte: Die Festplatte enthält keine RAID-Metadaten und kann vom Betriebssystem erkannt und eingesetzt werden kann.
Keine: Die Festplatte enthält Metadaten, weswegen sie vom Betriebssystem nicht erkannt wird, ist aber kein Array-Mitglied.
Status | Normal: Die Festplatte ist vorhanden und funktioniert erwartungsgemäß.
Fehler aufgetreten: Die Festplatte hat ihren Grenzwert für behebbare Fehler überschritten. Dies wird auf der Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM angezeigt.
SMART-Ereignis: Die Festplatte hat ihren behebbaren Fehler-Grenzwert überschritten und kann ausfallen.
Fehlt: Die Festplatte ist nicht vorhanden.
Inkompatible Version: Die Festplatte enthält RAID-Metadaten, die eine mit der aktuellen RAID-Software nicht kompatible Version melden.
Fehler: Weist auf denselben Zustand hin wie "Fehler aufgetreten". Dies wird auf der Intel Matrix Storage Console angezeigt.
Geräteanschluss | Gibt den Anschluss auf dem Serial ATA-Controller an, mit dem die Festplatte verbunden ist.
Aktueller Serial ATA-Übertragungsmodus | Gibt den Serial ATA-Übertragungsmodus zwischen dem Serial ATA-Controller und der Serial ATA-Festplatte an. Die für diesen Parameter typischen Werte sind: Generation 1: 150 MByte/s Generation 2: 300 MByte/s
Modell | Gibt die Modellnummer der Festplatte an.
Seriennummer | Gibt die Seriennummer des Herstellers für die Festplatte an.
Firmware | Gibt die Firmwareversion der Festplatte an.
Native Command Queuing-Unterstützung | Gibt an, ob die Festplatte Native Command Queuing unterstützt.
Festplatten-Schreibcache aktiviert | Gibt an, ob die Schreibcachefunktion für die Festplatte aktiviert ist.
Anzahl der Volumes | Gibt die Anzahl der Volumes des Arrays an.
Volume-Mitglied [1, 2] | Gibt den Namen aller Volumes an, in denen die Festplatte ein Mitglied ist.
Hauptarray | Gibt den Namen des RAID-Arrays an, in dem die Festplatte ein Mitglied ist.

### Nicht-RAID-Festplatten-Informationen (nur RAID-Modus)

Parameter | Wert
--- | ---
Verwendung | Nicht-RAID-Festplatte: Diese Festplatte wird von keinem RAID-Array oder -Volume verwendet. Diese Festplatte könnte als Ersatz-RAID oder als Datenlaufwerk verwendet werden.
Ersatz: Diese Festplatte wurde als Ziellaufwerk für automatische Neuaufbauten markiert.
Unbekannte Festplattenverwendung: Es kann nicht bestimmt werden, wofür diese Festplatte verwendet wird. Dies kann daran liegen, dass diese Softwareversion und die Festplattenkonfiguration nicht kompatibel sind.
Status | Normal: Die Festplatte ist vorhanden und funktioniert erwartungsgemäß.
Fehler aufgetreten: Die Festplatte hat ihren Grenzwert für behebbare Fehler überschritten. Dies wird auf der Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM angezeigt.
SMART-Ereignis: Die Festplatte hat ihren behebbaren Fehler-Grenzwert überschritten und kann ausfallen.
Fehler: Weist auf denselben Zustand hin wie "Fehler aufgetreten". Dies wird auf der Intel Matrix Storage Console angezeigt.
Geräteanschluss | Gibt den Anschluss auf dem Serial ATA-Controller an, mit dem die Festplatte verbunden ist.
Aktueller Serial ATA-Übertragungsmodus | Gibt den Serial ATA-Übertragungsmodus zwischen dem Serial ATA-Controller und der Serial ATA-Festplatte an. Die für diesen Parameter typischen Werte sind: Generation 1: 150 MByte/s Generation 2: 300 MByte/s
Modell | Gibt die Modellnummer der Festplatte an.
Seriennummer | Gibt die Seriennummer des Herstellers für die Festplatte an.
Firmware | Gibt die Firmwareversion der Festplatte an.
Native Command Queuing-Unterstützung | Gibt an, ob die Festplatte Native Command Queuing unterstützt.
Systemfestplatte | Gibt an, ob sich auf der Festplatte geschützte Dateien des Betriebssystems befinden.
Größe | Gibt die Gesamtkapazität der Festplatte in Gigabyte an.

### Serial ATA-Festplatten-Informationen (nur AHCI-Modus oder nur mobil)

Name | Beschreibung
--- | ---
Status | Normal: Die Festplatte ist vorhanden und funktioniert erwartungsgemäß.
Fehler aufgetreten: Die Festplatte hat ihren Grenzwert für behebbare Fehler überschritten. Dies wird auf der Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM angezeigt.
SMART-Ereignis: Die Festplatte hat ihren behebbaren Fehler-Grenzwert überschritten und kann ausfallen.
Fehler: Weist auf denselben Zustand hin wie "Fehler aufgetreten". Dies wird auf der Intel Matrix Storage Console angezeigt.
Geräteanschluss | Gibt den Anschluss auf dem Serial ATA-Controller an, mit dem die Festplatte verbunden ist.
Aktueller Serial ATA-Übertragungsmodus | Gibt den Serial ATA-Übertragungsmodus zwischen dem Serial ATA-Controller und der Serial ATA-Festplatte an. Die für diesen Parameter typischen Werte sind: Generation 1: 150 MByte/s Generation 2: 300 MByte/s
Modell | Gibt die Modellnummer der Festplatte an.
Seriennummer | Gibt die Seriennummer des Herstellers für die Festplatte an.
Firmware | Gibt die Firmwareversion der Festplatte an.
Native Command Queuing-Unterstützung | Gibt an, ob die Festplatte Native Command Queuing unterstützt.
Größe | Gibt die Gesamtkapazität der Festplatte in Gigabyte an.

## Verwaltung des Speichersubsystems

Die Intel(R) Matrix Storage Console kann in zwei verschiedenen Modi angezeigt werden: im Standardmodus und im erweiterten Modus. Der Standardmodus ist eine einfache Ansicht, die Geräteinformationen in Form von Statusmeldungen und Abbildungen anzeigt. In einer anormalen Situation, wenn zum Beispiel eine Festplatte fehlt oder ausgefallen ist, wird im Fenster "Detail" eine Schaltfläche angezeigt, mit der das Fenster "Erweiterter Modus" zur Verwaltung des Problems geöffnet werden kann. Der erweiterte Modus bietet weitere Verwaltungsoptionen für das Subsystem für Endbenutzer mit mehr Erfahrung. Im Rest dieses Abschnitts werden alle im erweiterten Modus verfügbaren Optionen beschrieben.

### Volumeerstellung

Wählen Sie zur Erstellung eines neuen RAID- oder Wiederherstellungsvolumes eine der Optionen vom Menü "Aktionen" im erweiterten Modus. Dadurch wird ein Assistent aufgerufen, der Sie durch die Volumeerstellung führt. Weiter unten folgt eine Übersicht der verschiedenen Methoden zur Volumeerstellung.

> > WARNUNG: Bei der Erstellung eines RAID-Volumes werden die Daten auf ALLEN gewählten Festplatten gelöscht; bei der Erstellung eines RAID-Volumes von einer vorhandenen Festplatte werden die Daten auf ALLEN Mitglied-Festplatten außer dem Quelllaufwerk gelöscht; bei der Erstellung eines Wiederherstellungsvolumes werden die Daten auf der gewählten Wiederherstellungsfestplatte gelöscht. Stellen Sie von allen wichtigen Daten eine Sicherungskopie her, bevor Sie ein Volume erstellen.

> > Hinweis zu SMART-Ereignissen: Wenn eine oder mehrere Serial ATA-Festplatten, die Sie für das RAID-Volume vorgesehen haben, ein SMART-Ereignis gemeldet haben, können Sie kein RAID-Volume erstellen. Wenn Sie sich sicher sind, dass das SMART-Ereignis den normalen Betrieb der Festplatte nicht beeinflussen wird, können Sie mit der rechten Maustaste auf die das SMART-Ereignis anzeigende Festplatte klicken und die Option "SMART-Ereignis zurücksetzen" wählen. Anschließend können Sie ein RAID-Volume mit dieser Festplatte erstellen. Dieses Verfahren sollte nur durchgeführt werden, wenn Sie die Ursache der SMART-Ereignisses kennen.

- Ein Wiederherstellungsvolume erstellen: Verwenden Sie diese Methode zur Erstellung eines Volumes mithilfe der Intel(R) Rapid Recover Technology. Diese Technologie kopiert die Daten von einer Master-Festplatte entweder fortlaufend oder auf Anforderung auf eine Wiederherstellungsfestplatte. Master- und Wiederherstellungsfestplatten müssen 100% des verfügbaren Festplattenspeichers eines Arrays umspannen, und auf einem System kann nur ein Wiederherstellungsvolume vorhanden sein.
- Ein RAID-Volume erstellen: Verwenden Sie diese Methode zur Erstellung eines RAID-Volumes, wenn die Daten auf einer vorhandenen Festplatte nicht erhalten bleiben sollen. Für das Volume können je nach gewähltem RAID-Level entweder zwei oder mehr Festplatten verwendet werden. Mit der Funktion Matrix RAID können Sie zwei Volumes innerhalb eines Arrays erstellen. Wählen Sie dazu eine Volumenkapazität, die unterhalb der Gesamtkapazität des Arrays liegt. Dadurch verbleibt ausreichend Platz für das zweite RAID-Volume. Das zweite Volume wird automatisch den verbleibenden Platz im Array einnehmen. Die Intel Matrix Storage Console erstellt das RAID-Volume nur; das resultierende Volume ist unpartitioniert und unformatiert. Partitionieren und formatieren Sie das neue RAID-Volume mit dem Windows* Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung.
- Ein RAID-Volume von einer bestehenden Festplatte erstellen: Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie die Daten auf einer vorhandenen Festplatte erhalten und auf eine oder mehrere weitere Festplatten kopieren möchten. Diese Erstellungsmethode, auch Migration genannt, kann je nach Festplattenkapazität und Systemauslastung mehrere Stunden dauern. Nach Beendigung des Assistenten zum Erstellen eines RAID-Volumes von bestehender Festplatte erscheint ein Dialogfeld, das den Migrationsstatus anzeigt. Um dieses Dialogfeld an einem beliebigen Punkt der Migration wieder zu öffnen, klicken Sie in der Intel Matrix Storage Console mit der rechten Maustaste auf das migrierende Volume und markieren Sie die Option “Migrationsstatus anzeigen“. Es kann jeweils nur ein Migrationsvorgang stattfinden. Wenn Sie mehrere Datenlaufwerke in ein RAID-Volume umwandeln möchten, müssen Sie sie nacheinander umwandeln. Die folgende Tabelle zeigt die von den verschiedenen Speicher-Controllern unterstützten Migrationsarten.

#### Tabelle 3: Unterstützte Migrationen

| Speicher-Controller
von dieser RAID-Level | zu dieser RAID-Level | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
einzelne Systemfestplatte | RAID 0 mit 2 Laufwerken | JA | JA | JA | JA | JA | JA
einzelne Systemfestplatte | RAID 0 mit 3 oder 4 Laufwerken | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN
einzelne Systemfestplatte | RAID 0 mit 5 oder 6 Laufwerken | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN
einzelne Systemfestplatte | RAID 1 mit 2 Laufwerken | JA | JA | JA | JA | JA | JA
einzelne Systemfestplatte | RAID 10 mit 4 Laufwerken | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN
einzelne Systemfestplatte | RAID 5 mit 3 oder 4 Laufwerken | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN
einzelne Systemfestplatte | RAID 5 mit 5 oder 6 Laufwerken | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN
RAID 1 mit 2 Laufwerken | RAID 5 mit 3 oder 4 Laufwerken | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN
RAID 1 mit 2 Laufwerken | RAID 5 mit 5 oder 6 Laufwerken | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN
RAID 0 mit 2 Laufwerken | RAID 5 mit 3 oder 4 Laufwerken | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN
RAID 0 mit 2 Laufwerken | RAID 5 mit 5 oder 6 Laufwerken | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN
RAID 0 mit 3 Laufwerken | RAID 5 mit 4 Laufwerken | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN
RAID 0 mit 3 Laufwerken | RAID 5 mit 5 oder 6 Laufwerken | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN
RAID 0 mit 4 Laufwerken | RAID 5 mit 5 oder 6 Laufwerken | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN
RAID 10 mit 4 Laufwerken | RAID 5 mit 4 Laufwerken | NEIN | JA | NEIN | JA | JA | NEIN
RAID 10 mit 4 Laufwerken | RAID 5 mit 5 oder 6 Laufwerken | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN

### Verwaltung des RAID-Volumes

Nach Erstellung eines RAID-Volumes wird dieses im Gerätebereich aufgeführt, und Sie können durch Rechtsklick auf seinen Namen folgende Optionen zur Volumeverwaltung aufrufen:

- Volume löschen: Diese Option ermöglicht das Löschen eines RAID-Volumes und das Zurücksetzen der Mitglied-Festplatten auf Nicht-RAID-Festplatten. WARNUNG: Beim Löschen eines RAID-0-, RAID-5- oder RAID-10-Volumes werden die Daten auf allen Mitglied-Festplatten gelöscht. Erstellen Sie von allen wichtigen Daten eine Sicherungskopie, bevor Sie ein RAID-Volume löschen.
- Volume bearbeiten: Diese Option ermöglicht die Änderung des Namens eines RAID-Volumes und die Durchführung einer RAID-Level-Migration (z.B. Migration von einem RAID-0-, -1- oder -10-Volume zu einem RAID-5-Volume).
- In Wiederherstellungsvolume konvertieren: Diese Option steht nur für RAID-1-Volumes zur Verfügung, die 100% des Festplattenspeichers eines Arrays umspannen. Das RAID-1-Volume verwendet nach der Konvertierung die Intel(R) Rapid Recover Technology.
- RAID-Volume überprüfen: Diese Option überprüft die Daten auf einem RAID-Volume. Nach Abschluss der Überprüfung wird ein Dialogfenster mit der Anzahl der gefundenen Überprüfungsfehler und Blöcke mit Medienfehlern angezeigt.
- RAID-Volume überprüfen und reparieren: Diese Option überprüft und repariert die Daten auf einem RAID-Volume. Nach Abschluss der Überprüfung und der Reparatur wird ein Dialogfenster mit der Anzahl der gefundenen und reparierten Überprüfungsfehler sowie der Anzahl der neu zugewiesenen Blöcke mit Medienfehlern angezeigt.
- Volume-Rückschreibcache aktivieren bzw. deaktivieren: Diese Funktion gibt es nur bei RAID 5. Der Volume-Rückschreibcache wird automatisch aktiviert bzw. deaktiviert, wenn eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) verwendet wird. Bei einem Übergang von Wechsel- auf Gleichstrom, wie es bei Ausfall oder Unterbrechung der Gleichstromquelle geschieht, wird der Rückschreibcache gelöscht und deaktiviert. Bei einem Übergang von Gleich- auf Wechselstrom, wie es bei Wiederherstellung der Gleichstromquelle geschieht, wird der Rückschreibcache reaktiviert. Wenn der Rückschreibcache aktiviert ist, können mehrere Schreibanforderungen kombiniert werden. Das Schreiben der Daten vom Cache auf das RAID-5-Volume ist effizienter. Der Volume-Rückschreibcache kann jederzeit aktiviert bzw. deaktiviert werden, ohne dass ein Neustart des Computers nötig ist.
- Migrationsstatus anzeigen: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Migration durchgeführt wird. Bei Auswahl dieser Option wird ein Dialogfeld angezeigt, das den Migrationsstatus als "% beendet" anzeigt.
- Volume wiederherstellen: Diese Option stellt ein Volume wieder her, nachdem die den Fehler verursachende Festplatte physisch wiederhergestellt wurde. Folgende Bedingungen müssen dazu erfüllt sein:
  - Die Festplatten, die ursprünglich Teil des ausgefallenen RAID-Volumes waren, wurden neu installiert.
  - Auf die Daten auf der Festplatte wurde nicht zugegriffen, während die Festplatte aus dem System entfernt war.
  Nach Auswahl dieser Option wird ein Dialogfeld der Intel Matrix Storage Console angezeigt. Klicken Sie auf "OK", um fortzufahren. Nachdem die Wiederherstellung abgeschlossen ist, wird der Volumestatus als "Normal" angegeben.

### Verwaltung des Wiederherstellungsvolumes

Nach Erstellung eines Wiederherstellungsvolumes wird dieses im Gerätebereich aufgeführt, und Sie können durch Rechtsklick auf seinen Namen folgende Optionen zur Volumeverwaltung aufrufen:

- Volume löschen: Diese Option ermöglicht das Löschen eines Wiederherstellungsvolumes und das Zurücksetzen der Master- und Wiederherstellungsfestplatten auf Nicht-RAID-Festplatten.
- Volume bearbeiten: Diese Option ermöglicht folgende Änderungen am Wiederherstellungsvolume: Änderung des Volumenamens, Austausch von Master- und Clone-Festplatte sowie Änderung der Aktualisierungsrichtlinie.
- Fortlaufende Aktualisierung deaktivieren: Bei Auswahl dieser Option wird die Aktualisierungsrichtlinie in "auf Anforderung" geändert. Aktualisierungen müssen dann manuell durch Rechtsklick auf das Volume und Auswahl von "Volume aktualisieren" durchgeführt werden.
- Volume aktualisieren: Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Volume für die Richtlinie zur Aktualisierung auf Anforderung konfiguriert ist. Bei Auswahl dieser Option werden die Daten auf der Master-Festplatte auf die Wiederherstellungsfestplatte kopiert. Nur die seit der letzten Aktualisierung vorgenommenen Änderungen werden kopiert.
- Status der Volumeaktualisierung anzeigen: Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein neues Wiederherstellungsvolume erstellt wird oder wenn Sie in der Richtlinie zur Aktualisierung auf Anforderung "Volume aktualisieren" wählen.
- Volumeaktualisierung abbrechen: Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein neues Wiederherstellungsvolume erstellt wird oder wenn Sie in der Richtlinie zur Aktualisierung auf Anforderung "Volume aktualisieren" wählen.
- Daten auf Master-Festplatte wiederherstellen: Diese Option ist nur verfügbar, nachdem das System über die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM von der Wiederherstellungsfestplatte aus neu gestartet wurde. Bei Auswahl dieser Option werden alle Daten auf der Master-Festplatte mit Daten der Wiederherstellungsfestplatte überschrieben.
- Wiederherstellung abbrechen: Diese Option ist nur während einer Wiederherstellung auf der Master-Festplatte verfügbar.
- Auf Dateien der Master- oder Wiederherstellungsfestplatte zugreifen: Diese Option ermöglicht die Anzeige der Dateien auf der Wiederherstellungs- oder Master-Festplatte im Windows* Explorer; die fortlaufende Aktualisierung des Wiederherstellungsvolumes wird dadurch allerdings deaktiviert. Klicken Sie nach der Anzeige der Dateien mit der rechten Maustaste auf das Volume und wählen Sie die Option zum Ausblenden der Dateien der Master- oder Wiederherstellungsfestplatte, um Volumeaktualisierungen zu ermöglichen.
- Dateien auf Master- oder Wiederherstellungsfestplatte ausblenden: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor die Option gewählt haben, für den Zugriff auf Dateien der Master- oder Wiederherstellungsfestplatte den Windows* Explorer zu verwenden. Bei Auswahl dieser Option wird die Festplatte beschreibbar und werden Volumeaktualisierungen ermöglicht.
- In RAID-Volume konvertieren: Diese Option ermöglicht die Konvertierung eines Wiederherstellungsvolumes in ein RAID-1-Volume.

### Andere Verwaltungsoptionen

- Suche nach Plug&Play-Geräten wiederholen: Diese Option kann über das Menü "Aktionen" aufgerufen werden und erkennt Festplatten, die hinzugefügt oder entfernt wurden. Nachdem die Suche abgeschlossen ist, werden in der Ansicht "Erweiterter Modus" die aktualisierten Informationen angezeigt. Diese Aktion hat den gleichen Effekt wie die Option "Nach geänderter Hardware suchen" im Windows Geräte-Manager.
- Eine Nicht-RAID-Festplatte als Ersatzfestplatte markieren: WARNUNG: Wenn eine Festplatte als Ersatzfestplatte markiert wird, werden alle darauf befindlichen Daten unwiderruflich gelöscht. Erstellen Sie von allen wichtigen Daten eine Sicherungskopie, bevor Sie ein Laufwerk als Ersatzfestplatte markieren. Mit dieser Funktion werden Festplatten als Ziellaufwerke für automatische Neuaufbauten markiert. Um eine Festplatte als Ersatz zu markieren, klicken Sie auf eine in der Liste der Nicht-RAID-Festplatten im Gerätebereich aufgeführten Festplatten und wählen Sie die Option "Als Ersatz markieren".
- Eine Ersatzfestplatte auf Nicht-RAID zurücksetzen: Es können nur Nicht-RAID-Festplatten, die bereits als Ersatz markiert sind, zurückgesetzt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ersatzfestplatte in der Liste der Nicht-RAID-Festplatten im Gerätebereich und wählen Sie "Festplatte auf Nicht-RAID zurücksetzen" aus dem angezeigten Menü. Diese Festplatte, die ein Mitglied eines RAID-Arrays war, wird wieder zu einem Nicht-RAID-Laufwerk.
- Festplatten-Schreibcache aktivieren bzw. deaktivieren: Beim Festplatten-Schreibcache handelt es sich um eine leistungssteigernde Funktion, die von einigen Festplatten unterstützt wird. Bei aktiviertem Schreibcache verbessert sich die Leistung, da Daten, bevor sie auf die Festplatte geschrieben werden, vorübergehend gespeichert werden. Der Nachteil eines aktivierten Schreibcaches ist, dass die zwischengespeicherten Daten bei einem Stromausfall gelöscht werden können. Um den Schreibcache zu aktivieren bzw. deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das RAID-Array und wählen Sie anschließend "Festplatten-Schreibcache aktivieren/deaktivieren". Starten Sie den Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden.

# Wiederherstellen von Daten auf der Master-Festplatte

Die Themen in diesem Abschnitt gelten nur für Wiederherstellungsvolumes. Es wird erklärt, wie Daten von der Wiederherstellungsfestplatte auf eine Master-Festplatte bei deren Ausfall, Beschädigung oder Verlust kopiert und wie die Daten der Master-Festplatte auf einen früheren Zustand zurückgesetzt werden.

## Ersetzen einer Master-Festplatte

Eine Wiederherstellung auf einer Master-Festplatte ist erforderlich, wenn die Master-Festplatte ausfällt oder aus dem System entfernt wird und verloren geht.

1. Schalten Sie das System aus und schließen Sie eine neue Master-Festplatte an.
2. Fahren Sie das System hoch. Drücken Sie während des Systemstarts `Strg-I`, um die Benutzeroberfläche des Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM aufzurufen.
3. Wählen Sie im '`MAIN MENU`' (Hauptmenü) die Option '`Recovery Volume Options`' (Optionen des Wiederherstellungsvolumes).
4. Wählen Sie im Menü '`Recovery Volume Options`' (Optionen des Wiederherstellungsvolumes) die Option 1 '`Boot from Recovery Drive`' (Von Wiederherstellungsfestplatte starten).
5. Starten Sie das System neu.
6. Wenn das Betriebssystem läuft, wählen Sie die Intel(R) Matrix Storage Console vom Startmenü oder klicken Sie auf das Taskleistensymbol des Intel Matrix Storage Manager.
7. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Intel Matrix Storage Console anzuzeigen.
8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Master-Festplatte und wählen Sie "Auf dieser Festplatte neu aufbauen". Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die neue Master-Festplatte klicken und "Als Ersatz markieren" wählen, um den Neuaufbau automatisch zu starten. Der Volumestatus wird als "Neuaufbau: % beendet" angezeigt.
9. Klicken Sie nach Abschluss des Neuaufbaus mit der rechten Maustaste auf das Wiederherstellungsvolume und wählen Sie "Volume bearbeiten", um Wiederherstellungs- und Master-Festplatte auszutauschen. Sie können auch das System neu starten und mithilfe des Intel Matrix Storage Manager option ROM von der Master-Festplatte aus starten.

## Zurücksetzen der Daten auf der Master-Festplatte auf einen früheren Zustand

Wenn das Wiederherstellungsvolume für die Richtlinie zur Aktualisierung auf Anforderung konfiguriert ist, können Sie die Daten auf der Master-Festplatte in den Zustand zurücksetzen, in dem sie sich nach Abschluss der letzten Volumeaktualisierung befunden hat. Dies ist besonders nützlich, wenn auf der Master-Festplatte ein Virus entdeckt wird oder Gäste mit Ihrem System arbeiten.

1. Starten Sie das System neu. Drücken Sie während des Systemstarts `Strg-I`, um die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM aufzurufen.
2. Wählen Sie im '`MAIN MENU`' (Hauptmenü) die Option '`Recovery Volume Options`' (Optionen des Wiederherstellungsvolumes).
3. Wählen Sie im Menü '`Recovery Volume Options`' (Optionen des Wiederherstellungsvolumes) die Option 1 '`Boot from Recovery Drive`' (Von Wiederherstellungsfestplatte starten).
4. Starten Sie das System neu.
5. Wenn das Betriebssystem läuft, wählen Sie die Intel(R) Matrix Storage Console vom Startmenü oder klicken Sie auf das Taskleistensymbol des Intel Matrix Storage Manager.
6. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Intel Matrix Storage Console anzuzeigen.
7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Wiederherstellungsvolume im Gerätebereich und wählen Sie "Daten auf Master-Volume wiederherstellen". Der Volumestatus wird als "Wiederherstellung auf Master-Festplatte wird durchgeführt: % beendet" angezeigt.
8. Klicken Sie nach Abschluss der Wiederherstellung mit der rechten Maustaste auf das Wiederherstellungsvolume und wählen Sie "Volume bearbeiten", um Wiederherstellungs- und Master-Festplatte auszutauschen. Sie können auch das System neu starten und mithilfe des Intel Matrix Storage Manager option ROM von der Master-Festplatte aus starten.

# Wiederherstellung eines RAID-Volumes

Die Anweisungen in diesem Abschnitt gelten nur für RAID-Volumes. Wenn ein RAID-Volume vom Intel(R) Matrix Storage Manager als heruntergestuft oder ausgefallen gemeldet wird, ist es eventuell möglich, das Volume wiederherzustellen. Sollte eine Wiederherstellung nicht möglich sein, müssen Sie das RAID-Volume neu erstellen und die Daten manuell von der Sicherungskopie wiederherstellen. Die folgenden Abschnitte behandeln die unterschiedlichen RAID-Fehlermeldungen und die entsprechenden Schritte zur Wiederherstellung der RAID-Konfiguration.

## Ausgefallenes RAID-0-Volume

Ein RAID-0-Volume wird als Ausfall gemeldet, wenn eins der Mitglieder ausfällt oder dessen Verbindung unterbrochen wird. In beiden Fällen kann auf das RAID-0-Volume und seine Daten nicht länger zugegriffen werden. Das RAID-0-Volume kann wiederhergestellt werden, wenn die Verbindung eines Mitglieds unterbrochen ist; bei Ausfall eines Mitglieds ist die Wiederherstellung nicht möglich.

### Fehlendes Mitglied

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie die fehlende Festplatte erneut.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM das RAID-0-Volume als `Normal` an.
4. Wenn das Betriebssystem läuft, wählen Sie die Intel(R) Matrix Storage Console vom Startmenü oder klicken Sie auf das Taskleistensymbol des Intel Matrix Storage Manager.
5. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Gerätespeicherinformationen anzuzeigen.
6. Klicken Sie im Gerätebereich auf das RAID-0-Volume, um zu bestätigen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Der Status im Informationsbereich wird als "Normal" angezeigt.

### Ausgefallenes Mitglied

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Ersetzen Sie die fehlerhafte Festplatte durch eine neue, deren Kapazität der alten entspricht oder größer ist.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM das RAID-0-Volume als '`Failed`' (Ausgefallen) an und fordert Sie zum Drücken von `Strg-I` auf, um auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen.
4. Drücken Sie `Strg-I`, um das '`MAIN MENU`' (Hauptmenü) zu öffnen.
5. Markieren Sie die Option `2` des Hauptmenüs, um das '`Delete RAID Volume`' (RAID-Volume zu löschen).
6. Wählen Sie im Menü '`Delete Volume`' (Volume löschen) mit Hilfe der Pfeiltasten das ausgefallene RAID-0-Volume.
7. Drücken Sie die '`Delete`' (Löschtaste), um das Volume zu löschen.
8. Drücken Sie auf `Y` (Ja), um den Löschvorgang zu bestätigen.
9. Erstellen Sie ein neues RAID-0-Volume. Wenn die fehlerhafte Festplatte Teil des Systemvolumes war, müssen Sie zusätzlich das Betriebssystem neu installieren.

## Heruntergestuftes RAID-1-Volume

Ein RAID-1-Volume wird als heruntergestuft gemeldet, wenn eins der Mitglieder ausfällt oder dessen Verbindung unterbrochen wird und die Datenspiegelung verloren ging. In diesem Fall kann das System nur das funktionstüchtige Mitglied verwenden. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Datenspiegelung wieder einrichten und die Datenredundanz wiederherstellen können.

### Fehlendes Mitglied

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie die fehlende Festplatte erneut.
3. Starten Sie das System neu. Der Neuaufbau wird automatisch durchgeführt.

### Ausgefallenes Mitglied

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Ersetzen Sie die fehlerhafte Festplatte durch eine neue, deren Kapazität der alten entspricht oder größer ist.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM den Status des RAID-1-Volumes als '`Degraded`' (Heruntergestuft) an.
4. Wenn das Betriebssystem läuft, wählen Sie die Intel Matrix Storage Console vom Startmenü oder klicken Sie auf das Taskleistensymbol des Intel Matrix Storage Manager.
5. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Intel Matrix Storage Console anzuzeigen.
6. Klicken Sie im Gerätebereich mit der rechten Maustaste auf die neue Nicht-RAID-Festplatte und wählen Sie die Option "Auf dieser Festplatte neu aufbauen".
7. Klicken Sie im Gerätebereich auf das RAID-1-Volume. Der Status im Informationsbereich wird als "Neuaufbau: % beendet" angezeigt. Nachdem der Neuaufbau beendet ist, wird der Volumestatus als "Normal" angezeigt.

## Heruntergestuftes RAID-1- und ausgefallenes RAID-0-Volume in einem einzelnen RAID-Array

Dieser Fall kann eintreten, wenn zwei RAID-Volumes (0 und 1) in einem einzelnen RAID-Array vorhanden sind (siehe Matrix RAID). Ein RAID-0-Volume wird als ausgefallen und ein RAID-1-Volume als heruntergestuft gemeldet, wenn eins ihrer Mitglieder ausfällt oder dessen Verbindung unterbrochen wird.

### Fehlendes Mitglied

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie die fehlende Festplatte erneut.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM den Status des RAID-0-Volumes als `Normal` und den Status des RAID-1-Volumes als '`Rebuild`' (Neuaufbau) an.
4. Wenn das Betriebssystem läuft, wählen Sie die Intel Matrix Storage Console vom Startmenü oder klicken Sie auf das Taskleistensymbol des Intel Matrix Storage Manager.
5. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Intel Matrix Storage Console anzuzeigen.
6. Klicken Sie im Gerätebereich auf das RAID-0-Volume; der Status wird im Informationsbereich als "Normal" angezeigt. Der Status des RAID-1-Volumes zeigt "Neuaufbau: % beendet" an, wenn das RAID-1-Volume gewählt wird.
7. Nachdem der Neuaufbau von RAID 1 abgeschlossen ist, wird der Volumestatus als "Normal" angezeigt.

### Fehlendes Mitglied, wenn sich das Betriebssystem auf dem RAID-1-Volume oder auf einer Nicht-RAID-Festplatte befindet

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie die fehlende Festplatte erneut.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM den Status des RAID-0-Volumes als `Normal` und den Status des RAID-1-Volumes als '`Rebuild`' (Neuaufbau) an.
4. Wenn das Betriebssystem läuft, wählen Sie die Intel Matrix Storage Console vom Startmenü oder klicken Sie auf das Taskleistensymbol des Intel Matrix Storage Manager.
5. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Intel Matrix Storage Console anzuzeigen.
6. Klicken Sie im Gerätebereich auf das RAID-0-Volume; der Status wird im Informationsbereich als "Normal" angezeigt. Der Status des RAID-1-Volumes zeigt "Neuaufbau: % beendet" an, wenn das RAID-1-Volume gewählt wird.
7. Nachdem der Neuaufbau von RAID 1 abgeschlossen ist, wird der Volumestatus als "Normal" angezeigt.

### Ausgefallenes Mitglied, wenn sich das Betriebssystem auf dem RAID-1-Volume oder auf einer Nicht-RAID-Festplatte befindet

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Ersetzen Sie die fehlerhafte Festplatte durch eine neue, deren Kapazität der alten entspricht oder größer ist.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM den Status des RAID-1-Volumes als '`Degraded`' (Heruntergestuft) und den Status des RAID-0-Volumes als '`Failed`' (Ausgefallen) an.
4. Wenn das Betriebssystem läuft, wählen Sie die Intel(R) Matrix Storage Console vom Startmenü oder klicken Sie auf das Taskleistensymbol des Intel Matrix Storage Manager.
5. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Intel(R) Matrix Storage Console anzuzeigen.
6. Klicken Sie im Gerätebereich mit der rechten Maustaste auf das RAID-0-Volume und markieren Sie die Option "Volume löschen". Der Assistent zum Löschen eines Volumes wird Sie durch den Löschvorgang leiten.
7. Um ein neues Volume zu erstellen, wählen Sie die Option "Neues Volume erstellen" vom Menü "Aktionen". Der Assistent zum Erstellen eines Volumes wird Sie durch den Erstellungsvorgang leiten.
8. Partitionieren und formatieren Sie das neue RAID-Volume mit der Windows Datenträgerverwaltung.
9. Klicken Sie im Gerätebereich mit der rechten Maustaste auf die neue Nicht-RAID-Festplatte und wählen Sie die Option "Auf dieser Festplatte neu aufbauen".
10. Klicken Sie im Gerätebereich auf das RAID-1-Volume. Der Status im Informationsbereich wird als "Neuaufbau: % beendet" angezeigt. Nachdem der Neuaufbau abgeschlossen ist, wird der Status als "Normal" angezeigt.

### Ausgefallenes Mitglied, wenn sich das Betriebssystem auf dem RAID-0-Volume befindet

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Ersetzen Sie die fehlerhafte Festplatte durch eine neue, deren Kapazität der alten entspricht oder größer ist.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt der Startbildschirm des Intel(R) Matrix Storage option ROM den Status des RAID-0-Volumes als '`Failed`' (Ausgefallen) und den Status des RAID-1-Volumes als '`Degraded`' (Heruntergestuft) an.
4. Starten Sie die Benutzeroberfläche des Intel(R) Matrix Storage option ROM nicht.
5. Installieren Sie das Betriebssystem auf der neuen Nicht-RAID-Festplatte.
6. Während der Installation werden Sie aufgefordert, die Taste F6 zu drücken, um den RAID-Treiber zu laden (`Press F6 to load the RAID Driver`).
7. Drücken Sie `F6`, um den RAID-Treiber auf der neuen Nicht-RAID-Festplatte zu installieren.
8. Öffnen Sie nach der Installation des Betriebssystems und des RAID-Treibers den Windows Explorer, um die auf der neuen Festplatte vorhandene neue Partition und die auf dem heruntergestuften RAID-1-Volume vorhandene Partition zu identifizieren.
9. Kopieren Sie die Daten, die Sie behalten möchten, vom heruntergestuften RAID-1-Volume auf die neue Partition.
10. Wenn Sie vorhaben, die RAID-Konfiguration mit RAID-0- und RAID-1-Volumes wiederherzustellen, machen Sie mit den folgenden Schritten weiter.
11. Wählen Sie die Intel(R) Matrix Storage Console aus dem Startmenü.
12. Wählen Sie im Menü "Ansicht" der Intel(R) Matrix Storage Console die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Intel(R) Matrix Storage Console anzuzeigen.
13. Klicken Sie im Gerätebereich der IMSM Storage Console mit der rechten Maustaste auf das RAID-0-Volume und markieren Sie im daraufhin erscheinenden Menü die Option "Volume löschen".
14. Der Assistent zum Löschen eines RAID-Volumes wird Sie durch den Löschvorgang leiten.
15. Markieren Sie das RAID-1-Volume und löschen Sie es.
16. Wählen Sie aus dem Menü "Aktionen" das Untermenü "RAID-Volume von bestehender Festplatte erstellen", um ein neues RAID-0-Volume zu erstellen.
17. Der Assistent zum Erstellen eines RAID-Volumes von bestehender Festplatte wird Ihnen beim Erstellen des RAID-0-Volumes helfen. Stellen Sie sicher, dass die Größe des Volumes kleiner ist als die Größe des Arrays, so dass Sie ein weiteres Volume erstellen können.
18. Erstellen Sie ein neues RAID1-Volume.
19. Sie haben jetzt Ihre ursprüngliche Konfiguration wiederhergestellt.
20. Wenn Sie möchten, können Sie Daten des ursprünglichen RAID-1-Volumes auf dieses neue RAID-1-Volume verschieben.

## Heruntergestuftes RAID-5-Volume

Ein RAID-5-Volume wird als "Heruntergestuft" gemeldet, wenn eins der Mitglieder ausgefallen ist oder dessen Verbindung unterbrochen wird. In diesem Fall führen Sie die folgenden, für die jeweilige Situation angemessenen Schritte durch:

### Fehlendes Mitglied

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie die fehlende Festplatte erneut.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM den Status des RAID-5-Volumes als '`Rebuild`' (Neuaufbau) an.
4. Wenn das Betriebssystem läuft, wählen Sie die Intel Matrix Storage Console vom Startmenü oder klicken Sie auf das Taskleistensymbol des Intel Matrix Storage Manager.
5. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Intel Matrix Storage Console anzuzeigen.
6. Klicken Sie im Gerätebereich auf das RAID-5-Volume. Der Status im Informationsbereich wird als "Neuaufbau: % beendet" angezeigt. Nachdem der Neuaufbau abgeschlossen ist, wird der Status als "Normal" angezeigt.

### Ausgefallenes Mitglied

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Ersetzen Sie die fehlerhafte Festplatte durch eine neue, deren Kapazität der alten entspricht oder größer ist.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM den Status des RAID-5-Volumes als '`Degraded`' (Heruntergestuft) an.
4. Wenn das Betriebssystem läuft, wählen Sie die Intel Matrix Storage Console vom Startmenü oder klicken Sie auf das Taskleistensymbol des Intel Matrix Storage Manager.
5. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Intel Matrix Storage Console anzuzeigen.
6. Klicken Sie im Gerätebereich mit der rechten Maustaste auf die neue Nicht-RAID-Festplatte und wählen Sie die Option "Auf dieser Festplatte neu aufbauen".
7. Klicken Sie im Gerätebereich auf das RAID-5-Volume. Der Status im Informationsbereich wird als "Neuaufbau: % beendet" angezeigt. Nachdem der Neuaufbau abgeschlossen ist, wird der Status als "Normal" angezeigt.

## Ausgefallenes RAID-5-Volume

Ein RAID-5-Volume wird als "ausgefallen" gemeldet, wenn mehr als ein Mitglied ausgefallen ist. In diesem Fall führen Sie die im Folgenden aufgeführten Schritte durch. Durch diesen Vorgang wird das ausgefallene RAID-5-Volume gelöscht und ein neues RAID-5-Volume erstellt. Das ausgefallene RAID-5-Volume und die darauf befindlichen Daten werden nicht wieder hergestellt. Nach Erstellung des neuen RAID-5-Volumes müssen Sie diese Daten von Sicherungskopien wiederherstellen und alle Software, die auf dem vorherigen RAID-5-Volume installiert war, neu installieren.

### Ausgefallene Mitglieder

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Ersetzen Sie die fehlerhaften Festplatten durch neue Festplatten, deren Kapazität der alten entspricht oder größer ist.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM den Status des RAID-5-Volumes als '`Failed`' (Ausgefallen) an und fordert Sie zum Drücken von `Strg-I` auf, um auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen.
4. Drücken Sie `Strg-I`, um das '`MAIN MENU`' (Hauptmenü) zu öffnen.
5. Markieren Sie die Option 2 des Hauptmenüs, um das '`Delete RAID Volume`' (RAID-Volume zu löschen).
6. Wählen Sie im Menü '`Delete Volume`' (Volume löschen) mit Hilfe der Pfeiltasten das ausgefallene RAID-5-Volume.
7. Drücken Sie die '`Delete`' (Löschtaste), um das Volume zu löschen.
8. Drücken Sie auf `Y` (Ja), um den Löschvorgang zu bestätigen.
9. Erstellen Sie ein neues RAID-5-Volume.
10. Sie müssen ebenfalls das Betriebssystem auf dem neuen Volume neu installieren und die Daten von Sicherungskopien wieder herstellen.

## Heruntergestuftes RAID-10-Volume

Ein RAID-10-Volume wird als "Heruntergestuft" gemeldet, wenn eins der Mitglieder ausfällt oder dessen Verbindung unterbrochen wird. In diesem Fall führen Sie die folgenden angemessenen Schritte durch, um das Volume wiederherzustellen:

### Fehlendes Mitglied

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie die fehlende Festplatte erneut.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM den Status des RAID-10-Volumes als '`Rebuild`' (Neuaufbau) an.
4. Wenn das Betriebssystem läuft, wählen Sie die Intel Matrix Storage Console vom Startmenü oder klicken Sie auf das Taskleistensymbol des Intel Matrix Storage Manager.
5. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Intel Matrix Storage Console anzuzeigen.
6. Klicken Sie im Gerätebereich auf das markierte Volume. Der Status im Informationsbereich wird als "Neuaufbau: % beendet" angezeigt. Nachdem der Neuaufbau abgeschlossen ist, wird der Status als "Normal" angezeigt.

### Ausgefallenes Mitglied

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Ersetzen Sie die fehlerhafte Festplatte durch eine neue, deren Kapazität der alten entspricht oder größer ist.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM den Status des RAID-10-Volumes als '`Degraded`' (Heruntergestuft) an.
4. Wenn das Betriebssystem läuft, wählen Sie die Intel Matrix Storage Console vom Startmenü oder klicken Sie auf das Taskleistensymbol des Intel Matrix Storage Manager.
5. Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Erweiterter Modus", um eine detaillierte Ansicht der Intel Matrix Storage Console anzuzeigen.
6. Klicken Sie im Gerätebereich mit der rechten Maustaste auf die neue Nicht-RAID-Festplatte und wählen Sie die Option "Auf dieser Festplatte neu aufbauen".
7. Klicken Sie im Gerätebereich auf das markierte Volume. Der Status im Informationsbereich wird als "Neuaufbau: % beendet" angezeigt. Nachdem der Neuaufbau abgeschlossen ist, wird der Status als "Normal" angezeigt.

## Ausgefallenes RAID-10-Volume

Ein RAID-10-Volume wird als "ausgefallen" gemeldet, wenn mindestens zwei Mitglieder ausgefallen sind. In diesem Fall führen Sie die im Folgenden aufgeführten Schritte durch. Durch diesen Vorgang wird das ausgefallene RAID-10-Volume gelöscht und ein neues RAID-10-Volume erstellt. Das ausgefallene RAID-10-Volume und die darauf befindlichen Daten werden nicht wieder hergestellt.

Ausgefallene Mitglieder

1. Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist.
2. Ersetzen Sie die fehlerhaften Festplatten durch neue Festplatten, deren Kapazität der alten entspricht oder größer ist.
3. Fahren Sie das System hoch. Während des Systemstarts zeigt die Benutzeroberfläche des Intel Matrix Storage Manager option ROM den Status des RAID-10-Volumes als '`Failed`' (Ausgefallen) an und fordert Sie zum Drücken von `Strg-I` auf, um auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen.
4. Drücken Sie `Strg-I`, um das '`MAIN MENU`' (Hauptmenü) zu öffnen.
5. Markieren Sie die Option `2` des Hauptmenüs, um das '`Delete RAID Volume`' (RAID-Volume zu löschen).
6. Wählen Sie im Menü '`Delete Volume`' (Volume löschen) mit Hilfe der Pfeiltasten das ausgefallene RAID-10-Volume.
7. Drücken Sie die '`Delete`' (Löschtaste), um das Volume zu löschen.
8. Drücken Sie auf `Y` (Ja), um den Löschvorgang zu bestätigen.
9. Erstellen Sie ein neues RAID-10-Volume.
10. Sie müssen ebenfalls das Betriebssystem auf dem neuen Volume neu installieren.

# Event Monitor

Der Event Monitor ist ein System-Dienst, der bei der Softwareinstallation des Intel(R) Matrix Storage Manager mit installiert wird. Er wird dann bei der Anmeldung des Anwenders gestartet und läuft im Hintergrund, während das System verwendet wird. Der Event Monitor kommuniziert mit dem Intel Matrix Storage Manager-Treiber, der Intel Matrix Storage Console und dem Taskleisten-Applet, um sicherzustellen, dass der Status aller drei synchronisiert ist, und um Ereignisbenachrichtigungen zu veranlassen. Wenn ein Ereignis eintritt, veranlasst der Event Monitor das Taskleisten-Applet, das Intel Matrix Storage Manager-Taskleistensymbol anzuzeigen, das wiederum eine Sprechblase oder ein Dialogfeld mit der Beschreibung des Ereignisses anzeigt.

Zu den Ereignistypen, die zu Benachrichtigungen führen können, gehören Statusänderungen eines RAID-Volumes, ein I/O-Ereignis (Eingabe/Ausgabe) einer Festplatte oder ein SMART-Ereignis einer Festplatte. Wenn eines dieser Ereignisse auftritt, protokolliert der Event Monitor das Ereignis im NT-Ereignisprotokoll und im Intel Matrix Storage Manager-Ereignisprotokoll. Die Tabelle unten zeigt die Optionen, auf die mit einem rechten Mausklick auf das Intel Matrix Storage Manager-Taskleistensymbol zugegriffen werden kann.

## Taskleistenoptionen des Intel Matrix Storage Manager

Option | Beschreibung
--- | ---
Intel Matrix Storage Console starten | Öffnet die Intel Matrix Storage Console und gibt Status- und/oder Untersuchungsinformationen zum Ereignis an.
Die aktuelle Warnmeldung ignorieren | Veranlasst, dass der Event Monitor das aktuelle Ereignis ignoriert und das Taskleistensymbol bis zur nächsten Anwenderanmeldung oder bis zum nächsten Ereignis ausblendet.

# Glossar

Intel Produkte und Dienste
Intel(R) Matrix Storage  Manager | Serial ATA-Speichersoftware, mit der Energiefunktionen und eine erhöhte Leistung auf mobilen Systemen möglich werden. Außerdem bietet sie Leistungs- und Schutzfunktionen auf anderen Systemen.
Intel(R) Matrix Storage  Manager option ROM | Das option ROM ist ein im BIOS des Systems eingebautes Codemodul, das Unterstützung für den Neustart von RAID-Volumes sowie eine Benutzeroberfläche für das Konfigurieren und Verwalten von RAID-Volumes bietet.
Matrix RAID | Software, die zwei voneinander unabhängige RAID-Volumes innerhalb eines einzigen RAID-Arrays erstellen, verwalten und anwenden kann.
Intel(R) Matrix Storage Console | Die Software, welche die Verwaltungsoberfläche für das Serial ATA-AHCI- und RAID-Subsystem innerhalb des unterstützten Betriebssystems bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie in den Systemanforderungen.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Diese Technologie ermöglicht das Kopieren der Daten von einer Master-Festplatte auf eine Wiederherstellungsfestplatte entweder fortlaufend oder auf Anforderung. Erstellen Sie zur Verwendung dieser Technologie ein Wiederherstellungsvolume.
Allgemeine RAID-Terminologie
Automatischer Neuaufbau | Der Wiederherstellungsvorgang eines RAID-1-, -5- oder -10-Volumes, falls ein RAID-Mitglied ausfällt oder fehlt. Wenn eine Ersatzfestplatte vorhanden ist, benutzt die Software diese automatisch als Ersatz für die ausgefallene Festplatte. Ein automatischer Neuaufbau findet ebenfalls statt, wenn ein RAID-1-Mitglied entfernt und dann wieder eingesetzt wird, um die Spiegelung wiederherzustellen. RAID-0-Volumes können keinen automatische Neuaufbau durchführen.

Automatische Wiederherstellung

Der Vorgang der automatischen Wiederherstellung eines Volumes, das auf Grund eines fehlenden Laufwerks ausgefallen ist.

Wenn bei einem RAID-0-Volume alle Mitglied-Festplatten vorhanden sind und das Volume ausgefallen ist, wird das Volume vom option ROM als "Failed" (ausgefallen) gekennzeichnet.

Wenn bei einem redundanten RAID-Volume die zuletzt entfernte Mitglied-Festplatte ersetzt wird und genügend nicht ausgefallene Laufwerke vorhanden sind, wird der Volumestatus zu "Degraded" (heruntergestuft) geändert.

Richtlinie zur fortlaufenden Aktualisierung | Wenn diese Richtlinie auf ein Wiederherstellungsvolume angewendet wird, werden die Daten auf der Master-Festplatte automatisch auf die Wiederherstellungsfestplatte kopiert, solange beide Festplatten an das System angeschlossen sind.
RAID | Redundant Array of Independent Drives: Mit RAID können Daten über mehrere Festplatten verteilt werden, um Datenredundanz zu erzielen oder die Datenspeicherleistung zu erhöhen.
RAID-Array | Eine logische Gruppe physikalischer Festplatten.
Master-Festplatte | Die Festplatte, die als Quelllaufwerk in einem Wiederherstellungsvolume bestimmt ist.
Mitglied | Eine innerhalb eines RAID-Arrays verwendete Festplatte.
Richtlinie zur Aktualisierung auf Anforderung | Wenn diese Richtlinie auf ein Wiederherstellungsvolume angewendet wird, werden die Daten auf der Master-Festplatte auf Anforderung auf die Wiederherstellungsfestplatte kopiert. Nur die seit der letzten Aktualisierung vorgenommenen Änderungen werden kopiert.
RAID-Volume | Eine festgelegte, über ein RAID-Array verteilte Speichermenge, die vom Betriebssystem wie eine einzige physische Festplatte behandelt wird. Jedes RAID-Volume wird zur Erzielung von Datenredundanz oder zur Steigerung der Speicherleistung mit einem bestimmten RAID-Level erstellt.
RAID-Level | Ein definierter Satz von auf ein RAID-Volume angewendeten Charakteristiken, die bestimmen, wie Daten gespeichert und verwaltet werden, um die Lese-/Schreibleistung zu verbessern oder die Fehlertoleranz zu erhöhen.
RAID 0 (Striping) | Die Daten im RAID-Volume sind über die Array-Mitglieder verteilt. Striping unterteilt die Daten in Einheiten und verteilt diese Einheiten über die Mitglieder, ohne Datenredundanz zu erzeugen, aber mit einer Steigerung der Lese-/Schreibleistung.
RAID 1 (Spiegelung) | Die Daten im RAID-Volume werden über die Array-Mitglieder verteilt gespiegelt. Der Begriff Spiegelung wird verwendet, um die Schlüsselfunktion des RAID 1 zu beschreiben, die duplizierte Daten auf alle Mitglieder schreibt und dadurch Datenredundanz erzeugt und die Fehlertoleranz erhöht.
RAID 5 (Striping mit Parität) | Die Daten im RAID-Volume und die Parität sind über die Array-Mitglieder verteilt. Paritätsinformationen werden zusammen mit den Daten in einer wechselnden Reihenfolge auf die Mitglieder des Arrays geschrieben. Dieser RAID-Level ist eine bevorzugte Konfiguration für Effizienz, Fehlertoleranz und Leistung.
RAID 10 (Striping und  Spiegelung) | Dies ist der RAID-Level, bei der Informationen für verbesserte Systemleistung über ein Zwei-Laufwerk-Array verteilt wird. Jedes der Laufwerke im Array hat einen Spiegel, um Fehlertoleranz zu ermöglichen. RAID 10 bietet die Leistungsvorteile von RAID 0 und die Redundanz von RAID 1. Es sind jedoch vier Laufwerke erforderlich.
Wiederherstellungsfestplatte | Die Festplatte, die als Ziellaufwerk in einem Wiederherstellungsvolume bestimmt ist.
Wiederherstellungsvolume | Ein Volume, das mit der Intel(R) Rapid Recover Technology arbeitet.
Metadaten | Der Begriff Metadaten bezeichnet Daten zu Daten oder Informationen über Informationen. Bei RAID-Volumes sind Metadaten die Informationen zur Art und Weise, wie das RAID-Volume Benutzer- und Systemdateien auf einem RAID-Volume speichert.
Migration | Der Vorgang des Konvertierens von Datenspeicherkonfigurationen eines Systems von Nicht-RAID-Konfigurationen (Durchgang) in RAID-Konfigurationen.
RAID-Level-Migration | Der Vorgang des Konvertierens von Datenspeicherkonfigurationen eines Systems von einer RAID-Level in eine andere. Die unterstützten Level-Migrationen finden Sie in Tabelle 3.
Ersatzfestplatte | Eine Serial ATA-Festplatte, die von der RAID-Software als ein Laufwerk designiert wurde, das automatisch als Ziel eines Neuaufbaus benutzt werden kann, falls ein Mitglied ausfällt oder fehlt. RAID-Level 0 kann keine Ersatzlaufwerke benutzen. RAID-Levels 1, 5 und 10 können ein oder mehrere Ersatzlaufwerke benutzen.
Volumeinitialisierung | Der Vorgang der Initialisierung der Parität für RAID-5-Volumes oder die Sicherstellung, dass jeder Datenblock auf dem Spiegel mit dem entsprechenden Datenblock auf dem oder den Quelllaufwerken für RAID-1- und RAID-10-Volumes identisch ist.
Speicher-Terminologie
RAID-Controller | Der RAID-Controller erstellt und verwaltet RAID-Arrays und RAID-Volumes, um die Lese-/Schreibleistung zu steigern und die Fehlertoleranz zu erhöhen.
Serial ATA-Controller | Der Serial ATA-Controller ist im I/O-Controller-Hub des Systems integriert. Er verwaltet Serial ATA-Geräte und dient als Schnittstelle zum System.
AHCI | Advanced Host Controller Interface: Eine Schnittstellenspezifikation, über die der Speichertreiber erweiterte Serial ATA-Funktionen wie Native Command Queuing, Native Hot Plug und Energieverwaltung aktiviert.
Hotplug | Das unangemeldete Entfernen oder Hinzufügen einer Serial ATA-Festplatte bei hochgefahrenem System.
Native Command Queuing | Ein Befehlsprotokoll im Serial ATA, das gleichzeitig mehrere noch nicht ausgeführte Befehle innerhalb einer Festplatte gestattet. Die Befehle werden dynamisch neu geordnet, um die Leistung der Festplatte zu erhöhen.
ATAPI-Gerät | Ein Massenspeichergerät mit einer parallelen Schnittstelle wie z. B. CD-ROM-, CD-RW-, DVD-ROM- und Bandlaufwerke.
Serial ATA-Festplatte | Eine Festplatte mit einer Schnittstelle, die Daten über ein serielles Protokoll überträgt, um mit dem Serial ATA-Controller zu kommunizieren.
eSATA | Ein externes SATA-Laufwerk.
Serial ATA-Speichersubsystem | Die gesamte Hard- und Software eines Systems, das Daten auf Serial ATA-Festplatten speichert.
Serial-ATA-Übertragungsmodus | Die Rate, mit der Serial ATA-Controller und Serial ATA-Festplatte miteinander kommunizieren.
SMART-Ereignis | Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (Selbstüberwachungs-, Analysen- und Berichterstattungstechnologie): Ein offener Standard zur Entwicklung von Festplatten und Softwaresystemen, die eine Festplatte automatisch überwachen und potenzielle Probleme melden.
Festplatten-Schreibcache | Ein Cachespeicher auf einer Festplatte, der Daten vorübergehend speichert, bevor diese in einen nicht-flüchtigen Speicher kopiert werden.
Volume-Rückschreibcache | Diesen Cache gibt es nur bei RAID-5-Volumes. Die Funktion des Rückschreibcaches wird vom Intel Matrix Storage Manager-Treiber unterstützt, um die Lese-/Schreibleistung eines RAID-5-Arrays zu steigern. Mehrere I/O-Anforderungen vom Host werden in eine geringere Anzahl an Anforderungen gruppiert und in bestimmten Intervallen vom Cache auf die Volumes geschrieben. Der Rückschreibcache kann jederzeit aktiviert bzw. deaktiviert werden, ohne dass ein Neustart des Computers nötig ist.
Verbindungsenergieverwaltung | Die Fähigkeit des Serial ATA-Controllers, das Serial ATA-Gerät in einen Zustand mit geringerem Stromverbrauch zu schalten.
Asynchrone Benachrichtigung | Ermöglicht einem ATAPI-Gerät, den Serial ATA-Controller zu benachrichtigen, wenn Maßnahmen erforderlich sind.

# Markeninformationen

Intel(R) ist eine Marke der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

* Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.