Hjælp til Intel(R) Matrix Storage Manager

# Intel(R) Matrix Storage Manager Introduktion

## Oversigt

Intel(R) Matrix Storage Manager forøger hastigheden og pålideligheden af systemer, der anvender én af følgende lagringscontrollere:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

Intel Matrix Storage Manager består af følgende komponenter:

- Intel Matrix Storage Manager Driver
- Intel(R) Matrix Storage Console
- Event Monitor
- Intel Matrix Storage Manager option ROM

Intel Matrix Storage Manager option ROM er pakket separat og ikke en del af systemer, som ikke understøtter RAID. Option ROM er typisk integreret i BIOS på systemkortet for at konfigurere RAID-diskenheder, før operativsystemet starter op.

Intel Matrix Storage Manager-driveren kan installes på enhver understøttet stationær computer eller mobilt system (se Systemkrav). Controlleren bestemmer, hvilke funktioner der vil være tilgængelige i Intel Matrix Storage Console. Softwareinstallationen er fuldautomatisk for alle understøttede chipsets og operativsystemer.

## Funktioner på stationære computere og servere

På understøttede stationære systemer understøtter Intel Matrix Storage Manager følgende funktioner:

Matrix RAID | Oprette, styre og anvende op til to uafhængige RAID-diskenheder i et enkelt array.
Flere array'er | Oprette op til tre uafhængige RAID-array'er, hver med to harddiske, på ethvert af de seks serielle ATA-porte.
RAID 0 med flere diske | Opret en RAID-diskenhed, der indeholder min. to harddiske og maks. seks harddiske.
RAID 1 | Opret en RAID 1-diskenhed bestående af 2 harddiske
RAID 5 | Fordel data og paritet på tre, fire, fem eller seks harddiske.
RAID 10 | Opret et RAID 10-array med fordelene af både RAID 0 og RAID 1. RAID 10 indeholder et 2-drevs RAID 0-array af ydelsesmæssige årsager. Alle diske i RAID 0-array'et spejles af et RAID 1-array.
RAID i reserve | Marker én eller flere harddiske som destination til automatisk gendannelse.
RAID-niveauoverførsel | Overfør fra RAID 0, 1 og 10 til RAID 5.
Verifikation af RAID-diskenhed | Identificer eventuelle inkonsistenser eller dårlige data på RAID 0, RAID 1, RAID 5 eller RAID 10 diskenhed.
Verifikation og reparation af RAID-diskenhed | Identificer og reparer eventuelle inkonsistenser eller dårlige data på RAID 1, RAID 5 eller RAID 10 diskenhed.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Brug avancerede Serial ATA-funktioner, f.eks. Indbygget indsætning af kommandoer i kø og Indbygget Hot Plug.
Cache til tilbageskrivning | Gruppér flere I/O-forespørgsler fra host til færre forespørgsler og skrivninger fra cachen til diskenhederne ved definerede intervaller. Denne RAID 5-funktion forbedrer ventetiden ved læsning og skrivning af et array.
NTFS-sikkerhed | Brugere skal logge på med tilstrækkelige tilladelser for at installere eller ændre RAID-diskenhederne.
NTFS-partitionudvidelse | Udvid NTFS-partitioner under overførsel til et array med større diske.
Understøttelse til 64-bit operativsystem | Understøtter nogle 64-bit operativsystemer. Der henvises til Systemkrav angående oplysninger.

## Mobile funktioner

På understøttede mobile controllere understøtter Intel Matrix Storage Manager følgende funktioner:

RAID 0 | Opret en RAID 0-diskenhed med 2 diske.
RAID 1 | Opret en RAID 1-diskenhed med 2 diske.
Matrix RAID | Oprette, styre og anvende to uafhængige RAID-diskenheder i et enkelt array.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Opret en diskenhed til gendannelse ved hjælp Intel(R) Rapid Recover Technology ved at kopiere data fra en masterdisk til en gendannelsesdisk, enten løbende eller efter anmodning.
Verifikation af RAID-diskenhed | Identificer eventuelle uoverensstemmelser eller dårlige data på en RAID 0- eller RAID 1-diskenhed.
Verifikation og reparation af RAID-diskenhed | Identificer og reparer eventuelle uoverensstemmelser eller dårlige data på en RAID 0- eller RAID 1-diskenhed.
Advanced Host Controller Interface (AHCI) | Giver lagerdriveren mulighed for at aktivere avancerede Serial ATA-funktioner som f.eks. Indbygget indsætning af kommandoer i kø og Indbygget Hot Plug.
Aggressive Link Power Management | Giver Serial ATA Controller mulighed for at sætte Serial ATA-enheden i en lavere strømtilstand.
Asynkron meddelelse | Giver en ATAPI-enhed mulighed for at meddele Serial ATA Controller, at enheden kræver handling.

Den komplette brugervejledning finder du ved at besøge http://support.intel.com/support/go/imsm/kb_r.htm.

# Systemkrav

Intel(R) Matrix Storage Manager består af følgende systemkomponenter:

- En Intel(R) microprocessor, som understøtter en af følgende I/O controllere:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

- 128 MB fysisk hukommelse
- Mindst én Serial ATA-harddisk
- System BIOS med InteI Matrix Storage Manager option ROM
- Ét af følgende Microsoft* operativsystemer:

- Windows* Media Center Edition*
- Windows* XP* Home Edition
- Windows* XP* Professional
- Windows* XP* Professional x64 Edition
- Windows* 2000 Advanced Server++
- Windows* Server 2003*
- Windows* Server 2003* Standard x64 Edition
- Windows* Server 2003* Enterprise x64 Edition

Bemærk: Disse operativsystemer findes ikke på alle sprog.

De følgende operativsystemer understøttes ikke:

- Enhver version af følgende Microsoft operativsystemer

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT* 3,51
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT* 4.0
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows* 2000 Professional*

- Enhver version af følgende operativsystemer:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

++Understøttes kun på Intel(R) 5000 Series Chipset platforme med en Intel(R) 631xESB I/O Controller Hub eller med en Intel(R) 632xESB I/O Controller Hub.

# RAID-oversigt

RAID (Redundant Array of Independent Drives) betyder flere uafhængige harddiske, der er kombineret, så de danner et logisk array. Hvis der oprettes et eller flere RAID-diskenheder på array'et, genkender operativsystemet ikke længere de enkelte diske, men identificerer hver diskenhed som en enkelt logisk harddisk. Hovedformålene med RAID er at forbedre ydelsen og understøtte fejltolerancen for lagringssubsystemet.

## Matrix RAID

Matrix RAID-funktionen giver mulighed for en eller to uafhængige RAID-diskenheder på et enkelt RAID-array. Array'et kan bestå af mindst to til maksimalt seks Serial ATA-harddiske afhængigt af RAID-niveauet. Den første RAID-diskenhed optager en del af array'et, men efterlader plads, hvor en anden diskenhed kan oprettes.

## Intel(R) Rapid Recover Technology

Denne teknologi anvender RAID 1 (spejling) funktionaliteten til at kopiere fra en angivet masterdisk til en angivet gendannelsesdisk. Master- og gendannelsesdiskene skal omfatte 100% af den tilgængelige diskplads i et array, og der kan kun være en gendannelsesdisk i systemet. Du kan vælge, om du vil have masterdiskdataene kopieret til gendannelsesdisken løbende eller efter anmodning. Når du bruger løbende opdatering, bliver ændringer af dataene på masterdisken, mens systemet ikke er "i dock", auomatisk kopieret til gendannelsesdisken, når systemet igen kommer i "dock". Når du anvender opdatering efter anmodning, kan masterdiskdataene gendannes i en tidligere tilstand ved at kopiere dataene fra gendannelsdisken tilbage til masterdisken.

- Fordele: Mere kontrol over, hvordan dataene kopieres mellem master- og gendannelsesdiske; hurtige diskopdateringsenheder (kun ændringer til masterdisken siden den sidste opdatering kopieres til gendannelsesdisken); medlemsharddiskdata kan ses i Windows* Stifinder.
- Ulemper: Ingen forøgelse af diskenhedskapaciteten.
- Anvendelser: Beskyttelse af kritiske data for mobile systemer; hurtig gendannelse af masterdisken til en tidligere tilstand eller standardtilstand.

## RAID-niveauer

RAID-niveauet definerer, hvordan data formateres inden for diskenheden, som spænder over harddiskene i array'et. Intel(R) Matrix Storage Manager understøtter RAID-niveau 0 (fordeling), RAID-niveau 1 (spejling), RAID-niveau 5 (fordeling med paritet) og RAID-niveau 10 (fordeling og spejling). Andre RAID-niveauer understøttes ikke i øjeblikket.

#### RAID 0 (fordeling)

RAID-niveau 0 kombinerer to eller flere harddiske på en sådan måde, at alle data opdeles i håndterbare blokke, som kaldes fordeling. Tabel 2 beskriver de enkelte scenarier for anvendelse af tilladte fordelingsstørrelser. Fordelingerne fordeles over de array-medlemmer, som RAID 0-diskenheden findes på. Denne metode forbedrer ydelsen ved læsning/skrivning, specielt ved sekventiel adgang, ved at give adgang til tilstødende data fra mere end én harddisk samtidig. Imidlertid kan data, de er lagret på en RAID 0-diskenhed, ikke dubleres. Derfor, hvis der opstår fejl på én harddisk, går alle data på diskenheden tabt. Nedenfor vises en oversigt over RAID 0-egenskaberne:

- Fordel: Kraftigt forøgede overførselshastigheder ved læsning og skrivning.
- Ulempe: Ingen dublering (Hvis der opstår fejl på en harddisk, går alle data på diskenheden tabt).
- Anvendelser: Bruges typisk i pc’er og arbejdsstationer til høj ydelse og ikke-kritiske data og software.

#### RAID 1 (spejling)

RAID-niveau 1 kombinerer to harddiske, så alle data skrives samtidig til de array-medlemmer, som RAID 1-diskenheden ligger på. Med andre ord, spejles data på harddiskene i RAID 1-diskenheden. Dette opretter dublering i realtid af alle data på den første disk, også kaldet et spejl. RAID 1 bruges derfor normalt i arbejdsstationer og servere, hvor dublering er vigtig. Nedenfor vises en oversigt over RAID 1-egenskaberne:

- Fordele: Total datadublering, giver forøget overførselshastighed.
- Ulemper: Ingen forøgelse af diskenhedens kapacitet, svag forringelse af ydelsen ved skrivning.
- Anvendelser: Bruges typisk til arbejdsstationer og servere til lagring af kritiske data.

#### RAID 5 (fordeling med paritet)

RAID-niveau 5 kombinerer tre eller flere harddiske på en sådan måde, at alle data opdeles i håndterbare blokke, som kaldes fordelinger. RAID 5 anvender paritet, som er en matematisk metode til at genoprette tabte data på en enkelt harddisk, som forøger fejltolerancen. Dataene og pariteten fordeles over array-medlemmerne i en roterende sekvens. På grund af paritetsfordelingen er det muligt at gendanne dataene, når en fejlbehæftet harddisk er udskiftet med en ny harddisk. Det ekstra arbejde med at beregne de manglende data vil forringe ydelsen ved skrivning til diskenhederne, mens data gendannes. RAID 5 udføres bedre for mindre I/O-funktioner end for større sekventielle filer. Tabel 2 beskriver de enkelte scenarier for anvendelse af tilladte fordelingsstørrelser. Nedenfor vises en oversigt over RAID 5-egenskaberne:

- Fordele: Effektivt, fejltolerant og god ydelse.
- Ulemper: Den ekstra tid, der kræves for at beregne og lagre paritet forringer ydelsen ved skrivning.
- Anvendelser: Godt valg til fil- og programservere - Internet- og Intranet-servere.

#### RAID 10 (fordeling og spejling)

RAID-niveau 10 anvender fire harddiske til at oprette en kombination af RAID-niveauerne 0 og 1. Dataene fordeles over et to-disk array, der danner en RAID 0-komponent. Alle diske i RAID 0-array'et spejles af et drev i et RAID 1-array. Denne konfiguration giver fordelene ved ydelse fra RAID 0 og dubleringen fra RAID 1. Nedenfor vises en oversigt over RAID 10-egenskaberne:

- Fordele: God ydelse og understøttelse af dublering
- Ulemper:Der kræves fire harddiske, hvilket resulterer i øgede omkostninger
- Anvendelser: Databaseservere kræver høj ydelse og fejltolerance.

#### Tabel 1: RAID-niveau kontra antal harddiske

RAID-niveau | Antal harddiske i array | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
RAID 0 | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
RAID 0 | 3 eller 4 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
RAID 0 | 5 eller 6 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
RAID 1 | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
RAID 5 | 3 eller 4 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
RAID 5 | 5 eller 6 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
RAID 10 | 4 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ

### Fordelingsstørrelser

Tabel 2 beskriver de enkelte scenarier for anvendelse af typiske fordelingsstørrelser.

#### Tabel 2: Scenarier for anvendelse af tilladte fordelingsstørrelser

Strip-størrelse | Beskrivelse | RAID-niveauer
--- | --- | ---
4KB | Bedst til modeller til speciel brug, som kræver 4KB fordelingsstørrelser | RAID 0, 10
8KB | Bedst til modeller til speciel brug, som kræver 8KB fordelingsstørrelser | RAID 0, 10
16KB | Bedst sekventielle overførsler | RAID 0, 5, 10
32KB | God til sekventielle overførsler | RAID 0, 5, 10
64KB | God fordelingsstørrelse til almindelige formål (standard for RAID 5, 10) | RAID 0, 5, 10
128KB | Bedste ydelse for de fleste pc'er og arbejdsstationer (standard for RAID 0) | RAID 0, 5

# Intel(R) Matrix Storage Manager Driver

Intel(R) Matrix Storage Manager Driver er en Windows Hardware Quality Labs (WHQL) certificeret softwarekomponent, der er designet specielt med henblik på at forøge hastigheden og pålideligheden af lagringssubsystemet. Driveren installeres som en del af Intel Matrix Storage Manager-softwaren.

Når den er installeret, får driveren forespørgsler fra andre Intel Matrix Storage Manager-komponent for at kunne styre lagersubsystemet. Forespørgslerne giver detaljerede oplysninger og status om drevene til Serial ATA Controller, Serial ATA-enhed og RAID. Oplysningerne vises derefter i Intel (R) Matrix Storage Console.

# Intel(R) Matrix Storage Console

## Generelle funktioner

Når du åbner Intel(R) Matrix Storage Console, vises hoveddialogboksen, der indeholder oplysninger om drev i to ruder, baseret på den valgte visning. De understøttede visninger er Grundlæggende eller Avanceret:

Basisfunktion | Viser harddiskenes status og en illustration af den aktuelle RAID-diskenhed. Du kan ændre til Avanceret ved at klikke på knappen 'Skift til visningen Avanceret', hvis den er til stede, eller ved at vælge Avanceret fra menuen Vis.
Avanceret funktion | Viser en kombination af logiske og fysiske visninger af harddiskene samt alle understøttede RAID-diskenheder, der er til stede. Den logiske visning giver oplysninger om RAID-array'er og diskenheder. Den fysiske visning giver oplysninger om harddiske, og hvordan de er forbundet til hinanden.

Visningen opdateres automatisk, hver gang konfigurationen af en Serial ATA-enhed eller RAID-diskenhed ændres. Visningen kan opdateres manuelt ved at vælge 'Opdater' fra menuen 'Vis', eller ved at trykke på F5.

#### Figur 1: Grundlæggende visning

Bemærk: Dette viser et typisk RAID-system. Du kan se en anden visning, afhængigt af hvilket drev operativsystemet er installeret på, og hvor mange RAID-diskenheder, der er til stede. Hvis et system ikke har nogen RAID-diskenheder, vises status for harddiskene.

#### Figur 2: Avanceret visning

Bemærk: Dette viser et typisk RAID-system med fire harddiske. Du kan se en anden visning, afhængigt af hvilket drev operativsystemet er installeret på, og hvor mange RAID-diskenheder, der er til stede. Hvis et system ikke har nogen RAID-diskenheder, vises status for harddiskene.

Ruden til venstre, kaldet enhedsruden, viser de logiske og fysiske visninger af enhederne, der udgør Serial ATA-lagringssubsystemet. Disse enheder vil indeholde Serial ATA-controlleren, alle understøttede Serial ATA-harddiske, alle understøttede ATAPI-harddiske samt alle understøttede RAID-diskenheder, der er til stede på systemet.

Vælg en enhed, og oplysningerne om enheden vises i højre rude, kaldet oplysningsruden. Figuren ovenfor viser et eksempel på visningen i Avanceret med fire harddiske til stede. Der er to diskenheder, MyRAID5 og MyRAID10, der deler et enkelt array. Dette er et eksempel på RAID-konfigureringen med Matrix RAID.

## Rapporter og hjælp

#### Systemrapport

Når den vælges fra menuen 'Vis', viser systemrapporten systemoplysninger, f.eks. processortypen, operativsystemet og lagringssubsystemenhederne. Rapporter beskriver også RAID-array'er og diskenheder samt fysiske oplysninger, der beskriver de aktuelle harddiske. Systemrapporten kan udskrives eller gemmes ved at klikke på den relevante knap i dialogboksen. Det er ofte nyttigt at udskrive systemrapporten, før du anmoder om teknisk support.

#### Support

Når den vælges fra menuen 'Hjælp', viser dialogboksen 'Support' links til websteder, der indeholder produktopdateringer, teknisk support, dokumentation samt andre produktoplysninger. Linkene peger som standard på Intel's supportsider, men de kan være tilpasset af systemproducenten. Intel anbefaler, at du bruger ressourcerne på supportsiden til teknisk support og oplysninger om produktopdateringer, eller at du kontakter systemproducenten direkte.

#### Om

Når den vælges fra menuen 'Hjælp', viser dialogboksen 'Om' produktbanneret for Intel Storage Manager, som omfatter det aktuelt installerede versionsnummer.

## Enhedsoplysninger

Oplysningsruden viser oplysninger om den valgte enhed. Parametrene for hver enhedstype er angivet i nedenstående tabeller. Hvis en parameter ikke gælder for den valgte enhed, vises den ikke.

### RAID array-oplysninger (kun RAID-tilstand)

Parameter | Værdi
--- | ---
Status | Ingen aktive overførsler: Der foregår ingen overførsler eller gendannelser.
Gendanner: En eller flere RAID-diskenheder gendannes.
Tilføjer harddiske: Intel Matrix Storage Manager driveren tilføjer et eller flere medlemmer og overfører data i array’et.
Erstatter harddiske: En eller flere RAID-diskenheder genopbygges på en reserve harddisk, som resultat af en SMART-hændelse på en harddisk i denne diskenhed.
Initialiserer: RAID 5-diskenhedsparitet initialiserer, eller data på en RAID-diskenhed verificeres eller verificeres og repareres.
Cache til skrivning til harddisk aktiveret | Rapporterer, hvorvidt skrivning til cachen er aktiveret for alle harddiske i dette array.
Størrelse | Rapporterer kapaciteten på array'et i gigabyte.
Ledig plads | Rapporterer mængden af plads i dette array, som ikke bruges af en RAID-diskenhed. Ledig plads kan anvendes til at oprette endnu en RAID-diskenhed.
Antal harddiske | Rapporterer det antal harddiske, der er en del af array'et.
Harddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Rapporterer producenten og modelnummeret for hver harddisk, som er et medlem af array'et.
Antal diskenheder | Rapporterer antallet af RAID-diskenheder i array'et. Hvis antallet af diskenheder er lig med 1, og der er ledig plads, kan der oprettes endnu en RAID-diskenhed i array'et.
Diskenhedsmedlem [1, 2] | Rapporterer navnet på hver RAID-diskenhed i array'et.

### Diskenhedsoplysninger (kun RAID-tilstand)

Parameter | Værdi
--- | ---
RAID-diskenhedsstatus | Normal: Der er fuld adgang til diskenhedsdata

Mislykket: For RAID 0-diskenheder, en eller flere medlemmer mangler eller er fejlbehæftet. For RAID 1-diskenheder, begge medlemmer er fejlbehæftede. For RAID 5- eller RAID 10-diskenheder, to eller flere medlemmer mangler eller er fejlbehæftede.

Bemærk: Under visse omstændigheder kan en RAID 10-diskenhed blive rapporteret som forringet, selvom der mangler to medlemmer, eller to medlemmer er fejlbehæftede.

Forringet: Kun RAID 1-, RAID 5- og RAID 10-diskenheder kan være i denne tilstand. Dette angiver, at et medlem er fejlbehæftet eller mangler.
SMART-hændelse: En harddisk har overskredet sit fejlniveau, kan ikke gendannes samt har rapporteret en SMART-hændelse.
Gendanner: Kun RAID 0-, RAID 5- og RAID 10-diskenheder kan være i denne tilstand. Dette angiver, at dataene kopieres til en spejlet disk eller en reservedisk, og at datadubleringen er ved at blive retableret.
Overfører: Angiver, at data overføres til en anden harddisk eller et andet array, og at der oprettes en RAID-diskenhed.
Verificerer: Angiver, at dataene på RAID-diskenheden verificeres.
Gendannelsesdiskenhedsstatus | Opdateret: Kun gendannelsesdiske, der er indstillet til løbende opdatering, kan være i denne tilstand. Dataene på gendannelsesdisken svarer til dataene på masterdisken.
Behøver opdatering: Kun gendannelsesdiske, der er indstillet til opdatering efter anmodning, kan være i denne tilstand. Dataene på gendannelsesdisken svarer ikke til dataene på masterdisken.
Opdatering af diskenhed i gang: Data on the master drive is being copied to the recovery drive. Kun ændringer siden den sidste opdatering kopieres.
Gendannelse i gang: Dataene på gendannelsesdisken overskriver alle dataene på masterdisken.
Masterdisken er skrivebeskyttet: Du har valgt at få adgang til filerne på masterdisken i Windows* Stifinder, hvorved disken bliver skrivebeskyttet.
Gendannelsesdisken er skrivebeskyttet: Du har valgt at få adgang til filerne på gendannelsesdisken i Windows* Stifinder, hvorved disken bliver skrivebeskyttet.
Masterdisken mangler: Den masterdisk, der blev brugt til at oprette gendannelsesdiskenheden, kan ikke mere registreres.
Gendannelsesdisken mangler: Den gendannelsesdisk, der blev brugt til at oprette gendannelsesdiskenheden, kan ikke mere registreres.
Verifikationsfejl | Rapporterer det fundne antal inkonsistenser under verifikation af data på en RAID-diskenhed. Dette er kun gyldigt under verifikationsprocessen eller under verifikations- og reparationsprocessen.
Blokke med mediefejl | Rapporterer det fundne antal blokke med mediefejl under verifikation af data på en RAID-diskenhed. Dette er kun gyldigt under verifikationsprocessen eller under verifikations- og reparationsprocessen.
Systemdiskenhed | Rapporterer, hvorvidt denne diskenhed indeholder beskyttede operativsystemfiler.
Cache til tilbageskrivning til diskenhed aktiveret | Rapporterer, hvorvidt tilbageskrivning til cachen er aktiveret for denne diskenhed. Dette gælder kun for RAID5-diskenheder.
RAID-niveau | Rapporterer det RAID-niveau, der anvendes for diskenheden.
Strip-størrelse | Rapporterer størrelsen af alle logisk sammenhængende datablokke, der anvendes i diskenheden for RAID 0 RAID 5 og RAID 10 diskenheder. Denne fordelingsstørrelse indikeres i kilobyte.
Størrelse | Rapporterer den totale kapacitet på diskenheden i gigabyte.
Antal harddiske | Rapporterer det antal harddiske, som diskenheden spænder over.
Harddiskmedlem [1, 2, 3, 4, 5, 6] | For RAID 0-, RAID1-, RAID 5- og RAID 10-diskenheder angives producenten og modelnummeret for hver harddisk, som bruges af diskenheden.
Masterharddisk | For gendannelsesdiskenheder angives producenten og modelnummeret for masterdisken.
Gendannelsesharddisk | For gendannelsesdiskenheder angives producenten og modelnummeret for gendannelsesdisken.
Overordnet array | Rapporterer navnet på det array, som indeholder denne diskenhed.

### RAID-harddiskoplysninger (kun RAID-tilstand)

Parameter | Værdi
--- | ---
Udnyttelse | Array-medlem: Harddisken er grupperet sammen med andre diske, så de udgør et array indeholdende RAID-diskenheder. RAID-diskenheder kan ses af operativsystemerne, men det kan de individuelle drev ikke.
Array-medlem (master): Harddisken er kildedisken for gendannelsesdiskenheden.
Array-medlem (gendannelse): Harddisken er destinationsdisken for gendannelsesdiskenheden.
Ikke-RAID-harddisk: Harddisken indeholder ikke nogen RAID-meta-data, og den er synlig og tilgængelig til brug for operativsystemet.
Ingen: Harddisken indeholder meta-data, som forhindrer, at den kan ses af operativsystemet, men harddisken er ikke et array-medlem.
Status | Normal: Harddisken er til stede og fungerer som forventet.
Der er opstået en fejl: Harddisken har overskredet sin grænseværdi og kan ikke gendannes. Dette vises i brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hændelse: Harddisken har overskredet sin grænseværdi, og kan ikke gendannes, hvis der opstår en fejl.
Mangler: Harddisken er ikke til stede.
Inkompatibel version: Harddisken indeholder RAID-meta-data, som rapporterer en version, der er inkompatibel med den aktuelle version af RAID-softwaren.
Mislykket: Indikerer samme tilstand som ’Der opstod en fejl’. Dette vises i Intel Matrix Storage Console.
Enhedsport | Rapporterer den port på Serial ATA-controlleren, som harddisken er tilsluttet.
Aktuel Serial ATA-overførselstilstand | Rapporterer Serial ATA-overførselstilstanden mellem Serial ATA-controlleren og Serial ATA-harddisken. Den typiske værdi for denne parameter er: Generation 1: 150 Mbytes/s Generation 2: 300 Mbytes/s.
Model | Rapporterer harddiskens modelnummer.
Serienummer | Rapporterer producentens serienummer for harddisken.
Firmware | Rapporterer firmware-versionen i harddisken.
Understøttelse af indbygget indsætning af kommandoer i kø | Rapporterer, hvorvidt harddisken understøtter Indbygget indsætning af kommandoer i kø.
Cache til skrivning til harddisk aktiveret | Rapporterer, hvorvidt skrivning til cachen er aktiveret for denne diskenhed.
Antal diskenheder | Rapporterer antallet af diskenheder i array'et.
Diskenhedsmedlem [1, 2] | Rapporterer navnet på hver diskenhed, som harddisken er et medlem af.
Overordnet array | Rapporterer navnet på det RAID array, som harddisken er medlem af.

### Ikke-RAID-harddiskoplysninger (kun RAID-tilstand)

Parameter | Værdi
--- | ---
Udnyttelse | Ikke-RAID-harddisk: Denne harddisk anvendes ikke i et RAID-array eller -diskenhed. Denne harddisk kan anvendes som en RAID-reserve eller som en datalagringsenhed.
Reserve: Denne harddisk er markeret som en destinationsdisk for automatiske gendannelser.
Ukendt harddiskanvendelse: Anvendelsen af denne harddisk kan ikke fastslås. Dette kan skyldes en inkompatibilitet mellem denne softwareversion og harddiskkonfigurationen.
Status | Normal: Harddisken er til stede og fungerer som forventet.
Der er opstået en fejl: Harddisken har overskredet sin grænseværdi og kan ikke gendannes. Dette vises i brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hændelse: Harddisken har overskredet sin grænseværdi, og kan ikke gendannes, hvis der opstår en fejl.
Mislykket: Indikerer samme tilstand som ’Der opstod en fejl’. Dette vises i Intel Matrix Storage Console.
Enhedsport | Rapporterer den port på Serial ATA-controlleren, som harddisken er tilsluttet.
Aktuel Serial ATA-overførselstilstand | Rapporterer Serial ATA-overførselstilstanden mellem Serial ATA-controlleren og Serial ATA-harddisken. Den typiske værdi for denne parameter er: Generation 1: 150 Mbytes/s Generation 2: 300 Mbytes/s.
Model | Rapporterer harddiskens modelnummer.
Serienummer | Rapporterer producentens serienummer for harddisken.
Firmware | Rapporterer firmware-versionen i harddisken.
Understøttelse af indbygget indsætning af kommandoer i kø | Rapporterer, hvorvidt harddisken understøtter Indbygget indsætning af kommandoer i kø.
Systemharddisk | Rapporterer, hvorvidt denne harddisk indeholder beskyttede operativsystemfiler.
Størrelse | Rapporterer den totale kapacitet af harddisken i gigabytes.

### Serial ATA-harddiskoplysninger (kun AHCI-tilstand eller kun mobil)

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Status | Normal: Harddisken er til stede og fungerer som forventet.
Der er opstået en fejl: Harddisken har overskredet sin grænseværdi og kan ikke gendannes. Dette vises i brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM.
SMART-hændelse: Harddisken har overskredet sin grænseværdi, og kan ikke gendannes, hvis der opstår en fejl.
Mislykket: Indikerer samme tilstand som ’Der opstod en fejl’. Dette vises i Intel Matrix Storage Console.
Enhedsport | Rapporterer den port på Serial ATA-controlleren, som harddisken er tilsluttet.
Aktuel Serial ATA-overførselstilstand | Rapporterer Serial ATA-overførselstilstanden mellem Serial ATA-controlleren og Serial ATA-harddisken. Den typiske værdi for denne parameter er: Generation 1: 150 Mbytes/s Generation 2: 300 Mbytes/s.
Model | Rapporterer harddiskens modelnummer.
Serienummer | Rapporterer producentens serienummer for harddisken.
Firmware | Rapporterer firmware-versionen i harddisken.
Understøttelse af indbygget indsætning af kommandoer i kø | Rapporterer, hvorvidt harddisken understøtter Indbygget indsætning af kommandoer i kø.
Størrelse | Rapporterer den totale kapacitet af harddisken i gigabytes.

## Administration af lagersubsystem

Intel(R) Matrix Storage Console kan vises under to tilstande: Grundlæggende og Avanceret. Grundlæggende tilstand er en enkelt visning, der viser enhedsoplysninger i form af statusmeddelelser og illustrationer. I en unormal situation, som f.eks. at en harddisk mangler eller er fejlbehæftet, er der en knap i vinduet 'Detaljer', som åbner vinduet Avanceret tilstand til at håndtere problemet. Avanceret tilstand giver yderligere indstillinger til styring af subsystemer for mere avancerede slutbrugere. Resten af dette afsnit beskriver alle de tilgængelige indstillinger i Avanceret tilstand.

### Oprettelse af diskenhed

Vælg et af punkterne i menuen 'Handlinger' i Avanceret tilstand for at oprette en ny RAID- eller gendannelsesdiskenhed. Herved startes en guide, som fører dig gennem oprettelsen af diskenheden. Nedenfor vises en oversigt over hver metode til oprettelse af diskenhed.

> > ADVARSEL: Oprettelse af en RAID-diskenhed sletter dataene på ALLE de valgte harddiske, oprettelse af en RAID-diskenhed ud fra en eksisterende harddisk sletter dataene på ALLE medlemsharddiskene med undtagelse af kildedisken, og oprettelse af en gendannelsesdiskenhed sletter dataene på den valgte gendannelsesdisk. Tag en sikkerhedskopi af alle vigtige data, før du opretter en diskenhed.

> > SMART-hændelsesnote: Du vil ikke være i stand til at oprette en RAID-diskenhed, hvis en eller flere Serial ATA-harddiske, du vælger til RAID-diskenhed, har rapporteret en SMART-hændelse. Hvis dette sker, og du tror, at SMART-hændelsen ikke forhindrer normal drift af harddisken, kan du højreklikke på harddisken og vælge 'Nulstil SMART-hændelse'. Derefter kan du oprette en RAID-diskenhed ved hjælp af denne disk. Dette kan ikke anbefales, medmindre du forstår årsagen til SMART-hændelsen.

- Oprette en gendannelsesdiskenhed Brug denne oprettelsesfunktion til at oprette en diskenhed ved hjælp af Intel(R) Rapid Recover Technology. Teknologien kopierer data fra en masterdisk til en gendannelsesdisk enten løbende eller efter anmodning. Master- og gendannelsesdiskene skal omfatte 100% af den tilgængelige diskplads i et array, og der kan kun være en gendannelsesdisk i systemet.
- Oprette en RAID-diskenhed: Brug denne oprettelsesfunktion til at oprette en RAID-diskenhed, når du ikke ønsker at bevare dataene på en eksisterende harddisk. To til flere harddiske kan anvendes til diskenheden, afhængig af hvilket RAID-niveau du vælger. Matrix RAID-funktionen gør det muligt at oprette to diskenheder i et array. For at gøre dette skal du vælge en kapacitet på diskenheden, der er mindre end den totale kapacitet af array'et. Det vil give tom array-plads til den anden RAID-diskenhed. Den anden diskenhed vil automatisk optage den resterende plads på array'et. Intel Matrix Storage Console opretter kun RAID-diskenheden. Den resulterende diskenhed er ikke partitioneret og ikke formateret. Brug Windows* Diskhåndtering til at partitionere og formatere den nye RAID-diskenhed.
- Opret en RAID-diskenhed fra en eksisterende harddisk: Brug denne oprettelsesfunktion, når du ønsker at bevare dataene på en eksisterende harddisk og kopiere disse data til en eller flere harddiske. Denne oprettelsesmetode, som kaldes overførsel, kan vare nogle få timer afhængigt af harddiskens kapacitet og systemets belastning. Når du afslutter Opret en RAID-diskenhed fra en eksisterende harddisk, vises en dialogboks, som viser overførslen. Hvis du vil genåbne dialogen på et vilkårligt tidspunkt under overførselsprocessen, skal du højreklikke på den diskenhed, der overføres, i Intel Matrix Storage Console og vælge 'Vis status for overførsel'. Der kan kun ske én overførsel ad gangen. Hvis du vil konvertere mere end én datadisk til en RAID-diskenhed, skal du konvertere dem én ad gangen. Nendenstående tabel viser de overførsler, der understøttes af lagringscontrolleren i dit system.

#### Tabel 3: Understøttede overførsler

| Storage Controller
Fra dette RAID-niveau | Til dette Raid-niveau | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
Enkel harddisk | 2-disk RAID 0 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
Enkel harddisk | 3- eller 4-disk RAID 0 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
Enkel harddisk | 5- eller 6-disk RAID 0 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
Enkel harddisk | 2-disk RAID 1 | JA | JA | JA | JA | JA | JA
Enkel harddisk | 4-disk RAID 10 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
Enkel harddisk | 3- eller 4-disk RAID 5 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
Enkel harddisk | 5- eller 6-disk RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
2-disk RAID 1 | 3- eller 4-disk RAID 5 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
2-disk RAID 1 | 5- eller 6-disk RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
2-disk RAID 0 | 3- eller 4-disk RAID 5 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
2-disk RAID 0 | 5- eller 6-disk RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
3-disk RAID 0 | 4-disk RAID 5 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
3-disk RAID 0 | 5- eller 6-disk RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
4-disk RAID 0 | 5- eller 6-disk RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ
4-disk RAID 10 | 4-disk RAID 5 | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ
4-disk RAID 10 | 5- eller 6-disk RAID 5 | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ

### Styring af RAID-diskenhed

Når du har oprettet en RAID-diskenhed, vises den i enhedsruden, og du kan få adgang til de følgende styringsfunktioner til diskenheden ved at højreklikke på dens navn:

- Slette en diskenhed: Denne funktion gør det muligt at slette en RAID-diskenhed og genindstille medlemsharddiskene som ikke-RAID-harddiske. ADVARSEL: sletning af en RAID 0-, RAID 5- eller RAID 10-diskenhed sletter dataene på alle medlemsharddiskene. Tag en sikkerhedskopi af alle vigtige data, før du sletter en RAID-diskenhed.
- Ændre en diskenhed: Denne funktion gør det muligt at ændre navnet på en RAID-diskenhed og udføre en RAID-overførsel (dvs. overførsel fra en RAID 0-, 1- eller 10-diskenhed til en RAID 5-diskenhed).
- Konvertere til gendannelsesdiskenhed: Denne funktion er kun tilgængelig for RAID 1-enheder, som omfatter 100% af harddiskpladsen i et array. Når først RAID 1-diskenheden er konverteret, bruger den Intel(R) Rapid Recover Technology.
- Verificere en RAID-diskenhed: Denne funktion verificerer dataene på en RAID-diskenhed. Når verifikationen er afsluttet, vises en dialogboks med antallet af fundne verifikationsfejl og blokke med mediefejl.
- Verificere og reparere en RAID-diskenhed: Denne funktion verificerer og reparerer dataene på en RAID-diskenhed. Når verifikationen og reparationen er afsluttet, vises en dialogboks med antallet af fundne og reparerede verifikationsfejl og blokke med mediefejl, der fik ny tilknytning.
- Aktivere eller deaktivere cachen til tilbageskrivning til diskenhed: Denne funktion gælder kun for RAID 5. Cachen til tilbageskrivning til diskenhed aktiveres automatisk eller deaktiveres, hvis der ikke anvendes en UPS (Uninterruptible Power Supply). Når der sker en overgang fra vekselstrøm til jævnstrøm, som det sker, når opstår fejl på vekselstrømskilden, eller den frakobles, tømmes cachen til tilbageskrivning og deaktiveres. Når der sker en overgang fra jævnstrøm til vekselstrøm, som det sker, når vekselstrømskilden retableres, aktiveres cachen til tilbageskrivning igen. Mens cachen til tilbageskrivning til diskenhed er aktiveret, kan flere skrivekommandoer kombineres. Skrivning af data fra cachen til RAID 5-diskenheden er mere effektiv. Cachen til tilbageskrivning til diskenhed kan aktiveres eller deaktiveres når som helst, uden at genstarte computeren.
- Vise status for overførslen: Denne funktion er kun tilgængelig, når der er en overførsel i gang. Når du vælger denne funktion, åbnes en dialogboks, som rapporterer overførselsstatussen som '% fuldført'.
- Gendan diskenhed: Denne funktion gendanner en diskenhed, når den harddisk, der forårsagede fejlen, er blevet fysisk gendannet, under forudsætning af at følgende betingelser er opfyldt:
  - Den eller de harddiske, der oprindeligt var en del af den fejlbehæftede RAID-diskenhed, er blevet geninstalleret.
  - At der ikke har været adgang til dataene på harddisken, mens den var fjernet fra systemet
  Når du har valgt denne funktion, vises dialogboksen Intel Matrix Storage Console, klik på OK for at fortsætte. Når gendannelsen er afsluttet, angives diskenhedens status som 'Normal'.

### Styring af gendannelse af diskenhed

Når du har oprettet en diskenhed, vises den i enhedsruden, og du kan få adgang til de følgende styringsfunktioner til diskenheden ved at højreklikke på dens navn:

- Slette en diskenhed: Denne funktion gør det muligt at slette en gendannelsesdiskenhed og genindstille master- og gendannelsesharddiskene som ikke-RAID-harddiske.
- Ændre en diskenhed: Denne funktion gør det muligt at foretage følgende ændringer af gendannelsesdiskenheden: ændre diskenhedsnavn, opbytte masterdiske og klonede diske og ændre opdateringsformen.
- Deaktivere løbende opdatering: Valg af denne funktion ændrer opdateringsformen til opdatering efter anmodning. Du skal derefter anmode om opdateringer manuelt ved at højreklikke på diskenheden og vælge 'Opdater diskenhed'.
- Opdater diskenhed: Denne funktion er kun tilgængelig, når diskenheden er indstillet til opdateringsformen opdatering efter anmodning. Valg af denne funktion kopierer dataene på masterdisken til gendannelsesdisken. Kun ændringer siden den sidste opdatering kopieres.
- Vise status for opdateringen af diskenheden: Denne funktion er kun tilgængelig, når en ny gendannelsesdisk oprettes, eller når du vælger 'Opdater diskenhed' under opdateringsformen opdater efter anmodning.
- Annullere opdatering af diskenhed: Denne funktion er kun tilgængelig, når en ny gendannelsesdisk oprettes, eller når du vælger 'Opdater diskenhed' under opdateringsformen opdater efter anmodning.
- Gendan data til masterdisk: Denne funktion er kun tilgængelig, når du har genstartet systemet fra gendannelsesdisken ved hjælp af brugergrænsefladen Intel Matrix Storage Manager option ROM. Valg af denne funktion overskriver alle dataene på masterdisken med dataene fra gendannelsesdisken.
- Annullere gendannelsen: Denne funktion er kun tilgængelig, når der er en gendannelse til masterdisken i gang.
- Adgang til filer på master- eller gendannelsesdisken: Denne funktion gør det muligt at få vist filer på gendannelses- eller masterdisken ved hjælp af Windows* Stifinder, men den deaktiverer løbende opdateringer af gendannelsesdiskenheden. Når du er færdig med at se på filerne, skal du højreklikke på diskenheden og vælge funktionen til a skjule filerne på master- eller gendannelsesdisken for at aktivere opdateringer af diskenheden.
- Skjule filer på master- eller gendannelsesdisken: Denne funktion er kun tilgængelig, når du har valgt funktionen til adgang til filerne på master- eller gendannelsesdisken i Windows* Stifinder. Valg af denne funktion gør det muligt at skrive på harddisken og foretage opdateringer af den.
- Konvertere til RAID-diskenhed: Denne funktion gør det muligt at konvertere en gendannelsesdiskenhed til en RAID 1-diskenhed.

### Andre administrationsfunktioner

- Scan igen efter Plug and Play-enheder: Denne funktion er tilgængelig i menuen 'Handlinger' og registrerer harddiske, der er blevet tilføjet eller fjernet. Når scanningen er afsluttet, vil Avanceret-tilstand vise de opdaterede oplysninger. Denne handling er den samme som at vælge 'Scan for hardware-ændringer' i Windows Enhedshåndtering.
- Markere en ikke-RAID-harddisk som reserve: ADVARSEL: når en harddisk markeres som en reserve, slettes alle data på denne harddisk permanent. Tag en sikkerhedskopi af alle vigtige data, før du markerer en harddisk som reserve. Denne funktion markerer harddiske som destinationsdiske til automatisk gendannelse. For at markere en harddisk som en reserve skal du klikke på harddiskene i listen med ikke-RAID-harddiske i enhedsruden, og vælge 'Markere som reserve'.
- Nulstil en reserveharddisk til ikke-RAID: Kun ikke-RAID-harddiske, der allerede er markeret som reserve, kan nulstilles. Højreklik på reserveharddisken i listen med ikke-RAID-harddiske i enhedsruden, og vælg 'Nulstil harddisk til ikke-RAID' i den menu, der vises. Denne disk, som var et medlem af et RAID-array, bliver til en ikke-RAID-disk.
- Aktivere eller deaktivere cachen til skrivning til harddisk: Cachen til skrivning til harddisk er en funktion, som forbedrer ydelsen af visse harddiske. Aktivering af skrivning til cachen forbedrer ydelsen ved midlertidigt at lagre data, før de skrives til harddisken. Ulempen ved at aktivere skrivning til cachen er, at cache-data kan gå tabt, hvis systemet mister strøm. For at aktivere eller deaktivere cachen til skrivning skal du højreklikke på RAID-array'et, og derefter vælge Aktiver eller Deaktiver cachen til skrivning til harddisk. Genstart computeren for at aktivere ændringerne.

# Gendan data til masterdisk

Emnerne i dette afsnit gælder kun for gendannelsesdiske. De beskriver, hvordan data kopieres fra gendannelsesdisken til en masterdisk på grund af en defekt, ødelagt eller mistet masterdisk, og hvordan data på masterdisken sættes tilbage til en tidligere tilstand.

## Udskiftning af en masterdisk

Gendannelse til en masterdisk er nødvendig, hvis masterdisken bliver defekt eller fjernes fra systemet og går tabt.

1. Sluk for systemet, og påsæt en ny masterdisk
2. Tænd for systemet. Tryk under systemets start på `Ctrl-I` for at komme ind i brugergrænsefladen i Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM.
3. I '`MAIN MENU`' skal du vælge '`Recovery Volume Options`'.
4. I menuen 'Recovery Volume Options' (Funktioner til gendannelse af diskenhed) skal du vælge punkt 1 for at '`Boot from Recovery Drive`'.
5. Genstart systemet.
6. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel(R) Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
7. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om Intel Matrix Storage Console.
8. Højreklik på masterdisken, og vælg 'Rebuild to this Hard Drive' (Gendan på denne harddisk). Eller højreklik på den nye masterdisk, og vælg 'Mark as Spare' (Marker som reserve) for at starte gendannelsen automatisk. Status for diskenheden vises som 'Rebuilding: % fuldført’.
9. Når gendannelssen er udført, skal du højreklikke på gendannelsesdiskenheden og vælge 'Modify Volume' (Ændr diskenhed) for at ombytte gendannelses- og masterdiskene. Eller genstart systemet, og brug Intel Matrix Storage Manager option ROM til at starte fra masterdisken.

## Sætte data på masterdisken tilbage til en tidligere tilstand

Hvis gendannelsesdiskenheden er indstillet til opdateringsformen opdatering efter anmodning, kan du sætte masterdisken tilbage til den tilstand, den var i ved slutningen af den seneste opdatering af diskenheden. Dette er specielt nyttigt, når der er registreret en virus på masterdisken, eller når gæster bruger dit system.

1. Genstart systemet. Tryk under systemets start på `Ctrl-I` for at komme ind i brugergrænsefladen i Intel Matrix Storage Manager option ROM.
2. I '`MAIN MENU`' skal du vælge '`Recovery Volume Options`'.
3. I menuen 'Recovery Volume Options' (Funktioner til gendannelse af diskenhed) skal du vælge punkt 1 for at '`Boot from Recovery Drive`'.
4. Genstart systemet.
5. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel(R) Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
6. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om Intel Matrix Storage Console.
7. Højreklik på gendannelsesdiskenheden i enhedsruden, og vælg 'Gendan data til masterdisk'. Diskenhedens status vises som 'Gendannelse til masterdisk igang: % fuldført’.
8. Når gendannelssen er udført, skal du højreklikke på gendannelsesdiskenheden og vælge 'Modify Volume' (Ændr diskenhed) for at ombytte gendannelses- og masterdiskene. Eller genstart systemet, og brug Intel Matrix Storage Manager option ROM til at starte fra masterdisken.

# Gendannelse af RAID-diskenhed

Instruktionerne i dette afsnit gælder kun for RAID-diske. Hvis en RAID-diskenhed rapporteres som forringet eller er fejlbehæftet af Intel(R) Matrix Storage Manager, er det muligt at gendanne diskenheden. Hvis gendannelse ikke er mulig, skal du genoprette RAID-diskenheden og gendanne data manuelt fra en sikkerhedskopi. Der henvises til afsnittet nedenfor, som svarer til det rapporterede RAID-problem med at gendanne RAID-konfigurationen.

## Fejlbehæftet RAID 0-diskenhed

En RAID 0-diskenhed rapporteres fejlbehæftet, når ét af dens medlemmer bliver fejlbehæftet eller frakoblet. Når et af disse scenarier opstår, er der ikke længere adgang til RAID 0-diskenheden og dens data. RAID 0-diskenheden kan gendannes, hvis et medlem er frakoblet, men den kan ikke gendannes, hvis et medlem er fejlbehæftet.

### Manglende medlem

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-diskenheden som `Normal`'.
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel(R) Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om lagringsenheden.
6. Klik på RAID 0-diskenheden i enhedsruden for at bekræfte, at det fungerer normalt. Status i oplysningsruden vises som 'Normal'.

### Fejlbehæftet medlem

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-diskenhedens status som `Failed'`(Mislykket) og anmoder dig om at trykke på `Ctrl-I` for at indtaste brugergrænsefladen.
4. Tryk på `Ctrl-I` for at indtaste ‘`MAIN MENU`’(HOVEDMENU).
5. Vælg funktion `2` i hovedmenuen '`Delete RAID Volume`' (Slet RAID-diskenhed).
6. I menuen '`DELETE VOLUME MENU`' (Slet diskenhed) skal du vælge den fejlbehæftede RAID 0-diskenhed ved hjælp af pil op eller pil ned.
7. Tryk på tasten ’`Delete`’(Slet) for at slette diskenheden.
8. Tryk ‘`Y`’ for at bekræfte sletningen.
9. Opret en ny RAID 0-diskenhed. Hvis den fejlbehæftede harddisk var en del af systemdiskenheden, får du også behov for at geninstallere operativsystemet.

## Forringet RAID 1-diskenhed

En RAID 1-diskenhed rapporteres forringet, når ét af dens medlemmer bliver fejlbehæftet eller frakoblet, og spejlingen af data går tabt. Dette resulterer i, at systemet kun kan anvende funktionsmedlemmet. For at genoprette dataspejlingen og gendanne datadublering henvises der til procedurerne nedenfor.

### Manglende medlem

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Genstart systemet. Genopbygningen sker automatisk.

### Fejlbehæftet medlem

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 1-diskenhedens status som '`Degraded` (Forringet)'.
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om Intel Matrix Storage Console.
6. I enhedsruden højreklikker du på den nye ikke-RAID-diskenhed og vælger 'Rebuild to this Hard Drive' (Gendan på denne harddisk).
7. Klik på RAID 1-diskenheden i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som ’Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, viser status 'Normal'.

## Forringet RAID 1 og fejlbehæftet RAID 0-diskenhed på et enkelt RAID-array

Dette kan forekomme, når to RAID-diskenheder (0 og 1) findes på et enkelt RAID-array (se Matrix RAID). En RAID 0-diskenhed rapporteres fejlbehæftet, og en RAID 1-diskenhed rapporteres forringet, når ét af dens medlemmer bliver fejlbehæftet eller frakoblet.

### Manglende medlem

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart, viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-diskenhedens status som ’`Normal`’ og RAID-1-diskenhedens status som ’`Rebuild`’(Gendannet).
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om Intel Matrix Storage Console.
6. Klik på RAID 0-diskenheden i enhedsruden, hvorefter status vil blive vist som 'Normal' i informationsruden. Status for RAID 1-diskenheden vises 'Rebuilding: % complete', når RAID 1-diskenheden vælges.
7. Når gendannelsen af RAID 1-diskenheden er afsluttet, vises status som 'Normal'.

### Manglende medlem, når operativsystemet findes på en RAID 1-diskenheden eller på en ikke-RAID-harddisk

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart, viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 0-diskenhedens status som ’`Normal`’ og RAID-1-diskenhedens status som ’`Rebuild`’(Gendannet).
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om Intel Matrix Storage Console.
6. Klik på RAID 0-diskenheden i enhedsruden, hvorefter status vil blive vist som 'Normal' i informationsruden. Status for RAID 1-diskenheden vises 'Rebuilding: % complete', når RAID 1-diskenheden vælges.
7. Når gendannelsen af RAID 1-diskenheden er afsluttet, vises status som 'Normal'.

### Fejlbehæftet medlem, når operativsystemet findes på en RAID 1-diskenhed eller på en ikke-RAID-harddisk

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart, viser brugergrænsefladen til Intel(R) Matrix Storage option ROM RAID 1-diskenhedens status som '`Degraded`'(Forringet), og RAID 0-diskenhedens status som ’`Failed`’(Mislykket).
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel(R) Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge ?Avanceret-tilstand? for at få vist detaljerede oplysninger om Intel(R) Matrix Storage Console.
6. Højreklik på RAID 0-diskenheden i enhedsruden, og vælg 'Slet diskenhed'. Guiden 'Slet diskenhed' fører dig gennem proceduren til sletning.
7. Vælg menuen 'Handlinger', og vælg menuen 'Oprette en diskenhed' for at oprette en ny diskenhed. Guiden 'Opret RAID-diskenhed' fører dig gennem proceduren til oprettelse.
8. Brug Windows Diskhåndtering til at partitionere og formatere den nye RAID-diskenhed.
9. I enhedsruden højreklikker du på den nye ikke-RAID-diskenhed og vælger 'Rebuild to this Hard Drive' (Gendan på denne harddisk).
10. Klik på RAID 1-diskenheden i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som 'Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, vises status som 'Normal'.

### Fejlbehæftet medlem, når operativsystemet findes på RAID 0-diskenheden

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart, vises skærmbilledet til Intel(R) Matrix Storage option ROM RAID 0 diskenhedens status som '`Failed`' (Mislykket), og RAID 1 diskenhedens status som ’`Degraded`' (Forringet).
4. Start ikke brugergrænsefladen til Intel(R) Matrix Storage option ROM.
5. Installer operativsystemet på den nye ikke-RAID-harddisk.
6. Under installationsproceduren bliver du anmodet om at `Press F6 to load the RAID Driver` (trykke på F6 for at indlæse RAID-driveren).
7. Tryk på `F6` for at installere RAID-driveren på den nye ikke-RAID-harddisk.
8. Efter installation af operativsystemet og RAID-driveren skal du åbne Windows Explorer for at identificere den nye partition på den nye harddisk og partitionen på den forringede RAID 1-diskenhed.
9. Kopier de data, du ønsker at bevare, fra den forringede RAID 1-diskenhed til den nye partition.
10. Hvis du ønsker at gendanne RAID-konfigurationen med RAID 0- og RAID 1-diskenheder, skal du fortsætte med de følgende trin.
11. Intel(R) Matrix Storage Console i menuen Start.
12. Fra menuen Vis i Intel(R) Matrix Storage Console skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om Intel Matrix Storage Console.
13. I enhedsruden i IMSM Storage Console skal du højreklikke på RAID 0-diskenheden i enhedsruden og vælge 'Slet diskenhed' i den menu, der vises.
14. Guiden 'Slet RAID-diskenhed' hjælper dig med at slette diskenheden.
15. Marker RAID 1-diskenheden, og slet den.
16. I menuen Handling skal du vælge undermenuen 'Opret RAID-diskenhed fra eksisterende harddisk' for at oprette en ny RAID 0-diskenhed.
17. Guiden 'Opret RAID-diskenhed fra eksisterende harddisk' hjælper dig med at oprette RAID 0-diskenheden. Sørg for, at diskenhedens størrelse er mindre end array-størrelsen, så det er muligt at oprette en anden diskenhed.
18. Opret en ny RAID 1-diskenhed.
19. Du har gendannet den oprindelige konfiguration.
20. Du kan efter behov flytte dine oprindelige RAID 1-data tilbage til denne nye RAID 1-diskenhed.

## Forringet RAID 5-diskenhed

En RAID 5-diskenhed rapporteres som 'Forringet', når ét af medlemmerne bliver fejlbehæftet eller frakoblet. Der henvises til den relevante procedure, hvis dette skulle ske:

### Manglende medlem

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage option ROM RAID 5-diskenhedens status som ’`Rebuild`' (Gendannet)’.
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om Intel Matrix Storage Console.
6. Klik på RAID 5-diskenheden i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som ’Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, vises status som 'Normal'.

### Fejlbehæftet medlem

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny harddisk, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage option ROM RAID 5-diskenhedens status som '`Degraded`' (Forringet).
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om Intel Matrix Storage Console.
6. I enhedsruden højreklikker du på den nye ikke-RAID-diskenhed og vælger 'Rebuild to this Hard Drive' (Gendan på denne harddisk).
7. Klik på RAID 5-diskenheden i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som ’Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, vises status som 'Normal'.

## Fejlbehæftet RAID 5-diskenhed

En RAID 5-diskenhed rapporteres 'Fejlbehæftet', når mere end ét af dens medlemmer bliver fejlbehæftet. Følg nedenstående procedure, hvis dette skulle ske. Denne procedure sletter den fejlbehæftede RAID 5-diskenhed og opretter en ny RAID 5-diskenhed. Den gendanner ikke den fejlbehæftede RAID 5-diskenhed og dens data. Når den nye RAID 5-diskenhed er blevet oprettet, skal du gendanne dataene fra sikkerhedskopier og installere eventuel software, der var på RAID 5-diskenheden.

### Fejlbehæftede medlemmer

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat de fejlbehæftede harddiske med nye harddiske, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 5-diskenhedens status som '`Failed`' (Mislykket) og anmoder dig om at trykke på `Ctrl-I` for at indtaste brugergrænsefladen.
4. Tryk på `Ctrl-I` for at indtaste ‘`MAIN MENU`’(HOVEDMENU).
5. Vælg funktion 2 i hovedmenuen '`Delete RAID Volume' (Slet RAID-diskenhed)`.
6. I menuen '`DELETE VOLUME MENU`' (Slet diskenhed) skal du vælge den fejlbehæftede RAID 5-diskenhed ved hjælp af pil op eller pil ned.
7. Tryk på tasten ’`Delete`’(Slet) for at slette diskenheden.
8. Tryk ‘`Y`’ for at bekræfte sletningen.
9. Opret en ny RAID 5-diskenhed.
10. Det kan også være nødvendigt at installere operativsystemet igen på den nye diskenhed og gendanne dataene fra sikkerhedskopier.

## Forringet RAID 10-diskenhed

En RAID 10-diskenhed rapporteres som 'Forringet', når ét af medlemmerne bliver fejlbehæftet eller frakoblet. Gendan diskenheden ved af følge den relevante procedure, hvis dette skulle ske:

### Manglende medlem

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Tilslut den manglende harddisk igen.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage option ROM RAID 10-diskenhedens status som ’`Rebuild`' (Gendannet)’.
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om Intel Matrix Storage Console.
6. Klik på den valgte diskenhed i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som 'Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, vises status som 'Normal'.

### Fejlbehæftet medlem

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat den fejlbehæftede harddisk med en ny harddisk, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage option ROM RAID 10-diskenhedens status som '`Degraded`' (Forringet).
4. Når operativsystemet kører, skal du vælge Intel Matrix Storage Console fra menuen Start og klikke på bakkeikonet Intel Matrix Storage Manager.
5. Fra menuen Vis skal du vælge 'Avanceret-tilstand' for at få vist detaljerede oplysninger om Intel Matrix Storage Console.
6. I enhedsruden højreklikker du på den nye ikke-RAID-diskenhed og vælger 'Rebuild to this Hard Drive' (Gendan på denne harddisk).
7. Klik på den valgte diskenhed i enhedsruden. Status i oplysningsruden vises som 'Gendanner: % fuldført’. Når gendannelsen er afsluttet, vises status som 'Normal'.

## Fejlbehæftet RAID 10-diskenhed

En RAID 10-diskenhed rapporteres som 'FEJLBEHÆFTET', når mindst to af medlemmerne bliver fejlbehæftet eller frakoblet. Følg nedenstående procedure, hvis dette skulle ske. Denne procedure sletter den fejlbehæftede RAID 10-diskenhed og opretter en ny RAID 10-diskenhed Den gendanner ikke den fejlbehæftede RAID 10-diskenhed og dens data.

Fejlbehæftede medlemmer

1. Kontroller, at systemet er slukket.
2. Erstat de fejlbehæftede harddiske med nye harddiske, som har samme eller større kapacitet.
3. Tænd for systemet. Under systemopstart viser brugergrænsefladen til Intel Matrix Storage Manager option ROM RAID 10-diskenhedens status som '`Failed`' (Mislykket) og anmoder dig om at trykke på `Ctrl-I` for at indtaste brugergrænsefladen.
4. Tryk på `Ctrl-I` for at indtaste ‘`MAIN MENU`’(HOVEDMENU).
5. Vælg funktion `2` i hovedmenuen 'Delete RAID Volume' (Slet RAID-diskenhed).
6. I menuen '`DELETE VOLUME MENU`' (Slet diskenhed) skal du vælge den fejlbehæftede RAID 10-diskenhed ved hjælp af pil op eller pil ned.
7. Tryk på tasten ’`Delete`’(Slet) for at slette diskenheden.
8. Tryk ‘`Y`’ for at bekræfte sletningen.
9. Opret en ny RAID 10-diskenhed.
10. Du skal også installere operativsystemet igen på den nye diskenhed.

# Event Monitor

Event Monitor er en systemtjeneste, der installeres på systemet sammen med softwaren Intel(R) Matrix Storage Manager. Nar den er installeret, udføres denne tjeneste ved bruger-logon og kører i baggrunden, når systemet bruges. Event Monitor kommunikerer med Intel Matrix Storage Manager Driver, Intel Matrix Storage Console og bakkeikonappletten for at sikre, at status for de tre er synkroniseret og for at give hændelsesmeddelelser. Når der opstår en hændelse, anmoder Event Monitor systembakkeikonappletten om at vise Intel Matrix Storage Manager-bakkeikonet, som derefter viser en boblemeddelelse eller dialogboks, som beskriver hændelsen.

Hændelsestypen, som udløser i en meddelelse, omfatter tilstandsændringer for RAID-diskenheden, en harddiskfejl (I/O) eller en harddisk SMART-hændelse. Når disse typer af hændelser indtræffer, logfører Event Monitor hændelsen i NT-hændelsesloggen og Intel Matrix Storage Manager-hændelsesloggen. Tabellen nedenfor beskriver de tilgængelige funktioner, som du har adgang til ved at højreklikke på Intel Matrix Storage Manager-bakkeikonen.

## Intel Matrix Storage Manager-bakkeikonindstillinger

Indstillinger | Beskrivelse
--- | ---
Start af Intel Matrix Storage Console | Åbner Intel Matrix Storage Console for at få status og/eller resultater af undersøgelse af begivenheden.
Ignorer den aktuelle alarm indtil videre | Får Event Monitor til at ignorere den aktuelle hændelse og skjule bakkeikonet, indtil den næste bruger logger på, eller den næste hændelse indtræffer.

# Ordliste

Intel-produkter og -services
Intel(R) Matrix Storage Manager | Serial ATA-lagringssoftware, der giver mulighed for strømfunktioner og forøget ydelse for mobile systemer, samt ydelse og beskyttelsesfunktioner på andre systemer.
Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM | Option ROM er et kodemodul, der er bygget ind i System BIOS og understøtter RAID-diskenheder ved opstarten samt en brugergrænseflade til konfiguration og styring af RAID-diskenheder.
Matrix RAID | Software, der kan oprette, styre og anvende to uafhængige RAID-diskenheder i et enkelt RAID-array.
Intel(R) Matrix Storage Console | Den software, der giver administrationsgrænsefladen til Serial ATA AHCI- og RAID-subsystemer i understøttede operativsystemer. Der henvises til Systemkrav angående flere oplysninger.
Intel(R) Rapid Recover Technology | Teknologien gør det muligt at kopiere data fra en masterdisk til en gendannelsesdisk enten løbende eller efter anmodning. Opret en gendannelsesdiskenhed for at anvende denne teknologi.
Almindelig RAID-terminologi
Automatisk genopbygning | Gendannelsen af en RAID 1-, 5- eller 10-diskenhed i tilfælde af at der opstår fejl på et RAID-medlem, eller at det mangler. Hvis der findes en reserveharddisk, bruger programmet den automatisk til at erstatte den defekte harddisk. Automatisk genopbygning sker også, hvis et RAID 1-medlem fjernes og derefter igen indsættes for at genoprette spejlingen. RAID 0-diskenheder kan ikke anvende automatisk genopbygning.

Automatisk gendannelse

Processen til automatisk gendannelse af diskenheder, der er fejlbehæftet på grund af manglende disk.

For RAID 0-diskenheder, hvis alle medlemsdiske er til stede, og diskenheden er fejlbehæftet, vil option ROM markere diskenheden som 'Fejlbehæftet'.

For dublerende RAID-diskenheder, hvis de medlemsdiske, der sidst er blevet fjernet, erstattes og tilstrækkelig ikke-fejlbehæftede diske er til stede, vil diskenhedens status ændres til 'Forringet'.

Løbende opdatering | Når en gendannelsesdiskenhed anvender denne opdateringsform, kopieres dataene på masterdisken automatisk til gendannelsesdisken, så længe begge diske er tilsluttet til systemet.
RAID | Redundant Array of Inexpensive Disks: RAID gør det muligt at distribuere data over flere harddiske for at opnå datadublering eller forbedre ydelsen ved datalagring.
RAID-array | En logisk gruppering af fysiske harddiske.
Masterdisk | Den harddisk, der er angivet som kildedisken for en gendannelsesdiskenhed.
Medlem | En harddisk anvendt i et RAID-array.
Opdatering efter anmodning | Når en gendannelsesdiskenhed bruger denne opdateringsform, kopieres dataene på masterdisken til gendannelsesdisken, når du anmoder om det. Kun ændringer siden den sidste opdatering kopieres.
RAID-diskenhed | En fast mængde plads i et RAID-array, der vises som en enkelt fysisk harddisk i operativsystemet. Hver RAID-diskenhed oprettes med et bestemt RAID-niveau til datadublering eller forbedring af ydelsen ved datalagring.
RAID-niveau | Et defineret sæt egenskaber anvendt på en RAID-diskenhed, som bestemmer, hvordan data lagres og styres for at forbedre ydelsen ved læsning/skrivning eller til at forbedre fejltolerancen.
RAID 0 (fordeling) | Dataene i RAID-diskenheden fordeles over array-medlemmerne. Fordeling opdeler data i enheder og distribuerer disse enheder over medlemmerne uden at oprette datadublering, men forbedrer ydelsen ved læsning/skrivning.
RAID 1 (spejling) | Dataene i RAID-diskenheden spejles over array-medlemmerne. Spejling er det udtryk, der anvendes til at beskrive hovedfunktionen for RAID 1, som skriver dublerede data til hvert medlem, hvorved der opnås datadublering og forøget fejltolerance.
RAID 5 (fordeling med paritet) | Dataene i RAID-diskenheden og pariteten fordeles over array-medlemmerne. Paritetsoplysninger skrives sammen med dataene i en roterende sekvens over medlemmerne i array'et. Dette RAID-niveau er foretrukken konfiguration til effektivitet, fejltolerance og ydelse.
RAID 10 (fordeling og spejling) | RAID-niveauet, hvor oplysninger fordeles over et to-disk array til systemydelse. Alle diskene i array'et har et spejl til fejltolerance. RAID 10 giver fordelene ved ydelse af RAID 0 og dublering af RAID 1. Der kræves imidlertid minimum fire harddiske.
Gendannelsesdisk | Den harddisk, der er angivet som destinationsdisken for en gendannelsesdiskenhed.
Gendannelsesdiskenhed | En diskenhed, der anvender Intel(R) Rapid Recover Technology
Metadata | Metadata means 'data om data' eller 'information om information'. For RAID-diskenheder er metadata oplysninger om den måde, hvorpå RAID-diskenheder lagrer bruger- og systemfiler på en RAID-diskenhed.
Overførsel | Konverteringen af et systems datalagerkonfiguration fra en ikke-RAID-konfiguration (gennemgang) til en RAID-konfiguration.
RAID-niveauoverførsel | Konverteringen af et systems datalagerkonfiguration fra et RAID-niveau til et andet. Se Tabel 3 angående understøttede niveauoverførsler.
Reserveharddisk | En Serial ATA-harddisk, der er markeret af RAID-softwaren som en disk, der automatisk kan fungere som mål for en automatisk genopbygning i tilfælde af, at der opstår fejl på et RAID-medlem, eller at det mangler. RAID niveau 0 kan ikke anvende reservediske. RAID niveau 1, 5 og 10 kan anvende en eller flere reservediske.
Initialisering af diskenhed | Processen med initialisering af pariteten for RAID 5-diskenheder eller sikring af, at hver datablok på den spejlede disk er identisk med den tilsvarende datablok på kildeharddisken(ene) for RAID 1- og RAID 10-diskenheder.
Lagerterminologi
RAID Controller | RAID-controlleren opretter og styrer RAID-array'er og RAID-diskenheder til forbedring af ydelsen ved læsning/skrivning eller til at forbedre fejltolerancen.
Serial ATA Controller | Serial ATA Controller er integreret i I/O Controller Hub i systemet. Denne controller styrer Serial ATA-enheder og fungerer som deres brugergrænseflade til systemet.
AHCI | Advanced Host Controller Interface en brugergrænsefladespecifikation, som giver lagerdriveren mulighed for at aktivere avancerede Serial ATA-funktioner som f.eks. Indbygget indsætning af kommandoer i kø, indbygget hot plug og strømstyring.
Hot Plug | Den ubemærkede fjernelse og indsættelse af en Serial ATA-harddisk, når systemet tændes.
Indbygget indsætning af kommandoer i kø | En kommandoprotokol i Serial ATA, som tillader flere udestående kommandoer i en harddisk samtidig. Kommandoerne organiseres dynamisk for at forbedre harddiskens ydelse.
ATAPI-enhed | En lagerenhed med et parallelt interface, som f.eks. CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM og tapedrev.
Serial ATA-harddisk | En harddisk med et interface, som sender data via en seriel protokol for at kommunikere med Serial ATA Controller.
eSATA | En ekstern SATA-harddisk.
Serial ATA-lagringssubsystem | Al den hardware og software i et system, som er relateret til lagring af data på Serial ATA-harddiske.
Serial ATA-overførselstilstand | Den hastighed som Serial ATA-controlleren og Serial ATA-harddisken anvender til at kommunikere med hinanden.
SMART-hændelse | Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology: en åben standard til udvikling af harddiske og softwaresystemer, som automatisk overvåger en harddisk og rapporterer potentielle problemer.
Cache til skrivning til harddisk | En cache-hukommelse i en harddisk, som midlertidigt lagrer data, før disse data kopieres til permanent lager.
Cache til tilbageskrivning til diskenhed | Dette anvendes kun sammen med RAID 5. Funktionen til cache til tilbageskrivning understøttes af Intel Matrix Storage Manager Driver for at forbedre ydelsen ved læsning/skrivning af et RAID 5-array. Flere I/O-forespørgsler fra host grupperes til færre forespørgsler og skrivninger fra cachen til diskenhederne ved definerede intervaller. Cachen til tilbageskrivning kan aktiveres eller deaktiveres når som helst, uden at genstarte systemet.
Link Power Management | Serial ATA-controller's evne til at sætte Serial ATA-enheden i en lavere strømtilstand.
Asynkron meddelelse | Giver en ATAPI-enhed mulighed for at sende meddelelse til Serial ATA-controlleren, at enheden kræver handling.

# Varemærkeoplysninger

Intel(R) er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Intel Corporation eller dets afdelinger i USA eller andre lande.

* Andre varemærker og navne, som andre hævder at eje.