تعليمات إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage

# مقدمة إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage

## استعراض

يؤدي استخدام إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage إلى تحسين أداء نظم التخزين الفرعية والاعتمادية في النظم التي تستخدم أحد أجهزة تحكم التخزين التالية:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

تتألف إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من المكونات التالية:

- برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage
- وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage
- مراقب الأحداث
- ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage

ترد وحدة ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage بشكل مستقل ولا تكون موجودة في النظم التي لا تدعم RAID. وفي العادة تُدمج وحدة ذاكرة القراءة فقط للخيارات في نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS للوحة الرئيسية لتكوين وحدات تخزين RAID قبل بدء نظام التشغيل.

يمكن تثبي برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage على أي من أنظمة سطح المكتب أو المتنقلة المدعومة (انظر متطلبات النظام). يحدد جهاز التحكم الميزات المتاحة في وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage Console. يتم تثبيت البرامج بشكل تلقائي كامل لكافة مجموعات الرقاقات ونظم التشغيل المدعومة.

## ميزات سطح المكتب والخادمات

في أنظمة سطح المكتب المدعومة، تتيح إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage الميزات التالية:

RAID المصفوف | إنشاء وإدارة واستخدام ما يصل إلى وحدتي تخزين RAID مستقلتين ضمن صفيف واحد.
تعدد الصفائف | إنشاء ما يصل إلى ثلاثة صفائف RAID مستقلة بكل منها محركي أقراص ثابتين على أيٍ من منافذ Serial ATA الستة.
تعدد أقراص RAID 0 | إنشاء وحدة تخزين RAID 0 تحتوي على محركي أقراص ثابتين كحد أدنى وستة محركات أقراص ثابتة كحد أقصى.
RAID 1 | إنشاء وحدة تخزين RAID 1 تحتوي على محركي أقراص ثابتين.
RAID 5 | تشريط البيانات والتماثل عبر ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة محركات أقراص ثابتة.
RAID 10 | إنشاء صفيف RAID 10 بفوائد كلٍ من RAID 0 وRAID 1. يحتوي RAID 10 على صفيف RAID 0 بمحركي أقراص ثابتين من أجل فوائد الأداء، ومن ثم يتم عمل نسخ متطابق لكلٍ من محركات أقراص صفيف RAID 0 على صفيف RAID 1.
احتياطي RAID | حدد محرك أقراص ثابت واحد أو أكثر كوجهة لعمليات إعادة الإنشاء التلقائية.
ترحيل مستويات RAID | الترحيل من RAID 0 و1 و10 إلى RAID 5.
التحقق من وحدة تخزين RAID | التعرف على حالات عدم الاتساق أو البيانات غير السليمة في وحدة تخزين RAID 0 أو RAID 1 أو RAID 5 أو RAID 10.
التحقق من وحدة تخزين RAID وإصلاحها | التعرف على حالات عدم الاتساق أو البيانات غير السليمة في وحدة تخزين RAID 1 أو RAID 5 أو RAID 10 وإصلاحها.
واجهة جهاز تحكم المضيف المتقدم (AHCI) | استخدم ميزات Serial ATA المتقدمة مثل قوائم انتظار الأوامر الأصلية والتوصيل السريع الأصلي.
ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة | لتجميع طلبات إدخال/إخراج متعددة من المضيف تحت طلبات أقل والكتابة من ذاكرة التخزين المؤقت إلى وحدات التخزين على فواصل زمنية محددة، وتؤدي ميزة RAID 5 هذه إلى تحسين تأخير القراءة والكتابة لصفيفٍ ما.
أمان NTFS | يتعين على المستخدمين الدخول بأذون كافية لإعداد وحدات تخزين RAID أو تغييرها.
توسيع تقسيم NTFS | توسيع أقسام NTFS خلال الترحيل إلى صفيف من المحركات الأكبر.
دعم نظم تشغيل 64-بت | دعم بعض نظم تشغيل 64-بت. رجاء مراجعة متطلبات النظام للاطلاع على التفاصيل.

## ميزات التنقل

في أجهزة التحكم المتنقلة المدعومة، تدعم إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage الميزات التالية:

RAID 0 | إنشاء وحدة تخزين RAID 0 بمحركين.
RAID 1 | إنشاء وحدة تخزين RAID 1 بمحركين.
RAID المصفوف | إنشاء وإدارة واستخدام وحدتي تخزين RAID مستقلتين ضمن صفيف واحد.
تقنية الاسترداد السريع Intel(R) Rapid Recover | أنشئ وحدة تخزين استرداد باستخدام تقنية الاسترداد السريع Intel(R) Rapid Recover عن طريق نسخ البيانات من محرك رئيسي إلى محرك استرداد إما بشكل متواصل أو عند الطلب.
التحقق من وحدة تخزين RAID | التعرف على حالات عدم الاتساق أو البيانات غير السليمة في وحدة تخزين RAID 0 أو RAID 1.
التحقق من وحدة تخزين RAID وإصلاحها | التعرف على حالات عدم الاتساق أو البيانات غير السليمة في وحدة تخزين RAID 0 أو RAID 1 وإصلاحها.
واجهة جهاز تحكم المضيف المتقدم (AHCI) | السماح لبرنامج تشغيل التخزين بتمكين ميزات Serial ATA المتقدمة مثل قوائم انتظار الأوامر الأصلية والتوصيل السريع الأصلي.
إدارة طاقة الوصل النشطة | تتيح لجهاز تحكم Serial ATA وضع جهاز Serial ATA في حالة طاقة منخفضة.
الإعلام غير المتزامن | يتيح لجهاز ATAPI إعلام جهاز تحكم Serial ATA بحاجة الجهاز للانتباه.

للاطلاع على دليل استخدام كامل زر http://support.intel.com/support/go/imsm/kb_r.htm.

# متطلبات النظام

تتطلب إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage مكونات النظام التالية:

- معالج Intel (R) يدعم أحد أجهزة تحكم الإدخال/الإخراج التالية:

- Intel(R) 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA RAID Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA RAID Controller (ICH8R)
- Intel(R) 82801HR/HH/HO Serial ATA AHCI Controller (ICH8R)
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller
- Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller
- Intel(R) 82801GHM Serial ATA RAID Controller (ICH7MDH)
- Intel(R) 82801GBM Serial ATA AHCI Controller (ICH7M)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA RAID Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GR Serial ATA AHCI Controller (ICH7R)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA RAID Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801GH Serial ATA AHCI Controller (ICH7DH)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA RAID Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FR Serial ATA AHCI Controller (ICH6R)
- Intel(R) 82801FBM Serial ATA AHCI Controller (ICH6M)

- 128 ميجابايت من الذاكرة الفعلية
- محرك أقراص ثابت Serial ATA واحد على الأقل
- نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS للنظام مع ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage
- أحد نظم تشغيل Microsoft* التالية:

- Windows* Media Center Edition*
- Windows* XP* Home Edition
- Windows* XP* Professional
- Windows* XP* Professional x64 Edition
- Windows* 2000 Advanced Server++
- Windows* Server 2003*
- Windows* Server 2003* Standard x64 Edition
- Windows* Server 2003* Enterprise x64 Edition

ملحوظة: ربما لا تتوافر نظم التشغيل هذه بكل اللغات.

نظم التشغيل التالية غير مدعومة:

- أي إصدار من نظم تشغيل Microsoft التالية:

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT* 3.51
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT* 4.0
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows* 2000 Professional*

- أي إصدار من نظم التشغيل التالية:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

++مدعوم فقط على منصات مجموعات الرقاقات من المجموعة Intel(R) 5000 لوحة وصل أجهزة تحكم الإدخال/الإخراج Intel(R) 631xESB أو لوحة وصل أجهزة تحكم الإدخال/الإخراج Intel(R) 632xESB.

# استعراض RAID

يشير مصطلح RAID (صفيف متكرر من المحركات المستقلة) إلى محركات أقراص ثابتة متعددة مجمعة بحيث تشكل صفيفاً منطقياً واحداً. في حالة إنشاء وحدة تخزين RAID واحدة أو أكثر في الصفيف يتحول نظام التشغيل من تمييز محركات أقراص ثابتة مستقلة إلى تعريف كل وحدة تخزين كمحرك أقراص ثابت منطقي واحد. يستهدف RAID في المقام الأول تحسين أداء نظم التخزين الفرعية ودعم تجاوز الأخطاء.

## RAID المصفوف

تسمح ميزة RAID المصفوف بوجود وحدة تخزين RAID مستقلة أو اثنتين ضمن صفيف RAID واحد، ويجوز أن يتألف الصفيف من محركي أقراص ثابتة Serial ATA كحد أدنى وستة كحد أقصى حسب مستوى RAID حيث تشغل وحدة تخزين RAID الأولى جزءاً من الصفيف، تاركةً مساحة يمكن إنشاء وحدة تخزين ثانية فيها.

## تقنية الاسترداد السريع Intel(R) Rapid Recover

تستخدم هذه التقنية وظيفة RAID 1 (النسخ المتطابق) لنسخ البيانات من محرك رئيسي محدد إلى محرك استرداد محدد. يجب أن يغطي المحرك الرئيسي ومحرك الاسترداد 100% من مساحة محركات الأقراص المتاحة في الصفيف، ولا يمكن تواجد أكثر من وحدة تخزين استرداد واحدة في أي نظام. يمكنك الاختيار بين نسخ بيانت المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد بشكل متواصل أو عند الطلب. عند استخدام سياسة التحديث المتواصل فإن التغييرات التي تجرى على المحرك الرئيسي والنظام غير مرسي تُنسخ تلقائيًا إلى محرك الاسترداد عند إعادة إرساء النظام. عند استخدام سياسة التحديث عند الطلب يمكن استرداد بيانات المحرك الرئيسي إلى الحالة السابقة عن طريق إعادة نسخ البيانات الموجودة على محرك الاسترداد إلى المحرك الرئيسي.

- المزايا: مزيد من التحكم في كيفية نسخ البيانات بين المحرك الرئيسي ومحرك الاسترداد وتحديث سريع لوحدات التخزين (لا يخضع للنسخ إلى محرك الاسترداد إلا التغييرات التي أجريت على المحرك الرئيسي منذ آخر تحديث) وإمكانية الاطلاع على بيانات المحرك الثابت العضو في مستكشف Windows*.
- القصور:لا زيادة في سعة وحدة التخزين.
- التطبيقات:حماية البيانات المهمة للنظم المتنقلة واسترداد سريع للمحرك الرئيسي إلى الحالة السابقة أو الافتراضية.

## مستويات RAID

يحدد مستوى RAID كيفية تنسيق البيانات ضمن وحدة التخزين التي تمتد عبر محركات الأقراص الثابتة في الصفيف. تدعم إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage المستويات RAID 0 (التشريط) وRAID 1 (النسخ المتطابق) وRAID 5 (تشريط مع تماثل) وRAID 10 (تشريط ونسخ متطابق)، ولا يوجد أي دعم لأية مستويات RAID أخرى في الوقت الحالي.

#### RAID 0 (التشريط)

يجمع RAID 0 بين محركي أقراص ثابتين أو أكثر بحيث تنقسم كافة البيانات على كتل يسهل التعامل معها تعرف باسم الشرائط. يبين الجدول 2 سيناريوهات الاستخدام لأحجام الشرائط المسموح بها. يمر تشريط الشرائط عبر أعضاء الصفيف الذي توجد عليه وحدة تخزين RAID 0، ويؤدي هذا الأسلوب إلى تحسين أداء القراءة/الكتابة خاصةً للوصول التسلسلي وذلك عن طريق السماح بالوصول إلى البيانات المتجاورة من أكثر من محرك أقراص ثابت في نفس الوقت، ومع ذلك فلا تتسم البيانات المخزنة في وحدة تخزين RAID 0 بالتكرار مما يؤدي إلى فقد كافة البيانات الموجودة على وحدة التخزين في حالة فشل أحد محركات الأقراص الثابتة. فيما يلي استعراض لخصائص RAID 0:

- الميزة: زيادة هائلة في معدلات النقل للقراءة والكتابة.
- القصور: لا تكرار (تُفقد كافة البيانات الموجودة على وحدة التخزين في حالة فشل أحد محركات الأقراص الثابتة).
- التطبيقات: يُستخدم عادةً في أجهزة سطح المكتب ومحطات العمل لتخزين بيانات وبرامج غير حيوية بأداء عالي.

#### RAID 1 (النسخ المتطابق)

يجمع المستوى 1 من RAID بين محركي أقراص ثابتين بحيث تتزامن كتابة كافة البيانات في نفس الوقت عبر أعضاء الصفيف الذي توجد عليه وحدة تخزين RAID 1، أي أن نسخاً متطابقة من البيانات تخزن عبر محركات الأقراص الثابتة التي تضمها وحدة تخزين RAID 1 مما ينشأ عنه تكرار لحظي لكافة البيانات على محرك الأقراص الأول، ويُعرف ذلك أيضاً باسم نسخة متطابقة. يُستخدم RAID 1 عادةً في محطات العمل والخادمات التي يشكل التكرار فيها أهمية. فيما يلي استعراض لخصائص RAID 1:

- المزايا: تكرار كامل للبيانات وزيادة معدل النقل في القراءة.
- القصور: لا زيادة في سعة وحدة التخزين وانخفاض يسير في معدل النقل للكتابة.
- التطبيقات: يُستخدم عادةً في محطات العمل والخادمات لتخزين البيانات الحيوية.

#### RAID 5 (التشريط مع التماثل)

يجمع RAID 5 بين ثلاثة محركات أقراص ثابتة أو أكثر بحيث تنقسم كافة البيانات على كتل يسهل التعامل معها تعرف باسم الشرائط، كما يستخدم RAID 5 التماثل، وهو نموذج رياضي لإعادة إنشاء البيانات المفقودة على محرك أقراص واحد مما يزيد من القدرة على تجاوز الأخطاء. هذا ويمر تشريط البيانات والتماثل عبر أعضاء الصفيف بتسلسل دوار، ونتيجة لتشريط التماثل تتيسر إعادة إنشاء البيانات بعد استبدال محرك أقراص ثابتة فاشل بمحرك جديد. جدير بالذكر أن العبء الزائد الناتج عن عمليات حساب البيانات المفقودة يؤدي إلى خفض الأداء في الكتابة على وحدات التخزين أثناء إعادة إنشاء البيانات، ويكون أداء RAID 5 أفضل في وظائف الإدخال/الإخراج الأصغر مقارنةً بالملفات التسلسلية الكبيرة. يبين الجدول 2 سيناريوهات الاستخدام لأحجام الشرائط المسموح بها. فيما يلي استعراض لخصائص RAID 5:

- المزايا: الكفاءة وتجاوز الأخطاء والأداء الجيد.
- القصور: يؤدي الزمن الإضافي اللازم لحساب التماثل وتخزينه إلى خفض الأداء في الكتابة.
- التطبيقات: اختيار جيد لخادمات الملفات والتطبيقات وخادمات الإنترنت والإنترانت.

#### RAID 10 (التشريط والنسخ المتطابق)

يستخدم المستوى 10 من RAID أربعة محركات أقراص ثابتة لتكوين خليط من مستويي RAID 0 و1، حيث تخضع البيانات للتشريط عبر صفيف ثنائي الأقراص مما يشكل مكون RAID 0، بينما يجرى نسخ متطابق لكلٍ من محركي أقراص صفيف RAID 0 على محرك أقراص في صفيف RAID 1، ويوفر هذا التكوين فوائد أداء RAID 0 وتكرار RAID 1. فيما يلي استعراض لخصائص RAID 10:

- المزايا: أداء جيد ودعم للتكرار
- القصور:يتطلب أربعة أقراص مما يرفع من التكلفة.
- التطبيقات: خادمات قواعد البيانات التي تتطلب أداءً عالياً وتجاوز أخطاء.

#### جدول 1: مستوى RAID مقابل عدد محركات الأقراص

مستوى RAID | عدد محركات الأقراص في الصفيف | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
RAID 0 | 2 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم
RAID 0 | 3 أو 4 | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا
RAID 0 | 5 أو 6 | لا | لا | لا | نعم | لا | لا
RAID 1 | 2 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم
RAID 5 | 3 أو 4 | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا
RAID 5 | 5 أو 6 | لا | لا | لا | نعم | لا | لا
RAID 10 | 4 | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا

### أحجام الشرائط

يبين الجدول 2 سيناريوهات الاستخدام لأحجام الشرائط المعتادة.

#### جدول 2: سيناريوهات الاستخدام لأحجام الشرائط المسموح بها

حجم الشريط | الوصف | مستويات RAID
--- | --- | ---
4 كيلوبايت | الأفضل لنماذج الاستخدام المتخصص التي تتطلب شرائط حجمها 4 كيلوبايت. | RAID 0، 10
8 كيلوبايت | الأفضل لنماذج الاستخدام المتخصص التي تتطلب شرائط حجمها 8 كيلوبايت. | RAID 0، 10
16 كيلوبايت | الأفضل لعمليات النقل المتسلسل | RAID 0، 5، 10
32 كيلوبايت | جيد لعمليات النقل المتسلسل | RAID 0، 5، 10
64 كيلوبايت | حجم شريط جيد للأغراض العامة (الافتراضي في RAID 5، 10) | RAID 0، 5، 10
128 كيلوبايت | أفضل أداء لمعظم أجهزة سطح المكتب ومحطات العمل (الافتراضي في RAID 0) | RAID 0، 5

# برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage

برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage برنامج حاصل على اعتماد مختبرات جودة معدات (Windows (WHQL ومصمم خصيصاً لتحسين أداء نظم التخزين الفرعية وجدارتها، ويجري تثبيت برنامج التشغيل كجزء من برنامج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.

بعد التثبيت، يخضع برنامج التشغيل لاستجواب مكونات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage الأخرى بغية إدارة نظام التخزين الفرعي. حيث تحصل عمليات الاستجواب على معلومات جهاز تحكم Serial ATA وجهاز Serial ATA وRAID التفصيلية ومعها حالة كلٍ من هذه الأجهزة. ومن ثم تظهر المعلومات في وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel (R) Matrix Storage.

# وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage

## الميزات العامة

عند فتح وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage يظهر مربع الحوار الرئيسي عارضاً معلومات الأجهزة في لوحين حسب المشهد المحدد. علماً بأن المشهدين المدعومين هما الأساسي أو المتقدم:

الوضع الأساسي | يعرض حالة محركات الأقراص الثابتة ورسم توضيحي لوحدة تخزين RAID الحالية. يمكنك التحول إلى الوضع المتقدم عن طريق النقر على زر "تحويل إلى مشهد الوضع المتقدم" إن وجد أو عن طريق اختيار الوضع المتقدم من قائمة عرض.
الوضع المتقدم | يعرض تركيبة من المشاهد المنطقية والفعلية لمحركات الأقراص الثابتة وما يتواجد من وحدات تخزين RAID المدعومة. يعرض المشهد المنطقي تفاصيل حول صفائف RAID ووحدات تخزينه. بينما يعرض المشهد الفعلي تفاصيل حول محركات الأقراص الثابتة وكيفية توصيلها ببعضها البعض.

يتم تحديث المشهد تلقائياً كلما تغير تكوين أحد أجهزة Serial ATA أو إحدى وحدات تخزين RAID. يمكن تجديد المشهد يدوياً عن طريق اختيار "تجديد" من قائمة "عرض" أو عن طريق الضغط على مفتاح F5.

#### شكل 1: المشهد الأساسي

ملحوظة:يعرض ذلك نظام RAID تقليدي. وقد يختلف المشهد الذي يظهر لك حسب محرك الأقراص المثبت عليه نظام التشغيل وعدد وحدات تخزين RAID الموجودة. أما إذا خلا نظامٌ ما من أي وحدات تخزين RAID فتظهر حالة محركات الأقراص الثابتة.

#### شكل 2: المشهد المتقدم

ملحوظة:يعرض هذا نظام RAID تقليدي بأربعة محركات أقراص ثابتة. وقد يختلف المشهد الذي يظهر لك حسب محرك الأقراص المثبت عليه نظام التشغيل وعدد وحدات تخزين RAID الموجودة. أما إذا خلا نظامٌ ما من أي وحدات تخزين RAID فتظهر حالة محركات الأقراص الثابتة.

يعرض اللوح الأيسر - ويسمى لوح الأجهزة - المشهد المنطقي والفعلي للأجهزة التي يتألف منها نظام تخزين Serial ATA الفرعي. حيث تضم هذه الأجهزة جهاز تحكم Serial ATA وما يتواجد في النظام من محركات الأقراص الثابتة Serial ATA المدعومة ومحركات الأقراص الثابتة ATAPI المدعومة ووحدات تخزين RAID المدعومة.

حدد جهازاً لتظهر معلومات الجهاز في اللوح الأيمن، والذي يسمى لوح المعلومات. يظهر في المثال أعلاه مثال لمشهد الوضع المتقدم بأربعة محركات أقراص ثابتة موجودة. حيث تتشارك وحدتا تخزين - هما MyRAID5 وMyRAID10 - في صفيف واحد. وهذا مثال لتكوينات RAID التي تستخدم RAID المصفوف.

## التقارير والتعليمات

#### تقرير النظام

عند اختياره من قائمة "عرض"، يعرض تقرير النظام تفاصيل النظام مثل نوع المعالج ونظام التشغيل وأجهزة نظام التخزين الفرعي. كما يصف التقرير كذلك صفائف RAID ووحدات تخزينه إضافةً إلى التفاصيل الفعلية التي تصف محركات الأقراص الثابتة الفعلية. هذا ويمكن طباعة تقرير النظام أو حفظه عن طريق النقر على الزر الملائم في مربع الحوار. علماً بأنه من المفيد في أغلب الاحيان طباعة تقرير النظام قبل طلب الدعم الفني.

#### الدعم

عند اختياره من قائمة "تعليمات"، يعرض مربع حوار الدعم روابط بمواقع على الويب توفر تحديثات للمنتجات ودعماً فنياً ووثائق وخلاف ذلك من معلومات المنتجات. وتشير هذه الروابط افتراضياً إلى صفحات دعم إنتل ولكن يمكن تخصيصها بمعرفة مصنع النظام. توصي إنتل باستخدام الموارد المذكورة في صفحة الدعم للحصول على أي دعم فني أو معلومات عن تحديث المنتجات أو بالاتصال بمصنع النظام مباشرةً.

#### حول

عند اختياره من قائمة "تعليمات"، يعرض مربع حوار "حول" شعار منتج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage والذي يتضمن رقم الإصدار المثبت حالياً.

## معلومات الجهاز

يعرض لوح المعلومات معلومات عن الجهاز المحدد. تشرد الجداول التالية معلمات كل من أنواع الأجهزة. فإن كانت إحدى المعلمات غير منطبقة على الجهاز الذي حددته فإنها لا تظهر.

### معلومات الصفيف (وضع RAID فقط)

المعلمة | القيمة
--- | ---
الحالة | لا توجد ترحيلات نشطة: لا تحدث أي عمليات ترحيل أو إعادة إنشاء.
جاري إعادة الإنشاء:جاري إعادة إنشاء وحدة تخزين RAID واحدة أو أكثر.
جاري إضافة محركات أقراص ثابتة:برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix بصدد إضافة عضو واحد أو أكثر وترحيل البيانات في الصفيف.
جاري استبدال محركات أقراص ثابتة: جاري إعادة إنشاء وحدة تخزين RAID واحدة أو أكثر على محرك أقراص ثابت احتياطي نتيجةً لحدث SMART على أحد محركات الأقراص الثابتة في وحدة التخزين تلك.
جاري التهيئة:جاري تهيئة تماثل وحدة تخزين RAID 5 أو جاري التحقق من البيانات الموجودة على وحدة تخزين RAID أو التحقق منها وإصلاحها.
تمكين ذاكرة التخزين المؤقت لكتابة محركات الأقراص الثابتة | يبين حالة تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة لكافة محركات الأقراص الثابتة في الصفيف.
الحجم | يبين سعة الصفيف بالجيجابايت.
المساحة الحرة | يبين مقدار المساحة في الصفيف التي لا تستخدمها وحدة تخزين RAID. يمكن استخدام المساحة الحرة لإنشاء وحدة تخزين RAID ثانية.
عدد محركات الأقراص الثابتة | يبين عدد محركات الأقراص الثابتة التي تشكل جزءاً من الصفيف.
محرك الأقراص الثابت العضو [1، 2، 3، 4، 5، 6] | يبين المصنع ورقم الطراز لكلٍ من محركات الأقراص الثابتة الأعضاء في الصفيف.
عدد وحدات التخزين | يبين عدد وحدات تخزين RAID في الصفيف. إذا كان عدد وحدات التخزين 1 وكانت هناك مساحة حرة متاحة يمكن إنشاء وحدة تخزين RAID ثانية في الصفيف.
عضو وحدة التخزين [1، 2] | يبين اسم كلٍ من وحدات تخزين RAID في الصفيف.

### معلومات وحدة التخزين (وضع RAID فقط)

المعلمة | القيمة
--- | ---
حالة وحدة تخزين RAID | طبيعي: يمكن الوصول إلى بيانات وحدة التخزين بالكامل
فشل: بالنسبة لوحدات تخزين RAID 0، هناك عضو واحد أو أكثر مفتقد أو فشل. بالنسبة لوحدات RAID 5، فشل كلا العضوين. بالنسبة لوحدات تخزين RAID 5 أو RAID 10، هناك عضوان أو أكثر مفتقدان أو فشلا. ملحوظة: يمكن تحت ظروف معينة ظهور بيان عن انخفاض في وحدة تخزين RAID 10 بالرغم من افتقاد عضوين أو فشلهما.
منخفض:تقتصر إمكانية ورود هذه الحالة على وحدات تخزين RAID 1 وRAID 5 وRAID 10. يشير ذلك إلى افتقاد عضوٍ ما أو فشله.
حدث SMART: تعدى أحد محركات الأقراص الثابتة مستواه للأخطاء القابلة للتقويم وأبلغ عن وقوع حدث SMART.
جاري إعادة الإنشاء:تقتصر إمكانية ورود هذه الحالة على وحدات تخزين RAID 0 وRAID 5 وRAID 10. يشير ذلك إلى أن هناك بيانات جاري نسخها إلى نسخة متطابقة أو إلى محرك أقراص احتياطي وأن تكرار البيانات جاري استعادته.
جاري الترحيل: يشير إلى أن هناك بيانات جاري ترحيلها إلى محرك أقراص ثابت أو صفيف ثانٍ وأنه جاري إنشاء وحدة تخزين RAID.
جاري التحقق: يدل على أنه جاري التحقق من البيانات الموجودة بوحدة تخزين RAID.
حالة وحدة تخزين الاسترداد | تم تحديثه: لا يكون في هذه الحالة إلا وحدات تخزين الاسترداد التي يقضي إعداد سياستها بالتحديث المتواصل. تطابق البيانات الموجودة على محرك الاسترداد البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي.
يحتاج لتحديث: لا يكون في هذه الحالة إلا وحدات تخزين الاسترداد التي يقضي إعداد سياستها بالتحديث عند الطلب. ولا تطابق البيانات الموجودة على محرك الاسترداد البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي.
جاري تحديث وحدة التخزين: جاري نسخ البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد. ولا يخضع للنسخ إلا التغييرات التي أجريت منذ آخر تحديث.
جاري الاسترداد: تحل البيانات الموجودة على محرك الاسترداد محل كل البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي.
محرك الأقراص الرئيسي للقراءة فقط: لقد حددت خيار التعامل مع ملفات المحرك الرئيسي في مستكشف Windows*، مما يقصر المحرك على القراءة فقط.
محرك أقراص الاسترداد للقراءة فقط: لقد حددت خيار التعامل مع ملفات محرك الاسترداد في مستكشف Windows*، مما يقصر المحرك على القراءة فقط.
محرك الأقراص الرئيسي غير موجود: لم يتم العثور على المحرك الرئيسي الذي استخدم لإنشاء وحدة تخزين الاسترداد.
محرك أقراص الاسترداد غير موجود: لم يتم العثور على محرك الاسترداد الذي استُخدم لإنشاء وحدة تخزين.
أخطاء التحقق | يبين عدد حالات عدم الاتساق التي وجدت أثناء التحقق من بيانات وحدة تخزين RAID. لا يكون ذلك صالحًا إلا أثناء عملية التحقق أو أثناء عملية التحقق والإصلاح.
الكتل التي يوجد بها أخطاء في الوسط | يبين عدد الكتل المشتملة على أخطاء في الوسط والتي وجدت أثناء التحقق من بيانات وحدة تخزين RAID. لا يكون ذلك صالحًا إلا أثناء عملية التحقق أو أثناء عملية التحقق والإصلاح.
وحدة تخزين نظام | يبين إذا ما كانت وحدة التخزين تحتوي على ملفات نظام تشغيل محمية.
ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين ممَكنة | يبين حالة تمكين ميزة ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين، علماً بأن هذا لا يصلح إلا لوحدات تخزين RAID 5.
مستوى RAID | يبين مستوى RAID الجاري استخدامه لوحدة التخزين.
حجم الشريط | يبين حجم كل كتلة بيانات متواصلة منطقية مستخدمة في وحدة التخزين بالنسبة لوحدات تخزين RAID 0 وRAID 5 وRAID 10. يُقاس حجم الشريط بالكيلوبايت.
الحجم | يبين سعة وحدة التخزين الإجمالية بالجيجابايت.
عدد محركات الأقراص الثابتة | يبين عدد محركات الأقراص الثابتة التي تمتد وحدة التخزين عبرها.
محرك الأقراص الثابت العضو [1، 2، 3، 4، 5، 6] | بالنسبة لوحدات تخزين RAID 0 وRAID1 وRAID 5 وRAID 10، يبين الصانع ورقم الطراز لكلٍ من محركات الأقراص الثابتة التي تستخدمها وحدة التخزين.
محرك الأقراص الثابتة الرئيسي | بالنسبة لوحدات تخزين الاسترداد، يبين الصانع ورقم الطراز للمحرك الرئيسي.
محرك أقراص لاسترداد | بالنسبة لوحدات تخزين الاسترداد، يبين الصانع ورقم الطراز لمحرك الاسترداد.
الصفيف الأصل | يبين اسم الصفيف الذي يحتوي على وحدة التخزين هذه.

### معلومات محركات أقراص RAID الثابتة (وضع RAID فقط)

المعلمة | القيمة
--- | ---
الاستخدام | عضو صفيف: تم تجميع محرك الأقراص الثابت مع محركات أقراص أخرى لتشكيل صفيف يحتوي على وحدات تخزين RAID، وقد تنكشف وحدات تخزين RAID لنظم التشغيل، إلا ذلك لا يسري على محركات الأقراص المستقلة.
عضو بصفيف (الرئيسي): محرك الأقراص الثابتة هو المحرك المصدر لوحدة تخزين الاسترداد.
عضو بصفيف (استرداد): محرك الأقراص الثابتة هو المحرك الهدف لوحدة تخزين الاسترداد.
محرك أقراص ثابت خلاف RAID: لا توجد بيانات تعريف RAID على محرك الأقراص الثابت وهو ظاهر لنظام التشغيل ومتاح لاستخدامه.
بدون: يحتوي محرك الأقراص الثابت على بيانات تعريف تحول دون انكشافه لنظام التشغيل، إلا إن محرك الأقراص الثابت ليس عضواً في صفيف.
الحالة | طبيعي: محرك الأقراص الثابت موجود ويعمل على النحو المتوقع.
حدث خطأ:تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها، ويظهر ذلك في واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
حدث SMART:تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها وهو عرضة لفشل محتمل.
مفتقد: محرك الأقراص الثابت غير موجود.
إصدار غير متوافق: يحتوي محرك الأقراص الثابت على بيانات تعريف RAID تبين إصداراً غير متوافق مع الإصدار الحالي من برنامج RAID.
فشل: يشير إلى نفس حالة "حدث خطأ"، ويظهر ذلك في وحدة تحكم إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
منفذ الجهاز | يبين المنفذ في جهاز تحكم Serial ATA الموصل به محرك الأقراص الثابت.
وضع نقل Serial ATA الحالي | يبين وضع نقل Serial ATA بين جهاز تحكم Serial ATA ومحرك أقراص Serial ATA الثابت، علماً بأن القيم التقليدية لهذه المعلمة هي: توليد 1: 150 ميجابايت/ثانية توليد 2: 300 ميجابايت/ثانية.
الطراز | يبين رقم طراز محرك الأقراص الثابت.
الرقم المسلسل | يبين الرقم المسلسل الذي حدده الصانع لمحرك الأقراص الثابت.
البرامج الثابتة | يبين إصدار البرامج الثابتة ضمن محرك الأقراص الثابت.
دعم قوائم انتظار الأوامر الأصلية | يبين دعم محرك الأقراص الثابت لقوائم انتظار الأوامر الأصلية من عدمه.
تمكين ذاكرة التخزين المؤقت لكتابة محركات الأقراص الثابتة | يبين تمكين ميزة ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة لمحرك الأقراص الثابت من عدمه.
عدد وحدات التخزين | يبين عدد وحدات التخزين في الصفيف.
عضو وحدة التخزين [1، 2] | يبين اسم كلٍ من وحدات التخزين التي تضم محرك الأقراص الثابت كعضو فيها.
الصفيف الأصل | يبين اسم كلٍ من صفائف RAID التي تضم محرك الأقراص الثابت كعضو فيها.

### معلومات محركات الأقراص الثابتة خلاف RAID (وضع RAID فقط)

المعلمة | القيمة
--- | ---
الاستخدام | محرك أقراص ثابت خلاف RAID: محرك الأقراص الثابت غير مستخدم في أحد صفائف RAID ولا وحدات تخزينه، ويمكن استخدام محرك الأقراص الثابت هذا كاحتياطي RAID أو كجهاز تخزين بيانات.
احتياطي: تحدد لمحرك الأقراص الثابت هذا أن يكون محرك الأقراص الوجهة في عمليات إعادة الإنشاء التلقائية.
استخدام محرك الأقراص الثابت مجهول: تعذر الوقوف على استخدام محرك الأقراص الثابت هذا، وقد يرجع هذا إلى عدم توافق بين هذا الإصدار من البرنامج وتكوين محرك الأقراص الثابت.
الحالة | طبيعي: محرك الأقراص الثابت موجود ويعمل على النحو المتوقع.
حدث خطأ:تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها، ويظهر ذلك في واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
حدث SMART:تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها وهو عرضة لفشل محتمل.
فشل: يشير إلى نفس حالة "حدث خطأ"، ويظهر ذلك في وحدة تحكم إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
منفذ الجهاز | يبين المنفذ في جهاز تحكم Serial ATA الموصل به محرك الأقراص الثابت.
وضع نقل Serial ATA الحالي | يبين وضع نقل Serial ATA بين جهاز تحكم Serial ATA ومحرك أقراص Serial ATA الثابت، علماً بأن القيم التقليدية لهذه المعلمة هي: توليد 1: 150 ميجابايت/ثانية توليد 2: 300 ميجابايت/ثانية.
الطراز | يبين رقم طراز محرك الأقراص الثابت.
الرقم المسلسل | يبين الرقم المسلسل الذي حدده الصانع لمحرك الأقراص الثابت.
البرامج الثابتة | يبين إصدار البرامج الثابتة ضمن محرك الأقراص الثابت.
دعم قوائم انتظار الأوامر الأصلية | يبين دعم محرك الأقراص الثابت لقوائم انتظار الأوامر الأصلية من عدمه.
محرك أقراص النظام | يبين إذا ما كان محرك الأقراص الثابت يحتوي على ملفات نظام تشغيل محمية أم لا.
الحجم | يبين سعة محرك الأقراص الثابت الإجمالية بالجيجابايت.

### معلومات محركات أقراص Serial ATA الثابتة (وضع AHCI فقط أو التنقل فقط)

الاسم | الوصف
--- | ---
الحالة | طبيعي: محرك الأقراص الثابت موجود ويعمل على النحو المتوقع.
حدث خطأ:تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها، ويظهر ذلك في واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
حدث SMART:تخطى محرك الأقراص الثابت حده للأخطاء التي يمكن تقويمها وهو عرضة لفشل محتمل.
فشل: يشير إلى نفس حالة "حدث خطأ"، ويظهر ذلك في وحدة تحكم إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
منفذ الجهاز | يبين المنفذ في جهاز تحكم Serial ATA الموصل به محرك الأقراص الثابت.
وضع نقل Serial ATA الحالي | يبين وضع نقل Serial ATA بين جهاز تحكم Serial ATA ومحرك أقراص Serial ATA الثابت، علماً بأن القيم التقليدية لهذه المعلمة هي: توليد 1: 150 ميجابايت/ثانية توليد 2: 300 ميجابايت/ثانية.
الطراز | يبين رقم طراز محرك الأقراص الثابت.
الرقم المسلسل | يبين الرقم المسلسل الذي حدده الصانع لمحرك الأقراص الثابت.
البرامج الثابتة | يبين إصدار البرامج الثابتة ضمن محرك الأقراص الثابت.
دعم قوائم انتظار الأوامر الأصلية | يبين دعم محرك الأقراص الثابت لقوائم انتظار الأوامر الأصلية من عدمه.
الحجم | يبين سعة محرك الأقراص الثابت الإجمالية بالجيجابايت.

## إدارة نظام التخزين الفرعي

يمكن مشاهدة وحدة تحكم إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage بأحد وضعين: الوضع الأساسي والوضع المتقدم. الوضع الأساسي عبارة عن مشهد بسيط يبين معلومات الأجهزة على شكل رسائل حالة ورسوم توضيحية، وفي أية حالة غير طبيعية - مثل حدوث فشل في محرك أقراص ثابت أو افتقاده - يحتوي إطار"تفصيل" زراً يفتح إطار الوضع المتقدم لإدارة المشكلة. يتيح الوضع المتقدم خيارات إضافية لإدارة النظم الفرعية من أجل المستخدمين المحترفين، ويوضح باقي هذا القسم كل الخيارات المتاحة في الوضع المتقدم.

### إنشاء وحدات التخزين

لإنشاء وحدة تخزين RAID أو استرداد جديدة حدد أحد الخيارات من قائمة "إجراءات" في الوضع المتقدم، يؤدي ذلك إلى فتح معالج يرشدك خلال عملية إنشاء وحدة تخزين RAID. فيما يلي استعراض لكلٍ من أساليب إنشاء وحدات التخزين.

> > تحذير: يؤدي إنشاء وحدة تخزين RAID إلى حذف البيانات الموجودة على كافة محركات الأقراص الثابتة المحددة، ويؤدي إنشاء وحدة تخزين RAID من محرك أقراص ثابتة موجود إلى حذف البيانات الموجودة على كافة المحركات الثابتة الأعضاء عدا المحرك المصدر، ويؤدي إنشاء وحدة تخزين استرداد إلى حذف البيانات الموجودة على محرك الاسترداد المحدد. احرص على إعداد نسخ احتياطية من كافة البيانات المهمة قبل إنشاء وحدة تخزين.

> > ملحوظة أحداث SMART:لن تتمكن من إنشاء وحدة تخزين RAID في حالة ورود حدث SMART من واحد أو أكثر من محركات أقراص Serial ATA الثابتة التي تحددها لوحدة تخزين RAID. إذا كنت تعتقد أن حدث SMART لن يعوق تشغيل محرك الأقراص الثابت بشكل طبيعي فانقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت الذي يظهر فيه حدث SMART واختر "إعادة تعيين حدث SMART" وستتمكن حينئذٍ من إنشاء وحدة تخزين RAID باستخدام محرك الأقراص الثابت هذا، إلا إن هذا لا يوصى به ما لم تكن مدركاً لسبب حدث SMART.

- إنشاء وحدة تخزين استرداد: استخدم هذا الخيار لإنشاء وحدة تخزين باستخدام تقنية الاسترداد السريع Intel(R) Rapid Recover. تنسخ هذه التقنية البيانات من محرك رئيسي إلى محرك استرداد إما بشكل متواصل أو عند الطلب. يجب أن يغطي المحرك الرئيسي ومحرك الاسترداد 100% من مساحة محركات الأقراص المتاحة في الصفيف، ولا يمكن تواجد أكثر من وحدة تخزين استرداد واحدة في أي نظام.
- إنشاء وحدة تخزين RAID: استخدم خيار الإنشاء هذا لإنشاء وحدة تخزين RAID إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالبيانات الموجودة على محرك أقراص ثابت قائم. يمكن استخدام محركي أقراص ثابتين أو أكثر لوحدة التخزين، حسب مستوى RAID الذي يقع عليه اختيارك. تتيح ميزة RAID المصفوف إنشاء وحدتي تخزين ضمن صفيفٍ ما. للقيام بذلك حدد سعة لوحدة التخزين تقل عن سعة الصفيف الإجمالية مما يترك مساحة فارغة ضمن الصفيف لوحدة تخزين RAID الثانية، حيث تشغل وحدة التخزين الثانية المساحة المتبقية على الصفيف تلقائياً. يقتصر دور وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage على إنشاء وحدة تخزين RAID وتكون وحدة التخزين الناتجة غير مقسمة ولا مهيأة. استخدم أداة Windows* المساعدة لإدارة الأقراص لتقسيم وحدة تخزين RAID الجديدة وتهيئتها.
- إنشاء وحدة تخزين RAID من محرك أقراص ثابت موجود: استخدم خيار الإنشاء هذا عندما تريد الاحتفاظ بالبيانات الموجودة على محرك أقراص ثابت قائم ونسخ تلك البيانات إلى محرك أقراص ثابت إضافي واحد أو أكثر. قد يستغرق أسلوب الإنشاء هذا - والمعروف باسم الترحيل - بضع ساعات حسب سعة محرك الأقراص الثابت وحمولة الأعمال الواقعة على النظام، بمجرد استكمالك لمعالج إنشاء وحدة تخزين RAID من محرك أقراص ثابت موجود، يظهر مربع حوار يبين تقدم عملية الترحيل. لإعادة فتح مربع الحوار في أي وقت خلال عملية الترحيل، انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين الترحيل في وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage واختر "إظهار تقدم الترحيل". جدير بالذكر أنه لا يمكن إجراء أكثر من عملية ترحيل واحدة في نفس الوقت، فإذا أردت تحويل أكثر من محرك أقراص بيانات واحد إلى وحدة تخزين RAID يجب عليك تحويل كلٍ منها على حدة. يبين الجدول التالي عمليات الترحيل المدعومة بناءً على جهاز تحكم التخزين الموجود في النظام.

#### جدول 3: الترحيلات المدعومة

| جهاز تحكم التخزين
من مستوى RAID هذا | إلى مستوى RAID هذا | ICH6R | ICH7R ICH7DH | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R | ICH8ME
محرك أقراص ثابت واحد | RAID 0 بمحركي أقراص | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم
محرك أقراص ثابت واحد | RAID 0 بثلاثة أو أربعة محركات أقراص | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا
محرك أقراص ثابت واحد | RAID 0 بخمسة أو ستة محركات أقراص | لا | لا | لا | نعم | لا | لا
محرك أقراص ثابت واحد | RAID 1 بمحركي أقراص | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم
محرك أقراص ثابت واحد | RAID 10 بأربعة محركات أقراص | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا
محرك أقراص ثابت واحد | RAID 5 بثلاثة أو أربعة محركات أقراص | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا
محرك أقراص ثابت واحد | RAID 5 بخمسة أو ستة محركات أقراص | لا | لا | لا | نعم | لا | لا
RAID 1 بمحركي أقراص | RAID 5 بثلاثة أو أربعة محركات أقراص | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا
RAID 1 بمحركي أقراص | RAID 5 بخمسة أو ستة محركات أقراص | لا | لا | لا | نعم | لا | لا
RAID 0 بمحركي أقراص | RAID 5 بثلاثة أو أربعة محركات أقراص | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا
RAID 0 بمحركي أقراص | RAID 5 بخمسة أو ستة محركات أقراص | لا | لا | لا | نعم | لا | لا
RAID 0 بثلاثة محركات أقراص | RAID 5 بأربعة محركات أقراص | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا
RAID 0 بثلاثة محركات أقراص | RAID 5 بخمسة أو ستة محركات أقراص | لا | لا | لا | نعم | لا | لا
RAID 0 بأربعة محركات أقراص | RAID 5 بخمسة أو ستة محركات أقراص | لا | لا | لا | نعم | لا | لا
RAID 10 بأربعة محركات أقراص | RAID 5 بأربعة محركات أقراص | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا
RAID 10 بأربعة محركات أقراص | RAID 5 بخمسة أو ستة محركات أقراص | لا | لا | لا | نعم | لا | لا

### إدارة وحدات تخزين RAID

تظهر أية وحدة تخزين RAID جديدة بمجرد إنشائها في لوح الأجهزة وتستطيع الوصول إلى خيارات إدارة وحدة التخزين التالية بالنقر على اسمها بزر الماوس الأيمن:

- حذف وحدة تخزين: يتيح لك هذا الخيار حذف وحدة تخزين RAID وإعادة تعيين محركات الأقراص الثابتة الأعضاء إلى محركات أقراص ثابتة خلاف RAID. تحذير: يؤدي حذف وحدة تخزين RAID 0 أو RAID 5 أو RAID 10 إلى حذف البيانات الموجودة على كل محركات الأقراص الثابتة الأعضاء. احرص على إعداد نسخ احتياطية من كافة البيانات المهمة قبل حذف أية وحدة تخزين RAID.
- تعديل وحدة تخزين: يتيح لك هذا الخيار تغيير اسم وحدة تخزين RAID وإجراء ترحيل مستوى RAID (بمعنى الترحيل من وحدة تخزين RAID 0 أو RAID 1 أو RAID 10 إلى وحدة تخزين RAID 5).
- تحويل إلى وحدة تخزين استرداد: لا يتاح هذا الخيار إلا لوحدات تخزين RAID 1 التي تغطي 100% من مساحة محركات الأقراص الثابتة في صفيفٍ ما. تستخدم وحدة تخزين RAID 1 تقنية الاسترداد السريع Intel(R) Rapid Recover.
- التحقق من وحدة تخزين RAID: يتحقق هذا الخيار من البيانات الموجودة على وحدة تخزين RAID. عند اكتمال عملية التحقق يظهر مربع حوار يعرض عدد أخطاء التحقق والكتل التي تضم أخطاء في الوسط التي وجدت.
- التحقق من وحدة تخزين RAID وإصلاحها: يتحقق هذا الخيار من البيانات الموجودة على وحدة تخزين RAID ويصلحها. عند اكتمال عملية التحقق والإصلاح يظهر مربع حوار يعرض عدد أخطاء التحقق التي وجدت وأصلحت والكتل التي تضم أخطاء في الوسط التي أعيد تخصيصها.
- تمكين أو تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين: لا تنطبق هذه الميزة إلا على RAID 5. يؤدي استخدام مصدر طاقة غير منقطع (UPS) إلى تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين أو تعطيلها تلقائياً. يؤدي حدوث تحول من الطاقة المترددة إلى الطاقة المستمرة - كما يحدث عند فشل مصدر الطاقة المترددة أو فصله - إلى تفريغ ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة وتعطيلها. يؤدي حدوث تحول من الطاقة المستمرة إلى الطاقة المترددة - كما يحدث عند استعادة مصدر الطاقة المترددة - إلى إعادة تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة. يمكن ضم طلبات كتابة متعددة معاً في حالة تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحد التخزين، حيث تتسم كتابة البيانات من ذاكرة التخزين المؤقت إلى وحدة تخزين RAID 5 بمزيدٍ من الكفاءة. يمكن تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين أو تعطيلها في أي وقت دون الحاجة لإعادة تشغيل الكمبيوتر.
- إظهار تقدم الترحيل: لا يتاح هذا الخيار إلا عند وجود عملية ترحيل عاملة. وبمجرد تحديد هذا الخيار يظهر مربع حوار لبيان تقدم عملية الترحيل على شكل "% مكتمل".
- استرداد وحدة تخزين: يسترد هذا الخيار وحدة تخزين بعد الاستعادة الفعلية لمحرك الأقراص الثابت الذي تسبب في الفشل شريطة تلبية الشرطين التاليين:
  - إعادة تثبيت محرك أو محركات الأقراص الثابتة التي كانت أصلاً جزءاً من وحدة تخزين RAID التي فشلت
  - عدم التعامل مع البيانات الموجودة على محرك الأقراص الثابت أثناء استبعاد محرك الأقراص الثابت من النظام
  بمجرد تحديد هذا الخيار يظهر مربع حوار وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage. انقر موافق للاستمرار. بعد انتهاء الاسترداد، يشار إلى حالة وحدة التخزين بوصف "طبيعي".

### إدارة وحدات تخزين الاسترداد

تظهر أية وحدة تخزين استرداد جديدة بمجرد إنشائها في لوح الأجهزة وتستطيع الوصول إلى خيارات إدارة وحدة التخزين التالية بالنقر على اسمها بزر الماوس الأيمن:

- حذف وحدة تخزين: يتيح لك هذا الخيار حذف وحدة تخزين استرداد وإعادة تعيين محركات الأقراص الثابتة الرئيسية والاسترداد إلى محركات أقراص ثابتة خلاف RAID.
- تعديل وحدة تخزين: يتيح لك هذا الخيار إجراء التعديلات التالية على وحدة تخزين الاسترداد: تغيير اسم وحدة التخزين وتبديل المحرك الرئيسي ومحرك النسخ وتغيير سياسة التحديث.
- تعطيل التحديث المتواصل:يؤدي تحديد هذا الخيار إلى تغيير سياشة التحديث إلى عند الطلب، ومن ثم يلزمك أن تطلب التحديث يدويًا عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على وحدة التخزين ثم اختيار "تحديث وحدة التخزين".
- تحديث وحدة التخزين: لا يتاح هذا الخيار إلا عند ضبط وحدة التخزين على سياسة التحديث عند الطلب. يؤدي تحديد هذا الخيار إلى نسخ البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد، ولا يخضع للنسخ إلا التغييرات التي أجريت منذ آخر تحديث.
- إظهار تقدم تحديث وحدة التخزين: لا يتاح هذا الخيار إلا أثناء إنشاء وحدة تخزين استرداد جديدة أو عندما تحدد "تحديث وحدة التخزين" تحت سياسة التحديث عند الطلب.
- إلغاء عملية تحديث وحدة التخزين: لا يتاح هذا الخيار إلا أثناء إنشاء وحدة تخزين استرداد جديدة أو عندما تحدد "تحديث وحدة التخزين" تحت سياسة التحديث عند الطلب.
- استرداد البيانات إلى المحرك الرئيسي: لا يتاح هذا الخيار إلا بعد إعادة تشغيل النظام من محرك الاسترداد باستخدام واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage، ويؤدي تحديد هذا الخيار إلى إحلال البيانات الموجودة محرك الاسترداد محل كل البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي.
- إلغاء عملية الاسترداد: لا يتاح هذا الخيار إلا عند وجود عملية استرداد إلى المحرك الرئيسي عاملة.
- الوصول إلى ملفات المحرك الرئيسي أو محرك الاسترداد: يتيح لك هذا الخيار الاطلاع على الملفات الموجودة على المحرك الرئيسي أو محرك الاسترداد باستخدام مستكشف Windows*، إلا إنه يعطل عمليات التحديث المتواصل لوحدة تخزين الاسترداد. عندما تنتهي من الاطلاع على الملفات انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة التخزين وحدد خيار إخفاء ملفات المحرك الرئيسي أو محرك الاسترداد لتمكين عمليات تحديث وحدة التخزين.
- إخفاء ملفات المحرك الرئيسي أو محرك الاسترداد: لا يتاح هذا الخيار إلا بعد تحديد خيار الوصول إلى ملفات المحرك الرئيسي أو محرك الاسترداد في مستكشف Windows*، ويؤدي تحديد هذا الخيار إلى إتاحة الكتابة على محرك الأقراص الثابت وتمكين عمليات تحديث وحدة التخزين.
- تحويل إلى وحدة تخزين RAID: يتيح لك هذا الخيار تحويل وحدة تخزين استرداد إلى وحدة RAID 1.

### خيارات الإدارة الأخرى

- إعادة المسح بحثاً عن أجهزة توصيل وتشغيل: يتاح هذا الخيار من قائمة "إجراءات" ويستشعر محركات الأقراص الثابتة التي أضيفت أو أزيلت، وبعد انتهاء المسح يعرض مشهد الوضع المتقدم المعلومات بعد التحديث، وهذا الإجراء مماثل لاختيار "تفحص تغييرات الأجهزة" في إدارة الأجهزة ضمن نظام Windows.
- تحديد محرك أقراص ثابت خلاف RAID كاحتياطي: تحذير: يؤدي تحديد محرك أقراص ثابت كاحتياطي إلى حذف كافة البيانات الموجودة على محرك الأقراص ذلك بشكل دائم. احرص على إعداد نسخ احتياطية من كافة البيانات المهمة قبل تحديد أية محرك أقراص كاحتياطي. تحدد هذه الميزة محركات الأقراص الثابتة كمحركات أقراص الوجهة لعمليات إعادة الإنشاء التلقائي. لتحديد محرك أقراص ثابت كاحتياطي، انقر على أحد محركات الأقراص الثابتة الواردة في قائمة محركات الأقراص الثابتة خلاف RAID في لوح الأجهزة واختر "تحديد كاحتياطي"
- إعادة تعيين محرك أقراص ثابت احتياطي إلى خلاف RAID: لا يمكن إعادة تعيين محرك أقراص ثابت خلاف RAID ما لم يسبق تحديده كاحتياطي أولاً. انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت الاحتياطي في قائمة محركات الأقراص الثابتة خلاف RAID في لوح الأجهزة واختر "إعادة تعيين محرك أقراص ثابت إلى خلاف RAID" من القائمة التي تظهر، وبذلك يتحول محرك الأقراص هذا - والذي كان عضواً في صفيف RAID - إلى محرك أقراص خلاف RAID.
- تمكين أو تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت لكتابة محركات الأقراص الثابتة: ذاكرة التخزين المؤقت لكتابة محركات الأقراص الثابتة ميزة لتحسين الأداء تدعمها بعض محركات الأقراص الثابتة، حيث يؤدي تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة إلى تحسين الأداء عن طريق تخزين البيانات مؤقتاً قبل كتابتها في محرك الأقراص الثابت، إلا إن وجه القصور في تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة هو احتمال فقد البيانات المخزنة مؤقتاً في حالة انقطاع الطاقة عن النظام. لتمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة أو تعطيلها، انقر بزر الماوس الأيمن على صفيف RAID ثم اختر تمكين أو تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت لكتابة محركات الأقراص الثابتة ثم أعد تشغيل الكمبيوتر لتسري التغييرات.

# استرداد البيانات إلى المحرك الرئيسي

لا تنطبق موضوعات هذا القسم إلا على وحدات تخزين الاسترداد، وهي توضح كيفية نسخ البيانات من محرك الاسترداد إلى محرك رئيسي نتيجة لفشل المحرك الرئيسي أو تلفه أو فقده أو لإعادة بيانات المحرك الرئيسي إلى حالة سابقة.

## استبدال محرك رئيسي

يتطلب الأمر الاسترداد إلى محرك رئيسي إذا فشل المحرك الرئيسي أو استبعد من النظام أو فقد.

1. أوقف تشغيل الجهاز ووصل محرك رئيسي جديد.
2. ابدأ تشغيل النظام. اضغط أثناء عملية بدء تشغيل النظام على `Ctrl-I` للدخول في واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage.
3. في القائمة الرئيسية (`MAIN MENU`) حدد '`Recovery Volume Options`' (خيارات وحدة تخزين الاسترداد).
4. في قائمة خيارات وحدة تخزين الاسترداد، حدد الخيار 1 لبدء التشغيل من محرك الاسترداد ('`Boot from Recovery Drive`').
5. أعد تشغيل النظام.
6. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
7. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" لعرض مشهد تفصيلي لوحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
8. انقر بزر الماوس الأيمن على المحرك الرئيسي واختر "إعادة الإنشاء إلى محرك الأقراص الثابت هذا"، أو انقر بزر الماوس الأيمن على المحرك الرئيسي الجديد واختر "تحديد كاحتياطي" لبدء عملية إعادة الإنشاء تلقائيًا. تظهر حالة وحدة التخزين بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة".
9. بعد اكتمال عملية إعادة الإنشاء، انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين الاسترداد واختر "تعديل وحدة التخزين" لتبديل المحرك الرئيسي ومحرك الاسترداد، أو أعد تشغيل النظام واستخدم ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage لبدء التشغيل من المحرك الرئيسي.

## إعادة بيانات المحرك الرئيسي إلى حالة سابقة

إذا كانت وحدة تخزين الاسترداد مضبوطة على سياسة التحديث عند الطلب فيمكنك إعادة بيانات المحرك الرئيسي إلى الحالة التي كانت عليها في نهاية عملية تحديث وحدة التخزين الأخيرة، وهذا يفيد بشكل خاص عند اكتشاف فيروس على المحرك الرئيسي أو استخدام ضيوف لنظامك.

1. أعد تشغيل النظام. اضغط أثناء عملية بدء تشغيل النظام على `Ctrl-I` للدخول في واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
2. في القائمة الرئيسية (`MAIN MENU`) حدد '`Recovery Volume Options`' (خيارات وحدة تخزين الاسترداد).
3. في قائمة خيارات وحدة تخزين الاسترداد، حدد الخيار 1 لبدء التشغيل من محرك الاسترداد ('`Boot from Recovery Drive`').
4. أعد تشغيل النظام.
5. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
6. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" لعرض مشهد تفصيلي لوحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
7. انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين الاسترداد في لوح الأجهزة ثم اختر "استرداد البيانات إلى المحرك الرئيسي"، تظهر لحالة وحدة التخزين عبارة "جاري الاسترداد إلى المحرك الرئيسي: % مكتملة".
8. بعد اكتمال عملية الاسترداد، انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين الاسترداد واختر "تعديل وحدة التخزين" لتبديل المحرك الرئيسي ومحرك الاسترداد، أو أعد تشغيل النظام واستخدم ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage لبدء التشغيل من المحرك الرئيسي.

# استرداد وحدة تخزين RAID

لا تنطبق التعليمات الواردة في هذا القسم إلا على وحدات تخزين RAID> إذا أظهرت إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage انخفاضاً أو فشلاً في وحدة تخزين RAID فقد يكون من الممكن استرداد وحدة التخزين. أما إذا لم تكن الاستعادة ممكنةً فيتعين عليك إعادة إنشاء وحدة تخزين RAID واستعادة البيانات يدوياً من نسخة احتياطية. راجع القسم التالي المناظر لمشكلة RAID المبينة لاستعادة تكوين RAID.

## فشل وحدة تخزين RAID 0

يبين الفشل في وحدة تخزين RAID 0 عند فشل أحد أعضائها أو فصله، فإن حدث شيئٌ من هاذين الأمرين انقطعت إمكانية الوصول إلى وحدة تخزين RAID 0، علماً بأنه من الممكن استرداد وحدة تخزين RAID 0 في حالة فصل عضوٍ، إلا إن استرداده يكون ممتنعاً في حالة فشل عضوٍ ما.

### عضو مفتقد

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage وحدة تخزين RAID 0 بوصف "`Normal`" (طبيعي).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" للاطلاع على مشهد تفصيلي لمعلومات تخزين الجهاز.
6. انقر على وحدة تخزين RAID 0 في لوح الأجهزة للتأكد من عمله بشكل طبيعي، حيث تظهر الحالة في لوح المعلومات بوصف "طبيعي".

### عضو فشل

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بآخر جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage وحدة تخزين RAID 0 بوصف "`Failed`" (فشل)، موعزةً لك بالضغط على `Ctrl-I` للدخول على واجهة الاستخدام.
4. اضغط على `Ctrl-I` للدخول على القائمة الرئيسية ("`MAIN MENU`").
5. حدد الخيار `2` في القائمة الرئيسية لحذف وحدة تخزين RAID ("`Delete RAID Volume`").
6. في قائمة حذف وحدة تخزين ("`DELETE VOLUME MENU`")، اختر وحدة تخزين RAID 0 التي فشلت باستخدام السهمين العلوي والسفلي.
7. اضغط على مفتاح الحذف ("`Delete`") لحذف وحدة التخزين.
8. اضغط على "`Y`" لتأكيد الحذف.
9. أنشئ وحدة تخزين RAID 0 جديدة. إذا كان محرك الأقراص الثابت الذي فشل جزءاً من وحدة تخزين النظام فسيتعين عليك كذلك إعادة تثبيت نظام التشغيل.

## وحدة تخزين RAID 1 منخفضة

يبين الانخفاض في وحدة تخزين RAID 1 عند فشل أحد أعضائها أو فصله وفقد النسخ المتطابق للبيانات ونتيجةً لذلك لا يستطيع النظام إلا استخدام العضو العامل. لإعادة تأسيس النسخ المتطابق للبيانات واستعادة تكرار البيانات، راجع الإجراءات التالية.

### عضو مفتقد

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. أعد تشغيل النظام. ستجري إعادة الإنشاء تلقائياً.

### عضو فشل

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بآخر جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، ستعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيار إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "`Degraded`" (منخفض).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" لعرض مشهد تفصيلي لوحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
6. في لوح الأجهزة انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت خلاف RAID واختر "إعادة الإنشاء إلى محرك الأقراص الثابت هذا".
7. انقر على وحدة تخزين RAID 1 في لوح الأجهزة. تظهر الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

## وحدة تخزين RAID 1 منخفضة وفشل في RAID 0 ضمن صفيف RAID واحد

من الوارد أن يحدث هذا عند وجود وحدتي تخزين RAID (0 و1) على صفيف RAID واحد (انظر RAID المصفوف). يبين الفشل في وحدة تخزين RAID 0 ويبين الانخفاض في وحدة تخزين RAID 1 عند فشل أحد أعضائهما أو فصله،

### عضو مفتقد

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 0 بوصف "`Normal`" (طبيعي) وحالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "`Rebuild`" (إعادة إنشاء).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" لعرض مشهد تفصيلي لوحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
6. انقر على وحدة تخزين RAID 0 في لوح الأجهزة وستظهر الحالة بوصف "طبيعي" في لوح المعلومات، تظهر حالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة" عند تحديد وحدة تخزين RAID 1.
7. بعد انتهاء إعادة إنشاء وحدة تخزين RAID 1، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

### عضو مفتقد عند وجود نظام التشغيل على وحدة تخزين RAID 1 أو على محرك أقراص ثابت خلاف RAID

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 0 بوصف "`Normal`" (طبيعي) وحالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "`Rebuild`" (إعادة إنشاء).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" لعرض مشهد تفصيلي لوحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
6. انقر على وحدة تخزين RAID 0 في لوح الأجهزة وستظهر الحالة بوصف "طبيعي" في لوح المعلومات، تظهر حالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة" عند تحديد وحدة تخزين RAID 1.
7. بعد انتهاء إعادة إنشاء وحدة تخزين RAID 1، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

### عضو فشل عند وجود نظام التشغيل على وحدة تخزين RAID 1 أو على محرك أقراص ثابت خلاف RAID

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بآخر جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "`Degraded`" (منخفضة) وحالة وحدة تخزين RAID 0 بوصف "`Failed`".
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" لعرض مشهد تفصيلي لوحدة تحكم التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage.
6. انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين RAID 0 في لوح الأجهزة ثم اختر "حذف وحدة تخزين"، ومن ثم يرشدك "معالج حذف وحدة تخزين" خلال إجراء الحذف.
7. لإنشاء وحدة تخزين جديدة، اختر "إجراءات" ثم اختر "إنشاء وحدة تخزين جديدة"، ومن ثم يرشدك "معالج إنشاء وحدة تخزين RAID" خلال إجراء الإنشاء.
8. استخدم أداة Windows المساعدة لإدارة الأقراص لتقسيم وحدة تخزين RAID الجديدة وتهيئتها.
9. في لوح الأجهزة انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت خلاف RAID واختر "إعادة الإنشاء إلى محرك الأقراص الثابت هذا".
10. انقر على وحدة تخزين RAID 1 في لوح الأجهزة. تظهر الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

### عضو فشل عند وجود نظام التشغيل على وحدة تخزين RAID 0

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بآخر جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض شاشة بداية ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 0 بوصف "`Failed`" (فشل) وحالة وحدة تخزين RAID 1 بوصف "`Degraded`" (منخفضة).
4. لا تبدأ واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage.
5. ثبِّت نظام التشغيل على محرك الأقراص الثابت خلاف RAID الجديد.
6. سيوعز إليك خلال إجراء التثبيت بالضغط على F6 لتحميل برنامج تشغيل RAID (`Press F6 to load the RAID Driver`).
7. اضغط على `F6` لتثبيت برنامج تشغيل RAID على محرك الأقراص خلاف RAID الجديد.
8. بعد تثبيت نظام التشغيل وبرنامج تشغيل RAID، افتح مستكشف Windows لتحديد القسم الجديد الموجود على محرك الأقراص الجديد والقسم الموجود على وحدة تخزين RAID 1 المنخفضة.
9. انسخ البيانات التي تريد الاحتفاظ بها من وحدة تخزين RAID 1 المنخفضة إلى القسم الجديد.
10. إذا كنت تعتزم استعادة تكوين RAID بوحدات تخزين RAID 0 وRAID 1 فتابع مع الخطوات التالية.
11. اختر وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage من قائمة ابدأ.
12. من قائمة عرض في وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage، اختر "الوضع المتقدم" لعرض مشهد تفصيلي لوحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
13. في لوح أجهزة وحدة تحكم تخزين IMSM، انقر بزر الماوس الأيمن على وحدة تخزين RAID 0 واختر "حذف وحدة تخزين" من القائمة التي تظهر.
14. يعينك معالج "حذف وحدة تخزين RAID" على حذف وحدة التخزين.
15. حدد وحدة تخزين RAID 1 واحذف وحدة التخزين.
16. من قائمة إجراءات، حدد قائمة "إنشاء وحدة تخزين RAID من محرك أقراص ثابت موجود" الفرعية لإنشاء وحدة تخزين RAID 0 جديدة.
17. يعينك معالج "إنشاء وحدة تخزين RAID من محرك أقراص ثابت موجود" على إنشاء وحدة تخزين RAID 0. تأكد أن حجم وحدة التخزين أقل من حجم الصفيف من أجل إنشاء وحدة تخزين أخرى.
18. أنشئ وحدة تخزين RAID 1 جديدة.
19. لقد استعدت التكوين الأصلي.
20. أعد نقل أي من بيانات RAID 1 الأصلية إلى وحدة تخزين RAID 1 الجديدة هذه إن أردت.

## وحدة تخزين RAID 5 منخفضة

تبين حالة وحدة تخزين RAID 5 بوصف "منخفضة" عند فشل أحد أعضائها أو فصله، فإن حدث ذلك راجع الإجراء الملائم مما يلي:

### عضو مفتقد

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 5 بوصف "`Rebuild`" (إعادة إنشاء).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" لعرض مشهد تفصيلي لوحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
6. انقر على وحدة تخزين RAID 5 في لوح الأجهزة. تبين الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

### عضو فشل

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بمحرك أقراص جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، ستعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيار التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 5 بوصف "`Degraded`" (منخفض).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" لعرض مشهد تفصيلي لوحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
6. في لوح الأجهزة انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت خلاف RAID واختر "إعادة الإنشاء إلى محرك الأقراص الثابت هذا".
7. انقر على وحدة تخزين RAID 5 في لوح الأجهزة. تبين الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

## فشل وحدة تخزين RAID 5

تبين حالة وحدة تخزين RAID 5 بوصف "فشل" عند فشل أكثر من واحد من أعضائها، فإن حدث ذلك فرجاء اتباع الإجراء المبين أدناه، علماً بأن هذا الإجراء يحذف وحدة تخزين RAID 5 التي فشلت وينشئ وحدة تخزين RAID 5 جديدة ولا يسترد وحدة تخزين RAID 5 التي فشلت وبياناتها. بعد إنشاء وحدة تخزين RAID 5 الجديدة، يتعين عليك استعادة البيانات من نسخ احتياطية وتثبيت أية برامج كانت على وحدة تخزين RAID 5.

### أعضاء فشلت

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محركات الأقراص الثابتة التي فشلت بمحركات أقراص جديدة ذات سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage وحدة تخزين RAID 5 بوصف "`Failed`" (فشل)، موعزةً لك بالضغط على `Ctrl-I` للدخول على واجهة الاستخدام.
4. اضغط على `Ctrl-I` للدخول على القائمة الرئيسية ("`MAIN MENU`").
5. حدد الخيار 2 في القائمة الرئيسية لحذف وحدة تخزين RAID ("`Delete RAID Volume`").
6. في قائمة حذف وحدة تخزين ("`DELETE VOLUME MENU`")، اختر وحدة تخزين RAID 5 التي فشلت باستخدام السهمين العلوي والسفلي.
7. اضغط على مفتاح الحذف ("`Delete`") لحذف وحدة التخزين.
8. اضغط على "`Y`" لتأكيد الحذف.
9. أنشئ وحدة تخزين RAID 5 جديدة.
10. قد تلزمك كذلك إعادة تثبيت نظام التشغيل على وحدة التخزين الجديدة واستعادة البيانات من نسخ احتياطية.

## وحدة تخزين RAID 10 منخفضة

تبين حالة وحدة تخزين RAID 10 بوصف "منخفضة" عند فشل أحد أعضائها أو فصله، فإن حدث ذلك فاستعد وحدة التخزين باتباع الإجراء الملائم مما يلي:

### عضو مفتقد

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. أعد توصيل محرك الأقراص الثابت المفتقد.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 10 بوصف "`Rebuild`" (إعادة إنشاء).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" لعرض مشهد تفصيلي لوحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
6. انقر على وحدة التخزين المحددة في لوح الأجهزة. تظهر الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

### عضو فشل

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محرك الأقراص الثابت الذي فشل بمحرك أقراص جديد ذي سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، ستعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيار التخزين المصفوف Intel Matrix Storage حالة وحدة تخزين RAID 10 بوصف "`Degraded`" (منخفض).
4. بعد بدء تشغيل نظام التشغيل، حدد وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage من قائمة ابدأ أو انقر على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
5. من قائمة عرض، اختر "الوضع المتقدم" لعرض مشهد تفصيلي لوحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.
6. في لوح الأجهزة انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص الثابت خلاف RAID واختر "إعادة الإنشاء إلى محرك الأقراص الثابت هذا".
7. انقر على وحدة التخزين المحددة في لوح الأجهزة. تظهر الحالة في لوح المعلومات بوصف "إعادة الإنشاء: % مكتملة". بعد انتهاء إعادة الإنشاء، تظهر الحالة بوصف "طبيعي".

## فشل وحدة تخزين RAID 10

تبين حالة وحدة تخزين RAID 10 بوصف "فشل" عند فشل ما لا يقل عن اثنين من أعضائها، فإن حدث ذلك فرجاء اتباع الإجراء المبين أدناه، علماً بأن هذا الإجراء يحذف وحدة تخزين RAID 10 وينشئ وحدة تخزين RAID 10 جديدة ولا يسترد وحدة تخزين RAID 10 التي فشلت وبياناتها.

أعضاء فشلت

1. تأكد من إيقاف تشغيل النظام.
2. استبدل محركات الأقراص الثابتة التي فشلت بمحركات أقراص جديدة ذات سعة مساوية أو أكبر.
3. ابدأ تشغيل النظام. أثناء بدء تشغيل النظام، تعرض واجهة استخدام ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage وحدة تخزين RAID 10 بوصف "`Failed`" (فشل)، موعزةً لك بالضغط على `Ctrl-I` للدخول على واجهة الاستخدام.
4. اضغط على `Ctrl-I` للدخول على القائمة الرئيسية ("`MAIN MENU`").
5. حدد الخيار `2` في القائمة الرئيسية لحذف وحدة تخزين RAID.
6. في قائمة حذف وحدة تخزين ("`DELETE VOLUME MENU`")، اختر وحدة تخزين RAID 10 التي فشلت باستخدام السهمين العلوي والسفلي.
7. اضغط على مفتاح الحذف ("`Delete`") لحذف وحدة التخزين.
8. اضغط على "`Y`" لتأكيد الحذف.
9. أنشئ وحدة تخزين RAID 10 جديدة.
10. سيلزمك كذلك إعادة تثبيت نظام التشغيل على وحدة التخزين الجديدة.

# مراقب الأحداث

مراقب الأحداث عبارة عن خدمة نظام تثبت على النظام مع برنامج إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage، وعندما تكون مثبتة يبدأ تنفيذ هذه الخدمة لدى دخول المستخدم وتعمل في الخلفية أثناء استخدام النظام. يتواصل مراقب الأحداث مع برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage ووحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage وتطبيق الصغير لرمز الدرج لضمان تزامن حالة ثلاثتها ولتوفير الإعلام بالأحداث. عند وقوع حدثٍ ما، يتسبب مراقب الأحداث في قيام التطبيق الصغير لرمز درج النظام بإظهار رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage الذي يعرض بدوره بالون رسالة أو مربع حوار يصف الحدث.

تتضمن أنواع الأحداث التي تستطيع إثارة إعلام تغيرات حالة وحدة تخزين RAID أو خطأ إدخال/إخراج في محرك الأقراص الثابت أو حدث SMART في محرك الأقراص الثابت. عند وقوع أحد هذه الأحداث، يسجل مراقب الأحداث هذا الحدث في سجل أحداث NT وسجل أحداث إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage. يبين الجدول التالي الخيارات التي يمكن الوصول إليها من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage.

## خيارات رمز درج إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage

الخيار | الوصف
--- | ---
بدء وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage | لفتح وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel Matrix Storage لبيان الحالة و/أو معلومات التحري عن الحدث.
تجاهل التنبيه الحالي في الوقت الراهن | لجعل مراقب الأحداث يتجاهل الحدث الحالي ويخفي رمز الدرج حتى وقت دخول المستخدم التالي أو وقوع الحدث التالي.

# مفتاح المصطلحات

منتجات وخدمات إنتل
إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage | برنامج لتخزين Serial ATA يتيح ميزات قوية ورفعاً للأداء على النظم المتنقلة وميزات أداء وحماية على النظم الأخرى.
ذاكرة القراءة فقط لخيارات إدارة التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage | ذاكرة القراءة فقط للخيارات عبارة عن وحدة برمجيات مدمجة ضمن نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) للنظام تتيح دعم بدء التشغيل لوحدات تخزين RAID إضافةً إلى واجهة استخدام لتكوين وحدات تخزين RAID وإدارتها.
RAID المصفوف | برنامج يستطيع إنشاء وإدارة واستخدام وحدتي تخزين RAID مستقلتين ضمن صفيف RAID واحد.
وحدة تحكم التخزين المصفوف Intel(R) Matrix Storage | البرنامج الذي يتيح واجهة الإدارة لنظام Serial ATA AHCI وRAID الفرعي ضمن نظم التشغيل المدعومة. رجاء مراجعة متطلبات النظام للحصول على مزيدٍ من التفاصيل.
تقنية الاسترداد السريع Intel(R) Rapid Recover | تتيح لك هذه التقنية نسخ البيانات من محرك رئيسي إلى محرك استرداد إما بشكل متواصل أو عند الطلب. لاستخدام هذه التقنية، أنشئ وحدة تخزين استرداد.
مصطلحات RAID الشائعة
إعادة الإنشاء التلقائي | عملية استعادة وحدة تخزين RAID 1 أو 5 أو 10 في حالة فشل عضو RAID أو افتقاده، وإن كان ثمة محرك أقراص ثابت احتياطي فإن البرنامج يستخدمه تلقائياً كبديل لمحرك الأقراص الثابت الذي فشل. هذا وتجرى عملية إعادة الإنشاء التلقائي كذلك في حالة استبعاد أحد أعضاء RAID 1 ثم إعادة إدخاله، وذلك بغية إعادة تأسيس النسخ المتطابق. جدير بالذكر أن وحدات تخزين RAID 0 لا تستطيع استخدام عملية إعادة الإنشاء التلقائي.
الاسترداد التلقائي | عملية استرداد وحدات التخزين التي فشلت نتيجة لافتقاد قرص بشكل تلقائي. بالنسبة لوحدات تخزين RAID 0، إذا كانت كافة الأقراص الأعضاء حاضرة وفشلت وحدة التخزين فإن ذاكرة القراءة فقط للخيارات ستحدد حالة وحدة التخزين بوصف "Failed" (فشل). أما وحدات تخزين RAID التكرارية، ففي حالة استبدال آخر الأقراص الأعضاء استبعاداً وكان عدد كافٍ من الأقراص التي لم تفشل موجوداً فستتبدل حالة وحدة التخزين إلى "Degraded" (منخفضة).
سياسة التحديث المتواصل | عندما تستخدم وحدة تخزين استرداد هذه السياسة تنسخ البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد تلقائيًا مادام المحركان موصلان بالنظام.
RAID | صفيف متكرر من المحركات المستقلة: يسمح RAID بتوزيع البيانات عبر محركات أقراص ثابتة متعددة لتوفير تكرار البيانات أو لتحسين أداء تخزين البيانات.
صفيفRAID | تجميع منطقي لمحركات الأقراص الثابتة الفعلية.
المحرك الرئيسي | محرك الأقراص الثابتة المحدد كمحرك المصدر في وحدة تخزين الاسترداد.
عضو | محرك أقراص ثابت مستخدم ضمن صفيف RAID.
سياسة التحديث عند الطلب | عندما تستخدم وحدة تخزين استرداد هذه السياسة تنسخ البيانات الموجودة على المحرك الرئيسي إلى محرك الاسترداد عندما تطلب أنت ذلك، ولا يخضع للنسخ إلا التغييرات التي أجريت منذ آخر تحديث.
وحدة تخزين RAID | مقدار ثابت من المساحة ممتد عبر صفيف RAID ويظهر لنظام التشغيل وكأنه محرك أقراص ثابت فعلي واحد. تُنشأ كلٌ من وحدات تخزين RAID بمستوى RAID محدد وذلك إما لتوفير تكرار البيانات أو لتحسين أداء تخزين البيانات.
مستوى RAID | مجموعة مُعرَّفة من الخصائص مطبقة على وحدة تخزين RAID لتحديد كيفية تخزين البيانات وإدارتها تحسيناً لأداء القراءة/الكتابة أو رفعاً للقدرة على تجاوز الأخطاء.
RAID 0 (التشريط) | تخضع البيانات في وحدة تخزين RAID للتشريط عبر أعضاء الصفيف، حيث يقسم هذا التشريط البيانات إلى وحدات ويوزع تلك الوحدات عبر الأعضاء لا لإيجاد تكرار البيانات بل لتحسين أداء القراءة/الكتابة.
RAID 1 (النسخ المتطابق) | تخضع البيانات في وحدة تخزين RAID للنسخ المتطابق عبر أعضاء صفيف RAID، والنسخ المتطابق هو المصطلح المستخدم لوصف الميزة الرئيسية في RAID 1، والذي يكتب بيانات مزدوجة على كل عضو مما يوجد تكرار البيانات ويرفع من القدرة على تجاوز الأخطاء.
RAID 5 (التشريط مع التماثل) | تخضع البيانات والتماثل في وحدة تخزين RAID للتشريط عبر أعضاء الصفيف، وتُكتب معلومات التماثل مع البيانات بتسلسل دوار عبر أعضاء الصفيف. مستوى RAID هذا هو التكوين المفضل من أجل الكفاءة والقدرة على تجاوز الأخطاء والأداء.
RAID 10 (التشريط والنسخ المتطابق) | مستوى RAID الذي يتم فيه التشريط عبر صفيف ثنائي الأقراص رفعاً لأداء النظام، كما يلتحق بكل محرك أقراص نسخة متطابقة من أجل تجاوز الأخطاء. يتيح RAID 10 فوائد أداء RAID 0 وتكرار RAID 1، ومع ذلك فهو يتطلب أربعة محركات أقراص ثابتة.
محرك الاسترداد | محرك الأقراص الثابتة المحدد كمحرك الهدف في وحدة تخزين الاسترداد.
وحدة تخزين استرداد | وحدة تخزين تستخدم تقنية الاسترداد السريع Intel(R) Rapid Recover
بيانات التعريف | يعني مصطلح بيانات التعريف "بيانات عن البيانات" أو "معلومات عن المعلومات"، وبالنسبة لوحدات تخزين RAID فبيانات التعريف عبارة عن معلومات حول أسلوب وحدة تخزين RAID في تخزين ملفات المستخدم والنظام على وحدة تخزين RAID.
ترحيل | عملية تحويل تكوين تخزين البيانات لنظامٍ ما من تكوين خلاف RAID (عبور) إلى تكوين RAID.
ترحيل مستويات RAID | عملية تحويل تكوين تخزين البيانات لنظامٍ ما من أحد مستويات RAID لآخر. انظر الجدول 3 للاطلاع على ترحيلات المستوى المدعومة.
محرك أقراص ثابت احتياطي | محرك أقراص ثابت Serial ATA معين من قِبل برنامج RAID ليُستخدم تلقائياً كهدف لإعادة الإنشاء التلقائي في حالة فشل أحد أعضاء RAID أو افتقاده، مع العلم بأن RAID 0 لا يستطيع استخدام محركات الأقراص الاحتياطية، بينما تستطيع مستويات RAID 1 و5 و10 استخدام احتياطي واحد أو أكثر.
تهيئة وحدة تخزين | عملية تهيئة التماثل لوحدات تخزين RAID 5 أو التأكد من مطابقة كل كتلة بيانات على النسخة المتطابقة لكتلة البيانات المكافئة على محرك/محركات الأقراص الثابتة المصدر لوحدات تخزين RAID 1 وRAID 10.
مصطلحات التخزين
جهاز تحكم RAID | يتولى جهاز تحكم RAID إنشاء صفائف RAID ووحدات تخزين RAID وإدارتها تحسيناً لأداء القراءة/الكتابة أو رفعاً للقدرة على تجاوز الأخطاء.
جهاز تحكم Serial ATA | جهاز تحكم Serial ATA مدمج ضمن لوحة وصل أجهزة تحكم الإدخال/الإخراج في النظام، ويتولى جهاز التحكم هذا إدارة أجهزة Serial ATA ويؤدي دور الواجهة بينها وبين النظام.
AHCI | واجهة جهاز تحكم المضيف المتقدم: مواصفات واجهة تسمح لبرنامج تشغيل التخزين بتمكين ميزات Serial ATA المتقدمة مثل قوائم انتظار الأوامر الأصلية والتوصيل السريع الأصلي وإدارة الطاقة.
التوصيل السريع | استبعاد محرك أقراص ثابت Serial ATA وإدخاله دون سابق إنذار حال كون النظام مشغلاً.
قوائم انتظار الأوامر الأصلية | بروتوكول للأوامر في Serial ATA يسمح بوجود أوامر متعددة في حالة انتظار ضمن محرك أقراص ثابت في نفس الوقت، حيث يعاد ترتيب الأوامر ديناميكياً لرفع أداء محرك الأقراص الثابت.
جهاز ATAPI | جهاز تخزين مجمع بواجهة متوازية مثل محركات الأقراص المضغوطة للقراءة فقط والأقراص المضغوطة للقراءة والكتابة وأقراص DVD للقراءة فقط والأشرطة.
محرك أقراص ثابت Serial ATA | محرك أقراص ثابت بواجهة ترسل البيانات باستخدام بروتوكول تسلسلي من أجل الاتصال مع جهاز تحكم Serial ATA.
eSATA | محرك أقراص SATA خارجي.
نظام تخزين Serial ATA الفرعي | كافة المعدات والبرامج على نظامٍ ما المتعلقة بتخزين البيانات على محركات أقراص Serial ATA الثابتة.
وضع نقل Serial ATA | معدل اتصال جهاز تحكم Serial ATA ومحرك أقراص Serial ATA الثابت ببعضهما البعض.
حدث SMART | تقنية المراقبة الذاتية والتحليل والبيان: مقياس مفتوح لتطوير محركات الأقراص الثابتة ونظم البرامج التي تراقب محرك أقراص ثابت تلقائياً وتبين أي مشاكل محتملة.
ذاكرة التخزين المؤقت لكتابة محركات الأقراص الثابتة | ذاكرة تخزين مؤقت ضمن محرك أقراص ثابت تخزن البيانات بشكل مؤقت قبل نسخ البيانات على وسيط تخزين ثابت.
ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لوحدة التخزين | لا يستخدم هذا إلا مع RAID 5. يدعم برنامج تشغيل إدارة التخزين المصفوف Intel Matrix Storage ميزة ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة لتحسين أداء صفيف RAID 5 في القراءة/الكتابة، حيث تجمع طلبات إدخال/إخراج متعددة من المضيف تحت طلبات أقل وتكتب من ذاكرة التخزين المؤقت إلى وحدات التخزين على فواصل زمنية محددة، علماً بأنه من الممكن تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المرتدة أو تعطيلها في أي وقت دون الحاجة لإعادة تشغيل الكمبيوتر.
إدارة طاقة الوصل | قدرة جهاز تحكم Serial ATA على وضع جهاز Serial ATA في حالة طاقة منخفضة.
الإعلام غير المتزامن | يتيح لجهاز ATAPI إرسال إعلام إلى جهاز تحكم Serial ATA بحاجة الجهاز للانتباه.

# معلومات العلامات التجارية

Intel(R) علامة تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation أو شركاتها الفرعية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

*قد تكون الماركات والأسماء الأخرى مملوكة لآخرين.