Intel® Turbo Memory 說明

# Intel Turbo Memory – 簡介

## 概述

Intel Turbo Memory 技術將經常存取的資料儲存到快閃記憶體中而提升系統的綜合效能。這樣可以更快地存取應用程式與資料，並減少開機所需時間。Intel Turbo Memory 技術還令硬碟更頻繁地進入低電量模式，有助於減少系統電力消耗。

Intel Turbo Memory 由以下元件組成：

- Intel Turbo Memory 驅動程式
- Intel Turbo Memory 主控台
- Intel Turbo Memory 磁碟過濾 option ROM

Intel Turbo Memory 驅動程式可以在系統需求部分列出的任何支援的移動式系統上安裝。驅動程式將 同時安裝 Intel® Matrix Storage Manager 和 Intel Turbo Memory 驅動程式。NAND 快閃記憶體的快取總大小將決定 Intel Turbo Memory 主控台可供哪些功能。安裝軟體將自動更新 option ROM。

## 功能

在支援的行動系統中，Intel Turbo Memory 主控台支援下列功能：

啟用或停用 Windows ReadyDrive* | 提供啟用或停用 Windows ReadyDrive 的選項。
啟用或停用 Windows ReadyBoost* | 提供啟用或停用 Windows ReadyBoost 的選項。

註：停用 Windows ReadyBoost 和 ReadyDrive 將會導致系統效能降低，應該僅由進階使用者執行。

* 其他名稱與品牌可能業經宣告為其他所有者之財產。

# 系統需求

Intel Turbo Memory 技術需要以下系統元件：

- 支援以下 I/O 控制器之一的 Intel® 微處理器：
  - Intel® 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
  - Intel® 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
- 組態為開機磁片的序列 ATA 硬碟
- 大小為 1 GB 或 512 MB 的 NAND 快閃記憶體
- 支援 Intel Turbo Memory 的系統 BIOS
- Microsoft Windows Vista* 作業系統

註：Intel Turbo Memory 1.0 在 RAID 模式中不受支援。

不支援下列作業系統：

- 下列 Microsoft 作業系統的任何版本：

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT 3.51*
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT 4.0*
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows 2000 Professional*
- Windows XP*

- 下列作業系統的任何版本：

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

如需更多詳細資訊，請參閱 Intel Turbo Memory Readme 檔案和版本注意事項。

* 其他名稱與品牌可能業經宣告為其他所有者之財產。

# Intel Turbo Memory 驅動程式

Intel Turbo Memory 驅動程式已通過 Windows 硬體品質實驗室 (WHQL) 認證，是特別為改進儲存子系統效能與可靠度而設計的軟體。此驅動程式將作為 Intel Turbo Memory 軟體的一部份而安裝。

# Intel Turbo Memory 主控台

## 一般功能

開啟 Intel Turbo Memory 主控台就出現主要對話方塊，在兩個窗格中提供有關的裝置資訊。

左窗格顯示 Intel Turbo Memory 控制器的名稱。右窗格顯示 Windows ReadyBoost 和 Windows ReadyDrive 的狀態，以及 NAND 快閃記憶體的快取總大小。

前兩個參數的值為「啟用」、「暫停」和「停用」。「啟用」狀態表示已經啟動此功能。「暫停」狀態在 Microsoft Windows Vista 執行幾個評估檢查時出現，以驗證該系統是否支援 ReadyDrive 功能。「停用」狀態表示此功能不可用，因為作業系統無法進行評估檢查，或者是因為已關閉此功能。

此對話方塊亦提供啟用或停用 Windows ReadyBoost 和 Windows ReadyDrive 的選項。請注意，您需要 1 GB NAND 快閃記憶體，才能同時使用 Windows ReadyBoost 和 Windows ReadyDrive。如果您的移動式系統配有 512 MB NAND 快閃記憶體，將無法使用「啟用 Windows ReadyBoost」選項。

註：在啟用或停用 Windows ReadyBoost 或 Windows ReadyDrive 時，必須重新啟動系統才能使變更生效。

要重新整理在螢幕上顯示的資訊，請按一下「檢視」功能表，然後選擇「重新整理」選項。

## 報告與說明

#### 系統資訊報告

系統資訊報告的第一部分主要顯示系統詳細資訊，例如處理器類型、作業系統、作業系統版本等。系統資訊報告的第二部分顯示與快取至 NAND 快閃記憶體的磁碟（位置、名稱和容量）、Intel Turbo Memory 驅動程式（狀態、位置、版本和提供者）以及磁碟過濾 option ROM （版本與狀態）相關的資訊。

要檢視系統資訊報告，請按一下「檢視」功能表，然後選擇「系統資訊」選項。選擇「檔案」功能表並按一下適當的選項，還可以儲存或列印報告。在要求技術支援之前，將系統資訊報告列印出來通常會相當有用。

#### 支援

「說明」功能表的「支援」選項顯示網站的連結，這些網站將提供產品更新、技術支援、說明文件以及其他產品資訊。依照預設，連結指向 Intel 支援網頁，但是支援網頁可能會由系統製造廠商自訂。Intel 建議使用支援網頁上的資源以取得任何技術支援與產品更新資訊，或直接連絡您的系統製造廠商。

#### 關於

「說明」功能表的「關於」選項顯示 Intel Turbo Memory 主控台產品橫幅及其版本編號。

# 詞彙表

Intel 產品與服務
Intel Turbo Memory 驅動程式 | Intel Turbo Memory 驅動程式是特別為改進儲存子系統效能與可靠度而設計的軟體。
Intel Turbo Memory 磁碟過濾 option ROM | 磁碟過濾 option ROM (DFOROM) 是為 Intel Turbo Memory 提供開機支援的代碼模組。
Intel Turbo Memory 主控台 | Intel Turbo Memory 主控台是為作業系統支援的快取政策提供管理介面的軟體。

# 商標資訊

- Intel® 是 Intel Corporation 或其子公司在美國與其他國家的商標或註冊商標。
- 其他名稱與品牌可能業經宣告為其他所有者之財產。