Intel® Turbo Memory Hilfe

# Intel Turbo Memory – Einleitung

## Übersicht

Mit der Intel Turbo Memory Technologie lässt sich die allgemeine Systemleistung steigern, da Daten, auf die häufig zugegriffen wird, im Flash-Speicher abgelegt werden. Dadurch werden ein schnellerer Zugriff auf Anwendungen und Daten sowie kürzere Systemstartzeiten möglich. Die Intel Turbo Memory Technologie trägt zudem zum geringeren Stromverbrauch des Systems bei, da sie es dem Festplattenlaufwerk häufiger ermöglicht, in den Stromsparmodus zu wechseln.

Intel Turbo Memory setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- Intel Turbo Memory Treiber
- Intel Turbo Memory Konsole
- Intel Turbo Memory Festplattenfilterung option ROM

Der Intel Turbo Memory Treiber kann auf allen unterstützten Mobilsystemen installiert werden, die im Abschnitt Systemanforderungen aufgelistet sind. Der Treiber installiert sowohl den Intel® Matrix-Storage-Manager als auch die Intel Turbo Memory Treiber. Die Gesamtcachegröße des NAND Flash-Speichers bestimmt, welche Funktionen in der Intel Turbo Memory Konsole zur Verfügung stehen. Bei der Softwareinstallation wird das option ROM automatisch aktualisiert.

## Funktionsmerkmale

Die Intel Turbo Memory Konsole unterstützt auf den für diese Technologie geeigneten Mobilsystemen die folgenden Funktionen:

Windows ReadyDrive aktivieren/deaktivieren | Ermöglicht Ihnen, Windows ReadyDrive zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Windows ReadyBoost* aktivieren/deaktivieren | Ermöglicht Ihnen, Windows ReadyBoost zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

HINWEIS: Die Deaktivierung von Windows ReadyBoost und ReadyDrive führt zu reduzierter Systemleistung und sollte nur durch Benutzer mit entsprechenden Fachkenntnissen erfolgen.

* Andere Produktnamen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

# Systemanforderungen

Die Intel Turbo Memory Technologie benötigt die folgenden Systemkomponenten:

- einen Intel® Mikroprozessor, der einen der folgenden I/O-Controller unterstützt:
  - Intel® 82801HBM Serial ATA AHCI-Controller (ICH8M)
  - Intel® 82801HEM Serial ATA AHCI-Controller (ICH8ME)
- eine als Boot-Laufwerk konfigurierte Serial ATA-Festplatte
- einen NAND Flash-Speicher mit 1 GB oder 512 MB
- ein für die Intel Turbo Memory Technologie geeignetes System-BIOS
- Microsoft Windows Vista* als Betriebssystem

Hinweis: Intel Turbo Memory 1.0 wird im RAID-Modus nicht unterstützt.

Die folgenden Betriebssysteme werden nicht unterstützt:

- Alle Versionen der folgenden Microsoft Betriebssysteme:

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT 3.51*
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (ME)
- Windows NT 4.0*
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows 2000 Professional*
- Windows XP*

- Alle Versionen der folgenden Betriebssysteme:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

Nähere Informationen dazu finden Sie in der Intel Turbo Memory Readme-Datei und den Versionshinweisen.

* Andere Produktnamen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

# Der Intel Turbo Memory Treiber

Der Intel Turbo Memory Treiber ist eine von Windows Hardware Quality Labs (WHQL) zertifizierte Software, die speziell zur Steigerung der Leistung und Zuverlässigkeit des Speichersubsystems entwickelt wurde. Der Treiber wird als Teil der Intel Turbo Memory Software installiert.

# Die Intel Turbo Memory Konsole

## Allgemeine Funktionen

Wenn Sie die Intel Turbo Memory Konsole öffnen, wird das Hauptdialogfeld mit Geräteinformationen in zwei Bereichen angezeigt.

Der linke Bereich zeigt den Namen des Intel Turbo Memory Controllers an. Im rechten Bereich sind der Status von Windows ReadyBoost und Windows ReadyDrive sowie die Gesamtcachegröße des NAND Flash-Speichers angegeben.

Die Werte der beiden ersten Parameter sind "Aktiviert", "Ausstehend" und "Deaktiviert". Der Status "Aktiviert" zeigt an, dass die Funktion aktiviert wurde. Der Status "Ausstehend" wird angezeigt, solange Microsoft Windows Vista mehrere Bewertungstests ausführt, um zu überprüfen, ob die ReadyDrive-Funktion vom jeweiligen System unterstützt wird. Der Status "Deaktiviert" zeigt an, dass die Funktion nicht verfügbar ist, entweder weil die Bewertungstests für das Betriebssystem negativ ausgefallen sind oder weil die Funktion ausgeschaltet wurde.

Dieses Dialogfeld gibt Ihnen auch die Möglichkeit, Windows ReadyBoost und Windows ReadyDrive zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Beachten Sie, dass Sie über einen NAND Flash-Speicher mit 1 GB verfügen müssen, um sowohl Windows ReadyBoost als auch Windows ReadyDrive verwenden zu können. Wenn das Mobilsystem mit einem NAND Flash-Speicher mit 512 MB ausgestattet ist, steht die Aktivierungsoption von Windows ReadyBoost nicht zur Verfügung.

HINWEIS: Nach der Aktivierung bzw. Deaktivierung von Windows ReadyBoost oder Windows ReadyDrive müssen Sie das System neu starten, damit die Änderung(en) wirksam werden.

Klicken Sie auf das Menü "Ansicht" und wählen Sie Aktualisieren, um die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen zu aktualisieren.

## Berichte und Hilfe

#### Systeminformationsbericht

Der erste Teil des Systeminformationsberichts enthält Systemdetails wie Prozessortyp, Betriebssystem, Version des Betriebssystems usw. Im zweiten Teil des Systeminformationsberichts finden Sie Angaben zum Datenträger/Laufwerk, das im NAND Flash-Speicher abgelegt wird (Speicherpfad, Name und Kapazität), zum Intel Turbo Memory Treiber (Status, Speicherort, Version und Provider) und zum Festplattenfilterung option ROM (Version und Status).

Klicken Sie auf das Menü "Ansicht" und wählen Sie Systeminformationen, um den Systeminformationsbericht anzuzeigen. Sie können den Bericht auch speichern oder drucken, indem Sie im Menü "Datei" auf die entsprechende Option klicken. Es ist oft hilfreich, den Systeminformationsbericht vor einer Anfrage beim technischen Support auszudrucken.

#### Support

Die Option "Unterstützung" im Menü "Hilfe" zeigt Verknüpfungen mit Websites an, die Produktaktualisierungen, technischen Support, Dokumentation und andere Produktinformationen bereitstellen. Standardmäßig sind diese Verknüpfungen mit Intel Supportseiten verbunden; sie können aber auch vom Systemhersteller angepasst worden sein. Intel empfiehlt, dass Sie die Ressourcen auf der Supportseite für technischen Support und Produktaktualisierungsinformationen verwenden oder sich direkt mit Ihrem Systemhersteller in Verbindung setzen.

#### Info

Unter der Option "Info" im Menü "Hilfe" finden Sie Produktangaben und die Versionsnummer der Intel Turbo Memory Konsole.

# Glossar

Intel Produkte und Dienste
Intel Turbo Memory Treiber | Der Intel Turbo Memory Treiber ist Software, die speziell zur Steigerung der Leistung und Zuverlässigkeit des Speichersubsystems entwickelt wurde.
Intel Turbo Memory Festplattenfilterung option ROM | Das Festplattenfilterung option ROM (DFOROM-Disk-Filtering option ROM) ist ein Code-Modul, das Bootunterstützung für Intel Turbo Memory bereitstellt.
Intel Turbo Memory Konsole | Die Intel Turbo Memory Konsole ist Software, die als Verwaltungsoberfläche für die vom Betriebssystem unterstützten Cache-Speicherrichtlinien dient.

# Markeninformationen

- Intel® ist eine Marke, oder gesetzlich geschützte Marke, der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.
- Andere Produktnamen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.