Teknik Belirtimler

İçindekilere Dön

# Teknik Belirtimler

- Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel PRO/Wireless 3945ABG Ağ Bağlantısı
- Intel PRO/Wireless 3945BG Ağ Bağlantısı
- Intel PRO/Wireless 2915ABG Ağ Bağlantısı
- Intel PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı

## Intel Wireless WiFi Link 4965AGN

Model | PCI Express* Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 53 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12 (ülkeye özgüdür) | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Windows 2000*. Windows XP* (32 ve 64 bit). Windows Vista* (32 ve 64 bit).
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel Wireless WiFi Link 4965AG_

(Taslak N özellikli sürüm devre dışı bırakıldı. Taslak N şunları içerir: IEEE P802.11n / D1.0 Bilgi Teknolojileri-Telekommünikasyon ve sistemler arasında bilgi alışverişi-Yerel ve Metropolitan ağlar-Belirli gereksinimler-Bölüm 11 STANDARDI [İÇİN] Taslak Düzeltme: Kablosuz LAN Medium Access Control (MAC) ve Fiziksel Katman (PHY) belirtimleri: Daha Yüksek Kapasite için İyileştirmeler)

Model | PCI Express Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 53 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12 (ülkeye özgüdür) | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Windows 2000. Windows XP (32 ve 64 bit). Windows Vista (32 ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM için Wi-Fi sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945ABG Ağ Bağlantısı

Model | PCI Express Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 53 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 92 yoğunlaşmayan (25 ºC - 55 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 5,15 GHz – 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12, çakışmayan, ülkeye özgü | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Windows 2000, Windows XP ve Windows Vista
Wi-Fi Alliance sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS için Wi-Fi sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG Ağ Bağlantısı

Model | PCI Express Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 53 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 92 yoğunlaşmayan (25 ºC - 55 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Windows 2000, Windows XP ve Windows Vista
Wi-Fi Alliance sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS için Wi-Fi sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g ve 802.11b
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2915ABG Ağ Bağlantısı

Model | Mini PCI Tip 3A
Boyutlar | Genişlik 59,75 mm x Uzunluk 50,95 mm x Yükseklik 5 mm
Ağırlık | 12,90 g
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 124 pinli SO-DIMM kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 Volt
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +70 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 85, yoğunlaşmayan
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 5,15 GHz – 5,85 GHz | 2,400 - 2.472 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12, çakışmayan, ülkeye özgü | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Windows 2000, Windows XP ve Windows Vista
Wi-Fi Alliance sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS için Wi-Fi sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.3.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı

Model | Mini PCI Tip 3B
Boyutlar | Genişlik 59,45 mm x Uzunluk 44,45 mm x Yükseklik 5 mm
Ağırlık | 12,90 g
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 124 pinli mini PCI kenar bağlayıcısı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +70 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 85, yoğunlaşmayan
Frekans Modülasyonu | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK ile OFDM
Frekans bandı | 2,400 - 2,472 GHz (ABD) 2,400 - 2,4835 GHz (Japonya) 2,400 - 2,4835 GHz (Avrupa ETSI)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK ile OFDM
Kanallar | 14 kanal için tam destek
Veri Hızları | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 ve 54 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Windows 2000, Windows XP ve Windows Vista
Wi-Fi Alliance sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS için Wi-Fi sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.2.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g ve 802.11b
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128-bit ve 64-bit.
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi