Dane techniczne

Powrót do Spisu treści

# Dane techniczne

- Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel Wireless WiFi Link 4965AGN

Typ | Karta mini PCI Express*
Wymiary | szerokość 5,08 cm x długość 3,00 cm x wysokość 4,6 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 53-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11n | 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802,11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows 2000*. Windows XP* (32-bitowy i 64-bitowy). Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy).
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certyfikacja rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel Wireless WiFi Link 4965AG_

(Wersja z wyłączoną funkcją Draft N. Draft N odnosi się do: projektu poprawki IEEE P802.11n*/D1.0 do NORMY [DLA]: Informatyka — Telekomunikacja i wymiana danych między systemami — Sieci lokalne i miejskie — Wymagania szczególne — Część 11: Specyfikacje dotyczące kontroli dostępu do nośników (MAC) w sieci bezprzewodowej LAN i warstwy fizycznej (PHY): Usprawnienia dotyczące większej przepływności)

Typ | Karta mini PCI Express
Wymiary | szerokość 5,08 cm x długość 3,00 cm x wysokość 4,6 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 53-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11n | 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802,11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows 2000. Windows XP (32-bitowy i 64-bitowy). Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy).
Certyfikaty Wi-Fi Alliance | Certyfikat Wi-Fi dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certyfikacja rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Typ | Karta mini PCI Express
Wymiary | szerokość 5,08 cm x długość 3,00 cm x wysokość 4,6 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 53-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–92% bez kondensacji (w temperaturach 25 ºC–55 ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 5,15 GHz–5,85 GHz | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 bez nakładania się, w zależności od kraju | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
Szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista
Certyfikaty Wi-Fi Alliance | Certyfikacja Wi-Fi(R) dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS.
Certyfikacja rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Typ | Karta mini PCI Express
Wymiary | szerokość 5,08 cm x długość 3,00 cm x wysokość 4,6 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 53-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–92% bez kondensacji (w temperaturach 25 ºC–55 ºC)
Modulacja częstotliwości | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
Szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista
Certyfikaty Wi-Fi Alliance | Certyfikacja Wi-Fi(R) dla: 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certyfikacja rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Typ | mini PCI, typ 3A
Wymiary | szerokość 7,24 cm x długość 4,45 cm x wysokość 5 mm (2,34 cala x 1,75 cala x 0,2 cala)
Ciężar | 12,90 g
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 124-stykowe złącze krawędziowe SO-DIMM
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +70 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50 do 85% bez kondensacji
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 5,15 GHz–5,85 GHz | 2,400–2,472 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 bez nakładania się, w zależności od kraju | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
Szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista
Certyfikaty Wi-Fi Alliance | Certyfikacja Wi-Fi(R) dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS.
Certyfikacja rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 3.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Typ | mini PCI, typ 3B
Wymiary | szerokość 59,45 mm x długość 44,45 mm x wysokość 5 mm (2,34 cala x 1,75 cala x 0,2 cala)
Ciężar | 12,90 g
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 124-stykowe złącze krawędziowe mini PCI
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +70 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50 do 85% bez kondensacji
Modulacja częstotliwości | OFDM z BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Pasmo częstotliwości | 2,400–2,472 GHz (USA) 2,400–2,4835 GHz (Japonia) 2,400–2,4835 GHz (Europa, ETSI)
Modulacja | OFDM z BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanały | pełna obsługa 14 kanałów
Szybkość transmisji danych | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 lub 54 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista
Certyfikaty Wi-Fi Alliance | Certyfikacja Wi-Fi(R) dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS.
Certyfikacja rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 2.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g i 802.11b
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES, WEP (128-bitowy i 64-bitowy).
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia