Informace o předpisech

Zpět na obsah

# Informace o předpisech

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG

- Informace pro uživatele
- Informace o předpisech

Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

- Informace pro uživatele
- Informace o předpisech

Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Informace pro uživatele
- Informace o předpisech

Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

- Informace pro uživatele
- Informace o předpisech

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN a Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Informace v tomto dokumentu se vztahují na následující produkty:

Bezdrátové síťové adaptéry s podporou čtyř režimů (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (model WM4965AGN)

Bezdrátové síťové adaptéry s podporou tří režimů (802.11a, 802.11b, 802.11g)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ (model WM4965AG_)

> POZNÁMKA: Vzhledem k vývoji předpisů a standardů v oblasti bezdrátových sítí LAN (IEEE 802.11 a podobné standardy) mohou informace uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám. Společnost Intel Corporation nenese odpovědnost za chyby nebo chybějící informace v tomto dokumentu. Společnost Intel se také nezavazuje k aktualizaci informací obsažených v tomto dokumentu.

### Informace pro uživatele

### Bezpečnostní upozornění

#### USA – FCC a FAA

Opatřením ET Docket 96-8 přijal Federální výbor pro komunikace (FCC) bezpečnostní standard, který stanoví limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF, Radio Frequency) elektromagnetickému záření vytvářenému zařízením s certifikací FCC. Adaptéry Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN a Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ splňují limity pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření, které byly zveřejněny v bulletinu OET 65, dodatek C, z roku 2001 a ve standardu ANSI/IEEE C95.1 z roku 1992. Při správném používání tohoto zařízení pro bezdrátový přenos podle pokynů uvedených v této příručce bude intenzita vystavení značně nižší, než jsou limity doporučené výborem FCC.

Je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:

- Během vysílání nebo přijímání se nedotýkejte antény ani ji nepřemisťujte.
- Během vysílání nepřibližujte žádnou součást pro rádiový přenos, například anténu, do bezprostřední blízkosti nebo přímého kontaktu s nechráněnými částmi těla, zejména s obličejem nebo očima.
- Není-li anténa připojena, nepoužívejte funkci bezdrátového přenosu ani nezkoušejte odesílat data. V opačném případě hrozí poškození zařízení.
- Používání ve specifickém prostředí:
  - Používání bezdrátového zařízení v nebezpečném prostředí je omezeno ustanovením bezpečnostního pracovníka daného prostředí.
  - Používání bezdrátového zařízení v letadle stanoví Federální úřad pro letectví (FAA, Federal Aviation Administration).
  - Používání bezdrátového zařízení v nemocnicích stanoví konkrétní nemocniční zařízení.
- Používání antény:
  - V souvislosti s limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření Federálního výboru pro komunikace (FCC) musí být integrované antény s malým zesílením umístěny minimálně 20 cm nebo více od těla každé osoby.
  - Závěsné nebo sloupové antény s velkým zesílením musí být odborně nainstalovány a umístěny minimálně 30 cm nebo více od těla každé osoby. Příslušné požadavky pro instalaci získáte od odborného montéra, prodejce nebo výrobce antény.
- Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin (viz níže)
- Upozornění týkající se antény (viz níže)
- Upozornění na používání v letadle (viz níže)
- Další bezdrátová zařízení (viz níže)
- Zdroj napájení (přístupový bod) (viz níže)

#### Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin

Upozornění: Nepoužívejte přenosný vysílač (jako například adaptér pro připojení k bezdrátové síti) v blízkosti nezajištěných rozbušek nebo v prostředí se zvýšením nebezpečí výbuchu, nebylo-li zařízení upraveno pro takový způsob používání.

#### Upozornění týkající se antény

Upozornění: V souvislosti s limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření stanovenými Federálním výborem pro komunikace (FCC) a normou ANSI C95.1 je doporučeno instalovat adaptér Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN nebo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ do stolních nebo přenosných počítačů tak, aby se nainstalovaná anténa tohoto zařízení nacházela alespoň 20 cm od každé osoby. Dále nesmí být tato anténa nainstalována společně nebo propojena s žádnou jinou anténou nebo bezdrátovým vysílačem. Je-li anténa umístěna blíže než 20 cm, je uživateli doporučeno omezit dobu používání.

Upozornění: Produkty Intel(R) PRO/Wireless LAN nejsou určeny k použití se směrovými anténami s vysokým zesílením. Použití takových antén s těmito produkty je nezákonné.

#### Upozornění na používání v letadle

Upozornění: Vyhlášky Federálního výboru pro komunikace (FCC) a Federálního úřadu pro letectví (FAA) zakazují používat zařízení pro bezdrátový přenos za letu v letadle, protože jejich signál by mohl rušit provoz důležitých palubních přístrojů.

#### Další zařízení pro bezdrátový přenos

Bezpečnostní zásady pro další zařízení v bezdrátové síti: Viz dokumentaci dodanou k bezdrátovým adaptérům Ethernet nebo k jiným zařízením v bezdrátové síti.

### Informace o předpisech

#### Informace pro výrobce OEM a integrátory

Následující prohlášení musí být obsaženo ve všech verzích tohoto dokumentu poskytnutých výrobci OEM nebo integrátorovi, nemělo by však být distribuováno koncovým uživatelům.

- Toto zařízení je určeno pouze pro integrátory OEM.
- Toto zařízení nesmí být umístěno společně s jiným vysílačem.
- Další omezení jsou uvedena v úplném dokumentu Grant of Equipment.
- Toto zařízení musí být provozováno a používáno s místně schváleným přístupovým bodem.

### Informace poskytované výrobcem OEM nebo integrátorem koncovým uživatelům

Dokumentace k produktu nebo systému obsahujícímu adaptér Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN nebo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ dodávaná koncovým uživatelům musí v souladu s místními předpisy obsahovat následující informace o bezpečnosti a předpisech. Hostitelský systém musí být označen nápisem „Obsahuje FCC ID: XXXXXXXX“ s uvedením identifikátoru FCC.

Bezdrátový síťový adaptér Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN nebo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Informace o schváleních pro konkrétní země jsou uvedeny v části Schválení rádiové komunikace. Společnost Intel Corporation neodpovídá za jakékoli rušení příjmu rozhlasu nebo televize neoprávněnými úpravami zařízení obsažených v sadě adaptéru Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN nebo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ nebo náhradou či připojením spojovacích kabelů a zařízení, která nejsou specifikována společností Intel Corporation. Za opravu rušení způsobeného těmito neoprávněnými úpravami, náhradou nebo připojením odpovídá uživatel. Společnost Intel Corporation a její autorizovaní prodejci a distributoři nenesou odpovědnost za škody nebo porušení vládních předpisů, ke kterým může dojít, pokud uživatel nedodrží tyto pokyny.

### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n pro bezdrátový přenos

Následující prohlášení o místních omezeních musí být zveřejněno jako součást dokumentace týkající se splňovaných předpisů pro všechny produkty 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos se standardy 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení a omezení platných v zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

### Rušení bezdrátového přenosu – požadavky výboru FCC na zařízení

Vzhledem k provozu v pásmu 5,15 až 5,25 GHz je toto zařízení určeno pouze k použití uvnitř budov. Federální výbor pro komunikace (FCC) vyžaduje, aby bylo toto zařízení používáno v rozsahu 5,15 až 5,25 GHz pouze ve vnitřních prostorech, aby se snížilo možné rušení společných kanálů mobilních satelitních systémů. Primárními uživateli pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz jsou vysokovýkonové radary. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení nebo poškození tohoto zařízení.

- Toto zařízení je určeno pouze pro integrátory OEM.
- Toto zařízení nesmí být umístěno společně s jiným vysílačem.

#### USA – Federální výbor pro komunikace (FCC)

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

> POZNÁMKA: Vyzařovaný výstupní výkon bezdrátového síťového adaptéru Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN nebo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je výrazně nižší než mezní hodnoty vysokofrekvenčního záření podle výboru FCC. Nicméně bezdrátový síťový adaptér Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN nebo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je nutné používat tak, aby potenciální kontakt uživatelů s tímto zářením při běžné práci byl minimální. Aby bylo zabráněno možnosti překročení mezních hodnot vysokofrekvenčního záření podle výboru FCC, je třeba, aby uživatel (a všechny další osoby v blízkosti) dodržoval odstup od antény zabudované do počítače alespoň 20 cm.

#### Prohlášení k interferenčnímu rušení

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud toto zařízení není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, je třeba pokusit se rušení odstranit některým z následujících způsobů:

- přesměrování nebo přemístění přijímací antény,
- zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,
- zapojení zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojen přijímač,
- konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

> POZNÁMKA: Bezdrátový síťový adaptér Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN nebo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Jakákoli jiná instalace nebo použití bude porušením předpisů FCC, část 15.

#### Upozornění na shodu společnosti Underwriters Laboratories Inc. (UL)

K použití v uvedených osobních počítačích UL nebo kompatibilních (nebo s těmito počítači).

#### Brazílie

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Evropská unie

Dolní pásmo 5,15 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.

#### Prohlášení o shodě

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 1999/5/EC.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungary] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]: | Intel(R) Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

#### Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Lotyšsko

K venkovnímu provozu v pásmu 2,4 GHz je vyžadována licence.

#### Japonsko

Povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech.

#### Korea

#### Tchaj-wan

#### Schválení rádiové komunikace

Chcete-li zjistit, zda smíte bezdrátové síťové zařízení používat v určité zemi, ověřte, zda je číslo typu rádia, které je vytištěno na identifikačním štítku zařízení, uvedeno v dokumentu Regulatory Guidance výrobce OEM.

## Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG a Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

Informace v tomto dokumentu se vztahují na následující produkty:

Bezdrátové síťové adaptéry s podporou tří režimů (802.11a, 802.11b, 802.11g)
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG (model WM3945ABG)
Bezdrátové síťové adaptéry s podporou dvou režimů (802.11b, 802.11g)
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG (model WM3945BG)

> POZNÁMKA: Vzhledem k vývoji předpisů a standardů v oblasti bezdrátových sítí LAN (IEEE 802.11 a podobné standardy) mohou informace uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám. Společnost Intel Corporation nenese odpovědnost za chyby nebo chybějící informace v tomto dokumentu. Společnost Intel se také nezavazuje k aktualizaci informací obsažených v tomto dokumentu.

### Informace pro uživatele

### Bezpečnostní upozornění

Opatřením ET Docket 96-8 přijal Federální výbor pro komunikace (FCC) bezpečnostní standard, který stanoví limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF, Radio Frequency) elektromagnetickému záření vytvářenému zařízením s certifikací FCC. Adaptéry Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG a Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG splňují limity pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření, které byly zveřejněny v bulletinu OET 65, dodatek C, z roku 2001 a ve standardu ANSI/IEEE C95.1 z roku 1992. Při správném používání tohoto zařízení pro bezdrátový přenos podle pokynů uvedených v této příručce bude intenzita vystavení značně nižší, než jsou limity doporučené výborem FCC.

Je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:

- Během vysílání nebo přijímání se nedotýkejte antény ani ji nepřemisťujte.
- Během vysílání nepřibližujte žádnou součást pro rádiový přenos, například anténu, do bezprostřední blízkosti nebo přímého kontaktu s nechráněnými částmi těla, zejména s obličejem nebo očima.
- Není-li anténa připojena, nepoužívejte funkci bezdrátového přenosu ani nezkoušejte odesílat data. V opačném případě hrozí poškození zařízení.
- Používání ve specifickém prostředí:
  - Používání bezdrátového zařízení v nebezpečném prostředí je omezeno ustanovením bezpečnostního pracovníka daného prostředí.
  - Používání bezdrátového zařízení v letadle stanoví Federální úřad pro letectví (FAA, Federal Aviation Administration).
  - Používání bezdrátového zařízení v nemocnicích stanoví konkrétní nemocniční zařízení.
- Používání antény:
  - V souvislosti s limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření Federálního výboru pro komunikace (FCC) musí být integrované antény s malým zesílením umístěny minimálně 20 cm nebo více od těla každé osoby.
  - Závěsné nebo sloupové antény s velkým zesílením musí být odborně nainstalovány a umístěny minimálně 30 cm nebo více od těla každé osoby. Příslušné požadavky pro instalaci získáte od odborného montéra, prodejce nebo výrobce antény.
- Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin (viz níže)
- Upozornění týkající se antény (viz níže)
- Upozornění na používání v letadle (viz níže)
- Další bezdrátová zařízení (viz níže)
- Zdroj napájení (přístupový bod) (viz níže)

#### Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin

Upozornění: Nepoužívejte přenosný vysílač (jako například adaptér pro připojení k bezdrátové síti) v blízkosti nezajištěných rozbušek nebo v prostředí se zvýšením nebezpečí výbuchu, nebylo-li zařízení upraveno pro takový způsob používání.

#### Upozornění týkající se antény

Upozornění: V souvislosti s limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření Federálního výboru pro komunikace (FCC) a ANSI C95.1 je doporučeno instalovat adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG do stolních nebo přenosných počítačů tak, aby se nainstalovaná anténa tohoto zařízení nacházela alespoň 20 cm od každé osoby. Dále nesmí být tato anténa nainstalována společně nebo propojena s žádnou jinou anténou nebo bezdrátovým vysílačem. Je-li anténa umístěna blíže než 20 cm, je uživateli doporučeno omezit dobu používání.

Upozornění: Produkty Intel(R) PRO/Wireless LAN nejsou určeny k použití se směrovými anténami s vysokým zesílením. Použití takových antén s těmito produkty je nezákonné.

#### Upozornění na používání v letadle

Upozornění: Vyhlášky Federálního výboru pro komunikace (FCC) a Federálního úřadu pro letectví (FAA) zakazují používat zařízení pro bezdrátový přenos za letu v letadle, protože by jejich signál mohl rušit provoz důležitých palubních přístrojů.

#### Další zařízení pro bezdrátový přenos

Bezpečnostní zásady pro další zařízení v bezdrátové síti: Informace najdete v dokumentaci dodané k bezdrátovým adaptérům Ethernet nebo k jiným zařízením v bezdrátové síti.

#### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b a 802.11g pro bezdrátový přenos

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos se standardy 802.11a, 802.11b a 802.11g, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Rozhraní pro nastavení výkonu signálu zařízení TPC (transmit power control) je součástí softwaru Intel(R) PROSet/Wireless. Omezení používání pro ekvivalentní izotropický vysílací výkon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) poskytuje výrobce. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení výkonu signálu a kmitočtu pro zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

Informace specifické pro konkrétní země jsou uvedeny v dodatkových informacích o kompatibilitě dodaných s produktem.

#### Spolupráce s bezdrátovými zařízeními

Adaptéry Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG a Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG jsou navrženy tak, aby spolupracovaly s dalšími produkty bezdrátových sítí LAN založenými na rádiové technologii přímo rozprostřeného spektra (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) a aby splňovaly následující standardy:

- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11b,
- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11g,
- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11a,
- certifikace Wireless Fidelity (WiFi) podle definice Aliance Wi-Fi.

#### Adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG a vaše zdraví

Adaptéry Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG a Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG, podobně jako jiná rádiová zařízení, vydávají vysokofrekvenční elektromagnetické záření. Hladina energie vyzařované tímto zařízením je však nižší než elektromagnetická energie vyzařovaná jinými bezdrátovými zařízeními, jako například mobilními telefony. Bezdrátové adaptéry Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG a Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG pracují podle pokynů uvedených v normách a doporučeních bezpečnosti vysokofrekvenčního záření. Tyto normy a doporučení jsou odrazem shody vědecké komunity a výsledkem diskusí v panelech a vědeckých komisích, které neustále přezkoumávají a interpretují rozsáhlou výzkumnou literaturu. V některých situacích nebo prostředích použití adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG zahrnuje následující:

- použití adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG na palubě letadel,
- použití adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG v jiném prostředí, kde je vnímáno nebo rozpoznáno nebezpečí škodlivé interference s jinými zařízeními nebo službami.

Pokud si nejste jisti, jaké zásady platí pro používání bezdrátových zařízení v konkrétní organizaci nebo prostředí (například na letišti), je doporučeno, abyste před zapnutím bezdrátového adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG požádali o svolení.

### Informace o předpisech

Informace pro výrobce OEM a integrátory:

Následující prohlášení musí být obsaženo ve všech verzích tohoto dokumentu poskytnutých výrobci OEM nebo integrátorovi, nemělo by však být distribuováno koncovým uživatelům.

- Toto zařízení je určeno pouze pro integrátory OEM.
- Toto zařízení nesmí být umístěno společně s jiným vysílačem.
- Další omezení jsou uvedena v úplném dokumentu Grant of Equipment.
- Toto zařízení musí být provozováno a používáno s místně schváleným přístupovým bodem.

### Informace poskytované výrobcem OEM nebo integrátorem koncovým uživatelům

Dokumentace k produktu nebo systému obsahujícímu adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG dodávaná koncovým uživatelům musí v souladu s místními předpisy obsahovat následující informace o bezpečnosti a předpisech. Hostitelský systém musí být označen nápisem „Obsahuje FCC ID: XXXXXXXX“ s uvedením identifikátoru FCC.

Bezdrátový síťový adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Informace o schváleních pro konkrétní země jsou uvedeny v části Schválení rádiové komunikace. Společnost Intel Corporation neodpovídá za jakékoli rušení příjmu rozhlasu nebo televize neoprávněnými úpravami zařízení obsažených v sadě adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG nebo náhradou či připojením spojovacích kabelů a zařízení, která nejsou specifikována společností Intel Corporation. Za opravu rušení způsobeného těmito neoprávněnými úpravami, náhradou nebo připojením odpovídá uživatel. Společnost Intel Corporation a její autorizovaní prodejci a distributoři nenesou odpovědnost za škody nebo porušení vládních předpisů, ke kterým může dojít, pokud uživatel nedodrží tyto pokyny.

### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b a 802.11g pro bezdrátový přenos

Následující prohlášení o místních omezeních musí být zveřejněno jako součást dokumentace týkající se splňovaných předpisů pro všechny produkty 802.11a, 802.11b a 802.11g.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos se standardy 802.11a, 802.11b a 802.11g, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení a omezení platných v zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

### Rušení bezdrátového přenosu – požadavky výboru FCC na zařízení

Vzhledem k provozu v pásmu 5,15 až 5,25 GHz je toto zařízení určeno pouze k použití uvnitř budov. Federální výbor pro komunikace (FCC) vyžaduje, aby bylo toto zařízení používáno v rozsahu 5,15 až 5,25 GHz pouze ve vnitřních prostorech, aby se snížilo možné rušení společných kanálů mobilních satelitních systémů. Primárními uživateli pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz jsou vysokovýkonové radary. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení nebo poškození tohoto zařízení.

- Toto zařízení je určeno pouze pro integrátory OEM.
- Toto zařízení nesmí být umístěno společně s jiným vysílačem.

#### USA – Federální výbor pro komunikace (FCC)

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

> POZNÁMKA: Vyzařovaný výstupní výkon bezdrátového síťového adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG je výrazně nižší než mezní hodnoty vysokofrekvenčního záření podle výboru FCC. Nicméně bezdrátový síťový adaptér Intel(R) PRO/Wireless je nutné používat tak, aby potenciální kontakt uživatelů s tímto zářením při běžné práci byl minimální. Aby bylo zabráněno možnosti překročení mezních hodnot vysokofrekvenčního záření podle výboru FCC, je třeba, aby uživatel (a všechny další osoby v blízkosti) dodržoval odstup od antény zabudované do počítače alespoň 20 cm.

#### Prohlášení k interferenčnímu rušení

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud toto zařízení není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, je třeba pokusit se rušení odstranit některým z následujících způsobů:

- přesměrování nebo přemístění přijímací antény,
- zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,
- zapojení zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojen přijímač,
- konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

> POZNÁMKA: Bezdrátový síťový adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Jakákoli jiná instalace nebo použití bude porušením předpisů FCC, část 15.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Frekvenční pásma v Evropě

2,400 – 2,4835 GHz (ETSI – Evropa)
5,15 – 5,35 GHz a 5,47 – 5,725 GHz (ETSI – Evropa)
Dolní pásmo 5,25 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech
Pásmo 5,47 – 5,725 GHz v současné době není povoleno používat v České republice a Francii.

#### Prohlášení o shodě

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 1999/5/EC.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection, uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 3965ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Francais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

5 GHz interface is not allowed at this time.

#### Japonsko

Lotyšsko

K venkovnímu provozu v pásmu 2,4 GHz je vyžadována licence.

Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Řecko

K venkovnímu použití v pásmu 5,470–5,725 GHz je vyžadována licence.

#### Bělorusko

Režim 2,4 GHz OFDM (802.11g) není v současné době povolen.

Indonésie

Rozhraní 5 GHz není v současné době povoleno.

#### Korea

Kuvajt

Rozhraní 5 GHz není v současné době povoleno.

Omán

Jestliže mají moduly výkon nižší než 100 mW, není vyžadována licence, ale při výkonu vyšším než 100 mW je uživatel odpovědný za získání licence na provoz od úřadu TRA (Telecommunications Regulatory Authority) Sultanátu Omán.

Tchaj-wan

#### Pákistán

Schváleno úřadem PTA (Pakistan Telecommunication Authority).

#### Spojené arabské emiráty

Rozhraní 5 GHz není v současné době povoleno.

#### Ukrajina

Rozhraní 5 GHz není v současné době povoleno.

#### Schválení rádiové komunikace

Chcete-li zjistit, zda smíte bezdrátové síťové zařízení používat v určité zemi, ověřte, zda je číslo typu rádia, které je vytištěno na identifikačním štítku zařízení, uvedeno v dokumentu Regulatory Guidance výrobce OEM.

Upozornění na shodu společnosti Underwriters Laboratories Inc. (UL)

K použití v uvedených osobních počítačích UL nebo kompatibilních (nebo s těmito počítači).

## Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

Informace v tomto dokumentu se vztahují na následující produkty:

Bezdrátové síťové adaptéry LAN se třemi režimy (802.11a/802.11b/802.11g )
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG (model WM3B2915ABG)
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG (model WM3A2915ABG)

> POZNÁMKA: Vzhledem k vývoji předpisů a standardů v oblasti bezdrátových sítí LAN (IEEE 802.11 a podobné standardy) mohou informace uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám. Společnost Intel Corporation nenese odpovědnost za chyby nebo chybějící informace v tomto dokumentu. Společnost Intel se také nezavazuje k aktualizaci informací obsažených v tomto dokumentu.

### Informace pro uživatele

### Bezpečnostní upozornění

Opatřením ET Docket 96-8 přijal Federální výbor pro komunikace (FCC) bezpečnostní standard, který stanoví limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF, Radio Frequency) elektromagnetickému záření vytvářenému zařízením s certifikací FCC. Adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG splňuje limity pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření, které byly zveřejněny v bulletinu OET 65, dodatek C, z roku 2001 a ve standardu ANSI/IEEE C95.1 z roku 1992. Při správném používání tohoto zařízení pro bezdrátový přenos podle pokynů uvedených v této příručce bude intenzita vystavení značně nižší, než jsou limity doporučené výborem FCC.

Je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:

- Během vysílání nebo přijímání se nedotýkejte antény ani ji nepřemisťujte.
- Během vysílání nepřibližujte žádnou součást pro rádiový přenos, například anténu, do bezprostřední blízkosti nebo přímého kontaktu s nechráněnými částmi těla, zejména s obličejem nebo očima.
- Není-li anténa připojena, nepoužívejte funkci bezdrátového přenosu ani nezkoušejte odesílat data. V opačném případě hrozí poškození zařízení.
- Používání ve specifickém prostředí:
  - Používání bezdrátového zařízení v nebezpečném prostředí je omezeno ustanovením bezpečnostního pracovníka daného prostředí.
  - Používání bezdrátového zařízení v letadle stanoví Federální úřad pro letectví (FAA, Federal Aviation Administration).
  - Používání bezdrátového zařízení v nemocnicích stanoví konkrétní nemocniční zařízení.
- Používání antény:
  - V souvislosti s limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření Federálního výboru pro komunikace (FCC) musí být integrované antény s malým zesílením umístěny minimálně 20 cm nebo více od těla každé osoby.
  - Závěsné nebo sloupové antény s velkým zesílením musí být odborně nainstalovány a umístěny minimálně 30 cm nebo více od těla každé osoby. Příslušné požadavky pro instalaci získáte od odborného montéra, prodejce nebo výrobce antény.
- Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin (viz níže)
- Upozornění týkající se antény (viz níže)
- Upozornění na používání v letadle (viz níže)
- Další bezdrátová zařízení (viz níže)
- Zdroj napájení (přístupový bod) (viz níže)

#### Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin

Upozornění: Nepoužívejte přenosný vysílač (jako například adaptér pro připojení k bezdrátové síti) v blízkosti nezajištěných rozbušek nebo v prostředí se zvýšením nebezpečí výbuchu, nebylo-li zařízení upraveno pro takový způsob používání.

#### Upozornění týkající se antény

Upozornění: V souvislosti s limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření Federálního výboru pro komunikace (FCC) a ANSI C95.1 je doporučeno instalovat adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG do stolních nebo přenosných počítačů tak, aby se nainstalovaná anténa tohoto zařízení nacházela alespoň 20 cm od každé osoby. Dále nesmí být tato anténa nainstalována společně nebo propojena s žádnou jinou anténou nebo bezdrátovým vysílačem. Je-li anténa umístěna blíže než 20 cm, je uživateli doporučeno omezit dobu používání.

Upozornění: Produkty Intel(R) PRO/Wireless LAN nejsou určeny k použití se směrovými anténami s vysokým zesílením. Použití takových antén s těmito produkty je nezákonné.

#### Upozornění na používání v letadle

Upozornění: Vyhlášky Federálního výboru pro komunikace (FCC) a Federálního úřadu pro letectví (FAA) zakazují používat zařízení pro bezdrátový přenos za letu v letadle, protože by jejich signál mohl rušit provoz důležitých palubních přístrojů.

#### Další zařízení pro bezdrátový přenos

Bezpečnostní zásady pro další zařízení v bezdrátové síti: Informace najdete v dokumentaci dodané k bezdrátovým adaptérům Ethernet nebo k jiným zařízením v bezdrátové síti.

#### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b a 802.11g pro bezdrátový přenos

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos se standardy 802.11a, 802.11b a 802.11g, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Rozhraní pro nastavení výkonu signálu zařízení TPC (transmit power control) je součástí softwaru Intel(R) PROSet/Wireless. Omezení používání pro ekvivalentní izotropický vysílací výkon (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) poskytuje výrobce. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení výkonu signálu a kmitočtu pro zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

Informace specifické pro konkrétní země jsou uvedeny v dodatkových informacích o kompatibilitě dodaných s produktem.

#### Spolupráce s bezdrátovými zařízeními

Adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG je navržen tak, aby spolupracoval s dalšími produkty bezdrátových sítí LAN založenými na rádiové technologii přímo rozprostřeného spektra (Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS) a aby splňoval následující standardy:

- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11b,
- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11g,
- standard bezdrátových sítí LAN IEEE Std. 802.11a,
- certifikace Wireless Fidelity (WiFi) podle definice Aliance Wi-Fi.

#### Adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG a vaše zdraví

Adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG, podobně jako jiná rádiová zařízení, vydává vysokofrekvenční elektromagnetické záření. Hladina energie vyzařované tímto zařízením je však nižší než elektromagnetická energie vyzařovaná jinými bezdrátovými zařízeními, jako například mobilními telefony. Bezdrátový adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG pracuje podle pokynů uvedených v normách a doporučeních bezpečnosti vysokofrekvenčního záření. Tyto normy a doporučení jsou odrazem shody vědecké komunity a výsledkem diskusí v panelech a vědeckých komisích, které neustále přezkoumávají a interpretují rozsáhlou výzkumnou literaturu. V některých situacích nebo prostředích může být použití bezdrátového adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG omezeno vlastníkem budovy nebo odpovědným zástupcem příslušné organizace. K těmto situacím patří například:

- použití adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG na palubě letadel,
- použití adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG v jiném prostředí, kde je vnímáno nebo rozpoznáno nebezpečí škodlivé interference s jinými zařízeními nebo službami.

Pokud si nejste jisti, jaké zásady platí pro používání bezdrátových zařízení v konkrétní organizaci nebo prostředí (například na letišti), je doporučeno, abyste před zapnutím bezdrátového adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG požádali o svolení.

### Informace o předpisech

Informace pro výrobce OEM a integrátory:

Následující prohlášení musí být obsaženo ve všech verzích tohoto dokumentu poskytnutých výrobci OEM nebo integrátorovi, nemělo by však být distribuováno koncovým uživatelům.

- Toto zařízení je určeno pouze pro integrátory OEM.
- Toto zařízení nesmí být umístěno společně s jiným vysílačem.
- Další omezení jsou uvedena v úplném dokumentu Grant of Equipment.
- Toto zařízení musí být provozováno a používáno s místně schváleným přístupovým bodem.

### Informace poskytované výrobcem OEM nebo integrátorem koncovým uživatelům

Následující Regulace a bezpečnostní informace musí být uvedeny v dokumentaci dodané koncovému uživateli produktu nebo systému, který obsahuje adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG v souladu s místními platnými zákony. Hostitelský systém musí být nést označení "Obsahuje ID FCC: XXXXXXXX" s ID FCC na štítku.

Bezdrátový síťový adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Informace o schváleních pro konkrétní země jsou uvedeny v části Schválení rádiové komunikace. Společnost Intel Corporation neodpovídá za jakékoli rušení příjmu rozhlasu nebo televize neoprávněnými úpravami zařízení obsažených v sadě adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG nebo náhradou či připojením spojovacích kabelů a zařízení, která nejsou specifikována společností Intel Corporation. Za opravu rušení způsobeného těmito neoprávněnými úpravami, náhradou nebo připojením odpovídá uživatel. Společnost Intel Corporation a její autorizovaní prodejci a distributoři nenesou odpovědnost za škody nebo porušení vládních předpisů, ke kterým může dojít, pokud uživatel nedodrží tyto pokyny.

### Místní omezení pro používání standardů 802.11a, 802.11b a 802.11g pro bezdrátový přenos

Následující prohlášení o místních omezeních musí být zveřejněno jako součást dokumentace týkající se splňovaných předpisů pro všechny produkty 802.11a, 802.11b a 802.11g.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že ve všech zemích dosud nedošlo ke sjednocení kmitočtů, které využívají zařízení pro bezdrátový síťový přenos se standardy 802.11a, 802.11b a 802.11g, jsou takové produkty určeny pouze k používání v konkrétních zemích a jejich používání v jiných než určených zemích je zakázáno. Uživatel těchto produktů je odpovědný za to, že budou používány pouze v zemích, pro které jsou určeny. Dále je uživatel povinen ověřit, zda jsou tyto produkty nakonfigurovány na správný kmitočet a kanál pro zemi, ve které jsou používány. Jakékoli odchylky od povoleného nastavení a omezení platných v zemi, ve které je produkt používán, budou považovány za porušení mezinárodního práva a v tomto smyslu postihovány.

### Rušení bezdrátového přenosu – požadavky výboru FCC na zařízení

Vzhledem k provozu v pásmu 5,15 až 5,25 GHz je toto zařízení určeno pouze k použití uvnitř budov. Federální výbor pro komunikace (FCC) vyžaduje, aby bylo toto zařízení používáno v rozsahu 5,15 až 5,25 GHz pouze ve vnitřních prostorech, aby se snížilo možné rušení společných kanálů mobilních satelitních systémů. Primárními uživateli pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz jsou vysokovýkonové radary. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení nebo poškození tohoto zařízení.

- Toto zařízení je určeno pouze pro integrátory OEM.
- Toto zařízení nesmí být umístěno společně s jiným vysílačem.

#### USA – Federální výbor pro komunikace (FCC)

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

> POZNÁMKA: Vyzařovaný výstupní výkon bezdrátového síťového adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG je výrazně nižší než mezní hodnoty vysokofrekvenčního záření podle výboru FCC. Nicméně bezdrátový síťový adaptér Intel(R) PRO/Wireless je nutné používat tak, aby potenciální kontakt uživatelů s tímto zářením při běžné práci byl minimální. Aby bylo zabráněno možnosti překročení mezních hodnot vysokofrekvenčního záření podle výboru FCC, je třeba, aby uživatel (a všechny další osoby v blízkosti) dodržoval odstup od antény zabudované do počítače alespoň 20 cm.

#### Prohlášení k interferenčnímu rušení

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud toto zařízení není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, je třeba pokusit se rušení odstranit některým z následujících způsobů:

- přesměrování nebo přemístění přijímací antény,
- zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,
- zapojení zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojen přijímač,
- konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

> POZNÁMKA: Bezdrátový síťový adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Jakákoli jiná instalace nebo použití bude porušením předpisů FCC, část 15.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Frekvenční pásma v Evropě

2,400 – 2,4835 GHz (ETSI – Evropa)
5,15 – 5,35 GHz a 5,47 – 5,725 GHz (ETSI – Evropa)
Dolní pásmo 5,25 – 5,35 GHz je povoleno používat pouze ve vnitřních prostorech
Pásmo 5,47 – 5,725 GHz v současné době není povoleno používat v České republice a Francii.

#### Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 1999/5/EC.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien).=
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Fancais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

#### Japonsko

Lotyšsko

K venkovnímu provozu v pásmu 2,4 GHz je vyžadována licence.

Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato ;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Řecko

K venkovnímu použití v pásmu 5,470–5,725 GHz je vyžadována licence.

#### Bělorusko

Režim 2,4 GHz OFDM (802.11g) není v současné době povolen.

Indonésie

Rozhraní 5 GHz není v současné době povoleno.

#### Kuvajt

Rozhraní 5 GHz není v současné době povoleno.

Omán

Jestliže mají moduly výkon nižší než 100 mW, není vyžadována licence, ale při výkonu vyšším než 100 mW je uživatel odpovědný za získání licence na provoz od úřadu TRA (Telecommunications Regulatory Authority) Sultanátu Omán.

Tchaj-wan

#### Pákistán

Schváleno úřadem PTA (Pakistan Telecommunication Authority).

#### Spojené arabské emiráty

Rozhraní 5 GHz není v současné době povoleno.

#### Ukrajina

Rozhraní 5 GHz není v současné době povoleno.

#### Schválení rádiové komunikace

Chcete-li zjistit, zda smíte bezdrátové síťové zařízení používat v určité zemi, ověřte, zda je číslo typu rádia, které je vytištěno na identifikačním štítku zařízení, uvedeno v dokumentu Regulatory Guidance výrobce OEM.

Upozornění na shodu společnosti Underwriters Laboratories Inc. (UL)

K použití v uvedených osobních počítačích UL nebo kompatibilních (nebo s těmito počítači).

## Informace o předpisech: Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Informace pro uživatele
Informace o předpisech

### Informace pro uživatele

### Bezpečnostní upozornění

Opatřením ET Docket 96-8 přijal Federální výbor pro komunikace (FCC) bezpečnostní standard, který stanoví limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF, Radio Frequency) elektromagnetickému záření vytvářenému zařízením s certifikací FCC. Adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG splňuje limity pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření, které byly zveřejněny v bulletinu OET 65 z roku 2001 a ve standardu ANSI/IEEE C95.1 z roku 1992. Při správném používání tohoto zařízení pro bezdrátový přenos podle pokynů uvedených v této příručce bude intenzita vystavení značně nižší, než jsou limity doporučené výborem FCC.

Je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:

- Během vysílání nebo přijímání se nedotýkejte antény ani ji nepřemisťujte.
- Během vysílání nepřibližujte žádnou součást pro rádiový přenos, například anténu, do bezprostřední blízkosti nebo přímého kontaktu s nechráněnými částmi těla, zejména s obličejem nebo očima.
- Není-li anténa připojena, nepoužívejte funkci bezdrátového přenosu ani nezkoušejte odesílat data. V opačném případě hrozí poškození zařízení.
- Používání ve specifickém prostředí:
  - Používání bezdrátového zařízení v nebezpečném prostředí je omezeno ustanovením bezpečnostního pracovníka daného prostředí.
  - Používání bezdrátového zařízení v letadle stanoví Federální úřad pro letectví (FAA, Federal Aviation Administration).
  - Používání bezdrátového zařízení v nemocnicích stanoví konkrétní nemocniční zařízení.
- Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin (viz níže)
- Upozornění týkající se antény (viz níže)
- Upozornění na používání v letadle (viz níže)
- Další bezdrátová zařízení (viz níže)
- Zdroj napájení (přístupový bod) (viz níže)

#### Upozornění na provoz zařízení v blízkosti výbušnin

Upozornění: Nepoužívejte přenosný vysílač (jako například adaptér pro připojení k bezdrátové síti) v blízkosti nezajištěných rozbušek nebo v prostředí se zvýšením nebezpečí výbuchu, nebylo-li zařízení upraveno pro takový způsob používání.

#### Upozornění týkající se antény

Upozornění: V souvislosti s limity vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření Federálního výboru pro komunikace (FCC) a ANSI C95.1 je doporučeno instalovat adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG do stolních nebo přenosných počítačů tak, aby se nainstalovaná anténa tohoto zařízení nacházela alespoň 20 cm od každé osoby. Dále nesmí být tato anténa nainstalována společně nebo propojena s žádnou jinou anténou nebo bezdrátovým vysílačem. Je-li anténa umístěna blíže než 20 cm, je uživateli doporučeno omezit dobu používání.

Upozornění: Produkt Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG není určen k použití se směrovými anténami s vysokým zesílením. Použití takových antén s těmito produkty je nezákonné.

#### Upozornění na používání v letadle

Upozornění: Vyhlášky Federálního výboru pro komunikace (FCC) a Federálního úřadu pro letectví (FAA) zakazují používat zařízení pro bezdrátový přenos za letu v letadle, protože by jejich signál mohl rušit provoz důležitých palubních přístrojů.

### Místní omezení pro používání standardů 802.11b a 802.11g pro bezdrátový přenos

Všechny kmitočty používané standardy 802.11b a 802.11g jsou sjednoceny. V některých zemích však použití standardu 802.11g nemusí být povoleno.

#### Spolupráce s bezdrátovými zařízeními

Adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG je navržen tak, aby spolupracoval se všemi produkty bezdrátových sítí LAN založenými na rádiové technologii přímo rozprostřeného spektra (Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS) a aby splňoval následující standardy:

- Standard IEEE 802.1b-1999. Standard pro bezdrátovou LAN.
- Standard IEEE vyhovuje Standardu 802.11g. pro bezdrátovou LAN.
- certifikace Wireless Fidelity (WiFi) podle definice Aliance Wi-Fi.

#### Adaptér Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200BG Mini PCI a vaše zdraví

Adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, podobně jako jiná rádiová zařízení, vydává vysokofrekvenční elektromagnetické záření. Hladina energie vyzařované tímto zařízením je však nižší než elektromagnetická energie vyzařovaná jinými bezdrátovými zařízeními, jako například mobilními telefony. Bezdrátový adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG pracuje podle pokynů uvedených v normách a doporučeních bezpečnosti vysokofrekvenčního záření. Tyto normy a doporučení jsou odrazem shody vědecké komunity a výsledkem diskusí v panelech a vědeckých komisích, které neustále přezkoumávají a interpretují rozsáhlou výzkumnou literaturu. V některých situacích nebo prostředích může být použití bezdrátového adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG omezeno vlastníkem budovy nebo odpovědným zástupcem příslušné organizace. K těmto situacím patří například:

- použití adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG na palubě letadel,
- použití adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG v jiném prostředí, kde je vnímáno nebo rozpoznáno nebezpečí škodlivé interference s jinými zařízeními nebo službami.

Pokud si nejste jisti, jaké zásady platí pro používání bezdrátových zařízení v konkrétní organizaci nebo prostředí (například na letišti), je doporučeno, abyste před zapnutím bezdrátového adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG požádali o svolení.

### Informace o předpisech

Bezdrátový síťový adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Informace o schváleních pro konkrétní země jsou uvedeny v části Schválení rádiové komunikace. Společnost Intel Corporation neodpovídá za jakékoli rušení příjmu rozhlasu nebo televize neoprávněnými úpravami zařízení obsažených v sadě adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG nebo náhradou či připojením spojovacích kabelů a zařízení, která nejsou specifikována společností Intel Corporation. Za opravu rušení způsobeného těmito neoprávněnými úpravami, náhradou nebo připojením odpovídá uživatel. Společnost Intel Corporation a její autorizovaní prodejci a distributoři nenesou odpovědnost za škody nebo porušení vládních předpisů, ke kterým může dojít, pokud uživatel nedodrží tyto pokyny.

#### USA – Federální výbor pro komunikace (FCC)

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:

- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

> POZNÁMKA: Vyzařovaný výstupní výkon bezdrátového síťového adaptéru Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG je výrazně nižší než mezní hodnoty vysokofrekvenčního záření podle výboru FCC. Nicméně bezdrátový síťový adaptér Intel(R) PRO/Wireless je nutné používat tak, aby potenciální kontakt uživatelů s tímto zářením při běžné práci byl minimální. Aby bylo zabráněno možnosti překročení mezních hodnot vysokofrekvenčního záření podle výboru FCC, je třeba, aby uživatel (a všechny další osoby v blízkosti) dodržoval odstup od antény zabudované do počítače alespoň 20 cm.

#### Prohlášení k interferenčnímu rušení

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud toto zařízení není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, je třeba pokusit se rušení odstranit některým z následujících způsobů:

- přesměrování nebo přemístění přijímací antény,
- zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,
- zapojení zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojen přijímač,
- konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

> POZNÁMKA: Bezdrátový síťový adaptér Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG je třeba nainstalovat a používat přesně podle pokynů výrobce uvedených v uživatelské dokumentaci dodané s produktem. Jakákoli jiná instalace nebo použití bude porušením předpisů FCC, část 15.

Frekvenční pásma v USA

2,400 – 2,462 GHz

#### Canada—Industry Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Evropa – prohlášení o shodě pro EU

Frekvenční pásma v Evropě

2,400 – 2,4835 GHz (ETSI – Evropa)

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice Evropské unie 1999/5/EC.

English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC.
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Požadované prohlášení o shodě – nové členské státy

Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2200BGNetwork Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2200BG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Fan cais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.1

Belgique

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

Lotyšsko

K venkovnímu provozu v pásmu 2,4 GHz je vyžadována licence.

Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Bělorusko

Režim 2,4 GHz OFDM (802.11g) není v současné době povolen.

#### Tchaj-wan

#### Pákistán

Schváleno úřadem PTA (Pakistan Telecommunication Authority).

#### Schválení rádiové komunikace

Chcete-li zjistit, zda smíte bezdrátové síťové zařízení používat v určité zemi, ověřte, zda je číslo typu rádia, které je vytištěno na identifikačním štítku zařízení, uvedeno v dokumentu Regulatory Guidance výrobce OEM.

Zpět na obsah