Rechtliche Informationen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Rechtliche Informationen

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-Netzwerkverbindung
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG-Netzwerkverbindung
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-Netzwerkverbindung
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-Netzwerkverbindung

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG

- Benutzerinformationen
- Rechtliche Informationen

Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945ABG
Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945BG

- Benutzerinformationen
- Rechtliche Informationen

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-Netzwerkverbindung

- Benutzerinformationen
- Rechtliche Informationen

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-Netzwerkverbindung

- Benutzerinformationen
- Rechtliche Informationen

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN und Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Die Informationen in diesem Dokument gelten für die folgenden Produkte:

Quad-Mode-Wireless-LAN-Adapter (802.11a/802.11b/802.11g/802.11n)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (Modell WM4965AGN)

Tri-Mode-Wireless-LAN-Adapter (802.11a/802.11b/802.11g)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ (Modell WM4965AG_)

> HINWEIS: Aufgrund der sich ständig entwickelnden Regeln und Normen im Bereich der drahtlosen LANs (IEEE 802.11 und ähnliche Normen) sind die nachfolgenden Informationen freibleibend. Intel Corporation übernimmt keine Verantwortung für Fehler und Auslassungen in diesem Dokument. Darüber hinaus verpflichtet sich Intel nicht, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

### Benutzerinformationen

### Sicherheitshinweise

#### USA—FCC und FAA

Die FCC hat mit ET Docket 96-8 einen Sicherheitsstandard für Personen festgeschrieben, die hochfrequenter elektromagnetischer Energie ausgesetzt sind, wie sie von Geräten mit FCC-Zulassung ausgestrahlt wird. Der Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN oder Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ Adapter befindet sich innerhalb der Grenzwerte für den Schutz von Personen, die in OET Bulletin 65, Ergänzung C, 2001 (OET Bescheid 65, 2001) und ANSI/IEEE C95.1, 1992, festgelegt wurden. Bei ordnungsgemäßem Betrieb des Hochfrequenzgeräts unter Beachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen werden Hochfrequenzen abgegeben, die weit unterhalb der von der FCC empfohlenen Grenzwerte liegen.

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Sie dürfen die Antenne nicht berühren oder bewegen, während die Einheit sendet oder empfängt.
- Halten Sie keine Komponente, die den Sender enthält, beim Übertragen so, dass die Antenne exponierten Körperteilen, insbesondere dem Gesicht oder den Augen, sehr nahe kommt oder diese berührt.
- Unterlassen Sie den Betrieb des Senders oder den Versuch, Daten zu übertragen, wenn die Antenne nicht angeschlossen ist, da andernfalls der Sender beschädigt werden kann.
- Einsatz in bestimmten Umgebungen:
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in explosionsgefährdeten Umgebungen unterliegt den durch das Sicherheitspersonal solcher Umgebungen auferlegten Einschränkungen.
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in Flugzeugen unterliegt den Bestimmungen der USA-Luftfahrtbehörde (FAA).
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in Krankenhäusern unterliegt den vom jeweiligen Krankenhaus auferlegten Einschränkungen.
- Einsatz der Antenne:
  - Damit gewährleistet wird, dass die Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerte der FCC eingehalten werden, sollten sich integrierte Antennen mindestens 20 cm von allen Personen entfernt befinden.
  - Wand- oder Mastantennen mit hohem Durchsatz müssen von einem Techniker installiert werden und sich mindestens 30 cm von allen Personen entfernt befinden. Die korrekten Installationsanforderungen erhalten Sie von Ihrem Fachinstallateur, Wiederverkäufer oder Antennenhersteller.
- Warnung für den Betrieb in der Nähe explosionsgefährdeter Geräte (siehe unten)
- Antennenwarnung (siehe unten)
- Vorsicht beim Einsatz in Flugzeugen (siehe unten)
- Andere drahtlose Geräte (siehe unten)
- Stromzufuhr (Zugriffspunkt) (siehe unten)

#### Warnung für den Betrieb in der Nähe explosionsgefährdeter Geräte

Warnung: Unterlassen Sie den Betrieb eines tragbaren Senders (z. B. ein drahtloses Netzwerkgerät) in der Nähe von nicht abgeschirmten Sprengkapseln oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung, es sei denn, es handelt sich um ein speziell für einen solchen Einsatz qualifiziertes Gerät.

#### Antennenwarnungen

Warnung: Um die Sicherheitsstandards der FCC und ANSI C95.1 bezüglich Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerten zu erfüllen, wird empfohlen, dass der Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN bzw. der Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ Adapter in einem Desktop- oder Notebook-Computer installiert werden, dass die Antenne für dieses Gerät so installiert wird, dass ein Trennungsabstand von mindestens 20 cm zu allen Personen besteht, und dass die Antenne nur getrennt von anderen Geräten oder Sendern installiert oder eingesetzt wird. Befindet sich die Antenne weniger als 20 cm vom Benutzer entfernt, sollte die Benutzungsdauer des Gerätes eingeschränkt werden.

Warnung: Intel(R) PRO/Wireless LAN-Produkte sind nicht zum Einsatz mit Richtantennen mit hohem Durchsatz konzipiert. Der Einsatz von solchen Antennen mit diesen Produkten ist untersagt.

#### Vorsicht beim Einsatz in Flugzeugen

Vorsicht: Die Bestimmungen der FCC und FAA untersagen den Betrieb von drahtlosen Hochfrequenzgeräten, da deren Signale den Betrieb von kritischen Bordinstrumenten stören können.

#### Andere drahtlose Geräte

Sicherheitshinweise für andere Geräte im drahtlosen Netzwerk: Lesen Sie die mit den drahtlosen Ethernet-Adaptern oder anderen Geräten im drahtlosen Netzwerk gelieferte Dokumentation.

### Rechtliche Informationen

#### Informationen für Originalgerätehersteller und Systemintegratoren

Die folgende Anweisung muss in allen Versionen dieses Dokuments, dass an einen OEM oder Integrator ausgeliefert wird, eingeschlossen sein, sollte jedoch nicht an den Endbenutzer verteilt werden.

- Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.
- Dieses Gerät muss getrennt von anderen Sendern installiert und eingesetzt werden.
- Im vollständigen Ausrüstungsgewährungsdokument finden Sie weitere Einschränkungen.
- Dieses Gerät muss mit einem örtlich genehmigten Zugriffspunkt betrieben und eingesetzt werden.

### Informationen, die der OEM oder Integrator dem Endbenutzer liefern muss

Die nachfolgenden rechtlichen und sicherheitstechnischen Hinweise müssen in der Dokumentation veröffentlicht werden, die dem Endbenutzer eines Produkts oder Systems mit einem Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN bzw. Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ Adapter in Übereinstimmung mit örtlichen Bestimmungen geliefert wird. Das Hostsystem muss folgende Informationen aufweisen: "Enthält FCC ID XXXXXXXX", FCC-ID wird auf der Etikette angezeigt.

Das drahtlose Netzwerkgerät mit dem Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN bzw. dem Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ Adapter muss in strikter Übereinstimmung mit den Herstelleranleitungen in der dem Produkt beiliegenden Benutzerdokumentation installiert und eingesetzt werden. Länderspezifische Genehmigungen finden Sie unter Funkgenehmigungen. Intel Corporation ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch unerlaubte Veränderungen von Geräten, die über das Adapterkit für den Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN oder Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ verfügen, oder durch den Austausch oder das Anbringen von Verbindungskabeln oder Ausrüstungsteilen, die nicht von Intel Corporation aufgelistet wurden, zustande kommen. Die Behebung von Störungen, die durch solch unerlaubtes Verändern, Austauschen oder Anbringen zustande kommen, unterliegt dem Benutzer. Intel Corporation und seine autorisierten Händler oder Distributoren haften nicht für Schäden oder Verletzung von behördlichen Bestimmungen, die sich ergeben können, falls der Benutzer diese Bestimmungen nicht einhält.

### Örtliche Einschränkungen für den 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Funkeinsatz

Die folgende Aussage zu örtlichen Einschränkungen muss als Teil der Einhaltungsdokumentation für alle 802.11a-, 802.11b- und 802.11g- und 802.11n-Produkte veröffentlicht werden.

Vorsicht: Aufgrund der Tatsache, dass die von 802.11a, 802.11b, 802.11g und 802.11n drahtlosen LAN-Geräten verwendeten Frequenzen noch nicht in allen Ländern angeglichen sind, sind 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Produkte nur zum Einsatz in bestimmten Ländern gedacht und dürfen in anderen als den angegebenen Ländern nicht eingesetzt werden. Als Benutzer dieser Produkte müssen Sie sicherstellen, dass die Produkte nur in den Ländern verwendet werden, für die sie vorgesehen wurden, und dass sie mit der für das jeweilige Land korrekten Frequenz- und Kanalauswahl konfiguriert sind. Jegliche Abweichung von den zulässigen Einstellungen und den Einschränkungen für das Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, kann eine Verletzung des Landesrechts darstellen und dementsprechend bestraft werden.

### Senderfrequenzstörungsanforderungen der FCC

Dieses Gerät darf aufgrund seines Betriebs im 5,15 - 5,25 GHz-Frequenzbereich nicht im Freien betrieben werden. Die FCC-Bestimmungen erfordern, dass dieses Produkt für den Frequenzbereich 5,15 - 5,25 GHz nicht im Freien betrieben wird, um schädliche Störungen an Zweikanal-Funksatellitensystemen zu verringern. Hochleistungsradars sind als Hauptbenutzer der 5,25 - 5,35 GHz- und 5,65 - 5,85 GHz-Bänder zugewiesen. Diese Radarstationen können Störungen oder Schäden an diesem Gerät verursachen.

- Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.
- Dieses Gerät muss getrennt von anderen Sendern installiert und eingesetzt werden.

#### USA—Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften in Abschnitt 15. Der Betrieb dieses Gerätes untersteht den folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störung verursachen.
- Dieses Gerät muss Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

> HINWEIS: Die abgegebene Strahlung des WLAN-Gerätes Intel(R) Wireless 4965AGN Netzwerkadapter bzw. Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ Netzwerkadapter liegt weit unter den Grenzwerten der FCC für Hochfrequenzstrahlung. Trotzdem sollte das drahtlose Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN oder Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ Adaptergerät immer so eingesetzt werden, dass es bei normalem Betrieb so wenig wie möglich in Kontakt mit Benutzern kommt. Um die Gefahr einer Überschreitung der Grenzwerte der FCC für Hochfrequenzstrahlung zu umgehen, sollten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Ihrer Person oder anderen Personen im Umfeld und der in den Computer integrierten Antenne beibehalten.

#### Interferenzerklärung

Dieses Gerät wurde getestet und normgerecht mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um Kunden einen angemessenen Schutz vor schädlicher Interferenz bei Installation in Wohnräumen zu bieten. Dieses Gerät generiert und verbraucht Hochfrequenzstrom und kann diesen abgeben. Sofern das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert und gemäß den Anleitungen betrieben wird, kann es Störungen der Radio- bzw. Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation niemals Störungen auftreten. Sollte der Radio- und Fernsehempfang durch dieses Gerät beeinträchtigt werden, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie deren Standort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

> HINWEIS: Das drahtlose Netzwerkgerät mit dem Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN bzw. dem Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ Adapter muss in strikter Übereinstimmung mit den Herstelleranleitungen in der dem Produkt beiliegenden Benutzerdokumentation installiert und eingesetzt werden. Jede andere Installation oder Verwendung verstößt gegen Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften.

#### Underwriters Laboratories Inc. (UL) Zulassungswarnung

Für den Gebrauch mit von UL aufgelisteten (oder kompatiblen) Computern.

#### Brasilien

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Europäische Union

Der untere Frequenzbereich von 5,15 - 5,35 GHz ist nur für den Innenbetrieb gedacht

#### Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Vorschriften 1999/5/EC.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungary] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]: | Intel(R) Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

#### Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Lettland

Für den Einsatz im Freien auf einer Bandbreite von 2,4 GHz wird eine Lizenz benötigt.

#### Japan

Nur zum Einsatz in Gebäuden.

#### Korea

#### Taiwan

#### Funkzulassungen

Um zu ermitteln, ob Sie Ihr drahtloses Netzwerkgerät in einem bestimmten Land verwenden dürfen, überprüfen Sie, ob die auf dem Identifizierungsetikett des Gerätes aufgedruckte Sendertypennummer in den OEM-Genehmigungsrichtlinien aufgelistet ist.

## Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945ABG und der Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945BG

Die Informationen in diesem Dokument gelten für die folgenden Produkte:

Tri-Modus-WLAN-Adapter (802.11a/802.11b/802.11g)
Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945ABG (Modell WM3945ABG)
Dual-Modus-WLAN-Adapter (802.11b/802.11g)
Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945BG (Modell WM3945BG)

> HINWEIS: Aufgrund der sich ständig entwickelnden Regeln und Normen im Bereich der drahtlosen LANs (IEEE 802.11 und ähnliche Normen) sind die nachfolgenden Informationen freibleibend. Intel Corporation übernimmt keine Verantwortung für Fehler und Auslassungen in diesem Dokument. Darüber hinaus verpflichtet sich Intel nicht, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

### Benutzerinformationen

### Sicherheitshinweise

Die FCC hat mit ET Docket 96-8 einen Sicherheitsstandard für Personen festgeschrieben, die hochfrequenter elektromagnetischer Energie ausgesetzt sind, wie sie von Geräten mit FCC-Zulassung ausgestrahlt wird. Der Adapter für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945ABG bzw. den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945BG befindet sich innerhalb der Grenzwerte für den Schutz von Personen, die in OET Bulletin 65, 2001 (OET Bescheid 65, 2001) und ANSI/IEEE C95.1, 1992, festgelegt wurden. Bei ordnungsgemäßem Betrieb des Hochfrequenzgeräts unter Beachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen werden Hochfrequenzen abgegeben, die weit unterhalb der von der FCC empfohlenen Grenzwerte liegen.

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Sie dürfen die Antenne nicht berühren oder bewegen, während die Einheit sendet oder empfängt.
- Halten Sie keine Komponente, die den Sender enthält, beim Übertragen so, dass die Antenne exponierten Körperteilen, insbesondere dem Gesicht oder den Augen, sehr nahe kommt oder diese berührt.
- Unterlassen Sie den Betrieb des Senders oder den Versuch, Daten zu übertragen, wenn die Antenne nicht angeschlossen ist, da andernfalls der Sender beschädigt werden kann.
- Einsatz in bestimmten Umgebungen:
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in explosionsgefährdeten Umgebungen unterliegt den durch das Sicherheitspersonal solcher Umgebungen auferlegten Einschränkungen.
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in Flugzeugen unterliegt den Bestimmungen der USA-Luftfahrtbehörde (FAA).
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in Krankenhäusern unterliegt den vom jeweiligen Krankenhaus auferlegten Einschränkungen.
- Einsatz der Antenne:
  - Damit gewährleistet wird, dass die Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerte der FCC eingehalten werden, sollten sich integrierte Antennen mindestens 20 cm von allen Personen entfernt befinden.
  - Wand- oder Mastantennen mit hohem Durchsatz müssen von einem Techniker installiert werden und sich mindestens 30 cm von allen Personen entfernt befinden. Die korrekten Installationsanforderungen erhalten Sie von Ihrem Fachinstallateur, Wiederverkäufer oder Antennenhersteller.
- Warnung für den Betrieb in der Nähe explosionsgefährdeter Geräte (siehe unten)
- Antennenwarnung (siehe unten)
- Vorsicht beim Einsatz in Flugzeugen (siehe unten)
- Andere drahtlose Geräte (siehe unten)
- Stromzufuhr (Zugriffspunkt) (siehe unten)

#### Warnung für den Betrieb in der Nähe explosionsgefährdeter Geräte

Warnung: Unterlassen Sie den Betrieb eines tragbaren Senders (z. B. ein drahtloses Netzwerkgerät) in der Nähe von nicht abgeschirmten Sprengkapseln oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung, es sei denn, es handelt sich um ein speziell für einen solchen Einsatz qualifiziertes Gerät.

#### Antennenwarnungen

Warnung: Zur Übereinstimmung mit den FCC- und ANSI C95.1-Hochfrequenz-Grenzwerten zum Schutz von Personen wird empfohlen, dass der Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkadapter bzw. der Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Netzwerkadapter auf einem Desktop oder tragbaren Computer installiert wird und die Antenne für dieses Gerät so installiert wird, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu Personen gegeben ist, und dass die Antenne nicht in Verbindung oder in Zusammenarbeit mit einer anderen Antenne oder einem Hochfrequenzübertragungsgerät steht oder als solche eingesetzt wird. Befindet sich die Antenne weniger als 20 cm vom Benutzer entfernt, sollte die Benutzungsdauer des Gerätes eingeschränkt werden.

Warnung: Intel(R) PRO/Wireless LAN-Produkte sind nicht zum Einsatz mit Richtantennen mit hohem Durchsatz konzipiert. Der Einsatz von solchen Antennen mit diesen Produkten ist untersagt.

#### Vorsicht beim Einsatz in Flugzeugen

Vorsicht: Die Bestimmungen der FCC und FAA untersagen den Betrieb von drahtlosen Hochfrequenzgeräten, da deren Signale den Betrieb von kritischen Bordinstrumenten stören können.

#### Andere drahtlose Geräte

Sicherheitshinweise für andere Geräte im drahtlosen Netzwerk: Lesen Sie die mit den drahtlosen Ethernet-Adaptern oder anderen Geräten im drahtlosen Netzwerk gelieferte Dokumentation.

#### Örtliche Einschränkungen für den 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Funkeinsatz

Vorsicht:Aufgrund der Tatsache, dass die von 802.11a, 802.11b und 802.11g drahtlosen LAN-Geräten verwendeten Frequenzen noch nicht in allen Ländern angeglichen sind, sind 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Produkte nur zum Einsatz in bestimmten Ländern gedacht und dürfen in anderen als den angegebenen Ländern nicht eingesetzt werden. Als Benutzer dieser Produkte müssen Sie sicherstellen, dass die Produkte nur in den Ländern verwendet werden, für die sie vorgesehen wurden, und dass sie mit der für das jeweilige Land korrekten Frequenz- und Kanalauswahl konfiguriert sind. Die TPC-Schnittstelle des Gerätes ist Teil der Intel(R) PROSet/Wireless-Software. Die EIRP-Betriebseinschränkungen (Einschränkungen für die effektiv isotrop ausgestrahlte Leistung) werden vom Systemhersteller geliefert. Jegliche Abweichung von den zulässigen Leistungs- und Frequenzeinstellungen für das Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, stellt eine Verletzung des Landesrechts dar und wird dementsprechend bestraft.

Länderspezifische Informationen finden Sie in den dem Produkt beiliegenden zusätzlichen Einhaltungsinformationen.

#### Wireless-Interoperabilität

Der Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkadapter bzw. der Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Netzwerkadapter kann mit anderen WLAN-Produkten eingesetzt werden, die auf der Spreizbandtechnologie (DSSS) für Funkübertragungen basieren und folgenden Standards entsprechen:

- IEEE Std. erfüllt 802.11b Standard für Wireless-LAN
- IEEE Std. erfüllt 802.11g Standard für Wireless-LAN
- IEEE Std. erfüllt 802.11a Standard für Wireless-LAN
- Wireless Fidelity (WiFi) Zertifizierung, gemäß der Definition der Wi-Fi Alliance

#### Der Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkadapter bzw. der Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Netzwerkadapter und Ihre Gesundheit

Der Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkadapter bzw. der Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Netzwerkadapter strahlt wie alle anderen Funkgeräte elektromagnetische Hochfrequenzenergie ab. Die Strahlungsbelastung dieses Gerätes liegt jedoch unter den elektromagnetischen Strahlungswerten von anderen drahtlosen Geräten wie z. B. Handys. Der Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter 3945ABG bzw. der Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter 3945BG arbeitet innerhalb der Richtlinien der Sicherheitsstandards und Empfehlungen für Hochfrequenzgeräte. Diese Normen und Empfehlungen spiegeln den Konsens der wissenschaftlichen Gemeinschaft wieder, und bauen auf Beratungen von Wissenschaftlergremien und -komitees auf, die die umfassende Forschungsliteratur ständig überprüfen und interpretieren. In gewissen Situationen oder Umgebungen kann der Einsatz des Adapters für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945ABG bzw. Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945BG Folgendes einschließen:

- Verwendung des Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945ABG bzw. Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945BG an Bord von Flugzeugen, oder
- Verwendung des Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945ABG bzw. Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945BG in einer anderen Umgebung, in der ein Risiko der Störung anderer Geräte oder Dienste angenommen oder festgestellt wird.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Richtlinien für die Verwendung drahtloser Geräte in einer bestimmten Organisation oder Umgebung (beispielsweise an einem Flughafen) gelten, bitten Sie um Erlaubnis, den Adapter für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945ABG bzw. die Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschlussgeräte 3945BG zu verwenden, bevor Sie sie einschalten.

### Rechtliche Informationen

Informationen für Originalgerätehersteller und Systemintegratoren:

Die folgende Anweisung muss in allen Versionen dieses Dokuments, dass an einen OEM oder Integrator ausgeliefert wird, eingeschlossen sein, sollte jedoch nicht an den Endbenutzer verteilt werden.

- Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.
- Dieses Gerät muss getrennt von anderen Sendern installiert und eingesetzt werden.
- Im vollständigen Ausrüstungsgewährungsdokument finden Sie weitere Einschränkungen.
- Dieses Gerät muss mit einem örtlich genehmigten Zugriffspunkt betrieben und eingesetzt werden.

### Informationen, die der OEM oder Integrator dem Endbenutzer liefern muss

Die folgenden Zulassungs- und Sicherheitshinweise müssen unter Einhaltung der jeweils geltenden Bestimmungen in der Dokumentation enthalten sein, die dem Endbenutzer des Produkts oder von Systemen mit integrierter Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945ABG bzw. Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 3945BG bereitgestellt wird. XXXXXXXX", FCC-ID wird auf der Etikette angezeigt.

Bei der Installation und Verwendung des Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapters 3945ABG bzw. des Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapters 3945BG müssen die Anweisungen des Herstellers in der mit dem Produkt ausgelieferten Benutzerdokumentation strikt befolgt werden. Länderspezifische Genehmigungen finden Sie unter Funkgenehmigungen. Intel Corporation ist nicht verantwortlich für Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die durch die unberechtigte Veränderung der Geräte in diesem Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter-Paket 3945ABG bzw. Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter-Paket 3945BG oder das Austauschen oder Anschließen von anderen als den von der Intel Corporation angegebenen Verbindungskabeln und Geräten verursacht werden. Die Behebung von Störungen, die durch solch unerlaubtes Verändern, Austauschen oder Anbringen zustande kommen, unterliegt dem Benutzer. Intel Corporation und seine autorisierten Händler oder Distributoren haften nicht für Schäden oder Verletzung von behördlichen Bestimmungen, die sich ergeben können, falls der Benutzer diese Bestimmungen nicht einhält.

### Örtliche Einschränkungen für den 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Funkeinsatz

Die folgende Aussage zu örtlichen Einschränkungen muss als Teil der Einhaltungsdokumentation für alle 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Produkte veröffentlicht werden.

Vorsicht:Aufgrund der Tatsache, dass die von 802.11a, 802.11b und 802.11g drahtlosen LAN-Geräten verwendeten Frequenzen noch nicht in allen Ländern angeglichen sind, sind 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Produkte nur zum Einsatz in bestimmten Ländern gedacht und dürfen in anderen als den angegebenen Ländern nicht eingesetzt werden. Als Benutzer dieser Produkte müssen Sie sicherstellen, dass die Produkte nur in den Ländern verwendet werden, für die sie vorgesehen wurden, und dass sie mit der für das jeweilige Land korrekten Frequenz- und Kanalauswahl konfiguriert sind. Jegliche Abweichung von den zulässigen Einstellungen und den Einschränkungen für das Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, kann eine Verletzung des Landesrechts darstellen und dementsprechend bestraft werden.

### Senderfrequenzstörungsanforderungen der FCC

Dieses Gerät darf aufgrund seines Betriebs im 5,15 - 5,25 GHz-Frequenzbereich nicht im Freien betrieben werden. Die FCC-Bestimmungen erfordern, dass dieses Produkt für den Frequenzbereich 5,15 - 5,25 GHz nicht im Freien betrieben wird, um schädliche Störungen an Zweikanal-Funksatellitensystemen zu verringern. Hochleistungsradars sind als Hauptbenutzer der 5,25 - 5,35 GHz- und 5,65 - 5,85 GHz-Bänder zugewiesen. Diese Radarstationen können Störungen oder Schäden an diesem Gerät verursachen.

- Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.
- Dieses Gerät muss getrennt von anderen Sendern installiert und eingesetzt werden.

#### USA—Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften in Abschnitt 15. Der Betrieb dieses Gerätes untersteht den folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störung verursachen.
- Dieses Gerät muss Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

> HINWEIS: Die abgegebene Strahlung des WLAN-Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkadapter bzw. Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Netzwerkadapter liegt weit unter den Grenzwerten der FCC für Hochfrequenzstrahlung. Trotzdem sollte das Intel(R) PRO/WLAN-Netzwerkgerät immer so eingesetzt werden, dass es bei normalem Betrieb so wenig wie möglich in Kontakt mit Benutzern kommt. Um die Gefahr einer Überschreitung der Grenzwerte der FCC für Hochfrequenzstrahlung zu umgehen, sollten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Ihrer Person oder anderen Personen im Umfeld und der in den Computer integrierten Antenne beibehalten.

#### Interferenzerklärung

Dieses Gerät wurde getestet und normgerecht mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um Kunden einen angemessenen Schutz vor schädlicher Interferenz bei Installation in Wohnräumen zu bieten. Dieses Gerät generiert und verbraucht Hochfrequenzstrom und kann diesen abgeben. Sofern das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert und gemäß den Anleitungen betrieben wird, kann es Störungen der Radio- bzw. Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation niemals Störungen auftreten. Sollte der Radio- und Fernsehempfang durch dieses Gerät beeinträchtigt werden, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie deren Standort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

> HINWEIS:Bei der Installation und Verwendung des Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapters 3945ABG bzw. des WLAN-Geräts des Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapters 3945BG müssen die Anweisungen des Herstellers in der mit dem Produkt ausgelieferten Benutzerdokumentation strikt befolgt werden. Jede andere Installation oder Verwendung verstößt gegen Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Europäische Frequenzbandbreiten

2,400 - 2,4835 GHz (Europe ETSI)
5,15 - 5,35 GHz und 5,47-5,725 GHz (Europe ETSI)
Der untere Frequenzbereich von 5,25 - 5,35 GHz ist nur für den Innenbetrieb gedacht
5,47 - 5,725 GHz ist derzeit in der tschechischen Republik und Frankreich nicht zugelassen.

#### Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Vorschriften 1999/5/EC.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection, uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 3965ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Francais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

5 GHz interface is not allowed at this time.

#### Japan

Lettland

Für den Einsatz im Freien auf einer Bandbreite von 2,4 GHz wird eine Lizenz benötigt.

Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Griechenland

Für den Einsatz im Freien auf einer Bandbreite von 5,470 bis 5,725 GHz wird eine Lizenz benötigt.

#### Belarus

2,4 GHz OFDM (802.11g) ist zur Zeit nicht zulässig.

Indonesien

5 GHz Schnittstelle ist zur Zeit nicht zulässig.

#### Korea

Kuwait

5 GHz Schnittstelle ist zur Zeit nicht zulässig.

Oman

Module unter 100 Milliwatt gelten als nicht lizenzbedürftig; für Module über 100 Milliwatt muss der Benutzer jedoch eine Lizenz bei der TRA (Telecommunications Regulatory Authority) des Sultanats Oman beantragen.

Taiwan

#### Pakistan

von der Pakistan Telecommunication Authority (PTA) zugelassen

#### Vereinigte Emirate

5 GHz Schnittstelle ist zur Zeit nicht zulässig.

#### Ukraine

5 GHz Schnittstelle ist zur Zeit nicht zulässig.

#### Funkzulassungen

Um zu ermitteln, ob Sie Ihr drahtloses Netzwerkgerät in einem bestimmten Land verwenden dürfen, überprüfen Sie, ob die auf dem Identifizierungsetikett des Gerätes aufgedruckte Sendertypennummer in den OEM-Genehmigungsrichtlinien aufgelistet ist.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) Zulassungswarnung

Für den Gebrauch mit von UL aufgelisteten (oder kompatiblen) Computern.

## Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2915ABG

Die Informationen in diesem Dokument gelten für die folgenden Produkte:

Drahtlose Tri-Mode-LAN-Adapter (802.11a/802.11b/802.11g )
Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2915ABG (Modell WM3B2915ABG)
Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2915ABG (Modell WM3A2915ABG)

> HINWEIS: Aufgrund der sich ständig entwickelnden Regeln und Normen im Bereich der drahtlosen LANs (IEEE 802.11 und ähnliche Normen) sind die nachfolgenden Informationen freibleibend. Intel Corporation übernimmt keine Verantwortung für Fehler und Auslassungen in diesem Dokument. Darüber hinaus verpflichtet sich Intel nicht, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

### Benutzerinformationen

### Sicherheitshinweise

Die FCC hat mit ET Docket 96-8 einen Sicherheitsstandard für Personen festgeschrieben, die hochfrequenter elektromagnetischer Energie ausgesetzt sind, wie sie von Geräten mit FCC-Zulassung ausgestrahlt wird. Der Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter 2915ABG befindet sich innerhalb der Grenzwerte für den Schutz von Personen, die in OET Bulletin 65, Ergänzung C, 2001 (OET Bescheid 65, 2001) und ANSI/IEEE C95.1, 1992, festgelegt wurden. Bei ordnungsgemäßem Betrieb des Hochfrequenzgeräts unter Beachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen werden Hochfrequenzen abgegeben, die weit unterhalb der von der FCC empfohlenen Grenzwerte liegen.

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Sie dürfen die Antenne nicht berühren oder bewegen, während die Einheit sendet oder empfängt.
- Halten Sie keine Komponente, die den Sender enthält, beim Übertragen so, dass die Antenne exponierten Körperteilen, insbesondere dem Gesicht oder den Augen, sehr nahe kommt oder diese berührt.
- Unterlassen Sie den Betrieb des Senders oder den Versuch, Daten zu übertragen, wenn die Antenne nicht angeschlossen ist, da andernfalls der Sender beschädigt werden kann.
- Einsatz in bestimmten Umgebungen:
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in explosionsgefährdeten Umgebungen unterliegt den durch das Sicherheitspersonal solcher Umgebungen auferlegten Einschränkungen.
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in Flugzeugen unterliegt den Bestimmungen der USA-Luftfahrtbehörde (FAA).
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in Krankenhäusern unterliegt den vom jeweiligen Krankenhaus auferlegten Einschränkungen.
- Einsatz der Antenne:
  - Damit gewährleistet wird, dass die Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerte der FCC eingehalten werden, sollten sich integrierte Antennen mindestens 20 cm von allen Personen entfernt befinden.
  - Wand- oder Mastantennen mit hohem Durchsatz müssen von einem Techniker installiert werden und sich mindestens 30 cm von allen Personen entfernt befinden. Die korrekten Installationsanforderungen erhalten Sie von Ihrem Fachinstallateur, Wiederverkäufer oder Antennenhersteller.
- Warnung für den Betrieb in der Nähe explosionsgefährdeter Geräte (siehe unten)
- Antennenwarnung (siehe unten)
- Vorsicht beim Einsatz in Flugzeugen (siehe unten)
- Andere drahtlose Geräte (siehe unten)
- Stromzufuhr (Zugriffspunkt) (siehe unten)

#### Warnung für den Betrieb in der Nähe explosionsgefährdeter Geräte

Warnung: Unterlassen Sie den Betrieb eines tragbaren Senders (z. B. ein drahtloses Netzwerkgerät) in der Nähe von nicht abgeschirmten Sprengkapseln oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung, es sei denn, es handelt sich um ein speziell für einen solchen Einsatz qualifiziertes Gerät.

#### Antennenwarnungen

Warnung: Um die Sicherheitsstandards der FCC und ANSI C95.1 bezüglich Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerten zu erfüllen, wird empfohlen, dass der Adapter für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2915ABG in einem Desktop- oder Notebook-Computer installiert wird, dass die Antenne für dieses Gerät so installiert wird, dass ein Trennungsabstand von mindestens 20 cm zu allen Personen besteht, und dass die Antenne nur getrennt von anderen Geräten oder Sendern installiert oder eingesetzt wird. Befindet sich die Antenne weniger als 20 cm vom Benutzer entfernt, sollte die Benutzungsdauer des Gerätes eingeschränkt werden.

Warnung: Intel(R) PRO/Wireless LAN-Produkte sind nicht zum Einsatz mit Richtantennen mit hohem Durchsatz konzipiert. Der Einsatz von solchen Antennen mit diesen Produkten ist untersagt.

#### Vorsicht beim Einsatz in Flugzeugen

Vorsicht: Die Bestimmungen der FCC und FAA untersagen den Betrieb von drahtlosen Hochfrequenzgeräten, da deren Signale den Betrieb von kritischen Bordinstrumenten stören können.

#### Andere drahtlose Geräte

Sicherheitshinweise für andere Geräte im drahtlosen Netzwerk: Lesen Sie die mit den drahtlosen Ethernet-Adaptern oder anderen Geräten im drahtlosen Netzwerk gelieferte Dokumentation.

#### Örtliche Einschränkungen für den 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Funkeinsatz

Vorsicht:Aufgrund der Tatsache, dass die von 802.11a, 802.11b und 802.11g drahtlosen LAN-Geräten verwendeten Frequenzen noch nicht in allen Ländern angeglichen sind, sind 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Produkte nur zum Einsatz in bestimmten Ländern gedacht und dürfen in anderen als den angegebenen Ländern nicht eingesetzt werden. Als Benutzer dieser Produkte müssen Sie sicherstellen, dass die Produkte nur in den Ländern verwendet werden, für die sie vorgesehen wurden, und dass sie mit der für das jeweilige Land korrekten Frequenz- und Kanalauswahl konfiguriert sind. Die TPC-Schnittstelle des Gerätes ist Teil der Intel(R) PROSet/Wireless-Software. Die EIRP-Betriebseinschränkungen (Einschränkungen für die effektiv isotrop ausgestrahlte Leistung) werden vom Systemhersteller geliefert. Jegliche Abweichung von den zulässigen Leistungs- und Frequenzeinstellungen für das Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, stellt eine Verletzung des Landesrechts dar und wird dementsprechend bestraft.

Länderspezifische Informationen finden Sie in den dem Produkt beiliegenden zusätzlichen Einhaltungsinformationen.

#### Wireless-Interoperabilität

Der Adapter für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2915ABG wurde zur Interoperabilität mit anderen drahtlosen LAN-Produkten konzipiert, die auf der DSSS-Funktechnologie aufbauen, und erfüllt die folgenden Normen:

- IEEE Std. erfüllt 802.11b Standard für Wireless-LAN
- IEEE Std. erfüllt 802.11g Standard für Wireless-LAN
- IEEE Std. erfüllt 802.11a Standard für Wireless-LAN
- Wireless Fidelity (WiFi) Zertifizierung, gemäß der Definition der Wi-Fi Alliance

#### Der Adapter für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2915ABG und Ihre Gesundheit

Der Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter 2915ABG strahlt wie andere Funkgeräte hochfrequente elektromagnetische Energie aus. Die Strahlungsbelastung dieses Gerätes liegt jedoch unter den elektromagnetischen Strahlungswerten von anderen drahtlosen Geräten wie z. B. Handys. Drahtlose Geräte mit dem Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter 2915ABG erfüllen die Richtlinien von Hochfrequenz-Sicherheitsnormen und -Empfehlungen. Diese Normen und Empfehlungen spiegeln den Konsens der wissenschaftlichen Gemeinschaft wieder, und bauen auf Beratungen von Wissenschaftlergremien und -komitees auf, die die umfassende Forschungsliteratur ständig überprüfen und interpretieren. In gewissen Situationen oder Umgebungen kann der Einsatz des Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapters 2915ABG möglicherweise vom Eigentümer des Gebäudes oder den Verantwortlichen der jeweiligen Organisation eingeschränkt sein. Beispiel solcher Situationen sind:

- Der Einsatz des Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapters 2915ABG in Flugzeugen, oder
- Der Einsatz des Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapters 2915ABG in anderen Umgebungen, in denen das Risiko der Störung anderer Geräte oder Services als schädlich eingeschätzt wird

Falls Sie nicht sicher sind, welche Richtlinien auf den Einsatz eines drahtlosen Gerätes in einer bestimmten Organisation oder Umgebung (z. B. in einem Flughafen) zutreffen, empfiehlt es sich, eine Genehmigung zum Einsatz des Gerätes mit dem Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter 2915ABG einzuholen, bevor Sie das Gerät einschalten.

### Rechtliche Informationen

Informationen für Originalgerätehersteller und Systemintegratoren:

Die folgende Anweisung muss in allen Versionen dieses Dokuments, dass an einen OEM oder Integrator ausgeliefert wird, eingeschlossen sein, sollte jedoch nicht an den Endbenutzer verteilt werden.

- Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.
- Dieses Gerät muss getrennt von anderen Sendern installiert und eingesetzt werden.
- Im vollständigen Ausrüstungsgewährungsdokument finden Sie weitere Einschränkungen.
- Dieses Gerät muss mit einem örtlich genehmigten Zugriffspunkt betrieben und eingesetzt werden.

### Informationen, die der OEM oder Integrator dem Endbenutzer liefern muss

Die nachfolgenden rechtlichen und sicherheitstechnischen Hinweise müssen in der Dokumentation veröffentlicht werden, die dem Endbenutzer eines Produkts oder Systems mit einem Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2915ABG in Übereinstimmung mit örtlichen Bestimmungen geliefert wird. Das Hostsystem muss folgende Informationen aufweisen: "Enthält FCC ID XXXXXXXX", FCC-ID wird auf der Etikette angezeigt.

Das WLAN-Gerät mit dem Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter 2915ABG muss in strikter Übereinstimmung mit den Herstelleranleitungen in der dem Produkt beiliegenden Benutzerdokumentation installiert und eingesetzt werden. Länderspezifische Genehmigungen finden Sie unter Funkgenehmigungen. Intel Corporation ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch unerlaubte Veränderungen von Geräten, die über das Adapterkit für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2915ABG verfügen, oder durch den Austausch oder das Anbringen von Verbindungskabeln oder Ausrüstungsteilen, die nicht von Intel Corporation aufgelistet wurden, zustande kommen. Die Behebung von Störungen, die durch solch unerlaubtes Verändern, Austauschen oder Anbringen zustande kommen, unterliegt dem Benutzer. Intel Corporation und seine autorisierten Händler oder Distributoren haften nicht für Schäden oder Verletzung von behördlichen Bestimmungen, die sich ergeben können, falls der Benutzer diese Bestimmungen nicht einhält.

### Örtliche Einschränkungen für den 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Funkeinsatz

Die folgende Aussage zu örtlichen Einschränkungen muss als Teil der Einhaltungsdokumentation für alle 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Produkte veröffentlicht werden.

Vorsicht:Aufgrund der Tatsache, dass die von 802.11a, 802.11b und 802.11g drahtlosen LAN-Geräten verwendeten Frequenzen noch nicht in allen Ländern angeglichen sind, sind 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Produkte nur zum Einsatz in bestimmten Ländern gedacht und dürfen in anderen als den angegebenen Ländern nicht eingesetzt werden. Als Benutzer dieser Produkte müssen Sie sicherstellen, dass die Produkte nur in den Ländern verwendet werden, für die sie vorgesehen wurden, und dass sie mit der für das jeweilige Land korrekten Frequenz- und Kanalauswahl konfiguriert sind. Jegliche Abweichung von den zulässigen Einstellungen und den Einschränkungen für das Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, kann eine Verletzung des Landesrechts darstellen und dementsprechend bestraft werden.

### Senderfrequenzstörungsanforderungen der FCC

Dieses Gerät darf aufgrund seines Betriebs im 5,15 - 5,25 GHz-Frequenzbereich nicht im Freien betrieben werden. Die FCC-Bestimmungen erfordern, dass dieses Produkt für den Frequenzbereich 5,15 - 5,25 GHz nicht im Freien betrieben wird, um schädliche Störungen an Zweikanal-Funksatellitensystemen zu verringern. Hochleistungsradars sind als Hauptbenutzer der 5,25 - 5,35 GHz- und 5,65 - 5,85 GHz-Bänder zugewiesen. Diese Radarstationen können Störungen oder Schäden an diesem Gerät verursachen.

- Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.
- Dieses Gerät muss getrennt von anderen Sendern installiert und eingesetzt werden.

#### USA—Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften in Abschnitt 15. Der Betrieb dieses Gerätes untersteht den folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störung verursachen.
- Dieses Gerät muss Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

> HINWEIS: Die abgegebene Strahlung des WLAN-Gerätes Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter 2915AGB liegt weit unter den Grenzwerten der FCC für Hochfrequenzstrahlung. Trotzdem sollte das Intel(R) PRO/WLAN-Netzwerkgerät immer so eingesetzt werden, dass es bei normalem Betrieb so wenig wie möglich in Kontakt mit Benutzern kommt. Um die Gefahr einer Überschreitung der Grenzwerte der FCC für Hochfrequenzstrahlung zu umgehen, sollten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Ihrer Person oder anderen Personen im Umfeld und der in den Computer integrierten Antenne beibehalten.

#### Interferenzerklärung

Dieses Gerät wurde getestet und normgerecht mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um Kunden einen angemessenen Schutz vor schädlicher Interferenz bei Installation in Wohnräumen zu bieten. Dieses Gerät generiert und verbraucht Hochfrequenzstrom und kann diesen abgeben. Sofern das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert und gemäß den Anleitungen betrieben wird, kann es Störungen der Radio- bzw. Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation niemals Störungen auftreten. Sollte der Radio- und Fernsehempfang durch dieses Gerät beeinträchtigt werden, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie deren Standort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

> HINWEIS:Bei der Installation und Verwendung des WLAN-Gerätes Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter 2915ABG müssen die Anweisungen des Herstellers in der mit dem Produkt ausgelieferten Benutzerdokumentation strikt befolgt werden. Jede andere Installation oder Verwendung verstößt gegen Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Europäische Frequenzbandbreiten

2,400 - 2,4835 GHz (Europe ETSI)
5,15 - 5,35 GHz und 5,47-5,725 GHz (Europe ETSI)
Der untere Frequenzbereich von 5,25 - 5,35 GHz ist nur für den Innenbetrieb gedacht
5,47 - 5,725 GHz ist derzeit in der tschechischen Republik und Frankreich nicht zugelassen.

#### Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Vorschriften 1999/5/EC.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien).=
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Fancais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

#### Japan

Lettland

Für den Einsatz im Freien auf einer Bandbreite von 2,4 GHz wird eine Lizenz benötigt. (Übersetzung?)

Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato ;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Griechenland

Für den Einsatz im Freien auf einer Bandbreite von 5,470 bis 5,725 GHz wird eine Lizenz benötigt.

#### Belarus

2,4 GHz OFDM (802.11g) ist zur Zeit nicht zulässig.

Indonesien

5 GHz Schnittstelle ist zur Zeit nicht zulässig.

#### Kuwait

5 GHz Schnittstelle ist zur Zeit nicht zulässig.

Oman

Module unter 100 Milliwatt gelten als nicht lizenzbedürftig; für Module über 100 Milliwatt muss der Benutzer jedoch eine Lizenz bei der TRA (Telecommunications Regulatory Authority) des Sultanats Oman beantragen.

Taiwan

#### Pakistan

von der Pakistan Telecommunication Authority (PTA) zugelassen

#### Vereinigte Emirate

5 GHz Schnittstelle ist zur Zeit nicht zulässig.

#### Ukraine

5 GHz Schnittstelle ist zur Zeit nicht zulässig.

#### Funkzulassungen

Um zu ermitteln, ob Sie Ihr drahtloses Netzwerkgerät in einem bestimmten Land verwenden dürfen, überprüfen Sie, ob die auf dem Identifizierungsetikett des Gerätes aufgedruckte Sendertypennummer in den OEM-Genehmigungsrichtlinien aufgelistet ist.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) Zulassungswarnung

Für den Gebrauch mit von UL aufgelisteten (oder kompatiblen) Computern.

## Rechtliche Informationen: Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG

Benutzerinformationen
Rechtliche Informationen

### Benutzerinformationen

### Sicherheitshinweise

Die FCC hat mit ET Docket 96-8 einen Sicherheitsstandard für Personen festgeschrieben, die hochfrequenter elektromagnetischer Energie ausgesetzt sind, wie sie von Geräten mit FCC-Zulassung ausgestrahlt wird. Der Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG erfüllt die Grenzwerte laut OET Bulletin 65, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Beim ordnungsgemäßen Betrieb dieses Senders entsprechend den Anweisungen in dieser Dokumentation liegen die Belastungen deutlich unter den von der FCC empfohlenen Grenzwerten.

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Sie dürfen die Antenne nicht berühren oder bewegen, während die Einheit sendet oder empfängt.
- Halten Sie keine Komponente, die den Sender enthält, beim Übertragen so, dass die Antenne exponierten Körperteilen, insbesondere dem Gesicht oder den Augen, sehr nahe kommt oder diese berührt.
- Unterlassen Sie den Betrieb des Senders oder den Versuch, Daten zu übertragen, wenn die Antenne nicht angeschlossen ist, da andernfalls der Sender beschädigt werden kann.
- Einsatz in bestimmten Umgebungen:
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in explosionsgefährdeten Umgebungen unterliegt den durch das Sicherheitspersonal solcher Umgebungen auferlegten Einschränkungen.
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in Flugzeugen unterliegt den Bestimmungen der USA-Luftfahrtbehörde (FAA).
  - Der Einsatz von drahtlosen Geräten in Krankenhäusern unterliegt den vom jeweiligen Krankenhaus auferlegten Einschränkungen.
- Warnung für den Betrieb in der Nähe explosionsgefährdeter Geräte (siehe unten)
- Antennenwarnung (siehe unten)
- Vorsicht beim Einsatz in Flugzeugen (siehe unten)
- Andere drahtlose Geräte (siehe unten)
- Stromzufuhr (Zugriffspunkt) (siehe unten)

#### Warnung für den Betrieb in der Nähe explosionsgefährdeter Geräte

Warnung: Unterlassen Sie den Betrieb eines tragbaren Senders (z. B. ein drahtloses Netzwerkgerät) in der Nähe von nicht abgeschirmten Sprengkapseln oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung, es sei denn, es handelt sich um ein speziell für einen solchen Einsatz qualifiziertes Gerät.

#### Antennenwarnungen

Warnung: Um die Sicherheitsstandards der FCC und ANSI C95.1 bezüglich Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerten zu erfüllen, wird empfohlen, dass der Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG in einem Desktop- oder Notebook-Computer installiert wird, dass die Antenne für dieses Gerät so installiert wird, dass ein Trennungsabstand von mindestens 20 cm zu allen Personen besteht, und dass die Antenne nur getrennt von anderen Geräten oder Sendern installiert oder eingesetzt wird. Befindet sich die Antenne weniger als 20 cm vom Benutzer entfernt, sollte die Benutzungsdauer des Gerätes eingeschränkt werden.

Warnung: Der Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG wurde nicht zum Einsatz mit Richtantennen mit hohem Durchsatz konzipiert. Der Einsatz von solchen Antennen mit diesen Produkten ist untersagt.

#### Vorsicht beim Einsatz in Flugzeugen

Vorsicht: Die Bestimmungen der FCC und FAA untersagen den Betrieb von drahtlosen Hochfrequenzgeräten, da deren Signale den Betrieb von kritischen Bordinstrumenten stören können.

### Örtliche Einschränkungen für den 802.11b- und 802.11g-Funkeinsatz

Alle von 802.11b und 802.11g verwendeten Frequenzen sind abgestimmt. Einige Länder lassen 802.11g jedoch nicht zu.

#### Wireless-Interoperabilität

Der Adapter für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG wurde zur Interoperabilität mit anderen drahtlosen LAN-Produkten konzipiert, die auf der DSSS-Funktechnologie aufbauen, und erfüllt die folgenden Normen:

- IEEE Std. 802.11b-1999. Standard für Wireless-LAN
- IEEE Std. Erfüllt 802.11g. Standard für Wireless-LAN.
- Wireless Fidelity (WiFi) Zertifizierung, gemäß der Definition der Wi-Fi Alliance

#### Der Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200BG Mini PCI-Adapter und Ihre Gesundheit

Der Adapter für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG strahlt wie andere Funkgeräte hochfrequente elektromagnetische Energie aus. Die Strahlungsbelastung dieses Gerätes liegt jedoch unter den elektromagnetischen Strahlungswerten von anderen drahtlosen Geräten wie z. B. Handys. Geräte mit dem Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschlussadapter 2200BG erfüllen die Richtlinien von Hochfrequenz-Sicherheitsnormen und -Empfehlungen. Diese Normen und Empfehlungen spiegeln den Konsens der wissenschaftlichen Gemeinschaft wieder, und bauen auf Beratungen von Wissenschaftlergremien und -komitees auf, die die umfassende Forschungsliteratur ständig überprüfen und interpretieren. In gewissen Situationen oder Umgebungen kann der Einsatz des Adapters für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG möglicherweise vom Eigentümer des Gebäudes oder den Verantwortlichen der jeweiligen Organisation eingeschränkt sein. Beispiel solcher Situationen sind:

- Der Einsatz des Adapters für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG in Flugzeugen, oder
- Der Einsatz des Adapters für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG in anderen Umgebungen, in denen das Risiko der Störung anderer Geräte oder Services als schädlich eingeschätzt wird

Falls Sie nicht sicher sind, welche Richtlinien auf den Einsatz eines drahtlosen Gerätes in einer bestimmten Organisation oder Umgebung (z. B. in einem Flughafen) zutreffen, empfiehlt es sich, eine Genehmigung zum Einsatz des drahtlosen Gerätes mit dem Adapter für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG einzuholen, bevor Sie das Gerät einschalten.

### Rechtliche Informationen

Das WLAN-Gerät mit dem Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG muss in strikter Übereinstimmung mit den Herstelleranleitungen in der dem Produkt beiliegenden Benutzerdokumentation installiert und eingesetzt werden. Länderspezifische Genehmigungen finden Sie unter Funkgenehmigungen. Intel Corporation ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch unerlaubte Veränderungen von Geräten, die über das Adapterkit für den Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkanschluss 2200BG verfügen, oder durch den Austausch oder das Anbringen von Verbindungskabeln oder Ausrüstungsteilen, die nicht von Intel Corporation aufgelistet wurden, zustande kommen. Die Behebung von Störungen, die durch solch unerlaubtes Verändern, Austauschen oder Anbringen zustande kommen, unterliegt dem Benutzer. Intel Corporation und seine autorisierten Händler oder Distributoren haften nicht für Schäden oder Verletzung von behördlichen Bestimmungen, die sich ergeben können, falls der Benutzer diese Bestimmungen nicht einhält.

#### USA—Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften in Abschnitt 15. Der Betrieb dieses Gerätes untersteht den folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störung verursachen.
- Dieses Gerät muss Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

> HINWEIS: Die abgegebene Strahlung des WLAN-Gerätes Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter 2200BG liegt weit unter den Grenzwerten der FCC für Hochfrequenzstrahlung. Trotzdem sollte das Intel PRO/Wireless WLAN-Netzwerkgerät immer so eingesetzt werden, dass es bei normalem Betrieb so wenig wie möglich in Kontakt mit Benutzern kommt. Um die Gefahr einer Überschreitung der Grenzwerte der FCC für Hochfrequenzstrahlung zu umgehen, sollten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Ihrer Person oder anderen Personen im Umfeld und der in den Computer integrierten Antenne beibehalten.

#### Interferenzerklärung

Dieses Gerät wurde getestet und normgerecht mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um Kunden einen angemessenen Schutz vor schädlicher Interferenz bei Installation in Wohnräumen zu bieten. Dieses Gerät generiert und verbraucht Hochfrequenzstrom und kann diesen abgeben. Sofern das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert und gemäß den Anleitungen betrieben wird, kann es Störungen der Radio- bzw. Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation niemals Störungen auftreten. Sollte der Radio- und Fernsehempfang durch dieses Gerät beeinträchtigt werden, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie deren Standort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

> HINWEIS:Bei der Installation und Verwendung des WLAN-Gerätes Intel(R) PRO/Wireless Netzwerkadapter 2200BG müssen die Anweisungen des Herstellers in der mit dem Produkt ausgelieferten Benutzerdokumentation strikt befolgt werden. Jede andere Installation oder Verwendung verstößt gegen Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften.

US-Frequenzbandbreiten

2,400 - 2.462 GHz

#### Canada—Industry Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

EU - Einhaltung der EU-Bestimmungen

Europäische Frequenzbandbreiten

2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Vorschriften 1999/5/EC.

English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC.
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Anforderungen der Konformitätserklärung neuer Mitgliedstaaten

Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2200BGNetwork Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2200BG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Fan cais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.1

Belgique

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

Lettland

Für den Einsatz im Freien auf einer Bandbreite von 2,4 GHz wird eine Lizenz benötigt.

Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Belarus

2,4 GHz OFDM (802.11g) ist zur Zeit nicht zulässig.

#### Taiwan

#### Pakistan

von der Pakistan Telecommunication Authority (PTA) zugelassen

#### Funkzulassungen

Um zu ermitteln, ob Sie Ihr drahtloses Netzwerkgerät in einem bestimmten Land verwenden dürfen, überprüfen Sie, ob die auf dem Identifizierungsetikett des Gerätes aufgedruckte Sendertypennummer in den OEM-Genehmigungsrichtlinien aufgelistet ist.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis