法规信息

返回目录页面

# 法规信息

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接
英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接
英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接
英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG

- 给用户的信息
- 法规信息

英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接
英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接

- 给用户的信息
- 法规信息

英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接

- 给用户的信息
- 法规信息

英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接

- 给用户的信息
- 法规信息

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 和 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

本文档中的信息适用于以下产品：

四模式无线 LAN 适配器 (802.11a/802.11b/802.11g/802.11n)
英特尔(R) Wireless WiFi Link 4965AGN（型号 WM4965AGN）

三模式无线 LAN 适配器 (802.11a/802.11b/802.11g)
英特尔(R) Wireless WiFi Link 4965AG_（型号 WM4965AG_）

> 注： 鉴于无线局域网领域（IEEE 802.11 和类似标准）中的法规和标准不断发展，此处提供的信息可能随时会改变。英特尔公司对本文档中的错误和遗漏不负责任。英特尔公司对更新本文档中的信息不作任何承诺。

### 给用户的信息

### 安全通告

#### USA—FCC 和 FAA

FCC 按照其在 ET Docket 96-8 中的行动已采用了对人体曝露于 FCC 认可设备发射的无线电频率（RF）电磁能量的安全标准。Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 或 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 适配器符合 OET Bulletin 65,supplement C，2001 和 ANSI/IEEE C95.1, 1992 中的“人体曝露”限制。遵照本手册中的指导正确操作此无线电设备将使人体曝露大大低于 FCC 的建议限制。

应当遵守以下安全注意事项：

- 当设备在传输或接收时不要接触或移动天线。
- 不要在传输时把任何含有无线电设备的组件使得其天线靠近或接触人体的曝露部分（尤其是脸和眼）。
- 不要在未接天线时操作无线电设备或试图传输数据；否则设备可能损坏。
- 在特定环境下使用：
  - 在危险地区使用无线设备受此类设备安全指南提出的制约的限制。
  - 在飞机上使用无线设备受联邦航空管理局（FAA）管辖。
  - 在医院中使用无线设备受每家医院的规定的限制。
- 天线的使用：
  - 为遵守 FCC RF 曝露限制，低增益集成天线应距离任何人体至少 20 厘米（8 英寸）。
  - 高增益壁装或柱装天线的设计应由专业人员安装，距离任何人体至少 30 厘米（12 英寸）。有关正确安装的要求，请与专业安装员、VAR 或天线生产商联系。
- 爆炸性设备距离警告（见下文）
- 天线警告（见下文）
- 在飞行器上使用注意事项（见下文）
- 其他无线设备（见下文）
- 电源设备（接入点）（见下文）

#### 爆炸性设备距离警告

警告：不要在靠近无防护的爆炸物或爆炸性环境中操作便携式发射器（如无线网络设备），除非该设备已经改装适合这种用途。

#### 天线警告

警告：为遵照 FCC 和 ANSI C95.1 RF 曝露限制的标准，建议将 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 或 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 适配器安装在台式机或便携机中，使得该设备的天线安装得距离所有人至少 20 厘米（8 英寸），而且该天线不得与任何其他天线或无线电发射器位于同一位置或一起操作。如果天线的位置距离用户不到 20 厘米（8 英寸），建议用户限制曝露时间。

警告：英特尔(R) PRO/无线 LAN 产品不是设计为高增益方向性天线设计的。在这些产品中使用此类天线是非法的。

#### 在飞行器上使用注意事项

注意：FCC 和 FAA 的法规禁止在飞行器上使用无线电频率的无线设备，因为它们信号可能干扰飞行器的重要仪器。

#### 其他无线设备

无线网络中其他设备的安全通告：参阅随无线网络中的无线以太网适配器或其他设备所提供的文档。

### 法规信息

#### 给 OEM 和集成商的信息

以下声明必须包括在提供给OEM或集成商的此文档的所有版本中，但不能散发给最终用户。

- 本设备仅给OEM集成商使用。
- 本设备不得与其他任何发射器并存。
- 请参阅设备全面授权的文档以了解其他限制。
- 本设备必须用当地批准的接入点操作和使用。

### OEM 或集成商应提供给最终用户的信息

以下法规和安全通告必须登载于提供给本产品或遵照当地法规安装 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 或 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 产品或系统的最终用户的文档中。主机系统必须标有“包含 FCC ID:XXXXXXXX”，FCC ID 应在标签上显示。

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 或 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。有关各国特定的准许，参阅无线电准许。英特尔公司对于未经授权的更改 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 或 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 适配器中所含设备，或者替换或附加非英特尔公司指定的电缆或设备而造成的任何无线电或电视干扰概不负责。纠正此类未经授权的更改、替换或附加所造成的干扰是用户的责任。对于用户不遵守这些指引所造成的任何损坏或违反政府法规，英特尔公司及其授权经销商或分销商概不负责。

### 对于 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 无线电利用的本地法规

以下关于当地法规的声明必须登载于所有 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 产品的法规遵守文档中。

注意：鉴于 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调， 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。任何背离使用国的允许设置和法规都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

### FCC 无线电频率干扰要求

此设备在 5.15 - 5.25 GHz 频率范围操作，因此限于室内使用。FCC 要求此产品在 5.15 - 5.25 GHz 频率范围需在室内使用，以减少对同一频道的“移动卫星”系统的有害干扰的可能性。高能雷达被分配为 5.25 - 5.35 GHz 和 5.65 - 5.85 GHz 频带的主要用户。这些雷达站可能干扰或损坏此设备。

- 本设备仅给OEM集成商使用。
- 本设备不得与其他任何发射器并存。

#### 美国——联邦通讯委员会（FCC）

本设备符合 FCC 条例第 15 部分的规定。操作此设备必须符合以下两个条件：

- 此设备不得导致有害干扰。
- 此设备必须接受任何可能导致意外操作的干扰。

> 注：Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 或 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 适配器无线网络设备的辐射传输功率大大低于 FCC 无线电频率曝露限制。然而，使用 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 或 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 适配器无线网络设备时，应当尽量减少正常操作过程中人体接触的可能性。为避免超过 FCC 无线电频率曝露限制，应当在您（或附近的其他任何人）与计算机内置天线之间至少保持 20 厘米的距离。

#### 干扰声明

本设备经测试符合 FCC 条例第 15 部分关于 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防在居民环境下产生有害的干扰。此设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量。如果未按照指导安装和使用此设备，此设备可能造成对无线电通讯地干扰。然而，无法保证在一个特定安装中不出现干扰。如果此设备的确造成对收音机和电视机接收信号的干扰（可以通过打开和关闭设备来检测），用户可以尝试用下列的一种或多种方法来消除干扰：

- 重新定向或定位接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至与连接接收机电路不同的电路上的电源插座。
- 请教经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

> 注： Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 或 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ 适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。其他任何安装或使用将违反 FCC 规章的第 15 部分。

#### Underwriters Laboratories Inc. (UL) 法规警告

用于列有 UL 的个人计算机或兼容机。

#### 巴西

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### 欧盟

低频带 5.15 - 5.35 GHz 仅限室内使用。

#### 一致性声明

此设备符合欧盟指令 1999/5/EC 的基本要求。

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungary] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]: | Intel(R) Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

#### Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Latvia

A license is required for outdoor use for operation in 2.4 GHz band.

#### Japan

Indoor use only.

#### Korea

#### Taiwan

#### 无线电准许

为确定在特定国家中是否允许使用您的无线网络设备，请核实印制在您设备的标识标签上的无线电类型号码是否列在制造商“OEM 法规指引”文档中。

## 英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接和英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接

本文档中的信息适用于以下产品：

三模式无线 LAN 适配器 (802.11a/802.11b/802.11g)
英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接（型号 WM3945ABG）
双模式无线 LAN 适配器 (802.11b/802.11g )
英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接（型号 WM3945BG）

> 注： 鉴于无线局域网领域（IEEE 802.11 和类似标准）中的法规和标准不断发展，此处提供的信息可能随时会改变。英特尔公司对本文档中的错误和遗漏不负责任。英特尔公司对更新本文档中的信息不作任何承诺。

### 给用户的信息

### 安全通告

FCC 按照其在 ET Docket 96-8 中的行动已采用了对人体曝露于 FCC 认可设备发射的无线电频率（RF）电磁能量的安全标准。英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器符合OET Bulletin 65，supplement C，2001 和 ANSI/IEEE C95.1, 1992 中的“人体曝露”限制。遵照本手册中的指导正确操作此无线电设备将使人体曝露大大低于 FCC 的建议限制。

应当遵守以下安全注意事项：

- 当设备在传输或接收时不要接触或移动天线。
- 不要在传输时把任何含有无线电设备的组件使得其天线靠近或接触人体的曝露部分（尤其是脸和眼）。
- 不要在未接天线时操作无线电设备或试图传输数据；否则设备可能损坏。
- 在特定环境下使用：
  - 在危险地区使用无线设备受此类设备安全指南提出的制约的限制。
  - 在飞机上使用无线设备受联邦航空管理局（FAA）管辖。
  - 在医院中使用无线设备受每家医院的规定的限制。
- 天线的使用：
  - 为遵守 FCC RF 曝露限制，低增益集成天线应距离任何人体至少 20 厘米（8 英寸）。
  - 高增益壁装或柱装天线的设计应由专业人员安装，距离任何人体至少 30 厘米（12 英寸）。有关正确安装的要求，请与专业安装员、VAR 或天线生产商联系。
- 爆炸性设备距离警告（见下文）
- 天线警告（见下文）
- 在飞行器上使用注意事项（见下文）
- 其他无线设备（见下文）
- 电源设备（接入点）（见下文）

#### 爆炸性设备距离警告

警告：不要在靠近无防护的爆炸物或爆炸性环境中操作便携式发射器（如无线网络设备），除非该设备已经改装适合这种用途。

#### 天线警告

警告：为遵照 FCC 和 ANSI C95.1 RF 曝露限制的标准，建议将英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器安装在台式机或便携机中，使得该设备的天线安装得距离所有人至少 20 厘米（8 英寸），而且该天线不得与任何其他天线或无线电发射器位于同一位置或一起操作。如果天线的位置距离用户不到 20 厘米（8 英寸），建议用户限制曝露时间。

警告：英特尔(R) PRO/无线 LAN 产品不是设计为高增益方向性天线设计的。在这些产品中使用此类天线是非法的。

#### 在飞行器上使用注意事项

注意事项： FCC 和 FAA 的法规禁止在飞行器上使用无线电频率的无线设备，因为它们信号可能干扰飞行器的重要仪器。

#### 其他无线设备

无线网络中其他设备的安全通告： 参阅随无线网络中的无线以太网适配器或其他设备所提供的文档。

#### 对于 802.11a、802.11b 和 802.11g 无线电利用的本地法规

注意事项： 鉴于 802.11a、802.11b 和 802.11g 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调，802.11a、802.11b 和 802.11g 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。该设备的传送能量控制（TPC）界面是英特尔(R) PROSet/无线软件的一部分。各向同性等效辐射功率（EIRP）的操作限制由系统制造商提供。任何背离使用国的允许功率和频率设置都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

有关特定国家的信息，参阅随产品提供的额外法规遵守信息。

#### 无线互操作性

英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接设计为可与其他基于直接序列展布频谱（DSSS）无线电技术的无线 LAN 产品互操作，并符合以下标准：

- IEEE Std.用于无线 LAN 的 802.1b 规格标准
- IEEE Std.用于无线 LAN 的 802.11g 规格标准
- IEEE Std.用于无线 LAN 的 802.11a 规格标准
- 无线保真 (WiFi) 认证，由 Wi-Fi Alliance 定义

#### 英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器和您的健康

英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器，与其他无线电设备一样，都发射无线电频率电磁能量。不过，此设备所发射的能量水平低于其他无线设备（如移动电话）所发射的电磁能量。英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器无线设备在无线电频率安全标准和建议指引的范围内操作。这些标准和建议反映了科学界的一致意见，是由科学家组成的委员会商议的结果，这些委员会不断审阅和解释大量研究文献。在某些情况下或环境中，对英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器的使用包括以下：

- 在飞机上使用英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器，或者
- 在对其他设备或服务的干扰被认为是有害的其他任何环境中使用英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器设备。

如果您不确定在特定机构或环境中（例如在飞机上）适用于无线设备的政策，您应当先请求准许使用英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器无线设备，然后再将其打开。

### 法规信息

给 OEM 和集成商的信息：

以下声明必须包括在提供给OEM或集成商的此文档的所有版本中，但不能散发给最终用户。

- 本设备仅给OEM集成商使用。
- 本设备不得与其他任何发射器并存。
- 请参阅设备全面授权的文档以了解其他限制。
- 本设备必须用当地批准的接入点操作和使用。

### OEM 或集成商应提供给最终用户的信息

以下法规和安全通告必须登载于提供给本产品或遵照当地法规安装英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接的系统的最终用户的文档中。主机系统必须标有“包含 FCC ID：XXXXXXXX”，FCC ID 应在标签上显示。

英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。有关各国特定的准许，参阅无线电准许。英特尔公司对于未经授权的更改英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器中所含设备，或者替换或附加非英特尔公司指定的电缆或设备而造成的任何无线电或电视干扰概不负责。纠正此类未经授权的更改、替换或附加所造成的干扰是用户的责任。对于用户不遵守这些指引所造成的任何损坏或违反政府法规，英特尔公司及其授权经销商或分销商概不负责。

### 对于 802.11a、802.11b 和 802.11g 无线电利用的本地法规

以下关于当地法规的声明必须登载于所有 802.11a、802.11b 和 802.11g 产品的法规遵守文档中。

注意事项： 鉴于 802.11a、802.11b 和 802.11g 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调，802.11a、802.11b 和 802.11g 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。任何背离使用国的允许设置和法规都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

### FCC 无线电频率干扰要求

此设备在 5.15 - 5.25 GHz 频率范围操作，因此限于室内使用。FCC 要求此产品在 5.15 - 5.25 GHz 频率范围需在室内使用，以减少对同一频道的“移动卫星”系统的有害干扰的可能性。高能雷达被分配为 5.25 - 5.35 GHz 和 5.65 - 5.85 GHz 频带的主要用户。这些雷达站可能干扰或损坏此设备。

- 本设备仅给OEM集成商使用。
- 本设备不得与其他任何发射器并存。

#### 美国——联邦通讯委员会（FCC）

本设备符合 FCC 条例第 15 部分的规定。操作此设备必须符合以下两个条件：

- 此设备不得导致有害干扰。
- 此设备必须接受任何可能导致意外操作的干扰。

> 注： 英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器无线网络设备的辐射传输功率大大低于 FCC 无线电频率曝露限制。然而，使用英特尔(R) PRO/无线 LAN 无线网络设备时，应当尽量减少正常操作过程中人体接触的可能性。为避免超过 FCC 无线电频率曝露限制，应当在您（或附近的其他任何人）与计算机内置天线之间至少保持 20 厘米的距离。

#### 干扰声明

本设备经测试符合 FCC 条例第 15 部分关于 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防在居民环境下产生有害的干扰。此设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量。如果未按照指导安装和使用此设备，此设备可能造成对无线电通讯地干扰。然而，无法保证在一个特定安装中不出现干扰。如果此设备的确造成对收音机和电视机接收信号的干扰（可以通过打开和关闭设备来检测），用户可以尝试用下列的一种或多种方法来消除干扰：

- 重新定向或定位接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至与连接接收机电路不同的电路上的电源插座。
- 请教经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

> 注意：英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器或英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。其他任何安装或使用将违反 FCC 规章的第 15 部分。

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

欧洲频带

2.400 - 2.4835 GHz（欧洲 ETSI）
5.15 - 5.35 GHz 和 5.47-5.725 GHz（欧洲 ETSI）
低频带 5.25 - 5.35 GHz 仅限室内使用
5.47 - 5.725 GHz 当前不允许在捷克共和国和法国使用。

#### 一致性声明

此设备符合欧盟指令 1999/5/EC 的基本要求。

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection, uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 3965ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Francais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

5 GHz interface is not allowed at this time.

#### Japan

Latvia

A license is required for outdoor use for operation in 2.4 GHz band.

Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Greece

A license is required for the outdoor use of band 5.470 – 5.725 GHz.

#### Belarus

2.4 GHz OFDM (802.11g) is not allowed at this time.

Indonesia

5 GHz interface is not allowed at this time.

#### Korea

Kuwait

5 GHz interface is not allowed at this time.

Oman

If the modules are less than 100 milliwatts they are unlicensed but if they are more than 100 milliwatts, the user is responsible for getting a license to operate from Telecommunications Regulatory Authority (TRA) in Sultanate of Oman.

Taiwan

#### Pakistan

Pakistan Telecommunication Authority (PTA) Approved

#### UAE

5 GHz interface is not allowed at this time.

#### Ukraine

5 GHz interface is not allowed at this time.

#### 无线电准许

为确定在特定国家中是否允许使用您的无线网络设备，请核实印制在您设备的标识标签上的无线电类型号码是否列在制造商“OEM 法规指引”文档中。

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 法规警告

用于列有 UL 的个人计算机或兼容机。

## 英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接

本文档中的信息适用于以下产品：

三模式无线 LAN 适配器 (802.11a/802.11b/802.11g )
英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接（型号 WM3B2915ABG）
英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接（型号 WM3A2915ABG）

> 注： 鉴于无线局域网领域（IEEE 802.11 和类似标准）中的法规和标准不断发展，此处提供的信息可能随时会改变。英特尔公司对本文档中的错误和遗漏不负责任。英特尔公司对更新本文档中的信息不作任何承诺。

### 给用户的信息

### 安全通告

FCC 按照其在 ET Docket 96-8 中的行动已采用了对人体曝露于 FCC 认可设备发射的无线电频率（RF）电磁能量的安全标准。英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器符合 OET Bulletin 65,supplement C，2001 和 ANSI/IEEE C95.1, 1992 中的“人体曝露”限制。遵照本手册中的指导正确操作此无线电设备将使人体曝露大大低于 FCC 的建议限制。

应当遵守以下安全注意事项：

- 当设备在传输或接收时不要接触或移动天线。
- 不要在传输时把任何含有无线电设备的组件使得其天线靠近或接触人体的曝露部分（尤其是脸和眼）。
- 不要在未接天线时操作无线电设备或试图传输数据；否则设备可能损坏。
- 在特定环境下使用：
  - 在危险地区使用无线设备受此类设备安全指南提出的制约的限制。
  - 在飞机上使用无线设备受联邦航空管理局（FAA）管辖。
  - 在医院中使用无线设备受每家医院的规定的限制。
- 天线的使用：
  - 为遵守 FCC RF 曝露限制，低增益集成天线应距离任何人体至少 20 厘米（8 英寸）。
  - 高增益壁装或柱装天线的设计应由专业人员安装，距离任何人体至少 30 厘米（12 英寸）。有关正确安装的要求，请与专业安装员、VAR 或天线生产商联系。
- 爆炸性设备距离警告（见下文）
- 天线警告（见下文）
- 在飞行器上使用注意事项（见下文）
- 其他无线设备（见下文）
- 电源设备（接入点）（见下文）

#### 爆炸性设备距离警告

警告：不要在靠近无防护的爆炸物或爆炸性环境中操作便携式发射器（如无线网络设备），除非该设备已经改装适合这种用途。

#### 天线警告

警告：为遵照 FCC 和 ANSI C95.1 RF 曝露限制的标准，建议将英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器安装在台式机或便携机中，使得该设备的天线安装得距离所有人至少 20 厘米（8 英寸），而且该天线不得与任何其他天线或无线电发射器位于同一位置或一起操作。如果天线的位置距离用户不到 20 厘米（8 英寸），建议用户限制曝露时间。

警告：英特尔(R) PRO/无线 LAN 产品不是设计为高增益方向性天线设计的。在这些产品中使用此类天线是非法的。

#### 在飞行器上使用注意事项

注意事项： FCC 和 FAA 的法规禁止在飞行器上使用无线电频率的无线设备，因为它们信号可能干扰飞行器的重要仪器。

#### 其他无线设备

无线网络中其他设备的安全通告： 参阅随无线网络中的无线以太网适配器或其他设备所提供的文档。

#### 对于 802.11a、802.11b 和 802.11g 无线电利用的本地法规

注意事项： 鉴于 802.11a、802.11b 和 802.11g 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调，802.11a、802.11b 和 802.11g 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。该设备的传送能量控制（TPC）界面是英特尔(R) PROSet/无线软件的一部分。各向同性等效辐射功率（EIRP）的操作限制由系统制造商提供。任何背离使用国的允许功率和频率设置都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

有关特定国家的信息，参阅随产品提供的额外法规遵守信息。

#### 无线互操作性

英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器设计为可与其他基于直接序列展布频谱（DSSS）无线电技术的无线 LAN 产品互操作，并符合以下标准：

- IEEE Std.用于无线 LAN 的 802.1b 规格标准。
- IEEE Std.用于无线 LAN 的 802.11g 规格标准。
- IEEE Std.用于无线 LAN 的 802.11a 规格标准。
- 无线保真 (WiFi) 认证，由 Wi-Fi Alliance 定义

#### 英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器与您的健康

英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器，与任何无线电设备一样，发射无线电频率电磁能量。不过，此设备所发射的能量水平低于其他无线设备（如移动电话）所发射的电磁能量。英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线设备在无线电频率安全标准和建议指引的范围内操作。这些标准和建议反映了科学界的一致意见，是由科学家组成的委员会商议的结果，这些委员会不断审阅和解释大量研究文献。在有些场合，建筑物的拥有者或有关机构的负责代表可能会限制使用英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线设备。此类场合的例子如下：

- 在飞机上使用英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器设备，或者
- 在对其他设备或服务的干扰被认为是有害的其他任何环境中使用英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器设备。

如果您不确定在特定机构或环境中（例如在飞机上）适用于无线设备的政策，您应当先请求准许使用英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线设备，然后再将其打开。

### 法规信息

给 OEM 和集成商的信息：

以下声明必须包括在提供给OEM或集成商的此文档的所有版本中，但不能散发给最终用户。

- 本设备仅给OEM集成商使用。
- 本设备不得与其他任何发射器并存。
- 请参阅设备全面授权的文档以了解其他限制。
- 本设备必须用当地批准的接入点操作和使用。

### OEM 或集成商应提供给最终用户的信息

以下法规和安全通告必须登载于提供给本产品或遵照当地法规安装英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接的系统的最终用户的文档中。主机系统必须标有“包含 FCC ID:XXXXXXXX”，FCC ID 应在标签上显示。

英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。有关各国特定的准许，参阅无线电准许。英特尔公司对于未经授权的更改英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器中所含设备，或者替换或附加非英特尔公司指定的电缆或设备而造成的任何无线电或电视干扰概不负责。纠正此类未经授权的更改、替换或附加所造成的干扰是用户的责任。对于用户不遵守这些指引所造成的任何损坏或违反政府法规，英特尔公司及其授权经销商或分销商概不负责。

### 对于 802.11a、802.11b 和 802.11g 无线电利用的本地法规

以下关于当地法规的声明必须登载于所有 802.11a、802.11b 和 802.11g 产品的法规遵守文档中。

注意事项： 鉴于 802.11a、802.11b 和 802.11g 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调，802.11a、802.11b 和 802.11g 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。任何背离使用国的允许设置和法规都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

### FCC 无线电频率干扰要求

此设备在 5.15 - 5.25 GHz 频率范围操作，因此限于室内使用。FCC 要求此产品在 5.15 - 5.25 GHz 频率范围需在室内使用，以减少对同一频道的“移动卫星”系统的有害干扰的可能性。高能雷达被分配为 5.25 - 5.35 GHz 和 5.65 - 5.85 GHz 频带的主要用户。这些雷达站可能干扰或损坏此设备。

- 本设备仅给OEM集成商使用。
- 本设备不得与其他任何发射器并存。

#### 美国——联邦通讯委员会（FCC）

本设备符合 FCC 条例第 15 部分的规定。操作此设备必须符合以下两个条件：

- 此设备不得导致有害干扰。
- 此设备必须接受任何可能导致意外操作的干扰。

> 注： 英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线网络设备的辐射传输功率大大低于 FCC 无线电频率曝露限制。然而，使用英特尔(R) PRO/无线 LAN 无线网络设备时，应当尽量减少正常操作过程中人体接触的可能性。为避免超过 FCC 无线电频率曝露限制，应当在您（或附近的其他任何人）与计算机内置天线之间至少保持 20 厘米的距离。

#### 干扰声明

本设备经测试符合 FCC 条例第 15 部分关于 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防在居民环境下产生有害的干扰。此设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量。如果未按照指导安装和使用此设备，此设备可能造成对无线电通讯地干扰。然而，无法保证在一个特定安装中不出现干扰。如果此设备的确造成对收音机和电视机接收信号的干扰（可以通过打开和关闭设备来检测），用户可以尝试用下列的一种或多种方法来消除干扰：

- 重新定向或定位接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至与连接接收机电路不同的电路上的电源插座。
- 请教经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

> 注： 英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。其他任何安装或使用将违反 FCC 规章的第 15 部分。

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

欧洲频带

2.400 - 2.4835 GHz（欧洲 ETSI）
5.15 - 5.35 GHz 和 5.47-5.725 GHz（欧洲 ETSI）
低频带 5.25 - 5.35 GHz 仅限室内使用
5.47 - 5.725 GHz 当前不允许在捷克共和国和法国使用。

#### 一致性声明

一致性声明

此设备符合欧盟指令 1999/5/EC 的基本要求。

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien).=
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Fancais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

#### Japan

Latvia

A license is required for outdoor use for operation in 2.4 GHz band.(Translation?)

Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato ;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Greece

A license is required for the outdoor use of band 5.470 – 5.725 GHz.

#### Belarus

2.4 GHz OFDM (802.11g) is not allowed at this time.

Indonesia

5 GHz interface is not allowed at this time.

#### Kuwait

5 GHz interface is not allowed at this time.

Oman

If the modules are less than 100 milliwatts they are unlicensed but if they are more than 100 milliwatts, the user is responsible for getting a license to operate from Telecommunications Regulatory Authority (TRA) in Sultanate of Oman.

Taiwan

#### Pakistan

Pakistan Telecommunication Authority (PTA) Approved

#### UAE

5 GHz interface is not allowed at this time.

#### Ukraine

5 GHz interface is not allowed at this time.

#### 无线电准许

为确定在特定国家中是否允许使用您的无线网络设备，请核实印制在您设备的标识标签上的无线电类型号码是否列在制造商“OEM 法规指引”文档中。

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 法规警告

用于列有 UL 的个人计算机或兼容机。

## 法规信息：英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接

给用户的信息
法规信息

### 给用户的信息

### 安全通告

FCC 按照其在 ET Docket 96-8 中的行动已采用了对人体曝露于 FCC 认可设备发射的无线电频率（RF）电磁能量的安全标准。英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接符合 OET Bulletin 65, 2001 和 ANSI/IEEE C95.1, 1992 中的“人体曝露”限制。遵照本手册中的指导正确操作此无线电设备将使人体曝露大大低于 FCC 的建议限制。

应当遵守以下安全注意事项：

- 当设备在传输或接收时不要接触或移动天线。
- 不要在传输时把任何含有无线电设备的组件使得其天线靠近或接触人体的曝露部分（尤其是脸和眼）。
- 不要在未接天线时操作无线电设备或试图传输数据；否则设备可能损坏。
- 在特定环境下使用：
  - 在危险地区使用无线设备受此类设备安全指南提出的制约的限制。
  - 在飞机上使用无线设备受联邦航空管理局（FAA）管辖。
  - 在医院中使用无线设备受每家医院的规定的限制。
- 爆炸性设备距离警告（见下文）
- 天线警告（见下文）
- 在飞行器上使用注意事项（见下文）
- 其他无线设备（见下文）
- 电源设备（接入点）（见下文）

#### 爆炸性设备距离警告

警告：不要在靠近无防护的爆炸物或爆炸性环境中操作便携式发射器（如无线网络设备），除非该设备已经改装适合这种用途。

#### 天线警告

警告：为遵照 FCC 和 ANSI C95.1 RF 曝露限制的标准，建议将英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接安装在台式机或便携机中，使得该设备的天线安装得距离所有人至少 20 厘米（8 英寸），而且该天线不得与任何其他天线或无线电发射器位于同一位置或一起操作。如果天线的位置距离用户不到 20 厘米（8 英寸），建议用户限制曝露时间。

警告：英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接产品不是为高增益方向性天线设计的。在这些产品中使用此类天线是非法的。

#### 在飞行器上使用注意事项

注意事项： FCC 和 FAA 的法规禁止在飞行器上使用无线电频率的无线设备，因为它们信号可能干扰飞行器的重要仪器。

### 对于 802.11b 和 802.11g 无线电利用的本地法规

802.11b 和 802.11g 使用的所有频率都已一致化。有些国家可能不允许 802.11g。

#### 无线互操作性

英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器设计为可与任何基于直接序列展布频谱（DSSS）无线电技术的无线 LAN 产品互操作，并符合以下标准：

- IEEE Std.802.1b-1999. 无线 LAN 标准。
- IEEE Std.符合 802.11g。无线 LAN 标准。
- 无线保真 (WiFi) 认证，由 Wi-Fi Alliance 定义

#### 英特尔(R) PRO/无线 LAN 2200BG Mini PCI 适配器与您的健康

英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器，与任何无线电设备一样，发射无线电频率电磁能量。不过，此设备所发射的能量水平低于其他无线设备（如移动电话）所发射的电磁能量。英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器无线设备在无线电频率安全标准和建议指引的范围内操作。这些标准和建议反映了科学界的一致意见，是由科学家组成的委员会商议的结果，这些委员会不断审阅和解释大量研究文献。在有些场合，建筑物的拥有者或有关机构的负责代表可能会限制使用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器无线设备。此类场合的例子如下：

- 在飞机上使用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器设备，或者
- 在对其他设备或服务的干扰被认为是有害的其他任何环境中使用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器设备。

如果您不确定在特定机构或环境中（例如在飞机上）适用于无线设备的政策，您应当先请求准许使用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器无线设备，然后再将其打开。

### 法规信息

英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。有关各国特定的准许，参阅无线电准许。英特尔公司对于未经授权的更改英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器中所含设备，或者替换或附加非英特尔公司指定的电缆或设备而造成的任何无线电或电视干扰概不负责。纠正此类未经授权的更改、替换或附加所造成的干扰是用户的责任。对于用户不遵守这些指引所造成的任何损坏或违反政府法规，英特尔公司及其授权经销商或分销商概不负责。

#### 美国——联邦通讯委员会（FCC）

本设备符合 FCC 条例第 15 部分的规定。操作此设备必须符合以下两个条件：

- 此设备不得导致有害干扰。
- 此设备必须接受任何可能导致意外操作的干扰。

> 注：英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器无线网络设备的辐射传输功率大大低于 FCC 无线电频率曝露限制。然而，使用特尔 PRO/无线 LAN 无线网络设备时，应当尽量减少正常操作过程中人体接触的可能性。为避免超过 FCC 无线电频率曝露限制，应当在您（或附近的其他任何人）与计算机内置天线之间至少保持 20 cm 的距离。

#### 干扰声明

本设备经测试符合 FCC 条例第 15 部分关于 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防在居民环境下产生有害的干扰。此设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量。如果未按照指导安装和使用此设备，此设备可能造成对无线电通讯地干扰。然而，无法保证在一个特定安装中不出现干扰。如果此设备的确造成对收音机和电视机接收信号的干扰（可以通过打开和关闭设备来检测），用户可以尝试用下列的一种或多种方法来消除干扰：

- 重新定向或定位接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至与连接接收机电路不同的电路上的电源插座。
- 请教经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

> 注： 英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。其他任何安装或使用将违反 FCC 规章的第 15 部分。

美国频带

2.400 -2.462 GHz

#### Canada—Industry Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

欧洲—EU 符合性声明

欧洲频带

2.400 - 2.4835 GHz （欧洲 ETSI）

一致性声明

此设备符合欧盟指令 1999/5/EC 的基本要求。

English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC.
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

新成员国的一致性声明要求

Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2200BGNetwork Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2200BG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Fan cais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.1

Belgique

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

Latvia

A license is required for outdoor use for operation in 2.4 GHz band.

Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Belarus

2.4 GHz OFDM (802.11g) is not allowed at this time.

#### Taiwan

#### Pakistan

Pakistan Telecommunication Authority (PTA) Approved

#### 无线电准许

为确定在特定国家中是否允许使用您的无线网络设备，请核实印制在您设备的标识标签上的无线电类型号码是否列在制造商“OEM 法规指引”文档中。

返回目录页面