ملف ETD Ware Readme يخص ملاحظات تثبيت نظام Windows 
حقوق الطبع والنشر {c} 2004-2008 Elantech Devices Corp.


تثبيت تطبيق  وبرنامج تشغيل Elantech Smart-Pad: 
-------------------------------------------------- 
يدعم ETD Ware كل من  Window XP  وVista.


ملاحظة حول حفظ الإعدادات: 
-------------------------------------------------- 
نظام Windows لا يحفظ أية متغيرات للمستخدمين ضمن مجموعة المستخدمين "Guests" 
يشتمل ذلك على إعدادات خاصة بالإضافة إلى كافة إعدادات المستخدم الأخرى. يرجى 
تسجيل الدخول مع حساب ليس حساب ضيوف إذا كنت ترغب في حفظ الإعدادات.


ملاحظة حول الأجهزة متعددة المعالجات: 
--------------------------------------------------
تم اختبار ETD Ware بالكامل مع الأجهزة التي تعمل بمعالجات Dual Core والمعالجات المتعددة.


إجراء التثبيت: 
-------------------------------------------------- 
إذا كنت تقوم بتثبيت Smart-Pad جديدة للمرة الأولى، يجب توصيلها وإعادة تمهيد 
النظام.

عند إعادة التشغيل، سيقوم نظام Windows  تلقائيًا باستكشاف Smart-Pad ويقوم بتهيئتها. 
سيعمل مع برنامج تشغيل الماوس الافتراضي. لن تتمكن من تثبيت Elantech ETD Ware 
حتى يتم التعرف على اللوحة لأول مرة وتهيئتها بواسطة النظام.

سجل الدخول بصفتك "مسؤول" أو أي مستخدم آخر يتمتع بمميزات المسؤول. 

شغل "Setup.exe" لتثبت برامج تشغيل ETD Ware. أعد تشغيل النظام عند الانتهاء.

بعد إعادة التمهيد، يجب أن ترى أيقونة Touch-Pad جديدة على شريط المهام ويظهر مربع الحوار 
"معلومات حول TouchPad". تستطيع منعه 
من الظهور مرة أخرى باختيار مربع الاختيار  "إيقاف عرض هذه الرسالة". 


استخدام التعليمات الفورية: 
-------------------------------------------------- 
اتبع الخطوات التالية لإظهار قسم التعليمات، 

1) انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة صينية لوحة اللمس في شريط المهام. 
2) اختر علامة تبويب التحكم في Elantech. 
3) حدد الجهاز الذي تريد التحقق منه. 
4) انقر فوق الزر "خيار".

بعد تشغيل لوحة خصائص Smart-Pad، تستطيع الاستعراض إلى قسم التعليمات 
للاطلاع على كل قسم مفرد.


تحديث برنامج تشغيل الجهاز:
--------------------------------------------------
اتبع الخطوات التالية لتغيير برنامج تشغيل الجهاز لواحد أو أكثر من أجهزة 
التوجيه. 

1) أظهر لوحة تحكم الماوس. 
2) حدد علامة التبويب "الأجهزة. 
3) حدد جهاز التوجيه الذي تريد تغييره ثم انقر فوق  "خصائص". 
4) حدد علامة التبويب "برنامج التشغيل" وانقر فوق "تحديث برنامج التشغيل ...". اتبع الإرشادات 
   لتثبيت برنامج تشغيل جديد.


بضعة ملاحظات حول setup.exe: 
-------------------------------------------------- 
- عند استخدام مفاتيح الإعداد مع مسار طويل واسم ملف، يجب تضمين التعبير بالكامل 
في قوسي اقتباس. يؤدي ذلك إلى إخطار نظام التشغيل 
بأن المسافات الموجودة في علامات الاقتباس لن تتم معاملتها على أنها محددات سطر الأمر. 

- يجب عدم ترك أية مسافات بين مفاتيح سطر الأوامر والخيارات.

- خلال التثبيت الصامت، سيتم إنشاء ملف سجل باسم "Setup.log" في 
نفس الدليل كملف استجابة. يمكن تحديد المفتاح /f2 لكي يتم استخدامه لتحديد مسار أو اسم ملف 
سجل جديد.

في حالة تشغيل "Setup.exe" مباشرة من القرص المضغوط، يجب استخدام المفتاح /f2 لتجاوز  
مسار ملف السجل الافتراضي حيث سيتعذر إنشاء الملف على القرص المضغوط. المثال التالي 
 يعرض الاستخدام لتثبيت صامت قيد التشغيل مع وجود ملف السجل في المسار 
C:\Mydir folder:

setup.exe /s /f2"c:\Mydir\Setup.log"

للتحقق من نتيجة التثبيت الصامت، ابحث عن قيمة "ResultCode"  ضمن 
قسم [ResponseResult] في ملف السجل. قيمة ResultCode التي تساوي 0 تشير إلى 
تثبت ناجح. 

- لا يتم استخدام المفتاح /f2 خلال التثبيت الصامت، سيبحث الإعداد عن 
ملف الاستجابة Setup.iss في نفس دليل Setup.exe. كما سيتم إنشاء ملف سجل
في نفس المجلد.

- مفاتيح سطر الأمر Setup.exe /الخيارات ليست حساسة للأحرف.

